一、建设内容

	地理位置
	本项目沙湾市团结干渠渠首位于塔城地区沙湾市博尔通古乡境内

	项目组成及规模
	1、工程建设内容

工程规模为中型，工程等别为III等。型式为拦河闸式，由泄洪闸、进水闸等组成，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。永久性水工建筑物设计洪水频率为20年一遇，相应洪峰流量为164m3/s;校核洪水频率为50年一遇，相应洪峰流量为257m3/s。

(1)上游护坡段
左岸新建混凝土护坡，长100.00m，断面采用一坡到底形式，内外边坡均采用1:1.75，堤顶宽2.00m，护坡采用20cm厚C35F250W6混凝土现浇，护坡延伸至冲刷坑底部设阻滑墙，总基础埋深2.00m，其中阻滑墙高80cm，宽40cm。护坡首末端各设混凝土防冲隔墙一道，尺寸为宽0.30m，深0.50m，混凝土护坡板每隔2.50m设纵、横缝，错缝布置，缝宽2cm，填缝材料均采用高压闭孔板，宽2cm，厚18cm，迎水面采用2cm厚聚氨酯止水。

右岸新建重力式导流墙，总长60m，导流墙首端与右岸山体相接，末端与新建进水闸右边墩连接。导流墙采用重力式挡墙形式，顶宽0.50m，背坡1:0.40，墙高5.00m，前、后趾宽均为0.50m，基础埋深1.00m，混凝土标号采用C35F250W6，每隔8.00m设结构缝，填缝材料均采用高压闭孔板，宽2cm，厚18cm，迎水面采用2cm厚聚氨酯止水。 
(2)上游铺盖段

新建上游铺盖段，长36.00m，宽度由50.80m渐变至32.70m，厚40cm，采用C35F250W6钢筋混凝土浇筑。铺盖段起点高程1399.80m,末点高程1398.80m,下设10cm厚C20混凝土垫层。铺盖段每10.00m设一道纵向伸缩缝，铺盖与闸室底板之间设伸缩缝，伸缩缝宽均为2cm，缝内均采用高压闭孔板填充，并设651型橡胶止水带，迎水面设2cm厚聚氨酯止水。进水闸前亦设导沙坎，为满足进水闸的引水要求，导沙坎高1.5m。 
（3）泄洪闸

本次除险加固方案为:新建闸室段、下游连接段及消能段。泄洪闸本次除险加固需全部拆除重建，闸室结构采用整体式钢筋混凝土结构，顺水流方向依次由上游整治段、铺盖段、闸室段、斜护坦段、抛石消能段及下游护坡段组成。本次设计新建泄洪闸位于河道左岸，垂直河道布置，共3孔，每孔净宽6.00m，总净宽18.00m。
(4)下游护坡段

本次除险加固需全部拆除重建，顺水流方向依次由上游整治段、铺盖段、闸室段、斜护坦段、抛石消能段及下游护坡段组成。

本次设计位于河道右岸，垂直河道布置，共3孔，每孔净宽2.50m，总净宽7.50m。
配套设施

建设水情监测系统4处，安全监测系统建设沉降位移监测10处，渗流监测8处、扬压力监测8处，闸门控制系统3处，视频监控系统13套以及支撑保障体系、网络安全体系。

（6）金属结构

金属结构包括3孔泄洪闸、共设有门叶11扇(其中平面检修门3扇、平面工作门2扇、弧形工作门6扇)、门槽16道，配套启闭设备共11台，其中移动式启闭机3台，固定卷扬式启闭机8台。




二、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析
本项目施工期生态环境影响主要从以下几方面分析，详见下表。
表4-1施工期环境影响分析
环境要素

产生环节
影响因素
影响情况
大气环境

建筑材料装卸、土方的挖、填、倒、运、堆置

TSP
扬尘可造成施工区域附近颗粒物浓度暂时升高，对施工人员产生影响
燃油设备
机械发电机废气
机械设备、运输车辆

排放的废气会造成局部环境空气中 CO、NOx 等污染物浓度增高，但会随距离增加而下降

水环境

砼施工
施工废水
清洗废水中主要污染物主要成分为悬浮物，如果不进行处理就直接排放，将会污染地表水体

施工人员
生活污水
生活污水设置环保公厕和钢制污水罐，定期清运
声环境

机械设备
施工噪声
机械设备的运行，对周围野生动物和施工人员产生影响
固废

多余土方
多余土方
运至乡政府指定弃渣场
施工人员
生活垃圾
施工人员生活垃圾集中收集，统一清运至沙湾市生活垃圾填埋场，对周围环境基本无影响
生态

施工过程中
植物、土壤、野生动物、水生生态
土方开挖、回填等的施工，破坏了地表植被和地形、地貌；该项目的施工、建设，在一定时段和一定区域将造成水土流失和土壤肥力发生改变。施工中可能会对周边野生动物造成惊扰，对渠首中浮游动植物造成一定影响


	运营期生态环境影响分析
	（1）废气 

项目运营期取暖采用电暖气，无废气排放。 

（2）废水 

本项目运营期自身不产生生产废水，项目本身无水污染源，主要是渠首值守人员产生的生活污水。根据调查，渠首日常值守工作人员3人，用水量平均为100L/人·d，污水产生系数约为0.8，生活污水产生量为 0.24m3 /d，主要污染因子为 CODcr、BOD5、SS 等，运营期产生的生活污水经20立方米防渗玻璃钢化粪池处理后，由吸污车拉运至沙湾市污水处理厂处理。

（3）噪声 

工程在汛期根据水量的大小，运行启闭闸门，运行噪声主要为闸门启闭时产生的噪声，为临时性噪声影响，项目机械设备间歇式运行，运行时间较短，对周边环境影响较小。 

（4）固废 

渠首管理站日常值守人员为3人，每人每天按照1kg垃圾产生量，管理人员产生生活垃圾3kg/d，集中收集后由环卫部门清理。 

（5）区域水资源配置变化 

本次渠首除险加固工程完成后，下游灌溉面积保持不变，用水量保持不变。




三、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	施工期对环境的保护措施分析如下：
表 5-1    施工期环境保护措施

环境要素

影响因素

防治措施

责任主体
实施部位和时间
技术可行性、经济合理性
预期防治效果

大气环境

施工扬尘

加强管理、封闭施工（设置围挡，定时洒水降尘、施工区、施工场地范围内土石方及表土加盖防尘网、定时洒水降尘等

施工单位负责，建设单位监督
渠首施工区，施工期
属于常规措施，实施难度小，投资较小
对环境影响较小

施工机械尾气

加强施工机械维护保养，运输车辆尾气达标等措施

水环境

生活污水

本工程在项目区远离河道设置环保公厕和50立方米污水罐，定期清运至沙湾污水处理厂，不会对周围环境产生影响。
施工单位负责，建设单位监督

项目区临时占地，施工期
属于常规措施，实施难度小，投资较小

不外排，不会对当地地表水环境造成影响

施工场地废水

项目产生的施工废水经沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。根据废水处理效果，必要时投加絮凝剂。沉淀池加铺防渗土工膜，项目建设完成后即拆除
施工单位负责，建设单位监督

渠首施工区，施工期

属于常规措施，实施难度小，投资较小

固体废物

土石方弃渣

运送至政府指定的弃渣场，弃渣场平整后应播散草籽，生态恢复
施工单位负责，建设单位监督

弃渣场，施工期
弃渣场已取得当地政府批准
妥善处置，不对环境造成二次污染

建筑垃圾
运往沙湾市建筑垃圾填埋场处置

施工现场，施工期
属于常规措施，实施难度小，投资较小

清淤污泥
用密闭污泥罐收集清运至弃渣场
生活垃圾

集中收集后，清运至当地垃圾填埋场
声环境

施工噪声

合理布局施工场地，设置围挡
施工单位负责，建设单位监督

施工现场，施工期

属于常规措施，实施难度小，投资较小

避免噪声扰民

生态环境

植物及动物

避让措施：施工时尽量避开树木，无法避让的树木可移植，严禁砍伐、破坏施工区外的植被和树木；工程施工期选择在枯水期施工，避开农作物的生长周期。划定施工范围，临时生产区和堆料场等应设置在远离河道区域，严格划定施工范围，避免车辆随意行驶；

减缓措施：本项目的施工方式为机械开挖和人工辅助开挖的方式，自上而下的开挖，最后人工清理至设计开挖断面。环评要求项目建设中采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，防止或减轻水土流失；
修复措施：环评要求严格控制施工作业带宽度，尽量减少临时占地，临时占地应先剥离表层土壤，集中堆放，施工结束后做好地面表层土壤回填，播撒当地草场的草种，进行地表植被自然恢复，恢复目标为施工前的草场覆盖度；项目施工过程产生的剩余土方及时用于回填及低洼地平整，增加土地的平整度。

补偿措施：建设单位应严格按照有关规定办理征地手续，足额缴纳经济补偿费用。
管理措施：加强施工队伍职工的环境教育，规范施工人员行为，严禁破坏项目区周边植被。
施工单位负责，建设单位监督

施工现场，施工期

属于常规措施，实施难度小，投资较小

对环境影响较小

水土流失



	运营期生态环境保护措施
	运营期保护措施：

本工程建成后，团结干渠渠首断面以下生态基流按以下原则下放：丰水期(6月~8月)按多年平均年径流量的30%、枯水期(9月~翌年5月)按多年平均年径流量的10%进行下放。

本项目渠首管理站属于永久占地，应做好值守人员生活污水的收集和处理工作，环评要求项目区值守人员生活污水全部排入新建的地埋式防渗玻璃钢化粪池（容积20m³），定期通过吸污车定期拉运至沙湾市污水处理厂集中处理。

本项目管理站设置防渗化粪池主要用于暂存渠首值守工作人员生活污水，生活污水中不含重金属及持久性污染物，根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）表7 判定为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行。本次环评要求地埋式化粪池四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗作为化粪池围堰，内置不小于20m3玻璃钢材质化粪池，以防渗漏污染地下水。

日常3名值守工作人员产生污水量约为0.24m3/d，20m3化粪池可存放约83天的生活污水量，为避免化粪池溢流，环评要求至少每2个月清理一次化粪池。
项目值守人员办公地点应设垃圾桶，由环卫部门定期拉运至当地生活垃圾填埋场填埋处置，严禁随意倾倒生活垃圾和生活污水。此外，环评要求完善渠首周边围栏和监控探头设置，以防止外来人员破坏渠首设施、丢弃生活垃圾和污染渠首水质。

此外，建设方应制定值守人员行为管理规范，值守人员应做好项目区生态保护工作，严禁捕捉野生动物，如见到外来人员有违法行为，应及时制止并报警处理；值守人员不得使用高音喇叭播放音乐，鸣放鞭炮等，以避免惊扰项目区周边的鸟类和其他野生动物。
在采取上述措施后，可使本项目的运营对周边环境的影响减少到最小。

	其他
	/


四、结论

	本项目建设符合国家产业政策；满足“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了环境管理要求，可确保施工期各类污染物达标排放，对周围环境影响较小，项目施工对植被量产生影响，采取播撒草籽，地表恢复的措施后影响可以接受。






