建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：托里县阿克别里斗乡航勒村饮水安全工程                               
建设单位（盖章）：托里县阿克别里斗乡人民政府
编制日期：          2026年5月             

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	托里县阿克别里斗乡航勒村饮水安全工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	李工
	联系方式
	18097796078

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县阿克别里斗乡航勒村

	地理坐标
	东经83°17′53.072″，北纬46°10′17.920″；

	建设项目

行业类别
	五十一、水利-129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）-其他
	用地（用海）面积（km2）/长度（km）
	10.011

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	172
	环保投资（万元）
	15.5

	环保投资占比（%）
	9.01
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否     □是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目属于地下水开采，需要开展地下水专项评价工作。

根据《建设项目环境影响报告表编制指南（生态影响类）（试行）》要求：“开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价”。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


二、建设内容
	地理位置
	1、地理位置

本项目区位于托里县阿克别里斗乡航勒村，隶属于塔城地区托里县，井口地理坐标为东经83°17′53.072″，北纬46°10′17.920″。地面高程679m，井深250m，滤水管采用PVC-U材质，长度20m，井壁管采用钢管，直径350mm。水泵250QJ80-250/10，扬程250m，流量80m³/h，满足单井出水量要求。详见项目区地理位置图见附图2、项目卫星示意图见附图3。
2、开采范围

1号水源井占地面积20m2。井场范围拐点坐标详见表2-1。

表2-1   井场范围坐标一览表

序号
东经

北纬
1

83°17′52.556″
46°10′18.274″
2

83°17′52.585″
46°10′17.937″
3

83°17′53.019″
46°10′18.004″
4

83°17′52.981″
46°10′18.342″


	项目组成及规模
	1、建设内容及规模
托里县阿克别里斗乡航勒村饮水安全工程，主要建设内容包括：水厂一座、水塔1座、打井1眼，铺设配水管网383米，新建检查井1座、补排气井1座、流量井2座、泄水阀井1座、水表井10座，入户管道9000m。本项目包含主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，本项目组成详见表2-2。
表2-2    项目组成一览表

类别

工程名称

建设内容

主体工程

钻取水井

新建水源井1口，井管内径为350mm，地面高程679m，井深250m，滤水管采用PVC-U材质，长度 20m，井壁管采用钢管，直径 350mm。水泵250QJ80-250/10，扬程250m，流量80m³/h
泵房

设置1座泵房，建筑面积为20m2；房内设水泵、变频恒压调节器、软启动设备
配电室

设置于泵房内
输水管路

项目总管网总长10.011km（含原有主管道、新建主管道及入户管道），其中新建主管道383m，原有主管道627m；主管道总长1.01km，设计输水流量为 2.89-0.32L/s。
水表井
改造水表井10座，水表井采用砖砌方井形式（含爬梯，外涂层）。方形，内径1.5m，井壁厚0.24m，开挖边坡1:1；
管线构筑物
共配套管线建筑物15座（检查井1座、补排气井1座、流量井2座、泄水阀井1座、水表井10座）

辅助工程
水厂
面积100m2，内部包括井房、水塔等相关设施
水塔
1座，有效容量30m3，水塔外设大门、围墙。配套饮用水保护区图形标、警示示意牌等

公用工程

供电

由航勒村10kv高压电线接入
供水

无固定人员看守，不需供暖和供水，无废水产生
污水
供暖

环保工程

施工期废

气治理

施工现场定期洒水以减少扬尘；堆料场和运输车辆加盖防尘布

施工期废

水治理

设置1座环保厕所，施工人员排污排入环保厕所，污物定期清理。

施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排
运营期噪声治理

水源井位于地下，可以降低噪声
施工期噪

声治理

施工场地设置彩钢板围护
施工期固

废处理

施工场地设置彩钢板围护；本项目钻井采用的钻井液为水基钻井液，钻井产生的废岩屑，集中回收，定期拉运至指定地点；生活垃圾送至指定地点

水源井保护

围栏、绿化、防护等
生态环境

施工结束后尽快恢复施工占地原貌，施工临时占用的绿地在施工结束后恢复绿地，补种植被

2、项目产能

本项目产能为水源井年申请取水量为4.8万m3/a。
3、项目任务
本项目的建设主要是为备用水源。
4、公用工程

（1）供水

本项目施工期用水外运，项目运营后不用水、不产生废水。

（2）供电

电源由航勒村10KV输电线路引入，即可满足本项目用电需要。

5、劳动定员及工作时间
本项目无需派人值守，定期由水厂人员巡检维护。

	总平面及现场布置
	总平面布置
本项目共有1口地下水水源井，井场施工期间临时占地为9m×9m，井场临时占地面积为81m2，管道施工期间临时占地为1110.7m2，在施工结束后对管道沿线进行恢复原地貌，水厂占地面积为 10m×10m ，其中包括井房及水塔；范围占地作为单井永久占地（项目区井房布置有配电室和泵房，配电室位于泵房内），永久占地面积为100m2，项目区平面布置图详见图4。

	施工方案
	

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期环境影响分析

（1）废气

施工期间废气主要为扬尘、柴油机、发电机以及施工机动设备燃料烟气。

①施工扬尘：钻井施工过程中会产生施工扬尘，以及项目所用材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输扬尘等，污染物主要为TSP。会对环境空气造成一定的影响。项目区远离人群居住区，周围空旷，扩散条件好，类比同类工程，本项目施工过程中产生的扬尘不会对环境空气产生明显影响。

②柴油机、发电机以及施工机动设备燃料烟气

施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本以燃油为主，柴油发电机燃油量很小，项目区不设置柴油储存设备，待使用时外购，燃烧尾气中含有一氧化碳、总烃、氮氧化物等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，燃烧产生的废气满足《〈非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）〉（GB20891—2014）》及修改单要求，对区域大气环境影响较小。
（2）废水

施工期内产生的废水主要是建筑施工人员的生活污水、施工机械设备的冲洗水和混凝土养护、工程设备水压试验等所产生的废水。

①生活废水：施工期工人均由当地招聘，施工场内不设生活营地，仅设置1座环保厕所，施工人员排污排入环保厕所，污物定期清理。
②施工废水：本项目1口水井施工期间采用的钻井液为水基钻井液，成分为淡水和膨胀土，钻井废水循环携带出井口与施工机械设备的冲洗水、混凝土养护、工程设备水压试验等所产生的废水一并经沉淀池沉淀后回用，对地下水的影响较小。

（3）噪声

施工期主要噪声设备为挖掘机、推土机、钻井设备产生的机械噪声，其噪声级在84—90dB（A）之间。下表列出了不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源5m的声级。各类施工机械的噪声声级预估值见下表：
表4-2    各类施工机械的噪声声级预估值一览表

序号

机械设备名称

测点距施工设备距离（m）

最高噪声源强Leq[dB（A）]

1

钻井设备

5

90

2
推土机

5

88

3
挖掘机

5

84

本项目施工期为3个月，由现场勘查可知，项目区周边50m范围内无声环境敏感保护目标。环评要求建设方严格按照施工设计要求进行建设，经距离衰减后，项目区各类施工噪声能够达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）对应施工阶段限值要求，对周围影响不大。
（4）固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要包括施工过程中产生的施工垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

①施工垃圾

施工垃圾主要是施工过程中产生的钻井液废弃岩屑和废弃土方。

钻井产生的废弃岩屑，项目采用的钻井液为水基钻井液，成分为淡水和膨润土。施工结束产生废岩屑，属于一般工业固体废物，产生量约25t，施工结束后集中回收，拉运至指定地点进行处理。

本项目管网挖方量约7740.24m3、填方量约7524.02m3、弃方量约216.22m3。对此，开挖管沟要求分段施工；管沟开挖宽度3m；施工作业带宽度在3m左右；施工弃土回填管沟，剩余部分及时清运至指定地点填埋处置；管道铺设完毕后尽快对开挖路面进行平整修复。
②生活垃圾

本项目施工人员约为4人，施工期为90天，按每人每天0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾为180kg，生活垃圾在未清除前对周围环境造成的影响主要表现为对施工场地大气环境和环境卫生的不利影响；清除后若乱倒乱堆，则对弃置区土壤、景观造成不利影响，易诱发新的水土流失。因此施工方应配置垃圾桶，生活垃圾集中后定期交由当地环卫部门处理，严禁任意抛洒或掩埋。


	运营期生态环境影响分析
	1、运营期工艺流程
（1）工艺流程

本项目为水源井建设项目，建设后抽取地下水作为水源，通过拟建地埋输水管输水，流程较简单，水泵抽水、输水管输水环节均无水量渗漏，输水环节无水资源的浪费。水泵提取地下水后，通过配水管网输送到水厂。运营期无废气、废水、固废排放，主要影响为水泵运行时产生的噪声以及对项目所在地地下水水位的影响。

2、运营期大气环境影响分析

本项目为水源井建设工程，项目建成后无废气排放。
3、运营期水环境影响分析
本项目为水源井建设工程，建成后无人值守，无需用水，故无废水排放。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》及《集中式饮用水水源环境保护指南》制定运营期监测计划，见表4-3。

表4-3   地下水水质监测计划表
监测项目

监测因子

监测点位

监测频率

地下水

水质全指标

本供水井

每季度至少一次，如遇异常须加密监测

监测数据实行三级审核制度，监测任务承担单位对监测监测结果负责。质量保证和质量控制按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。
4、运营期声环境影响分析
（1）噪声源
运营期主要噪声源来自水泵，噪声源强在85dB（A）左右，经采取措施后，噪声源强约能降低20-25dB（A）。

表4-4    运营期噪声源强一览表

序号

产噪位置

设备名称

噪声级（dB）

处理措施要求

备  注

1

开采区

水泵

85
减振

设备机械噪声、连续

（2）预测方法

本项目噪声源均位于室内，其对厂界外的声环境影响采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。

由于在声波传播的过程中，存在距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要高于预测衰减量，即实际噪声值将略低于预测值。

（3）噪声排放标准

厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见表4-5。

             表4-5    噪声评价标准                 单位：dB（A）

采用标准

类别

昼间

夜间

工业企业厂界环境噪声排放标准

2
60
50
（4）噪声影响预测模式

机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障、空气吸收等因素的影响，会衰减。由声源预测模式计算：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)；

L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。

根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-6。

表4-6   项目噪声设备及噪声衰减预测结果

设备名称

噪声源

dB(A)

降噪措施

降噪效果

dB(A)

距源不同距离噪声衰减值dB(A)

1m

5m

10m

20m

30m

水泵

85

减振、隔声

20

65

51

45

39

35

（5）噪声影响预测结论

依据上表预测结果，本项目采取降噪措施后，昼间噪声在设备外10m能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。本项目50m范围内无声环境敏感保护目标，因此本项目运营期设备噪声对项目区以外的环境影响较小。

（6）噪声监测计划

表4-7     噪声监测计划表

监测项目

监测因子

监测点位

监测时间

监测频率

噪声

等效连续A声级
厂界四周各设1个监测点位
昼间、夜间各1次
每季度1次
5、固体废弃物环境影响分析
本项目运营期无工业固体废物及生活垃圾产生。
6、生态环境影响分析

本项目建成后，施工人员撤离作业区，人类活动和占地都将减少。野生动物将逐步回归原有生境，运营期主要的影响范围仅限于临时占地等人员活动较多的区域。野生动物对新环境适应后的活动和分布范围将恢复，对项目区生态环境影响不大。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选址位于塔城地区托里县阿克别里斗乡航勒村附近，据调查，本水井位置不在地下水超采区、禁采区及限采区，符合《关于加强地下水管理和保护工作的通知》（新水办政资〔2017〕34号）要求。项目区周边以空地和道路为主，环境单一，且不敏感，无自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域。

本项目1口取水井所在区域，地层为单一结构的砾石、卵砾石层，水源地白垩系含水层岩性较细，主要为浅灰色、灰绿色细砂岩和粉砂岩、粒径从西北向东南由粗变细，单层厚度变薄，隔水层由北向南稳定性增强，厚度增大，层数增多，隔水层岩性以黄褐色、棕红色泥岩为主，厚度在130-255m之间，含水层钻揭厚度在101.7-155m之间，渗透系数为0.346-1.013m/d，渗透性能较好。

取水井所在区域能很好地保证重力输水，且地处冲洪积砾质平原区，便于布置供水工程设施。取水口附近没有可能对取水水源水质造成不良影响的污染带和排污口，有利于对供水工程的安全保卫。

建成后所在区域的环境不会发生改变，对环境的影响属于可接受的范围，项目的选址从环保角度认为可行。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气环境保护措施

（1）土石方及散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，并在背风面进行，车辆应覆盖篷布。车辆进入施工场地后，车速应控制在20km/h以内，减少车辆碾压起尘量。
（2）施工场地、施工道路的每天洒水4～5次，并及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表。据调查资料显示，在施工场地洒水，可使降尘减少70%～80%。

（3）易起尘物料应尽可能避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖。

（4）对于开挖和回填区域应在作业完成后及时压实地面，临时性使用完毕后，应恢复植被，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘。

（5）合理安排施工设备工作时间，并使用低硫量清洁燃油，减少施工设备废气的影响。

2、施工期水环境保护措施

（1）钻井过程中采用套管与土壤剥离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔输送地层和水层，确保固井质量合格。

（2）施工期间钻井井场内的机械设备底部均铺设HDPE防渗膜。

（3）项目产生的污染物应妥善处置，施工结束后，禁止遗弃废弃物。

（4）施工人员排污排入环保厕所，污物定期清污。钻井废水循环携带出井口与施工机械设备的冲洗水、混凝土养护、工程设备水压试验等所产生的废水一并经沉淀池沉淀后回用。
3、施工期噪声环境保护措施

（1）机械设备应适时维修，特别对因松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护；

（2）制定科学的施工计划，节省施工时间，尽量缩短施工周期；

（3）合理安排施工时间，对施工机械操作人员应按照劳动卫生标准控制作业时间，并采取个人防护措施，如戴头盔、耳塞等。

4、施工期固体废物防治措施

为减少弃料在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶，并严禁在大风天气清运。

施工期应尽量集中并避开雨期。
（3）施工单位应在施工区配置垃圾箱，施工人员产生的生活垃圾应集中收集，不允许随地乱抛、任意填埋，再定期交由当地环卫部门统一处置。
只要项目加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成大的影响。
5、施工期生态环境保护措施

（1）施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，将表土单独堆放，并尽可能少占植被用地，施工后及时平整、恢复地貌、表土回填、撒播草籽；

（2）开挖的土石方、弃渣及时回填，减少回填土石在场内的堆放面积和数量。

（3）施工营地设置在项目区较为平坦的地方，生活区搭建简易帐篷，施工结束后拆除简易帐篷，恢复施工营地原状。

（3）工程施工作业过程中，必须按照工程设计要求，在保证正常施工作业的情况下，严格控制施工作业范围，对工程施工作业区地表的总扰动面积不得超过允许范围，将施工作业对工程区域生态环境的破坏及扰动影响控制在最小程度。

（4）施工过程中尽量提高工程施工效率，缩短施工时间。

（5）恢复措施

尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定；采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3-5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复；恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。

补偿措施

施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复。

防沙治沙措施

项目区未见开展或正在开展的防沙治沙工作。《关于加强沙区建设项目环境影响工作的通知》（新环环评发[2020]138号）中有关规定，位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件。本项目不在沙化土地封禁保护区范围内。为避免项目区土壤沙化，本次环评要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》和《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）中有关规定，执行以下防沙治沙防治措施：

①土地临时使用过程中发现土地沙化的，应当及时报告当地人民政府；
②在施工过程中，重点保护项目区内防风固沙植被-梭梭，禁止乱砍滥伐，随意碾压项目区内其他固沙植被；
③严格控制施工活动范围，避免对项目占地范围外的区域造成扰动；

④优化施工组织、缩短施工时间，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响；

⑤施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失影响；

⑥严禁破坏占地范围外的植被，尤其是梭梭等优良固沙植物。对因项目占地造成的植被损失，应当按照正式征地文件，按规定进行经济补偿；

⑦加强运营期管理，密切观察项目区土地沙化情况。

	运营期生态环境保护措施
	本项目为地下水超采项目，运营期无废气、废水及固废产生，噪声仅为泵房噪声，且本项目北侧为民房，东侧为废弃用房，其余均为空地；项目50m范围内声环境敏感保护目标为北侧民房，项目运营期对项目区及周边生态环境不会造成明显影响。

为了更好保护项目区生态环境和地下水环境，建设方应做好以下措施：

禁止建设与取水设施无关的建筑物；

对项目区占地范围内的空地进行绿化建设，进行植树或种植草坪，以优化项目区生态环境。
供水主管部门应当会同当地水资源管理及环保、卫生防疫部门，通过立法划定该取水井地下水水源保护区，在保护区范围内，严禁堆放废渣废料。
在该取水井的影响半径范围内，不应使用工业废水或生活污水灌溉和使用持久性或剧毒的农药，不应修建设渗水厕所和污废水坑、堆放废渣和垃圾或铺设污水渠道，不得从事破坏深层土层等活动。

	其他
	1、水井环境保护及管理要求

根据《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》及《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）中相关要求，建设应落实和做好以下内容：

划定以水井为中心，半径不小于30m的范围为地下水水源保护范围。

（2）水井周围100m处应设立隔离防护设施或标志。在水源保护区的地理边界设立界标，用于标识水源地及防护区的范围，并起到警示作用。设置交通警示牌，用于警示车辆或行人进入饮用水水源保护区道路，需谨慎驾驶或谨慎行为。根据实际需要，为保护水源而对过往人群进行宣传教育设立宣传牌。

（3）划定的水源保护范围内不得修建渗水的厕所、化粪池和渗水坑，现有公共设施应进行污水防渗处理，取水口应尽量远离这些设施。

（4）划定的水源保护范围内禁止设立粪便、生活垃圾的收集、转运站；禁止堆放医疗垃圾；禁止设立有毒有害化学物品仓库、堆栈。

（5）划定的水源保护范围内宜发展有机农业，采取适当农艺技术并辅以生物及物理措施，防治病虫害的发生。水源保护范围内严禁施用高残留、高毒农药，农药包装物及清洗器械的污水按照国家和地方有关标准妥善处置，不得随意丢弃和处置。应选用低毒低残留农药或生物、物理防治方法。

（6）禁止在划定的水源保护范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

（7）划定的水源保护范围内禁止从事洗涤、旅游、水产养殖或者其他可能污染饮用水水体的活动。

根据《地下水管理条例》中相关要求，建设应落实和做好以下内容：

应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。

为进一步加强本项目水资源管理，实行最严格的水资源管理制度，全面提升水资源管理水平，实现水资源的可持续开发利用，使地下水资源管理做到科学化、精细化，安装“井电双控”智能计量设施，达到“井电双控”的目的。


七、结论
	本项目符合国家产业政策，项目符合相关规划要求，选址较为合理。项目总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项生态保护及污染防治措施切实可行，能确保达标排放，项目符合“三线一单”要求，按报告要求采取各项生态保护措施及污染防治措施后，本项目对周围环境影响较小。

综上所述，从环境保护角度考虑，本项目是可行的。
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