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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆托里县别鲁东南一带金矿普查项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	*******

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县*************。

	地理坐标
	（*度*分*****秒，*度*分********秒）

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘查）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	勘查面积485700m2
临时占地面积1796m2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	298.91
	环保投资（万元）
	20.2

	环保投资占比（%）
	6.76
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	(否

(是                    

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	**********

	规划环境影响

评价情况
	*******************

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	***************

	其他符合性分析
	*****************


二、建设内容

	地理位置
	*******************

	项目组成及规模
	本环评仅对勘查内容进行评价，不涉及采矿内容，建设单位在进行采矿前需另外进行环境影响评价及办理其他相关手续，严禁“以探代采”。
1.勘探工程内容

（1）项目名称：新疆托里县别鲁东南一带金矿普查项目

（2）建设单位：托里县隆源矿业有限公司
（3）建设性质：新建

（4）工程投资及环保投资：项目总投资298.91万元，其中环保投资20.2万元，占工程总投资的6.76%。

（5）矿种：本次勘探矿种为金矿。

（6）探矿权证书证号：**********；有效期为2021年11月1日至2026年11月1日。

（7）勘探区面积：0.21km2。本工程勘探以金矿为主攻矿种，利用钻探工程验证和取样化验等方法手段，基本查明该区控矿地质构造，分析控矿因素，总结控矿规律，基本查明矿区矿体形态、规模、产状、矿石特征及品位变化情况，为开展进一步地质工作提供依据。

本次详查工作主要内容为：1：1000地形测绘，1：1000地质填图，1：1000水工环专项测量，1：500地质剖面测量，1：1000勘查线剖面测量，机械岩心钻探（斜孔0～300m），探槽。本项目主要建设内容详见表2-2。

表2-2        工程建设内容一览表

项目

内容及规模

备注
主体工程
地质测量
①1:10000地质填图：面积0.21km2，查明区内地层、构造、岩浆岩特征，追索矿化构造蚀变带。②1:1000专项水工环地质填图：面积0.21km²，通过收集区内水文地质资料，结合区内地质测量成果，运用钻探、抽水试验、水文地质编录、取样分析等手段查明矿区水文、工程和生态环境地质条件，为矿床的技术经济评价提供水文地质依据。③1:500地质剖面测量：总长0.4km，建立地层层序，划分填图单元。④1:1000勘查线剖面测量：总长6.0km，在布置的勘查线上实测，形成工程间距，查明矿（化）体特征及赋存条件，配合探矿工程圈出矿（化）体。
新建
地质探矿工程测量

设计工程点测量55个。主要为探槽测量、钻孔点位测量、剖面端点测量、地质界线点测量等。

新建
槽探
探槽工程布置在勘探线上，露和圈定矿（化）体。设计工作量1500m。
新建
钻探
设计工作量2525m，其中第一批普查阶段施工钻孔7孔（孔深100～200m）、总进尺890m，主要目的是对已知矿体沿倾向方向进行控制，探求控制资源量；第二批详查阶段施工钻孔7孔（孔深100～300m），总进尺1635m（其中水文孔3孔SW0002、SW0402和SW4-2，总进尺900m）。
新建
临时

工程
生活营地
本项目不新建生活营地，生活依托周边乡镇。
依托
施工便道

依托勘探区内已有简易便道，不新建临时道路。
依托
公用

工程
供水

钻探过程用水由附近城镇通过水车拉运至勘探区，可作钻孔作业、降尘及工作人员生活用水

新建
供电

项目采用柴油发电，配备柴油发电机组2台。
新建
供暖

本项目为户外作业，冬季寒冷期不进行勘探作业，无需供暖。
/
储运

工程
物料堆放区
每个钻孔平台设置物料堆放区1个，占地面积约50m2，用于堆放岩芯箱、施工材料等。
新建
柴油贮存
使用钻机配套的密闭式柴油箱，用于钻孔作业设备提供动力
新建
环保

工程
废气
柴油机械设备尾气治理选用优质柴油，加强维护管理，钻探过程湿法作业，且对场地、道路洒水抑尘；加强运输车辆管理，采用覆盖、限速等措施。
新建
废水
钻探泥浆经HDPE吨桶沉淀后上清液回用，不外排，吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶）；
新建
依托租赁的附近乡镇民房，排入化粪池，最终通过乡镇污水管网排入污水处理厂处理。
依托
噪声
选用优质低噪声设备、采用减振措施并加强管理
新建
固体废物
工作人员现场作业产生的生活垃圾随身带走。
//
钻孔平台建设产生的剥离表土于临时堆放场暂存，钻探结束后用于平台区域覆土，恢复地貌。岩芯样收集后送检测分析。
新建
钻机泥浆废水经沉淀后产生的废弃泥浆及岩屑、底渣，其均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用。钻井岩心统一收集保管，送至检测机构检验分析。
新建
设备维护产生的废矿物油及废*****属于危险废物，暂存于危废贮存点（5m2），交由有危废处置资质单位处理。工程车辆维修养护均由厂外汽修网点承担。
新建
生态

勘探结束后，对钻孔平台进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封闭回填、标注恢复
新建
环境风险防范
制定环境风险管理制度。
新建
2.勘探工作量

***********

3.主要工作量及设备
*****************

4.原辅材料

***********
5.人员组成和职责分工
勘探工作设置技术负责人*，地质技术人员*，物探工*，后勤炊事员*、司机*，共计*。矿区野外工作计划在8个月内完成，分野外作业和内业两个阶段执行，计划野外工作勘探时间为120天。

6.公用工程

（1）给排水

*******
（2）供电

本项目夜间不进行勘探工作，项目采用柴油发电，有柴油发电机组2台。
（3）供暖

本项目冬季寒冷期不进行勘探作业，无供暖需求。

	总平面及现场布置
	****************

	施工方案
	*****************

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	*************

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新设勘探矿权，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	*******************

	评价

标准
	***************

	其他
	本项目为矿产资源勘探，不涉及总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	项目为陆地矿产资源勘探项目，勘探期的主要工程内容为钻探施工场地平整、钻探开挖，主要污染物为勘探期生态影响，以及勘探活动产生的废气、废水、噪声排放及产生固体废物等。

1.生态环境影响分析

（1）对生态系统完整性的影响分析

勘探工程实施过程中工程机械和人员对勘探区域及周围地带生态系统产生一定的扰动，将会使勘查区域内生态系统的结构和功能产生一定的影响，植被及土壤受到一定的破坏、扰动。

工程施工不可避免地破坏局部区域生态环境，在一定程度上使局部生态环境破碎化，但不会形成分割。施工活动对保护区的影响局限在勘查区局部范围内，对土壤、植被的破坏范围有限。因此勘探类工程实施对实施区域范围内生态系统的完整性和整体功能影响较小。

（2）占地影响

本项目占地来自钻探工程。根据勘探设计方案，本项目工程组钻井14口，均属于探矿证范围内临时占地，土地利用类型主要为低覆盖度草地，根据工程量，钻探工程主要取岩芯样，完成地质编录后，待勘探期结束后及时进行封控、标注回填。本项目勘探活动占地面积见表4-1。

表4-1         占地面积一览表

组成部分

面积（m2）

占地类型

破坏程度

恢复措施

单个测量点
14口钻井
钻井平台
24

336
低覆盖度草地
轻度

对钻孔工作产生的土石方进行回填平整、人工拍实，不得搁置，不得出现严重的“斑块”状景观。

沉淀池

12

168
轻度

泥浆池（钻井液）

12
168
轻度
设备及材料存放区

158
2212
轻度
表土堆放场

24
336
轻度
总计（m2）
3220
/

/

/

（3））土地利用影响分析

本项目钻探实际活动占地主要为钻井平台、表土堆场等占地，均为临时占地，无永久占地。项目实施对土地利用的影响主要为建设钻井平台、表土堆场等临时占地造成的影响。项目工作区钻井平台、表土堆场等临时占地面积3220m2，均为低覆盖度草地。临时占地将在一定时间内改变土地利用方式，即征地范围内由原先的裸露土地转变为工矿仓储用地，项目钻井平台、施工便道等建设对土地的临时占用将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，一定程度上破坏原来土壤结构及肥力，但临时占地外的用地基本不受影响，可继续保持其原有土地利用功能。项目勘探期施工建设采取合理控制施工扰动范围，运输车辆及机械按照项目工作区内已有便道行驶，勘探期结束后对临时占地进行土地复垦措施后，在恢复至原有的土地利用功能后临时占地对土地利用的影响将逐渐消除。

（4）土壤影响分析

钻井工程各项施工活动不可避免地会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响，如钻井井场等占地，以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均改变原有的土壤结构和理化性质，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤颗粒结构遭到破坏，降低土壤肥力，不利于植被生长。但施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地得到释放，项目的建设对土壤的影响部分可逆，影响时间短，对原有的土壤结构和理化性质影响不大。
（5）对植物物种多样性的影响

勘探施工过程中车辆运输、机械设备运行及人员走动将会对地表植被造成碾压、破坏、扰动地层、损失一定的生物量、破坏和影响勘查区及周围环境的植被覆盖率和数量、降低土壤侵蚀能力，引起水土流失等生态环境影响。项目工作区及评价范围内土地利用类型主要为低覆盖度草地，草场等级为2等4级，项目施工前对项目区域进行表土剥离，剥离面积约3220m2，项目表土剥离造成生物量损失，依据《新疆草地资源及其利用》（新疆维吾尔自治区民政厅）对草地资源等级评价的原则、标准及方法，二等草地良种草占60%以上，优等及中等占40%。4级草地每公顷产鲜草6000～4500kg，项目表土剥离最大损失量约1.812t。
勘探活动实施仅对勘查区内植被造成一定影响，但是经过后期自然恢复等措施均能降低对勘探区植被多样性的影响。

（6）对野生动物的影响分析

勘探活动会改变局部野生动物的栖息环境，由于噪声的影响，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内勘查扰动区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时勘查作业施工使得人类活动的增多，将会干扰勘查区周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对勘查区周围的野生动物产生不利影响。

受区域矿产资源勘探、开发活动的影响，动物以少量啮齿类动物为主及常见鸟类，无重点保护野骆驼分布，主要以少量啮齿类动物为主及常见鸟类。勘探活动钻探、机械设备运行、运输等活动干扰了区域原有生态系统的平衡，影响动物的生存环境，会对动物的栖息环境造成干扰。

由于区域内野生动物均为适应当地环境的特殊类型，迁徙能力较强，且勘探区域周边有类似生境，动物比较容易找到栖息场所，受影响程度小。

（6）对景观环境的影响

勘探工程将在一定程度上影响勘探区内原有的自然景观格局，改变勘探区的景观结构，使局部地区由单纯的自然生态景观向着工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳工业场地、道路等人工景观。

本次勘探工程的实施，使区域内景观的自然程度降低，土地利用格局转变，使评价区固有的自然生态功能丧失。后期随着勘探工作的结束，可使景观格局的影响向天然方向发展，最终形成与自然景观相协调的景观格局。

（7）水土流失影响

①严格做好土石方平衡及调运，优先开挖土石方用作填方，做好临时堆土场的规划布置，减少水土流失的发生；②避开暴雨和大风天气作业，勘探场地四周设置截排水沟并落实好废弃土石方苫盖措施；③实行施工全过程管理，加强施工队伍环保意识教育，加强施工期环境监理，文明施工；④施工结束后优先使用原生表土植被对勘探场地范围内的植被进行恢复，使其占用场地恢复原有土地使用功能、植被现状和防沙固沙能力。
2.大气环境影响分析

项目在勘探过程中会产生扬尘及柴油设备尾气，本次勘探项目生活营地周边城镇，不再分析食堂油烟影响。
（1）钻探扬尘

钻探过程中，由于机械扰动，会产生少量扬尘，其主要与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。由于探矿排放强度不大，场地多为开阔地段，扩散条件好，通过压实、覆盖，抑尘效率可达80%以上，取样及测量后及时回填可有效减少扬尘产生量，同时探矿钻探距离探矿证边界较远，不会对区域环境产生影响。扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，不会对区域环境产生影响。

综上，勘探期钻探扬尘影响范围有限，采取一定防护措施后，环境影响可以控制。

（2）柴油钻探设备尾气

钻探设备以柴油为动力，运行过程中产生的主要污染物是NOx、CO、THC。柴油机械尾气污染源源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于钻孔作业具有阶段性和间断性的特点，排放的尾气污染物总量并不大，且属间断性无组织排放。本项目使用两台可移动式柴油发电机，柴油发电机功率约2kW，预计需柴油2t（含硫0.02%），依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》，柴油燃料的污染物排放因子为：烟尘0.31kg/t柴油、SO2 2.24kg/t柴油，NOx 2.92kg/t柴油，勘探期大气污染物排放总量为：烟尘0.62kg，SO2 4.48kg，NOx 5.84kg，废气排放量较少，且属间断性无组织排放。由于本项目所在区域场地开阔，扩散条件良好，柴油发电机废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方式（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单及《非道路移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求，对项目区及周边环境影响不大。

3.水环境影响分析

（1）钻探废水

钻探过程会产生泥浆废水，该类废水主要含SS，由于污染负荷小，可直接返回生产使用。钻探平台工程用水年用水量为568.125m3，本项目提前在钻孔处做一流水槽，流水槽上铺设一层塑料膜，连接钻孔与HDPE吨桶，使得钻探废水顺着流水槽上的塑料膜流进桶内，废水经HDPE吨桶沉淀后回用于洗钻过程，泥浆池上清液循环利用量约340.875m3/a，在采取泥浆收集回用后，每天补充新鲜用水量为227.25m3/a。吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶），采取上述措施后，泥浆废水不外排，对环境影响较小。

（2）生活污水
勘探期产生的废水主要为生活污水。项目勘探期工作人员数量约**，每人每天生活用水量按照50L/（人·日）计，排放量按照用水量的80%计，则施工勘探期间生活废水排放量为0.44m3/d（66m3/a），排入周边乡镇化粪池，对项目勘探区及周边环境影响较小。

（3）对地表水、地下水的影响
本项目勘探期地表钻探废水经HDPE吨桶收集沉淀后上清液循环使用不外排，生活污水依托处理，项目勘探期地表钻井平台周边无地表水，因此项目排污与地表水不产生水力联系，对其不造成影响。

4.声环境影响分析

本项目勘探施工期的噪声主要来源于勘探钻具等，设备噪声源强度详见下表4-2。
表4-2        主要噪声源一览表

序号

噪声源

作业方式

噪声强度dB（A）

1
岩心钻机
间歇作业
75~90
2

劈心取样机
间歇作业

75~90

3
发电机
连续固定源
70
勘查噪声源属固定声源，其噪声源强在75~90dB（A）之间，随着工程的实施变动，但都处于露天状态，施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL

其中：L(r)、L(r0)—离声源r和r0（m）距离的噪声值；

ΔL — 噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

在没有消声和屏障等衰减条件下，噪声源强及不同距离的预测值，详见下表。

表4-3       机械设备噪声类比及预测结果表
主要噪声源

噪声源强

预测值

5m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

岩心钻机
75~90

61~76

55~70

49~64

45~60

43~58

41~56

35~50

劈心取样机
75~90

61~76

55~70

49~64

45~60

43~58

41~56

35~50

发电机
70
56.02
50
43.97
40.45
37.95
36.02
30
上表可以看出：高噪源噪声衰减值在设备30m以外即可符合昼间标准限值要求，该项目在夜间并不勘探，故认为夜间噪声值符合相应标准限值。同时探矿设备距离探矿证边界较远，且勘探区域无居民点等声环境敏感目标，噪声不会对周围造成影响。

5.固体废物影响分析

勘查项目产生探孔岩芯样作为工作内容送检，勘探过程中钻探场地平整产生土方、钻机泥浆沉淀后产生的岩屑及底渣、生活垃圾以及危险废物。

（1）探矿土石方
探矿土石方主要来自钻探场地平整阶段，如果随意倾倒和堆放，不但占用土地，而且影响周围环境的景观。本次评价要求待钻探采样结束，及时对弃土进行综合利用与场地恢复平整。
（2）钻井岩屑

钻探采用慢速钻进，每次进尺一般30～50cm，为最大程度降低对环境的影响，尽量避免使用钻孔冲洗液，仅在确有必要的情况下，才采用黏稠度较高的植物胶进行护壁。

岩石在钻头和钻井液的研磨作用下破碎成岩屑，并随钻井液排出井口，进入泥浆池。岩屑的产生量和排放量与井身结构密切相关，可通过公式：

W=(π×D2×h×K)/4

式中：W——产生的岩屑量，m3；

D——井眼平均井径，m；

h——裸眼长度，m；

K——井眼扩大率，水基钻井液取P=20%。

根据井身结构计算钻井期岩屑产生量见表4-4。

表4.4    钻井岩屑产生情况表

钻头尺寸（mm）

总井深（m）

岩屑量合计

110
2525
87.2135
由表4-3可知，钻探工程产生的钻井岩屑产生量为87.2135m3。依据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），其代码为101-001-S05（金属矿地质勘查产生的其他废石）。

（3）生活垃圾

项目劳动定员为*，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则施工期生活垃圾产生量为5.5kg/d（0.825t/a），生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门设置的垃圾转运站（箱）。
（4）危废-废矿物油
勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油约0.02t/a，柴油发电机使用柴油后将产生少量*****，其均属于危险废物（HW08 900-214-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），建设单位将产生的废矿物油、废油桶分类收集后，暂存于*****贮存点后交由资质单位处置。

6.环境风险
环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。
6.1评价依据
（1）风险调查
本项目为勘探项目，项目在实施过程中使用柴油，根据《建设项目环环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目设置钻机配套的密闭式柴油箱，用于钻孔作业设备提供动力，不设置柴油储存场所，所有机械用柴油均随买随用，因此柴油不在厂区内长期储存。然而，在机械设备加油时会有短暂的存储和使用过程，存在一定的泄漏和火灾风险。日常维修产生的暂存于一体式撬装危险贮存点，并最终交由有危废处置资质的单位处理。因此，本项目的主要风险物质为柴油和*****、废矿物油。

（2）风险潜势初判
本项目涉及的风险物质主要为柴油、废矿物油及废油桶，其具有毒性、易燃性，经对比物质的危险特性，结合勘探生产设施风险识别结果，最大可信事故设定为柴油机废矿物油泄漏、火灾爆炸引发大气污染事故。柴油及废矿物油主要理化特性见下表。

表4-5           柴油的理化性质及危险特性

标识

中文名

柴油

危险货物编号

/

英文名

diesel oil

UN编号

/

理化性质

外观与性状

稍有黏性的棕色液体。

熔点（℃）

<29.56

相对密度（水=1）
0.85

沸点（℃）

180~370

饱和蒸汽压（KPa）

/

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

燃烧分解
一氧化碳、二氧化碳。

闪点（℃）
≥55

爆炸上限（v%）

6.5

引燃温度（℃）
350~380

爆炸下限（v%）

0.6

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

表4-6            废矿物油理化性质表

危险性概述

危险特性

遇明火，高热可燃

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、接触
有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳、CO
溶解性

溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机物

理化特性

外观及性状

黑色黏稠液体，主要为多环芳烃
来源
机器加工、润滑和热处理过程中产生

相对密度（空气=1）

/
相对密度（水＝1）

0.9
闪点（℃）

120
沸点（℃）

200~400
危害性
长时间的接触会对人体健康造成严重的损害，进入土壤和水源中，对环境产生很大的危害，对人体具有致癌和致突变的作用。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。
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式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C规定，危险物质数量与临界量比值（Q）如下：
表4-7          项目主要危险物质Q值一览表
序号
物料名称
临界量（t）
最大存储量（t）
q/Q值
1
柴油
2500
0.1
0.00004
2
废矿物油
2500
0.02

0.000008
合计
0.000048
通过计算，本项目 Q<1，所以本项目环境风险潜势为 I。

（3）评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定项目风险评价等级，其等级确定见下表。
表4-8        项目风险评价等级划分情况一览表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
II
I
评价工作等级
一
二
三
简单分析
根据上表可知，项目环境风险潜势为I，需进行简单分析。
6.2风险识别
项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别包括生产中涉及的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

（1）风险物质识别

根据项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为柴油和*****、废矿物油。

（2）生产系统危险性识别

项目生产系统危险因素见表4-9。
表4-9     项目生产过程危害因素分析汇总一览表
装置名称
作业特点
物料名称
危险因素
后果
*****
泄漏
柴油
火灾、爆炸、泄漏
泄漏、火灾、污染土壤、地下水或大气
（3）环境风险类型及危害分析

根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表4-10；

表4-10      项目环境风险类型及危害性一览表
序号
风险单元
风险源
产生原因
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
1
危险化学品
柴油

挪用或运输途中容器破损
泄漏引发的次生污染；
大气、地下水、土壤
地下水环境、土壤环境或大气环境
2
*****贮存点
*****、废矿物油
6.3环境风险分析
（1）泄漏事故对外环境分析
A.环境空气

项目*****暂存点废矿物油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发到空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。危险废物及时收集，*****暂存点做好防渗措施，由专人负责管理日常检查管理，危险物质发生泄漏的可能性较小。

B.地表水

泄漏的废矿物油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年的时间。

C.地下水和土壤

废矿物油流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶的活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻废矿物油泄漏造成的污染。综上所述，柴油施工机械设备所需柴油，现买现用，不存储柴油，废矿物油产生量较少，因此对大气、地表水、地下水环境影响较小。

（2）火灾爆炸对环境危害性分析

*****暂存点若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

a.油类泄漏或油气蒸发；

b.有足够的空气助燃；

c.油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；

d.现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。

经现场踏勘，设备所需柴油，现买现用，不存储柴油，危险废物贮存量较小，因此对其产生影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为金矿勘探，勘探工作结束后相关污染随即消失，不涉及运营期的生态环境影响。

	选址选线环境合理性分析
	新疆托里县别鲁东南一带金矿详查项目位于塔城地区托里县西准噶尔扎伊尔山区北沿，详查区属低山丘陵地带，海拔在1236～1287m之间，相对高差51m，地势总体呈东南高西北低之势，地形总体坡度小于6°。详查区交通十分便利，北距铁厂沟14km，西距托里县城约53km，由托里县城沿柏油路至铁厂沟再由铁厂沟沿简易公路可达矿区。矿区内属低山丘陵，地势平坦，各种类型汽车均可通往矿区。
勘探区位于托里县一般管控区域，不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区及生态保护红线等保护目标，根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知，所在勘探区域占地范围属于非沙化土地（详见附图），符合资源勘探开发的要求，距离乌恰县城较近，物资可由县城采购，便于勘探采样活动的开展。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境影响减缓措施

由环境影响分析章节可知，本项目实施对生态环境造成的影响主要体现在勘探期地表勘探涉及的区域主要包括钻孔、施工便道等临时占地区域。施工期的整体生态环境保护措施遵循“避让、减缓、修复、补偿”原则开展，并加强工程管理。

由环境影响分析章节可知，本项目实施对生态环境造成的影响主要体现在勘探期地表勘探涉及的区域主要包括钻孔、施工便道等临时占地区域。施工期的整体生态环境保护措施遵循“避让、减缓、修复、补偿”原则开展，并加强工程管理。

1.1土壤与植被保护措施
本项目区域内植被不发育，植被类型单一，工程建设对区域内植被影响较低。对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动。对区域景观的影响随着探矿施工，挖毁原地貌等，这种景观格局的变化，使固有的自然生态功能完全丧失。

（1）探矿施工期间，将探矿活动控制在施工区域内，严禁越界勘探。

（2）减少探矿施工期间在风力、装卸扰动作用下产生的二次扬尘污染，保护矿区周边生态环境和矿山工作员工的身体健康。

（3）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤（主要为0~30cm的土层），在挖掘施工前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，避免重型机械过度碾压，防止土壤板结和侵蚀，施工结束后再*****，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。

（4）钻探挖掘过程产生的土石方应合理组织调配、及时填平压实。工程施工期应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，并喷播草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。

（5）充分利用道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏。

（6）临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。

（7）避开雨季施工，钻孔采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。

（8）在施工前划定保护区，避免对重要植被区域的破坏。尽量减少施工过程中对地表的扰动，采用低影响施工技术。制定详细的植被恢复计划，选择适应当地环境的植物种类进行种植。定期监测植被恢复情况，及时调整恢复措施。

（9）各管理及施工人员要注重污染防控，严格管理燃料、机油等化学品，做好相应的防渗措施，防止泄漏污染土壤，防范潜在污染。

（10）天然牧草地的保护措施：施工前剥离表土，集中堆放；结束后回填至原区域，确保土壤肥力。临时堆放区域需覆土并平整，避免水土流失。

1.2野生动物保护措施
为了有效保护区域内的野生动物资源，可以采取以下措施：

（1）强化施工管理：施工期间制定野生动物保护专项规定，在动物重要活动路线设置清晰的告示牌与警告标识，并安排专人负责监督施工中*****工作，确保规定落实到位。

（2）提升人员保护意识：加强对施工人员的野生动物保护教育，通过培训、宣传等方式，增强其保护意识，使其自觉遵守保护规定。

（3）严禁非法捕猎：建立严格管理制度，严禁施工人员私自买卖、制作狩猎工具，杜绝乱捕滥猎野生动物的行为，对违规者依法严肃处理。

（4）严禁食用及非法交易：明确禁止食用地方重点保护野生动物，以及以食用为目的进行猎捕、交易、运输和非法购买等行为。

（5）管控建设项目影响：建设项目若可能影响野生动物正常活动，应要求建设方予以避让，或采取有效措施消除、减少不利影响。

1.3其他措施

施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。

2.大气环境影响减缓措施

（1）加强勘探活动产生的扬尘治理。钻探开挖采用湿式作业，对产尘作业点采用喷淋降尘，以减少扬尘影响。

（2）严格控制作业时间，在大风天气禁止开挖、平整作业。

（3）对开挖表土集中堆放及时进行覆盖或压实，防止风力起尘。探矿结束后及时将开挖的表土回填复垦。

（4）选用*****生产设备，保障燃油设备尾气达标排放，同时对物料运输车辆加强管理、控制车速、加盖篷布等措施，定期对路面进行洒水抑尘。
3.水环境影响减缓措施

（1）每个钻孔旁设一个HDPE吨桶，共计2个，单个容积约1m3，收集钻机护壁、冷却产生的泥浆废水，经自然沉淀后，上清液循环使用，不外排。

（2）为保证钻探不对地下水含水层产生影响，本次环评要求钻探过程采用套管护壁和水泥固井方式进行地下水环境保护。采取上述措施后，正常情况下项目不会对地下水环境产生较大影响。
4.声环境影响措施

（1）选用符合国家标准的机械设备，定期维护保养，使其处于优良的运行状态。从源头加强对勘探钻具设备的维护、养护。

（2）合理安排勘探工作时段，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。

（3）合理布局勘探场地内机械设备，以免局部声级过高。

（4）降低人为噪声影响，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，禁止野蛮作业，减少作业噪声。

5.固体废物污染防治措施

项目钻探取得的岩芯样品委托资质单位进行化验测试，勘探期产生的主要固体废物主要是钻探过程中产生的探矿土石方和钻机产生的泥浆、岩屑、底渣、废防渗材料及废矿物油、废油桶等。
（1）勘探过程中产生的临时土石方暂存于钻探附近并将表土单独堆放并覆盖防尘网，待勘探工程完成后用于钻孔*****，恢复地貌，待施工结束后，全部平整，恢复区域地形地貌和景观环境。

（2）勘探区不设置生活营地，勘探区内生活垃圾集中收集，随身带走。

（3）钻机泥浆废水经沉淀后产生的废弃泥浆及岩屑、底渣约0.9t/a，其均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用。

废防渗材料

废防渗材料由施工单位集中收集后送至当地固体废物填埋场处置。
（5）危险废物

勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油、柴油发电机使用柴油后将产生少量*****，其均属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），建设单位将产生的废矿物油、废油桶分类收集后，暂存于*****贮存点后交由资质单位处置。

危险废物贮存点环境管理要求：本项目需设置*****贮存点（5m2），定期委托有资质单位处理，由于本项目危险废物暂存量较小，*****贮存点按照危废贮存点进行管理，管理要求如下：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
危险废物的运输：①危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2005年第9号）执行。

②输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

④危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。

危险废物转移：本工程开发过程中涉及的危险废物交由有危废运输资质的单位进行转运，转运过程参照危险废物转移管理办法，在项目建设过程中，建设方结合勘探施工进度，建立转运内部管理台账，同时为确保转运安全，对危废转运采取如下管理措施：

①制定科学合理的车辆运输，根据车辆运输实施相应的管理。

②危废承运单位为非公司所属单位，承运方须具备公司安全环保准入资格和相应的运输服务准入资格。

③承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输危废过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移危废。

④危废车辆运输严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年。

⑤危废转运路线应尽可能绕避集中式饮用水源保护区等环境敏感地。
综上，拟建项目产生的固废采取上述分类收集、分类处置的措施后，可合理处置各类固废，并记录相应台账，各类固体废物来源去向可进行有效追溯，对周围环境影响轻微。

6.勘探结束后生态恢复方案

6.1生态环境保护总体措施

生态保护与恢复面积：本项目勘探活动造成的主要生态破坏为山地工程的建设（工程破坏原地表面积约3220m2，工程结束后应对该部分临时用地进行生态恢复）。

6.2生态保护总体方案

①合理进行勘探布置，精心组织勘探管理，严格控制探矿活动范围。

②合理安排勘探计划和作业时间，优化勘探方案。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在雨天进行动土施工，以减少场区周围的水土流失。施工开挖或临时堆土遇雨时，采取必要的防雨布覆盖等措施。

③探矿期间，应对普查工作遗留的施工迹地采取场地恢复措施，尽早使地表恢复原貌。

④尽量做到不动土，如动土不可避免，应剥离并妥善保护好地表表层和土壤，将表土单独堆放，待探矿活动完成后，进行场地恢复时将表土覆盖在表面，尽快使地表恢复原貌。

⑤加强思想教育，积极宣传环境保护法规，增强人员环保意识，确保探矿活动区生态环境不受显著人为干扰。

6.3预期生态保护及恢复效果

对于钻探、施工便道等临时用地的生态恢复工作，应在勘探结束后恢复与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉印象。主动恢复期（1～5年），年度植被盖度递增15%。

表5-1           生态恢复阶段及效果

阶段类型

短期（1～3年）
中期（3～5年）
长期（5～10年）
植被恢复

先锋物种成活率≥80%

群落结构稳定度达60%

顶极群落形成

水土保持

侵蚀模数下降30%

地下水位回升2m

旱季径流持续率90%+

6.4结论

本项目为勘探项目，目的是对特定的区块内是否存在矿产资源进行探索和研究，并探明矿种名称、赋存状态、品位、储量规模、开采条件和有无开采价值。项目探明矿产后，应及时停止探矿活动，办理采矿相关手续并进行采矿工程环境影响评价，严禁“以探代采”，在办理采矿相关手续前，禁止项目进行矿产资源开采活动。

本项目勘探工程结束后，钻孔采用开挖表土回填，覆土措施。项目探矿完毕后，探矿活动的各类产污环节和污染源如设备噪声、环境空气污染物等消失，但由于探矿活动造成的景观破坏、土地利用改变等环境问题，必须引起建设单位的高度重视，应制定合理有效的恢复治理规划，并逐步实施。

本矿山开采对土地的损毁主要为对土地的塌陷、压占和挖损。土地复垦方向与土地利用总体规划保持一致、保持原有土地利用方向，与周边土地利用类型和景观相适应。

通过复垦，将复垦责任范围内塌陷、压占和挖损的土地进行复垦，土地复垦率为100%。从而保护生态环境，合理利用土地，实现土地资源的可持续利用，促进经济和环境和谐发展。
7.风险防范措施

（1）防泄漏的措施
为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施，结合项目建设情况，项目建设区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：柴油暂存点、一体化撬装危废贮存点。

②一般防渗区：无。

③简单防渗区：临时道路等辅助设施区域。

表5-2       厂区防渗要求一览表

防渗分区

天然**性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗

分区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

中-强

难

弱

易

一般防渗

分区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防

渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点的存在，减少环境风险，同时严防原料、产品的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。使用钻机配套的密闭式柴油箱，材质符合防爆要求，配备内置液位传感器和防溢阀；柴油箱用螺栓牢固固定在钻机专用支架上，加装防撞护板，防止钻机颠簸、作业振动导致箱体移位或破损；钻机加油时停靠在开阔通风区域，专人全程监护，控制充装速度，避免溢出；禁止在钻机作业状态下加油；严禁私自改动钻机柴油箱、管线布局，若需维修更换，需由专业人员按原厂标准操作，确保适配性和密封性；在钻机工具箱内配备小型围油栏、吸油毡、防爆铲和密闭收集袋等应急物资，便于即时取用。

（2）防火措施
①健全安全生产监督管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。

②设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施。

③对工作人员进行火灾事故时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。

④一体化撬装危废贮存点应配置足够量的泡沫、干粉灭火器等消防器材。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。

（3）物料运输风险防控措施
①本项目柴油使用桶装转运，由本项目采购人员在托里县进行采购，使用专业的运输车辆至勘探区，转运柴油包装采用符合国家标准的容器，减少泄漏风险。
②本项目危险废物的转运委托危险废物处置单位进行转运，委派具有危险废物转运资质的道路运输证及具备危险货物运输从业资格证驾驶员。

（4）环境风险评价结论

本项目的主要危险物质为柴油、*****、废矿物油，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项净化设施和风险防控措施进行管理和维护。

项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。


	运营期生态环境保护措施
	无

	其他
	1.环境管理
1.工程勘探期间场地平整、钻探采样过程，松散土体及开挖裸露面在风力侵蚀作用下将产生水土流失，因此在勘探过程中应加强水土保持工作。具体应严格控制作业面积、场地压实处置、表土覆盖及遮挡，防止引起风蚀。

2.本工程探矿采样结束后，勘探活动对环境产生的各项污染已基本消失，矿山内运输道路因后期勘探或开发活动的使用需求，暂时不进行恢复等工作，其余开发活动涉及的各类临时设施、器材等统一收集，严禁随意丢弃，同时对临时占地进行恢复。

2.环境保护“三同时”

本项目环保竣工“三同时”竣工验收内容见表5-3。
表5-3      项目竣工环保设施验收一览表

项目
处理

对象
处置措施
验收标准或要求
废气
扬尘

运输限速行驶，路面、土石方堆场洒水降尘等方式。钻探产生的临时土石方暂存于钻孔附近并将表土单独堆放，堆放时采取覆盖措施，覆盖率100%，定期进行洒水降尘；待勘探工程完成后用于钻孔*****，恢复地貌。钻井平台建设产生的剥离表土于临时堆放场暂存，堆放时采取覆盖措施，覆盖率100%，定期进行洒水降尘。
扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”无组织排放标准。
声环境
噪声
加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免噪声设备午间夜间施工等

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
地表水
生活污水
生活污水依托乡镇民房的化粪池，排入化粪池，最终通过乡镇污水管网排入污水处理厂。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准
钻井废水
设置钻机泥浆废水由HDPE桶收集沉淀后循环使用，不外排
/
固体废弃物
土石方

钻探产生的临时土石方暂存于钻孔附近并将表土单独堆放，待勘探工程完成后用于钻孔*****，恢复地貌。

处置率达到100%

生活垃圾

集中收集后，环卫部门定期清运。
废弃泥浆及岩屑、底渣
钻机泥浆废水经沉淀后产生的废弃泥浆及岩屑、底渣，其均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用
废防渗材料

废防渗材料由施工单位集中收集后送至阿克陶县固体废物填埋场处置。

废矿物油、废油桶

废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，交有资质单位处置。
生态恢复

植被恢复、封孔及植被恢复、探矿营地植被恢复。

恢复植被成活



	环保投资
	*****************


六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格按照勘探设计方案划定范围开展勘探采样活动，勘探期结束除必要道路外，其余临时占地回填平整，迹地清理
	验收内容：生态保护措施落实情况；现场无固体废物遗留；钻井平台周边占地恢复情况。验收效果：项目施工结束后清理、平整并压实，以利于土壤、植被自然恢复
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水依托乡镇民房的化粪池，排入化粪池，最终通过乡镇污水管网排入污水处理厂；设置钻机泥浆废水由HDPE桶收集沉淀后循环使用；
	是否设置并满足要求
	/
	/

	地下水及土壤环境
	加强柴油及废矿物油贮存管理，防止发生泄漏
	/
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备并加强维护管理，合理规划勘探采样时间、设备布局等，避免人为噪声的影响
	满足《建筑施工噪声排放标准》中2类标准
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	加强勘探活动管理，严禁大风天气开展勘探，加强扬尘治理，剥离表土采用压实、覆盖、场地及道路降尘等措施，选用优质油品及设备，保障燃油尾气达标排放，对物料运输车辆进行覆盖、加强管理等。
	满足排放标准要求
	/
	/

	固体废物
	岩芯样委托资质单位化验测试分析，勘探产生的废弃泥浆及岩屑、底渣等干化后回填平整利用；危险废物集中收集暂存，委托有资质单位处置
	是否落实相关固废处理措施
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	做好风险管理、配备应急物资
	确保风险可控
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本工程属于勘探专业技术服务，符合国家相关产业政策和生态环境分区管控要求，项目在勘探期间将对生态环境产生一定影响，同时勘探活动会排放少量废气、废水及噪声，建设单位在严格执行环保“三同时”制度、落实本报告提出的各项生态环境环保措施及污染治理措施后，项目的建设对环境的影响是可接受的。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。




