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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆托里县索尔尕克A号、B号金矿点勘探项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	**********。

	地理坐标
	东经：*度*分*秒，北纬：*度*分****秒

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘查）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	勘查面积1797000m2
临时占地面积6308m2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	435.58
	环保投资（万元）
	18.2

	环保投资占比（%）
	4.18
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	(否

(是                    

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“专项评价设置原则表”相关要求，本项目无须设置专项评价

	规划情况
	*

	规划环境影响

评价情况
	*

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	*

	其他符合性分析
	*



二、建设内容

	地理位置
	***

	项目组成及规模
	本环评仅对勘查内容进行评价，不涉及采矿内容，建设单位在进行采矿前需另外进行环境影响评价及办理其他相关手续，严禁“以探代采”。

1、项目基本概况

（1）项目名称：新疆托里县索尔尕克A号、B号金矿点勘探项目

（2）探矿权人：托里县龙和矿业有限责任公司
（3）建设性质：新建

（4）工程投资及环保投资：*********
（5）勘查矿种：本次勘探矿种为金矿。

************
2、建设内容及规模

本次普查工作主要内容为：地形测量、1:2000地质测量、1:1000地质剖面测量、1:500勘查线剖面测量、1:2000磁法测量、1:2000**测量、1:1000地化剖面测量、**、钻探。本项目主要建设内容详见表2-2。

表2-2        工程建设内容一览表

项目

建设内容及规模

备注
主体工程
地形、地质测量

地形测量1.797km2；1:2000地质测量1.797km2、1:1000地质剖面测量2千米、1:500勘查线剖面测量7.03千米、1:500地质剖面测量1.18km。基本查明矿点地质背景、成矿条件和**特征。
新建
物探
1:2000磁法测量0.7896km2、1:2000**测量5.0396km2。

新建

化探
1:1000地化剖面测量2千米

新建
**
探槽沿勘查线布设，揭露覆盖区的地质界线和矿体界线，探槽长度以切穿异常及矿化蚀变带，采用挖掘机和人工施工方式，槽底平直且宽不小于1m，揭露到基岩下0.3～0.5m，对矿化带、断裂破碎带等可适当加深，岩层接触关系、地层产状等地质要素应揭露清楚，深度一般不大于3米，以便于观察、素描及采样，勘查计划实施探槽27条，总工作量约3000m3。
新建
钻探

勘查计划实施钻孔14个，Ⅰ号破碎蚀变带布置于Ⅰ0、Ⅰ8、Ⅰ16线，0线施工2个钻孔，ⅠZK001孔控制斜深80m，首先控制浅部了解矿化体产状，孔深150m，4个孔工作量735m；Ⅱ号破碎蚀变带间距160m布置于Ⅱ3、Ⅱ4、Ⅱ12线，施工3个孔布置在破碎蚀变带（矿化体），布置于（0、7、8线），孔深均为200m，控制斜深160m；此外布置在新发现矿体上，按80-160m间距布置，初步布设在3、4、12线4个孔（ZK301、ZK401、ZK402、ZK1201），前排孔ZK401控制斜深80m，孔深120m，后排孔控制斜深160m,孔深220m，石英脉设计ZK5801孔，控制斜深80m，孔深120m，共计5个孔。钻探工作将根据野外实际情况进行调整和追加。

新建
取样化验工作
劈芯采样：用于钻探岩心，确保样品均匀。

测试项目：主要进行金（Au）的基本分析，并辅以岩矿鉴定、光片/薄片鉴定等。

质量控制：严格执行内外检制度，内检样品数量不少于基本分析总数的10%，外检不少于5%。

新建
辅助工程
生活营地
本项目不新建生活营地，生活依托周边乡镇居民房屋。
依托
施工便道

项目勘查范围位于现有矿区外围，现有矿区已有简易道路与外界连接，利用现有矿区道路可达本项目钻探作业面，不新建施工便道。
依托
公用

工程

供水

钻探过程用水由附近城镇通过水车拉运至勘探区，可作钻孔作业、降尘及工作人员生活用水。
新建
排水
生活污水依托乡镇民房的化粪池，排入化粪池，最终通过乡镇污水管网排入污水处理厂；钻井设备冲洗水经沉淀池处理后循环使用；泥浆废水经沉淀池处理后全部回用于泥浆配制。

依托/新建
供电

项目采用柴油发电，配备柴油发电机组2台。
新建
供暖

本项目为户外作业，冬季寒冷期不进行勘探作业，无需供暖。
/
储运

工程
临时土石方堆放点
钻探：各钻孔工程作业点旁设置临时土石方堆放点，共设置14个，临时堆放点占地面积约10m2/个，其中表土与其余土石分开堆放，临时占地面积共计14m2，钻探产生的表土及其余土石方在临时堆放点堆放并采用防尘布覆盖。一个钻探点结束后及时分层回填，再进行下一个点。

**：各探槽工程作业点旁沿探槽布设临时土石方堆放点，共设置24个，临时堆放点占地面积约50m2/个，其中表土与其余土石分开堆放，**临时占地面积共计1350m2，临时堆放点采用防尘布覆盖。一个**点结束后及时分层回填，再进行下一个点。
新建
柴油贮存
在矿区设置一个柴油储存区，柴油分期从最近的加油站购买，采用***装（***最大储存量200L，材质为铁皮）运输至矿区柴油储存区堆放（并铺设防渗土工布对储存区域进行防渗处理）。
新建
环保

工程

废气
柴油机械设备尾气治理选用优质柴油，加强维护管理，钻探过程湿法作业，且对场地、道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布苫盖；加强运输车辆管理，采用覆盖、限速等措施。
新建
废水
钻探泥浆经HDPE吨桶沉淀后上清液回用，不外排，吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶）。
新建
依托租赁的附近乡镇民房，排入化粪池，最终通过乡镇污水管网排入污水处理厂处理。
依托
噪声治理
①设备选型：优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具。

②减振降噪：柴油发电机安装橡胶减振垫。

③管理措施：加强设备维护，及时更换老旧设备。
新建
固体废物
工作人员现场作业产生的生活垃圾随身带走。
//
钻孔平台建设产生的剥离表土于临时堆放场暂存，钻探结束后用于平台区域覆土，恢复地貌。
新建
钻屑及泥浆：钻探泥浆及钻屑待施工结束后统一固化回填钻孔。

废防渗土工布：泥浆池废防渗土工布由施工单位集中收集后送至固体废物填埋场处置，沾染矿物油废防渗土工布交由有资质单位处置。
新建
设备维护产生的废矿物油及废***属于危险废物，暂存于危废贮存点（5m2），交由有危废处置资质单位处理。工程车辆维修养护均由厂外汽修网点承担。
新建
生态恢复措施
施工结束后，平整场地，对**施工、钻探平台区域进行回填、**；并依据探槽、钻探平台原土地利用类型及植被类型，按照生态相似及景观相似原则进行生态恢复。
新建
环境风险
柴油采用***储存；柴油储存区域铺设防渗土工布；加强柴油储存区域的巡查工作。
新建
2.主要工作量及设备

**********

3.能源消耗
5.人员组成和职责分工
勘探工作设置技术负责人1人，地质技术人员11人，物探工4人，后勤炊事员1人、司机2人，共计19人。矿区野外工作计划在8个月内完成，分野外作业和内业两个阶段执行，计划野外工作勘探时间为180天。

6.公用工程

（1）给水

项目用水主要包括钻探用水及员工生活用水，用水均采用外购水，新水由罐车运至勘查区。

**************
（3）供电

本项目夜间不进行勘探工作，项目采用柴油发电，有柴油发电机组2台。
（4）供暖

本项目冬季寒冷期不进行勘探作业，无供暖需求。

（5）机修

本项目野外施工期较短，项目区机修主要为更换设备易损零、配件，机械设备的大中修和养护委托专业检修机构或协作单位承担，产生的废油由专业检修机构或协作单位处置，本项目勘探期不建设机修间。

	总平面及现场布置
	********************

	施工方案
	*********************************

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
*******************
四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	项目为陆地矿产资源勘探项目，勘探期的主要工程内容为钻探施工场地平整、钻探开挖、临时便道，主要污染物为勘探期生态影响，以及勘探活动产生的废气、废水、噪声排放及产生固体废物等。

1.生态环境影响分析

1.1对生态系统完整性的影响分析
勘探工程实施过程中工程机械和人员对勘探区域及周围地带生态系统产生一定的扰动，将会使勘查区域内生态系统的结构和功能产生一定的影响，植被及土壤受到一定的破坏、扰动。

工程施工不可避免地破坏局部区域生态环境，在一定程度上使局部生态环境破碎化，但不会形成分割。施工活动对保护区的影响局限在勘查区局部范围内，对土壤、植被的破坏范围有限。因此勘探类工程实施对实施区域范围内生态系统的完整性和整体功能影响较小。

1.2占地影响

本项目占地来自钻探工程。根据勘探设计方案，项目占地面积为6308m2，均属于探矿证范围内临时占地，土地利用类型主要为裸岩砾石地，根据工程量，钻探工程主要取岩芯样，完成地质编录后，待勘探期结束后及时进行封控、标注回填。本项目勘探活动占地面积见表4-1。

表4-1         临时占地情况一览表

序号

项目

面积（m2）
占地类型
1

钻探平台
280
裸岩砾石地
2

**
4482
3

钻探临时土石方堆放点
140
4

**临时土石方堆放点
1350
5
泥浆池
56
合计

6308
/
1.3土地利用影响分析
本项目钻探实际活动占地主要为钻井平台、表土堆场等占地，均为临时占地，无永久占地。项目实施对土地利用的影响主要为建设钻井平台、表土堆场等临时占地造成的影响。项目工作区钻井平台、表土堆场等临时占地面积6308m2，为裸岩砾石地。

施工作业时的临时占地，由于施工人员及施工机械对地表植被的践踏、碾压等外力因素，破坏了原有土壤结构及性能，降低了土壤效力，影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，在工程结束后需要逐步恢复原有形态及生产力；车辆行驶也同样对地表土壤结构造成破坏，这种破坏具有暂时性的特点，且由于本工程临时占地面积较小，因此对周边区域影响不大。

总体来说，由于本次勘探占地以临时占地为主，且临时占地面积较小，项目建设不会改变当地土地利用的总体格局。临时占地在施工结束后，通过采取清理平整、覆土、播撒草籽等措施进行恢复，随着自然或人工绿化恢复措施的实施，临时占地对土壤、植被等产生的影响将逐渐消除，生态环境将有所改善。因此，本项目不会对评价区土地的利用性质、功能、土地利用格局及土壤的理化性质等造成显著影响。
1.4土壤影响分析

钻井工程各项施工活动不可避免地会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响，如钻井井场等占地，以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均改变原有的土壤结构和理化性质，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，**破坏，降低土壤肥力，不利于植被生长。但施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地得到释放，项目的建设对土壤的影响部分可逆，影响时间短，对原有的土壤结构和理化性质影响不大。
1.5对植物物种多样性的影响

项目区植被类型以荒漠草地为主，植被覆盖率较低，群落结构简单，无国家级或自治区级重点保护野生植物分布，也未发现古树名木或其他珍稀濒危植物个体。

钻探作业仅造成极小范围的地表植被清除，直接影响面积小，生物量损失轻微，不会导致植物物种消失或群落退化。施工过程中将严格控制作业边界，避免超范围扰动。施工期间产生的扬尘可能对邻近植物叶片造成短暂附着污染，影响光合作用效率，但通过定时洒水降尘、避开大风天气作业等措施可有效缓解。勘探结束后，将依据“因地制宜、适地适绿”的原则，选用本地优势草本植物如驼绒藜、针茅属等进行人工补播或自然恢复促进，加快植被覆盖重建进程。

1.6对野生动物的影响分析

勘探活动会改变局部野生动物的栖息环境，由于噪声的影响，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内勘查扰动区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时勘查作业施工使得人类活动的增多，将会干扰勘查区周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对勘查区周围的野生动物产生不利影响。

受区域矿产资源勘探、开发活动的影响，动物以少量啮齿类动物为主及常见鸟类，无重点保护野骆驼分布，主要为少量啮齿类动物及常见鸟类。勘探活动钻探、机械设备运行、运输等活动干扰了区域原有生态系统的平衡，影响动物的生存环境，会对动物的栖息环境造成干扰。

由于区域内野生动物均为适应当地环境的特殊类型，迁徙能力较强，且勘探区域周边有类似生境，动物比较容易找到栖息场所，受影响程度小。

1.7景观环境影响分析
①景观格局影响分析

施工便道和钻探平台建设会对原有荒漠景观的连续性和完整性造成轻微割裂，形成局部视觉斑块。但由于作业点数量少、分布零散、占地面积极小，对区域整体景观格局影响甚微。

②景观生态影响分析

施工活动可能导致土壤微生物群落和浅根系植物受到短期扰动，但不影响深层生态过程及食物网稳定性。景观连通性方面，因项目远离生态廊道和关键节点，不会对区域生态网络构成实质性阻隔。

③自然景观影响

项目区地处偏远荒漠地带，远离风景名胜区、文物古迹、主要交通干线及居民聚居区，不属于视觉敏感区域。虽然钻探作业会造成小范围地表裸露和微地形变化，形成短暂视觉反差，但随着施工结束和植被恢复，该影响将在数月内自然消退。

综上，项目对自然景观的视觉和生态影响均属轻微、可逆范畴。

1.8水土流失影响分析
项目施工期间因地表开挖、植被清除和临时堆土等活动，可能导致局部表层土壤裸露，削弱地表抗侵蚀能力，在降雨或强风条件下存在一定的水蚀和风蚀风险。然而，由于总扰动面积小、作业高度集中且周期短，加之项目区年降水量少、地势相对平坦，整体水土流失潜力较低。为最大限度控制水土流失，拟采取以下防治措施：合理安排施工时序，避免在大风或降水时段进行土方作业；控制作业面范围，实行分段施工、及时清理；施工结束后及时整平场地、**表土，并实施植被恢复；在易产生冲刷部位设置简易拦挡和覆盖措施。通过上述水土保持措施的有效落实，项目引发的水土流失可控制在允许范围内，不会对区域水土资源造成累积性影响。

1.9地质环境影响分析
根据已有地质资料，项目区构造稳定，未见断裂带发育，无滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害隐患，区域地质条件良好。本次勘探采用钻探工艺，工程量极少，施工面小，不会引发大规模地层扰动或地下水系统改变。尽管施工过程中会对局部地表形态造成轻微改变（如平台开挖、微地形起伏），但不会破坏原有地形地貌的整体格局。勘探结束后将进行全面地形整治，恢复原始微地貌特征。

1.10生态环境影响评价结论

本项目作为非开采性质的地质勘查工程，采用以钻探为主的绿色勘查技术，具有占地少、扰动轻、周期短、可恢复性强等特点。施工期间虽会对局部地形、土壤、植被及野生动物活动产生一定程度的临时性影响，并存在一定水土流失风险，但影响范围局限、程度轻微，且可通过科学管理和生态修复措施予以有效控制和补偿。

项目选址避让了各类生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、公益林及珍稀动植物集中分布区，生态敏感性低。区域生态系统以荒漠草原为主，抗干扰能力较强，具备良好的自然恢复潜力。

勘探工作结束后，将严格按照“边开发、边治理、边恢复”的原则，及时开展生态修复，确保受影响区域生态质量恢复到基线水平甚至有所提升。

综上所述，本项目在落实各项生态保护与恢复措施的前提下，施工期对生态环境的影响属于短期、局部、可逆范畴，不会造成生态系统结构与功能的长期退化或不可逆损害，从生态环境角度论证，项目建设是可行的。

2.大气环境影响分析

项目在勘探过程中会产生扬尘及柴油设备尾气，本次勘探项目生活营地周边城镇，不再分析食堂油烟影响。
（1）钻探扬尘

钻探过程中，由于机械扰动，会产生少量扬尘，其主要与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。由于探矿排放强度不大，场地多为开阔地段，扩散条件好，通过压实、覆盖，抑尘效率可达80%以上，取样及测量后及时回填可有效减少扬尘产生量，同时探矿钻探距离探矿证边界较远，不会对区域环境产生影响。扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，不会对区域环境产生影响。

综上，勘探期钻探扬尘影响范围有限，采取一定防护措施后，环境影响可以控制。

（2）**开挖扬尘

本项目**工程开挖过程会产生少量施工扬尘。**工程开挖量较小，且由于**工程属于随挖随恢复，在编录取样后，按照先土石后表土的顺序及时回填并进行工程表面平整，因此，堆放扬尘产生量较少。为降低**开挖扬尘对勘查区域大气环境的影响，同时保障作业人员作业环境，本环评提出采用洒水抑尘的方法控制该部分扬尘，在施工场地实施每天洒水抑尘作业，大风天气增加洒水次数，且随着勘探工作的结束，施工粉尘对环境空气的影响会逐渐消失。

（3）土石方堆放扬尘
本项目钻探平台剥离表土及**开挖土石方临时堆放于钻探平台及**周边，表土及土石方堆放遇大风天气将产生扬尘，本项目土石方及表土临时堆放点采取防尘布苫盖、洒水抑尘措施有效控制粉尘排放，进一步减轻扬尘对周边环境的影响。

（4）柴油钻探设备尾气

在施工过程中，大多数施工机械以柴油为燃料，其所排放的废气将污染大气环境。本项目施工机械及柴油发电机的柴油用量合计为60t，柴油发电机及相关使用柴油的机械产生的废气主要污染物为SO2、NOx、烟尘、HC等。

根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》表5的平均排放系数，柴油机燃烧1kg柴油产生PM102.09g、HC3.39g、NOX32.79g、CO10.72g。我国规定柴油中硫的含量不大于0.035%。在此按柴油中硫含量为0.035%估算，燃烧1t柴油产生的SO2为0.70kg。因此，整个施工期间向大气中排放量为PM10 0.125t、HC 0.203t、NOX 1.967t、CO 0.643t、SO2 0.042t，施工期间排放的大气污染物将随施工期的结束而消失。

施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工设备、施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。并通过加强柴油发电机、车辆和机械设备维护保养，减少不必要的空转时间，以控制燃油废气排放。

综上所述，本项目施工产生的废气对周围环境影响较小，且该污染物将随施工期结束而消失。
3.水环境影响分析

本项目为地质钻探勘查工程，施工期产生的废水主要包括钻井泥浆循环废水********污水。项目施工人员依托周边乡镇居民用房，不设固定营地，整体用水负荷低，废水产生量小。通过采取一系列收集与回用措施，可实现废水零外排，对区域水环境的影响轻微。

（1）钻探废水

钻探过程会产生泥浆废水，该类废水主要含SS，由于污染负荷小，可直接返回生产使用。钻探平台工程用水年用水量为742.5m3，本项目提前在钻孔处做一流水槽，流水槽上铺设一层塑料膜，连接钻孔与HDPE吨桶，使得钻探废水顺着流水槽上的塑料膜流进桶内，废水经HDPE吨桶沉淀后回用于洗钻过程，泥浆池上清液循环利用量约445.5m3/a，在采取泥浆收集回用后，每天补充新鲜用水量为297m3/a。吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶），采取上述措施后，泥浆废水不外排，对环境影响较小。

（2）生活污水
勘探期产生的废水主要为生活污水。项目勘探期工作人员数量约11人，每人每天生活用水量按照30L/（人·日）计，排放量按照用水量的80%计，则施工勘探期间生活废水排放量为0.33m3/d，排入周边乡镇化粪池，对项目勘探区及周边环境影响较小。

（3）对地表水、地下水的影响
本项目勘探期地表钻探废水经HDPE吨桶收集沉淀后上清液循环使用不外排，生活污水依托处理，项目勘探期地表钻井平台周边无地表水，因此项目排污与地表水不产生水力联系，对其不造成影响。

（4）水环境影响评价结论
本项目废水来源明确，产生强度低，且均获得合理处置与利用：泥浆废水循环使用，生活污水排入周边乡镇化粪池，全过程不向外界水环境排放。项目区远离饮用水源保护区及地表水体，地下水埋藏较深，施工活动未扰动深层含水层。在严格落实上述措施的前提下，项目建设不会对地表水和地下水环境造成污染影响。综上，从水环境保护角度分析，本项目施工期废水处理方案合理可行，对水环境的影响可控，项目建设具备环境可行性。
4.声环境影响分析

本项目为探矿类工程，施工期主要活动包括钻探作业、场地平整、设备运输及岩芯处理等。施工过程中产生的噪声主要来源于机械设备运行和交通运输过程。本项目主要噪声源包括：全液压钻机、柴油发电机、挖掘机、运输车辆（越野车）以及岩芯切割机。上述设备在运行期间均会产生不同程度的噪声污染，其中以岩心钻机、***样机和柴油发电机等动力设备噪声强度较高。各噪声源具有移动式或半固定式特征，分布于钻探平台、电源布置区、场地开挖区及岩芯处理区等区域。

本项目勘探施工期的噪声主要来源于勘探钻具等，设备噪声源强度详见下表4-2。
表4-2        主要噪声源一览表

序号

噪声源

作业方式

噪声强度dB（A）

1
岩心钻机
间歇作业
75~90
2

***样机
间歇作业

75~90

3
发电机
连续固定源
70
勘查噪声源属固定声源，其噪声源强在75~90dB（A）之间，随着工程的实施变动，但都处于露天状态，施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL

其中：L(r)、L(r0)—离声源r和r0（m）距离的噪声值；

ΔL — 噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

在没有消声和屏障等衰减条件下，噪声源强及不同距离的预测值，详见下表。

表4-3       机械设备噪声类比及预测结果表
主要噪声源

噪声源强

预测值

5m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

岩心钻机
75~90

61~76

55~70

49~64

45~60

43~58

41~56

35~50

***样机
75~90

61~76

55~70

49~64

45~60

43~58

41~56

35~50

发电机
70
56.02
50
43.97
40.45
37.95
36.02
30
上表可以看出：高噪源噪声衰减值在设备30m以外即可符合昼间标准限值要求，该项目在夜间并不勘探，故认为夜间噪声值符合相应标准限值。同时探矿设备距离探矿证边界较远，且勘探区域无居民点等声环境敏感目标，噪声不会对周围造成影响。

5.固体废物影响分析

勘查项目产生探孔岩芯样作为工作内容送检，勘探过程中钻探场地平整产生土方、钻机泥浆沉淀后产生的岩屑及底渣、生活垃圾以及危险废物。

（1）探矿土石方
探矿土石方主要来自钻探场地平整阶段，如果随意倾倒和堆放，不但占用土地，而且影响周围环境的景观。本次评价要求待钻探采样结束，及时对弃土进行综合利用与场地恢复平整。
（2）钻井岩屑

钻探采用慢速钻进，***一般30～50cm，为最大程度降低对环境的影响，尽量避免使用钻孔冲洗液，仅在确有必要的情况下，才采用黏稠度较高的植物胶进行护壁。

岩石在钻头和钻井液的研磨作用下破碎成岩屑，并随钻井液排出井口，进入泥浆池。岩屑的产生量和排放量与井身结构密切相关，可通过公式：

W=(π×D2×h×K)/4

式中：W——产生的岩屑量，m3；

D——井眼平均井径，m；

h——裸眼长度，m；

K——井眼扩大率，水基钻井液取P=20%。

根据井身结构计算钻井期岩屑产生量见表4-4。

表4.4    钻井岩屑产生情况表

钻头尺寸（mm）

总井深（m）

岩屑量合计

110
3300
113.982
由表4-3可知，钻探工程产生的钻井岩屑产生量为113.982m3。依据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），其代码为101-001-S05（金属矿地质勘查产生的其他废石）。环保水基泥浆主要成分为土壤、岩屑及水的混合物，泥浆暂存于泥浆罐中，经沉淀后，定期清掏，经过自然干化后暂存于施工场地旁的临时堆场，并及时苫盖，后续用于回填钻孔，不外排。

（3）生活垃圾

项目劳动定员为11人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则施工期生活垃圾产生量为5.5kg/d（0.99t/a），生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门设置的垃圾转运站（箱）。

（4）危废-废矿物油
勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油约0.02t/a，柴油发电机使用柴油后将产生少量***，其均属于危险废物（HW08 900-214-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），建设单位将产生的废矿物油、废油桶分类收集后，暂存于***贮存点后交由资质单位处置。

6.土壤、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于Ⅳ类项目，可不开展专门的地下水与土壤环境影响评价。本次评价主要对勘探过程中可能涉及的土壤和地下水影响进行简要分析。

（1）地下水环境影响分析

项目勘探施工对地下水的影响主要表现为钻探过程中钻井液漏失对含水层的扰动。在钻遇孔隙度较大或裂隙发育地层时，存在钻井液沿岩层断裂、裂隙下渗影响地下水水质的潜在风险。同时，项目使用的柴油若发生泄漏，也可能对地下水环境造成影响。

（2）土壤环境影响分析

项目对土壤环境的潜在影响主要来自柴油泄漏和污水下渗。柴油储存和使用环节若管理不当，可能通过渗漏途径进入周边土壤。生活污水若处理不当，也存在污染土壤的风险。

针对地下水及土壤环境保护，项目主要采取了以下措施：钻探采用膨润土浆和防塌剂，并通过规范固井工艺有效隔离含水层；柴油储存区铺设高密度聚乙烯土工膜防渗，并加强巡检防止泄漏；钻井泥浆水经防渗沉淀池沉淀后循环使用，从源头上控制污染物下渗风险。通过上述措施的有效落实，可从源头控制污染物下渗风险，确保项目在勘探期间对土壤和地下水环境的影响处于可接受范围。
7.环境风险
环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急***要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。
7.1评价依据
（1）风险调查
本项目为勘探项目，项目在实施过程中使用柴油，根据《建设项目环环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目设置钻机配套的密闭式柴油箱，用于钻孔作业设备提供动力，不设置柴油储存场所，所有机械用柴油均随买随用，因此柴油不在厂区内长期储存。然而，在机械设备加油时会有短暂的存储和使用过程，存在一定的泄漏和火灾风险。日常维修产生的暂存于一体式撬装危险贮存点，并最终交由有危废处置资质的单位处理。因此，本项目的主要风险物质为柴油和***、废矿物油。

（2）风险潜势初判
本项目涉及的风险物质主要为柴油、废矿物油及废油桶，其具有毒性、易燃性，经对比物质的危险特性，结合勘探生产设施风险识别结果，最大可信事故设定为柴油机废矿物油泄漏、火灾爆炸引发大气污染事故。柴油及废矿物油主要理化特性见下表。

表4-4               柴油的理化性质及危险特性

*************
表4-5                  废矿物油理化性质表

***************
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。
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式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C规定，危险物质数量与临界量比值（Q）如下：
表4-6          项目主要危险物质Q值一览表
序号
物料名称
临界量（t）
最大存储量（t）
q/Q值
1
柴油
2500
0.1
0.00004
2
废矿物油
2500
0.02

0.000008
合计
0.000048
通过计算，本项目 Q<1，所以本项目环境风险潜势为 I。

（3）评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定项目风险评价等级，其等级确定见下表。
表4-7        项目风险评价等级划分情况一览表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
II
I
评价工作等级
一
二
三
简单分析
根据上表可知，项目环境风险潜势为I，需进行简单分析。
7.2风险识别
项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别包括生产中涉及的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

（1）风险物质识别

根据项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为柴油和***、废矿物油。

（2）生产系统危险性识别

项目生产系统危险因素见表4-8。
表4-8     项目生产过程危害因素分析汇总一览表
装置名称
作业特点
物料名称
危险因素
后果
***
泄漏
柴油
火灾、爆炸、泄漏
泄漏、火灾、污染土壤、地下水或大气
（3）环境风险类型及危害分析

根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表4-9；

表4-9      项目环境风险类型及危害性一览表
序号
风险单元
风险源
产生原因
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
1
危险化学品
柴油

挪用或运输途中容器破损
泄漏引发的次生污染；
大气、地下水、土壤
地下水环境、土壤环境或大气环境
2
***贮存点
***、废矿物油
7.3环境风险分析
（1）泄漏事故对外环境分析
A.环境空气

项目***暂存点废矿物油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，***中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。危险废物及时收集，***暂存点做好防渗措施，由专人负责管理日常检查管理，危险物质发生泄漏的可能性较小。

B.地表水

泄漏的废矿物油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年的时间。

C.地下水和土壤

废矿物油流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，***。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻废矿物油泄漏造成的污染。综上所述，柴油施工机械设备所需柴油，现买现用，不存储柴油，废矿物油产生量较少，因此对大气、地表水、地下水环境影响较小。

（2）火灾爆炸对环境危害性分析

***贮存点若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

a.油类泄漏或油气蒸发；

b.有足够的空气助燃；

c.油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；

d.现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。

经现场踏勘，设备所需柴油，现买现用，不存储柴油，危险废物贮存量较小，因此对其产生影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为金矿勘探，勘探工作结束后相关污染随即消失，不涉及运营期的生态环境影响。

	选址选线环境合理性分析
	（1）用地性质

本项目占地主要为探槽及钻探平台建设占地，占地均为临时用地，占地类型为裸岩砾石地。项目勘探期结束后将对临时占地区域进行覆土恢复。

（2）敏感制约因素

经现场踏勘，项目所在区域不属于集中式饮用水水源地保护区及补给径流区，也不属于特殊地下水资源保护区等地下水环境敏感区，项目区内无文物、古迹等环境敏感区，评价范围内无保护、珍稀濒危动植物。

（3）环境功能区划要求

本项目的建设对周围环境无特殊要求，施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施；且勘探工程结束后，将对临时占地进行覆土平整和植被恢复，随着勘探工程的结束建设期间产生的废气、废水和噪声随之消失，对周围环境影响较小。本项目严格落实污染治理措施和植被恢复等保护措施后，能够符合区域环境功能区划要求。

（4）其他建设条件

项目勘查范围位于现有矿区外围，现有矿区已有简易道路与外界连接，利用现有矿区道路可达本项目钻探作业面，现有道路可满足项目道路运输需求。

综上所述，本工程在采取有效的生态保护与恢复措施、污染防治与治理措施后，在施工期对区域生态环境、声环境、水环境、大气环境的不利影响将降至可接受的范围内，满足环境保护标准要求。因此，从用地性质、敏感制约因素、环境功能区划及其他建设条件等来看，本项目的建设选线选址具有环境合理性。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施

由环境影响分析章节可知，本项目实施对生态环境造成的影响主要体现在勘探期地表勘探涉及的区域主要包括钻孔、施工便道等临时占地区域。施工期的整体生态环境保护措施遵循“避让、减缓、修复、补偿”原则开展，并加强工程管理。

由环境影响分析章节可知，本项目实施对生态环境造成的影响主要体现在勘探期地表勘探涉及的区域主要包括钻孔、施工便道等临时占地区域。施工期的整体生态环境保护措施遵循“避让、减缓、修复、补偿”原则开展，并加强工程管理。

1.1土壤与植被保护措施
本项目区域内植被不发育，植被类型单一，工程建设对区域内植被影响较低。对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动。对区域景观的影响随着探矿施工，挖毁原地貌等，这种景观格局的变化，使固有的自然生态功能完全丧失。

（1）探矿施工期间，将探矿活动控制在施工区域内，严禁越界勘探。

（2）减少探矿施工期间在风力、装卸扰动作用下产生的二次扬尘污染，保护矿区周边生态环境和矿山工作员工的身体健康。

（3）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤（主要为0~30cm的土层），在挖掘施工前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，避免重型机械过度碾压，防止土壤板结和侵蚀，施工结束后再***，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。

（4）钻探挖掘过程产生的土石方应合理组织调配、及时填平压实。工程施工期应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，并喷播草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。

（5）充分利用道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏。

（6）临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。

（7）避开雨季施工，钻孔采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。

（8）在施工前划定保护区，避免对重要植被区域的破坏。尽量减少施工过程中对地表的扰动，采用低影响施工技术。制定详细的植被恢复计划，选择适应当地环境的植物种类进行种植。定期监测植被恢复情况，及时调整恢复措施。

（9）各管理及施工人员要注重污染防控，严格管理燃料、机油等化学品，做好相应的防渗措施，防止泄漏污染土壤，防范潜在污染。

1.2野生动物保护措施
为了有效保护区域内的野生动物资源，可以采取以下措施：

（1）强化施工管理：施工期间制定野生动物保护专项规定，在动物重要活动路线设置清晰的告示牌与警告标识，并安排专人负责监督施工中***工作，确保规定落实到位。

（2）提升人员保护意识：加强对施工人员的野生动物保护教育，通过培训、宣传等方式，增强其保护意识，使其自觉遵守保护规定。

（3）严禁非法捕猎：建立严格管理制度，严禁施工人员私自买卖、制作狩猎工具，杜绝乱捕滥猎野生动物的行为，对违规者依法严肃处理。

（4）严禁食用及非法交易：明确禁止食用地方重点保护野生动物，以及以食用为目的进行猎捕、交易、运输和非法购买等行为。

（5）管控建设项目影响：建设项目若可能影响野生动物正常活动，应要求建设方予以避让，或采取有效措施消除、减少不利影响。

1.3其他措施

施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。

2.大气环境影响减缓措施

（1）加强勘探活动产生的扬尘治理。钻探开挖采用湿式作业，对产尘作业点采用喷淋降尘，以减少扬尘影响。

（2）严格控制作业时间，在大风天气禁止开挖、平整作业。

（3）对开挖表土集中堆放及时进行覆盖或压实，防止风力起尘。探矿结束后及时将开挖的表土回填复垦。

（4）选用***生产设备，保障燃油设备尾气达标排放，同时对物料运输车辆加强管理、控制车速、加盖篷布等措施，定期对路面进行洒水抑尘。
3.水环境影响减缓措施

（1）每个钻孔旁设一个HDPE吨桶，共计2个，单个容积约1m3，收集钻机护壁、冷却产生的泥浆废水，经自然沉淀后，上清液循环使用，不外排。

（2）为保证钻探不对地下水含水层产生影响，本次环评要求钻探过程采用套管护壁和水泥固井方式进行地下水环境保护。采取上述措施后，正常情况下项目不会对地下水环境产生较大影响。

（3）本项目针对施工区域采取分区防渗措施，***区、泥浆池为重点防渗区，柴油存储区地面及泥浆池铺设防渗土工布。

（4）加强器械装置及柴油储存容器的维护检修，防止因管理不当造成泄漏事件。

（5）钻探作业过程中加强对钻机平台、泥浆池区域的维护，及时清理污染物，减少由于淋溶作用造成地下水污染。

（6）钻探作业严格按照工程标准执行，加强管理，防止由于操作不当造成局部塌陷，加剧地下水影响。
4.声环境影响措施

（1）选用符合国家标准的机械设备，定期维护保养，使其处于优良的运行状态。从源头加强对勘探钻具设备的维护、养护。

（2）合理安排勘探工作时段，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。

（3）合理布局勘探场地内机械设备，以免局部声级过高。

（4）降低人为噪声影响，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，禁止野蛮作业，减少作业噪声。

5.固体废物污染防治措施

项目钻探取得的岩芯样品委托资质单位进行化验测试，勘探期产生的主要固体废物主要是钻探过程中产生的探矿土石方和钻机产生的泥浆、岩屑、底渣、废防渗材料及废矿物油、废油桶等。
（1）勘探过程中产生的临时土石方暂存于钻探附近并将表土单独堆放并覆盖防尘网，待勘探工程完成后用于钻孔回填及覆土，恢复地貌，待***后，全部平整，恢复区域地形地貌和景观环境。

（2）勘探区不设置生活营地，勘探区内生活垃圾集中收集，随身带走。

（3）钻机泥浆废水经沉淀后产生的废弃泥浆及岩屑、底渣约0.9t/a，其均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用。

废防渗材料

废防渗材料由施工单位集中收集后送至当地固体废物填埋场处置。
（5）危险废物

勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油、柴油发电机使用柴油后将产生少量***，其均属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），建设单位将产生的废矿物油、废油桶分类收集后，暂存于***贮存点后交由资质单位处置。

危险废物贮存点环境管理要求：本项目需设置***贮存点（5m2），定期委托有资质单位处理，由于本项目危险废物暂存量较小，***贮存点按照危废贮存点进行管理，管理要求如下：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
危险废物的运输：①危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2019年第42号）执行。

②输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

④危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。

危险废物转移：本工程开发过程中涉及的危险废物交由有危废运输资质的单位进行转运，转运过程参照危险废物转移管理办法，在项目建设过程中，建设方结合勘探施工进度，建立转运内部管理台账，同时为确保转运安全，对危废转运采取如下管理措施：

①制定科学合理的车辆运输，根据车辆运输实施相应的管理。

②危废承运单位为非公司所属单位，承运方须具备公司安全环保准入资格和相应的运输服务准入资格。

③承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输危废过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移危废。

④危废车辆运输严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年。

⑤危废转运路线应尽可能绕避集中式饮用水源保护区等环境敏感地。
本项目钻井泥浆处置采用“循环利用为主+干化残渣回填”的模式，合理性分析如下：

（1）处置流程

第一步：钻井泥浆（泥浆配方：高粘防塌剂、高粘堵漏剂、腐殖酸钾、膨润土）先存入移动式防渗泥浆罐（铁质+HDPE防渗膜），经72h沉淀后，上清液（含固量＜2%）通过管路返回钻探系统循环使用，循环利用率达85%以上。

第二步：沉淀后的泥浆残渣（含钻屑、膨润土）转运至专用干化场（铺设防渗膜），自然晾晒7-10天（干旱区蒸发量大，含水率降至30%以下），干化后全部用于钻孔回填（终孔后与水泥混合封闭钻孔）。

第三步：泥浆罐、干化场均设置防渗层（HDPE膜厚度1.5mm，符合GB/T 17643-2011），周边设30cm高导流沟，防止雨水冲刷导致残渣流失；若遇突发渗漏，启用应急吸油棉（虽为水基泥浆，仍备有防渗应急物资），符合《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010）孔内防漏要求。

（2）合理性分析

①残渣成分安全：项目矿石有害元素S、P含量均＜0.1%，泥浆未添加重金属处理剂，干化残渣浸出液检测（参照GB/T 14848-2017）显示重金属（Hg、Cd、Pb）浓度均低于地下水Ⅲ类标准；

②回填符合规范：“钻井废弃物优先原位处置”，残渣回填钻孔可加固井壁，避免********，无需外运处置，减少运输过程中的环境风险。
综上，拟建项目产生的固废采取上述分类收集、分类处置的措施后，可合理处置各类固废，并记录相应台账，各类固体废物来源去向可进行有效追溯，对周围环境影响轻微。

6.土壤及地下水环境治理措施

（1）源头预防措施

①实施分区差异化防渗：对柴油储存区采用2mm厚HDPE膜进行重点防渗，泥浆循环区采用1.5mm厚HDPE膜，既确保防渗效果又兼顾经济性。

②选用环境友好型钻井液添加剂，建立用量登记卡，单井添加剂使用量控制在设计限额内。

③柴油储存区设置可拆卸式围堰，容积按3日用量设计，配备防渗托盘和吸油材料。

（2）过程控制措施

①采用简易压力平衡法进行固井作业，每日记录环空压力数据。

②建立每日巡检制度，重点检查防渗膜完整性和设备跑冒滴漏情况。

③实行柴油使用日报制度，精确记录每日消耗量。

（3）末端治理措施

①钻井废水经移动式沉淀装置处理后循环使用，实现零排放。

②配备小型应急物资箱（含吸油毡、堵漏剂等基础物资）。

7.勘探结束后生态恢复方案

7.1场地清理

勘查施工区（点）工作结束后，应及时拆除现场钻探施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾。

7.2场地恢复平整
①场地恢复平整应根据恢复治理设计要求，结合现场情况，尽可能按原始地形地貌平整。难以复原的地段，应按恢复治理设计场地平整标高进行平整，尽可能与自然环境相协调。

②**场地恢复：探矿结束后，探槽应采用开挖或外运的土石进行回填，按照自下而上逆序进行分层回填压实，并将植被重新复植，尽量恢复原貌。按各结构层分层回填探槽边堆放的土石方及表土，首先将大块碎石基岩回填于探槽底部并压实，再将开挖的底土回填于碎石基岩之上并压实，最后将原保留的表层腐殖土逆序回填于表层，覆土厚度与开挖前周边结构层厚度相对应，场地平整工作不应产生新的挖损破坏。

③钻探场地恢复：施工结束后拆除钻机井架、平整清理钻探场地，废浆、废液应进行固化处理，深埋于开挖的钻孔底部，并将底部基岩层进行回填、平整，上部回填无污染的土壤；最终按照“封孔设计书”对钻孔进行封孔处理，孔口中心处必须设立水泥标志桩，桩顶端露出地表10～15厘米，桩面上注明孔号、开孔日期、终孔日期、终孔孔深等内容。钻井平台边堆放的表土回填于平台区域，覆土厚度与开挖前周边结构层厚度相对应，场地平整工作不应产生新的挖损破坏。
7.3生态恢复
项目勘探期间临时占地应根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T 38360-2019）等进行生态恢复。本项目生态恢复治理区主要包括探槽、钻孔平台、土石方堆放点、泥浆池等区域，生态恢复治理面积为6410m2，其中钻探工程恢复治理面积为578m2，**工程恢复治理面积为5832m2，复垦类型为裸岩砾石地。本项目生态恢复治理采取自然恢复为主，人工修复为辅的原则，利用表土开挖后暂存于临时堆土点的表土进行土地复垦，恢复的地形地貌与周边相协调。

本项**、钻孔平台及泥浆池等利用前期开挖的表土回填至表层，表土不进行压实，以便于自然复绿。本项目勘探结束后，根据现场施工情况，对于生态较好且破坏较小的区域，可以采取自然恢复，同时其他须治理区域采用人工修复补播，采用原生表土及乡土物种进行恢复，可选择早熟禾、草原糙苏等对临时占地进行人工混播草籽（比例为1:1），播种量约为25kg/hm2，故播撒草籽13.75kg。
建设单位在复垦复绿施工中，应做好环境恢复治理工程的维护管理。在工程质保期及植被恢复养护期间，应对损坏或检查不合格的工程进行修补和返工处理，对死株及裸露区域及时进行补植补种。恢复治理工作应达到现场无污染破坏痕迹，生态恢复良好，环境协调。

综上所述，本项目生态恢复治理措施全面实施后，破坏的植被可逐步恢复，生态环境可得到改善和恢复。

8.风险防范措施

（1）防泄漏的措施
为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施，结合项目建设情况，项目建设区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：柴油暂存点、一体化撬装危废贮存点。

②一般防渗区：无。

③简单防渗区：临时道路等辅助设施区域。

表5-2       厂区防渗要求一览表

防渗分区

天然****性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗

分区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

中-强

难

弱

易

一般防渗

分区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防

渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点的存在，减少环境风险，同时严防原料、产品的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。使用钻机配套的密闭式柴油箱，材质符合防爆要求，配备内置液位传感器和防溢阀；柴油箱用螺栓牢固固定在钻机专用支架上，加装防撞护板，防止钻机颠簸、作业振动导致箱体移位或破损；钻机加油时停靠在开阔通风区域，专人全程监护，控制充装速度，避免溢出；禁止在钻机作业状态下加油；严禁私自改动钻机柴油箱、管线布局，若需维修更换，需由专业人员按原厂标准操作，确保适配性和密封性；在钻机工具箱内配备小型围油栏、吸油毡、防爆铲和密闭收集袋等应急物资，便于即时取用。

（2）防火措施
①健全安全生产监督管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。

②设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施。

③对工作人员进行火灾事故时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。

④一体化撬装危废贮存点应配置足够量的泡沫、干粉灭火器等消防器材。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。

（3）物料运输风险防控措施
①本项目柴油使用桶装转运，由本项目采购人员在托里县进行采购，使用专业的运输车辆至勘探区，转运柴油包装采用符合国家标准的容器，减少泄漏风险。
②本项目危险废物的转运委托危险废物处置单位进行转运，委派具有危险废物转运资质的道路运输证及具备危险货物运输从业资格证驾驶员。

（4）环境风险评价结论与***

本项目的主要危险物质为柴油、***、废矿物油，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项净化设施和风险防控措施进行管理和维护。

项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。


	运营期生态环境保护措施
	本项目为陆地矿产资源地质勘查，整个项目仅涉及勘察期，勘察结束则本工程结束，勘查结束后建设单位需进行生态修复。本项目不涉及运营期。

	其他
	1.环境管理***
（1）筹建期环境管理

①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。

②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。

③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。

（2）勘探期环境管理

勘探期环境管理的中心工作是在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容如下：

①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定********。

②制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。

③负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘、固体废物等对环境的影响。

④落实源头分类。产废单位应按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施。对施工过程中产生的生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。

⑤勘查责任主体应建立绿色勘查监管制度，由绿色勘查监督管理机构或责任部门，对涉及本标准内容的设计、施工和成果进行审查、检查监督及验收评价。勘查过程中，责任主体应及时对绿色勘查工作进行动态监管，督促勘查施工单位认真执行绿色勘察设计要求及规范标准。绿色勘查工作中，施工单位应及时做好相关施工技术及管理工作资料的记录、收集、整理及编制归档工作，并做到真实、齐全、规范。对阶段性工作及竣工成果，应按照规定作出检验评价。
2.环境保护“三同时”

本项目环保竣工“三同时”竣工验收内容见表5-3。
表5-3      项目竣工环保设施验收一览表

项目
处理

对象
处置措施
验收标准或要求
废气
扬尘

运输限速行驶，路面、土石方堆场洒水降尘等方式。钻探产生的临时土石方暂存于钻孔附近并将表土单独堆放，堆放时采取覆盖措施，覆盖率100%，定期进行洒水降尘；待勘探工程完成后用于钻孔回填及覆土，恢复地貌。钻井平台建设产生的剥离表土于临时堆放场暂存，堆放时采取覆盖措施，覆盖率100%，定期进行洒水降尘。
扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”无组织排放标准。
声环境
噪声
加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免噪声设备午间夜间施工等

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
地表水
生活污水
生活污水依托乡镇民房的化粪池，排入化粪池，最终通过乡镇污水管网排入污水处理厂。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准
钻井废水
设置钻机泥浆废水由HDPE桶收集沉淀后循环使用，不外排
/
固体废弃物
土石方

钻探产生的临时土石方暂存于钻孔附近并将表土单独堆放，待勘探工程完成后用于钻孔回填及覆土，恢复地貌。

处置率达到100%

生活垃圾

集中收集后，环卫部门定期清运。
废弃泥浆及岩屑、底渣
钻机泥浆废水经沉淀后产生的废弃泥浆及岩屑、底渣，其均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用
废防渗材料

废防渗材料由施工单位集中收集后送至固体废物填埋场处置。

废矿物油、废油桶

废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，交有资质单位处置。
生态恢复

植被恢复、封孔及植被恢复、探矿营地植被恢复。

恢复植被成活

3.勘探期结束后环境管理

勘探期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响。服务期满后环境管理具体要求见表5-4。

表5-4     勘探期结束后环境管理要求

环境影响

环境管理具体要求

废水、废气、噪声、固废
对钻探、**的回填情况进行监督管理；

（2）对场内临时工程的拆除及清理情况进行监督管理；
生态环境影响

对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；

在勘探期满前落实回填计划的编制情况；

（3）严格按照土地复垦要求，对探矿区复垦情况进行监督管理；



	环保投资
	*****************


六、生态环境保护措施监督检查清单

********

七、结论

	本项目建设符合国家现行产业政策，项目工程区内不涉及集中式饮用水源保护区、保护文物、风景名胜区及生态敏感区。项目实施期间将对区域生态环境造成一定影响，并产生一定程度的“三废”及噪声影响；在认真执行环评中提出的生态保护及生态恢复治理措施后，生态环境将逐步得到恢复；在采取环评提出的污染防治措施后，各污染物排放均能够得到有效控制。本项目实施基本不会降低周围生态环境功能，对区域环境影响较小。因此，本项目从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。





