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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆托里县拉巴南一带铬矿勘查项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	**

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县库普乡

	地理坐标
	**

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	4.04km2

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	522.3
	环保投资（万元）
	8.2

	环保投资占比（%）
	1.57
	施工工期
	28个月

	是否开工建设是
	(否

(是

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》获中华人民共和国自然资源部批复，审批文号：自然资函〔2022〕1092号；2022年9月28日，新疆维吾尔自治区人民政府发布了《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》。（2）2022年12月，新疆维吾尔自治区塔城地区自然资源局发布了《新疆维吾尔自治区塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》。（3）2022年10月托里县人民政府发布了《托里县矿产资源总体规划（2021-2025年）》

	规划环境影响

评价情况
	《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》已通过中华人民共和国生态环境部审批，审批文件名称：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》，审批文号（环审〔2022〕124号）。

	规划及规划环境影响评价复合性分析
	1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》复合性分析
规划提出矿业绿色发展。绿色勘查。牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程，将保护生态环境作为勘查活动中应尽的义务和责任。依靠科技和管理创新，采用新手段、新方法、新工艺、新设备，推广航空物探、浅钻、便携式钻机、一基多孔等勘查技术，最大限度地避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动、污染和破坏。

探矿权证号：**，勘探面积**，本项目为铬矿勘探项目，本项目以绿色勘查为理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程。项目施工设计过程中利用现有简易道路作为交通便道，减少临时占地；勘探工程结束后对钻探阶段、探槽进行回填，对所有临时占地进行平整、恢复地貌、植被恢复。综上，项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》绿色勘查的要求。

2.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及审查意见复合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及其审查意见指出，探矿活动应注意废土石处置及勘探范围的植被恢复，全面推进绿色勘查，加强矿产资源开发过程中的环境保护，最大限度减少或避免因矿产开发而引发的矿山地质环境问题。进一步健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度、损害赔偿制度、责任追究制度，完善环境治理和生态修复制度。

本项目勘探区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区等自然保护地、生态保护红线等环境敏感区域，距离最近的生态保护红线260m，为托里县艾比湖流域生物多样性维护与防风固沙生态保护红线区。项目实施过程中对于探矿废气、废水、噪声及固体废物提出了相应的减缓措施，本次环评针对性地提出了表土堆放区洒水降尘、防尘布覆盖，生活污水和生活垃圾均已收集处理。对于生态影响，勘探工程结束后对钻孔、探槽进行回填，对所有临时占地进行平整、恢复地貌、植被恢复。本项目实施最大限度地推进绿色勘查，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025 年）环境影响报告书》及审查意见要求。

3.与《新疆维吾尔自治区塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》复合性分析

根据《新疆维吾尔自治区塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，矿产资源勘查开采调控方向：

（1）重要矿种勘查开发方向

落实国家和自治区能源资源安全战略，结合塔城地区实际，合理确定重点、限制和禁止勘查开采的矿种。

重点勘查矿种:石油、天然气、煤层气、油页岩、油砂、地热等能源矿产，铜、镍、铬、金、铁、铍、铌钽等金属矿产，以及高岭土、花岗岩、玄武岩、硅质原料等非金属矿产。

重点开采矿种:石油、天然气、煤等能源矿产，铜、铬、金、皱等金属矿产，以及盐、膨润土、花岗岩、蛇纹岩等非金属矿产。

限制勘查矿种:石棉等矿产。

限制开采矿种:硫铁矿、石棉、砂金、砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。

禁止勘查开采矿种:砂金、可耕地砖瓦用粘土、灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及砂铁、汞等矿产。

本项目为铬矿勘探项目，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》要求。

4.与《托里县矿产资源总体规划（2021-2025 年）》复合性分析

依据自治区矿产资源规划、托里县的区域成矿地质背景条件和可能的勘查目标矿种，确定托里县的矿产资源勘查矿种分类如下：

重点勘查开采矿种：油砂等能源矿产，铜、镍、铬、金、铁等金属矿产，以及花岗岩、蛇纹岩、玄武岩、硅质原料等非金属矿产。

限制勘查矿种：石棉等矿产。

限制开采矿种：硫铁矿、石棉、砂金、砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。

禁止勘查开采矿种：砂金、可耕地砖瓦用粘土、灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及砂铁、汞等矿产。

限制勘查区：包括国家和自治区级风景名胜区，森林草原生态功能区以及湿地、公益林自然保护区的外围保护地带或一般控制区；重要饮用水水源保护区及外围保护地带。限制对资源利用率低，开发会造成严重资源浪费的商业性矿产的勘查。限制勘查区内禁止社会资金进入勘查，核心区域以外允许国家出资开展公益性地质矿产调查以及战略性矿产勘查工作并对发现的矿产地或成矿远景区纳入矿产资源储备，不再继续投入进行商业性勘查活动。限制勘查区内的探矿权新设或延续、变更时，要进行专门的规划论证或规划调整；对于限制勘查区内已经设置的探矿权没有达到规划准入条件的，要限期整改。

限制开采区：国道、省道、团镇、连队道路及专用道路两侧直线距离200米范围内，各河道桥、渠上下直线距离200米以内，为限制开采规划区，禁止商业开采活动。

禁止勘查开采区：湿地自然保护区（坑塘、水库），生态红线区（重要湿地片区，重要河道及洪水调蓄区，重点公益林区），城镇规划区，旅游规划区，城市规划区、团场、村镇、连队居民区、基本农田、耕地保护区、林用地保护区，铁路、高速公路、国道、省道等线型工程两侧一定距离内，为禁止勘查开发区。

本项目为铬矿勘探项目，属于重点勘查开采矿种，矿区占地不在湿地自然保护区（坑塘、水库），生态红线区（重要湿地片区，重要河道及洪水调蓄区，重点公益林区），城镇规划区，旅游规划区，城市规划区、团场、村镇、连队居民区、基本农田、耕地保护区、林用地保护区，不在国道、省道、团镇、连队道路及专用道路两侧直线距离200米范围内，不在各河道桥、渠上下直线距离200米以内，符合《托里县矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求。




二、建设内容
	地理位置
	本项目勘探区距勘查区位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县库普乡。行政区划隶属托里县管辖，

	项目组成及规模
	1.基本情况

（1）项目名称：新疆托里县拉巴南一带铬矿勘查项目
（2）建设单位：江西佳鼎新材料有限公司
（3）建设性质：新建

（4）工程投资及环保投资：项目总投资为522.3万元，其中环保投资8.2万元，占工程总投资的1.57%。

（5）矿种：本次勘查矿种为铬矿。

建设项目临时占地主要为钻孔、槽深、临时道路，本项目主要工作量详见表2-2。

表2-2   工作区设计的各项实物工作量一览表  

类别

项目

工作量

备注

计量单位

总工作量

地质测量

1∶2000地质剖面测量（草测）

km

5

建立地层层序，厘定填图单元

1∶1万地质测量（草测）

km²

4.04

大致查明区内地层、构造、岩浆岩特征

1∶1万水工环地质测量（草测）

km²

6.2

详查阶段实施，初步了解开采技术条件

物探

1∶1万高精度磁测

km²

4.04

推断控矿构造与岩体，寻找磁性矿产

1∶1万激电重体剖面测量（点距20m）

km

5

快速发现硫化物矿化体

1∶1万重力剖面测量（点距20m）

km

5

依据重力差，快速确定找矿靶区

化探

1∶1万岩屑测量

km²

4.04

快速圈定找矿靶区，分析14种元素

岩石地球化学剖面测量（点距40m）

km

4

查明各地质单元地球化学特征

钻探阶段
机械岩芯钻探阶段（普查阶段）

m

485
对地表矿化体进行深部验证，地区调整系数1.9

机械岩芯钻探阶段（详查阶段）

m

3515
详查阶段加密控制

槽深
槽深工程（深度0～1.5m，普查阶段）

m³

1704
揭露和控制地表矿体，地区调整系数1.9

槽深工程（深度0～1.5m，详查阶段）

m³

4296
详查阶段加密控制

岩矿分析

基本分析内检样

件

40

占总样品数10%

基本分析外检样

件

20

占总样品数5%

组合分析样

件

/
分析Cu、Ni

化探样（岩屑/岩石）

件

850

分析Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、W、Sn、Mo、Ni、Cr、Co共14种元素

薄片制片与鉴定

片

10

岩矿鉴定

光片制片与鉴定

片

10

矿石结构构造及矿物成分研究

物理力学性质样

组

18

详查阶段采取

水质分析样

件

5

详查阶段采取

基本分析内检样

件

40

占总样品数10%

基本分析外检样

件

20

占总样品数5%

其他

勘探基线测量

km

4

工程测量

工程点测量

点

28

钻孔、槽深等工程点放样与定测

勘探结束后，对勘探工作进行总结及岩芯样进行化验分析，对勘探区资源储量进行储量估算。
3.工程组成
本项目主要建设内容包括主体工程、公用工程、储运工程、环保工程，详见表2-3。

表2-3  本项目组成内容一览表

项目组织
建设内容及规模

主体

工程

钻孔工程
在拉巴南勘查区施工20个钻孔（ZK5-1、ZK0-1、ZK6-1为普查阶段施工，其余为详查阶段施工），设计工作量4000m（普查485m、详查3515m），单孔最大斜深3000m

槽深工程
勘查区圈定铬矿化体，地表施工15条探槽（TC5-1、TC5-2、TC0-1、TC0-2、TC6-1、TC6-2为普查阶段施工，其余为详查阶段施工），深度0～1.5m（覆盖较厚地区1.5～3.0m），设计工作量6000m³（普查2000m³、详查4000m³）

化验测试工作

基本分析样400件（Cr₂O₃、FeO、Fe₂O₃、Au），化探分析样850件（14种元素），内外检60件，岩矿鉴定20件

施工

便道
生活营地

在牧民聚居地租用民房作生活营地，据探矿区域直线距离约13km
施工便道

依托勘探区内已有简易便道，同时建设约500m长，宽4m简易碎石道路，临时道路占地面积约2000m2
公用

工程

供水

洒水抑尘用水由附近城镇拉运至勘探区；工作人员用水自带纯净水，满足生产、生活用水。
供电

项目采用柴油发电，有生活用柴油发电机（7.5kW）1台。
供暖

本项目为户外作业，冬季不进行勘探作业，因此无需供暖。
储运

工程

物料堆放区
在每个钻探阶段、探槽附近设置1个临时堆土场，用于钻探阶段、探槽建设临时表土（土石方）的暂存

柴油贮存
本项目不设置柴油储存场所，所有机械用柴油均随买随用，因此柴油不宜在厂区内长期储存。
环保

工程

废气

柴油机械设备尾气治理选用优质柴油，加强维护管理；

槽深洒水抑尘等措施，基本无扬尘。

废水

钻探阶段泥浆经HDPE沟燥沉淀后上清液回用，不排放，沟桶容积为1000L（现场配备2个沟桶）；生活污水排入一体化污水设施（6m3），最终用于草地灌溉。

噪声

选用优质低噪声设备并加强管理
固体废物

工作人员产生的生活垃圾由生活营地垃圾桶收集后定期由当地环卫部门处置。

钻孔、槽深产生的临时土石方暂存于附近并将表土单独堆放，待勘探工程完成后用于回填及覆土，恢复地貌。

探矿设备、柴油发电机维护产生的柴油桶、废机油，属于危险废物，暂存于一体式撬装危废贮存点（5m2），交由资质单位处置。

生态

钻探阶段、探槽分层开挖，分层回填，并恢复原状。勘探结束后，生活区进行恢复，清理生活垃圾，迹地清理。

4.人员组成和分工

本项目设计工作任务重，配备矿产资源勘查工作劳动定员8人。计划施工840天（共计28个月）。
5.勘探主要设备

本项目主要设备，详见表2-4。

表2-4   本项目主要设备一览表

序号
设备

型号

单位

数量

备注

1

越野车

坦克300

辆

1

生活驻地与矿区之间往返

3

手持快速分析仪

天瑞7000

台

1

快速现场检测矿石元素含量

4

手持GPS

集思宝G30

台

2

定位

5

钻机

临沂鲁钻LZBX-500

台

1

钻探阶段施工

6

地质锤

DWGR-4578

把

6

敲岩矿样本

7

铁锹

/

把

6

槽深施工

8

铁铲

/

把

6

槽深施工

9

打印机

hp LaserJet1010
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6.公用工程
（1）给排水

1.普查阶段
①给排水
本项目普查阶段用水主要是工作人员生活用水、钻探阶段用水、钻机冷却用水、洒水抑尘用水，共计用新鲜水148.8m3/a，洒水抑尘用水由附近城镇拉水车拉运至勘探区；工作人员用水自带纯净水，满足生产、生活用水。普查阶段施工期计划为390天（13个月）.
钻探阶段用水：本项目钻探阶段采用垂直地面钻探阶段，泥浆用量0.3m3/m，钻探阶段总工作量485m计，则泥浆量146m3，泥浆含水率按75%计，则施工期钻探阶段用水量总量为109.5m3。用水来源包括泥浆沉淀后的上清液循环用水和新鲜水补水，其中HDPE吨沉淀后的上清液循环利用量约60%，水量65.7m3/390d，补充新鲜水量合计约43.8m3/390d。

钻机冷却用水：钻机冷却用水约为0.2m3/d，共计78m3/390d，为新鲜水补水。
降尘用水：勘探过程对场地进行降尘，用水约为0.1m3/d，共计39m3/390d。

生活用水：生活营地工作人员用水量按每人每天50L计算，施工期工作人员按8人计算，则用水总量约为0.4m3/d（156m3/390d）。

②排水

本项目洒水降尘用水自然消耗，排水主要为生活营地生活污水。工作人员生活污水按用水量80%计，产生量为0.32m3/d（124.8m3/390d）。生活污水排入新建的一体化污水设施，集中收集处理后用于草地灌溉。

2.详查阶段
①给水

本项目详查阶段用水主要是工作人员生活用水、钻探阶段用水、钻机冷却用水、洒水抑尘用水，共计用新鲜水568.4m3/a，洒水抑尘用水由附近城镇拉水车拉运至勘探区；工作人员用水自带纯净水，满足生产、生活用水。详查阶段施工期计划为450天（15个月）
钻探阶段用水：本项目钻探阶段采用垂直地面钻探阶段，泥浆用量0.3m3/m，钻探阶段总工作量3515m计，则泥浆量1054.5m3，泥浆含水率按75%计，则施工期钻探阶段用水量总量为790.9m3。用水来源包括泥浆沉淀后的上清液循环用水和新鲜水补水，其中HDPE吨沉淀后的上清液循环利用量约60%，水量474.5m3/450d，补充新鲜水量合计约316.4m3/450d。

钻机冷却用水：钻机冷却用水约为0.2m3/d，共计90m3/450d，为新鲜水补水。
降尘用水：勘探过程对场地进行降尘，用水约为0.1m3/d，共计45m3/450d。

生活用水：生活营地工作人员用水量按每人每天50L计算，施工期工作人员按8人计算，则用水总量约为0.4m3/d（180m3/450d）。

②排水

本项目洒水降尘用水自然消耗，排水主要为生活营地生活污水。工作人员生活污水按用水量80%计，产生量为0.32m3/d（144m3/450d）。生活污水排入新建的一体化污水设施，集中收集处理后用于草地灌溉。

本项目水平衡见图2-1。

（2）供电

本项目采用柴油发电，有生活用发电机（7.5kW）1台。

（3）供暖

本项目冬季不进行勘探作业，因此无需供暖。

	总平面及现场布置
	本次勘查矿区占地面积为4.04km2，本工程勘查工作按照《新疆托里县拉巴南一带铬矿普查勘查方案》进行探矿，根据地表地形起伏条件及勘探线剖面位置垂直矿体走向控制矿体厚度，槽深、钻探阶段工程及采样按勘查线方向、垂直矿体布置。

根据勘探方案任务量，主要在勘探区设置探槽、钻孔进行槽深、钻探阶段作业，相对集中。探槽、各钻孔平台规模较小，工程所需材料利用勘探区简易道路运送，随用随卸，不单设固定的大、中型施工场地。项目工程布置图见附图3。
（1）生活营地

本工程租用牧民民房作生活营地，距离勘查区直线距离为13km。

（2）临时表土堆场

为方便探矿结束后表土覆土回填，每个钻探阶段、探槽附近设置1个表土堆场，主要用于钻探阶段、探槽过程中开挖的表层土的临时堆放。

（3）土石方

项目土石方阶段主要在地表勘探期间，主要为钻探阶段和槽深。项目场地需剥离表土并适当平整，剥离表土临时堆放于场地内，勘探结束后用于槽深场地回填及覆盖表土。


	施工方案
	1.项目施工工艺流程及产物环节

（1）槽深工程

探槽施工的目的在于确定矿化体位置、数量、厚度及地表分布范围，准确圈定矿层边界。探槽工程主要布置在地表矿(化)体，探槽方向基本垂直矿层及蚀变带走向，揭穿了整个含矿带及蚀变带，并与勘探线保持基本重合。工程间距根据工作程度由疏到密，先选取矿化较好地段稀疏控制施工。覆盖区槽深按0～1.5米施工，覆盖较厚地区槽深按1.5～3.0米，槽壁坡度角始终保持70° ~80°，槽底宽度0.8～1.4米；槽底揭露至基岩以下0.3～0.5米以上，对矿化带、断裂破碎带可适当加深。槽深工程由人工采用铁锹、镐具等工具分层开挖，结束后分层回填。

（2）钻探阶段工程

钻探阶段工作以《地质岩心钻探阶段规程》（DZ/T 0227-2010）为依据，在钻孔施工过程中，每孔均要做简易水文地质观测，钻孔后要进行孔深校正。钻孔在施工过程中注意对周边环境的保护，尽量减少对环境的破坏，工程垃圾及时处理，钻孔经野外验收后，对机台、水坑进行回填。
一、钻探阶段工程施工要求 

钻探阶段设备的选择主要依据是地层条件、钻孔深度、钻孔直径和钻进方法。 
1、常用钻具：采用硬质合金钻进。 
2、钻孔孔径：本次钻探阶段施工钻孔孔径要求不小于 75 毫米。 
二、钻探阶段工程质量要求 
①确定钻孔：利用定位仪，找出设计布置图中的钻孔位置，进行定位。矿芯采取率≥80%（包括矿层的顶、底板 3～5 米范围内），岩芯采取率＞75％。 
②场地平整：利用锄头、铲子等工具对钻孔所在位置进行地表植被的清理以及场地平整。；钻孔弯曲度测量：每 50 米测一次方位角和天顶角。 
③安装钻机：在平整好的场地上安装钻机，连接柴油发电机，并布设HDPE沟桶；简易水文观测：提钻后、下钻前各测量水位一次，间隔时间应大于5分钟。钻进过程中遇到涌水、漏水掉块等情况时，应及时记录其深度。凡需测钻孔稳定水位时，要求钻孔后进行洗孔。 
④钻进：钻进时，根据所钻岩石性质和钻头直径、类型的不同，使钻机立轴带动钻具以不同的转速回转，并借助于钻机上的给进装置给钻头以必要的轴向压力；于是钻头回转，并切入岩石而钻出环状孔底，形成岩心，随着钻孔的加深，岩心进入岩心管；钻头钻进岩石时，产生大量的热量，为了冷却钻头，净化孔底岩粉，并将岩粉排到地表，需要不断冲洗钻孔，岩粉从孔底沿着钻孔送到地表，排入HDPE沟桶中；孔深校正，开孔后50米校正一次孔深。 
⑤提取岩心：钻进过程，当岩心管充满岩心或者因为某种原因不能继续钻进时，应着手提钻，将钻具提出钻孔，岩心钻具提到地表后，卸下钻头，并小心谨慎地从岩心管中取出岩心，配好钻具，再下入孔内继续钻进，以此类推，直至钻孔达到设计的孔深；所有的岩心都要劈开、编录过程中矿化蚀变高的地方进行取样化验；钻孔：按钻孔设计达到层位后，经项目负责人确认后方可钻孔，钻孔完毕，经现场初步现场验收，确认无遗留问题，方可按钻孔封闭设计要求进行钻孔封闭。 
⑥封孔：松散层与基岩 3 米采用木塞+水泥封口，孔口埋设钢钉用红漆标识，水泥块标识钻孔孔号、深度等。 
⑦绿色勘查：对施工后的场地进行及时清理，恢复原貌。
2.具体工作部署

本次工作布置依据已收集的区域资料并结合野外踏勘情况，野外工作主要有地质剖面测量、地质测量、物探（磁法+电法）、化探（土壤测量+岩石地球化学剖面测量）、槽深、钻探阶段、样品分析测试、工程测量等，在详查阶段主要增加矿区水文地质工作及山地工程及钻探阶段工程的加密。

（1）地质剖面测量
勘查区布设地质剖面测量共计约5千米，基本垂直于矿产或地层构、造走向布置，在测制剖面过程中，建立矿区地层层序，系统划分地层层序，厘定矿区填图单元，控制矿体与标志层，揭示矿区构造特征等；重点记录剖面上岩(矿)层层序、岩性、厚度、结构；岩(矿)石强度变化；岩(矿)石裂隙发育程度、规模、密度、产状、充填胶结情况，尤其应查明矿体的层位、含矿岩性、厚度、品位变化情况。

（2）地质测量
针对全矿区开展地质测量（修测）工作，设计1∶1万地质修测4.04平方千米。地质测量的目的是对大致查明矿区地层、岩石、构造、矿(化)体分布形态、规模、产状、矿石质量、矿石类型及其空间分布、矿体与围岩关系的展开研究，了解矿区的地质构造特征，阐明成矿地质条件。
（3）物探
1:1万高精度磁测：针对全矿区开展1万高精度磁测，设计工作量4.04平方千米。直接寻找磁性矿产、推断控矿构造与岩体，圈定岩性界线，探测深部矿体、覆盖层以下异常及隐伏矿体。
1:1万重力剖面测量：在含矿地质体超基性岩中布设1:1万重力剖面测量（点距20），依据铬铁矿与围岩的重力差，快速确定找矿靶区，为后续的山地工程、钻探阶段工程提供布设依据。
1:1万激电重体（短导线）剖面测量：在重点成矿靶区，开展1:1万激电重体（短导线）剖面测量，快速发现硫化物矿化体（金属硫化物具高极化率，中高阻特点），推断矿体的倾向和侧向，指导后续钻探阶段工程，设计工作量5km。
1:1重力剖面测量：在重点成矿靶区，开展重力剖面测量，快速发现高重异常区，推断矿体的倾向和侧向，指导后续钻探阶段工程，设计工作量5km。
（4）岩石地球化学剖面测量
1∶1万岩屑测量（100*40）：其目的主要为快速圈定找矿靶区，发现隐伏矿体线索，确定矿化类型与元素组合等；重点对本矿区Au、Ni、Cr、Cu等元素
进行异常分析。本次1∶1万岩屑测量（100*40）测区面积4.04平方千米。岩石地球化学剖面测量：其目的是基本查明矿区内各地层单元、构造蚀变带等地球化学基本特征，本次设计岩石地球化学剖面4千米，地化剖面兼顾基本查明矿区内地层、构造、岩浆岩、矿化蚀变特征及关系，采集样品主要设计为基岩片理及节理内细小蚀变脉体，间距为40米，针对矿化蚀变强区域，加密至20米。具体化剖面布设位置依据地质填图完成之后进行布设。
（5）槽深
槽深工程主要用于揭露和控制地表矿体。槽深位置选择主要依据已知矿（化）体、化探高值异常、石英脉发育区、断层及蚀变较好部位，本次设计普查阶段拟布设槽深工作量1704m3，总计长度1420m，结合现场踏勘情况，普查阶段初步确定先施工6条槽深，实际槽深施工依据地质测量及槽探剖面结果及时调整槽深布设位置。

本次设计详查阶段拟布设槽深工作量4296m3，总计长度3580m，结合现场踏勘情况，详查阶段初步确定先施工9条槽深，实际槽深施工依据地质测量及槽探剖面结果及时调整槽深布设位置。
（6）钻探阶段
钻探阶段工程主要对地表控制的矿化体进行深部验证，本次设计普查阶段工作量485米，用于控制矿体深部延伸情况；详查阶段工作量为3515米。
（7）样品采集工作布置
①光、薄片样
在区内采集有代表性的岩（矿）鉴定样品，基本目的是研究其结构、构造、矿物成分及其共生组合、变质作用等。采样规格一般为3×6×9厘米，切片位置要用记号笔注明。本次设计采集光、薄片样品各10件，主要采自地表基岩或钻孔岩心。

②基本分析样品
为了查明矿石的基本化学成分，确定矿石质量，作为圈定矿体、计算储量、评价矿床等的依据，在钻孔中采取基本分析样品，主要分析项目：Fe、Cr、Ni。本次设计400件。施工过程中视样品情况确定分析项目，加测Au元素。
③内外检分析
内检按10%比例抽取，外检按5%抽取。设计内检样40件，外检样20件。
（8）测量工作
探矿工程及主要界线点用RTK测量上图，一般地质点采用手持GPS定点。预计工程测点约28个。
2.施工时序

本次5年工作周期主要由普查、详查、矿山建设三部分组成，计划于2026年-2027年完成普查工作，2028-2029年完成详查工作，2030年主要为矿山建设。
3.建设周期
根据勘探区地形、气候条件及工作部署情况，工作阶段划分及时间安排如下：

普查阶段（2026年4月~2027年12月）：前期准备包括资料收集、合同签订、设计评审等，计划于2026年5月份完成；野外施工主要包括剖面测量、地质测量、物化探测量、槽深和钻探阶段施工，计划13个月完成（2026年7月-2027年7月）；普查报告编制计划2个月完成（2027年8月-2027年10月）、报告评审和资料汇交共计划2个月完成（2027年11月-2027年12月），资料整理涵盖整个普查阶段。

详查阶段（2028年1月~2029年12月）：前期准备包括资料收集、合同签订、设计评审等，计划于2028年3月份完成；野外施工主要包括水工环测量、槽深和钻探阶段施工，计划15个月完成（2028年4月-2029年6月）；详查报告编制计划4个月完成（2029年7月-2029年10月）、报告评审和资料汇交共计划2个月完成（2029年11月-2029年12月），资料整理涵盖整个项目周期。

	其他
	无



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析

本项目工程占地均为临时占地，占地类型以草地为主，占地主要包括钻探阶段、槽深、临时道路用地，工程占地点状分布，面积较小，探矿结束后进行土地平整后，对区域土地利用影响较小。

1.1土地利用影响分析
本项目勘探实际活动占地主要为钻探阶段、探槽开挖、临时道路用地，均为临时占地，无永久占地。项目实施对土地利用的影响主要为建设钻探阶段、探槽开挖、临时道路用地等临时占地造成的影响。项目工作区钻探阶段、探槽、临时道路用地等临时占地，占地类型均为草地。临时占地将在一定时间内改变土地利用方式，即征地范围内由原先的草地转变为工矿仓储用地，项目钻探阶段、探槽、临时道路等建设对土地的临时占用将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，一定程度上破坏原来土壤结构及肥力，但临时占地外的用地基本不受影响，可继续保持其原有土地利用功能。项目勘探期施工建设采取合理控制施工扰动范围，运输车辆及机械按照项目工作区内已有便道行驶，勘探期结束后对临时占地进行土地复垦措施后，在恢复至原有的土地利用功能后临时占地对土地利用的影响将逐渐消除。

1.2 土壤影响分析

工程各项施工活动不可避免地会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响，如钻探阶段、槽深开挖场地、表土临时堆放场，以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均改变原有的土壤结构和理化性质，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤颗粒结构遭到破坏，降低土壤肥力，不利于植被生长。但施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地得到释放，项目的建设对土壤的影响部分可逆，影响时间短，对原有的土壤结构和理化性质影响不大。

1.3 植被影响分析

项目勘探期对植被的影响主要表现为钻探阶段、探槽对植被的破坏和其所在生态结构稳定性的影响。

对植被破坏和土地生产力的影响

本项目钻探阶段、探槽等施工建设会使临时占地区域植被受到占压、破坏，施工活动填挖也会导致区域植物物种个体数量减少，减少量不均匀也可能引起植物物种均匀度发生变化，最终使植被生境遭到破坏，此影响的程度是不可逆的。

本项目对植被的影响主要在临时占地范围内，项目区属于山地生态系统，根据植被类型分布图，探矿权范围内植被以木本猪毛菜为主。

项目探矿占地将临时改变原有土地利用性质，项目临时占地区域主要为木本猪毛菜等自然生长的植被，土地生产力不高，受影响的植物物种也不是地方特有种，分布区域比较广泛，影响范围内受影响的上述植被均属一般常见种，生长范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。项目勘探结束后将在临时占地区域进行土地复垦，减少因项目实施对区域生态环境的影响，因此可以认为项目实施在履行土地复垦恢复地貌的措施下，对区域植被破坏影响有限，虽然造成了一定自然植被数量的减少，但是对区域物种本身的生存和总体数量规模不会形成威胁，区域不会因项目的实施而导致自然植被总量明显下降，或者种群灭绝。

（2）对生态结构和稳定性的影响

探矿期间施工机械及车辆对临时占地区域的碾压、施工人员的践踏以及场地平整活动等将使临时占地区域的自然植被遭受直接的破坏，但对于此类植被而言，项目探矿不会造成植物生存环境被阻断，不会打断植物基因交流，种子生产和种子库更新等过程也不会被打断。因此，现有植物群落的物种组成不会因此发生改变，加之区域植被群落结构较为简单，由不同植物群落组成的生态系统结构也不会发生改变，生态系统的功能和其中的生态关系也仍能延续。项目探矿主要临时占用草地，但探矿结束后通过对临时占地进行生态恢复，对其生态效能影响不大。在探矿工程影响范围内，受工程影响的植物属一般常见种，其生长范围广，适应性强。

1.4 对野生动物影响分析 

本项目各种机械运行噪声及工作人员的活动干扰，使项目区附近野生动物受到惊吓而迁移，勘探区及附近野生动物资源贫乏，偶有野兔等野生动物出现，因此，在勘探过程中应加强司机及工作人员的环保教育及培训，在勘探区设立警示标志，禁止猎杀野生动物。

1.5 景观格局及景观多样性影响

（1）对景观格局的影响分析

根据景观生态学中“斑块－廊道－基质”理论，景观由斑块、廊道和基质组成，其中基质是景观的背景地块，控制环境质量的组分。本项目钻探阶段、探槽均以板块布局呈现。钻探阶段、探槽、施工便道等建设将临时增加工矿用地斑块数量，景观破碎程度加大。当探矿结束后，对钻探阶段、探槽等临时占地进行土地复垦，临时占地恢复到原本的景观形态，景观破碎程度将减小，项目实施前后景观总体变化不大，对景观整体影响不大。

对景观稳定性影响分析

景观生态基本稳定性是由具有较高的生物量和生命周期较长的物种（如树木和大型哺乳动物）等起决定作用的。稳定性主要以当生态系统受到干扰时，系统的恢复（指发生变化后恢复原来状态的能力，可用恢复时间来度量）和抗性（指景观在环境变化或潜在干扰下抗变化作用能力）来评价。

由于项目评价范围内以草地、工矿用地为主，项目区周围受人类干扰较多，区域和周边的自然景观对于干扰的抗性以及受到干扰后有一定的自然调节能力。同时影响相对较大的各临时占地边界与周边生境也无大的阻碍，交流渠道比较畅顺，周边生境物种可以顺利地进入项目区内，进而增加项目区范围内物种，提高区域景观的稳定性和恢复性。

1.6 防沙治沙影响分析

（1）地表扰动对当地土地沙化和沙尘天气的影响

建设过程中对地表的剥离、扰动将降低矿区的土壤抗侵蚀能力，易造成土地沙化，此外，由于项目区属于Ⅰ阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，区内地貌一般为中、低山丘陵地形，风速较大，若剥离的废土石未能采取分类堆放及采取洒水抑尘等措施，将更易产生严重的扬尘。

（2）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）项目区占地范围及周边不涉及已建设的防沙治沙设施。

（3）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

施工过程中对项目区表层土壤进行剥离，破坏土壤表面结构及植被生境；项目区风速较大且植被恢复较为困难，若不采取相应措施，土地将进一步退化。
1.7 水土流失影响

钻探阶段、探槽、临时道路等临时设施建设过程及探矿过程场地平整、机械车辆碾压将使施工平台区域土壤表层、结构受到扰动，引起土壤松动，此外探矿过程在土石方临时堆存、临时占地内车辆碾压、人员践踏时，也易发生水土流失。项目所在区域主要水土流失形式为风蚀和土壤侵蚀，侵蚀强度以轻度为主。钻探阶段、探槽等临时设施建设、探矿过程及探矿工程结束后如不采取相应水土保持措施，将造成平台区域及周边评价范围内水土流失加剧，主要表现在：在风力和土壤侵蚀作用下，土壤中营养成分如氮、磷、钾或其他有机质、水分加速流失，加速土壤沙化。

2.大气环境影响 

本次勘探项目主要为钻探阶段、探槽土方活动产生的扬尘，以及建设施工机械和运输车辆因内燃机燃烧排放的尾气，本次勘探项目生活营地设置在附近村落，不再分析就餐油烟影响。
2.1扬尘

勘探期间，项目扬尘产生来源主要为：钻探阶段、探槽、施工便道等工程土方的开挖、回填及临时土方堆放，车辆运输等过程中产生的扬尘。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%以上。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实洒水抑尘、表土堆放采用覆盖等相应的降尘措施，并及时回用，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减少施工扬尘对周边的环境影响。
2.2其他废气

其他废气主要为建设施工机械和运输车辆因内燃机燃烧排放的尾气。

施工机械和运输车辆产生的主要污染物是NOx、CO、THC。虽然尾气污染源在整个建设过程中一直存在，其源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于施工机械作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的空气污染物总量并不大，在大气湍流扩散情况下其对周边大气环境产生的影响不大。  

勘探设备以柴油为动力，运行过程中产生的主要污染物是NOx、CO、THC。柴油机械尾气污染源源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于钻孔作业具有阶段性和间断性的特点，排放的尾气污染物总量并不大，且属间断性无组织排放。钻机预计需柴油1t（含硫0.02%），依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》，柴油燃料的污染物排放因子为：烟尘0.31kg/t柴油、SO2 2.24kg/t柴油，NOx 2.92kg/t柴油，勘探期大气污染物排放总量为：烟尘 0.31kg，SO22.24kg，NOx2.92kg，废气排放量较少，且属间断性无组织排放，由于本项目所在区域场地开阔，扩散条件良好，柴油发电机废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方式（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单及《非道路移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求，对项目区及周边环境影响不大。
3.水环境影响 
本项目废水主要为生活污水。

勘探期产生的废水主要为生活污水，工作人员租住附近民房，生活污水经处理后用作绿化灌溉。项目勘探期工作人员数量约8人，每人每天生活用水量按照50L/（人·日）计，排放量按照用水量的80%计，则施工勘探期间生活废水排放量为0.32m3/d排入一体化污水设施收集处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2 A级排放标准，符合草地生态灌溉要求。项目产生的废水均可有效处理，对项目勘探区及周边环境影响较小。

（2）对地表水、地下水的影响

根据以往勘探工作，区域属干旱缺水地区，勘探过程无地下水出露，主要废水为员工生活污水及少量钻探阶段泥浆废水。

（1）野外勘探施工生活用水量较少，以50L/人·d计，生活废水以生活用水量的80%计，则生活污水0.4m3/d。生活污水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，可生化性好，如不采取合理的收集处置方式，肆意排放，会产生恶臭、下渗污染生活区土壤、地下水等。

生活污水新建一体化污水设施，处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）A级标准，用于勘探区草地生态灌溉，不会对区域环境产生影响。

（2）钻机泥浆废水主要来自钻机、护壁冷却，其包含少量岩芯碎屑、泥土等，废水主要污染物为SS，会随着多次冷却，呈现泥浆状。

普查阶段勘探期钻孔施工总计新鲜水用水量共316.8m3，除部分消耗、岩石吸收外，约产生109.5m3泥浆废水，集中收集干HEPE燥沉淀后循环利用。

详查阶段勘探期钻孔施工总计新鲜水用水量共631.4m3，除部分消耗、岩石吸收外，约产生790.9m3泥浆废水，集中收集干HEPE燥沉淀后循环利用。

（3）柴油贮存设置200L铁质油桶2个，存储的地面铺设防渗土工布（渗透系数小于1×10⁻7 cm/s），可有效预防油料的有害化学物质发生滴漏、泼洒现象，可有效避免对地下水、土壤的污染影响。
4.声环境影响 

表4-2     项目噪声影响范围一览表        单位：dB（A）
主要噪声源

噪声源强

预测值

5m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

钻机
75~90

61~76

55~70

49~64

45~60

43~58

41~56

35~50

由表4-3可知，高噪源噪声衰减值在设备30m以外即可符合昼间标准限值要求，该项目在夜间并不勘探，故认为夜间噪声值符合相应标准限值。本项目工作区周边200m范围内均无声环境保护目标，因此，本项目噪声不会对周围敏感目标产生影响。另外，勘探期间夜间不工作，昼间噪声在勘探区场界外均能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。

5.固体废物影响

项目勘探期间，固体废物主要为探矿土石方、生活垃圾和危险废物。

（1）探矿土石方

本项目钻探阶段、探槽土石临时堆放于各钻探阶段、探槽沿线附近空地，挖方分层单独堆放，待单个钻探阶段、探槽取样结束后即及时回填平整，再覆盖表土，因此，钻探阶段、探槽施工最终不产生固体废弃物。本项目槽深工程剥离的临时表土暂存于槽深的表土堆场，堆高在1.2m左右，待勘探工程完成后用于平台区域回填覆土，恢复地貌。临时表土堆放不会对项目区及周边环境产生较大环境影响。

（2）岩屑、底渣
勘探过程产生的岩屑、底渣约1t/a。其均位于HDPE沟桶内，待钻探阶段完工后统一采用石灰进行a固化处理后就地于勘探区覆土回填、平整。钻探阶段活动取得的岩芯样由岩芯箱保存后，集中收集后送检验单位进行样品分析。

（3）生活垃圾

项目劳动定员为8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则施工期生活垃圾产生量为4kg/d（2.04t/a），生活垃圾由生活营地垃圾桶收集后定期由当地环卫部门处置。

（3）危险废物

①柴油桶

柴油钻机使用柴油后将产生少量柴油桶，其均属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），危险废物编号为“HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性：T（毒性）、I（易燃性）。建设单位将产生的废矿物油、废油桶集中收集后，暂存于危废贮存点后交由资质单位处置。

②废机油 

探矿设备、柴油发电机维修更换的概率不大，施工期产生废机油总量很少，废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），建设单位将产生的废机油收集后，暂存于危废贮存点后交由资质单位处置，对勘探区及周围环境造成的影响甚微。

综上所述，项目所有固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。
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	本项目为陆地矿产资源地质勘查，位于勘查区位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县库普乡。根据自然资源部国家林业和草原局《关于生态保护红线自然保护地内矿业权差别化管理的通知》（自然资函〔2020〕861号），“纳入生态保护红线内的自然保护地，分为核心保护区和一般管控区两类管控区域，自然保护地以外的生态保护红线区域，与自然保护地一般控制区的管控规则相同。自然保护地核心保护区以外的生态保护红线区域，允许对生态功能不造成破坏的以下调查、勘查和开采活动：（一）基础地质调查和战略性矿产远景调查等公益性工作。（二）铀矿矿业权开展勘查开采活动，可办理矿业权登记。（三）本项目不占用生态保护红线范围，属于公益性战略性矿产资源勘查，勘查设计严格遵照2021年6月自然资源部发布的《绿色地质勘查工作规范》，勘查过程中对生态影响和废水、废气、噪声、固废等污染均采取减缓或防治措施，符合绿色勘查要求，对环境的影响范围小，影响程度轻，符合通知要求。

从生态保护角度看，项目选址位置不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区等自然保护地、生态保护红线等环境敏感区域。本项目实际活动占地主要为钻探阶段、探槽等均为临时占地，不占用基本农田，不占用公益林地，无永久占地，对于临时占用的其他草地。建设单位将按规定，此外在勘探期结束后，建设单位还将针对临时占地按照复垦方案进行复垦、恢复原地貌，区域对项目实施的制约性生态要素较少。

综上所述，本项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施

由环境影响分析章节可知，本项目实施对生态环境造成的影响主要体现在勘探期地表勘探涉及的区域主要包括钻探阶段、槽深等临时占地区域。施工期的整体生态环境保护措施遵循“避让、减缓、修复、补偿”原则开展，并加强工程管理。

1.1土壤与植被保护措施
本项目区域内植被不发育，植被类型单一，工程建设对区域内植被影响较低。对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动。对区域景观的影响随着探矿施工，挖毁原地貌等，这种景观格局的变化，使固有的自然生态功能完全丧失。

（1）勘探施工期间，将勘探活动控制在施工区域内，严禁越界勘探。

（2）减少探矿施工期间在风力、装卸扰动作用下产生的二次扬尘污染，保护矿区周边生态环境和矿山工作员工的身体健康。

（3）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤（主要为0~30cm 的土层），在挖掘施工前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，避免重型机械过度碾压，防止土壤板结和侵蚀，施工结束后再进行热土回填，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。

（4）钻探阶段、槽深挖掘过程中产生的土石方应合理组织调配、及时填平压实。工程施工期应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，并喷播草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。

（5）充分利用道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏。

（6）临时道路及其他临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。

（7）避开雨季施工，槽深采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。

（8）在施工前划定保护区，避免对重要植被区域的破坏。尽量减少施工过程中对地表的扰动，采用低影响施工技术。制定详细的植被恢复计划，选择适应当地环境的植物种类进行种植。定期监测植被恢复情况，及时调整恢复措施。

（9）各管理及施工人员要注重污染防控，严格管理燃料、机油等化学品，做好相应的防渗措施，防止泄漏污染土壤，防范潜在污染。
1.2野生动物保护措施
为了有效保护勘探区域内的野生动物资源，可以采取以下措施：

（1）强化施工管理：施工期间制定野生动物保护专项规定，在动物重要活动路线设置清晰的告示牌与警告标识，并安排专人负责监督施工中生物多样性保护工作，确保规定落实到位。

（2）提升人员保护意识：加强对施工人员的野生动物保护教育，通过培训、宣传等方式，增强其保护意识，使其自觉遵守保护规定。

（3）严禁非法捕猎：建立严格管理制度，严禁施工人员私自买卖、制作狩猎工具，杜绝乱捕滥猎野生动物的行为，对违规者依法严肃处理。

（4）严禁食用及非法交易：明确禁止食用地方重点保护野生动物，以及以食用为目的进行猎捕、交易、运输和非法购买等行为。

（5）管控建设项目影响：建设项目若可能影响野生动物正常活动，应要求建设方予以避让，或采取有效措施消除、减少不利影响。

1.3防沙治沙环境保护措施

根据《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007），本项目建议采取以下治理措施：

（1）植物措施

矿区内撒播耐寒耐旱的草籽，如沙生针茅、糙隐子草，防止土地沙化。

（2）其他措施

施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。
1.4草地的保护措施

草地的保护措施主要为：①工程施工临时占地根据有关规定，依法办理审核、审批草地手续，并依据国家和自治区有关规定缴纳相应的补偿费用；②施工作业时尽量避开植被茂密区域，最大程度地保护沿线的草地生态环境；③严格控制施工范围。教育施工人员保护植被，注意施工及生活用火安全，防止草地火灾的发生；④施工前剥离表土，集中堆放；结束后回填至原区域，确保土壤肥力。临时堆放区域需覆土并平整，避免水土流失。项目完工后，要对本项目占压草地面积进行调查，尽量恢复。

2.大气环境保护措施

项目勘探期产生的废气主要为钻探阶段、槽深等工程土方的开挖、回填及临时土方堆放、车辆运输等过程中产生的扬尘，以及施工机械、车辆产生的NOx、CO、THC等废气污染物。本次环评提出如下防治措施：

①施工工程中产生的土石方集中堆放，表土单独堆放，堆放时采取覆盖措施，覆盖率100%，定期进行洒水降尘。

②从外部运输物料设备等至勘探区的过程应严格按规划的便道的路线行驶，装卸过程以及矿区内部车辆在运输过程中，可以通过采取洒水降尘的措施，针对场地内重点扬尘区域（如卸料口及运输路线等）进行洒水，增加洒水降尘作业频率，并及时对矿区损坏道路进行维护、修缮；针对运输等产生的无组织扬尘，降低物料装卸高度，采取苫布遮盖密闭运输，控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等作业；

③施工表土开挖过程中定期对产尘区进行洒水降尘，开挖后的表土堆放过程中如遇到刮风天气时可加大洒水降尘频次。探矿严格按照规划进度进行，探矿结束后及时将开挖的表土回填复垦。

3.水环境保护措施

项目勘探期产生的废水主要为工作人员生活污水，降尘用水自然消耗。针对本项目的工程特点，提出如下措施：每个钻孔旁设一个HDPE沟桶，单个容积约1m3，收集钻机护壁、冷却产生的泥浆废水，经自然沉淀后，上清液循环使用，不外排。
处置可行性分析：拟建项目日最大生活污水产生量约0.32m3/d，生活污水水质简单，污染物主要为COD、BOD5、氨氮等，排放浓度不高。拟建项目位于山区，污水管网未覆盖，排入一体化污水设施处理后用于草地灌溉。

项目生活区一体化污水设施为钢制一体式结构，内部划分为调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池共6个功能单元，各单元串联运行，工艺为“调节+厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒”，出水可稳定达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2 A级标准，符合草地生态灌溉要求，最终用于草地灌溉。

4.声环境保护措施

①探矿过程应采用低噪声和低振动的设备，如低噪声发电机等，加强施工机械设备、运输车辆维护保养，采取基础减震降噪。

②同时建设单位在工程建设时，应和周围群众通过友好协商，取得谅解，一旦发生噪声扰民，应重视群众的反映意见，与受困群众协商和解措施。除采取以上防治措施外，本项目还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

经以上措施处理后，施工噪声对周边声环境影响不大，措施可行。

5.固体废物处置措施

本项目勘探期产生的固体废物主要是钻探阶段、槽深过程中产生的探矿土石方，工作人员产生的生活垃圾以及柴油发电机使用柴油后产生的少量柴油。针对本项目产生的固体废物，提出如下处置措施：

①勘探产生的临时土石方暂存于钻探阶段、探槽附近并将表土单独堆放并覆盖防尘网，待勘探工程完成后用于钻探阶段、探槽回填及覆土，恢复地貌。

②钻机泥浆废水经沉淀后产生的岩屑、底渣均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立管理台账并保存。
③工作人员产生的生活垃圾由生活驻地的垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门处置。

④柴油发电机使用柴油后产生的柴油桶，探矿设备、柴油发电机维修更换产生的废机油暂存于一体式撬装危废贮存点，定期交由资质单位处置。

（1）危险废物的收集

勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油约0.02t/a，其属于危险废物（HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），建设单位将产生的废矿物油收集后，暂存于危废贮存点后交由资质单位处置。

项目地表勘探期间设备需采用柴油发动机，柴油发动机使用柴油后将产生少量柴油废物，危险废物编号为“HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，建设单位将产生的柴油桶暂存于危废贮存点后交由资质单位处置。

（2）危险废物的管理要求
本项目设置一体式撬装危废贮存点（5m2），其需满足防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐要求，地面设计堵截泄漏的裙角。各类危险废物采用与其相容的包装容器贮存，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，无破损泄漏。一体式桥装危废贮存点地面防渗材料采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，不同危险废物之间设置隔挡，分区存放。

危废贮存点根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置标识标牌，注明主要贮存危废的种类、数量、危废编号等信息，贮存时间不得超过1年。收集后的危险废物定期委托有资质单位处理，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，制定相应危险废物管理制度，接受生态环境主管部门监督。

综上，拟建项目产生的固废采取上述分类收集、分类处置的措施后，可合理处置各类固废，并记录相应台账，各类固体废物来源去向可进行有效追溯，对周围环境影响轻微。

6.勘探结束后生态恢复方案

本项目为勘探项目，目的是对特定的区块内是否存在矿产资源进行探索和研究，并探明矿种名称、赋存状态、品位、储量规模、开采条件和有无开采价值。项目探明矿产后，应及时停止探矿活动，办理采矿相关手续并进行采矿工程环境影响评价，严禁“以探代采”，在办理采矿相关手续前，禁止项目进行矿产资源开采活动。

本项目探矿完毕后，探矿活动的各类产物环节和污染源如设备噪声、环境空气污染物等消失，但由于探矿活动造成的景观破坏、土地利用改变等环境问题，必须引起建设单位的高度重视，应制定合理有效的恢复治理规划，并逐步实施。

本矿山开采对土地的损毁主要为对土地的塌陷、压占和挖损。土地复垦方向与土地利用总体规划保持一致、保持原有土地利用方向，与周边土地利用类型和景观相适应。通过复垦，将复垦责任范围内塌陷、压占和挖损的土地进行复垦，土地复垦率为100%。从而保护生态环境，合理利用土地，实现土地资源的可持续利用，促进经济和环境和谐发展。

7.风险措施

（1）防泄漏的措施

①柴油使用铁质油桶贮存、一体化撬装危废贮存点应严格落实本次评价提出的防渗措施，加强重点防渗措施。

②柴油桶、废矿物油存储容器密封性应良好，放置时须防破碎，在不影响生产的情况下，尽可能减少废矿物油的储存量，在储存期内应定期检查，发现其品质变化、包装破碎、泄漏等情况，应及时清理处置。

③搬运、装卸柴油、废矿物油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。

④定期对设备进行检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性，并及时更换磨损的部件。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。

（2）防火灾、防爆炸措施

①健全安全生产监督管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。

②设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施。

③对工作人员进行火灾事故时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。

④一体化撬装危废贮存点应配置足够量的泡沫、干粉灭火器等消防器材。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。

（3）物料运输风险防控措施

①本项目柴油使用桶装转运，由本项目采购人员在阿拉山口市进行采购，使用专业的运输车辆至勘探区，转运柴油包装采用符合国家标准的容器，减少泄漏风险。

②本项目危险废物的转运委托危险废物处置单位进行转运，委派具有危险废物转运资质的道路运输证及具备危险货物运输从业资格证驾驶员。
8.“三同时”
本项目环保竣工“三同时”竣工验收内容见表5-5。
表5-5  项目竣工环保设施验收一览表

项目

处理

对象

处置措施

验收标准或要求

废气

扬尘

运输限速行驶，路面、土石方堆场洒水降尘等方式。钻探阶段、槽深产生的临时土石方暂存于钻探阶段、槽深附近并将表土单独堆放，堆放时采取覆盖措施，覆盖率100%，定期进行洒水降尘；待勘探工程完成后用于钻探阶段、探槽回填及覆土，恢复地貌。
扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”无组织排放标准。

声环境
噪声
加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免噪声设备午间夜间施工等
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）中标准限值
地表水

生活污水

生活污水排入一体化污水设施（6m3），处理后用于草地灌溉。
生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2 A级标准，符合草地生态系统灌溉
固体废弃物

土石方

钻探阶段、槽深产生的临时土石方暂存于附近并将表土单独堆放，待勘探工程完成后用于钻探阶段、探槽回填及覆土，恢复地貌。
处置率达到100%
生活垃圾

经垃圾收集桶统一收集后定期交由当地环卫部门处置。

废机油、废油桶

废机油、废油桶暂存于一体式撬装危废贮存点，交由资质单位处置。
生态恢复

植被恢复、封孔及植被恢复、探矿营地植被恢复。

恢复植被成活



	运营期生态环境保护措施
	本项目无运营期，无需提出环境保护措施及环境监测计划。根据勘探结果决定是否对该矿进行开采，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备开采条件，则应做好以下保护措施：勘探结束后，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的措施有效可行；及时对临时占地进行平整，进行生态修复。

	其他
	环境管理建议
1.施工期环境保护管理计划

施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：

①严格落实施工期生态保护措施，制定切实可行的恢复植被计划，控制施工占地面积、规定行车路线、限制人为活动范围。

②制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。

③负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。

④对施工过程中产生的固废、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。

⑤参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、其他交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通信等的中断。

⑥参与施工运输作业的管理，防止运输过程中弃土沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘。

⑦施工过程产生的危险废物集中收集后暂存于一体化撬装式危险废物暂存间，由专人负责管理。

2.环境管理任务

2.1施工筹建期
①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。
②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。
③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。
2）施工工区环境管理
①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。
②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工区环境保护工作。
③负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。
④加强环境保护宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。
3.加强生态保护红线管理与环境监管的综合措施
针对周边为生态保护红线且无明显肉眼可见边界的情况，为避免误入其中并加强环境管理，提出以下环境管理要求：
①明确标识与警示
在生态保护红线的边界区域设置明显的标识牌和警示标志，如界桩、警示牌、围栏等以提醒公众注意并避免进入。利用现代科技手段，如GPS定位、无人机巡查等，对生态保护红线进行精确划定和实时监控，确保边界的准确性和清晰度。
②完善法律法规与监管机制
建立健全生态保护红线的法律法规体系明确生态保护红线的划定标准、管理要求和法律责任，加大执法力度，对违法侵入生态保护红线的行为进行严厉查处，确保法律法规的严肃性和权威性。
③促进生态修复与保护
对已经受损的生态环境进行修复和治理，恢复其生态功能，加强生态保护红线内的生物多样性保护维护生态系统的稳定性和完整性。



	环保

投资
	本工程总投资为522.3万元，其中环保投资约8.2万元，占总投资的1.57%。
表5-6     工程环保投资一览表

治理对象

环保措施

投资（万元）

废气治理

表土堆放防尘布100%覆盖，表土堆场洒水降尘；运输车辆车斗封闭，临时道路区域洒水降尘；

1.5
废水治理

生活污水设置一体化污水设施（6m3）1处

1.6
噪声治理

采用低噪声机械设备，距离衰减降噪，车辆行驶严格控制车速，严禁鸣笛，定期对机械设备进行检修维护保养。

1.2
固废治理

生活垃圾收集措施及拉运、处置费用；

一体式撬装危废贮存点购置及危险废物拉运、处置费用。

1.9
生态

恢复、土地复垦、警示牌

1.0
其他

加强环境管理，对作业人员开展生态环境保护宣传教育
1.0
合计

8.2
环境保护投资占总投资比例

1.57%
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