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一、建设内容
	地理位置
	[bookmark: _Hlk213897565]本项目行政隶属新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市，石锋3井西北距沙湾市约23km，西距S223约7km，井位坐标见表6。井场西侧100m处有季节性冲洪沟。


	[bookmark: _Hlk136793942]项目组成及规模
	  1.建设内容
本次部署1口勘探井，井号为石锋3井，工程组成情况见表7。
[bookmark: _Ref206147301][bookmark: _Hlk208320629]表7    工程组成一览表
	[bookmark: _Hlk176172371]工程组成
	工程内容

	主体工程
	钻前工程
	井场平整、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设以及设备进场。

	[bookmark: _Hlk186369386]
	钻井工程
	石锋3井井场面积为22575m2，钻井进尺为6000m，采用四开直井井身结构，一开采用非磺化水基钻井液，二开至四开采用油基钻井液；钻井期为180天，施工人数为35人。

	
	试油工程
	主要包括试油准备、储层改造和试油，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；并配套试油设备、记录油气产量；试油期为240天，施工人数为2人。

	
	完井
	根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有生产设施，清理、平整井场。

	辅助工程
	放喷设施
	井场左右两侧各设置1条放喷管线，在井场两侧预留应急放喷池位置（10m×20m）。

	
	生活营地
	[bookmark: _Hlk213895349]位于井场西南侧约100m，尺寸70m×50m，占地面积3500m2，内部建设生活污水防渗收集池、生活垃圾收集设施。冬季采用电采暖，夏季安装空调。

	
	井控系统
	钻井井场井口设置1套井控系统，防止钻井及试油时产生井喷。

	
	钻井动力系统
	钻井井场设置3台柴油机。

	
	不落地系统
	钻井井场设置1套钻井液不落地设备。

	公用工程
	供配电
	井场用电由柴油发电机供给；外购柴油由罐车从附近村庄拉运至井场，井场设置柴油储罐区，井场储罐区内设置1座30m3的柴油储罐，日常储备柴油20t，钻试期柴油消耗总量约1715t。

	
	给排水
	施工期用水主要为洗井用水和生活用水，从附近村庄由罐车拉运至井场，运距约5.5km；洗井废水和压裂返排液暂存至试油废水储罐；生活污水排至生活营地临时防渗收集池暂存。

	
	供暖
	冬季生活营地采用电采暖。

	
	道路
	[bookmark: _Hlk176171515]新建探临道路820m，宽度16m，采用砂石路面。

	
	消防
	按规范配置一定数量的消防器材。

	环保工程
	废气
	伴生气
	由排气管线充分燃烧后放空。

	
	
	施工扬尘
	对易起尘物料进行遮盖；加强车辆管理等措施；水基钻井岩屑和油基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运，不长期存储。

	
	
	无组织挥发烃类
	加强采出液储罐管理；装卸必须采取密闭装载方式；柴油储罐采用固定顶罐，罐体应保持完好，不应有孔洞，加强密闭管理。

	
	废水
	生活污水
	生活营地设1座容积为40m3防渗收集池，定期清运至沙湾市第二污水处理厂处理。

	
	
	洗井废水和压裂返排液
	采用专用储罐收集后送至车89集中处理站采出水处理系统处理。

	
	噪声
	钻试设备运行噪声
	优先选用低噪声设备，设备底部进行基础减振。

	
	固体废物
	钻井岩屑
	使用钻井液不落地设备，一开钻井过程中分离出的水基钻井岩屑暂存于岩屑储罐区的岩屑储罐中，由委托的岩屑处置单位及时清运、处置。二开至四开钻井过程中分离出的油基钻井岩屑暂存于油基钻井岩屑专用储罐，储罐下方采用防渗膜防渗，由具有相应危险废物处置资质的单位及时清运和处置。

	
	
	废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶
	钻井井场设置1座危险废物贮存点，分区暂存各类危险废物；施工过程中产生的沾油废防渗材料、设备检修与维护过程中产生的废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

	
	
	建筑垃圾
	建筑垃圾主要为废边角料、废包装物等，产生量较少，优先回收利用，无法回收利用的由钻井队负责清运。

	
	
	生活垃圾
	井场和生活营地均设有垃圾箱暂存生活垃圾，定期清运至沙湾市生活垃圾填埋场处置。

	
	生态措施
	施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复。

	
	H2S监测
	井场按规范设置H2S监测仪。

	
	放喷设施
	井场左右两侧各设置1条放喷管线，预留应急放喷池位置，左右两侧各1个，容积约100m3。井喷出的采出物通过液气分离器进行气液分离，井喷液体应立即通过放喷管线排放至应急放喷池内，应急放喷池场地进行防渗。待事故结束后，将应急放喷池内的放喷液运至车89集中处理站处理。井喷气体由排气管线充分燃烧后放空。

	依托工程
	试油废水（洗井废水、压裂返排液）
	由罐车送至车89集中处理站采出水处理系统处理。

	
	采出液
	由罐车送至车89集中处理站原油处理系统处理。

	
	生活污水
	生活营地设1座容积为40m3防渗收集池，定期清运至沙湾市第二污水处理厂处理。

	
	生活垃圾
	井场和生活营地均设有垃圾箱暂存生活垃圾，定期清运至沙湾市生活垃圾填埋场处置。

	
	水基钻井岩屑
	委托岩屑处置单位处置。

	
	危险废物
	钻试过程中产生的油基岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，最终交由有相应危废处置资质的单位负责接收、转运以及处置。

	储运工程
	[bookmark: _Hlk143203469][bookmark: _Hlk213891708]试油废水、采出液、钻井液、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、柴油等均为罐装，储罐区底部铺设有防渗膜；其他施工材料在井场专门区域（材料房、材料爬犁、化工爬犁）堆放。试油井场设置1座20m3的试油废水储罐及4座20m3采出液方罐；钻井井场设置柴油储罐区（1座30m3柴油储罐）、1座60m3的储水罐，设置钻井液储罐区（7座50m3的钻井液储罐，容积不小于350m3），4座25m3的水基钻井岩屑储罐或4座25m3的油基钻井岩屑专用储罐。






[bookmark: _Hlk136794953]二、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。
[bookmark: _Hlk140837423][bookmark: _Hlk213898970]（1）植被保护措施
[bookmark: _Hlk140834056][bookmark: _Hlk136795909]①工程避让措施：施工井场、生活营地等选址、探临道路选线时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场、生活营地位置、探临道路路由等临时占地进行适当调整，避开野生植物生长密集地带，减少占地，以减轻对影响区域内植被的扰动和破坏。
[bookmark: _Hlk213895889][bookmark: _Hlk120058480]②减缓措施：严格控制施工作业区面积，严格控制探临道路施工作业带范围，严格控制井场、生活营地及探临道路等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大、碾压周边野生植被，最大限度减少对野生植物生存环境的破坏。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，避免风蚀从而造成水土流失；提高施工效率，缩短施工时间。严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实，做好洒水降尘工作，减少扬尘对野生植被的影响。井场、临时道路施工、应急放喷池、生活污水临时储集池施工产生的土方应压实并采用苫布遮盖，减少施工扬尘的产生。
[bookmark: _Hlk143198760][bookmark: _Hlk193817417]③修复措施：钻前工程需要对临时占地范围进行平整、压实，以便于铺垫砂石料，施工结束后，井场铺垫砂石料全部清理，拉运至其他拟施工井场，重复利用。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，做到井场整洁、无杂物，完井后施工机械、设备及时撤离，对生活营地和探临道路等占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及探临道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。施工为分段施工，建议“边施工、边修复”。
④补偿措施：严格按照有关规定办理用地审批手续，并对因项目实施造成的生态损失予以经济补偿，足额缴纳生态经济补偿费，目前建设单位正在办理临时占地经济补偿协议。
⑤管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线及探临道路开拓路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，特别要注意对野生动物和自然植被的保护。
[bookmark: _Hlk170989618]⑥对天然牧草地的保护措施
项目占地类型主要为天然牧草地，应按照《中华人民共和国草原法》相关要求采取以下保护措施：
[bookmark: _Hlk208334346]1）严格按照《中华人民共和国草原法》第五十条“……开采矿产资源的，并应当依法办理有关手续。经批准在草原上从事本条第一款所列活动的，应当在规定的时间、区域内，按照准许的采挖方式作业，并采取保护草原植被的措施”要求，依法依规办理征地手续，并依法缴纳生态补偿费用；
2）井场、生活营地及探临道路选址选线时应避让植被生长密集的区域，减少对牧草产量的影响；
3）严格按照征地范围施工，不得随意扩大施工临时占地；加强施工管理，严禁乱碾乱轧，限制施工人员活动范围，不得随意踩踏、损毁草地。
（2）对野生动物的生态环保措施要求
建设单位在施工过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。
上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
2.大气污染防治措施
[bookmark: _Hlk176185340]（1）使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。
（2）施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。
（3）裸露砂石料、土方、逸散性建筑材料等易起尘物料采用苫布遮盖，无法遮盖的应存放在库房内；施工道路应采取硬化措施，并定期洒水抑尘，配备保洁人员清扫；施工车辆清扫后上路，保持车辆干净；运输渣土的车辆须密闭，严禁运输过程中撒漏。
（4）试油期伴生气产生量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，以减轻燃烧废气对区域大气环境质量的不良影响。
（5）试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，尽可能减少无组织挥发性有机物的排放。
[bookmark: _GoBack]（6）柴油储罐采用固定顶罐，井场内柴油罐容积为30m3，小于75m3，且柴油真实蒸气压小于27.6kPa，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期间应加强储罐的检修和维护，柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。
（7）水基钻井岩屑和油基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运。
（8）射孔压裂作业完成后，及时进行试油作业。
以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度。
[bookmark: _Hlk136795800]3.水污染防治措施
（1）生活污水
[bookmark: _Hlk62325205][bookmark: _Hlk91252762]施工期生活污水产生总量约144m3，排入生活营地临时防渗收集池（容积为40m3）暂存，定期由吸污车抽出后运至沙湾市第二污水处理厂。生活污水收集池采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、收集池占地及时恢复原貌。
[bookmark: _Hlk208334736]沙湾市第二污水处理厂位于石锋3井西北侧约30km（见附图10），采用A2O+MBR膜处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。该污水处理厂建于2015年3月，原塔城地区环境保护局以塔地环函〔2015〕16号文予以批复，并通过了竣工环境保护验收。
[bookmark: _Hlk208346789]沙湾市第二污水处理厂设计处理能力为30000m3/d，实际处理规模约为15000m3/d。施工期生活污水产生量共计144m3，定期采用吸污车清运，根据实际清运经验数据，吸污车最大容量约为30m3，清运时每日清运一次，即单日进入污水处理厂的污水量为30m3，水量较小，不会对污水处理系统造成冲击；生活营地生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量（COD）350mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，沙湾市第二污水处理厂为城镇污水处理厂，可以接纳本项目废水。综上所述，生活污水处置依托可行。
（2）试油废水
试油期产生的洗井废水和压裂返排液由专用方罐收集后，拉运至车89集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达标后全部回注油藏。
[bookmark: _Hlk208333828][bookmark: _Hlk208333839][bookmark: _Hlk519245556]车89集中处理站建设于2009年，于2010年11月投产，是一座集油气处理、采出水处理等功能为一体的综合性处理站，位于克拉玛依市五五新镇境内，与加探1井直线距离约118km。其污水处理工艺流程主要为：油区来的含油污水（含油≤1000，悬浮物≤500）进入除油罐进行油、水、悬浮物的初步分离，经泵提升后进入多功能反应罐中经化学反应，沉降后的水再进入双滤料过滤器进一步除油和悬浮物，并在流程中通过投加配套化学药剂，增强污水处理效果，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求（悬浮物≤15mg/L，含油≤10mg/L）后，全部用于油田回注。
车89集中处理站污水处理系统设计处理能力为1000m3/d，目前实际处理能力为400m3/d，富余600m3/d。本项目洗井废水产生量为300m3、压裂返排液产生量约250m3。根据实际生产经验数据，洗井及压裂作业大约持续10天，试油期间洗井废水和压裂返排液产生量约为55m3/d，车89集中处理站采出水处理系统富余处理能力可以满足本项目需求，依托可行。
采取上述措施后，施工期产生的废水及采出液均得到妥善处置，不会对地表水环境产生不利影响。
4.地下水和土壤环境保护措施
（1）施工期间钻井井场分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、钻井液储罐区、岩屑储罐区、钻井井口、危险废物贮存点和应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）区域为重点防渗区，采用防渗膜进行防渗，防渗层防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数不大于10—10cm/s的黏土的防渗性能；化工爬犁、材料爬犁、材料房和生活污水收集池区域为一般防渗区，防渗层防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数不大于10—7cm/s的黏土的防渗性能；水罐区、地质房、录井房和值班房等其他区域为简单防渗区。
试油井场分为重点防渗区和简单防渗区。其中发电房、采出液储罐、试油废水罐和应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）为重点防渗区，采用防渗膜进行防渗，防渗层防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数不大于10—10cm/s的黏土的防渗性能，值班房为简单防渗区。
[bookmark: OLE_LINK125]（2）钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。
[bookmark: _Hlk183361829]（3）本项目钻井过程中采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，将含水层与井筒分隔开，一开环空水泥浆返至地面，对含水层进行了固封处理，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，同时定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格，可有效防止地下水污染。
（4）对产生的洗井废水、压裂返排液、生活污水、钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶及生活垃圾严格管理，禁止乱排。
废水均得以妥善处置，最终实现达标排放或回用，固体废物均得到妥善处置。地下水、土壤环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在钻井过程中得到广泛应用。采取上述措施后，钻试工程不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。
5.噪声污染防治措施
施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。在采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。
[bookmark: _Hlk183349956][bookmark: _Hlk143015311][bookmark: _Hlk136795812]6.固体废物处置措施
[bookmark: _Hlk183355720]固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶。
（1）水基钻井岩屑
[bookmark: _Hlk183357572][bookmark: _Hlk69139413]一开钻井采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相循环使用，分离出的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，并及时清运，水基钻井岩屑属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，水基钻井岩屑废物种类为SW12钻井岩屑（废物代码：071-001-S12）。拉运至岩屑处置点的水基钻井岩屑由岩屑处置单位委托具有相应的检测资质的检测机构进行取样检测，水基钻井岩屑中的各污染物浓度均满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB6/T3997-2017）后由岩屑处置单位直接拉运综合利用。若不满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB6/T3997-2017）相关标准限值要求，则由岩屑处置单位进行进一步处置，直至各污染物浓度均满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB6/T3997-2017）后综合利用。
（2）油基钻井岩屑
[bookmark: _Hlk183349504][bookmark: _Hlk183358274][bookmark: _Hlk69139460]二开至四开采用油基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备进行初步分离，液相回用于油基钻井液配置；固相再由甩干机进行第一次固液分离，然后由离心机对甩干机排出的液体进行第二次固液分离，从而实现深度分离，分离出的液相回用于油基钻井液配置，分离出的固相（即油基钻井岩屑）属于HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），采用专用储罐进行收集，定期交由有相应危险废物处置资质的单位接收、转运和处置。油基钻井岩屑临时贮存在岩屑专用储罐内，储罐底部铺设防渗膜，油基钻井岩屑在井场临时贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
（3）沾油废防渗材料
施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性）分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（4）废润滑油、废润滑油桶
施工过程中机械、设备检修和维护过程中产生的废润滑油、废润滑油桶分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
[bookmark: _Hlk213898811]（5）危险废物贮存点
在井场内设置一座临时危险废物暂存点，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的选址要求，建设过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设。
（6）危废处置能力分析
油田勘探开发相关危废处置单位大多集中在克拉玛依市，市域内分布有多家油田危废处置单位，建设单位可根据需求及各危废处置单位接纳能力选择满足本项目危险废物处理需要的处置单位。
（7）生活垃圾
井场和生活营地设置生活垃圾收集箱，箱底铺设防渗膜，上部遮盖篷布，集中收集后定期委托拉运至沙湾市生活垃圾填埋场处置。该生活垃圾填埋场位于石锋3井西北侧约30km，总有效容约为79.7×104m3，可填埋生活垃圾63.74×104t，场底采用双层高密度聚乙烯材料防渗；本项目生活垃圾产生量约为5.4t，相对于沙湾市生活垃圾填埋场的可填埋量所占比例很小，可满足本项目需求，依托可行。
[bookmark: _Hlk136792721]（8）建筑垃圾
建筑垃圾优先回收利用，无法回收利用的由钻井队负责清运。

	运营期生态环境保护措施
	[bookmark: _Hlk140836626][bookmark: _Hlk213899059]（1）封井材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。
（2）应开展井盖封堵或密闭填充，对废弃井进行封井回填并做好井口处置，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。
（3）确保封井质量合格。
（4）封井作业结束后及时清理作业现场，各个建构筑物和基础设施应全部拆除，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。各个建构筑物和基础设施拆除过程中会产生一定扬尘，应避开大风天气施工。



三、结论
	本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址选线合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行性。


























