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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	乌苏市金谷丰农业发展有限公司玉米烘干项目

	项目代码
	2606-654202-20-03-783311

	建设单位联系人
	袁刚丁
	联系方式
	18149924777

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市西大沟镇

	国民经济

行业类别
	A0514 农产品初加工活动
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）（包括建设单位自建自用的供热工程） －燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小时（45.5兆瓦）及以下的

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	总投资

（万元）
	450
	环保投资

（万元）
	39.0

	环保投资占比（%）
	8.67
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                            
	用地（用海）

面积（m2）
	8000

	其他符合性分析
其他符合性分析

其他符合性分析
其他符合性分析

其他符合性分析

其他符合性分析
其他符合性分析


	1.选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市西大沟镇，本项目租赁乌苏市天然番茄制品有限责任公司空置厂区（详见附件3  土地证、租赁协议），乌苏市天然番茄制品有限责任公司于2008年6月10日已取得乌苏市人民政府颁发的土地证（详见附件3  土地证、租赁协议），该项目用地用途为工业用地，该项目用地不占用永久基本农田，不占用耕地，用地面积符合建设用地控制制度，该项目用地不涉及各级自然保护区和禁止功能区，该项目不涉及禁止功能区和军事敏感区，不涉及公路、铁路、输电线路、输油输气管道等情况。
本项目区区域开阔，大气污染物扩散条件好，无不良地质情况，周围无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。

综上所述，从环保角度讲，本项目选址合理可行
2.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为玉米烘干生产线，配套建设2座12t/h生物质锅炉，仅为本项目自用供热。项目整体不属于鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类项目；锅炉均采用链条炉排式生物质锅炉，不属于目录限制类的固定炉排式生物质锅炉范畴，建设内容符合国家产业政策要求。

同时，本项目于2026年6月2日已取得乌苏市发展和改革委员会出具的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（见附件2）。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策。

3.项目“三线一单”符合性分析

与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析

表1-1  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析一览表

内容
本项目工程概况
符合性
空间布局约束
〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。

符合
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目大气污染物经现行可行性治理措施处理后均可稳定达标排放，项目建设符合国家及自治区其他环境标准及规范”，因此项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求。

符合

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不涉及

符合

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本项目不涉及

符合

〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

1.本项目不涉及开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源、擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土、过度放牧或者滥采野生植物、过度捕捞或者灭绝式捕捞、过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为及其他破坏湿地及其生态功能的行为；

2.项目运营期生活污水排入化粪池，定期拉运至乌苏市污水处理厂；脱硫废水循环使用不外排。

符合

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市西大沟镇，项目用地性质为工业用地。符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求。

符合

〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目为新建项目，非高耗能高排放低水平项目，污染物排放严格按照要求进行总量申请。
符合

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目是非危险化学品生产项目。

符合

〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目是非危险化学品化工项目，项目用地属于国有用地，用地性质为工业用地。

符合

〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

本项目不涉及用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。

符合

〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及

符合

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

本项目不涉及

符合

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田。

符合

〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目用地性质为工业用地，用地非住宅、公共管理与公共服务用地。

符合

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目用地性质为工业用地，不占用湿地。

符合

〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及耕地

符合

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目不涉及

符合

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

项目运营期生活污水直接排入化粪池，定期拉运至乌苏市污水处理厂；脱硫废水循环使用不外排。
符合

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目不涉及

符合

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不涉及

符合

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。

符合

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不涉及

符合

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

本项目是非危险化学品生产项目。

符合

污染物排放管控
〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目为玉米烘干、压片生产线建设项目，本项目污染物主要为颗粒物、氮氧化物和二氧化硫等，无重金属污染物排放，符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求。
符合
〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目为玉米烘干生产线建设项目，本项目运营期产生废气主要为玉米精选粉尘、两台生物质锅炉产生的烟气。本项目运营期产生废气主要为原料玉米精选工序过程中产生的粉尘、烘干塔两台生物质锅炉产生的烟气。烘干工序玉米烘干生物质热风炉和压片工艺的生物质蒸汽锅炉产生的烟气均采用SNCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后分别经15m排气筒（DA001/2）达标排放；在封闭精选车间内，1套“布袋除尘器”+分别通过15m高排气筒（DA003/4）达标排放，未被集气罩收集到的精选粉尘以无组织形式扩散，精选过程位于封闭生产车间内，由于车间墙壁的阻挡，其余无组织逸散到大气中达标排放。满足总体准入要求中废气主要污染物排放总量的要求。
符合

〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及温室气体排放。

符合

〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目为玉米烘干生产线建设项目，本项目运营期产生废气主要为玉米精选粉尘、两台生物质锅炉产生的烟气。本项目运营期产生废气主要为原料玉米精选工序过程中产生的粉尘、烘干塔两台生物质锅炉产生的烟气。烘干工序玉米烘干生物质热风炉和压片工艺的生物质蒸汽锅炉产生的烟气均采用SNCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后分别经15m排气筒（DA001/2）达标排放；在封闭精选车间内，1套“布袋除尘器”+分别通过15m高排气筒（DA003/4）达标排放，未被集气罩收集到的精选粉尘以无组织形式扩散，精选过程位于封闭生产车间内，由于车间墙壁的阻挡，其余无组织逸散到大气中达标排放。满足总体准入要求中废气主要污染物排放总量的要求。

符合

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及

符合

〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目不涉及

符合

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目污染物主要为颗粒物氮氧化物和二氧化硫，不涉及挥发性有机物排放，经相应处理措施处理后均可达标排放。

符合

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目不涉及

符合

〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目不涉及

符合

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

项目运营期生活污水和锅炉排污水直接排入化粪池，定期拉运至乌苏市污水处理厂；脱硫废水循环使用不外排。
符合

〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目不涉及

符合

〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及

符合

〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及

符合

环境风险防控
〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
本项目运营后按照要求编制应急预案并备案，同时定期组织演练，强化区域环境风险应急防范能力。
符合
〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及

符合

〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目运营后按照要求编制应急预案并备案，同时定期组织演练，强化区域环境风险应急防范能力。

符合

〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不涉及

符合

〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不涉及

符合

〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目为简化管理项目，运营后按照要求申报排污许可信息。

符合

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目不涉及

符合

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目运营后按照要求编制应急预案并备案，同时定期组织演练，强化区域环境风险应急防范能力。

符合

〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

符合

资源开发效率要求
〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
本项目不涉及
符合

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

本项目不涉及

符合

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本项目不涉及

符合

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目不涉及

符合

〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目不涉及

符合

〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本项目不涉及

符合

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本项目不涉及

符合

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。

本项目不涉及

符合

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本项目不涉及

符合

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不涉及

符合

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目玉米杂质经集中收集后外售至当地养殖场；灰渣集中收集后出售给当地农户用作农肥；破损包装集中收集后外售至物资回收公司；脱硫石膏收集后作为建筑材料外售；生活垃圾在厂区内定点收集后，由当地环卫部门清运处置；废机油暂存在危废暂存间（5m2），委托有资质的单位处置。
符合

〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

本项目玉米杂质经集中收集后外售至当地养殖场；灰渣集中收集后出售给当地农户用作农肥；破损包装集中收集后外售至物资回收公司；脱硫石膏收集后作为建筑材料外售；生活垃圾在厂区内定点收集后，由当地环卫部门清运处置；废机油暂存在危废暂存间（5m2），委托有资质的单位处置。
符合

〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目玉米杂质经集中收集后外售至当地养殖场；灰渣集中收集后出售给当地农户用作农肥；破损包装集中收集后外售至物资回收公司；脱硫石膏收集后作为建筑材料外售；生活垃圾在厂区内定点收集后，由当地环卫部门清运处置；废机油暂存在危废暂存间（5m2），委托有资质的单位处置。
符合

〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本项目不涉及

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容

建设内容

建设内容


	1.建设内容及规模

本项目为新建项目，占地面积8000.0m2，总建筑面积7960m2，设置2条年烘干4万t玉米生产线及配套附属设施，建设内容一览表2-1。

表2-1    本项目建设内容一览表

工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产区
烘干塔2座，占地500m²，5层；烘前仓2座，800m³，贮存能力500t/个；其他附属设施1座，200m²，设置年烘干4万t玉米生产线；锅炉房建筑面积180m²，1层，框架结构，设置2座12T生物质锅炉。
新建

储运工程

成品库房
建筑面积6000m²，1层钢结构，存储成品玉米
新建
运输

依托厂区外部公路对外运输
依托
辅助工程

办公生活区
依托番茄厂办公区、不在厂区食宿
依托
化粪池
20m3
新建
危废暂存间
建筑面积5m2，设置防腐防渗地面和墙裙、沿围墙设置导流沟，危废存储设置相应分区标识，暂存后委托有资质的单位处置
新建
公用工程

供水

项目生产、生活用水依托市政供水管网
依托
排水

项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池、定期由吸污车运至乌苏市污水处理厂
依托
供热

本项目生产用热采用生物质燃料供热，冬季不生产，无需供暖
/
供电

本项目供电依托国家电网引入项目区变配电室供电。

依托
环保工程

废气

本项目运营期产生废气主要为原料玉米精选工序过程中产生的粉尘、烘干塔两台生物质锅炉产生的烟气。烘干工序玉米烘干生物质热风炉和压片工艺的生物质蒸汽锅炉产生的烟气均采用SNCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后分别经15m排气筒（DA001/2）达标排放；在封闭精选车间内，1套“布袋除尘器”+分别通过15m高排气筒（DA003/4）达标排放，未被集气罩收集到的精选粉尘以无组织形式扩散，精选过程位于封闭生产车间内，由于车间墙壁的阻挡，其余无组织逸散到大气中
废水

项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池、定期由吸污车运至乌苏市污水处理厂处理
噪声

加强管理，风机进出口均安装消声器，运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施，主要产噪设备加装减震软垫，降低厂界噪声

固废

玉米杂质经集中收集后外售至当地养殖场；灰渣集中收集后出售给当地农户用作农肥；破损包装集中收集后外售至物资回收公司；脱硫石膏收集后作为建筑材料外售；生活垃圾在厂区内定点收集后，由当地环卫部门清运处置；废机油暂存在危废暂存间（5m2），委托有资质的单位处置
2.原辅材料及能源

（1）原辅料

本项目主要原辅材料具体见表2-2。

表2-2   原辅材料消耗

序号

名称

消耗量

来源

1

湿玉米
40000t/a
订单农业提供
2

尿素
6.0t/a
外购

3

Ca(OH)2
0.6t/a
外购

4

NaOH
0.4t/a
外购

（2）能源

项目运行时，能源消耗主要为电和水，消耗情况详见表2-3。

表2-3    能源消耗

序号

能源名称

计量单位

年消耗量

供给来源

1

电

万kW·h/a

360
国家电网

2

自来水

m3/a

73.85
市政供水管网

3

生物质

t/a
1700
市场采购

3.产品方案

本项目主要产品为烘干玉米，主要产品种类、规格见表2-5。
表2-5   本项目产品方案一览表

序号

名称

数量
备注

1

烘干玉米
37600t/a
冷藏
4.生产设备

本项目主要生产设备见表2-6。

表2-6    生产设备一览表

序号

设备名称

数量

1

烘干塔
2台
2
烘前仓
2台
3
清粮机
2台
4
比重计
2台
5
输送机
2台
6
提升机
2台
7

布袋除尘器
2台
8

12T生物质锅炉
2台
9
分选机
2台
10
换热器
2台
5.劳动定员及工作制度

劳动定员：根据项目工艺技术特点，项目总定员20人。

工作制度：一年工作20天（每年8月—9月，约40天），采用3班制，每班8h。

6.项目总平面布置

本项目区主要包括生产区和辅助设施，厂区设置1个出、入口，位于项目区西北角，项目区北侧设置2条玉米烘干生产线，包括烘前仓、烘干塔及锅炉房等，项目区南侧设置成品库房（成品库房旁设置单独危废暂存间），用于暂存加工好的玉米。

综上所述，厂区内部各区域均有道路连接，项目区内布置集中紧凑，与现有地形相结合，节省用地，物流顺畅，项目区整体布局是较为合理的。项目区总平面布置图详见附图5。
7.公用工程

1.给水

（1）给水

本项目生产用水主要为脱硝剂溶液配制用水（溶解尿素）、脱硫用水（溶解Ca(OH)2和NaOH）和生活用水，用水由西大沟镇给水管网提供，全年工作40天，能够满足项目区用水需求。

（1）生产用水

尿素溶液配制用水：根据建设单位提供的资料，尿素溶液配制用水量约为0.2m3/d（8.0m3/a），尿素溶液发生分解反应，转化成二氧化碳和氨气，不产生废水。
脱硫塔用水：根据建设单位提供的资料，生物质热风炉安装双碱法脱硫塔，双碱法脱硫塔耗水量约为0.01L/m3（废气），生物质热风炉合计烟气量为12.92×106m3/a，则耗水量为129.23m3/a；用水循环率为80%，则生物质热风炉合计脱硫除尘装置补充水量为0.65m3/d（25.85m3/a）。
生活用水：根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》内容，本项目员工20人，厂区不设置食宿，生活用水定额50L/人·d计算，生活用水量约为1.0m3/d（40m3/a）。
排水

生活污水：生活用水量约为1.0m3/d（40m3/a），生活排水系数按用水量的80%计，则生活污水量为0.8m3/d（32m3/a）。

本项目生活污水排入防渗化粪（20m3）集中收集后由吸污车拉运至乌苏市污水处理厂处理。本项目用、排水情况见表2-7，水平衡见图6。

表2-7     用、排水标准及情况

用水类别

用水量m3/a

消耗量m3/a

排水量m3/a

备注

生活用水

40

8
32
排入化粪池
尿素配制液用水
8.0

8.0

0

消耗
脱硫塔用水

25.85
25.85
0

消耗

合计

73.85
41.85
32
/
（3）供电
本项目供电依托国家电网引入项目区变配电室供电。
（4）供暖

本项目生产用热采用生物质燃料供热，冬季不生产，无需供暖。

	工艺流程和产排污环节


	施工期工艺流程：

本项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污，施工工艺流程及产污环节见图7。
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图7  施工期工艺流程及产污环节见图
运营期工艺流程：

本项目运营期主要从事玉米烘干加工，具体工艺流程及产污环节介绍如下：

玉米烘干加工工艺流程及产污环节见图8。
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图8  运营期玉米烘干工艺流程及产污节点图



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状

区域

环境

质量

现状


	1.大气环境质量现状调查及评价

因此塔城地区为环境空气质量达标区，详见表3-2。

表3-2    2024年塔城地区环境空气质量达标判定结果

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度
5
60
31.25
达标

NO2
年平均质量浓度
7
40
17.50
达标

PM2.5
年平均质量浓度
13
30
37.14
达标

PM10
年平均质量浓度
29
60
41,43
达标

CO
第95百分位数日平均质量浓度
400
4000
10.00
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度
77
160
48.13
达标

注：CO浓度单位为mg/m3，其余污染物浓度单位为μg/m3。
从表3-3的分析结果可知，项目所在区域空气质量现状评价指标中SO2、NO2的年均浓度，CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，PM2.5、PM10年均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，本项目所在区域为达标区。
1.6特征污染物补充调查与评价

本次评价采用新疆卓凯新环境科技有限公司2026年6月9日—11日对乌苏市金谷丰农业发展有限公司玉米烘干项目区北侧监测点的TSP、氮氧化物的监测数据，因此，可代表项目所在区域内TSP、氮氧化物监测数据，监测点位见图9，检测报告详见附件5。

根据评价计算结果，得出各单项占标率，分别确定其污染程度。TSP现状监测及评价结果统计详见表3-3。

表3-3   区域环境空气质量评价结果统计表   
监测位置

监测时间
特征因子

检测结果（mg/m3）
标准限值（mg/m3）

污染指数

项目区下分项
2024.10.30

TSP

0.063
0.3

0.21
2024.10.31
0.045
0.15
2024.11.1

0.044
0.15
2024.10.30
氮氧化物

0.007
0.1

0.07
2024.10.31
0.021
0.21
2024.11.1
0.026
0.26
由上表可以看出，项目所在区域TSP、氮氧化物浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB/3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求
2.地表水环境质量现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本项目为污染影响型，玉米烘干项目，本项目产生的生活污水排入防渗化粪（20m3）集中收集后由吸污车拉运至乌苏市污水处理厂处理，不与地表水发生水力联系，因此不开展地表水环境质量现状调查。

3.地下水、土壤环境质量现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目为玉米烘干项目，项目区内危险废物暂存库设为重点防渗区，已作相应防渗处理，运营期不产生地下水及土壤污染因子，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，本次环评不再对其地下水及土壤进行调查。
4.声环境质量现状调查

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目50米范围内无声环境保护目标，因此不作声环境质量现状调查。

5.生态环境质量现状调查

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目拟建地位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市西大沟镇，租赁乌苏市天然番茄制品有限责任公司东南侧空置厂区（详见附件3  租赁协议），乌苏市天然番茄制品有限责任公司于2008年6月10日已取得乌苏市人民政府颁发的土地证（详见附件3  土地证），该项目用地用途为工业用地，项目区东侧为耕地，西侧为空地、北侧为天然番茄锅炉房，南侧为棉花加工厂，项目区原为天然番茄空置厂区，现状为空地（详见附件4  乌苏市天然番茄制品有限责任公司现有环保文件），根据现场调查及资料收集，本项目占地范围内及厂界外500米范围内没有国家和自治区级保护野生动植物分布；本项目所在区域主要为人工绿化植被，受人为活动影响，项目区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如老鼠等小型动物，没有国家及自治区级保护动物。

	污染

物排

防控
制标

准
	（1）运营期热风炉燃烧生物质废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。

表3-4   《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的排放限值

锅炉类别

污染物

浓度限值（mg/m3）

烟气黑度（林格曼黑度，级）

燃气锅炉

氮氧化物

200
≤1

颗粒物

30
二氧化硫

200
注：使用生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。
（2）有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）；厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值（颗粒物：1.0mg/m3）。
（3）运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，具体指标详见表3-5。

表3-5   污水综合排放标准 （单位：mg/L）

pH

COD

BOD5
氨氮

SS

6.0~9.0

500

300

--

400

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类功能区标准：昼间60dB、夜间50dB；

（4）一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

	总量

控制

指标
	根据国家环境生态部已颁布的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目生活污水排入防渗化粪（20m3）集中收集后由吸污车拉运至乌苏市污水处理厂处理。根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目涉及的总量控制因子为：NOx。

本项目总量建议控制指标为：NOx  0.867t/a。


四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期环境保护措施

4.1.1施工期大气环境保护措施

施工过程中会产生施工扬尘、运输扬尘、施工设备废气。为了减小项目施工期对周围环境的大气环境的影响，项目区运输道路及施工材料堆放场所要采取一定的措施进行处理，要求建设方和施工方严格扬尘防治措施及施工扬尘监管，具体如下：

（1）施工工地周边100%围挡：施工前一定要对项目施工区设置临时围挡，必须是1.8m以上的硬质围挡，严禁敞开式作业。可有效减小扬尘对周围环境的影响，尤其是大风天气，此设施的防尘效果显著。

（2）物料堆放100%覆盖：针对土石方堆放问题，土石方临时堆放点，并用塑料布或毡布等遮盖，渣土等建筑垃圾必须定期清运，清运过程中运输车辆必须符合密闭要求，保证扬尘不飞散。

（3）渣土车辆100%密闭运输：对易产生扬尘的物料如水泥、混凝土等采取遮盖措施，运输废渣、弃土的车辆装车高度不得超过车厢挡板高度，使用编织布在车厢顶部加装顶盖，车辆行驶速度一般不大于25km/h，以减少施工扬尘。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理。

通过以上措施，可以大大缩小项目施工对施工区大气环境造成的影响。

4.1.2施工期水环境保护措施

施工期废水主要为施工生产废水，施工人员从当地招募，项目区内不设置临时生活区，无生活废水产生。建议施工阶段采取以下水污染防治对策：

（1）施工期生产废水中污染物主要为悬浮物，施工场地建设临时设置沉淀池，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，沉渣运至筑建部门指定建筑垃圾填埋场填埋。

（2）施工过程中应加强对机械设备的检修和维护力度与频次，发现问题，及时解决。严禁运输车辆和施工机械满身油污进行施工，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。施工机械和车辆一旦出现漏油现象，应立即停止施工并进行机械维修或更换设备。

（3）施工过程材料如不妥善放置，遇大风、暴雨冲刷会造成水土流失，因此材料堆放场、挖方、填方四周应挖截留沟，以尽可能减少水土流失，截留沟废水汇入简易沉淀池，严禁渠边堆放物料。

（4）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。

4.1.3施工期噪声环境保护措施

本项目施工期主要噪声源是施工机械噪声、施工作业噪声、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。本环评提出以下防治措施减小本项目施工噪声的影响范围：

（1）合理安排施工计划；施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，禁止夜间（00:00-8:00）施工。

（2）因生产工艺要求和其他特殊需要，确需在夜间进行施工的，应按相关规定办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，经批准后方可在夜间施工。

（3）选择低噪声的机械设备；对于运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；动力机械设备应该经常检修，特别是会因为部件松动而产生噪声的机械，以及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

（4）加强管理；对施工场地各机械进行合理布置，减少施工噪声对周围声环境的污染影响。对运输车辆造成的交通噪声影响进行管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭。

综上所述，由于施工期产生的噪声是短暂的，随着施工期的结束随之消失，在采取相应的防治措施后，施工期噪声对环境的影响较小。

4.1.4固体废物环境保护措施

本项目施工以钢结构条形基础、浅基开挖及场地硬化为主，按建筑面积5kg/m²核算，施工期建筑垃圾产生量约3t，主要为废混凝土、砂浆、钢筋边角料及施工废料，项目土石方开挖仅针对办公区条形基础、水泥仓、砂石料库地面浅基沟槽开挖，土方开挖方量约180m³，施工人员从当地招募，项目区内不设置临时生活区且生活垃圾量极少，生活垃圾暂存收集后清运至乌苏市环卫部门垃圾暂存点处理。

针对施工期产生的建筑垃圾、土方开挖量和生活垃圾可能造成的影响，本次环评要求建设单位采取以下措施：

（1）施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程弃土处置管理的规定，认真执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

（2）弃方临时堆存在施工场地内，不得将弃方堆存在施工规划红线以外，以免增加临时占地面积。对于表层肥力较好的土壤剥离后，集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。

（3）开挖产生的土石方全部为普通土方，就地用于项目区内场地平整、基坑回填、道路路基填筑及场内低洼区域垫高，实现土石方场内完全自行平衡，无废弃土石方外运，无弃渣外排，无需占用外部渣土消纳场地。

（4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作，及时将建筑垃圾清运至政府指定建筑垃圾暂存点处置。

（5）施工人员产生的生活垃圾不得随意乱丢，施工期工作人员产生的生活垃圾协同原有项目生活垃圾统一清运至乌苏市环卫部门垃圾暂存点处理。

综上所述，项目施工期建筑垃圾产生量较小，产生后由建设单位统一清运至政府指定建筑垃圾暂存点处置，处置途径符合地方建筑垃圾管理相关规定及环保要求，流程简便、合规可行，可有效避免建筑垃圾二次污染。土石方全部场内综合利用，既减少了土石方外运带来的扬尘、遗撒等环境影响，又节约了土方处置成本与外部消纳用地，措施贴合项目实际施工情况，技术上简单易操作，环境影响可控，经济上具备合理性。整体而言，项目施工期建筑垃圾、废弃土石方处置方案合规性、技术可行性、环境可行性均满足要求，固体废物均得到妥善处置，不会对周边区域环境产生明显不利影响。

4.1.5施工期生态环境保护措施

本项目施工过程中不可避免地会对地表植被造成破坏，使地面裸露，场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，主要防治措施有：

①在开挖土石方时尽量执行“分层开挖原则”，对项目区原有适宜植被生长的土层进行保护性堆存，堆放时注意表层土和深层土层分开放置，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的粘土，将表土层尽量用于绿化用土，减少弃方量，回填应按原有的土层顺序进行，对挖出的土方应进行苫盖，防止水土流失和产生二次扬尘。

②工程挖方应尽可能用于场地回填、绿化及道路建设，建筑垃圾必须按城镇部门的要求运至指定地点并做好防护工作，不得随意抛弃，施工期间要避开暴雨期，及时夯实地面，尽量减少水土流失。

③施工过程中严禁随意开挖土石方，严格划定挖填土方界线，不得随意超界线施工，防止扩大施工期对植被的破坏。

④工程各处开挖裸露，除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行硬化或结合后续绿化恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一。

综上所述，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后基本消除。
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	1 大气环境影响分析和保护措施

1.1废气源强核算

（1）玉米烘干生物质热风炉废气

本项目运营期生产线玉米烘干生物质热风炉根据业主提供的资料，2台12t/h生物质热风炉生物质成型燃料消耗量为1700t，运行时间为40d/a，本项目生物质热风炉生产时间为40d/a×24h/d=960h/a，本项目生物质锅炉炉型为层燃炉，生物质风炉配备布袋除尘器进行除尘处理，本次环评保守计算按照80%计算，处理后的废气送入双碱法脱硫，脱硫效率约90%，最终废气经15m高排气筒（DA001、2）有组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次环评采用经验公式估算法计算烟气量。

Vgy=0.385Qnet, ar+1.095

Vgy：基准烟气量，Nm3/kg；
Qnet，ar：固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg，16.9MJ/kg；
经计算可知，基准烟气量产生量为7.602Nm3/kg，本项目生物质燃料年用量约1700t，则每台烟气量为6.46×106m³/a，合计废气量为12.92×106m³/a。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次环评采用产排污系数法计算颗粒物的排放量。
Ej=R×βj×10-3
式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料量，1700t；

βj—第j种污染物产排污系数，kg/t。
表4-1    生物质成型燃料排污系数
燃料类型

污染物指标

单位

产污系数

生物质成型燃料
颗粒物
kg/t-燃料
0.5（直排）
经计算，每台玉米烘干生物质热风炉颗粒物（烟尘）产生量为0.425t/a（0.443kg/h），产生浓度为65.59mg/m3，2台合计产生量为0.85t/a（0.885kg/h），产生浓度为65.59mg/m3，生物质热风炉配备布袋除尘器进行除尘处理，本次环评保守计算按照80%计算，每条生产线颗粒物（烟尘）排放量均为0.085t/a（0.089kg/h），排放浓度为13.16mg/m3，合计为0.17t/a（0.177kg/h），排放浓度为13.16mg/m3。
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式中：ESO2—核算时段内二氧化硫的实际排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料量，t，1700t；

Sar—收到基灰分的质量分数，0.2%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比，燃用生物质时，飞灰份额增加10%。
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ953-2018）中“表12燃料中的硫生成二氧化硫的份额”，燃生物质炉K最大取值为0.5。
经计算，每台热风炉SO2产生量为1.53t/a（1.594kg/h），产生浓度为236.80mg/m3，合计产生量为3.06t/a（3.188kg/h），产生浓度为236.84mg/m3，生物质热风炉经双碱法脱硫，脱硫效率约90%，则每台热风炉SO2排放量为0.153t/a（0.159kg/h），排放浓度为23.68mg/m3，合计热风炉SO2排放量为0.306t/a（0.319kg/h），排放浓度为23.68mg/m3。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次环评采用产排污系数法计算NOX的排放量。
Ej=R×βj×10-3
式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料量，t；

βj—第j种污染物产排污系数，kg/t。
表4-2    生物质成型燃料排污系数
燃料类型

污染物指标

单位

产污系数

生物质成型燃料
氮氧化物

kg/t-燃料
1.02（无低氮燃烧）
0.51(SNCR)
本项目生物质成型燃料用量约1700t，本项目拟采用非催化还原（SNCR）脱硝工艺，经计算，氮氧化物每台热风炉产生量为0.867t/a（0.903kg/h），产生浓度为134.21mg/m3，合计产生量为1.734t/a（1.806kg/h），产生浓度为134.21mg/m3，采用SNCR脱硝后的氮氧化物每台热风炉排放量为0.433t/a（0.452kg/h），排放浓度为67.11mg/m3，合计排放量为0.867t/a（0.903kg/h），排放浓度为67.11mg/m3。
本项目生物质成型燃料燃烧废气中污染物的产生情况见表4-3。

表4-3   玉米烘干每台生物质热风炉燃烧污染物排放量及浓度一览表

污染物

产污系数（kg/t-原料）
生物质成型燃料燃烧量（t）
废气量

(Nm3/a)

产生情况

排放情况

浓度mg/Nm3
产生量t/a

浓度mg/Nm3
排放量t/a

颗粒物

0.5

1700
6.46×

106
65.59
0.425
13.16
0.085
SO2
/
236.84
1.53
23.68
0.153
NOx
1.02
134.21
0.867
67.11
0.443
（2）玉米精选废气
根据工艺流程，本项目外购40000t收割机收割的玉米经过清粮机、比重机和去石机精选烘干，后采用风选（精选的目的在于根据种子尺寸大小、种子比重、空气动力学特性、种子表面特性、种子颜色和种子静电特性的差异等），本项目2条生产线烘干后的玉米合计为4万t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓逸散尘排放因子（0.1kg/t），本项目年工作960h，每条精选设备上方设置集气罩，风机风量为1000m3/h，精选产生的粉尘经集气罩收集（收集效率为90%），则精选过程每条生产线精选粉尘的产生量约为2.0t/a（2.083kg/h），合计粉尘的产生量约为4.0t/a（4.167kg/h），则精选粉尘过程每条生产线精选粉尘有组织产生量为1.80t/a（1.875kg/h），产生浓度为1875mg/m³，合计有组织产生量为3.60t/a（3.75kg/h），产生浓度为3750mg/m³，收集后的粉尘进入“布袋除尘器”，除尘效率为99%，后由15m高排气筒（DA003/4）排放，则精选粉尘过程每条生产线精选粉尘有组织排放量为0.18t/a（0.188kg/h），产生浓度为18.75mg/m³，合计精选粉尘有组织排放量为0.36t/a（0.375kg/h），排放浓度为37.50mg/m³。

未被集气罩收集到的精选粉尘以无组织形式扩散，产生量为0.4t/a（0.226kg/h），精选过程位于封闭生产车间内，由于车间墙壁的阻挡，80%落在车间内，其余无组织逸散到大气中，则生产过程无组织粉尘排放量为0.08t/a（0.083kg/h）。

综上，本项目废气污染物产排污情况见表4-4。

表4-4  本项目废气污染物产排污情况

产排污

环节

污染物种类
风量

产生情况

收集

效率

处理

效率

排放情况

产生浓度mg/m³

产生速率

kg/h

排放浓度mg/m³

排放速率

kg/h

1#生物质热风炉
颗粒物
6.46×106m3/a
65.59
0.443
100%
80%
13.16
0.089
SO2
236.84
1.594
100%
90%
23.68
0.159
NOx
134.21
0.903
100%
50%
67.11
0.452
2#生物质热风炉
颗粒物
6.46×106m3/a
65.59
0.443
100%
80%
13.16
0.089
SO2
236.84
1.594
100%
90%
23.68
0.159
NOx
134.21
0.903
100%
50%
67.11
0.452
玉米精选
1#
颗粒物

1000

1875
1.875
90%

99%

18.75
0.188
2#
1000
1875
1.875
90%

99%

18.75
0.188
/
无组织
0.226
10%

80%

/
0.083
废气污染物排放总量及治理措施情况详见表4-5。

表4-5   废气污染物排放总量及治理措施情况
产排污

环节

污染物种类

产生量t/a
排放

方式

污染防治设施

排放量t/a
排放

标准

名称及工艺

是否为可行技术

1#热风炉废气
烟尘
0.425
有组织
SNCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫+15m排气筒（DA001）
是
0.085
GB13271-2014

SO2
1.53
是
0.153
NOx
0.867
是
0.443
2#热风炉废气
烟尘
0.425
有组织

SNCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫+15m排气筒（DA002）
是
0.085
GB13271-2014
SO2
1.53
是
0.153
NOx
0.867
是
0.443
玉米精选
颗粒物

1.80
有组织

布袋除尘器+15m排气筒（DA003）
是

0.36
GB16297-1996
1.80
有组织
布袋除尘器+15m排气筒（DA004）
是
0.36
0.4
无组织

封闭厂房
是

0.08
有组织废气排气筒情况见表4-3。

表4-6   有组织废气排气筒设置

编号
名称

地理坐标

高度
内径
温度
类型
DA001
1#热风炉排气筒
E84°35′35.716″;
N44°20′27.559″

15m
0.25m
80℃

一般排放口

DA002
2#热风炉排气筒
E84°35′35.349″;
N44°20′27.153″
15m
0.25m
80℃
一般排放口
DA003
3#玉米精选排放口
E84°35′34.838″;
N44°20′27.907″
15m
0.25m
20℃
一般排放口
DA004
4#玉米精选排放口
E84°35′34.316″;
N44°20′27.598″

15m

0.25m

20℃
一般排放口

1.3监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求，在排气筒口处开展常规监测，本项目废气监测见表4-7。
表4-7   废气监测方案

监测对象

监测因子

监测频次

执行标准

DA001/2排气筒

颗粒物
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中天然气锅炉大气污染物特别排放限值要求（颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NOx200mg/m3）
SO2
1次/月
NOx
1次/月
DA003/4排气筒
颗粒物
每年监测1次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准浓度限值要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）
厂界
颗粒物
每年监测1次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）
2 水环境影响分析和保护措施
2.1废水污染源源强核算

本项目生产无废水产生，生活用水量约为1.0m3/d（40m3/a），生活排水系数按用水量的80%计，则生活污水量为0.8m3/d（32m3/a），其中污染物主要是CODcr、氨氮、BOD5、SS。本项目生活污水排入防渗化粪（20m3）集中收集后由吸污车拉运至乌苏市污水处理厂处理。

2.2废水监测要求

废水监测方案见表4-8。

表4-8  废水监测方案

监测对象

监测因子

监测频次

执行标准

化粪池
流量、pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷

每半年监测1次

《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准排放限值要求

3 噪声影响分析和保护措施

3.1 噪声声源

本项目运营期间噪声源主要为精选设备、烘干塔、锅炉风机、车辆等设备，产生的噪声源均为间断性声源，设施运行噪声，声源位置、工作声级、隔声情况、工作时段等情况主要的噪声设备见表4-9、表4-10。
表4-9    室外噪声源声级一览表

序

号

声源

名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

(h)
X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

烘干塔
/
42
28
30

90
消声、基础减震
960
40
12
30



	运营

期环

境影

响和

保护

措施


	序号

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功

率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
被
东
南
西
被
东
南
西
被
东
南
西
被
建筑物外距离

1

清粮机
/

90
车间阻挡减振隔声

17.4
-52
1.2
22.5
4.8
87.9
60.8
74.5
74.9
74.4
74.4
全天24h工作

41.0
41.0
41.0
41.0
33.5
33.9
33.4
33.4
1

2
比重计
/
85
1.9
-42.1
1.2
21.5
4.7
69.6
56.1
79.5
80.0
79.4
79.4
41.0
41.0
41.0
41.0
38.5
39.0
38.4
38.4
1

3

输送机
/
85
-47.3
-7.4
1.2
15.6
7.1
9.7
3.8
74.5
74.7
74.6
75.2
41.0
41.0
41.0
41.0
33.5
33.7
33.6
34.2
1

4

分选机
/
80
-29.1
34.9
1.2
30.2
52.4
5.1
7.7
74.4
74.4
74.9
74.6
41.0
41.0
41.0
41.0
33.4
33.4
33.9
33.6
1

表4-10   项目室内噪声源强



	运营

期环

境影

响和

保护

措施


	本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，本项目声环境评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本环评预测建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。通过预测模型计算，项目厂界噪声贡献值预测结果与达标分析见表4-11。

表4-11   厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

最大值点空间相对位置/m
时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X
Y
Z
东侧

38.1
-35.2
1.2
昼间
40.6
60
达标
38.1
-35.2
1.2
夜间
39.8
50
达标
南侧

-2.1
-49.8
1.2
昼间
46.0
60
达标
-2.1
-47.8
1.2
夜间
44.1
50
达标
西侧

-32.2
-30.5
1.2
昼间
38.7
60
达标
-32.2
-30.1
1.2
夜间
36.7
50
达标
北侧

-37.3
37.6
1.2
昼间
30.0
60
达标
-37.3
37.6
1.2
夜间
29.4
50
达标
由表4-12可知，在采取了项目环评提出的降噪措施后，项目建成后运行噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼、夜间要求，不会产生超标排放和噪声扰民的现象。

4 固体废物环境影响和保护措施

表4-12   固体废物排放信息

固废名称

固废属性

物理

性状

环境危

险特性

产生量

(t/a)
储存

方式

处理方式

玉米杂质
一般固废

固态

--

545.2
厂内

暂存

经集中收集后外售至当地养殖场

破损包装

--

0.5
外售至物资回收公司
灰渣
--
4.25
出售给当地农户用作农肥
脱硫石膏
--
12.75
收集后作为建筑材料外售

废机油

危险废物

固态

T/I

0.05t/a

暂存于

危废暂存间

委托有资质单位处置

生活垃圾

生活垃圾

固态

--

0.4t/a

站内

处理

环卫部门清运处置
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图例：


G：废气、N：噪声、W：废水、S：固废
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