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[bookmark: _Toc5898][bookmark: _Toc27872]一、基本情况
	建设项目名称
	裕民县瑞泽种植农民专业合作社葫芦瓜子烘干厂

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	****
	联系方式
	****

	建设地点
	****

	地理坐标
	****

	国民经济
行业类别
	A0514农产品初加工服务；
G5951谷物仓储；
D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业；四十一、电力、热力生产和供应业中的91、热力生产和供应工程

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	66

	环保投资占比（%）
	13.2%
	施工工期
	2

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	5853

	专项评价设置情况
	建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），专项评价设置原则表见表1-1。
表1-1   专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置专项

	大气
	排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目热风炉为燃煤锅炉，废气中含有汞及其化合物，属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中有毒有害物质。500m范围内分布有吉也克镇、萨热布拉克村等环境保护目标。
	是

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不直接外排废水。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质储存量未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不属于河道取水的污染类建设项目。
	否

	海洋
	直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目。
	否

	地下水
	原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


由上表可知，本项目大气专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
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[bookmark: _Toc24692][bookmark: _Toc26899]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1现有项目基本情况
2019年6月，新疆绿佳源环保科技有限公司编制完成了《裕民县瑞泽种植农民专业合作社烘干厂项目环境影响报告表》；
2019年7月2日，塔城地区生态环境局以《关于裕民县瑞泽种植农民专业合作社烘干厂项目环境影响报告表的批复》（塔地裕环字〔2019〕19号）文件同意项目建设；
本项目于2015年6月开工建设，2015年8月建设完成并开始调试运行，2019年10月21日至2019年10月22日，新疆锡水金山环境科技有限公司对项目产生的废气、噪声进行了现场监测，2024年3月编制完成项目竣工环境保护验收监测报告。
项目工程执行情况见表2-1。
表2-1  项目执行情况一览表
	项目
	执行情况

	环评
	2019年6月由新疆绿佳源环保科技有限公司编制本项目环境影响报告表

	环评批复
	2019年7月2日，塔城地区生态环境局以《关于裕民县裕鑫烘干厂项目环境影响报告表的批复》（塔地裕环字〔2019〕19号）文件同意项目

	建设规模
	500t/d玉米烘干生产线一条。

	项目动工及竣工时间
	2015年6月动工建设，2015年8月竣工

	环保验收
	2024年3月，完成自主验收工作

	排污许可申报
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号，2019年12月20日），本项目为“五十一、通用工序－109锅炉”中“除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”排污许可编号：93654225328742809X001X。
（本项目为“八、农副食品加工13、10.饲料加工132“无发酵工艺”）

	现场勘查时工程实际建设情况
	主体工程及辅助工程已经建成，各类设施处于正常运行状态，本项目从立项至调试过程中无环境投诉事件、违法或处罚记录


2.2项目基本情况
（1）项目名称：裕民县瑞泽种植农民专业合作社葫芦瓜子烘干厂建设项目；
（2）建设单位：裕民县瑞泽种植农民专业合作社；
（3）建设性质：改扩建；
（4）建设地点：****。
（5）项目投资：项目总投资500.00万元，其中环保投资为66万元，占比为13.2%。
2.2工程建设内容
项目总建设用地为5853m2。本项目主要增加一座烘干塔，以扩大烘干生产规模，其库房、办公设施等均依托现有项目。
本项目主要建设内容见表2-2。
表2-2   拟建项目工程组成一览表
	工程类别
	工程内容
	备注

	主体工程
	烘干生产线
	新增一座葫芦烘干设备，新增烘干葫芦籽10000t/a，新增燃煤量为800t/a。
	新建

	储运工程
	仓库
	仓库2座，每座面积为692m2，；
	依托现有

	
	库房
	库房1座，占地面积为210m2；
	依托现有

	辅助工程
	地磅
	新建地磅1座，主要用于产品与原料的称重；
	依托现有

	
	配电室
	建筑面积为80m2；
	依托现有

	
	办公生活
	建筑面积为426m2，砖混结构；
	依托现有

	公用工程
	供电系统
	由市政电网供给；
	依托现有

	
	供水系统
	由附近村庄供水管网提供；
	依托现有

	
	排水系统
	项目生活污水排入化粪池，定期拉运污水处理厂处置；
	依托现有

	
	供暖系统
	冬季不进行生产，办公区域采用电采暖；
	依托现有

	环保工程
	废气
	热风炉废气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+旋风除尘+袋式除尘+18m高排气筒（DA001）；无组织颗粒物主要采用封闭式厂房降尘。
	新建

	
	废水
	生活污水排入化粪池，定期拉运至污水处理厂处置；
	依托现有

	
	固废
	生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门清运；
项目产生的固废主要为收尘器收集的灰尘以及燃烧后的灰渣，集中收集后综合利用，作为建材外售；
机械设备维修保养产生的废机油、废润滑油等集中收集后，委托有资质的单位处置；
	依托现有

	
	噪声
	减震、厂房隔声、距离衰减
	依托现有


2.3主要生产设备
项目设备一览表如下：
表2-3   项目设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	提升机
	
	
	台

	2
	清理筛
	
	
	台

	3
	塔前提升机
	
	
	台

	4
	烘干机
	
	
	套

	5
	热风炉
	
	
	套

	6
	料位器
	
	
	

	7
	温度传感器
	
	
	套

	8
	清粮机
	
	
	套

	9
	通风系统
	
	
	套


2.4原辅料消耗
（1）原辅材料消耗
本项目为葫芦籽烘干仓储，根据建设单位所提供的产品方案，原料主要为收购的葫芦籽，辅料主要包括木质无烟煤、二氧化碳、尿素等，项目使用原辅料及能源消耗量情况见下表。
表2-4   原辅料及能耗一览表
	序号
	原辅料
	用量
	单位
	最大储存量
	储存方式

	一、原料

	1
	葫芦籽
	
	
	
	

	

	2
	石灰石
	
	
	
	

	

	3
	电
	
	
	
	

	4
	无烟煤
	
	
	
	

	5
	水
	
	
	
	


（2）原辅料理化性质
表2-5   燃料成分分析报告
	项目
	符号
	单位
	检测结果

	收到基全硫
	Star
	%
	

	干基全硫
	St.d
	%
	

	空干基灰分
	Aad
	%
	

	干基灰分
	Ad
	%
	

	空干基挥发分
	Vad
	%
	

	干燥无灰基挥发分
	Vdaf
	%
	

	空干基固定碳
	
FCad
	%
	

	干基固定碳
	FCa
	%
	

	全水
	Mt
	%
	

	空气干燥基水分
	Mad
	%
	

	焦渣特征
	CRC
	1-8
	

	收到基低位热量
	Qnet.ar
	Kcal/kg
	

	收到基高位热量
	Qgr.ar
	Kcal/kg
	

	空干基高位热量
	Qgr.ad
	Kcal/kg
	

	干基高位热量
	Qgr.d
	Kcal/kg
	


2.5产品方案及产品规模
本项目葫芦籽****t/a。
表2-6   项目主要原材料、产品一览表
	原料
	用量t/a
	来源
	收购含水率
	产品
	产品量t/a
	标准/规格

	葫芦籽
	****
	当地
	****
	葫芦籽
	****
	****


2.6依托工程、公用工程
（1）公用工程
①供水
本项目生活给水系统、消防给水系统由附近村庄供水管网提供。
本项目新增工作人员5人，季节性工人按10人计，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，北疆天山北坡区农村居民住宅取50-70L/人·日，此处取60L/人·d，固定管理人员按全年工作300天满负荷计算，季节性工人按90天计，则本项目工作人员用水量为119m3/a；
（2）排水
本项目废水主要为生活污水，按生活用水量的80%计，则生活污水排放量为93.6m3/a，经化粪池，处理后的废水由吸污车定期清运至污水处理厂
[image: ]
图2-1   水平衡示意图  单位：m³/a
（3）供电：外接附近供电电网，变电设施，接自用电线和变配电设施。
（4）供暖：本项目不设置办公室生活区，粮仓无需供暖，季节性生产30天，无需供暖。
（5）根据设计资料，本项目烘干生产热源来自燃煤热风炉，用量为800t/a，来自和丰煤矿为无烟煤。
2.7平面布置
本项目厂址位于项目裕民县吉也克镇库木托别村安和巷003号，项目东测好丰收滴灌带厂，西面是养殖场，南面是住户，北面是空地。厂区总占地面积为5853m2，厂区分三个功能区，分别为：生产作业区、库房区以及办公生活区。项目区分为西区和东区，生活区在西区，生产作业区在东区。厂区大门位于生产作业区东侧，厂区中间为一条宽为6m的消防通道，生产作业区北侧为烘干区，主要建筑有库房、热风炉房、变压器、烘干塔及堆放区，南侧为地磅区，中部为水泥地坪和闲置空地。厂区设置储煤棚、灰渣棚，并用彩钢板进行全封闭。
本项目厂区总平面布置见附图2-3。
2.8劳动定员
劳动定员及工作制度：新增固定工作人员5人，年工作时间为300d；季节性工人10人，工作时间为30d。


	工艺流程和产排污环节
	2.9工艺流程及简述：
2.9.1施工期工艺流程
施工期工艺流程如下：
[image: ]
图2-2   施工期工艺流程及产污环节
项目建设工期为2个月，项目主体工程及配套设施同步施工建设施工内容主要包括地面硬化、修建车间等。施工人员大多来自附近居民，不设施工营地。施工采用商品混凝土，因此施工期环境影响主要有施工机械噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾和生活污水等。
2.9.2营运期工艺流程及产污环节图
项目主要储存葫芦籽，主要采用烘干处理。
项目加工工艺流程如图2-4所示.
图2-4   葫芦籽储存工艺流程及产物环节图
收购的葫芦由地坑提升机提升进入圆筒清理筛，经过清理设备的初清，除去原料中干瘪籽、土砂石等杂质，清理过后的粮食经提升机进入烘干机进行烘干处理。
葫芦籽在烘干机内依靠自重从上向下流动，同时由热风机以不同的热风温度向烘干机内送入热风，热风以顺流和逆流的形式分别穿过粮层并带走葫芦籽中的水分，使葫芦籽水分降至15%。在每一干燥段后设置有足够长的缓苏段，使粮粒内外的温度和湿度梯度达到平衡一致，确保粮食烘后品质。经烘干、缓苏后的葫芦籽在烘干机底部被冷风机送入的冷风冷却，确保出机葫芦籽温度在安全范围内。冷却后的葫芦籽由烘干机的排粮机构排出，经过输送机等设备输送后入库暂存。
项目主要产物环节如下：
表2-7   加工产污点分析一览表
	项目
	产污工序
	污染物
	排放形式
	主要污染因子

	废气
	堆场
	装卸粉尘
	无组织
	颗粒物

	
	筛分
	筛分粉尘
	无组织
	颗粒物

	
	烘干
	烘干废气
	有组织
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物

	固废
	筛分
	杂质
	/
	干瘪的葫芦籽、砂石

	噪声
	筛分等
	噪声
	/
	等效连续A声级


2.9.3物料平衡
（1）物料平衡
项目物料平衡一览表如下：
表2-8   项目物料平衡一览表
	工序
	进料
	t/a
	出料
	t/a

	葫芦籽烘干
	购进葫芦籽
	
	处理后葫芦籽
	

	
	
	
	蒸发水分
	

	
	
	
	杂质
	

	
	
	
	颗粒物
	

	
	小计
	
	
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目建设过程
（1）2019年6月，新疆绿佳源环保科技有限公司编制完成了《裕民县瑞泽种植农民专业合作社烘干厂项目环境影响报告表》；
（2）2019年7月2日，塔城地区生态环境局以《关于裕民县瑞泽种植农民专业合作社烘干厂项目环境影响报告表的批复》（塔地裕环字〔2019〕19号）文件同意项目建设；
（3）本项目于2015年6月开工建设，2015年8月建设完成并开始调试运行，2019年10月21日至2019年10月22日，新疆锡水金山环境科技有限公司对项目产生的废气、噪声进行了现场监测，2024年3月编制完成项目竣工环境保护验收监测报告。
项目工程执行情况见表2-9。
表2-9  项目执行情况一览表
	项目
	执行情况

	环评
	2019年6月由新疆绿佳源环保科技有限公司编制本项目环境影响报告表

	环评批复
	2019年7月2日，塔城地区生态环境局以《关于裕民县裕鑫烘干厂项目环境影响报告表的批复》（塔地裕环字〔2019〕19号）文件同意项目建设

	建设规模
	500t/d玉米烘干生产线一条。

	项目动工及竣工时间
	2015年6月动工建设，2015年8月竣工

	环保验收
	2024年3月，完成自主验收工作

	排污许可申报
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号，2019年12月20日），本项目为“五十一、通用工序－109锅炉”中“除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”排污许可编号：93654225328742809X001X。
（本项目为“八、农副食品加工13、10.饲料加工132“无发酵工艺”）

	现场勘查时工程实际建设情况
	主体工程及辅助工程已经建成，各类设施处于正常运行状态，本项目从立项至调试过程中无环境投诉事件、违法或处罚记录


2、现有工程生产工艺
2-4  项目工艺流程及产污环节见图
3、现有项目污染物排放情况
现有项目污染物排放情况资料来源于《裕民县瑞泽种植农民专业合作社烘干厂项目环境影响报告表》、《裕民县瑞泽种植农民专业合作社烘干厂
项目竣工环境保护验收监测报告表》以及企业提供资料；根据原环评报告表及验收监测表，现有项目污染治理措施及达标情况如下：
（1）现有项目污染治理措施
表2-10  现有项目污染治理措施及三同时验收情况一览表
	类别
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	三同时验收情况
	设施运营情况
	验收结论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）污染物达标情况
①废气
现有项目废气监测情况如下：
表2-11  有组织废气监测结果
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


监测结果表明：脱硫塔除尘设备废气排口颗粒物排放浓度均值最大值为44.8 mg/m3、氮氧化物排放浓度90.75 mg/m3、SO2排放浓度均值最大值为152mg/m3、汞及其化合物排放浓度均值最大值为0.0043 mg/m3、烟气黑度排放浓度均值最大值为＜1，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤锅炉标准限值。
本项目无组织废气监测结果见表2-12。
表2-12  无组织排放废气监测结果
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	


监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物排放浓度最大值为0.668 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 标准大气污染物无组织排放限值。
②废水
[bookmark: _Toc13915]本项目生活污水经化粪池处理后定期由吸污车拉运至裕民县污水处理厂处理。
③噪声
现有项目噪声监测情况如下：
表2-13  原有项目噪声监测结果统计表    （单位：dB(A)）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


现有项目四个厂界的昼间噪声在40-41dB（A）之间，夜间噪声在37-39dB（A）之间。昼间夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，其中北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。
④固废
[bookmark: _Toc14034]本项目在生产过程中产生的固体废物主要为玉米过筛环节和排出干玉米时所产生的废渣集中收集后可送至养殖场作饲料或卖给当地农民做农用肥料，不外排，对周围环境无影响。本项目工作人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。本项目不涉及设备维修，运至专业场所进行维修，无废机油产生。脱硫石膏和炉渣统一收集，外售用于道路铺设或制砖。
4、现有工程存在的环境问题
根据实地踏勘可知，企业目前生产状况存在部分问题，本次环评根据其现状进行了分析，并根据目前环保要求提出相应的整改措施，具体如下表。
表2-18  现有项目存在的环保问题以及整改措施
	类别
	存在的问题
	整改措施

	
	
	

	
	
	

	
	
	








[bookmark: _Toc7837][bookmark: _Toc31157]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1、大气环境质量现状调查与评价
（1）基本污染物调查与评价
①数据来源
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价选择环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室发布的2024年塔城地区城市空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
②评价标准
常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度标准限值。
表3-1     环境空气质量标准     单位：ug/m3
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值

	SO2
	年均值
	60

	
	日均值
	150

	
	1小时平均
	500

	NO2
	年均值
	40

	
	日均值
	80

	
	1小时平均
	200

	PM10
	年均值
	60

	
	日均值
	120

	PM2.5
	年均值
	30

	
	日均值
	60

	CO
	日均值
	4000

	
	1小时平均
	10000

	O3
	日最大8小时均值
	160

	
	1小时平均
	200


③评价方法
采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：
[image: ]
式中：Pi——污染物i的单项污染指数；
Ci——污染物i的平均浓度值（μg/m3）；
Coi——污染物i的评价标准（μg/m3）；
当Pi≥1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。
④监测与评价结果
大气环境质量监测结果见下表。
表3-2   六类基本污染物环境质量现状单位：μg/m3
	监测
因子
	评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	浓度占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均值
	***
	60
	
	达标

	NO2
	年平均值
	***
	40
	
	达标

	PM10
	年平均值
	***
	60
	
	达标

	PM2.5
	年平均值
	***
	30
	
	达标

	CO
	24小时第95百分位数日平均
	***
	4（mg/m3）
	
	达标

	O3
	最大8小时第90百分位数日平均
	***
	160
	
	达标



从表3-2的分析结果可知，项目所在区域空气质量现状评价指标中SO2、NO2的年均浓度，CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度，PM10、PM2.5年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度标准限值；
（2）特征污染物质量现状调查及评价
①概述
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。
本项目产生的大气特征污染物为汞及其化合物、TSP。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），本次特征污染物质量现状调查由新疆锡水金山环境科技有限公司于***年***月***日在项目区下风向进行监测，监测点坐标E：***，N：***，其数据作为本次特征污染物质量现状的评价依据。监测布点示意图见图3-1。
②监测项目及频率
监测项目：TSP、汞及其化合物。监测频率：连续采样3天。
③评价标准及方法
评价标准：TSP、汞及其化合物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度标准限值。
表3-3   大气环境质量标准
	评价因子
	执行标准

	TSP
	24小时平均300μg/m3

	汞及其化合物
	年平均0.05μg/m3


④现状监测及评价结果
大气环境质量现状监测、评价结果见下表。
表3-4   TSP、汞及其化合现状监测日均浓度统计及评价结果
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


由上表可知，评价区域内各监测点大气环境质量现状，TSP、汞及其化合物现状监测符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度标准限值。
3.3声环境质量现状监测与评价
（1）数据来源
本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，为了解项目区声环境质量，本次对拟建厂区四周边界进行噪声实测，监测时间为2026年2月26日，昼夜各1次，见监测布点示意图3-1。
（2）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。
（3）评价方法
监测值与标准值直接比对。
（4）评价结果
[bookmark: _bookmark109]监测及评价结果见表3-5。
表3-5    声环境现状监测及评价结果一览表〔dB（A）〕
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


由表3-6可知，区域声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求。
3.4土壤、地下水环境
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目通过采取防渗措施后，可避免土壤、地下水环境污染途径，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水环境质量现状调查。


	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021），确定大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
根据本项目所在区域环境状况和项目本身特点，环境保护目标确定如下：
表3-6   环境保护目标一览表


	污染物排放控制标准
	1、废气：本项目质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉的标准限值；
表3-7   大气污染物排放限值单位
	污染源
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	标准来源

	燃煤锅炉废气
	颗粒物
	50
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值要求；

	
	SO2
	300
	
	

	
	NOx
	300
	
	

	
	汞及其化合物
	0.05
	
	

	
	烟气黑度
	1
	
	

	无组织颗粒物
	颗粒物
	1
	/
	大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2


2、本项目无产生废水产生。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。
表3-8   《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	指标名称
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	动植物油

	标准限值
	6~8
	500
	300
	/
	400
	100


3、施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限制；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-7   噪声执行标准   单位：dB（A）
	运营期

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	（1）废水：本项目无生产废水产生，生活污水排入化粪池，定期外运，不建议设置总量控制指标。
（2）废气：本项目设置总量控制指标，氮氧化物：***；颗粒物：***；二氧化硫：***；






[bookmark: _Toc27363][bookmark: _Toc7116]
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	[bookmark: _Toc19506][bookmark: _Toc16644][bookmark: _Toc23047]4.1、施工期环境影响分析


	运营期环境影响和保护措施
	[bookmark: _Toc22672][bookmark: _Toc7959][bookmark: _Toc18920]4.2运营期环境影响分析
4.2.1废气
运营期废气环境影响和保护措施见大气专章。
4.2.2废水污染物产排污情况
项目无生产废水，产生的废水主要为生活污水。
1、废水产生量
本项目工作人员用水量为1m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为96.3m3/a，生活污水中成分较为简单，不含有毒害物质，主要为COD、BOD5、氨氮及SS等，污染物产生及排放量如下：
表4-1   生活污水中污染物产生及排放情况一览表
	废水
	废水量m³/a
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS

	
	
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a

	生活污水
	300
	0.029 
	200
	0.019 
	35
	0.003 
	250
	0.024 
	300


2、防治措施
生活污水水质较为简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，排入化粪池，化粪池采用玻璃钢材质，防渗能力可满足Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的要求，容积约为20m³，定期拉运至裕民县污水处理厂处置。
3、污水处理依托可行性
4.2.3噪声污染源
（1）噪声污染源源强产排放情况
本项目营运期噪声主要是风机、筛分机等设备的运行噪声，根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A），项目按25dB（A）计；减振处理，降噪效果可达5~25dB（A），项目按5dB（A）计。项目生产设备均安装在室内，经过墙体隔音降噪效果，隔音量取30dB（A）。
上述各噪声源的噪声源强详见下表。
表4-2   设备噪声叠加一览表
	噪声源
	设备数量 （台）
	单台设备1m处噪声源强
	产生强 度
	降噪措施
	排放强 度
	持续时间/h/d

	
	
	
	
	工艺
	降噪效果
	
	

	筛分机
	2
	85
	88
	隔声、减震
	30
	58
	12

	风机
	3
	85
	91
	隔声、减震
	30
	61
	12

	提升机
	3
	75
	81
	隔声、减震
	30
	51
	12

	清理筛
	3
	75
	81
	隔声、减震
	30
	51
	/


采取上述预测方法，该项目营运后厂界外1m处的噪声预测结果见表4-3。
4-3   各类机械设备的噪声对厂界影响结果表
	
	排放强度
	北厂界
	南厂界
	西厂界
	东厂界

	
	
	声源与厂 界距离m
	贡献值 dB（A）
	声源与厂界距离m
	贡献值 dB（A）
	声源与厂 界距离m
	贡献值 dB（A）
	声源与厂 界距离m
	贡献值 dB（A）

	筛分机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	提升机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清理筛
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	叠加值
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由上表可知，经处理后，再经厂房的隔声以及距离的衰减，项目营运期噪声源对项目周围声环境质量影响较小，能够保证项目边界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目50米范围内无声环境保护目标，故项目营运期间生产噪声对周围环境影响不大。
（3）项目营运期主要噪声治理措施
项目声环境评价范围内无环境敏感目标，为确保厂界噪声能达到相应的排放标准，项目建成投产后，建设单位拟采取以下防护措施：
1）合理布局，重视总平面布置
尽量将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界，厂界四周设置绿化带、原料库，利用树林及构筑物降低噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。
2）设备选型及厂房使用状况
①在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减震。
②重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传 播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗；厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。
3）加强管理制度
加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。
（4）监测计划
4.2.4固体废物污染源
1、固废量核算
本项目固体废弃物主要生活垃圾，有清理除杂工段产生的杂质以及机械检修过程产生的废机油等。
（1）生活垃圾
本项目职工生活垃圾产生量约为0.5kg/人.d，生活垃圾产生量为0.9t/a。员工生活垃圾分类集中收集后，定期清运至裕民县生活垃圾填埋场。
（2）一般工业固体废物
清理除杂时产生的杂质，主要为砂石、干瘪的葫芦籽，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）131谷物磨制行业排放系数表，参考一般工业固废产生系数为0.005t/t，产生量为60.71t/a。
根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），清理的杂质属于农业废物SW80，废物代码为010-099-S80，属于一般固废，暂存于一般固废暂存场，当做饲料定期外售。
（3）热风炉灰渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）固体废物源强核算方法，热风炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下列方式计算：


式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=800
Aar—收到基灰分的质量分数，%；Aar=3.18
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；q4=15
Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。Qnet,ar=17.54
根据公式计算，灰渣产生量为：Ehz=25.5t/a。
（4）除尘灰
本项目热风炉燃料为无烟煤，废气中烟尘采用布袋除尘进行处理，除尘效率99.5%，则热风炉除尘器收集的除尘灰约28.457t/a。
（5）危险废物
项目机械检修过程中会产生一定的废机油、废润滑油，每年检修约产生0.1t/a，废机油、废润滑油属于《国家危险废物名录（2025版）》中“废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危废代码为900-214-08。废机油、废润滑油收集于带标志的废油桶中暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。
本项目固废产生处置情况详见表4-6。
表4-6   项目固体废物产生情况汇总
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、环境管理要求
（1）一般工业固废环境管理要求
本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求：
①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉；
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施；
③按《环境保护图形标识 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）以及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95 号规定的图形及技术规格要求设置环境保护图形标志。
（2）危险废物
项目产生的废机油属于危险废物，经集中收集后交有危险废物经营许可证的单位处理，并执行危险废物转移联单制度。
危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。
3、环境影响评价结论
项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。因此，采取上述措施后一般工业固体废物在场内采用库房或包装工具贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨、防扬尘等环境保护要求。危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对周围环境影响较小。
4.2.5地下水、土壤
1、地下水
本项目无生产废水。
正常情况下，项目运营期生活污水不会发生渗漏从而污染地下水。事故情况下，主要是化粪池体构筑物底部防渗层或污水管道破裂，导致废水泄露污染地下水及土壤。因此要求建设单位需做好污水处理区的防渗措施以阻断废水下渗的污染途径，并加强污水管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象，可减小事故情况下对项目所在区域地下水及土壤环境的影响。
根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）规定，将厂区实施分区防渗，划分为重点防渗区、一般污染防治区和简单防渗区进行防渗处理。重点防渗区铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；一般污染防治区防渗要求为等效黏土防渗层不低于1.5m，渗透系数1.0×10-7cm/s；简单防渗区按一般地面硬化处理。具体要求见下表。
表4-7   项目分区保护措施
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求
	防渗区域

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	危险废物暂存间

	
	中-强
	难
	
	
	

	
	弱
	易
	
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	生产车间、库房、一般固废暂存间

	
	中-强
	难
	
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	
	

	
	强
	易
	
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化
	生活区及地面


2、土壤
针对本项目情况，要求建设单位应采取以下污染防治措施：
①按照要求对厂区进行分区防渗措施，正常情况下不会有物料或废水泄漏到地面、影响土壤环境。
②加强环保管理，确保废气污染物达标排放。全场固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固废的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。
③好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏"现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。
综上，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制项目区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。
4.2.6运营期风险环境影响和保护措施
1、风险评价等级
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及项目工程分析，本项目涉及的风险物质包括废矿物油。
（2）环境敏感目标调查
根据项目涉及的危险物质可能的影响途径和所在区域的实际环境特点，其敏感目标的分布见表4-8。
4-8   环境风险敏感点分布
	环境类别
	保护目标
	相对本项目方位及最近距离
	人口数量

	环境空气及风险
	吉也克镇
	北侧
	小于1千人

	
	毕乾坤村
	西侧
	小于1千人

	
	萨热布拉克村
	东南
	小于1千人


（3）危险物质及工艺系统危险性（P）的确定
危险物质及工艺系统危险性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）及所属行业及生产工艺特点（M）确定。
①Q值
计算建设项目所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B分中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
项目参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A第八部分，危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下：
Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn
式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。
本项目危险物质主要为废矿物油，项目废矿物油采用桶装，年最大储存约为0.1t。
表4-9   危险物质数量与临界量比值（Q）
	序号
	名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	Q 值

	1
	
	
	
	

	合计
	


本项目Q=0.00004，Q＜1，根据附录C危险物质及工艺系统危险性的分级，项目风险潜势为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）风险评价等级划分原则，建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作等级划分见下表。
表4-10   评价工作级别划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A。


本项目环境风险潜势初判结果为I，根据上表，本项目环境风险评价工作等级为“简单分析”，即相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。




[bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc16192][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉烟气DA001
	颗粒物
	低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘，18m高空排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2锅炉标准限值要求；

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	

	
	厂界
	颗粒物
	车间密闭
	大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	连续等效A声级
	隔声、减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目生产过程中产生的废机油等危险废物分类妥善收集，后交危险废物处置资质的单位处置，并执行危险废物转移联单；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	

	其他环境
管理要求
	编制突发环境事件应急预案；排污许可实施重点管理；开展本项目的自行监测工作；排放口规范化管理；项目竣工后完成竣工环境保护验收；按要求执行重污染天气应急响应。
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六、结论
	[bookmark: _Toc336178377][bookmark: _Toc375586183][bookmark: _Toc332094619]本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。























[bookmark: _Toc21959][bookmark: _Toc17790]附表
[bookmark: _Toc19927]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，
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