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[bookmark: _Toc114067131]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆塔城（托里）绿色智算产业园区220千伏输变电工程及220千伏送出工程

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	“五十五、核与辐射”中“161输变电工程”中“其他（100千伏以下除外）”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	4085
	环保投资（万元）
	

	环保投资占比（%）
	2.1
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B“B.2.1专题评价”，本项目应设电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析


2、与电网规划的符合性分析
 
3、与《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》相符性分析
 
4、与《中华人民共和国草原法》符合性分析

5、生态环境分区管控符合性分析
 
6、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析
 
7、与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》符合性分析
 






[bookmark: _Toc114067135]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态保护措施
本项目应在施工过程中减轻对生态环境的不利影响，需完善和落实生态保护措施，具体如下：
（1）本项目施工期应结合当地的气候条件进行选择，由于塔基施工需开挖土方，若施工过程遇上降雨天气，开挖出来没有及时回填的土方在雨水冲刷下会造成水土严重流失。因此，应合理选择开挖和回填的时期，尽量缩短工期，避开暴雨时段施工，防止水土流失。
（2）开挖表土应单独存放，并落实好拦挡、苫盖措施，待施工结束后反序回填，便于开挖面植被自然恢复。
（3）为防止施工期水土严重流失，需采取适当的措施，如在施工带两边布置临时水土防护栏，如采取装土编织袋挡土墙等措施防治水土流失，及时回填土方并夯实。临时开挖出的土方堆放，要采取“防雨淋、防浸泡、防冲刷”等措施，避免造成水土流失。
（4）施工营地施工过程中应尽量减少对原有土地的损坏，选择破坏程度较小的施工机械，严格限定施工场地和运输路线，施工扰动区域必须控制在项目占地范围之内，防止因越界施工造成项目占地范围以外生态环境的破坏。
（5）在施工期间加强对施工人员的管理，定期开展生态保护宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，对施工人员进行生态环境保护教育，增强环保意识，严格禁止破坏环境的行为。
（6）施工活动结束后通过采取下列措施以减轻因施工活动而造成的生态影响①施工单位及时拆除施工营地的临时设施，做到“工完料净场地清”②建筑垃圾清运至主管部门指定地点处置。③对施工营地等临时占地采取平整、压实等工程措施。④对已平整、压实过的临时占地采取播撒草料的生态恢复措施。
（7）施工单位具体承担生态恢复工作，施工总承包单位对分包单位的生态恢复工作负总责，应按照本项目环境影响报告表及批复的要求，明确生态恢复措施责任并监督落实。建设单位应将生态恢复费用列入工程施工措施费中，作为不可竞争费用列入工程成本，并按要求及时足额支付给施工单位。建设单位应加强施工期环境管理工作，确保生态恢复措施落实到位。
[bookmark: _GoBack]通过采取上述措施，施工活动对项目生态环境的影响可控制在较低水平。
1.1土地利用保护措施
本工程施工期拟采取的土地利用整体保护措施如下：
施工期加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。严格划定施工区域，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，严禁施工人员在施工区域外从事施工及其他活动，不得对施工区域外植被进行践踏、铲除等其他破坏，从而缩小施工作业面和减少破土面积。
施工期本着路通为先的原则，优先建设施工道路，材料运输均可依托现有道路及施工道路运至施工区域。施工结束后对施工生活区内的临时设施及建构筑物进行拆除，堆料场地内的剩余物料和施工建筑垃圾、生活垃圾等进行清理，确保场地整洁恢复，施工结束后对土地进行平整、洒水，按照土地功能进行生态恢复，做到“工完、料尽、场清、整洁”，并恢复原有地貌。
1.2对植被的保护措施
本项目临时占地主要为施工临时生活区、材料堆场和牵张场等，土地利用类型为天然牧草地，植被覆盖率较低，施工结束后对扰动区域进行平整、洒水，按照土地功能进行生态恢复，采取撒播草籽促进植被恢复措施，草籽可选择当地常见植被如紫苜蓿等。
1.3对野生动物保护措施
①加强对施工人员的环境保护培训和教育，帮助他们树立环境保护和野生动物保护的意识和知识，避免施工过程中出现捕杀鸟类等伤害野生动物的行为。
②合理安排，科学组织施工。野生鸟类和其他动物大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行噪声较大的施工活动，禁止夜间施工。
③加强对施工活动的管理。施工过程中应选用低噪音施工设备，严格控制施工活动范围，减少施工噪声和施工活动对野生动物的干扰。
④及时做好植被恢复工作。对施工营地占用的临时占地应及时做好植被恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。
1.4对区域水土流失减缓措施
工程完结后，对基础开挖施工场地进行平整，凹坑回填；为防止施工人员及机械在施工场地以外的区域活动，造成过多的原地貌损坏，新增水土流失，因此施工前需在施工区域边界设置彩旗绳进行围护；施工场地堆置物与地表之间需铺设彩条布进行隔离，在彩条布之上堆放开挖土方及砂石料，用以减少清理场地对原地貌的破坏；对于基坑开挖不能及时回填的土方，需临时堆放在施工场地内，裸露的土体表面易被风蚀，因此在暴雨或大风天气预先采取防尘网苫盖土体，防尘网边缘用重物压实，施工场地临时堆土苫盖防尘网。
1.5对占用草地的保护措施
本项目占用天然牧草地，提出以下保护措施：
①对占用天然牧草地在项目开工前需征求林草主管部门意见并按照其要求实施；对临时占用天然牧草地部分施工结束后应进行生态恢复。
②合理组织施工计划，施工临时占地尽量使用空闲地，尽量不占用或少占用天然牧草地。
③项目在天然牧草地区域施工时，本次要求减少临时占地面积，永久和临时占地周围设置围挡隔离措施，施工结束后拆除围挡，清除混凝土余料和残渣，进行土地功能的恢复，通过播撒草籽如紫花苜蓿等进行生态恢复。
2、废气治理措施
施工阶段，尤其是施工初期，开挖会产生扬尘影响，特别是雨水较少、风大，扬尘影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。基础施工将进行开挖，将会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。
为减少施工扬尘对大气环境的影响，输电线路施工期拟采取的扬尘防护措施如下：①塔基基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应定时、及时洒水；②对施工场地内临时堆土采取苫盖等措施防止起尘；③车辆及时冲洗，限制车速，对附近的运输道路定期洒水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘； ④对铁塔施工区域采取彩条旗围挡，划定施工区域，不得随意扩大；⑤对可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。
综上所述，采取以上措施后，本项目施工期扬尘对周边环境空气影响较小，并随着施工过程的结束而消失，措施可行。
3、噪声治理措施
本工程施工期拟采取的噪声治理措施如下：
（1）降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使其处于良好的工作状态。
（2）合理安排时间：根据季节制定作息时间，合理安排施工计划，避免高噪声设备同时施工、持续作业；
（3）优化操作方式：对于位置相对固定的设备，尽量置于操作间内。
（4）严格遵守操作规程，降低人为噪声。
采取上述措施后，可有效减轻施工噪声影响，保证施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的限值，措施可行。
4、废水治理措施
施工营地内设环保防渗厕所1座，施工人员生活污水经环保防渗厕所收集后及时清掏。塔基浇筑采用商品混凝土，不产生废水，混凝土养护水自然蒸发。
采取上述措施后，本项目施工过程中产生的废污水不会对周边地表水环境产生不良影响。
5、固体废物处置措施
（1）施工营地设生活垃圾桶，生活垃圾收集后清运至附近生活垃圾集中收集点交由环卫部门处置，严禁随意丢弃、堆放。
（2）建筑垃圾中可回收的废旧钢筋等外售至废品回收站，不可回收部分集中收集后清运至当地城建部门指定地点处置，严禁随意堆放、转移、倾倒和填埋。
（3）施工过程中产生的各类包装物分类收集后外售至废品回收站回收处置，严禁将包装物及可燃垃圾等就地焚烧。
（4）施工期开挖的临时土石方就近堆放并采取合理的苫盖、拦渣和排水措施，同时做到土石方平衡，不产生弃渣。
（5）施工结束后对临时扰动区域的建筑垃圾全部清运，临时设施全部拆除，做到“工完、料尽、场清、整洁”。
经上述环保措施，施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	一、运营期生态环境保护措施
1、运营期电磁环境保护措施
①输电线路铁塔设置各种警告、防护标识，避免意外事故发生；
②建设单位后期需加强巡查，避免居民在线路走廊范围内建造房屋等建筑物； 
③线路经过非居民区时，为确保线下地面1.5m高度处的工频电场满足10kV/m的控制限值要求，本项目220kV输电线路导线最低对地面垂直距离不低于6.5m。
④线路经过居民区时，为确保线下地面1.5m高度处的工频电场满足4kV/m的控制限值要求，本项目220kV输电线路导线最低对地面垂直距离不低于7.5m。
详见电磁环境影响专题评价。
2、生态环境保护措施
本工程运营期生态处于自然恢复期，运营期只要做好环境管理，做好职工环境保护意识的培训工作，运营期就不会新增生态环境影响。
3、噪声治理措施
本工程220kV输电线路运营期拟采取的噪声治理措施如下：
好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，对输电线路沿线噪声及声环境敏感点噪声进行监测，监测结果向社会公开。
采取以上措施，声环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
4、废水治理措施
本项目运营期无废水产生。
5、固体废物治理措施
本项目运营期无固废产生。
6、大气环境影响保护措施
本项目运营期无废气产生。
二、运营期生态环境管理及监测计划
1.环境管理计划
1.1环境管理机构的设置
环境管理机构为新疆亿基能源科技发展有限公司。
1.2环境管理机构职责
⑴负责贯彻、监督执行国家和地方的环境保护法律、法规，以及各级生态环境主管部门有关的环保指示工作；
[bookmark: _Toc285792012][bookmark: _Toc167073716][bookmark: _Toc449020930][bookmark: _Toc390077087][bookmark: _Toc262114834][bookmark: _Toc250016469][bookmark: _Toc167007750][bookmark: _Toc286905392][bookmark: _Toc287207284][bookmark: _Toc406598391]⑵根据有关法规，结合工程实际情况，制定环保规章制度，并负责监督落实；
⑶负责工程运营过程中各项环保设计及环保措施的有效执行，确保工程运营不对环境造成影响。
1.3环境管理主要内容
（1）运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声排放符合GB 8702、GB 3096标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。
（2）针对可能发生的突发环境事件，应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。
1.4环境保护培训
[bookmark: _Toc51414876][bookmark: _Toc51415055]对与本项目有关的主要人员，包括建设单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，进一步增强建设单位的环保管理能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督环保管理；增强人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。
2.环境监测计划
2.1监测目的
本工程环境监测计划主要针对运营期，其目的在于全面、及时掌握本项目污染动态，了解工程运营期的环境质量动态，及时向塔城地区生态环境局反馈信息，为工程运营期的环境管理提供科学依据。
2.2监测任务
⑴制定监测计划，监测运营期环境要素及评价因子的动态变化；
⑵对突发环境事件进行跟踪监测调查。
2.3监测机构设置
建设单位自身无监测设备、条件和能力，运营期的环境监测工作委托有资质的单位进行。
2.4监测计划
2.4.1电磁监测
①监测频次：建成投运后竣工环境保护验收监测一次。新增保护目标时进行监测，监测结果向社会公开。确保变沿线及保护目标处电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）“公众曝露控制限值”规定要求。
②监测点位：输电线路沿线及保护目标处各布置监测点位，同时在电磁影响最大值处设监测断面进行监测，保护目标（后期如有新增）处定点监测。
③监测因子：工频电场强度、工频磁感应强度
④监测方法及依据：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。
2.4.2噪声环境监测
①监测频次：工程建成投运后竣工环境保护验收监测一次。确保周围声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求。同时监测结果向社会公开。
②监测点位：输电线路沿线和保护目标处定点监测。
③监测因子：昼间等效A声级、夜间等效A声级。
④监测方法及依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
表5-1    运行期环境监测计划
	序号
	名称
	内容

	1
	工频电场
工频磁场
	点位布设
	线路沿线及环境保护目标处

	
	
	监测指标
	工频电场强度、工频磁感应强度

	
	
	监测方法
	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

	
	
	监测频次和时间
	工程竣工环境保护验收进行一次监测，并针对公众投诉进行必要的监测

	2
	噪声
	点位布设
	线路沿线及环境保护目标处

	
	
	监测项目
	等效连续A声级

	
	
	监测方法
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	
	
	监测频次和时间
	正式运行后结合工程竣工环境保护验收进行一次监测，并针对公众投诉进行必要的监测；监测结果向社会公开。


3、排污许可管理
本工程不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号，2019年12月20日公布施行）所列范围内，故不涉及排污许可证申领。
4、竣工环保验收
4.1竣工环保验收程序
本工程试运行后，应由建设单位自主或委托第三方按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）编制验收调查报告表，出具自主验收意见并由建设单位牵头邀请专家、设计单位、施工单位等成立验收工作组，进行验收工作。验收不合格的进行整改后方可再次验收，验收合格的，验收报告表编制完成后5个工作日内，建设单位应公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。
验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。
4.2建设项目环境保护“三同时”验收内容
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。
本工程“三同时”环保措施验收及达标情况一览表见表5-2。
表5-2  本工程环境保护“三同时”验收一览表
	序号
	验收调查项目
	竣工环境保护验收调查内容
	验收标准

	1
	相关批复文件
	相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。
	相关批复文件齐全。

	2
	项目规模
	与环评报告进行对比，说明项目选址选线、建设规模的变化情况以及变更原因。
	对照环评报告，说明是否涉及重大变动。

	3
	敏感目标调查
	调查220kV线路边导线两侧40m范围内居民点分布情况；调查项目周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明上述人群和生态。
	对照本报告，说明是否涉及重大变动。

	4
	各项环境保护措施落实及运行情况
	工程设计资料及本环评报告表中提出的设计、施工及运行阶段的水环境、声环境、生态保护措施落实情况、实施效果。
	①电磁环境防治措施：线路是否设置警示标识。②声环境：线路架设高度是否合理，降低对周边环境的影响。④生态环境：施工场地是否通过平整场地等措施恢复原貌；产生的弃土等合理处置。

	5
	污染物排放
	工频电场、工频磁场及噪声是否满足评价标准。
	输电线路沿线满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，其中工频电场强度4kV/m （200/f=50Hz），架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m；磁感应强度100μT（5/f=Hz），线路沿线声环境满足相应标准要求。

	6
	生态环境调查
	调查施工期间临时占地位置、恢复情况等，是否满足有关法规和环保要求，存在问题如何处置；植被恢复情况，存在问题如何处置。
	临时占地进行土地平整。

	7
	环境保护
	环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位；工程所在区域各级环保主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。
	各项环境管理制度制定完成、环境监测计划落实；环保投资到位，未收到环保投诉或妥善处理。

	8
	存在的问题及其改进措施与环境管理建议
	通过现场调查，总结运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。
	对运行期存在的问题进行在整改后通过验收。




	其他
	无

	环保投资
	本工程总投资共4085万元，其中环保投资86万元，占总投资的2.1%。
本工程环保投资概算表见表5-3。
表5-3   环保投资概算一览表      金额（万元）
	序号
	治理
项目
	环保设施、措施
	投资

	1.施工期

	1.1
	噪声
	临时生活区入口处设置指示牌及禁鸣标识等
	2.0

	1.2
	废气
	篷布苫盖、洒水降尘等
	8.0

	1.3
	废水
	防渗环保厕所
	3.0

	1.4
	固体
废物
	生活垃圾、建筑垃圾的清运处置
	3.0

	1.5
	生态
保护
	临建设施拆除、建筑垃圾清运、场地平整、洒水、土地功能恢复等
	25.0

	
	
	占用草地生态恢复、补偿费
	25.0

	2.运营期

	2.1
	电磁
影响
	选用符合要求的设备
	5.0

	2.2
	噪声
影响
	/
	0

	2.3
	生活
污水
	/
	0

	2.4
	固体
废物
	/
	0

	2.5
	环境
风险
	/
	0

	2.6
	环境影响评价、竣工环境保护验收和监测
	15.0

	环保投资合计
	86
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	     内容
  
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工结束后，应及时清理施工现场，对线路沿线周围土地及施工临时用地迹地恢复，恢复土地原有使用功能。
	施工结束后，施工现场及时进行了施工临时用地恢复了其原有使用功能。
	做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。
	运行期间未对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水
环境
	⑴施工人员生活污水经收集后定期清运，不外排；
⑵施工过程中严格限定施工活动范围，严禁施工过程中各类施工固废等进入地表水，以防止对地表水体可能的污染。
	确保废水不外排，不对周边环境造成污染
	--
	--

	地下水及土壤环境
	--
	--
	--
	--

	声环境
	（1）采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；（2）优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间。
	（1）采用低噪声施工机械设备；（2）加强施工管理；
	加强巡检，确保架空线路沿线声环境质量达标
	架空线路沿线声环境达标

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	①施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作；②施工建筑材料应集中、合理堆放，尽可能采用堆棚统一存放，若采用露天堆放，应采取苫盖等措施；③加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，以防止扬尘对环境空气质量的影响。施工场地应定期洒水抑尘，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业；④对土、石料等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。对附近的运输道路定期洒水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。严禁运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施防止沿途抛洒、散落。定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。进出场地的车辆应限制车速；⑤在施工现场设置围栏，不得随意扩大施工范围；⑥设立施工保洁责任区，确保施工工地周围环境清洁等措施防治土方作业等施工扬尘。⑦塔基基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应定时、及时洒水。
	①施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作；②施工建筑材料应集中、合理堆放，采用堆棚统一存放，采用露天堆放的采取苫盖等措施；③加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。施工场地定期洒水抑尘，当出现风速过大或不利天气状况时停止施工作业；④对土、石料等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。对附近的运输道路定期洒水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。严禁运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施防止沿途抛洒、散落。定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。进出场地的车辆限制车速；⑤在施工现场设置围栏，不随意扩大施工范围；⑥设立施工保洁责任区，确保施工工地周围环境清洁等措施防治土方作业等施工扬尘。⑦塔基基础开挖过程中，定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应定时、及时洒水。
	--
	--

	固体废物
	①在施工现场布设垃圾桶或垃圾箱，统一收集后送至环卫部门指定位置； 
②施工产生的余土将按照水土保持方案的要求在塔基范围内就地平整。 
③拆除线路产生导线、杆塔等运至国网供电公司物资库房进行回收处理，混凝土等不可回收利用的运至指定建筑垃圾填埋场。
	做到土石方平衡，确保施工结束后作业场所及其周围无弃土、弃渣，也无建筑垃圾、生活垃圾和废弃包装物随意堆放
	--
	--

	电磁环境
	--
	--
	做好设备维护和运行管理，加强巡检，确保架空线路沿线工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。
	架空线路沿线工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求

	环境风险
	--
	--
	--
	--

	环境监测
	--
	--
	竣工环境保护验收期间组织电磁场、噪声的监测，监测结果向社会公开。
	按要求执行。

	其他
	--
	--
	设置环境管理机构；做好环境保护设施的维护和运行管理；及时开展验收工作。
	设置环境管理机构；做好环境保护设施的维护和运行管理；及时开展验收工作。
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	综上所述，新疆塔城（托里）绿色智算产业园区220千伏输变电工程及220千伏送出工程在建设、运行过程中将对环境产生一定的影响，建设单位只要切实落实本报告表提出的各项环保措施和对策，可有效减轻各种不利影响，在充分保证环保投资的前提下，可使该工程对环境的不利影响降至可接受水平。从环保角度看，本工程的建设是可行的。
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