托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目环境影响报告书
[bookmark: _Toc10163][bookmark: _Toc17746][bookmark: _Toc99]1、概述
[bookmark: _bookmark1][bookmark: 1.1 任务由来及背景][bookmark: _Toc14962][bookmark: _Toc22847][bookmark: _Toc22537]1.1任务由来及背景
近年来，各地方、各部门按照党中央、国务院决策部署，把发展循环经济作为调整经济结构、转变发展方式的有效途径。循环经济是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式，是解决我国资源环境瓶颈约束的根本性举措。废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。利用废旧塑料熔融造粒，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节省国家进口原油的外汇。另外，随着滴灌农田面积的进一步扩大及残留滴灌带的增加，势必对土壤结构、耕地质量和生态环境带来有害影响，由于绝大多数塑料不可降解，日积月累，会造成严重的“白色污染”，破坏地球的生态环境，进而影响到农业的可持续发展，而塑料回用可缓解污染问题，且回收废旧农用塑料经过清洗及造粒工序后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。
鉴于此，托里县乌雪特乡人民政府在塔城地区托里县乌雪特乡建设托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目，对附近地区废弃的农用塑料加以合理回收再生利用。本项目所生产的废旧农用塑料颗粒为聚乙烯再生颗粒，主要应用于生产农用滴灌带等塑料制品，符合产品国标要求；同时废旧农用塑料颗粒与聚乙烯全新颗粒相比，废旧农用塑料颗粒价格相对较低，可大幅降低其应用产品的制造成本，具备良好的市场竞争能力，农业废弃资源再利用前景广阔，可产生的经济效益、社会效益和生态效益较为显著。
[bookmark: _Toc1905][bookmark: _Toc20693][bookmark: _Toc31876]1.2建设项目特点
托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目是以回收的废旧滴灌带为主要原料再生塑料颗粒，再用再生的塑料颗粒与少量商品聚乙烯颗粒、黑色母料和抗老化剂加工制成塑料制品。本项目通过废旧滴灌带的回收和再利用，可以实现废旧资源综合利用，减少环境污染。通过再加工生产滴灌带等农业节水产品，可以促进当地节水农业建设，进一步提高旱作耕地的土地生产率和产出效益，而且对缓解项目区水资源供需矛盾、增强农业产业的经济实力具有促进作用。本项目的实施不仅可实现废旧资源综合利用，获得较高经济和社会效益，同时也产生了良好的环境效益。
本项目位于塔城地区托里县乌雪特乡，占地面积7686m2，建设年产滴灌带等农用塑料节水器材6000吨。主要建设内容为生产厂房、原料及产品库房、综合用房和其他配套辅助设施等。
[bookmark: _Toc27244]1.3环境影响评价的工作过程
根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的有关规定，该项目应进行环境影响评价，从环保角度论证项目建设的可行性。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部部令第16号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业，53、塑料制品业292：以再生塑料为原料生产的”，需编制环境影响报告书。2026年3月托里县乌雪特乡人民政府委托新疆碧蓝环保科技有限公司承担项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，随即组织环评技术人员进行现场踏勘、资料收集、自然环境与社会环境现状调查、环境质量现状调查及同类工程调查，在初步调查研究基础上，按照《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制完成了《托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目环境影响报告书》，并报生态环境行政主管部门审查。
本项目主要评价工作过程如下：
（1）研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，分析其规划符合性；
（2）收集和研究项目相关技术文件和其他相关文件，进行初步工程分析，明确项目的工程组成，根据工艺流程确定产排污环节和主要污染物，同时对项目环境影响区进行初步环境现状调查；
（3）结合初步工程分析结果和环境现状资料，识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点，确定评价工作等级、评价范围及评价标准；
（4）制定工作方案，在进行充分的环境现状调查、监测的基础上开展环境质量现状评价，并进行进一步的工程分析，根据工程分析确定的污染源强以及结合项目区环境特征，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析或评价项目建设对环境的影响范围以及引起的环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性；
（5）建设单位根据国家和地方环保规范要求开展公众参与调查活动，分析公众提出的意见或建议；对项目建设可能引起的环境污染与局部生态环境破坏，通过对拟建工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，提出进一步减缓污染的对策建议。
建设项目环境影响报告书编制工作程序见下图1.2-1。
[image: ]
图1.2-1    环境影响评级工作程序图
[bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc5397][bookmark: _Toc5781]1.4分析判定相关情况
[bookmark: _Toc14347][bookmark: _Toc31808]1.4.1政策符合性分析
1.4.1.1产业结构政策符合性分析
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类”：“四十二、环境保护与资源节约综合利用－8.废弃物循环利用”项目。符合国家产业政策要求。
[bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc22720][bookmark: _Toc10882]1.5关注的主要环境问题及环境影响
本项目主要原料为回收的废旧滴灌带，其利用过程需符合国家相关技术政策，环评关注的主要环境问题一是本项目与相关政策、规范的符合性，以及选址的合理性；二是项目生产过程中产生的有机废气的收集与处理是否符合挥发性有机物（VOCs）有关污染防治要求；三是清洗废水的处理及项目产生的各类固体废物的收集及处置措施是否可行，是否会造成二次污染。
关注的主要环境影响是挥发性有机物对大气环境的影响。
[bookmark: _bookmark5][bookmark: 1.5 环境影响报告书的主要结论][bookmark: _Toc11136][bookmark: _Toc11390][bookmark: _Toc2921]1.6环境影响报告书的主要结论
本项目符合国家及地方有关产业政策及相关规划，建设区域环境质量现状满足环境功能区划的要求。项目产生的废气、废水、噪声及固体废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测项目不会对周围环境产生明显影响；项目建设得到了当地公众的支持。因此，在切实落实各项环保措施的前提下，从环保角度考虑该项目可行。
本环评在项目初步方案和建设单位提供的相关资料的基础上进行编制，项目后续实施情况发生变化，建设单位应重新上报环保部门进行审批。
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[bookmark: 2 总则][bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc17759][bookmark: _Toc30456][bookmark: _Toc22520]2、总则
[bookmark: _bookmark7][bookmark: 2.1 评价原则及评价目的][bookmark: _Toc17968][bookmark: _Toc11594][bookmark: _Toc16668]2.1评价原则及评价目的
[bookmark: 2.1.1评价原则][bookmark: 2.1.1评价原则][bookmark: _Toc10642][bookmark: _Toc27669]2.1.1评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: 2.1.2 评价目的][bookmark: 2.1.2 评价目的][bookmark: _Toc14366][bookmark: _Toc18080]2.1.2评价目的
（1）评价本项目所在区域的环境质量背景状况和主要环境问题。
（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放源强，并对污染物达标排放进行分析。
（3）论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。
（4）论证项目与产业政策的符合性、与当地建设规划的相容性、资源利用可行性以及环境可行性。
（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险程度，提出具体的环境风险防范措施。
通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为环境保护行政主管部门提供决策依据。
[bookmark: 2.2 编制依据][bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc25573][bookmark: _Toc32172]2.2编制依据
[bookmark: 2.2.1 环境保护法律法规][bookmark: 2.2.1 环境保护法律法规][bookmark: _Toc5709][bookmark: _Toc8756]2.2.1环境保护法律法规
[bookmark: 2.2.2 地方有关法律法规及相关文件][bookmark: 2.2.2 地方有关法律法规及相关文件][bookmark: _Toc16004][bookmark: _Toc27386]2.2.2地方有关法律法规及相关文件
[bookmark: 2.2.3 技术规范][bookmark: 2.2.3 技术规范][bookmark: _Toc16871][bookmark: _Toc22282]2.2.3技术规范
[bookmark: _Toc12985][bookmark: _Toc25482]2.2.4本项目其他相关文件
（1）托里县乌雪特乡人民政府项目环境影响评价工作委托书（见附件1）；
（2）与本项目有关的其他技术资料。
[bookmark: _bookmark9][bookmark: 2.3 环境影响识别与评价因子筛选][bookmark: _Toc8324][bookmark: _Toc25127][bookmark: _Toc15897]2.3环境影响识别与评价因子筛选
[bookmark: 2.3.1 环境影响识别][bookmark: 2.3.1 环境影响识别][bookmark: _Toc21523][bookmark: _Toc26141]2.3.1环境影响识别
根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境特征，环评针对建设项目施工期及运营期的环境影响因素进行识别。具体见表2.3-1。
表2.3-1   本项目环境影响因素识别表
	[bookmark: 2.3.2 评价因子筛选][bookmark: 2.3.2 评价因子筛选]项目
	地表水
	地下水
	环境空气
	声环境
	生态环境
	社会环境

	施工期
	－
	－
	●1
	●1
	●1
	○1

	运营期
	－
	●1
	●1
	●1
	●1
	○3


注：○有利影响；●不利影响；1影响程度轻微；2有影响；3影响明显；－无影响
[bookmark: _Toc1056][bookmark: _Toc7082]2.3.2评价因子筛选
根据环境影响因子识别结果，确定本项目评价因子。具体见表2.3-2。
表2.3-2   本项目评价因子一览表
	环境要素
	评价类别
	分析因子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、非甲烷总烃、TSP

	
	影响分析
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	影响分析
	等效连续A声级

	地下水环境
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3- 、Cl-（氯化物）、SO42-（硫酸盐）、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、镍、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、菌落总数、总大肠杆菌群、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、耗氧量、氨氮、石油类

	
	影响分析
	COD、BOD5、氨氮、SS等

	土壤环境
	现状评价
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

	
	影响分析
	/

	生态环境
	现状评价
	生态系统的植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等，生境面积、质量、连通性等，物种分布范围、种群结构，植被现状、土地利用。

	
	影响分析
	土地、植被、水土流失

	固体废物
	污染源分析
	清洗废旧塑料泥沙；残次品及边角废料；废润滑油、废催化剂；生活垃圾

	
	影响分析
	清洗废旧塑料泥沙、残次品及边角废料、废润滑油、废催化剂；生活垃圾


[bookmark: _bookmark10][bookmark: 2.4 环境功能区划及评价标准][bookmark: _Toc4160][bookmark: _Toc13628][bookmark: _Toc3621]2.4环境功能区划及评价标准
[bookmark: 2.4.1 环境功能区划][bookmark: 2.4.1 环境功能区划][bookmark: _Toc14800][bookmark: _Toc14076]2.4.1环境功能区划
（1）环境空气
本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县乌雪特乡，周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。根据环境空气功能区分类，评价区环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（2）地下水
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质。本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（3）声环境
本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县乌雪特乡，根据声环境功能区划分，项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
（4）生态环境
[bookmark: 根据《新疆生态功能区划》，乌什县属于天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，乌什谷地]根据《新疆生态功能区划》，项目区的生态功能区划见表2.4‑1。
[bookmark: 2.4.2 评价标准][bookmark: 2.4.2 评价标准][bookmark: _Toc20112]表2.4-1    项目沿线生态功能区划表
	          名称
内容
	Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区——Ⅱ3准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区——13托里谷地草原牧业、风蚀敏感生态功能区

	主要生态服务功能
	畜产品生产、土壤保持

	主要生态环境问题
	草场退化、毁草开荒、土壤风蚀、阿魏资源减少

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感

	主要保护目标
	保护草场、保护阿魏等资源植物、防风固土

	主要保护措施
	围栏封育、植树造林、退耕还草、严禁滥挖阿魏

	适宜发展方向
	加强以草原为主的生态建设，促进畜牧业发展


（5）土壤环境
本项目占地性质为工业用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目土壤环境执行建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。
[bookmark: _Toc4432]2.4.2评价标准
2.4.2.1环境质量标准
2.4.2.2污染物排放标准
[bookmark: 2.5 评价等级及评价范围][bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc15925][bookmark: _Toc22716][bookmark: _Toc5194]2.5评价等级及评价范围
[bookmark: 2.5.1 环境空气评价等级][bookmark: 2.5.1 环境空气评价等级][bookmark: 2.7 主要环境保护目标][bookmark: 2.7 主要环境保护目标][bookmark: _Toc11378][bookmark: _Toc13065][bookmark: _Toc16638]2.6主要环境保护目标
经过现场调查，评价区域内没有重点保护的文物单位和珍稀动植物资源，项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区等敏感点，根据项目周围环境特征及项目工程性质，本项目的环境保护目标详见表2.6-1。环境保护目标分布见图2.6-1。
表2.6-1  主要环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	具体位置
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址
	保护要求

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	位置
	距离
	

	环境空气
	乌雪特乡
	83°58′21.639″
	46°5′21.194″
	村庄
	人群
	二类
	南
	1400m
	《环境空气质量标准》GB3095-2012二级及其修改单

	声环境
	厂址附近200m范围内无声环境敏感目标
	/

	地下水环境
	项目区
	潜水含水层
	项目区范围内
	三类
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	项目区
	建设用地
	/
	/
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准

	
	周边200m
	一般农田
	/
	/
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中的筛选值标准

	生态环境
	项目区植被、野生动物
	生态不恶化，不使水土流失加重
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[bookmark: _bookmark14][bookmark: 3 建设项目工程概况][bookmark: _Toc21673][bookmark: _Toc28125][bookmark: _Toc13484]3建设项目工程概况
[bookmark: _bookmark15][bookmark: 3.1项目概况][bookmark: _Toc15074][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc25250][bookmark: _Toc2152]3.1工程概况
[bookmark: 3.1.1项目基本情况][bookmark: 3.1.1项目基本情况][bookmark: _Toc26307][bookmark: _Toc10624]3.1.1项目基本情况
项目名称：托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目
建设单位：托里县乌雪特乡人民政府
建设性质：新建
建设地点及周围环境情况：本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县乌雪特乡，项目地理位置图详见图3.1-1。项目东侧和南侧为农田；西侧为乡村道路，隔路为林带；北侧为乡村道路，隔路为农田；项目周边关系图详见图3.1-2。
投资规模：项目总投资395万元，所需资金为中央衔接补助资金。
占地面积：占地面积7686m2。
劳动定员及生产制度：本项目劳动定员共16人，项目年运行约90天，每天两班，每班12小时，年运行时间2160小时。
建设周期：项目建设工期约9个月。
[bookmark: 3.1.2 建设规模及建设内容][bookmark: 3.1.2 建设规模及建设内容][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc14202]3.1.2建设规模及建设内容
建设内容：本项目占地面积7686m2，建筑面积4114.32m2，主要建设生产车间、造粒车间、库房，并配套建设综合用房、循环水池、消防水池等基础设施。项目工程组成情况见表3.1-1。
表3.1-1  项目内容及建设规模
	[bookmark: 3.1.3 生产规模及产品方案][bookmark: 3.1.3 生产规模及产品方案][bookmark: _Toc13861][bookmark: _Toc12153]工程名称
	工程内容
	工程规模
	备注

	主体工程
	加工车间
	建筑面积1000m2，车间内建设3条滴灌带生产线，年产滴灌带4000吨，1条水带生产线，年产水带2000吨
	新建

	
	造粒车间
	建筑面积400m2，车间内建设1条造粒生产线，年处理废旧塑料5500t
	

	辅助工程
	综合用房
	新建一座综合用房，面积为504.4m2
	新建

	
	成品库房
	建筑面积约1257.7m2，储存成品，地面硬化
	新建

	
	厂房
	建筑面积约912.22m2，储存原料，地面硬化
	新建

	
	值班室及磅房
	建筑面积约40m2，地面硬化
	新建

	
	危废暂存间
	建筑面积约5m2，按规范要求防渗
	新建

	
	水池
	一座24m3循环水池，滴灌带成品冷却水循环后使用；一座300m3沉淀水池，生产废水经沉淀处理后循环使用，可满足生产需求；一座550m3消防水池。
	新建

	公用工程
	供电
	连接市政供电电网供应
	新建

	
	供水
	连接市政供水管网
	新建

	
	排水
	一座300m3沉淀水池，生产废水经沉淀处理后循环使用，可满足生产需求；冷却水经循环水池冷却后循环利用。
生活污水经5m3/d地埋式一体化污水处理设施处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站
	新建

	
	供热
	员工生活用热采用电加热器
	新建

	环保工程
	废气治理
	有组织
	加工车间和造粒车间有机废气收集后经一套“催化燃烧（RCO）”处理后由15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	无组织
	废旧滴灌带破碎采用湿法破碎
	新建

	
	
	
	项目设置密闭式集气罩，负压收集
	

	
	
	
	原料堆放过程洒水降尘
	

	
	废水治理
	清洗废水经清洗废水循环沉淀池循环使用不外排
	新建

	
	
	生活污水经5m3/d地埋式一体化污水处理设施处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站
	新建

	
	噪声治理
	设备基础安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，风机等设备采取隔声、减振、降噪等措施
	新建

	
	固废处置
	一般固废
	分拣废物集中收集后作为建筑渣土运至固废填埋场处置；沉淀池污泥自然干化后运至一般固废填埋场处置；不合格品收集后回用于生产。
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾集中收集后清运至生活垃圾填埋场处置
	新建

	
	
	危险废物
	新建一座危险废物暂存间，面积约5m2，危险废物集中分类收集暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置
	新建

	
	地下水防治
	分区防渗，车间进行一般防渗处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行，地面进行防渗、防腐处理
	新建

	
	环境风险
	设置通风、防火设施；建设1座550m3消防水池及泵房；制定环境风险事故应急预案，报有关部门备案。
	新建


3.1.3生产规模及产品方案
（1）建设规模：
加工车间：新建3条滴灌带生产线，年产滴灌带4000t；1条水带生产线，年产水带2000t。
造粒车间：新建1条造粒生产线，年处理废旧塑料5500t。
（2）产品方案：
产品方案见下表3.1-2。
表3.1-2  项目产品方案
	序号
	车间
	生产线名称
	产品名称
	产量

	1
	加工车间
	滴灌带生产线（3条）
	滴灌带
	4000t/a

	
	
	水带生产线（1条）
	水带
	2000t/a

	2
	造粒车间
	造粒生产线（1条）
	再生颗粒
	5500t/a


[bookmark: 3.1.4 主要生产设备][bookmark: 3.1.4 主要生产设备][bookmark: _Toc6830][bookmark: _Toc16554]3.1.4主要生产设备
本项目主要设备清单见下表3.1-4。
表3.1-4  项目主要设备清单一览表
[bookmark: 3.1.5 主要原辅材料及理化性质][bookmark: 3.1.5 主要原辅材料及理化性质][bookmark: _Toc29315][bookmark: _Toc17595]3.1.5主要原辅材料及理化性质
3.1.5.1主要原辅材料
本项目严格控制原料进厂把关程序，严禁有毒有害废塑料包装进厂。本项目原料仅收集乌雪特乡附近农户的废旧废滴灌带，收购量为5500吨/年。项目原辅材料和资（能）源消耗情况见表3.1-5。
表3.1-5  主要原辅材料品种、年需要量表
	序号
	名称
	单位
	数量
	来源
	运输方式

	1
	废旧滴灌带
	t/a
	5500
	当地农户
	汽车

	2
	再生PE颗粒
	t/a
	5256.065
	/
	/

	3
	新PE颗粒
	t/a
	698.935
	市场采购
	汽车

	4
	色母
	t/a
	18
	市场采购
	汽车

	5
	抗老化剂
	t/a
	54
	市场采购
	汽车

	6
	水
	m3/a
	14525.2
	由市政供水管网集中供给
	/

	7
	电
	kw·h
	71.5万
	由国家电网统一供给
	/


3.1.5.2原辅材料理化特性
3.1.5.3废塑料的来源、入场要求
[bookmark: 3.1.5物料平衡及水平衡][bookmark: _bookmark16][bookmark: 3.2 配套工程][bookmark: 3.1.5物料平衡及水平衡][bookmark: _Toc26638][bookmark: _Toc7570]3.1.7公用工程
[bookmark: 3.2.1 供排水][bookmark: 3.2.1 供排水][bookmark: 3.2.6 消防][bookmark: 3.3 产业政策、规划及选址合理性分析][bookmark: 3.2.6 消防][bookmark: _bookmark18][bookmark: 3.4 工艺流程及产污环节][bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc10207][bookmark: _Toc1172]3.2工艺流程
[bookmark: 3.4.1 施工期工艺流程][bookmark: 3.4.1 施工期工艺流程][bookmark: _Toc19325]3.2.1施工期工艺流程
[bookmark: 3.4.2 运营期工艺流程][bookmark: 3.4.2 运营期工艺流程]施工期间主要施工流程及污染物产生环节如图3.2-1。
[image: IMG_256]
图3.2-1  项目施工期工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc30136][bookmark: _Toc23143]3.2.2运营期工艺流程及产污节点
3.2.2.1再生塑料颗粒生产线
3.2.2.2滴灌带生产线
3.2.2.3PE水带生产线
3.2.2.4运营期产污环节及污染物汇总
表3.2-1   本项目主要产污环节接污染物一览表
	类别
	产污节点
	污染物
	排污去向

	废气
	装卸、堆存、分拣
	颗粒物
	封闭厂房+酒水抑尘后无组织排放

	
	造粒工序
	破碎
	颗粒物
	湿式破碎

	
	
	挤出
	非甲烷总烃
	配套集气罩，废气收集后采用“催化燃烧（RCO）”处理后通过15m排气筒排放

	
	滴灌带熔融挤出
	非甲烷总烃
	配套集气罩，废气收集后采用“催化燃烧（RCO）”处理后通过15m排气筒排放

	
	PE水带熔融挤出
	非甲烷总烃
	配套集气罩，废气收集后采用“催化燃烧（RCO）”处理后通过15m排气筒排放

	废水
	生产过程
	破碎废水
	蒸发耗散不外排

	
	
	清洗废水
	经池沉淀处理循环使用，不外排。

	
	员工生活
	生活污水
	生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站

	噪声
	生产过程
	机械噪声
	厂房隔声，基础减振

	固体废物
	分拣
	分拣废物
	集中收集后做为建筑渣土运至固废填埋场处置

	
	沉淀池
	污泥
	自然干化后运至一般固废填埋场处置

	
	生产线
	残次品及边角废料
	回用于生产

	
	原料
	废包装袋
	集中收集后由废品收购站回收

	
	催化设备
	废催化剂
	交由有资质单位处置

	
	设备维护
	废润滑油
	交由有资质单位处置

	
	办公生活
	生活垃圾
	集中收集后由环卫部门定期清运处理



[bookmark: _Toc4273][bookmark: _Toc32594][bookmark: _Toc12598]3.4污染源分析
[bookmark: 3.5.1施工期][bookmark: 3.5.1施工期][bookmark: 3.5.2 运营期][bookmark: 3.5.2 运营期][bookmark: _Toc11505][bookmark: _Toc25548]3.4.2运营期
[bookmark: _Toc3216]3.4.2.1废气
[bookmark: _Toc16127]3.4.2.2废水
[bookmark: _Toc24248]3.4.2.3噪声
托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目环境影响报告书

34

[bookmark: _Toc6572]3.4.2.4固体废物
[bookmark: 3.5.3 污染物排放汇总][bookmark: 3.5.3 污染物排放汇总][bookmark: _Toc7400][bookmark: _Toc14098]3.4.3污染物排放汇总
综上，本项目主要污染物排放总量汇总情况见表3.4-8。
表3.4-8  本项目污染物产生与排放一览表
	污染源
	主要污染物
	排放量
	处置措施

	废气
	有组织废气
	非甲烷总烃
	1.475t/a
	设置集气罩，废气经集气罩收集至“催化燃烧（RCO）装置）”处理后废由15m高排气筒排放（DA001）

	
	无组织废气
	颗粒物
	0.515t/a
	破碎封闭厂房+喷淋设施；有防雨、防晒、防渗、防尘，地面硬化处理

	
	
	非甲烷总烃
	1.093t/a
	生产车间设置排风扇，加强车间通风

	
	
	臭气浓度
	/
	

	废水
	生产废水
	/
	/
	生产废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排

	
	生活污水
	废水量
	92.2m3/a
	生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站

	
	
	COD
	0.028t/a
	

	
	
	BOD5
	0.018t/a
	

	
	
	NH3-N
	0.002t/a
	

	
	
	SS
	0.006t/a
	

	噪声
	设备运行噪声，声级在70-85dB（A）之间
	采用低噪设备，设备减振、厂房隔声等措施

	固体废物
	一般固废
	分拣废物
	165t/a
	集中收集后做为建筑渣土运至固废填埋场处置

	
	
	污泥
	27.5t/a
	自然干化后运至一般固废填埋场处置

	
	
	残次品及边角废料
	83.45t/a
	统一收集后回用生产

	
	
	废包装袋
	1t/a
	集中收集后由废品收购站回收

	
	危险废物
	废催化剂
	0.03t/次
	收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置

	
	
	废润滑油
	1.2t/a
	

	
	办公生活区
	生活垃圾
	0.72t/a
	集中收集后由环卫部门定期清运处理


[bookmark: 3.6 清洁生产][bookmark: _bookmark20][bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc28843][bookmark: _Toc12192]3.5清洁生产
[bookmark: 3.6.1 清洁生产概述][bookmark: 3.6.1 清洁生产概述][bookmark: 3.7 总量控制][bookmark: _bookmark21][bookmark: _Toc2032][bookmark: _Toc7703][bookmark: _Toc19950]3.6总量控制
[bookmark: 3.7.1 总量控制的原则][bookmark: 3.7.1 总量控制的原则][bookmark: _Toc23226]3.6.1总量控制的原则
对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：
1.以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；
2.采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染尽可能消除在生产过程中；
3.强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；
4.满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。
通过以上分析，最后确定本项目污染物总量控制方案和目标。
[bookmark: 3.7.2 总量控制因子][bookmark: 3.7.2 总量控制因子][bookmark: _Toc8459]3.6.2总量控制因子
根据国家环境保护“十四五”控制和《大气污染防治行动计划》，“十四五”期间的大气总量控制指标为SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘，水污染物总量控制指标为COD、氨氮、总磷、总氮。
[bookmark: 3.7.3 本项目总量控制因子][bookmark: 3.7.3 本项目总量控制因子][bookmark: _Toc16088]3.6.3本项目总量控制因子
（1）废水：本项目生产用水全部循环利用，不外排；项目生产过程用水为循环用水，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站，不设置总量控制指标。
（2）废气：结合周围区域环境质量现状和拟建项目污染物排放特征，本项目废气总量控制因子为VOCs(以非甲烷总烃计)：1.475t/a。

[bookmark: _bookmark22][bookmark: 4  环境现状调查与评价][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc31626][bookmark: _Toc27145]4.环境现状调查与评价
[bookmark: 4.1自然环境概况][bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc24364][bookmark: _Toc20330][bookmark: _Toc14242]4.1自然环境概况
[bookmark: 4.1.1 地理位置][bookmark: 4.1.1 地理位置][bookmark: _Toc18695][bookmark: _Toc19082][bookmark: _Toc5615]4.2环境质量现状调查与评价
[bookmark: 4.2.1环境空气质量现状调查与评价][bookmark: 4.2.1环境空气质量现状调查与评价]

[bookmark: _Toc14953][bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc16808]5.施工期环境影响预测与分析
[bookmark: 5.1施工期大气环境的影响][bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc29001][bookmark: _Toc20109][bookmark: _Toc14052]6.运营期环境影响预测与评价
[bookmark: 6.1 大气影响分析][bookmark: _bookmark32][bookmark: _bookmark32][bookmark: _Toc12022][bookmark: _Toc29708]6.1大气影响分析
[bookmark: 6.1.1 气象资料调查][bookmark: 6.1.1 气象资料调查][bookmark: _Toc24000]6.1.2大气环境影响评价
从估算结果可知，项目有组织废气排口（DA001）非甲烷总烃最大落地浓度为3.341ug/m3，最大占标率为0.17%；项目区无组织颗粒物、非甲烷总烃的最大占标率为分别为4.53%、4.33%。确定本项目大气环境影响评价等级为二级。
项目正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值很小，对厂址附近大气环境空气影响较小。
[bookmark: 6.1.6 大气环境影响评价结论][bookmark: 6.1.6 大气环境影响评价结论][bookmark: _Toc32061][bookmark: _Toc3729]6.1.5大气环境影响评价结论
本项目在落实评价提出的大气治理措施后，根据预测分析评价，各污染物达标排放，项目投产后对区域环境空气质量影响不大，不会降低区域大气环境功能级别。正常排放条件下各污染物最大落地浓度点所在地的环境质量均可达到相关标准要求。因此，在落实各项目大气污染防治措施的前提下，本项目对大气环境的影响较小，本项目的建设对周围大气环境的影响在可承受范围内。本项目大气环境影响评价自查表见表6.1-12。
[bookmark: _bookmark33][bookmark: _bookmark33][bookmark: 6.2 地表水影响分析][bookmark: _Toc9863][bookmark: _Toc19442][bookmark: _Toc28863]6.2地表水影响分析
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产过程中生产废水循环使用不外排，排放，评价等级为三级B。
本项目废水主要为生活污水、废塑料清洗废水、破碎工序喷淋废水水及冷却废水。
项目设有一座沉淀池，废塑料清洗废水排入沉淀池处理后全部回用不外排。项目厂区内设有工艺冷却循环水池1座，主要用于造粒冷却和产品生产冷却用水，冷却水循环使用，不排放。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站。本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。因此，本项目不会对地表水产生影响。
[bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark34][bookmark: 6.3 地下水环境影响分析][bookmark: _Toc8104][bookmark: _Toc31225][bookmark: _Toc2784][bookmark: 1、正常情况下对地下水环境的影响]6.3地下水环境影响分析
6.3.1废水排放去向
本项目废水主要为生活污水、废塑料清洗废水、破碎工序喷淋废水水及冷却废水。
项目设有一座沉淀池，废塑料清洗废水排入沉淀池处理后全部回用不外排。项目厂区内设有工艺冷却循环水池1座，主要用于造粒冷却和产品生产冷却用水，冷却水循环使用，不排放。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站。因此，本项目不会对地下水产生影响。
6.3.2废水排放依托可行性
乌雪特乡污水处理站位于塔城地区托里县乌雪特乡西侧，距离本项目区约2.3km，主要接纳乌雪特乡居民生活污水。污水处理厂设计规模为：350m3/d/。污水处理采用“A/O+沉MBR”工艺，处理后用于生态林灌溉。乌雪特乡污水处理站于2022年3月11日取得了建设项目环境影响登记表（备案号：202265422400000002），2022年9月建成运行。
乌雪特乡污水处理站目前的使用规模约为200m3/d，余量为150m3/d，本项目生活污水排放量仅为1.02m3/d，远小于余量。此外，本项目生活污水预处理后，可达到污水处理站的进水水质要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。因此，本项目生活污水依托乌雪特乡污水处理站是可行的。
[bookmark: _Toc7170][bookmark: _Toc22242]6.3.3正常状况下地下水环境影响
正常情况下，项目严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目生产废水主要为清洗废旧滴灌带过程中产生的废水以及成品加工过程中产生的冷却水，清洗废水经设置的防渗沉淀池处理后回用；冷却水槽中的冷却水循环使用不外排，无生产废水产生。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站。因此，本项目废水不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。
因此，在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。
[bookmark: 2、非正常状况下对地下水环境的影响][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc12132]6.3.4非正常状况地下水环境影响
（1）影响途径
考虑到非正常情况下，建设项目的设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污水或物料“跑冒滴漏”对第四系松散岩类孔隙潜水的影响。
废水进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径依次为：表土层、包气带、含水带、运移。
（2）预防措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。
①污染源控制措施
本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；本项目清洗废水循环使用不外排。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
②分区防渗措施
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定见表6.3-1、6.3-2、6.3-3。
表6.3-1   污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	污染物类型

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理


表6.3-2   天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳
定

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件


表6.3-3   地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防
污性能
	污染控制难
易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层
Mb ≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层
Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置及技术要求见表6.3-4及附图6.3-1。
6.3-4     工程防渗措施要求一览表
	防渗分区
	区域
	防渗设计

	重点防渗区
	危废暂存间
	设置等效黏土防渗层Mb≥6.0m，地面渗透系数≤1.0×10-10cm/s的防渗层。

	一般防渗区
	沉淀池、生活污水处理设施、冷却循环水池、生产车间
	设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，地面渗透系数≤10-7cm/s的防渗层。

	简单防渗区
	其他
	一般地面硬化


废水管道采取的防渗措施如下：地下管道选用钢管，焊接连接，在管道壁厚设计上加大腐蚀裕量，并且采用最高级别的外防腐层。防渗结构采用封闭钢筋混凝土管沟防渗结构。最大限度地预防“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理及巡查，定期对车间、冷却水设施等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。
采取上述防渗措施后，项目不会对地下水造成不利影响。
[bookmark: 6.4声环境影响分析][bookmark: _bookmark35][bookmark: _bookmark35][bookmark: _Toc23981][bookmark: _Toc12508][bookmark: _Toc1191]6.4声环境影响分析
[bookmark: 6.5 固体废弃物环境影响分析][bookmark: 6.4.1主要噪声源][bookmark: _bookmark36][bookmark: _bookmark36][bookmark: 6.4.1主要噪声源][bookmark: _Toc275162202][bookmark: _Toc11532]6.4.1噪声源强
由上表可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。
本项目声环境影响评价自查表见表6.4-4。
[bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc6239][bookmark: _Toc5200]6.5固体废弃物环境影响分析
[bookmark: 6.5.1 一般固体废物][bookmark: 6.5.2 危险废物][bookmark: 6.5.1 一般固体废物][bookmark: 6.5.2 危险废物]本项目运营期的固废主要为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
[bookmark: _Toc2963]6.5.1一般工业固体废物
（1）分拣废物
分拣工序产生的废物主要为石块、土块、作物残渣等非塑料杂质，其产生量约为165t/a，集中收集后做为建筑渣土运至固废填埋场处置。
（2）污泥
循环沉淀池污泥主要为回收的废塑料表面携带的泥沙，其产生量约为27.5t/a，自然干化后运至一般固废填埋场处置。
（3）不合格残次品及边角废料
滴灌带和水带加工时产生少量残次品和边角料，年产生量约为18t/a，返回造粒生产线进行再生造料，实现100%回收利用。
[bookmark: _Toc17826]（4）废包装袋
本项目运行过程中会产生原辅材料废弃包装物，产生量约1t/a（固废代码：900-003-S17），集中收集后定期外售至废品回收站。
6.5.2危险废物
（1）废润滑油
本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转。根据同类项目类比资料，预计需更换润滑油1.2t/a。根据《国家危险废物名录(2025年版)》，废弃润滑油为HW08类废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。废润滑油采用桶装收集，暂存在厂区内的危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。
（2）废催化剂
本项目催化燃烧处理装置处理有机废气过程产生的废催化剂，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，废催化剂为HW50类废催化剂，废物代码为900-049-50。催化剂更换频次约为2-4年1次，产生量约为0.03t/次，暂存危险废物暂存间，交由有资质单位处置。
危废暂存库建筑应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建造和管理，详见表6.5-1。根据国务院令第645号《危险化学品安全管理条例》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令 第23号）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守表6.5-2要求。
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[bookmark: _Toc10531]6.5.3生活垃圾
本项目劳动定员16人，工作日90天，生活垃圾排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为0.72t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。
综上分析，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理。在此基础上采取相应的措施后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。
[bookmark: _bookmark37][bookmark: 6.6 土壤环境影响分析][bookmark: _bookmark37][bookmark: _Toc28275][bookmark: _Toc9093][bookmark: _Toc19529]6.6土壤环境影响分析
6.6.1土壤环境影响识别
6.6.2土壤环境保护措施
（1）现状保障措施
根据对厂址区域土壤的监测，可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2第二类用地筛选值，场地周边土壤各指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准。
（2）源头控制措施
加强输送设施、物料储存区及输送设施的维护和管理，防止废水和液体物料的跑、冒、滴、漏和非正常排放，将污染物泄露的环境风险事故降到最低限度。
（3）过程防控措施
项目占地区域划分为重点防渗区和简单防渗区，各分区内不同区域分别根据工程特点采取相应的防渗措施，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等规范的要求。
6.6.3土壤环境影响结论
本项目原材料为废旧滴灌带，原辅材料及产品存储过程中不会对土壤产生环境影响。生产运营阶段循环水池和生活污水处理装置发生泄漏，可能会对项目区土壤产生一定影响。
项目厂区采用分区防渗措施，沉淀池和循环水池采用一般防渗措施，区域采用复合防渗结构，防渗层自上而下由土工膜、抗渗砼、抗渗添加剂、细石砼等组成，渗透系数≤10-7cm/s。经采取防渗措施后，可有效减少沉淀池和循环水池对周边环境影响。
因此本项目在做到防渗措施的基础上对土壤环境的影响在可控制范围内。运营期在正常工况下，采取相应保护措施后，不会对土壤环境质量造成显著影响。
本项目占地范围内土壤因子监测值均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值标准要求；本工程采取土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、应急响应”相结合的原则，在严格落实土壤污染防护措施后，本工程对区域土壤环境影响可接受。
土壤环境影响评价完成后，对土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表：
[bookmark: _bookmark38][bookmark: 6.7 生态环境影响分析][bookmark: _bookmark38][bookmark: _Toc30683][bookmark: _Toc10703][bookmark: _Toc5553]6.7生态环境影响分析
[bookmark: 6.7.1 对周围野生动物的影响分析][bookmark: 6.7.1 对周围野生动物的影响分析][bookmark: _Toc7442]6.7.1对土地利用影响分析
本项目建设未改变评价区域土地利用类型。同时本项目建成后将进行地面硬化措施，因此不会导致生态环境质量的降低。
[bookmark: _Toc5509]6.7.2对植物资源的影响分析
项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。
[bookmark: _Toc4706]6.7.3对动物资源的影响分析
[bookmark: _Toc27359]对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。由于本项目位于塔城地区托里县乌雪特乡，厂址周围均为耕地，区内以农业生产单位为主，人工活动频繁，附近没有国家及自治区级野生保护动物分布。在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对小田鼠、田鼠、沙鼠等小动物以及麻雀、燕子、百灵、乌鸦等鸟类活动再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。
6.7.4小结
项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。
[bookmark: 6.7.4 生态环境影响小结][bookmark: 6.7.4 生态环境影响小结][bookmark: _Toc25974][bookmark: _Toc13037][bookmark: _Toc4681]6.8环境风险分析
[bookmark: 6.8.1 环境风险评价原则][bookmark: 6.8.1 环境风险评价原则][bookmark: _Toc32169]6.8.2风险调查及评价等级
本项目所涉及的危险物质主要为废润滑油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中危险物质，推荐临界量分别为废润滑油2500t，项目废润滑油最大储存量约1.2t/a，未超过临界量；聚乙烯未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中，由此判断，Q＜1，该项目风险潜势为I。
4、风险评价范围
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，本次不设环境风险评价的范围，仅做简单分析。
[bookmark: 6.8.4 环境风险识别][bookmark: 6.8.4 环境风险识别][bookmark: _Toc14589][bookmark: _Toc31949]6.8.3环境风险识别
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求，应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别(如大气环境、水环境、土壤等)以及可能受影响的环境保护目标的识别。
6.8.3.4风险识别小结
根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定本评价的生产设施风险单元主要为储存单元（储存原料和成品的库房）和生产车间，在生产过程中有可能发生火灾事故，将对人类生命、物质财产和环境安全构成威胁。
表6.8-3  潜在风险事故类型及因素
	设施
	事故类型
	事故原因
	事故后果

	生产单元
	火灾
	在贮存和使用过程中操作不当引起火灾事故
	污染环境空气、危害人员健康

	
	
	
	污染环境空气、危害人员健康

	废气、废水治理设施
	事故排放
	处理设施异常，废气、废水超标排放
	污染环境空气、水环境、危害人员健康

	危险废物暂存间
	泄露
	废机油泄露
	污染地下水、土壤


[bookmark: 6.8.5 环境风险分析][bookmark: 6.8.5 环境风险分析][bookmark: _Toc29031][bookmark: _Toc1964]6.8.4环境风险分析
根据项目使用的物质分析，对照风险评价导则中物质危险性标准，本项目可能存在的风险事故为废旧塑料及滴灌带等塑料制品发生火灾，以及火灾后产生的废气及消防废水可能产生的环境污染。
火灾次生废气对周围环境的影响：塑料燃烧过程，在高温的作用下，塑料中的各类有机物发生分解，其中含有多种有机物成分，如果吸入可能会对身体造成损害，必须保证发生火灾事故时，厂内工作人员及下风向人群能够及时疏散。
火灾消防废水对周围水环境的影响：火灾后如果使用消防水灭火，大量消防水会夹带吸收的物质在车间及厂区内漫流，扩散到周围环境，会带来一定的污染，本项目应杜绝消防水直接外排。
本项目主要的环境风险因素为火灾事故，建设单位采取了相应的风险防范措施，最大限度地降低事故发生的概率，减小事故发生时造成的不利影响，其环境风险在可接受范围内。
6.8.5环境风险防范措施及应急要求
（1）贮存过程中的事故防范措施
①厂区的危险废物（废润滑油）存放以及使用的区域，按有关消防部门和应急管理部门的规范要求进行设计和建设，采取防雷措施、防静电措施、防火措施；地面及四壁均做好防腐防渗处理措施，防止物品渗漏对地下水造成污染。
②加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定，仓库配备防火器材，项目的原料、产品及产生的生产固废严禁与易燃易爆品混存；
③成品仓库及原材料仓库应设置为禁火区，远离明火、禁烟；生产车间设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材；
④落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保生产车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；
⑤如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地生态环境等有关部门报告。
（2）运行过程中的事故防范措施
①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程中产生的废气达标排放；
②加强管理，定期向当地生态环境主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。
（3）火灾风险防范措施
①加强消防安全教育培训。定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。
②加强防火巡查检查。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。
③加强安全疏散设施管理。单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。
④加强消防设施、器材维护管理。每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统及室内消火栓等，保证处于完好状态。
[bookmark: _Toc24935][bookmark: _Toc3530]6.8.6应急预案
制订应急计划的目的是在事故和其它突发事件一旦发生的情况下，能快速、高效、有序地进行处理工作，最大限度地保护员工的生命安全和公司财产，把事故危害对环境的影响减少到最低限度。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目制定的相关环境保护应急预案的主要内容见表6.8-4。
表6.8-4  应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	生产厂房及原料、产品贮存区

	2
	应急组织机构、人员
	以厂区为主体，各主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	3
	预案分级响应条件
	据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

	4
	应急救援保障
	应急设施和器材准备全面

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防、环境保护部门联络方法，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测、对事故性质、参数与后果进行评估、为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	配备各种防护器材

	8
	人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划
	对事故现场、邻近区和受事故影响的区域人员组织撤离和疏散，必要时进行医疗救护

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	制定应急状态终止程序，对事故现场进行善后处理和恢复

	10
	应急培训计划
	安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


[bookmark: 6.8.8 环境风险评价结论][bookmark: 6.8.8 环境风险评价结论][bookmark: _Toc2349][bookmark: _Toc28134]6.8.7环境风险评价结论
风险评价的结果表明，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质主要为废润滑油，不构成重大危险源。本项目环境风险主要为聚乙烯塑料发生火灾事故、废润滑油泄露导致火灾爆炸等事故。在进一步采取安全防范措施和事故应急预案、在落实各项环保措施和采取本报告书提出的有关建议的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，降低环境风险事故发生的概率。
建设项目环境风险简单分析内容见表6.8-5。
表6.8-5   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	塔城地区
	托里县
	乌雪特乡

	主要危险物质及分布
	主要为原料堆场、生产区域、成品区、危废暂存间

	环境影响途径及危害后果
	生产期间容易发生的事故主要为火灾爆炸导致财产损失、人员伤亡、污染环境等；事故排放对大气环境造成的污染；污废水泄漏导致地下水、土壤受到污染。

	风险防范措施要求
	严格执行国家的防火安全设计规范，特别是原料堆场和产品贮存区的物料存储量最大，风险事故源强最大，应保证厂房质量，严格安全生产制度，配备消防设施，提高操作人员的素质和水平，建立突发环境事故应急预案。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I，只开展简单分析。


[bookmark: _bookmark40][bookmark: 7 环境保护措施及可行性论证][bookmark: _Toc25152]

[bookmark: _Toc18067][bookmark: _Toc25613]7环境保护措施及可行性论证
[bookmark: 7.1 施工期污染防治措施及可行性论证][bookmark: _bookmark41][bookmark: _bookmark41][bookmark: _Toc5345][bookmark: _Toc26509][bookmark: _Toc643]7.1施工期污染防治措施及可行性论证
[bookmark: 7.1.1 大气污染防治措施][bookmark: 7.1.1 大气污染防治措施][bookmark: _bookmark42][bookmark: _bookmark42][bookmark: 7.2 运营期环境保护措施及可行性论证][bookmark: _Toc25256][bookmark: _Toc25949][bookmark: _Toc32568][bookmark: 7.2.1大气环境保护措施及可行性论证][bookmark: 7.2.1大气环境保护措施及可行性论证]7.2运营期环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc9911][bookmark: _Toc1196]7.2.1大气环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc14702]7.2.1.1有组织废气环境保护措施
根据工程分析，本项目运营期产生的废气主要为各生产车间产生的有机废气非甲烷总烃及恶臭。
（1）处理措施可行性分析
[bookmark: _GoBack]有机废气净化的方法有主要包括水喷淋、静电除油等预处理技术，吸附、燃烧、吸收、冷凝及其综合治理技术等。常见VOCs控制技术之优缺点比较见表7.2-1。
表7.2-1    常见VOCs控制技术之优缺点比较
	控制技术装备
	优点
	缺点
	适用范围与受限范围

	吸附技术
	固定床吸附系统
	1.初设成本低；
2.能源需求低；
3.能源需求低；
4.适合多种污染物；
5.臭味去除有很高的效率
	1.操作时间短，更换频繁；
2.有火灾风险
	适用于生产和使用溶剂型和水性涂料的企业，如生产卷钢、船舶、机械、汽车、家具、包装印刷、电子 涂料、油墨及胶粘剂的企业等低浓度（≤1000mg/m3）的废气处理；不适合高浓度、含颗粒物状、湿度大的废气，对废气预处理要求高。此外，对酮类、苯乙烯等气体吸附较差

	
	旋转式（转轮、转筒）吸附系统
	1.结构紧凑，占地面积小；
2.操作简单、可连续操作、运行 稳定；
3.单位床层阻力小；
4.脱附后废气浓度浮动范围小
	1.运行能耗高；
2.对密封件要求高，设备制造难度大、成本高；
3.无法独立完全处理废气，需要配备 其他废气处理装置；
4.吸附剂装填空隙小
	适用于低浓度（≤5000mg/m3）、大风量（≤100000m3/h）的废气处理，如生产卷钢、船舶、机械、汽车、家具、包装印刷、电子、涂料、油墨及胶粘剂等生产或使用溶剂型涂料和水性涂料的行业；不适合含颗粒物状废气，对废气预处理要求高

	燃烧技术
	TO
	1.污染物适合范围广；
2.处理效率高（可达90%以上）；
3.设备简单
	1.对低浓度废气，燃料成本较高；
2.操作温度及成本高；
3.可能有NOx、CO问题产生
	适用于化工、工业涂装等行业中高浓度、不具有回收价值VOCs的治理，如涂料、油墨及胶粘剂制造业、汽车制造和集装箱制造等；不适合含氮、硫、卤素等化合物的治理

	
	CO
	1.操作温度较直接燃烧低；2.相较于TO，燃料消耗量少；3.处理效率高可达（90%以上）
	1.催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退；
2.对某些污染物成分及浓度有所限制
	适用于中浓度（数千ppm范围）无回收价值的VOCs治理，如包装印刷、家具制造等；不适合含有硫、卤素等化合物

	
	RTO
	1.高热回收效率（＞90%）；2.可处理较高进口温度；3.可处理含卤素碳氢化合物；4.高去除效率
	1.陶瓷床压损大且易阻塞；2.低VOCs浓度时燃料费用高；3.NOx问题需注意；4.热机冷却时间长（12～24h）；5.需定期清除氧化室
	适用于中高浓度、不具有回收价值VOCs的治理，如集装箱制造、汽车制造、家具制造等；不适合易自聚化合物（苯乙烯等）硅烷类化合物、含氮化合物等

	
	RCO
	1.操作成本较RTO低；
2.设备体积较RTO小；
3.高去除率（95%～99%）及高热回收率（＞90%）
	1.催化剂成本高、且有废弃催化剂处理问题；
2.催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退
	适用于中高浓度废气治理，如化工、工业涂装、包装印刷等行业；不适合处理易自聚、易反应等物质（苯乙烯），不适合处理硅烷类及含氮化合物

	冷凝技术
	管壳式冷凝器、板面式冷凝器
	1.设备及操作简单；
2.回收的物质纯净；
3.投资及运行费用低
	1.净化效率不高；
2.设备较庞大；
3.净化后不能达标，需设后处理工艺
	适用于高浓度（≥10000mg/m3）、中低风量、具有回收价值的VOCs治理，主要应用于医药制药、炼油与石油化工类行业

	其他组合技术
	沸石浓缩转+TO/RTO
	1.去除效率高（300ppm以下）；
2.高浓缩比（5～30）；
3.燃料费较省；4.高处理效益
	1.含高沸点物质时，转轮需定期水洗 再生（废水处理问题），还会有蓄热 材料堵塞问题；2.浓度较高时及操作处理不当时，有 潜在的着火危险，需加装保护措施（N2 及消防水自动喷洒）；3.转轮寿命3～5年（高沸点成分脱附困难）；4.系统压力变动大；5.燃料费用高
	适用于如汽车制造行业企业等产生废气量大（≥100000m3/h）且浓度低的企业

	
	活性炭+CO
	1.一次性投资费用低；
2.浓缩比可达10∶1；
3.能耗低；
4.处理风量大；
5.净化效率高，≥90%
	1.活性炭和催化剂需定期更换；2.粉尘量大于0.3mg/Nm3时需要 除尘；
3.不适合处理有机物浓度高于1g/Nm3的废气
	适用于低浓度（≤1000mg/m3）的废气处理；不适合高浓度、含颗粒物状、湿度大的废气；不适合处理含高沸点物质、硫化物、卤素、重金属、油雾、强酸或碱性的废气

	
	冷凝+吸附
	1.回收率高、回收物纯度高，经济效益高；
2.低温下吸附处理VOCs气体安全性高
	1.单一冷凝要达标需要到很低的温度，耗电量较大，日常维护需专业的人员；2.净化程度受冷凝温度限制、运行成本高；
3.需要有附设的冷冻设备，投资大 能耗高、运行费用大；4.占地空间较大，吸附剂需定期更换
	适用于高沸点、高浓度VOCs治理，如炼油、石油化工、其他化学工业行业以及合成材料行业的企业


（2）有机废气措施可行性分析（RCO）
①RCO运行原理
催化燃烧（RCO）：将有机废气送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000PPm以上时，有机废气在催化床可维持自燃，不用外加热。
催化燃烧设备设计原理先进、用材独特，性能稳定，结构简便，安全可靠，节能省力，无二次污染。设备占地面积小，重量轻。催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂，阻力小，活性高。当有机蒸气浓度达到2000PPm以上时，可维持自燃。耗电量小，由于床层阻力小，用低压风机就可以工作，不但耗电少而且噪音低。催化燃烧时，需电加热启动。有机物在催化床催化燃烧开始后，其燃烧热可足以维持其反应所需的温度，此时电加热停止，启动电加热时间大约为1小时左右。气体送催化燃烧室进行净化，不需外部能量，运行费用低，节能效果显著。
②技术特点
适应范围：适用于中高浓度废气治理，如化工、工业涂装、包装印刷等行业；不适合处理易自聚、易反应等物质（苯乙烯），不适合处理硅烷类及含氮化合物。
高效去除率：能高效去除挥发性有机物（VOCs）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，采用“催化燃烧（RCO）”后废旧塑料颗粒加工生产造粒工序有机废气和滴灌带生产过程挤出成型工序有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值要求。
运行成本：一次性投资费用低；能耗低。
综上所述，本项目生产车间采用“催化燃烧（RCO）”处理生产工序产生的有机废气，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，且工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，可以做到稳定达标排放，所以采取的措施是可行的。
7.2.1.2无组织废气环境保护措施
本项目生产过程中无组织形式排放的主要为未被集气罩收集到的非甲烷总烃、颗粒物。本次环评建议建设单位加强对无组织排放废气的控制监管，尽量减少无组织废气的排放，具体应做到以下几个方面：
①项目原料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。
②装卸过程在厂房内进行，厂房为封闭结构，具有防雨、防风、防渗等功能。
③生产线开机先启动环保设施再开启加工机组，停线先停止生产机组再关闭环保设施设备；
④经常检查设备工况，保证设备的完好率，防止泄露；
⑤在生产过程中加强对废气收集装置的维护，保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度；
⑥加强车间通排风，通过加强车间气流通畅，为员工配备必要的防护用品；
⑦本项目回收的原料仅为滴灌带，禁止再生过程使用含重金属添加剂。
采取上述措施后，厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织浓度监控排放限值的要求；厂内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求。
本项目废滴灌带采用“湿法破碎+喷淋”，湿法破碎时因破碎时物料含有大量水分，因此极大的减少了破碎过程中产生的颗粒物，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A 表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，“喷淋降尘”属于颗粒物污染防治可行技术；综上，破碎环节的“湿法破碎+封闭厂房+喷淋”技术成熟，且能起到较好的颗粒物治理效果，整体措施可行。
7.2.1.3非正常工况废气污染防治措施
本项目可能出现的非正常排放主要为废气处理装置失效时造成非甲烷总烃的直接排放，造成大气污染。应采取以下措施。
（1）双回路电源，防止突然断电引起非正常排放。
（2）定期检查、维修、维护各种设备，尤其是各种动力泵、各种风机等。
（3）加强环境管理，加强管理和培训，防止因操作失误或玩忽职守引起非正常排放。
（4）加强环保设备维护保养，特别是加强对废气处理设备的检修及维护，防止由于设备老化或建筑物损坏引起废气超标排放。
[bookmark: _Toc23401]7.2.1.4小结
综上所述，通过严格落实并且认真执行上述大气环境保护和污染防治措施后，本项目运营期间产生的有机废气均实现达标排放，对项目区及周边附近区域大气环境和人群产生影响较小，采取的大气环境保护和污染防治措施是可行的。
[bookmark: 7.2.2 水环境保护措施及可行性论证][bookmark: 7.2.2 水环境保护措施及可行性论证][bookmark: _Toc24217][bookmark: _Toc3011]7.2.2水环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc2498]7.2.2.1地表水环境防治措施
本项目废水主要来自生产废水及生活污水。
1.生产废水治理措施
①清洗废水
本项目设置1座沉淀池，根据工程分析，项目废旧塑料清洗用水量约61.1m3/d，其中循环水量为49.6m3/d，沉淀池设计沉淀24h后回用，本项目清洗工序不添加任何清洗剂，清洗废水中主要污染物为SS，清洗废水经沉淀后水质可满足回用要求，沉淀池容量亦可满足工艺需求。
②冷却废水
工程配套建设冷却水池，项目生产过程冷却废水循环使用。
项目生产废水处理措施满足《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中的要求，“废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用”。
沉淀池采用混凝土结构或者钢结构，池底和池壁采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，抗渗等级不小于P8。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A.2，废塑料加工行业综合废水预处理可行技术包括沉淀、气浮、混凝、调节等。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术中-厂区综合废水处理设施可行技术包括预处理设施：调节、隔油、沉淀。本项目清洗及破碎废水进入沉淀池沉淀处理后回用于废旧滴灌带清洗工序，为可行技术。
2.生活污水治理措施
①废水处理措施
本项目生活污水经地埋式地埋式一体化污水处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入下水管网，最终进入乌雪特乡污水处理站。
②依托可行性
乌雪特乡污水处理站位于塔城地区托里县乌雪特乡西侧，距离本项目区约2.3km，主要接纳乌雪特乡居民生活污水。污水处理厂设计规模为：350m3/d/。污水处理采用“A/O+沉MBR”工艺，处理后用于生态林灌溉。乌雪特乡污水处理站于2022年3月11日取得了建设项目环境影响登记表（备案号：202265422400000002），2022年9月建成运行。
乌雪特乡污水处理站目前的使用规模约为200m3/d，余量为150m3/d，本项目生活污水排放量仅为1.02m3/d，远小于余量。此外，本项目生活污水预处理后，可达到污水处理站的进水水质要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。因此，本项目生活污水依托乌雪特乡污水处理站是可行的。
[bookmark: _Toc11470]7.2.2.2地下水环境防治措施
1、污染防治措施分析
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目运营期环境影响因素主要为生活污水。以上污染因素如不加以管理，污水站存在下渗污染地下水的隐患；生活垃圾乱堆放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。
本项目在施工阶段，应充分做好排污管理的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理。针对本项目可能对地下水造成的污染情况，本评价要求建设单位拟采取防止地下水污染的保护措施如下：
（1）分区防渗方案
因本项目投产后，项目在运营过程中会产生含有废润滑油等废物，拟针对生产工序和污染因子以及对地下水环境的危害程度的不同进行分区，分为简单防渗区和重点防渗区，从而采取不同的防渗措施。
①项目重点防渗区的防腐防渗措施
项目危废暂存间为重点防渗区，其基础必须防渗，地面采用2mmHDPE+砂浆水泥防腐层+环氧树脂地面三层防腐措施，渗透系数<10-7cm/s。
②一般防渗区防腐防渗措施
沉淀池、冷却循环水池、生活污水处理设施、生产车间属于一般防渗区，采用混凝土结构或者钢结构，地基为厚度大于1.5米的等效黏土防渗层，确保渗透系数小于1×10-7cm/s。池底和池壁采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，抗渗等级不小于P8。
③简单防腐防渗措施
其余属于简单防渗区，值班室、综合用房及道路均采用水泥硬化防渗。
（2）其他环节管理方案
加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制各种有害材料、产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。
[bookmark: _Toc19965]2、管理措施分析
成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水。
[bookmark: _Toc26408]3、地下水污染监控系统
本项目应建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目跟踪监测点数量要求一般不少于一个，应至少在建设项目场地下游布置一个。综上所述，本项目严格执行上述措施后，杜绝了厂区污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制，可有效避免本项目对地下水的影响。生产过程中产生的危险固废均能得到处置，处置途径可行，不会对环境产生二次污染。本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。
[bookmark: 7.2.3 噪声污染防治措施及可行性论证][bookmark: 7.2.3 噪声污染防治措施及可行性论证][bookmark: _Toc11543][bookmark: _Toc4723]7.2.3噪声污染防治措施及可行性论证
本项目噪声主要来源于破碎机、切粒机、挤出机、牵引机等设备运行过程中产生的设备噪声，以及水泵、风机等运行时产生的空气动力性噪声，。拟采取的防治措施如下：
1.合理布局，要充分考虑各机械设备及各生产工序的性能特点，高噪声设备尽量放置在厂房中部集中布置。在厂区总体布置上利用建筑物、构筑物等阻隔声波的传播；
2.选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪；
3.建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳降噪功能；
4.在厂区周围种植绿化林木，利用植物的屏蔽和吸收作用降低噪声污染；
5.工作操作人员全部佩带耳塞、耳罩等个人防护用品；
6.货物运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对厂区周围地区的影响。
采取上述噪声污染防治措施后，厂界外昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，噪声防治措施可行。
[bookmark: 7.2.4 固体废物防治措施及可行性论证][bookmark: 7.2.4 固体废物防治措施及可行性论证][bookmark: _Toc9565][bookmark: _Toc6208]7.2.4固体废物防治措施及可行性论证
固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废主要包括分拣废物、污泥、不合格产品、废包装袋和员工生活垃圾。危险废物为废润滑油、废催化剂。
[bookmark: _Toc686]1.固体废物收集、暂存措施
[bookmark: _Toc27448]本项目厂区内设置危废暂存间。废润滑油、废催化剂为危险固废，需收集桶收集后分区存放于危废暂存间内，同时危废暂存间的建设必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建造专用的危险废物贮存和储存设施，评价要求厂区内危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求贮存，并对危险废物贮存的设施、场所设置危险废物识别标志。
2.固体废物运输与转移措施
（1）一般固废
生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理；分拣废物集中收集后做为建筑渣土运至固废填埋场处置；沉淀池污泥自然干化后运至一般固废填埋场处置；筛分工段不合格品收集后回用于生产；废包装袋收集后外售给废品收购站。
废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。具体要求如下：
①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。
②记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。
③产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况选择对应的固体废物种类和代码。
④采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账。
⑤台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。
⑥产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
（2）危险废物
①危险废物的运输单位必须具备相应条件和能力，委托处置单位要与其签订安全环保责任状，保证分工明确，责任到位；
②运输时应采取密闭、遮盖、捆扎等措施；
③对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；
④不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；
⑤危险废物的转移，必须按规定到环境保护行政主管部门开具危险废物转移“七联单”或“五联单”，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告，以避免和减缓其转移过程中的环境风险；
⑥运输危险废物的车辆应尽可能避开城市、城镇等人群居住区、闹市区等；
⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；
⑧应制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；
⑨禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；
⑩若发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
[bookmark: _Toc10259]3.固体废物的处置或利用
本项目污泥经清掏自然干化后运至一般固废填埋场处置。不合格品经收集后回用于造粒工段。分拣废物集中收集后做为建筑渣土运至固废填埋场处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。废包装袋经收集后定期外售给废品回收站。危险废物在厂区内危废暂存间暂存后及时委托有相应资质的单位回收处置。
综上分析，项目建成后，所产生的固废均得到了综合利用或妥善处置，因此对环境污染影响较小。本项目固体废物处置满足环保要求，处理措施可行。
[bookmark: 7.2.5 生态环境污染防治措施及可行性论证][bookmark: 7.2.5 生态环境污染防治措施及可行性论证][bookmark: _Toc26186][bookmark: _Toc20617]7.2.5生态环境污染防治措施及可行性论证
建设项目绿化设计树立了生态观念，注重植物的配植。本项目在树种的选择上，应充分考虑植物的季相变化，选择对废气吸附能力较强的植物类型，且考虑植物的多层次配置，乔灌花、乔灌草的结合，分隔竖向的空间，创造植物群落的整体美。

[bookmark: 8 环境影响经济损益分析][bookmark: _bookmark43][bookmark: _Toc30714][bookmark: _Toc335][bookmark: _Toc1217]8环境影响经济损益分析
建设项目的环境经济损益分析，是从经济学的角度来分析项目的环境效益和社会效益，是根据项目的特性、总投资及生产规模分析其所采取的环保措施而引起的投资费用和得到的经济、环境和社会效益进行经济分析。充分体现经济效益、社会效益与环境效益对立与统一的关系。通过环境经济损益的分析可以说明环保综合效益状况，而且可从环境效益、经济效益和社会效益相协调统一的角度来讨论项目建设的意义。本项目环境经济损益分析着重对项目环保投资和项目投产后的效益进行分析。
[bookmark: _bookmark44][bookmark: 8.1 环保投资估算][bookmark: _bookmark44]
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[bookmark: _bookmark46][bookmark: 9 环境管理与监测计划][bookmark: _Toc7783][bookmark: _Toc8878][bookmark: _Toc32236]9环境管理与监测计划
[bookmark: 9.1 环境管理体制][bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc26936][bookmark: _Toc451]9.1环境管理体制

[bookmark: _Toc5719][bookmark: _Toc5432]9.2污染物排放清单
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[bookmark: _bookmark53][bookmark: 10 环境影响评价结论与建议][bookmark: _Toc22019][bookmark: _Toc3927][bookmark: _Toc7991]10环境影响评价结论与建议
[bookmark: 10.1 结论][bookmark: _bookmark54][bookmark: _bookmark54][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc13274][bookmark: _Toc11760]10.1结论
[bookmark: 10.1.1 项目概况][bookmark: 10.1.7 评价结论][bookmark: 10.1.1 项目概况][bookmark: 10.1.7 评价结论][bookmark: _Toc8016][bookmark: _Toc32766]10.1.8评价结论
本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理、生产工艺满足清洁生产要求、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。
本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，制定事故应急预案，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告书各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。
[bookmark: 10.2 建议][bookmark: _bookmark55][bookmark: _bookmark55][bookmark: _Toc12600][bookmark: _Toc20967][bookmark: _Toc29365]10.2建议
（1）在进行设备选型上，要认真考查和论证，尽量选用先进的设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响。
（2）加强生产管理和日常维护及监控工作，保证项目的安全运行，并根据日常监控情况，对项目产生的污染进行防范控制。
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