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[bookmark: _Toc27872][bookmark: _Toc5898]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	裕民县江格斯乡切格尔村粮食仓储加工

	项目代码
	2601-654225-20-01-728627

	建设单位联系人
	****
	联系方式
	****

	建设地点
	****

	地理坐标
	****

	国民经济
行业类别
	A0514农产品初加工服务；
G5951谷物仓储；
D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业；四十一、电力、热力生产和供应业中的91、热力生产和供应工程

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	裕民县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	备案证号：25110531877654225000028

	总投资（万元）
	1400.00
	环保投资（万元）
	116

	环保投资占比（%）
	8.28%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	27727.83

	专项评价设置情况
	建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），专项评价设置原则表见表1-1。
表1-1   专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置专项

	大气
	排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目热风炉为燃煤锅炉，废气中含有汞及其化合物，属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中有毒有害物质。500米范围内无敏感目标。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不直接外排废水。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质储存量未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不属于河道取水的污染类建设项目。
	否

	海洋
	直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目。
	否

	地下水
	原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


由上表可知，本项目不设置大气专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
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[bookmark: _Toc26899][bookmark: _Toc24692]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目基本情况
（1）项目名称：裕民县江格斯乡切格尔村粮食仓储加工建设项目；
（2）建设单位：裕民县江格斯乡切格尔村股份经济合作社；
（3）建设性质：新建；
（4）建设地点：****。
项目地理位置图见附图2-1，项目周边卫星图见附图2-2。
（5）项目投资：项目总投资1400.00万元，其中环保投资为116万元，占比为8.28%。
2.2工程建设内容
项目规划用地面积27727.83m2。总建筑面积14268.71m2，其中拟建：一期新建1座库房，建筑面积为5600m2，2座烘前仓，每座建筑面积为132.73m2，业务用房为408m2；二期建设两座库房，其中库房2建筑面积为6545.55m2，库房3建筑面积为1449.7m2，并配套建设厂区内硬化道路、地磅、供电、给排水围墙等附属设施。
本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1   拟建项目工程组成一览表
	工程类别
	工程内容

	主体工程
	玉米烘干生产线
	主要为烘干1500吨玉米生产线1条，配备18吨燃煤锅炉，年消耗燃煤约为2200t/a；

	储运工程
	烘前仓
	共设置2座烘前仓，建筑面积为132.73m2；

	
	库房
	一期：1#库房面积为5600m2；二期2#库房面积为6545.55m2，3#库房面积为1449.7m2；总储存量约为15000t/a。

	辅助工程
	地磅
	新建地磅1座，主要用于产品与原料的称重；

	
	业务用房
	1F，建筑面积为408m2；

	公用工程
	供电系统
	由市政电网供给；

	
	供水系统
	由附近村庄供水管网提供；

	
	排水系统
	项目生活污水排入化粪池，定期拉运污水处理厂处置；

	
	供暖系统
	冬季不进行生产，办公区域采用电采暖；

	环保工程
	废气
	热风炉废气采用低氮燃烧+SNCR-SCR联合+石灰石-石膏法脱硫+袋式除尘+20m高排气筒；无组织颗粒物主要采用封闭式厂房降尘。

	
	废水
	生活污水排入化粪池，定期拉运至污水处理厂处置；

	
	固废
	生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门清运；
项目产生的固废主要为收尘器收集的灰尘以及燃烧后的灰渣，集中收集后综合利用，作为建材外售；
机械设备维修保养产生的废机油、废润滑油等集中收集后，委托有资质的单位处置；

	
	噪声
	减震、厂房隔声、距离衰减

	
	风险
	设置消防水池1座，建筑面积478.56m2；


2.3主要生产设备
项目设备一览表如下：
表2-3   项目设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	提升机
	
	
	

	2
	清理筛
	
	
	

	3
	塔前提升机
	
	
	

	4
	烘干机
	
	
	

	5
	热风炉
	
	
	

	6
	料位器
	
	
	

	7
	温度传感器
	
	
	

	8
	清粮机
	
	
	

	9
	通风系统
	
	
	

	10
	扦样设备
	
	
	


2.4原辅料消耗
（1）原辅材料消耗
本项目为玉米烘干仓储，根据建设单位所提供的产品方案，原料主要为收购的玉米，辅料主要包括木质无烟煤、二氧化碳、尿素等，项目使用原辅料及能源消耗量情况见下表。
表2-4   原辅料及能耗一览表
	序号
	原辅料
	用量
	单位
	最大储存量
	储存方式

	一、原料

	1
	玉米粒
	
	
	
	

	

	2
	石灰石
	
	
	
	

	

	3
	电
	
	
	
	

	4
	无烟煤
	
	
	
	

	5
	水
	
	
	
	


（2）原辅料理化性质
表2-5   燃料成分分析报告
	灰份
（%）
	S
（%）
	挥发份
（%）
	水分
（%）
	全水分
（%）
	固定碳
（%）
	氢
（%）
	发热量
（MJ/kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


尿素：化学式CO（NH2）2，分子质量60.06，无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.67%。密度1.335g/cm3。熔点132.7℃。溶于水、醇，难溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。主要用于热风炉脱硝工序。
2.5产品方案及产品规模
本项目玉米储存量为40000t/a。
表2-6   项目主要原材料、产品一览表
	原料
	用量t/a
	来源
	收购含水率
	产品
	产品量t/a
	标准/规格

	
	
	
	
	
	
	


2.6依托工程、公用工程
（1）公用工程
①供水
本项目生活给水系统、消防给水系统由附近村庄供水管网提供。
本项目工作人员按20人计，季节性工人按35人计，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，北疆天山北坡区农村居民住宅取50-70L/人·日，此处取60L/人·d，固定管理人员按全年工作330天满负荷计算，季节性工人按30天计，则本项目工作人员用水量为1.4m3/d（459m3/a）。
（2）排水
本项目废水主要为生活污水，按生活用水量的80%计，则生活污水排放量为1.11m3/d（367.2m3/a），生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至污水处理厂处置。
图2-1   水平衡示意图  单位：m³/a
（3）供电：外接附近供电电网，变电设施，接自用电线和变配电设施。
（4）供暖：本项目不设置办公室生活区，粮仓无需供暖，玉米烘干生产线露天设置，季节性生产30天，无需供暖。
（5）燃料：根据设计资料，本项目玉米烘干生产热源来自燃煤热风炉，用量为2200t/a，来自和丰煤矿为无烟煤。
2.7平面布置
厂区总占地面积为27727.83m2，厂区整体布局呈矩形，其中库房位于厂区西侧，紧邻烘干塔，圆筒仓及烘前仓位于厂区东侧，办公区及出入口位于厂区北侧。出入口紧邻道路，交通便利，通过平面布置可以看出，项目运行过程中人流物流分开、生产区及办公区有效分割，有效的避免了对办公区的影响。本项目厂区总平面布置见附图2-3。
2.8劳动定员
劳动定员及工作制度：项目固定劳动定员为20人，季节性生产时间为30d，固定管理人员按全年工作330天。

	工艺流程和产排污环节
	2.9工艺流程及简述：
2.9.1施工期工艺流程
施工期工艺流程如下：
[image: ]
图2-2   施工期工艺流程及产污环节
项目建设工期为3个月，项目主体工程及配套设施同步施工建设施工内容主要包括地面硬化、修建车间等。施工人员大多来自附近居民，不设施工营地。施工采用商品混凝土，因此施工期环境影响主要有施工机械噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾和生活污水等。
2.9.2营运期工艺流程及产污环节图
项目主要储存玉米，玉米主要采用烘干处理。
项目玉米加工工艺流程如图2-4所示.
图2-4   玉米储存工艺流程及产物环节图
湿玉米由地坑提升机提升进入圆筒清理筛，经过清理设备的初清，除去原料中的玉米糠麸、土砂石等杂质，清理过后的粮食经提升机进入烘干机进行烘干处理。
玉米在烘干机内依靠自重从上向下流动，同时由热风机以不同的热风温度向烘干机内送入热风，热风以顺流和逆流的形式分别穿过粮层并带走玉米中的水分，使玉米水分降至15%以下。在每一干燥段后设置有足够长的缓苏段，使粮粒内外的温度和湿度梯度达到平衡一致，确保粮食烘后品质。经烘干、缓苏后的粮食在烘干机底部被冷风机送入的冷风冷却，确保出机玉米温度在安全范围内。冷却后的玉米由烘干机的排粮机构排出，经过输送机等设备输送后入库暂存。
项目主要产物环节如下：
表2-7   玉米加工产污点分析一览表
	项目
	产污工序
	污染物
	排放形式
	主要污染因子

	废气
	堆场
	装卸粉尘
	无组织
	颗粒物

	
	烘干
	烘干废气
	有组织
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物

	固废
	筛分
	杂质
	/
	砂石、玉米糠麸

	噪声
	筛分等
	噪声
	/
	等效连续A声级


2.9.3物料平衡
（1）物料平衡
项目物料平衡一览表如下：
表2-8   项目物料平衡一览表
	工序
	进料
	t/a
	出料
	t/a

	玉米
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	无





[bookmark: _Toc31157][bookmark: _Toc7837]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1、大气环境质量现状调查与评价
（1）基本污染物调查与评价
①数据来源
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价选择环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室发布的2024年塔城地区城市空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
②评价标准
常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度标准限值。
表3-1     环境空气质量标准     单位：ug/m3
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值

	SO2
	年均值
	60

	
	日均值
	150

	
	1小时平均
	500

	NO2
	年均值
	40

	
	日均值
	80

	
	1小时平均
	200

	PM10
	年均值
	60

	
	日均值
	120

	PM2.5
	年均值
	30

	
	日均值
	60

	CO
	日均值
	4000

	
	1小时平均
	10000

	O3
	日最大8小时均值
	160

	
	1小时平均
	200


③评价方法
采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：
[image: ]
式中：Pi——污染物i的单项污染指数；
Ci——污染物i的平均浓度值（μg/m3）；
Coi——污染物i的评价标准（μg/m3）；
当Pi≥1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。
④监测与评价结果
大气环境质量监测结果见下表。
表3-2   六类基本污染物环境质量现状单位：μg/m3
	监测
因子
	评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	浓度占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均值
	
	
	
	达标

	NO2
	年平均值
	
	
	
	达标

	PM10
	年平均值
	
	
	
	达标

	PM2.5
	年平均值
	
	
	
	达标

	CO
	24小时第95百分位数日平均
	
	
	
	达标

	O3
	最大8小时第90百分位数日平均
	
	
	
	达标



从表3-2的分析结果可知，项目所在区域空气质量现状评价指标中SO2、NO2的年均浓度，CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度，PM10、PM2.5年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度标准限值；
（2）特征污染物质量现状调查及评价
①概述
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。
本项目产生的大气特征污染物为汞及其化合物、TSP。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），本次特征污染物质量现状调查由新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年2月27日在项目区下风向进行监测，监测点坐标E：82°55′47.46″，N：46°21′35.98″，其数据作为本次特征污染物质量现状的评价依据。监测布点示意图见图3-1。
②监测项目及频率
监测项目：TSP、汞及其化合物。监测频率：连续采样3天。
③评价标准及方法
评价标准：TSP、汞及其化合物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度标准限值。
表3-3   大气环境质量标准
	评价因子
	执行标准

	TSP
	24小时平均300μg/m3

	汞及其化合物
	年平均0.05μg/m3


④现状监测及评价结果
大气环境质量现状监测、评价结果见下表。
表3-4   TSP、汞及其化合现状监测日均浓度统计及评价结果
	采样日期
	采样点
	监测项目
	监测结果μg/m3
	标准值
	达标情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


由上表可知，评价区域内各监测点大气环境质量现状，TSP、汞及其化合物现状监测符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度标准限值。
3.3声环境质量现状监测与评价
（1）数据来源
本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，为了解项目区声环境质量，本次对拟建厂区四周边界进行噪声实测，监测时间为****，昼夜各1次，见监测布点示意图3-1。
（2）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。
（3）评价方法
监测值与标准值直接比对。
（4）评价结果
[bookmark: _bookmark109]监测及评价结果见表3-5。
表3-5    声环境现状监测及评价结果一览表〔dB（A）〕
	测点编号
	相对位置
	检测值
	标准值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


由表3-6可知，区域声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求。
3.4土壤、地下水环境
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目通过采取防渗措施后，可避免土壤、地下水环境污染途径，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水环境质量现状调查。


	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021），确定大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
根据本项目所在区域环境状况和项目本身特点，环境保护目标确定如下：
表3-6   环境保护目标一览表

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气：本项目燃煤锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉的标准限值；
表3-7   大气污染物排放限值单位
	污染源
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	标准来源

	燃煤锅炉废气
	颗粒物
	50
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值要求；

	
	SO2
	300
	
	

	
	NOx
	300
	
	

	
	汞及其化合物
	0.05
	
	

	
	烟气黑度
	1
	
	

	无组织颗粒物
	颗粒物
	1
	/
	大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2


2、本项目无产生废水产生。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。
表3-8   《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	指标名称
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	动植物油

	标准限值
	6~8
	500
	300
	/
	400
	100


3、施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限制；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-7   噪声执行标准   单位：dB（A）
	运营期

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	（1）废水：本项目无生产废水产生，生活污水排入化粪池，定期外运，不建议设置总量控制指标。
（2）废气：本项目设置总量控制指标，氮氧化物：****t/a；颗粒物：****t/a；二氧化硫：****t/a；
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	[bookmark: _Toc16644][bookmark: _Toc23047][bookmark: _Toc19506]4.1、施工期环境影响分析


	运营期环境影响和保护措施
	[bookmark: _Toc22672][bookmark: _Toc7959][bookmark: _Toc18920]4.2运营期环境影响分析
4.2.1废气
1、有组织废气（锅炉烟气）
锅炉燃煤产生的烟气是本项目的主要大气污染源，通过对锅炉房排放烟气性质分析，确定其烟气中所含的主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx和汞及其化合物。
①废气排放总量
锅炉排污单位优先采用理论公式（以燃料元素分析或组分分析数据为依据）计算基准烟气量，其次采用经验公式（以燃料低位发热量数据为依据）估算基准烟气量。由于无燃料元素分析数据或气体组成成分分析数据，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ983-2018）中5.2.3许可排放量5.2.3.2基准烟气量核算方法中推荐的经验公式估算法如下：
表4-1   基准烟气量取值表
	锅炉
	基准烟气量
	单位

	燃煤锅炉
	Qnet，ar≥12.54MJ/Kg
	Vdaf≥15%
	Vgy=0.411Qnet，ar+0.918
	Nm3/kg

	
	
	Vdaf＜15%
	Vgy=0.406Qnet，ar+1.157
	Nm3/kg

	
	Qnet，ar＜12.54MJ/Kg
	Vgy=0.402Qnet，ar+0.822
	Nm3/kg

	注:1.Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分(%);Vgy，基准烟气量(Nm3/kg或Nm3/m3)。
2.Qnet,ar，固体/液体燃料收到基低位发热量(MJ/kg);Qnet，气体燃料低位发热量(MJ/m3);按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。
3.经验公式估算法不适用于使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气等燃料的基准烟气量计算。


经查阅本项目的煤质分析报告，Qnet·ar=22.8MJ/kg。因此本项目的基准烟气量为10.41Nm3/kg，则本项目锅炉的烟气量为22902000m3/a（31808m3/h）。
②废气中SO2排放量计算
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），SO2排放量按以下公式计算：


式中：ESO2———核算时段内二氧化硫排放量，t；
R———核算时段内锅炉燃烧耗量，t；
Sar———收到基硫的质量分数，%；取值0.34；
q4———锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取值10；
ηs———脱硫效率%，取92.5。
K———燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；取值0.80。
经计算，SO2排放量为0.81t/a，1.125kg/h，35.37mg/m³。
③颗粒物排放计算
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），颗粒物排放量按以下公式计算：


式中：EA———核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R———核算时段内锅炉燃烧耗量，t；
Aar———收到基灰分的质量分数，%；取值10.58；
dfh———锅炉烟气带出的飞灰份额，%；取值30.03；
ηc———综合除尘效率，取99.5%。
Cfh———飞灰中的可燃物含量，%；本项目为层燃锅炉取值11（工业锅炉经济运行（GBT/17954-2007）表4）。
经计算，颗粒物产生量为0.39t/a，0.54kg/h，排放浓度为16.97mg/m3。
④氮氧化物排放的计算
根据《排污许可申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中表F.1，
燃煤锅炉氮氧化物的产污系数为2.06kg/吨－原料（低氮燃烧），燃煤锅炉出口锅炉氮氧化物产生量为4.532t/a，本项目锅炉的烟气量为22902000m3/a，氮氧化物产生浓度为197.89mg/m3。
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量按以下公式计算：


式中：ENOx———核算时段内氮氧化物排放量，t；
ρNOx———锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；
Q———核算时段内标态干烟气排放量，m3；
ηNOx———脱硝效率，取80%。
经计算，氮氧化物排放量为0.91t/a，1.26kg/h，排放浓度为39.61mg/m3。
⑤汞及其化合物排放量
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），汞及其化合物按以下公式计算：


式中：EHg———核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；
R———核算时段内锅炉燃烧耗量，t；
mHgar———收到基汞的含量，μg/g；取值0.0543；取自（地球与环境期刊根据《新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算》）；
ηHg———汞的协同脱除效率，取70%。
当烟气采用脱硝、除尘和脱硫等环保设施对烟气中的汞具有较高的脱除效率，平均脱除效率一般可达70%。
经计算，汞及其化合物排放量为0.036kg/a，5×10-5kg/h，排放浓度为0.0016mg/m3。
⑥NH3排放量
脱硝系统采用尿素做还原剂，NH3逃逸量控制在5ppm以下，SO2向SO3的转化率小于1%。少量逃逸NH3随烟气进入石灰石—石膏法脱硫系统，进入脱硫后NH3易溶于水生成NH3·H2O，并与烟气中SO2、SO3等发生反应生成（NH4）2SO3、NH4HSO3、（NH4）2SO4等，故烟气中NH3进一步吸收后排放浓度≤1mg/m3，由烟塔合一的20m高排口排入大气，对环境空气影响小可忽略不计。
表4-2   锅炉烟气污染物排放量统计
	污染源
	烟气量
Nm3/h
	污染因子
	治理措施
	浓度mg/m3
	设计去除效率
	排放量
	排放
标准
mg/m3
	排放方式

	
	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本项目满负荷运行时，汞及其化合物、SO2、NOx及颗粒物均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中排放标准限值。
2、无组织废气
粉尘产生的环节为煤场、灰渣库、石灰石粉仓装卸、玉米筛分、装卸粉尘环节，工程拟采取如下无组织排放污染控制措施。
（1）输煤系统粉尘
输煤皮带密闭，在导煤槽上接近落煤管处设置再循环风管，输煤槽采用圆弓形，适当加长、加高；落煤点处加装可调导流挡板；在导煤槽末端装双层挡帘，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿，输煤栈桥定期采用水力清扫，原煤为块状，类比调查燃煤锅炉报告，颗粒物产生系数取0.1kg/原料·t，颗粒物产生量约为0.22t/a，全封闭输送廊及洒水降尘抑尘效率为90%，项目运行时间为720小时，0.022t/a，0.03kg/h。
（2）灰渣输送及装卸粉尘
本工程采用浓相气力输灰系统，粉煤灰经锅炉至布袋除尘器收集，再经仓泵输送至灰渣库里的灰库。在整个输灰系统到灰库排灰的过程中都是在密闭状态下进行的，无二次扬尘，在灰渣库采用全封闭形式，锅炉排渣在密闭状态下进行，无二次扬尘产生。
（3）石灰石无组织粉尘
本项目石灰石采用袋装进厂，使用时直接将石灰石倒入水池中，由于倾倒的高度较低，且每次倾倒量较小，故本次环评不对其进行量化分析。
（4）煤场、灰渣间粉尘
煤场、除渣间的起尘量、排放量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体堆场颗粒物产生和排放核算公式进行核算。
工业企业固体物料堆场颗粒物产生量核算公式如下：
[image: 1659437393(1)]
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；煤炭：55车次，灰渣中炉渣：10车次；
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；煤炭40t/车，灰渣25t/车；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2；a=0.0011，煤炭b=0.0054，炉渣b=0.0005；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米）；煤炭Ef=31.1418，炉渣Ef=46.1652；
S指堆场占地面积（单位：平方米）。煤场及灰渣间面积S=546m2。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
[image: 1659439978(1)]
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；控制效率78%；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。煤场、除渣间均为密闭式，控制效率99%
经计算，煤场、除渣间颗粒物排放量为0.86t/a。
（5）装卸粉尘
项目卸料、入仓、入厂产生的颗粒物，产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第五章、谷物贮仓”中“三、颗粒特性”，收料卸料颗粒物产生系数为0.3kg/t-原料，原料玉米用量为48571吨，则卸料、入仓、入厂颗粒物产生量为14.57t/a；根据《污染源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中的附录5堆场类型控制效率得知，本项目密闭式仓库控制效率可达到99％，通过加强仓库密闭、加强生产操作管理等措施后卸料、入仓、入厂颗粒物无组织排放量为0.146t/a。
（6）筛分粉尘
玉米清理除杂颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中131谷物磨制行业系数手册计算，产污系数见表2-2。
表4-3   谷物磨制行业系数表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污系数
	治理技术及去除率

	玉米
	收购玉米
	清理、除尘
	颗粒物
	kg/吨-产品
	0.023
	/


根据上表可知，玉米在筛分过程中产生的颗粒物分别为1.12t/a，1.5kg/h。
根据《污染源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中的附录5堆场类型控制效率得知，本项目密闭式仓库控制效率可达到99％，通过加强仓库密闭、加强生产操作管理等措施后筛分颗粒物无组织排放量为0.0112t/a，排放速率为0.015kg/h。
项目无组织颗粒物排放情况如下：
表2-3   项目无组织排放情况
	生产环节
	污染物
	产生量t/a
	排放速率kg/h
	治理措施
	产生量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3、大气污染防治措施及达标分析
玉米、燃料、灰渣等原辅料在运输过程中，要求全密闭覆盖措施，防止沿途洒漏造成扬尘污染；除尘灰清理过程中，车辆进入车间内，关门封闭后，再进行装卸，装卸过程洒水降尘；运输车辆进出厂区进行冲洗，厂区内运输车辆低速运行，厂区内道路定期洒水，以降低扬尘的产生。
项目热风炉采取低氮燃烧器+SNCR-SCR联合脱销+袋式除尘，经处理后，通过20m高排气筒排放；项目玉米装卸、筛分过程均值平仓放内进行，炉渣、收尘灰暂存封闭库房内，大气污染物达标符合性分析如下：
表4-4   大气污染物达标性分析
	产污点
	污染物
	治理措施
	浓度mg/m3
	kg/h
	t/a
	达标分析
	标准来源

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



由上表可知，项目热风炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限制要求（颗粒物：50mg/m3，SO2：300mg/m3，NOX：300mg/m3，汞及其化合物：0.05mg/m3）。项目装卸、筛分过程均在平仓房内进行，炉渣暂存在封闭库房内，产生的扬尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值要求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”，与本项目采取的治理措施对比，详见下表。
表4-5热风炉烟气污染防治可行技术对比表
	污染物
	燃料类型
	技术规范可行性技术
	本项目
	处理效率
	可行性

	颗粒物、汞
	燃煤
	袋式除尘组合技术
	袋式除尘技术
	99.5%
	可行

	二氧化硫
	
	脱硫(石灰石/石灰-石膏湿法、氧化镁法、钠碱法、氨法)
	石灰石－石膏法脱硫
	92.5
	可行


4、排放口基本情况
本项目有组织废气排放口情况如下：
表4-6   排放口基本情况一览表
	排气筒名称
	编号
	高度
	排气筒内径
	温度
	类型
	地理坐标

	
	
	
	
	
	
	经度
	纬度

	排气筒P1
	DA001
	20m
	0.5
	50℃
	一般排放口
	83.0903621
	46.2017684


5、大气污染源监测计划
根据《排污企业自行监测技术规范》，项目自行监测委托有资质的第三方检测机构完成，监测方法由第三方机构根据相关规范确定。建设方要求第三方检测公司按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373）执行相关监测操作。
监测数据记录、整理、存档要求：应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。本项目自行监测相关要求见下表。
表4-7   大气污染物自行监测及记录信息表
6、污染源排放清单
本项目污染源排放清单如下：
表4-8   项目污染源排放清单
7.非正常工况分析
项目非正常排放指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行状态下污染物的排放情况，本项目开车、停车、检修等非正常情况设定为治理设施达不到正常处理效率及处理装置出现故障状态下废气排放。
废气非正常工况排放源强详见下表。
表4-9   项目非正常排放情况汇总表
主要采取以下措施：
启停阶段做好严格操作管理，开启生产设备前，提前开启处理装置，避免因设备启、停阶段带来的污染排放；设备运行时加强管理避免出现超负荷运转及低负荷运行状态，企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理设施出现故障不能短时间恢复时，应立即停车检修。
8项目污染物总量指标分析
根据项目所在区域环境特征，结合项目污染物排放特征，建议本项目实施总量控制的污染物如下：
废气污染物（有组织排放废气）：颗粒物0.39t/a、二氧化硫0.81t/a、氮氧化物0.91t/a。
4.2.2废水污染物产排污情况
项目无生产废水，产生的废水主要为生活污水。
1、废水产生量
本项目工作人员用水量为1.4m3/d（459m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.11m3/d（367.2m3/a），生活污水中成分较为简单，不含有毒害物质，主要为COD、BOD5、氨氮及SS等，污染物产生及排放量如下：
表4-1   生活污水中污染物产生及排放情况一览表
2、防治措施
生活污水水质较为简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，排入化粪池，化粪池采用玻璃钢材质，防渗能力可满足Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的要求，容积约为20m³，定期拉运至裕民县污水处理厂处置。
3、污水处理依托可行性
4.2.3噪声污染源
（1）噪声污染源源强产排放情况
本项目营运期噪声主要是风机、筛分机等设备的运行噪声，根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A），项目按25dB（A）计；减振处理，降噪效果可达5~25dB（A），项目按5dB（A）计。项目生产设备均安装在室内，经过墙体隔音降噪效果，隔音量取30dB（A）。
上述各噪声源的噪声源强详见下表。
表4-2   设备噪声叠加一览表
采取上述预测方法，该项目营运后厂界外1m处的噪声预测结果见表4-3。
4-3   各类机械设备的噪声对厂界影响结果表
由上表可知，经处理后，再经厂房的隔声以及距离的衰减，项目营运期噪声源对项目周围声环境质量影响较小，能够保证项目边界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目50米范围内无声环境保护目标，故项目营运期间生产噪声对周围环境影响不大。
（3）项目营运期主要噪声治理措施
项目声环境评价范围内无环境敏感目标，为确保厂界噪声能达到相应的排放标准，项目建成投产后，建设单位拟采取以下防护措施：
1）合理布局，重视总平面布置
尽量将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界，厂界四周设置绿化带、原料库，利用树林及构筑物降低噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。
2）设备选型及厂房使用状况
①在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减震。
②重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传 播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗；厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。
3）加强管理制度
加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。
（4）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目噪声监测计划如下所示:
表4-4   项目噪声源环保监测一览表
4.2.4固体废物污染源
1、固废量核算
本项目固体废弃物主要有清理除杂工段产生的生活垃圾，玉米杂质以及机械检修过程产生的废机油等。
（1）生活垃圾
本项目职工生活垃圾产生量约为0.5kg/人.d（4.05t/a）。员工生活垃圾分类集中收集后，定期清运至裕民县生活垃圾填埋场。
（2）一般工业固体废物
玉米清理除杂时产生的杂质，主要为砂石、玉米糠麸，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）131谷物磨制行业排放系数表，玉米一般工业固废产生系数为0.04t/t，产生量为194.3t/a。
根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），清理的玉米杂质属于农业废物SW80，废物代码为010-099-S80，属于一般固废，暂存于一般固废暂存场，当做饲料定期外售。
（3）热风炉灰渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）固体废物源强核算方法，热风炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下列方式计算：


式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=2200
Aar—收到基灰分的质量分数，%；Aar=3.18
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；q4=15
Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。Qnet,ar=17.54
根据公式计算，灰渣产生量为：Ehz=226.4t/a。
根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），炉渣属于SW03炉渣中900-099-S03其他炉渣。
（4）除尘灰
废气中烟尘采用布袋除尘进行处理，除尘效率99%，则热风炉除尘器收集的除尘灰约77.61t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），炉渣属于SW03炉渣中900-099-S03其他炉渣。
（5）危险废物
项目机械检修过程中会产生一定的废机油、废润滑油，每年检修约产生0.1t/a，废机油、废润滑油属于《国家危险废物名录（2025版）》“废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危废代码为900-214-08。废机油、废润滑油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。
本项目固废产生处置情况详见表4-6。
表4-6   项目固体废物产生情况汇总
2、环境管理要求
（1）一般工业固废环境管理要求
本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求：
①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉；
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施；
③按《环境保护图形标识 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）以及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95 号规定的图形及技术规格要求设置环境保护图形标志。
（2）危险废物
项目产生的废机油属于危险废物，经集中收集后交有危险废物经营许可证的单位处理，并执行危险废物转移联单制度。
[bookmark: _GoBack]危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。
3、环境影响评价结论
项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。因此，采取上述措施后一般工业固体废物在场内采用库房或包装工具贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨、防扬尘等环境保护要求。危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对周围环境影响较小。





[bookmark: _Toc16192][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉烟气DA001
	颗粒物
	低氮燃烧+SNCR-SCR脱硝+布袋除尘+石灰石－石膏法脱硫+20m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值要求；

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	

	
	厂界
	颗粒物
	运输过程中，要求全密闭覆盖措施；除尘灰清理过程中，车辆进入车间内进行装卸，装卸过程洒水降尘；装卸、筛分过程位于封闭车间内；厂区内运输车辆低速运行，厂区内道路定期洒水，降低扬尘的产生；
	大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	连续等效A声级
	隔声、减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目生产过程中产生的废机油等危险废物分类妥善收集，后交危险废物处置资质的单位处置，并执行危险废物转移联单；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）源头控制措施，项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
（2）分区防渗措施，根据本项目污染物类型将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。重点防渗区包括：危废暂存间。一般防渗区包括：生产场区。简单防渗区包括：办公室。
①重点防渗区防渗措施
危废暂存间地面要求防渗工艺选取：混凝土基础层+2mmHDPE膜+混凝土保护层+环氧涂料（渗透系数≤1×10-7cm/s）。
②一般防渗区防渗措施
一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。采取了上述措施的基础上，一般污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s。
③简单防渗区防渗措施一般地面硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	危废暂存间防范措施：
（1）项目危险废物定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装。
（2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定
（3）危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。
（4）危险废物仓位置地面做好防腐、防渗透处理。
（5）设置专门的危废仓库，并由专人管理，做好日常出入库登记

	其他环境
管理要求
	编制突发环境事件应急预案；排污许可实施重点管理；开展本项目的自行监测工作；排放口规范化管理；项目竣工后完成竣工环境保护验收；按要求执行重污染天气应急响应。












[bookmark: _Toc31334][bookmark: _Toc31802]
六、结论
	[bookmark: _Toc332094619][bookmark: _Toc375586183][bookmark: _Toc336178377]本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。























[bookmark: _Toc17790][bookmark: _Toc21959]附表
[bookmark: _Toc19927]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	热风炉废气
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	
	
	
	
	
	

	
	无组织
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	生活污水
	
	
	
	
	
	
	

	工业固体废物
	一般固废
	玉米杂质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	炉渣
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	收尘灰
	
	
	
	
	
	
	

	
	危险废物
	废机油
	
	
	
	
	
	
	

	
	生活垃圾
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，
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