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[bookmark: _Toc20536][bookmark: _Toc11365]1、项目概况
(1)项目名称：新疆西域牧丰畜牧发展有限公司牛羊等农牧产品储运、保鲜、加工与综合利用建设项目
(2)建设单位：新疆西域牧丰畜牧发展有限公司
(3)项目性质：新建
(4)行业类别：C135屠宰及肉类加工
(5)建设地点：项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市大泉乡，中心地理坐标：东经85°37′21.249″，北纬44°23′57.713″。厂区西侧、南侧、北侧为空地，东侧隔乡村道路为耕地。厂区四周有现状道路，交通较为便利。项目地理位置见图3.1-1。
(6)劳动定员：全厂定员150人，采取两班制，每班8小时，全年有效工作时间为310天，厂区不提供住宿。
(7)总投资：项目建设总投资4700万元，其中环保投资592万元，占总投资的12.6%。
项目建设内容
本项目主要建设牛羊鸡现代化、规模化屠宰场。总用地面积为28654平方米，总建筑面积19111.15平方米，分两期建设，其中一期总建筑面积10793.31平方米，二期建筑面积8317.84平方米。一期工程建设羊待宰圈、羊屠宰车间、牛待宰圈、牛屠宰车间、鸡屠宰车间、门卫室6座、办公用房和设备用房。购置牛羊肉加工生产线、鸡肉加工生产线(设备、仪器等)，项目建成后计划年屠宰加工牛3.1万头，年屠宰加工羊约31万只，年屠宰鸡约1010万只。二期工程本次不做评价。
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施工期污染源强分析
根据项目性质和规模，初步确定该项目施工高峰期施工人员约60人，依据施工计划安排，具体施工期为12个月。施工过程中主要污染物为废水、废气、噪声、固废及生态破坏等。
大气污染源
项目施工期大气污染源包括基础施工、砂石物料堆场、进出车辆扬尘以及车辆、施工机械废气。
废水污染源
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工生产废水等。
噪声污染源
施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。3.6.1.4 固体废物污染源
项目场地地势平坦，基础开挖量较小，基本能够在场内调配平衡。施工机械的维修依托社会上专门维修服务机构，施工场内不涉及。故施工期固体废物主要为施工弃土、建筑废渣和生活垃圾。
运营期污染源强分析
 大气污染源
本项目运行期间产生的废气主要为：牛羊待宰圈恶臭气体、鸡待宰罩棚恶臭气体、屠宰车间恶臭气体、污水站恶臭气体等。
 废水污染源
由工艺分析和水平衡可知，本项目废水主要为生活污水、屠宰废水、锅炉排水及车辆清洗废水，其中锅炉排水属于清下水，直接排入循环水池。
固废污染源及防治措施
本项目运营期间产生的主要固体废弃物主要为病死牲畜、禽类、检疫不合格产品(内脏、胴体)、不可食用内脏、废弃碎肉渣、粪便及肠胃内容物、鸡毛、污水站格栅渣及污泥、包装固废、检疫废物、废机油、废机油包装桶、废含机油抹布及手套、废活性炭、废生物滤料、生活垃圾等。 
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 施工期大气污染防治措施
(1)施工扬尘和道路运输扬尘
施工扬尘对施工区环境空气影响较为突出，尤其对现场施工人员危害较大。为控制及治理扬尘污染，施工开发单位应采取如下控制及防治措施：
①建筑施工场地必须设置统一的围挡，防止施工过程中易产生扬尘物料、渣土的外溢。对工地裸露地面必须采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施。
②施工场地主要干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。
③施工现场残土、沙料等易产生扬尘物料必须采取覆盖防尘网(布)等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。
④水泥、白灰应放在库内储存或严密遮盖。
⑤清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。
⑥合理布置施工场地布局，将临时堆土场、施工营地、原料堆场等临时工程设置在项目永久占地范围内，在施工结束后，对所占区域进行道路硬化及绿化等。
⑦尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，限制载重，定期维护，运输工程中加盖篷布减少洒落。车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；及时清扫冲洗，保持路面清洁。
采取以上措施后，本项目施工期扬尘对周边环境影响较小，采取的扬尘防治措施可行。
(2)施工机械和运输车辆尾气
为尽可能减少施工机械和运输车辆尾气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施：
①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。
②尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。
采取以上措施后，本项目施工机械和运输车辆尾气对周边环境影响较小，防治措施可行。
施工期废水防治措施
(1)生活污水
本项目施工由当地施工队伍施工，不提供住宿。因此，生活污水主要为洗漱废水，成分简单，施工人员生活污水采取防渗化粪池收集、与处理后，委托吸污车拉运至附近污水处理厂集中处置。
(2)施工废水
本项目施工过程中车辆、设备清洗产生的施工废水经临时沉淀池处理后用于场地泼洒降尘，不外排。
综上所述，本项目施工废水对环境的影响较小。
施工期噪声防治措施
施工期间的噪声污染主要来自施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，应该分别采取相应的控制措施，防止噪声影响周围环境和人们的正常生活。为了使施工场界噪声满足标准要求，应该采取以下措施：
(1)合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免夜间(22:00～6:00)施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。
(2)合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离周边环境敏感点。
(3)从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个角度对施工噪声进行控制。
(4)加强管理。运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛，尽量避免在周围居民休息期间作业，加强施工车辆管理。
通过采取以上措施后 ，施工噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求，可有效地控制施工期噪声对周围居民敏感点及项目作业人员的影响，治理措施可行。
施工期固体废物防治措施
施工期固体废物主要为施工现场产生的建筑垃圾和生活垃圾，其中可回收的建筑垃圾综合利用，不可回收的建筑垃圾运至城建部门指定地点处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。因此，施工期产生的固体废物对环境影响较小。
[bookmark: _Toc30136]运营期污染防治措施
 废气污染防治措施
恶臭污染防治措施可行性分析一览表
	主要生产设施
	《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)
	本项目污染防治措施
	是否为可行技术

	牛待宰圈、屠宰车间
	1.及时清洗、清运粪便；集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。
2.增加通风次数、及时清洗清运；集中收集气体经处理后经排气筒排放。
	1.采用干清理粪工艺，日产日清，定期对待宰间地面进行冲洗；加强待宰圈通风、喷洒除臭剂等措施对待宰圈恶臭气体进行处理。
2.及时清理粪便、 胃肠溶物、碎肉碎骨等。
3.屠宰车间地面应设计一定的坡度，并设排水沟，以便于清洗及排水；
4.每天至少冲洗车间地面 3~4 次，以保证屠宰车间内的干净卫生，加强车间地面消毒冲洗。
5.采取车间密闭+微负换气+“生物滤池+活性炭吸附”+15m排气筒(DA001)。
	是

	羊待宰圈、屠宰车间
	1.及时清洗、清运粪便；集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。
2.增加通风次数、及时清洗清运；集中收集气体经处理后经排气筒排放。
	1.采用干清理粪工艺，日产日清，定期对待宰间地面进行冲洗；加强待宰圈通风、喷洒除臭剂等措施对待宰圈恶臭气体进行处理。
2.及时清理粪便、 胃肠溶物、碎肉碎骨等。
3.屠宰车间地面应设计一定的坡度，并设排水沟，以便于清洗及排水；
4.每天至少冲洗车间地面 3~4 次，以保证屠宰车间内的干净卫生，加强车间地面消毒冲洗。
5.采取车间密闭+微负换气+“生物滤池+活性炭吸附”+15m排气筒(DA002)。
	

是

	鸡屠宰车间
	1.及时清洗、清运粪便；集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。
2.增加通风次数、及时清洗清运；集中收集气体经处理后经排气筒排放。
	1.及时清理粪便、 胃肠溶物、碎肉碎骨等。
2.屠宰车间地面应设计一定的坡度，并设排水沟，以便于清洗及排水；
3.每天至少冲洗车间地面 3~4 次，以保证屠宰车间内的干净卫生，加强车间地面消毒冲洗。
4.采取车间密闭+微负换气+“生物滤池+活性炭吸附”+15m排气筒(DA003)。
	是

	污水处理站
	产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等)处理后经排气筒排放。
	恶臭主要来源于生化、污泥浓缩等环节，对易产恶臭的构筑物采取加盖、加罩，废气通过微负压收集后进入“生物滤池+活性炭吸附”装置处理后经15m高的排气筒(DA004)排放。
	
是


废水污染防治措施
项目运营期废水主要包括屠宰产生的屠宰废水、清洗废水、锅炉排水以及职工生活产生的生活污水。
(1)生活污水
本项目生活污水经进入厂区自建污水处理站进一步处理。
(2)生产废水
屠宰过程中产生的猪血目前按照固体废物外售处置，不得直接排入厂区污水处理站。屠宰废水可生化性较好，但由于屠宰废水所含杂质和动植物油脂较多，需进行预处理去除大部分的杂质和油脂，综合考虑拟采用“采用格栅+隔油池+初沉池+调节池+气浮+厌氧池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池+循环水池”的处理工艺，处理规模为1000立方米/天。
噪声污染防治措施
①对该项目运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，并在安装过程中采取减振、消声、隔声等措施；
②该项目涉及泵房、风机设备的采取吸声措施，并设隔声门窗；
③鼓风机设隔声罩，罩内做吸声，罩体做减振，并设进、排气消声器，以阻止噪声向外传播；
④加强厂区四周绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分噪声，以减轻畜禽叫声对厂外环境影响；
⑤合理控制汽车运输时间，尽量不在午休及夜间运输，控制汽车行驶速度，减少鸣笛次数。
固体废物污染治理措施
本项目运营期固体废物得到妥善处理后，一般固废可满足《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2020)  及修改单中的处理、处置要求，检疫不合格牛、羊、鸡胴体及病死牛、羊、鸡满足《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范》(GB16548-2016)中的要求，采取措施有效可行。
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