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[bookmark: _Toc21609][bookmark: _Toc30135]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆纤艺纺科技有限公司年产3万吨高端面料项目

	项目代码
	2603-654202-07-01-951163

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	****

	地理坐标
	****

	国民经济
行业类别
	C1751化纤织造加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十三、纺织业；31、化纤制造及印染精加工175-有涤纶丝喷水织造或者水刺织造工艺的；年用10吨及以上有机溶剂的

	建设性质
	√  新建（迁建）
□  改建
□  扩建
□  技术改造
	建设项目申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/ 备案）部门（选填）
	乌苏市发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	备案证号：
2603021865654202000040

	[bookmark: _Hlk170235952]总投资（万元）
	35000
	环保投资（万元）
	600

	环保投资占比（%）
	1.71%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	√否：
□是： 
	用地（用海） 面积（m2）
	34364.02

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则见下表1-1。
表 1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气中含有苯并[a]芘，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标
	
不开展

	
地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目无直排废水
	
不开展

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	未超过临界量
	不开展

	生态
	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	
不开展

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	不开展


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B 、附录C。

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	规划名称：***
审批机关：***
审批文件名称和文号：***

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目位于***，使用化纤材料进行纺织，项目用地性质为工业用地，与《***》规划的产业布局不冲突。本项目入园通知见附件，本项目与规划环评及审查意见符合性分析详见下表。
表1-2  项目与规划环评审查意见符合性分析
	序号
	审查意见
	本项目情况
	符合性

	1
	衔接生态环保要求，严格环境准入。按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业生态环境准入，不符合分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放、碳排放总量与强度和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等要求。
	本项目属于化纤纺织项目，不属于“两高”项目，且已取得园区管委会的入园通知。喷水织机及相关设备不在限制类、淘汰类目录内，符合要求。
	符合

	2
	严格资源利用总量控制，加快基础设施建设。进一步推动集中供热，禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉。优先布局集约型、节水型产业，加强对工业废水的深度治理、提标改造，提高工业废水污染控制水平，减少新鲜水用量和废水排放量，最大限度提高水资源综合利用率。加强固体废物综合利用，推动固废在园区的协同循环利用，提高固废就地资源化效率。严格按照国家有关规定，依法合规处理处置危险废物。
	本项目设置污水处理站，生产废水经污水处理站处理后全部回用，不外排，固废等均能达到合理处置。
	符合


根据上表，本项目符合《***》的审查意见，符合区域规划。

	其他符合性分析
	1.与国家产业政策相符性分析
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目涉及设备、产品、工艺均不属于《产业结构调整指导名录》（2024年本）规定的限制类、淘汰类、禁止类。视为“允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。
2. 选址合理性分析
本项目位于***，主要从事化纤坯布生产。本项目周边均为工业企业，因此本项目与周边其他企业相容性较好。项目厂界外500米范围内不涉自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目选址可行。
3.与“生态环境分区管控”符合性分析
[bookmark: _Hlk194060577]本项目位于***，用地类型为三类工业用地。不位于生态保护红线区域和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区，项目所在区域属于重点管控单元，具体符合性分析见下表。
由此可见本项目符合塔城地区生态环境分区管控更新成果要求。
4.与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
本项目符合《空气质量持续改善行动计划》要求。
5.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。
6.与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析
本项目符合《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求。




[bookmark: _Toc31916][bookmark: _Toc22656]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目背景
略
2. 项目组成及规模
略
3.主要产品及产能
略
[bookmark: _Hlk194064036]4.主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料用量及能源消耗一览表见表2-3。
表 2-3 主要原辅材料用量及能源消耗一览表
	[bookmark: _Hlk187073902]序号
	物料名称
	单位
	年消
耗量
	运输方式
	物质状态/包装形式
	储存
方式
	来源

	1
	涤纶
	吨
	***
	汽车运输
	固体/箱装
	原料库
	外购

	2
	棉纶
	吨
	***
	汽车运输
	固体/箱装
	原料库
	外购

	3
	氨纶
	吨
	***
	汽车运输
	固体/箱装
	原料库
	外购

	4
	加弹油剂
	吨
	***
	汽车运输
	液体/桶装
	原料库
	外购

	5
	电
	万千瓦时
	***
	园区电网
	/
	/
	外购

	6
	水
	吨
	***
	赢取水网
	/
	/
	外购


原辅材料理化性质见表2-4。
表2-4  原辅材料理化性质一览表
	名称
	理化性质

	涤纶
	涤纶，学名聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），CAS号为25038-59-9，是一种应用极为广泛的合成纤维。从基本物性上看，其纤维表面光滑，横截面近圆形，密度约为1.38至1.40 g/cm³，熔点处于255至260℃之间，玻璃化转变温度约为70℃。在物理性能方面，涤纶强度高，断裂强度可达3.5至5.5克/旦，耐磨性优良，仅次于锦纶，同时弹性好、尺寸稳定性佳，因此织物挺括、抗皱且不易变形；其热塑性好，可通过热定型稳定形态，在210℃下加热2小时体积无变化；但由于吸湿性差，标准回潮率仅约0.4%，是优良的电绝缘材料，也容易产生静电并吸附灰尘，产品虽易洗快干，但穿着时透气性和吸汗性较差。在化学性质上，涤纶对酸（尤其是有机酸）很稳定，在100℃的5%盐酸中浸泡24小时强度无明显损失，但耐碱性较差，分子中的酯键在碱液中会发生水解，导致纤维受损；对一般非强极性有机溶剂、漂白剂、肥皂、洗涤剂等稳定性好，且不霉、不蛀。

	棉纶
	锦纶，学名聚酰胺纤维（Polyamide, PA），是一类分子主链上含有重复酰胺基团的合成高分子材料总称，常见品种为锦纶6（PA6）和锦纶66（PA66）。从基本物性上看，锦纶6的密度约为1.13至1.15 g/cm³，熔点约为215至225℃；锦纶66的密度约为1.14 g/cm³，熔点较高，约为255至260℃。在物理性能方面，锦纶强度高，干强度可达0.45至0.75牛/特，湿强度约为干强度的85%至90%；其最突出的优点是耐磨性极高，在纺织纤维中居于首位，回弹性好，并具有良好的吸湿性，吸湿率约为4%至4.5%，穿着舒适度优于涤纶；但锦纶的耐光性和耐热性较差，初始模量较低，且易产生静电。在化学性质上，锦纶可溶于苯酚、甲酸等极性溶剂，耐酸、碱等化学品腐蚀的能力尚可。

	氨纶
	氨纶，学名聚氨基甲酸酯纤维（Spandex），是一种高弹性纤维。从基本物性上看，其密度约为1.0至1.3 g/cm³，常见值为1.20至1.21 g/cm³；其软化点约为200℃，分解温度约为270℃。在物理性能方面，氨纶最核心的特性是拥有极高的断裂伸长率，可达500%至800%，并具有优异的弹性回复率，在伸长500%时回复率仍可达95%以上；但其断裂强度较低，在所有纺织纤维中几乎是最低的。在吸湿性方面，其在标准状态下的回潮率约为1.1%，优于涤纶但低于棉和锦纶。

	加弹油剂
	加弹油剂是一种无色至淡黄色透明液体，近中性（pH值6.0~8.0），运动粘度依型号在15~110 mm²/s之间，闪点≥150℃，有效含量≥98.5%，主要由平滑剂、乳化剂、抗静电剂等复配而成，无毒、非危化品，高温下不易发烟结焦。


5.主要生产设备及设施
略
6.厂区平面布置
略
7.劳动定员及工作制度
略
8.工程进度
略
9.公用工程
（1）给水
本项目用水由园区供水管网供给，运营期用水主要为喷水织机用水、水洗机用水、员工生活用水，水质及水量可满足项目所需。用水情况如下：
1） 喷水织机用水：织造用水量为3500t/d，织造废水产生量为2975t/d，损耗量为525t/d，损耗部分定期补充，织造废水经自建污水处理站处理后全部回用于生产，则回用水为2975t/d（1041250t/a）。
本项目综丝清洗用水量为300t/a，产生的综丝清洗废水为285t/a，全年工作日按350天计，平均日产清洗废水0.81t/d。损耗量为0.04t/d（15t/a），损耗部分定期补充。清洗废水经自建污水处理站处理后全部回用于生产，则回用水为0.81t/d（285t/a）。
2） 水洗机用水：计算可得水洗用水量为120t/d，蒸发量估算为总用水量的5%，则水洗废水产生量为114t/d，损耗量为6t/d，损耗部分定期补充，水洗废水经自建污水处理站处理后全部回用于生产，则回用水为114t/d（39900t/a）。
3） 水喷淋用水量为252000t/a，水喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，约有5%水量被带走，则带走水量为12600t/a，另一方面，约5%的水喷淋用水需定期更换，保持水质，则喷淋废水量为12600t/a，喷淋废水经自建污水处理站处理后全部回用。
4） 员工生活用水：生活用水量约为10.5m3/d（3675m3/a）。
（2）排水
1）喷水织机废水：本项目喷水织机废水经自建污水处理站处理后全部回用，不外排。
2）水洗机废水：本项目水洗机废水经自建污水处理站处理后全部回用，不外排。
3）喷淋废水：本项目喷淋水循环使用，喷淋废水自建污水处理站处理后全部回用，不外排。
4）生活污水：本项目生活污水排放量按照用水量的85%计，则生活污水排放量为8.925m3/d（3123.75m3/a）。
本项目喷水织机废水经污水处理站达标处理全部回用，不外排；水洗机废水经污水处理站达标处理全部回用，不外排；喷淋水循环使用，喷淋废水经污水处理站达标处理全部回用；生活污水排入园区下水管网。
本项目给、排水平衡详见表2-6。
表2-6  本项目给、排水平衡表

（3） [image: ]水平衡
图2-1 给排水水平衡图  单位（m3/d）
（4）供电
项目年用电量约2000万kW·h，由园区供电，可以满足项目生产及生活需求。
10.其他
本项目不设食堂、洗浴及宿舍等配套设施。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工工序及产污节点
施工期主要工艺流程及产污节点
（1） 工艺流程
施工期主要工艺流程及产污环节见下图。
[image: ]图2-2 生产工艺流程及产污节点图
（2） 产污环节分析
废气：土建工程的土方挖填、运输过程产生的扬尘及施工设备和运输设备产生的废气。
废水：主要为施工废水。施工废水主要来源于清洗机具、运输车辆等少量废水。
噪声：运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。
废渣：主要来源于施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
项目施工期主要污染源分析见表2-7。
表2-7  施工期主要污染源
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	堆场、施工场地
	施工过程
	粉尘

	
	机械动力设备
	机械设备运行
	尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）

	废水
	施工废水
	施工作业过程
	SS

	噪声
	施工设备
	施工设备运行
	机械噪声

	
	运输车辆
	运输车辆行驶
	交通噪声

	
	施工人员
	人员施工、生活
	生活噪声

	固体废物
	建筑垃圾
	施工过程
	土石方、建材等建筑垃圾

	
	生活固废
	施工人员生活
	生活垃圾

	生态
	本项目建于工业用地上



运营期工艺流程和产污环节
本项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。

略

工艺流程简述：
略
本项目工艺中产污节点汇总见下表。
表2-8  运营期污染环节统计表
	内容
	来源
	污染物
	主要污染因子

	废水
	员工
	生活污水
	COD、氨氮

	
	喷水织机织造废水
	W
	COD、BOD₅、SS、石油类、NH3-N、总氮、总磷

	
	喷水清洗织造废水
	
	

	
	织物水洗废水
	
	

	废气
	加弹废气
	G1
	NMHC

	
	塑形废气
	G2
	NMHC、颗粒物、SO2、NOX、烟尘

	
	污水处理站
	/
	H2S、NH3、臭气浓度

	噪声
	生产设备
	N
	等效连续A声级

	固废
	加弹固废
	S1
	一般固废

	
	整经固废
	S2
	一般固废

	
	检验固废
	S3
	一般固废

	
	污水处理站固废
	/
	一般固废

	
	职工生活
	生活垃圾

	
	设备维护
	废机油
	危险废物

	
	
	废机油桶
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁***标准厂房。为新建项目，不存在原有环境问题。
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[bookmark: _Toc10285][bookmark: _Toc4315]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.环境空气质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
[bookmark: _Hlk194409474]本项目位于***，本次评价环境空气质量现状数据引用塔城地区生态环境局乌苏市分局提供的乌苏市2024年环境空气质量数据来分析工程所在区域的环境空气质量现状。本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。乌苏市基本污染物环境质量现状见表3-1。
表3-1 区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（微克每立方米）
	评价标准（微克每立方米）
	占标率/％
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	***
	***
	***
	达标


由表3-1分析可知，乌苏市二氧化硫、二氧化氮年平均质量浓度、PM10、PM2.5、一氧化碳日平均质量评价浓度（第95百分位数）、臭氧8h平均质量评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。故项目所在区域为达标区。
本项目其他污染物为非甲烷总烃与TSP。污染物非甲烷总烃大气环境质量现状数据引用《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》中乌苏第一小学监测数据，监测点位于本项目西侧2km，监测日期为2025年4月17日至24日。污染物TSP大气环境质量现状数据引用新疆奎河农业发展有限公司检测项目监测数据，监测点位位于本项目北侧3.7km，监测日期为2026年4月1日至4日。以上监测点位与本项目距离均小于5km，且监测时间距今未超过3年，监测期后 区域污染源变化不大，数据有效，可引用。具体监测数据如下：
表3-2  其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	检测点位
	污染物
	平均时间
	检测浓度范围
	评价标准
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	***
	非甲烷总烃
	日均值
	***~***μg/m3
	2μg/m3
	***
	0
	达标

	***
	TSP
	日均值
	***~***μg/m3
	300μg/m3
	***
	0
	达标


监测结果表明，TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》中的要求。
2.地表水环境现状调查与评价
本项目生产废水经污水处理站处理后全部回用，不外排，生活污水排入园区污水管网，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级划分，本项目评价等级为三级B。因此，可不开展地表水水环境质量现状调查，仅判断水环境功能区水质达标状况。
根据塔城地区生态环境局乌苏市分局发布的数据，乌苏市水环境质量状况可总结如下：全市主要河流2个监测断面水质均达到或优于Ⅱ类，优良断面比例为100%；1个县级和4个乡镇级集中式生活饮用水水源地水质达标率保持100%。
3.声环境现状调查与评价
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的相关要求，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目不开展声环境质量现状监测及评价。
4.生态环境现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于***，用地范围内无生态环境保护目标，故不开展现状调查。
5.地下水、土壤环境现状调查与评价
本项目根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于***，租赁厂房地面已做防渗处理，不具备土壤、地下水污染途径，故不进行现状调查。
6.电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需开展电磁辐射监测与评价。

	环境保护目标
	1.大气环境保护目标
经调查厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
2.声环境保护目标
项目区周边50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境保护目标
项目区周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。
4.生态环境
本项目位于塔城地区乌苏工业园区北园春片区内，属于产业园区内用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
本项目产生的大气污染物排放执行标准具体详见下表。
表3-3 本项目有组织废气排放标准
	污染源
	污染因子
	有组织排放浓度限值（mg/m3）
	有组织最高允许排放速率（kg/h）
	标准来源

	加弹、塑形工序
	非甲烷总烃
	120
	16
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

	塑形工序
	颗粒物
	120
	1.0
	

	塑形设备天然气燃烧
	颗粒物
	200
	5.0
	颗粒物、烟气黑度参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）SO2、NOx参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

	
	SO2
	550
	3.5
	

	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	/
	

	
	NOx
	240
	1.2
	


表3-4 本项目无组织废气排放标准
	污染源
	污染因子
	有组织最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	加工车间
	非甲烷总烃
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

	
	颗粒物
	1.0
	

	
	SO2
	0.4
	

	
	NOx
	0.12
	

	污水处理站
	硫化氢
	0.32
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	氨气
	4.0
	

	
	臭气浓度
	60（无量纲）
	



2.废水排放标准
项目生活污水排入园区建设的下水管网，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准（GB/T 31962-2015）。
3.噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值要求；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-5 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55




表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	厂界外声环境功能区类别
	执行标准
	标准值dB(A)

	
	
	昼间
	夜间

	3类
	GB12348-2008
	65
	55


4.固体废物控制标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物暂时贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物收集、贮存、运输过程执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）填埋废物入场要求。

	总量
控制
指标
	项目排放的大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NMHC，颗粒物排放量***t/a；二氧化硫排放量***t/a；氮氧化物排放量***t/a；NMHC排放量***t/a。需要塔城地区生态环境局及相关部门统一协调解决。
表3-7  本项目大气污染物排放情况计算表
	类别
	污染物
	排放源
	排放量（t/a）
	总核定排放量（t/a）

	废气
	颗粒物
	塑形烘干
	***t/a
	***t/a

	
	SO2
	烘干
	***t/a
	***t/a

	
	NOx
	烘干
	***t/a
	***t/a

	
	NMHC
	塑形烘干
	***t/a
	***t/a








[bookmark: _Toc27711][bookmark: _Toc4634]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响分析
	1.废气环境影响及保护措施
略
2.废水环境影响及保护措施
略
3.声环境影响及保护措施
略
4.固体废物
略
5.生态环境
略
6.施工期的环境管理
略

	运营期环境影响分析
	1.废气环境影响及保护措施
1.1废气污染源强核算
（1）加弹废气
本项目原料丝本身含有少量油剂，原料丝在上/下热箱中加热定型、加弹上油过程时均会产生油雾，原料丝所含油剂和本项目所用加弹油剂成分均为液态烷烃，因此加弹废气以NMHC表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“2822涤纶纤维制造行业系数手册，涤纶POY制成涤纶DTY的‘牵伸一加捻一卷绕’工艺有机废气的产污系数为411.05克/吨-产品”。本项目加弹使用的原料丝用量为***t/a、加弹油剂用量为***t/a，除去加工产生的一些废丝（约占总丝的***%），则总产量约为***t/a，故本项目加弹过程中NMHC产生量约为***t/a。
本项目设置**台加弹机，加弹废气通过加弹机自带管道收集，收集效率以**%，则加弹NMHC有组织产生量为**t/a、无组织产生量为***t/a。本项目加弹废气采用“静电除油”装置处理，***台加弹机共用一套“静电除油”装置，则项目加弹废气收集后，通过“静电除油”装置处理后经***根***米高排气筒DA***排放。本项目加弹机废气收集系统风机设计风量约为***m3/h，“静电除油”装置对加弹油烟去除效率按***%计。则加弹工序NMHC有组织产生速率为***kg/h，产生浓度为***mg/m3，排放速率为***kg/h，排放浓度为***mg/m3。
（2）塑形并烘干废气和拉幅机直燃装置天然气燃烧废气
1.塑形并烘干废气
塑形工序产生的污染物主要为颗粒物及有机废气。有机废气主要为坯布中的油剂挥发（以非甲烷总烃计），其中非甲烷总烃的产生系数参考《印染行业废气污染物源强估算及治理方法探讨》（李大梅、吴波，资源节约与环保，2019年第10 期：90-91）：通过对南通市10余家印染企业的调研统计数据，定型废气中有机废气的产生量按照坯布量的0.05%～0.15%计算，本次评价取中间值计算，即坯布量的0.1%。塑形颗粒物的产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“1752 化纤织物染整精加工行业系数手册”所列出的产污系数表：定型颗粒物产污系数为604.96克/吨-产品。本项目塑形过程中NMHC产生量约为***t/a，颗粒物产生量约为***t/a。
本项目***套定型拉幅机产生的废气密闭收集后通过一套“水喷淋+除雾+静电除油”装置处理达标后由***根***m高排气筒DA***排放。本项目定型机废气收集系统的风机设计风量约为***m3/h，本项目定型机配套废气收集系统，定型生产过程中定型机全封闭，仅预留产品进、出口通道，定型废气收集效率按98%计，则定型废气有组织颗粒物、NMHC产生量分别为***t/a、***t/a，无组织颗粒物、NMHC产生量分别为***t/a、***t/a，“水喷淋+除雾+静电除油装置”对颗粒物的去除效率按***%计、对NMHC的去除效率按***%计。塑形并烘干废气NMHC有组织产生速率为***kg/h，产生浓度为***mg/m3，排放速率为***kg/h，排放浓度为***mg/m3；颗粒物有组织产生速率为***kg/h，产生浓度为***mg/m3，排放速率为***kg/h，排放浓度为***mg/m3。
2. 烘干直燃装置天然气燃烧废气
本项目定型拉幅机配备天然气直燃装置，直接燃烧天然气产生热量，通过加热新鲜空气用于定型。根据企业提供资料，定型机直燃装置新增天然气年用量约为***万m3/a，天然气燃烧会产生的污染物为颗粒物、SO2、NOx。天然气燃烧废气和定型废气一起收集处理后一起排放。参照根据生态环境部2021年6月11 日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业计算手册“天然气工业炉窑”产污系数，则天然气燃烧废气污染物产生系数和废气源强详见表4-1，天然气直燃装置搭配低氮燃烧装置氮氧化物治理效率可达***%。
表4-1  天然气燃烧废气污染物产生系数表
	原料名称
	污染物指标
	产污系数
	废气产生量（t/a）

	天然气
	颗粒物
	0.000286千克/m3-原料
	***

	
	二氧化硫
	0.000002S千克/m3-原料
	***

	
	氮氧化物
	0.00187千克/m3-原料
	***


注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的行使表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据国家标准《天然气》（GB17820-2018）表1二类天然气质量总硫（以硫计）为≤100mg/m3，则S取=100mg/m3，则二氧化硫的污染物指标为0.0002千克/m3。
（3） [bookmark: _Hlk194405839]污水处理站异味
本项目污水处理工艺主要为物化处理及好氧生化处理，无厌氧处理工序，因此恶臭污染物产生量较小。因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）无H2S、NH；产污系数，故参考《环境影响评价案例分析》（2015年版，环境保护部环境工程评估中心编，中国环境出版社）P326页，每处理1kg的BODs，可产生0.0031kg的NH3和0.00012kg的H2S。本项目建成后经污水处理站处理的BODs总量约为***t/a，由此可计算出NH3产生量为***t/a、H2S产生量为***t/a。采取污水处理设施加盖密封、厂区加强绿化、定期喷洒除臭剂等措施减轻恶臭对周围环境的影响。
本项目运营期废气产生、排放及治理措施一览表见表4-2。
表4-2  废气污染物排放情况汇总表
	产污点（有组织）
	污染物
	产生量
（t/a）
	收集效率（%）
	治理措施
	处理效率（%）
	排放量
（t/a）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	加弹废气
	NMHC
	***
	***
	静电除油+15m排气筒（DA001）
	***
	***
	***
	***

	塑形烘干废气
	颗粒物
	***
	***
	水喷淋+除雾+静电除油+15m排气筒（DA002）
	***
	***
	***
	***

	
	NMHC
	***
	***
	
	***
	***
	***
	***

	烘干燃烧废气
	颗粒物
	***
	***
	
	***
	***
	***
	***

	
	SO2
	***
	***
	
	***
	***
	***
	***

	
	NOx
	***
	***
	
	***
	***
	***
	***

	产污点（无组织）
	污染物
	产生量
（t/a）
	治理措施
	排放量
（t/a）
	排放速率
（kg/h）

	加弹废气
	NMHC
	***
	加强生产管理，提高废气收集效率
	***
	***

	塑形烘干废气
	颗粒物
	***
	
	***
	***

	
	NMHC
	***
	
	***
	***

	烘干燃烧废气
	颗粒物
	***
	
	***
	***

	
	SO2
	***
	
	***
	***

	
	NOx
	***
	
	***
	***

	污水处理站
	NH3
	***
	液体加盖、添加除臭剂、及时清运污泥
	***
	***

	
	H2S
	***
	
	***
	***


由上表可知，经处理，本项目加弹、塑形工序有组织废气NMHC、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值，烘干燃烧有组织废气颗粒物、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）限值，SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值，可以实现达标排放。无组织NMHC、颗粒物、SO2、NOx可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，可以实现达标排放。
1.2废气环保措施可行性分析
略
1.3排污口设置情况及监控计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），制定本项目大气监测计划如下：
表4-3 项目排气口设置及大气污染物监测计划
	污染源类别
	排污口编号及名称
	排放口基本情况
	监测要求

	
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	坐标
	类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	有组织
	排气筒DA***
	***
	***
	***
	***
	一般排放口
	排气筒DA***
	NMHC
	1次/季度

	
	排气筒DA***
	***
	***
	***
	***
	一般排放口
	排气筒DA***
	二氧化硫
	1次/季度

	
	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC
	

	无组织
	厂界
	/
	/
	/
	/
	/
	厂界
	二氧化硫
	1次/季度

	
	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨气
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	硫化氢
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	臭气浓度
	


1.4非正常工况
非正常情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本次评价废气非正常工况排放主要考虑项目废气治理措施出现故障状态下的排放，即去除效率为0的排放。废气非正常工况源强情况见表4-4。
表4-4 废气非正常工况排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单词持续时间（h）
	每年发生频次（次）
	应对措施

	1
	加弹
	加弹阶段NMHC处理设施“静电除油”处理效率下降或故障，处理效率为0。
	NMHC
	***
	***
	1
	1
	立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。

	2
	塑形烘干
	塑形烘干阶段颗粒物处理设施“水喷淋+除雾”处理效率下降或故障，处理效率为0。
	颗粒物
	***
	***
	1
	1
	

	
	
	塑形烘干阶段NMHC处理设施“静电除油”处理效率下降或故障，处理效率为0。
	NMHC
	***
	***
	1
	1
	

	
	
	塑形烘干机颗粒物处理设施“水喷淋+除雾”处理效率下降或故障，处理效率为0。
	颗粒物
	***
	***
	1
	1
	

	
	
	塑形烘干机NOx处理设施“低氮燃烧装置”处理效率下降或故障，处理效率为0。
	NOx
	***
	***
	1
	1
	


为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
（1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
（2）应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
2.废水环境影响及保护措施
2.1废水产生及排放情况
本项目包括生产废水和生活污水，生产废水主要为织造废水和清洗废水，织造产生的废水和清洗废水通过收集后排入厂区自建污水处理站处理后全部回用生产线，生活污水排入园区污水管网至园区污水处理厂。
1.织造废水
本项目采用的喷水织机利用水作为引纬介质通过喷射水流对纬丝产生摩擦牵引力，将固定筒子上的纬丝引入梭口。根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范（HJ471-2020）》及工程案例，本项目喷水织机满负荷运营状况下，单台喷水织机每天平均用水量约为***m3。参考《喷水织机废水处理工艺研究》（上海交大梁海燕），在喷水织造过程中，水量约有***%在喷水引纬中浸润入织物纤维中，约***%随着织造蒸发至空气中，剩余***%作为引纬废水排出。根据前文内容，项目设置喷水织机***台，计算可得织造用水量为***t/d，织造废水产生量为***t/d，损耗量为***t/d，损耗部分定期补充，织造废水经自建污水处理站处理后全部回用于生产，则回用水为***t/d（***t/a）。
水洗机用水：喷水织机工艺后织物进入水洗机水洗，根据建设单位提供数据，单台水洗机每天平均用水量约为***m3，项目设置水洗机***台，计算可得水洗用水量为***t/d，蒸发量估算为总用水量的***%，则水洗废水产生量为***t/d，损耗量为***t/d，损耗部分定期补充，水洗废水经自建污水处理站处理后全部回用于生产，则回用水为***t/d（***t/a）。
本项目综丝人工清洗过程中会产生一定量的清洗废水。据建设单位提供数据，每台喷水织机清洗产生的废水量为***kg/次/台，采用无磷洗衣粉，平均每月清洗***次，年***次，清洗水蒸发损耗约为***%，其余***%形成清洗废水；本项目喷水织机***台，项目清洗用水量为***t/a，产生的综丝清洗废水为***t/a，全年工作日按***天计，平均日产清洗废水***t/d。损耗量为***t/d（***t/a），损耗部分定期补充。清洗废水经自建污水处理站处理后全部回用于生产，则回用水为***t/d（***t/a）。
2.喷淋废水
项目塑形烘干过程产生的废气通过水喷淋进行处理，水喷淋用水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需溢流一部分保证水质，根据同行业经验，水喷淋设备用水量一般按照液气比***L/m3，塑形烘干废气风机风量共为***m3/h（***万m3/a），则水喷淋用水量为***t/a，水喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，约有***%水量被带走，则带走水量为***t/a，另一方面，约5%的水喷淋用水需定期更换，保持水质，则喷淋废水量为***t/a，喷淋废水经自建污水处理站处理后全部回用。
3.生活污水
本项目劳动定员总计***人，不在厂区食宿，年工作***天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）职工生活用水以70L/人·d计，生活用水量约为***m3/d（***m3/a）。本项目生活污水排放量按照用水量的***%计，则生活污水排放量为***m3/d（***m3/a）。
根据《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）及《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ1177-2021）中的相关要求，本项目水质指标主要选取pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总氮、总磷。其中COD、氨氮、总氮、总磷污染因子源强参数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1751化纤织造加工行业系数手册”中化纤织造加工行业系数表，pH值、SS、石油类、BOD5污染因子源强取值参考《喷水织机废水水质分析及回用技术研究进展》（山东省环境保护科学研究设计院山东·济南；岜山集团有限公司山东·淄博，苏颖、孙正、常功法等）及类比采用喷水织造工艺的项目。
项目织造废水源强见下表。
表4-5  本项目织造废水源强参数一览表
	序号
	污染因子
	单位
	污染物浓度
	说明

	1
	PH
	无量纲
	6~9
	类比

	2
	COD
	mg/L
	467.4
	产污系数

	3
	BOD5
	mg/L
	60
	类比

	4
	SS
	mg/L
	100
	类比

	5
	氨氮
	mg/L
	1.6
	产污系数

	6
	石油类
	mg/L
	20
	类比

	7
	总氮
	mg/L
	4.6
	产污系数

	8
	总磷
	mg/L
	0.3
	产污系数


喷淋废水水质指标主要选取COD、SS、石油类。污染因子源强类比采用喷淋处理工艺的纺织项目，喷淋废水源强见下表。
表4-6  本项目喷淋废水源强参数一览表
	序号
	污染因子
	单位
	污染物浓度
	说明

	1
	COD
	mg/L
	500
	类比

	2
	SS
	mg/L
	300
	类比

	3
	石油类
	mg/L
	30
	类比


生活污水水质指标主要选取COD、BOD5、氨氮、SS，生活污水源强见下表。
表4-7  本项目生活污水源强参数一览表
	序号
	污染因子
	单位
	污染物浓度
	说明

	1
	COD
	mg/L
	300
	类比

	2
	BOD5
	mg/L
	150
	类比

	3
	氨氮
	mg/L
	50
	类比

	4
	SS
	mg/L
	200
	类比


表4-8  本项目废水水质产生情况表
	污染源
	污水量（t）
	污染物名称
	产生情况
	拟采取的处理方式
	排放情况
	标准（mg/L）

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	

	纺织废水（回用）
	***
	COD
	467.4
	***
	污水处理站
	***
	***
	80

	
	
	BOD5
	60
	***
	
	***
	***
	20

	
	
	SS
	100
	***
	
	***
	***
	/

	
	
	氨氮
	1.6
	***
	
	***
	***
	/

	
	
	石油类
	20
	***
	
	***
	***
	10

	
	
	总氮
	4.6
	***
	
	***
	***
	/

	
	
	总磷
	0.3
	***
	
	***
	***
	/

	喷淋废水（回用）
	***
	COD
	500
	***
	
	***
	***
	80

	
	
	SS
	300
	***
	
	***
	***
	/

	
	
	石油类
	30
	***
	
	***
	***
	10

	生活污水
	***
	COD
	300
	***
	园区污水管网
	***
	***
	/

	
	
	BOD5
	150
	***
	
	***
	***
	/

	
	
	氨氮
	50
	***
	
	***
	***
	/

	
	
	SS
	200
	***
	
	***
	***
	/


2.2废水治理措施及可行性分析
本项目生活污水排入园区下水管网，生产废水通过自建污水处理站处理后全部回用于生产。
（1） [image: ]本项目污水处理措施可行性分析拟建项目污水处理站设计规模为***m3/d，本项目的生产废水产生量为***m3/d，故污水处理规模可满足本项目的污水处理要求，处理工艺为“格栅+隔油+调节+气浮+混凝沉淀+生物接触氧化”。污水处理站处理工艺符合《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ1177—2021）中可行技术要求。污水处理工艺流程图如下。
图4-1  本项目污水处理工艺流程图
工艺说明：
格栅：生产废水经过格栅初步处理后，收集汇入集水池，废水在此调节水质及水量。工艺设置机械格栅两台，以去除喷水织机废水中的软性纤维物及大颗粒杂质等，以防堵塞水泵、阀门、管道、确保处理设备的正常运行，为系统的长期运行提供了基本保证。机械格栅是一种可以连接自动清除各种形状杂物，达到固液分离目的的装置，是目前国内最为先进的固液筛分设备，它是由一种独特的耙齿装配成一组回转链，在电机减速机的传动下，经链轮传动耙齿进行回转运行，耙齿链的下部浸没于排水沟槽中，与耙齿链按工作方向运行时，每排槽轴齿即把液体中的固态悬浮物质从液体中分离出来。采用该设备具有能耗少，劳动强度低，不需人工看管，可以定期定时或连续工作的优点。废水经机械格栅处理后接入隔油集水池。
隔油：利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除废水中可浮性油类物质。在隔油集水池池中沉淀下来的油及其他杂质，积聚到池底，通过排泥管进入污泥管中。废水则通过水泵进入调节池，进行后续处理。
调节：初步调节废水的pH值，之后进入混凝池。
气浮：织造废水、清洗废水中主要含有悬浮物、短纤维、纤维素和表面油脂，因此设置高效气浮装置主要去除水中的短纤维、胶体、油脂，同时去除废水中的COD。本项目设置高效气浮装置对废水进行处理，以确保废水SS、COD含量达标。气浮是利用释放器产生的微小气泡沾附在污泥颗粒上，使其浮于水面，然后由刮渣机将其带走，达到理想的固液分离效果，同时由于充分的空气进入，可进一步彻底氧化剩余有机物。气浮的工作过程：当废水进入气浮池接触室与溶气水释放器放出微气泡相遇，絮粒与气泡黏附，即在气浮分离室进行渣、水分离，浮渣布于池面，定期刮入排渣槽，流入污泥池，清水由集水槽引出，入沉淀池。其中部分清水则经回流水泵加压进入压力溶气罐，与此同时，空气经射流器进入压力溶气罐，在溶气罐内形成溶气水，溶气水由溶气罐直接压入溶气释放器，供气浮使用，实现固液分离。
混凝沉淀：经过气浮池处理后的废水在混凝池、絮凝池内进一步反应沉淀，结构原理与前一阶段相同。充分反应后的废水在沉淀池内除去絮凝产生的絮状物质。
生物接触氧化：生物接触氧化滤池也被称为淹没式生物滤池。该方法的原理是利用生物膜的作用使污水得到净化。污水通过可调进水堰板进入，滤布采用新型纳米记忆功能纤维材料编织而成，滤布在水压作用下，表面具有的纤维编织毛绒形成有序的倒伏层，形成了过滤精度为10微米的过滤间隙，污染物被毛绒滤布有效截留。滤后水在滤盘内外压力差作用下，经上方的出水管汇集入总出水管排入清水池。其特点在于其高效的节能性和较小的占地面积，此外还具有耐冲击负荷、运行管理方便等优势。
清水池：经过处理后喷水织机的织造废水满足回用水要求后，80%回用于项目喷水织机的织造工段。处理后的清水在清水池内暂存，通过提升泵将处理达标后的回用水提升车间管网，供喷水织机使用。
污泥压滤：污泥先进行压滤处理，将污泥池中含有的大量废水去除，经压滤处理后的污泥含水率在85%左右。
（2）污水处理效果及规模
①处理规模本项目生产废水产生量为***t/d，本次污水处理设施设计处理能力为***t/d。污水处理站有能力接纳本项目生产废水，项目生产废水处理有保证。
②处理效果根据废水方案设计单位提供的工艺参数，本项目厂区污水处理设施各工序处理效果预估如下表。
表4-9  本项目废水污染物处理效率一览表
	类别
	对应工序
	处理工艺
	处理效率
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	石油类
	总氮
	总磷

	生产废水
	织造、清洗、喷淋
	隔油
	%
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	
	
	气浮
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	
	
	混凝沉淀
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	
	
	生物接触氧化
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***


表4-10  本项目生产废水产生及接管情况一览表
	污染源
	污水量（t）
	污染物
	产生浓度（mg/L）
	处理效率（%）
	处理后浓度（mg/L）

	生产废水
	1081435
	COD
	467.4
	***
	***

	
	
	BOD5
	60
	***
	***

	
	
	SS
	100
	***
	***

	
	
	氨氮
	1.6
	***
	***

	
	
	石油类
	20
	***
	***

	
	
	总氮
	4.6
	***
	***

	
	
	总磷
	0.3
	***
	***


[bookmark: _GoBack]由上表可知，织造废水经厂区污水处理设施处理后能达到《喷水织机行业中水回用水质要求》（TJX001-2018）表1中高回用率水质标准要求。（3）污水治理技术可行性根据本行业类别，对照行业已发布的排污许可技术规范《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017），本项目废水治理措施及与可行技术对照情况如下表所示。
表4-11  项目废水治理措施及行业可行技术对照一览表
	废水类别
	污染物项目
	排放去向
	污染物监控位置
	HJ961-2017推荐的可行技术
	项目废水治理措施
	是否属于可行技术

	制造废水、清洗废水、喷淋废水
	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、总氮
	全部回用于生产
	/
	一级处理设施：捞毛机、格栅、中和调节、气浮、混凝、沉淀及其他；二级处理设施：水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法；深度处理设施：活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、臭氧、芬顿氧化、滤池/滤布、离子交换、树脂过滤、膜分离、人工湿地及其他
	格栅+隔油+调节+气浮+混凝沉淀+生物接触氧化
	是



根据上表本项目生产废水主要产生于喷水织造工段、清洗工段，该部分废水进入厂区污水处理站处理达标后全部回用于生产；污水处理工艺为“格栅+隔油+调节+气浮+混凝沉淀+生物接触氧化”，属于《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）中推荐的可行技术。因此本项目拟采取的废水处理设施是可行的。
[bookmark: _Hlk194405972]本项目生活污水进入园区下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂处理。
《乌苏市污水处理厂日处理1.5万m3扩建工程环境影响报告书》于2019年1月21日取得环评批复（新环函〔2019〕100号），于2019年6月30日通过竣工验收（验收意见：乌污水字〔2019〕131号）。根据《乌苏市污水处理厂日处理 1.5 万吨扩建工程环境影响报告书》，污水处理厂污水处理工艺采用“粗格栅→污水提升泵房（潜水排污泵）→细格栅→旋流沉砂池→EBIS 生化池→污水深度处理系统→消毒。出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
本项目生活污水量约为***m3/d，占污水处理厂处理水量的***%，不会对乌苏市污水处理厂污水处理负荷冲击。
3.噪声
3.1噪声源强
本项目噪声污染源主要是喷水织机等机械设备产生的噪声。
表4-12 项目主要设备噪声源情况
	[bookmark: _Hlk187425292]噪声源
	数量（台/套）
	产生强度dB（A）
	降噪措施

	加弹机
	***
	***
	隔声减震、合理布局、关闭门窗、远离厂界

	整并机
	***
	***
	

	自动穿线机
	***
	***
	

	喷水织机
	***
	***
	

	定型拉幅机
	***
	***
	


本项目采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式B1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法和B1.5工业企业噪声计算进行预测。计算公式如下：
1）室内声源等效为室外声源的计算
①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

          
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

                  
式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
③计算室外靠近围护结构处的声压级：

                 
式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
2）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
由于项目预测点靠近等效室外声源，因此不考虑衰减项。
3.2达标情况分析
表4-13  噪声源强调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/(m)
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声压级/dB(A)
	距声源距离/(m)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	生产车间
	加弹机
	/
	***
	1
	厂房隔声、距离减震
	***~
***
	***~
***
	/
	东：***
	东：***
	00:00~
24:00
	20
	东：***
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南：***
	南：***
	
	
	南：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西：***
	西：***
	
	
	西：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北：***
	北：***
	
	
	北：***
	

	
	整并机
	/
	***
	1
	
	***~
***
	***~
***
	/
	东：***
	东：***
	00:00~
24:00
	20
	东：***
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南：***
	南：***
	
	
	南：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西：***
	西：***
	
	
	西：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北：***
	北：***
	
	
	北：***
	

	
	自动穿线机
	/
	***
	1
	
	***~
***
	***~
***
	/
	东：***
	东：***
	00:00~
24:00
	20
	东：***
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南：***
	南：***
	
	
	南：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西：***
	西：***
	
	
	西：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北：***
	北：***
	
	
	北：***
	

	
	喷水织机
	/
	***
	1
	
	***~
***
	***~
***
	/
	东：***
	东：***
	00:00~
24:00
	20
	东：***
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南：***
	南：***
	
	
	南：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西：***
	西：***
	
	
	西：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北：***
	北：***
	
	
	北：***
	

	
	定型拉幅机
	/
	***
	1
	
	***~
***
	***~
***
	/
	东：***
	东：***
	00:00~24:00
	20
	东：***
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南：***
	南：***
	
	
	南：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西：***
	西：***
	
	
	西：***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北：***
	北：***
	
	
	北：***
	


注：①本项目空间相对位置坐标以车间西南角为坐标原点，向东为X轴，向北为Y轴；
②距室内边界距离，考虑最不利情景选取为声源距离厂房边界最近距离。
表4-14  噪声源强到各厂界贡献结果  单位：dB(A)
	噪声源
	厂界贡献值dB(A)
	标准限值dB(A)
	达标性

	
	
	昼间
	夜间
	

	项目区
	东厂界
	***
	65
	55
	达标

	
	南厂界
	***
	
	
	

	
	西厂界
	***
	
	
	

	
	北厂界
	***
	
	
	


从上表的预测结果可以看出，本项目东、南、西、北厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
为进一步降低项目设备运行噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：
（1）在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级接近20dB（A）。
（2）对高噪声设备进行消音、隔音和减振等措施，如在设备与基础之间安装减振器等。
（3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
（4）生产时关闭门窗，通过车间墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。经过以上措施，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围声环境影响较小。
3.3监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下：
表4-15  噪声监测一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	厂界噪声
	厂界
	等效连续A声级
	1次/季度


4.固体废弃物
本项目运营期项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。
（1）生活垃圾
本项目劳动定员***人，按每人每日排放生活垃圾***kg计，年工作天数***天，则生活垃圾产生量约***t/a，集中收集后交由园区环卫部门清运处理。
（2）一般工业固体废物
①废丝：本项目加弹、整经过程会产生废丝，参考《化纤织造加工行业系数手册》中1751化纤制造加工行业系数表，一般固废产污系数为15.40千克/吨-产品，项目产品折合约***t，则废丝产生量约***t/a，废丝由厂区集中收集后外售。
②不合格产品
本项目检验阶段不合格产品占总产品***%，即***t/a，统一收集后定期外售。
（3）危险废物
①废机油
项目生产用机械设备维修养护过程中将产生一定量的废机油，产生量约为***t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）进行鉴别，废机油属于危险废物，危废代码为“HW08 废矿物油与含矿物油废物900-214-08”，废机油采用专用容器集中收集后，集中暂存于危废贮存点中，定期交由有资质单位处理。
②废机油桶
项目废机油桶产生量约为***个/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，编号为HW08，代码为900-249-08，暂存于危废贮存点，定期委托有相应资质单位处理。
③污水处理站污泥：污水处理站运行过程中产生的污泥含油，属于危险废物。参考同类型化纤纺织类项目，每处理万吨废水污泥产生量约为***t。本项目年处理废水***t，污泥产生量约为***t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）中相关内容，“HW08，含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥”属于危险废物，危险废物代码为900-210-08，集中收集在危废贮存点暂存由委托资质单位进行清运处理。
[bookmark: _Hlk194419343]综上所述，项目营运期固废汇总情况见下表。
表4-16 项目固体废物产生及处置情况
	[bookmark: _Hlk187538840]序号
	名称
	来源
	属性
	废物代码
	产生量
	处置措施

	1
	生活垃圾
	员工
	生活垃圾
	900-099-S64
	***t/a
	交由园区环卫部门统一回收处置

	2
	废丝
	加工
	一般固废
	181-001-S14
	***t/a
	统一收集定期外售

	3
	不合格产品
	加工
	一般固废
	900-007-S17
	***t/a
	

	4
	废机油
	加工
	危险废物
	900-214-08
	***t/a
	暂存贮存点交由有资质单位处理

	5
	废机油桶
	加工
	危险废物
	900-249-08
	***个/a
	

	6
	污水处理站污泥
	污水处理
	危险废物
	900-210-08
	***t/a
	集中收集在危废贮存点交由有资质单位清运处置


4.1一般固废影响分析
本项目废丝集中收集定期外售；不合格产品统一收集定期外售；生活垃圾交由环卫部门统一处理。
一般固废暂存区位于一号厂房东侧，面积约20m2，该区域做好防渗处理，使用警戒带与其他区域隔开，固废做到分区放置。
由此可见一般固废对环境不会造成明显影响。
4.1危险废物影响分析
本项目在二号厂房内设置危险废物贮存点，面积约40m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯渗透系数≤10-10cm/s），做到“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求，按规范设置液体收集装置。项目产生废催化剂不在场内暂存，定期更换催化剂时委托有资质的单位将换下来的废催化剂带走处置；废机油储存于专用密闭容器内，废机油桶暂存于危废贮存点，在做好密闭暂存、危废贮存点的防渗措施后，危险废物对环境空气、地表水、地下水、土壤等基本不造成影响。
4.2危险废物环保要求
略
5.地下水、土壤环境影响及保护措施
略
6.生态环境影响分析
本项目位于***，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。
7.环境风险影响分析
7.1风险识别
根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大污染源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质主要为废机油。危险特性见表4-19。
项目主要环境风险为废机油泄漏及突发火灾等。
表 4-19 本项目危险源及其危险特性一览表
	名称
	主要危险特性

	废机油
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。


7.2环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
[image: ]当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目涉及的危险物质名称，贮存量及临界量见下表。
表4-20 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表
	[bookmark: _Hlk194071655]序号
	物质名称
	储存位置
	存储量（t）
	临界量（t）
	q/Q

	1
	废机油
	危废贮存点
	***
	***
	***

	合计
	***


由上表可知，本项目Q=***＜1，项目风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。
7.3环境风险途径
略
7.4环境风险分析
[bookmark: _Hlk194420044][bookmark: _Hlk194420428]略
7.5环境风险防范措施
危废贮存点泄漏防范措施
略
火灾、爆炸事故防范措施
略
废气事故排放风险防范措施
略
7.6环境风险评价结论
本项目环境风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析；通过采取环评报告中提出的风险防范措施，可有效降低事故发生概率，所造成的环境影响较小，对外环境影响可接受。因此，本项目的环境风险可防控。
[bookmark: _Hlk194407185]8.环保投资估算
本项目总投资***万元，环保投资***万元，占总投资的***%。本项目环保工程主要包括废气治理工程、噪声治理工程，




[bookmark: _Toc26335][bookmark: _Toc30010]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	加弹废气；排气筒DA001
	NMHC
	静电除油+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

	
	定型废气；排气筒DA002
	颗粒物
	水喷淋+除雾+静电除油+15m排气筒
	颗粒物、烟气黑度参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）SO2、NOx、NMHC参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	
	

	
	
	NMHC
	
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	采用低噪声设备、合理布局，设置减振垫、厂房隔声，加强维护管理。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目废丝集中收集定期外售；不合格产品统一收集定期外售；生活垃圾交由环卫部门统一处理。废机油、废机油桶、污水处理站污泥暂存危废贮存点交由有资质单位处理。
一般固废暂存区位于一号厂房东侧，面积约20m2，危废贮存点位于二号厂房，面积约40m2。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①根据规范要求分区防渗，采取防渗措施。
②按照固体废物属性，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，在车间内危废暂存场所。
③加强危险物品、危险废物及一般固废的管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	[bookmark: _Toc16708]1.环境管理
略
2.严格落实排污许可证制度
略
[bookmark: _Hlk194406675]3.排放口信息化、规范化
略
4.项目竣工环境保护验收
略
5. 企业环境保护档案制度
略



[bookmark: _Toc8170][bookmark: _Toc6326]六、结论
	项目符合国家产业政策和相关规划，选址可行，通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施及环评提出的整改措施后，根据上述工程分析，施工期和营运期产生的各类污染物均可实现达标排放，固废可得到有效控制，环境风险可控，不会改变区域环境功能区划，对周边环境不会造成明显影响；从环境角度分析，项目建设可行。




































[bookmark: _Toc26113]
[bookmark: _Toc1449][bookmark: _Toc16228]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a

	
	NMHC
	
	
	
	***t/a
	
	***t/a
	***t/a

	一般固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a

	
	废丝
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	***个/a
	/
	***个/a
	***个/a

	[bookmark: _Toc14077]
	污水处理站污泥
	/
	/
	/
	***t/a
	/
	***t/a
	***t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


项目实景图
	略
	略

	厂房北侧
	厂房东侧

	略
	略

	厂房南侧
	厂房西侧
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