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一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区采油四站建设项目

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	*
	联系方式
	*

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，新春公司排10区块内苏1-6驻点西侧

	地理坐标
	*

	建设项目
行业类别
	四十四、房地产业，第97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	6225m2

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	*
	环保投资

（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	*
	施工工期

（月）
	2

	是否开工建设
	☑否
□是：                  

	专项评价设置情况
	生态专项评价，项目区分布有国家二级公益林、地方公益林，起源均为天然林，涉及环境敏感区，设置生态环境影响专项评价

	规划情况
	《中石化新疆新春石油开发有限责任公司“十四五”规划》

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价于2022年11月21日经由新疆维吾尔自治区生态环境厅予以批复，文件名称为《关于〈中石化新疆新春石油开发有限责任公司“十四五”规划环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2022〕244号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	目前新春公司“十五五”规划还未发布，本项目对照“十四五”规划进行分析。根据《中石化新疆新春石油开发有限责任公司“十四五”规划》，要求严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作，开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。

经核查，本项目不涉及生态保护红线，符合区域生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等。报告中对评价范围内的公益林等影响作为重点评价内容，设置了生态环境影响专项评价，并提出了合理、有效的保护措施，确保环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。项目建设符合规划及规划环境影响评价的要求。

根据《关于〈中石化新疆新春石油开发有限责任公司“十四五”规划环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2022〕244号），严格生态环境保护，强化各类污染物防治；针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保各项生态恢复治理要求；加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界；落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化；综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。

本项目严格落实规划环评审查意见中生态保护、污染防治、生态修复、系统治理相关管控要求。项目各类污染物全过程管控，施工期配套扬尘、噪声、施工废水、建筑垃圾治理措施，运营期食堂油烟配套净化装置、生活污水在防渗池储存拉运不外排、生活垃圾分类规范填埋，全方位强化废气、废水、固废、噪声各类污染物防治，满足规划控污要求；项目永久占用国家级公益林、地方公益林，已依规办理林地占用审批手续、足额缴纳林地相关补偿费用，落实林地占补平衡，施工阶段严格划定红线扰动范围，严控占地，配备专项生态保护资金，因地制宜开展荒漠区域生态恢复治理，防范油气配套班站建设带来的生态扰动，保障区域防风固沙、生物多样性维护核心生态功能不退化；项目遵循节约优先、保护优先、自然恢复为主原则，班站集约布局、用地紧凑，最大限度减少公益林占用规模，统筹区域荒漠、灌木林地保护，不触碰生态保护红线，距离艾比湖流域生态保护红线约19km，同时项目设生态影响专项评价，针对公益林、荒漠植被、保护动植物制定全过程管控措施，落实山水林田湖草沙系统治理思路，维护区域生态安全，符合规划环评审查意见各项管控要求。



	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类。因此，本项目符合国家产业政策。
与《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）符合性分析

表1-1本项目与《国家级公益林管理办法》符合性分析一览表

序号

文件要求

本项目

符合性

1

严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。

经审核审批同意使用的国家级公益林地，可按照本办法第十八条、第十九条的规定实行占补平衡，并按本办法第二十三条的规定报告主管部门。
本项目为中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区采油四站建设项目，在油田排10西区块建一座班站，供油区工作人员日常生活使用。建设单位已按要求办理林地征占用手续。并按规定向林地主管部门缴纳林地补偿费用以实现占补平衡。
符合
2
一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。
本项目不涉及一级国家级公益林
符合

综上，本项目建设符合《国家级公益林管理办法》的相关要求。
与《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国森林法>办法》符合性分析

表1-2 本项目与森林法符合性分析一览表

序号
文件要求
本项目
符合性
1
进行勘查、开采矿藏和各项建设工程，必须占用或者征收、征用林地的，应当向县级以上人民政府林业主管部门提出申请。占用、征收、征用州（地、市）、县（市）或者自治区林业主管部门直接管理的林地的，向管理该林地的林业主管部门提出申请，并按照森林、土地管理的法律法规规定办理有关手续

建设单位已按要求在自治区林草局办理《使用林地审核同意书》（新林资许准（塔）〔2025〕062号）

符合
2
经批准占用或者征收、征用林地的单位，应当向县级以上人民政府林业主管部门交纳森林植被恢复费，向被占林地的所有者或者经营者支付林地补偿费、林木补偿费和安置补助费

建设单位已按要求办理林地征占用手续。并按规定向林地主管部门缴纳林地补偿费

符合
3
架设输电线路、通讯线路、旅游索道、铺设管道和修（扩）建道路应当避开林木。确实无法避开的，需采伐整条林带或者整片林木的，建设单位应当事先向州（地、市）林业主管部门提出申请，需零星采伐林木的，向县（市）林业主管部门提出申请，经批准依法办理采伐手续后实施采伐，并对林木所有者给予经济补偿

本项目不涉及
符合

4
临时占用林地的，应当由临时占用林地的单位和个人与具有林地使用权的单位和个人签订临时用地协议，并经县级以上人民政府林业主管部门按审批权限批准，向县级以上人民政府林业主管部门交纳植被恢复费。确需砍伐林木的，除依法办理采伐手续外，应向被占林地的所有者或者经营者支付林木补偿费

本项目均为永久用地，建设单位按规定向林地主管部门缴纳林地补偿费
符合

5
禁止在封育期内放牧、砍柴、采挖药材、使用易损伤幼苗的机具割草以及进行其他不利于森林自然恢复的活动。封育期满，要及时解除封禁，并予以公告

本项目不涉及封育区和封育期
符合

6
25度以上的坡地应当用于植树种草，禁止开垦。对已开垦25度以上的坡地由当地人民政府依法限期退耕，种植林、草。对风蚀、沙化、水土流失严重的耕地、放牧草场，应当按照当地人民政府制定的规划，逐步退耕还林、还草或者休牧

本项目所在区域为平原区，均在25度以下
符合
综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国森林法>办法》的相关要求。

与《建设项目使用林地审核审批管理办法》符合性分析

本项目为油田配套基层采油班站综合用房建设项目，永久占用国有灌木林地0.6225hm²，含II级保护林地（国家级二级公益林）0.4911hm²、III级保护林地（地方公益林）0.1314hm²。项目遵循“不占或少占林地”原则，选址集约紧凑，优化平面布局最大限度压缩林地占用规模，无化整为零拆分报批行为，符合节约集约用地、总量定额管控要求；其次，项目仅占用II、III级保护林地，未涉及一级国家级公益林，符合《办法》中油气配套民生项目可使用II级及以下保护林地、严禁占用一级国家级公益林的条款规定；三是建设单位已依法向自治区林草局申请并取得《使用林地审核同意书》（新林资许准（塔）〔2025〕062号），按标准足额缴纳森林植被恢复费、林地及林木补偿费用，落实林地占补平衡，同步配备生态保护专项资金；四是项目用地全部为永久建设用地，施工临时设施全部布置在征地红线内，不额外扩占林地；五是施工阶段严格限定扰动边界，杜绝超范围破坏公益林、荒漠植被，完工后对扰动区域开展生态修复，降低林地占用带来的长期生态影响。

综上，本项目从选址布局、林地保护等级选用、审批手续办理、补偿及生态修复角度，均符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》管控要求。

与《新疆维吾尔自治区平原天然林保护条例》符合性分析

本项目为油田配套基层采油班站综合用房建设项目，永久占用平原天然灌木林地0.6225hm²，林地为国家级二级公益林、地方公益林（天然防风固沙梭梭林）。条例明确严格控制占用国家级、自治区级公益林类平原天然林，仅重点建设项目确需占用方可依规办理手续。本项目属于油田一线职工保障配套用房，选址阶段集约优化布局，最大限度压缩林地占用规模，不存在随意侵占、扩大占地范围行为；其次，建设单位依规在自治区林草局依法取得《使用林地审核同意书》（新林资许准（塔）〔2025〕062号），足额缴纳林地补偿费、森林植被恢复费，落实林地占补平衡，配备生态专项资金，满足条例占用林地补偿与植被恢复要求；三是施工过程中严格限定在征地红线内开展作业，不超范围碾压、损毁周边平原天然梭梭林，严禁施工人员在公益林封育区内砍柴、采挖药材、惊扰野生动物，施工结束后对临时扰动区域平整修复，采取适生荒漠植被补植措施，降低对平原天然林防风固沙生态功能的扰动；四是项目运营期无废水、固废外排，配套防渗污水池、垃圾收集设施，杜绝污染物渗漏、扩散污染周边天然林地土壤与植被，同步设置生态保护警示牌，常态化开展员工平原天然林保护宣教，落实条例平原天然林管护、生态修复、污染防控等条款。因此，项目建设符合条例管控要求。

与《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》于2024年7月由塔城地区行政公署完成批复。市域整体定位为国家级城市化地区；细分12个城市化乡镇、5个农产品主产区乡镇、5个重点生态功能区乡镇，白杨沟镇、四棵树镇划为能源资源富集区；全域统一划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹“三生空间”布局（生产集约高效、生活宜居适度、生态山清水秀）；重点布局乌苏啤酒、优质棉花农牧产业、合成生物、装备制造、物流商贸、天山文旅六大板块；联动克拉玛依、奎屯、胡杨河协同发展产业集群；构建空铁公多式联运区域物流枢纽，强化南北疆中转集散功能。

本项目属房地产业，在油区内排10西区块建一座班站，供油区工作人员日常生活使用。项目不涉及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，符合区域国土空间总体规划要求。
与生态保护红线相关要求的符合性分析

本项目位于排10西区内，所在区域行政区划隶属于塔城地区乌苏市。根据核查，项目距离生态保护红线约19km，红线名称为“艾比湖流域生物多样性维护与防风固沙生态保护红线区”。本项目各项工程内容均不占用生态保护红线。

生态环境分区管控单元符合性分析

本项目位于塔城地区乌苏市。根据《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）的通知》（塔行办发〔2024〕38号），本项目位于乌苏市重点管控单元03（ZH65420220003）内。
本项目与生态环境分区管控单元符合性分析如下：

表1-3  本项目与环境管控单元符合性分析一览表

单元编码

单元名称

所属区县

管控单元分类

面积

*
乌苏市重点管控单元03

塔城地区乌苏市

地下水超采区
7.204km2
维度

管控要求

本项目

符合性

空间布局约束
建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。

永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让外，其他任何建设不得占用。

超采区内禁止审批农业生产及服务业新增取用地下水，在地下水限采区开采地下水应符合县级以上人民政府水行政主管部门制定和下达的年度开采计划，合理调度地表水、地下水，从严控制取水总量，严格对每眼机电井进行管理，对超采严重区域实施关停封填机井，不得擅自扩大地下水开采，以实现采补平衡。

本项目不涉及养殖业。

本项目不涉及永久基本农田。
本项目不涉及取用地下水。
符合
污染物排放管控
排污企业一般管控要求：满足总量控制、排污许可、排放标准等相关管理制度要求。

农业面源和生活污染源一般管控要求：因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

本项目为中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区采油四站建设项目，在油区内排10西区块建一座班站，供油区工作人员日常生活使用。不涉及总量控制、排污许可。

本项目生活垃圾、生活污水合规处置，不得外排。
符合
环境风险防控
涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流，按照“一河一策一图”环境应急响应方案实施应急演练，视情加强闸坝、应急池、物资库等工程建设。

塔城地区行政公署和各县市人民政府有关部门应当制定水污染事故、饮用水安全突发事件、城乡供水突发事件等相关应急预案，并定期进行演练，加强应急物资储备，依法做好突发事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件的，饮用水供水单位应当及时采取应急处理措施，向塔城地区行政公署、所在地县（市、区）人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当采取启用备用水源等措施，保障供水安全。

实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。

健全地区医疗废弃物分类收集转运体系，实施现有医疗废物集中处置设施扩能提质改造，加快推进县（市）级医疗废物集中收集和处置设施体系建设以及城市医疗废物集中处置设施应急备用能力建设，推动医疗废物集中处置设施收集范围覆盖城、乡，实现城市、乡（镇）、农村地区医疗废物安全收集处置全覆盖。针对不具备集中处置条件的医疗卫生机构，应配套自建符合要求的医疗废物处置设施。鼓励发展移动式医疗废物处置设施，为偏远乡（镇）、牧业村（队）提供就地处置服务。根据自治区统一部署，建立兵地医疗废物协同应急处置机制，保障突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处置能力。坚持医疗废物收集处置调度制度，持续强化医疗废物收集转运处置环境监管，确保医疗废物得到及时有效收集，转运和处置。完善地区医疗废物集中处置应急预案，满足突发情况下医疗废物应急处置需要。

本项目不涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流。

本项目纳入《中石化新疆新春石油开发有限责任公司突发环境事件应急预案》（备案编号：654200-2023-056-L），定期开展应急演练、培训，油区内按要求储备应急物资。
本项目不涉及农用地土壤镉等重金属污染源。
本项目不涉及医疗废弃物。
符合
资源利用效率
至2025年塔城地区超采区地下水位年均下降速率控制在0.67m/a左右，至2030年超采区全部实现地下水采补平衡，地下水位下降速率控制在0.2m/a，至2035年，塔城地区超采区全域保持地下水采补平衡或补大于采，地下水水位逐渐恢复，水位恢复速率在0.1m/a以上。

积极落实引调水工程，增加可利用地表水，提高水资源利用效率，增加再生水回用规模，对无法保证水源的耕地推行轮作休耕制度，节约利用水资源。

结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度，提高农业用水效率。塔城地区2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68，塔城地区2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.66、0.69。

本项目不涉及取用地下水资源。

本项目不涉及引调水工程。
本项目不涉及农田灌溉水。
符合
综上，本项目建设符合所在区域生态环境分区管控的要求。




二、建设内容

	地理位置
	项目所在区域行政区划隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，新春公司排10区块内，距离乌苏市市区约54km，距离生态保护红线约19km。

	项目组成及规模
	项目由来
新春公司采油管理一区下辖春风油田排601区块、排641区块、排691区块、排614区块、排6区块、排604-1区块以及春光油田排10西区块。排10西区块地处戈壁荒漠，距离采油管理区驻地80余公里，距离125团35公里，为一区最偏远班站。为整体提升一线员工工作生活条件，推进绿色、环保、低碳、高效、智慧的基层班站建设，新春公司遵循集中集约、资源共享思路，坚持问题导向、需求导向，选取采油管理一区采油四站为年度基层班站示范工程。经过现场实地勘察、统筹设计、充分对接、深度优化，形成“中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区采油四站建设项目”建设方案。
项目概况

项目名称：中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区采油四站建设项目

建设单位：中石化新疆新春石油开发有限责任公司

建设性质：新建
项目内容及规模

本项目在排10西区块苏1-6驻点西侧新建管理一区采油四站综合用房，新征用地6225平方米。站址靠近生产主干道，按功能统筹优化，分为办公生活区、配套区。新建综合用房及库房，砌体结构，建筑面积696平方米，满足办公、会议、就餐、住宿、车库及库房等基本功能需求。常驻人员约27人。

项目组成

本项目组成基本情况详见下表：
表2-1  本项目基本情况一览表

工程类别
项目名称
工程内容
主体工程
管理一区采油四站

办公生活区

新建综合用房，一层砌体结构，作为管理一区采油四站办公、会议、住宿使用。设置办公室2间，会议室1间，3人间宿舍10间，同时设置活动室1间（含健康角），厨房1间，餐厅1间，卫生间1间，淋浴室1间

配套区

一层砌体结构，新建库房1间，水箱间1间，车库2间，规划停车位8个，新建沥青混凝土场地，完善水电暖配套系统，透空围墙乳胶漆粉刷

公用工程
给水
供水工程由水罐车拉运，新建水箱容积为20m3，生活用水配送频率为7天
排水
室外污水管道公称直径200，长度约50m，管线材质为双壁波纹管；配套5处预制装配式钢筋混凝土污水检查井1000mm；在室外设置20m3地下钢筋混凝土污水池1座
采暖供热
采暖方式选用电采暖，电暖气制热量1500W，22套
供电
新建室外动力柜，引接已建变压器，该柱上变压器由160KVA增容至315KVA
通信监控
紧邻的苏1-6驻点内有网络线缆，作为本项目的通信接口；新建手孔井、埋地敷设室外通信管道至苏1-6驻点，室外新建4处监控摄像头
消防
配备手提式干粉灭火器等
环保工程
废气
施工期：施工扬尘采取进出车辆减速慢行、物料苫盖等措施，施工车辆定期维护以减少废气产生；
运营期：油烟废气经离心式油烟净化机收集处理后排放；
废水
施工期：施工废水在沉淀池处理后上清液循环使用或用于洒水降尘，不外排，底泥回填；
施工期生活污水依托周边团部或连队现有排水设施；
运营期：在室外设置地下钢筋混凝土防渗污水池1座，污水池容积与生活水箱容积相同为20m3，由吸污车定期拉运处置，拉运频率约为7天；
固体废物
施工期：做到土方平衡，不弃土；施工废弃材料优先考虑回收利用，不能回收利用的送至胡杨河经济技术开发区一般固体废物填埋场处置；
运营期：生活垃圾集中收集后依托128团生活垃圾填埋场进行安全填埋；
噪声
施工期：合理安排施工时间；加强机械管理，避免高噪声源持续排放；

运营期：优化平面布置，加强绿化，空调、水泵等噪声源采取减振措施；
生态
全周期：严格控制项目占地范围，施工临时设施布置在用地红线内，减少对项目周边公益林的扰动；
主体工程

建筑专业方案

新建综合用房采用倒“U”型布局，防风沙，空间利用率高，良好的景观视野，适应寒冷地区。立面颜色采用油田统一标准设计，浅黄色（色号：1-0211）真石漆墙面为主，中灰为辅（色号：2-1443）；门窗色调与外墙相辅相成；灰色瓦屋面。

办公室3.6m×5.7m/间，会议室7.2m×5.7m/间，宿舍3.6m×5.7m/间，活动室（含健康角）3.6m×7.5m/间，厨房4.8m×5.7m/间，餐厅6m×5.7m/间，卫生间3.6m×5.7m/间，淋浴室3.6m×5.7m/间。库房3.6m×5.7m/间，水箱间3.6m×5.7m/间，车库3.6m×5.7m/间。走廊分别为1.8m、2.1m。建筑层高3.3m，室内外高差0.3m。

（1）单体建筑

新建综合用房，面砖地面、面砖踢脚、竹木纤维板墙裙、乳胶漆墙面、乳胶漆顶棚、门采用钢制防盗门、窗户采用断桥隔热铝合金玻璃窗（带金刚网纱扇）、水泥砂浆台阶、外墙保温刷乳胶漆，其中卫生间、淋浴间及厨房墙面为面砖，硅钙板吊顶，水泥瓦卷材防水坡屋面。

车库、库房，砌体结构，室内地面为水泥砂浆地面，外墙刷乳胶漆。

（2）室外配套

新建沥青混凝土场地，配套停车位；新建围墙乳胶漆粉刷；绿化采用耐寒冷、抗干旱的树木。

结构专业方案

①结构形式及材料

结构形式：砌体结构，标高0.000以上墙体采用MU10烧结煤矸石砖，M5.0混合砂浆砌筑；外墙厚370mm，内墙厚240mm；

基础形式：条形基础，采用C30混凝土现浇，基础埋深暂定1.8m；标高0.000以下墙体采用MU15烧结煤矸石砖，M10水泥砂浆砌筑；

屋面形式：斜屋顶，采用C30钢筋混凝土现浇；

抗震构造：建筑四角、大房间内外墙交接处、较大洞口两侧、隔12米或单元横墙与外纵墙交接处设置构造柱，基础及屋盖处各设置圈梁一道，均采用C30钢筋混凝土浇筑。

②建筑结构的安全等级

建筑结构的安全等级：二级；

结构重要性系数：1.0；

主体设计工作年限：50年；

建筑抗震设防类别：丙类。

③自然条件

基本风压：wo=1.00KN/m²；地面粗糙类别：A类；

基本雪压：So=0.50KN/m²；

抗震设防有关参数：该项目位于塔城地区乌苏市，地震设防烈度8度，地震加速度设计值0.20g，地震设计分组为第三组。

公用工程

给排水专业方案

1）单体建筑

卫生间及淋浴间配套卫生洁具及给水排水管线，冷热水管线均采用PPR塑料给水管，电热熔连接；排水管线采用PVC-U型塑料排水管，承插粘接。

生活用水由水罐车配送。由水罐车将生活用水配送至新建成品装配式不锈钢水箱内，经新建变频供水泵提升压力后供应卫生间及淋浴间生活用水。

新建水箱容积为20m3，生活用水配送频率为7天。

2）室外配套
①室外供水

室外供水由建筑物内水箱间及生活变频供水泵联合供给，本次设计水箱间贴临室内卫生间及淋浴间，故室外不再铺设室外供水管道。

②室外污水

本项目卫生间、厨房等生活排水系统中室内为污水、废水合流制，室外为雨污分流制。项目区因地处偏远无可排出的污水主管线，在室外设置地下钢筋混凝土污水池1座，由吸污车定期拉运排外，拉运频率为7天，污水池容积与生活水箱容积相同为20m3。同时厨房室外设置隔油池，含油污水经隔油后排入污水池。
室外污水管道公称直径200，长度约50m，管线材质为双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m，管道连接采用U型橡胶圈接口，基础采用150厚碎石垫层、铺50mm粗砂并且管沟用粗砂回填至管顶50mm，管沟宽度为管径D+600mm。配套5处预制装配式钢筋混凝土污水检查井1000mm。

采暖供热专业方案

项目区附近无供暖热源，采暖方式选用电采暖。

电暖气的供热量根据房间冬季设计温度进行选型，在房间及走道内均设置电暖器进行采暖。电暖气制热量1500W，数量为22套。
电力专业方案

1）单体建筑
办公室、会议室、活动室、宿舍内设置照明灯具、插座；

厨房、卫生间、淋浴间内设置专用防水灯具、防水插座；

车库设置照明灯具、电动三轮车充电插座；

走廊设置应急照明及疏散指示系统；

2）室外配套

电源：项目区附近有160KVA柱上变压器一台，下方设有室外动力配电柜，可为新建班站提供电源，柱上变压器需增容至315KVA。

室外新建动力配电柜，其电源电缆引自变压器下方室外动力配电柜。

通信监控专业方案

项目区紧邻的苏1-6驻点内有网络线缆，作为本项目的通信接口。监控信号通过网络电缆引至本项目监控主机，其他班站的监控信号通过手机无线传输至监控机柜。

新建手孔井、埋地敷设室外通信管道。通信电缆经过手孔井之间的室外通信管道敷设至本项目通信机柜。

会议室设置通信机柜，其通信电缆引自新址紧邻地磅化验室的通信接口，办公室、会议室及宿舍的网络插座的通信线缆均由通信机柜配出，沿走廊电缆桥架、房间内暗敷的金属管敷设至各网络插座。会议室设置监控主机，室外新建4处监控摄像头的监控信号传至该监控主机。

临时工程

临时工程均布设在项目用地红线范围内。项目区不设置混凝土拌和站、预制场、取土场等临时工程，均采用商品料。

施工人员临时生活区

本项目施工人员临时生活区依托项目附近民房进行租住，距离较近的为乌苏市石桥乡铁架子牧民新村，距离约7.3km。区域各项基础市政设施完善，均可依托，同时人员随施工结束而撤离，对周围环境影响较小。

施工道路

依托现有油田内部道路。

施工用水用电

施工用水用电考虑永临结合，用水由水罐车定期拉运，用电依托项目区附近已建160KVA柱上变压器。



	总平面及现场布置
	工程总平面布置

采油四站征地面积6225平方米，按功能统筹优化，分为办公生活区、配套区。其中：

办公生活区

新建综合用房，作为该站办公、会议、住宿使用。设置办公室2间，会议室1间，3人间宿舍10间，同时设置活动室1间（含健康角），厨房1间，餐厅1间，卫生间1间，淋浴室1间

配套区

新建库房1间，水箱间1间，车库2间，规划停车位8个，新建沥青混凝土场地，完善水电暖配套系统，透空围墙乳胶漆粉刷。



	施工方案
	施工工艺

本项目为新建管理一区采油四站综合用房基础设施项目，项目建成后为新春公司管理一区油田工作人员提供办公、生活用房，无生产性项目。污染影响时段主要为施工期和运营期。

施工期

1）施工期生产工艺流程：

本项目施工期工艺流程图及产污过程图见上图。

2）施工期工艺流程简述：

①基础工程：场地平整后，需要进行办公生活用房、附属用房及停车位基础工程施工建设。该过程产生的主要污染物有扬尘、建筑垃圾、施工废水和设备噪声等。

②主体工程：基础工程完成后需要按照设计方案对本项目上层建筑进行施工建设。该过程产生的主要污染物有扬尘、建筑垃圾、施工废水和设备噪声等。

③装饰工程：上层建筑完成后需要对外墙进行装饰。该过程产生的主要污染物有扬尘、建筑垃圾、施工废水和设备噪声等。

④设备安装：主要包括设备安装、工程给排水、供配电、采暖、通信系统等配套设施工序。该过程产生的主要污染物有扬尘、建筑垃圾、施工废水和设备噪声等。

⑤工程验收：在以上施工建设都已完成的前提下，建设单位组织工程竣工验收。

运营期

1）废气

运营阶段大气的主要污染源为食堂油烟废气。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，本项目常驻人员约27人，则油烟产生量约为0.023kg/d。油烟废气经抽烟机收集净化后排放，参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），油烟去除效率按60%计，则油烟废气排放量约0.01kg/d。

2）废水

运营期产生的废水主要为生活污水，运营期常驻人员约27人，用水指标按100L/d·人计，则用水量约2.7m3/d。按用水定额的80%核实产污，则生活污水产生量约为2.16m3/d。项目在室外设置20m3地下钢筋混凝土污水池1座，由吸污车定期拉运处置，拉运频率约为7天，满足项目排污需求。

3）噪声

噪声主要来自配套公共设备噪声及常驻人员生活噪声。采用类比调查法确定其声源强度，详见下表：

表2-3  运营期噪声级一览表

名称
平均声级（dB）
备注
设备噪声
73~77
公用设施间
生活噪声

45~60

室内

4）固体废物

项目建成运营后，主要固体废物为生活垃圾。本项目运营期常驻人员约27人，垃圾产生量以1.2kg/人·d计，则项目产生的生活垃圾总量约0.032t/d，集中收集后依托128团生活垃圾填埋场进行安全填埋，不会对周围环境产生不利影响。

建设周期和劳动定员

建设周期及施工时序：计划2026年8月开工，建设周期约2个月，施工人数40人，2026年10月竣工，入冬前人员入驻投入运行。

运营期常驻人员约27人。

环境影响因素及工程污染源分析

本项目主要污染源及污染物概况见下表：

表2-2  本项目主要污染源及污染物概况

评价期
污染因子
污染工序
污染物名称
污染源特征
施工期
废气
汽车尾气
NOx、CO、NMHC
移动源
场地平整、物料运输、物料存放等
扬尘
面源
废水
施工、车辆冲洗、施工人员生活污水
CODcr、BOD5、SS和NH3-N
固定源
噪声
施工人员
等效连续A声级
点源
车辆行驶

等效连续A声级

移动源

固体废物
项目基础建设、装饰
一般固体废物、生活垃圾
固定源
运营期
废气
厨房油烟
油烟
固定源
废水
生活污水
CODcr、BOD5、SS和NH3-N
固定源
噪声
配套公共设备噪声及常驻人员生活噪声
等效连续A声级
点源
固体废物
驻地人员生活办公
生活垃圾
固定源


	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	新疆维吾尔自治区主体功能区规划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。

本项目建设地点位于新疆塔城地区乌苏市，新春公司排10区块内苏1-6驻点西侧，属于自治区级重点开发区。

本项目属于房地产开发项目，为油区工作人员建设班站内办公、生活综合用房，不属于大规模、高强度城镇化工业化开发，项目对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰。项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

生态环境现状调查

本项目所在区域行政区划隶属于塔城地区乌苏市，根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标如下：

表3-1工程所在区域生态功能区情况

生态区

Ⅱ.准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

生态亚区

II2准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区

生态功能区

19.乌苏-甘家湖梭梭林保护与沙漠化控制生态功能区

主要生态服务功能

沙漠化控制、生物多样性维护

主要生态环境问题

滥挖甘草和肉苁蓉等药用植物、奎屯河下游断流、荒漠化加剧

主要生态敏感因子、敏感程度

生物多样性及其生境高度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

主要保护目标

保护梭梭林及药用植物、保护沙漠植被、保护野生动物、防止荒漠化加剧

主要保护措施

禁止樵采、植被实行自然封育保护、加强保护区建设与管理

适宜发展方向

加强国家级甘家湖梭梭林自然保护区建设，草地禁牧

项目区位于准噶尔盆地西部荒漠-绿洲过渡带，平均海拔303m。项目建设区域为新春公司排10区块内苏1-6驻点旁一处未利用地，新增占地面积6225m2，地表植被类型主要为梭梭荒漠，野生动植物种类相对较少，保护动物较为罕见。项目区土地利用现状为灌木林地，优势种为梭梭、琵琶柴等，土壤以风沙土为主。周边5km范围内无常年天然地表水分布。区域内无大型野生动物出没。详见本报告生态环境影响专项评价。

大气环境质量现状评价

本项目位于塔城地区乌苏市。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）中6.2.1.1要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本评价采用新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《2025年12月和1-12月重点区域空气质量状况及排名》中的乌苏市数据。

项目所在地PM10、PM2.5两项基本污染物年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，区域为环境空气质量达不标区。超标原因主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。

地表水环境质量现状调查与评价

本项目周边无地表水，项目不涉及天然地表水体、不与地表水体产生水力联系，因此，可不对地表水环境进行评价。

地下水环境质量现状调查与评价

本项目属于房地产开发活动，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。

声环境质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，项目固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目周围50米范围内无声环境敏感点，因此项目不进行声环境现状调查。
土壤环境质量现状评价

本项目属于房地产开发活动，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，房地产开发属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境质量现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。

	生态环境保护目标
	根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态保护目标主要为重要物种等，同时按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》将项目周边公益林、荒漠植被生物群落等环境敏感点列入生态保护目标。具体见下表：

表3-3   本项目生态环境保护目标一览表

环境要素

生态保护目标

相对位置/环保目标特征

环境保护要求

生态环境

重要物种

评价区域内黑果枸杞（Lycium ruthenicum）、肉苁蓉（Cistanche deserticola）、黑鸢（Milvus korschun）、红隼（Faloco tinnunculus）等保护动植物及其生境等
黑果枸杞、肉苁蓉为国家二级保护植物，黑鸢、红隼为国家二级保护动物。
对重要物种会同林草部门采取相应保护措施、严禁猎杀野生动物

其他环境保护目标

公益林
根据《使用林地审核同意书》（新林资许准（塔）〔2025〕062号），项目永久使用塔城地区乌苏市林地0.6225公顷，使用林地地类为灌木林地，林地权属为国有林地，林地保护等级包括II级保护林地0.4911公顷，III级保护林地0.1314公顷，森林类别包括国家级二级公益林地0.4911公顷，地方公益林地0.1314公顷，林地类型为防护林林地，林种为防风固沙林，起源为天然林，使用林地范围内优势树种为梭梭
严格控制工程占地，临时设施不得占用一级林地；建设单位须按照有关规定办理建设用地审批手续；做好生态保护工作，采取有效措施，加强施工管理，严禁超范围使用林地，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾；塔城地区林业和草原主管部门、乌苏市林业和草原主管部门对项目使用林地情况进行监督
荒漠植被生物群落

工程区周边梭梭、琵琶柴等荒漠植被生物群落及其生境等

严格控制工程占地，严禁随意破坏荒漠植被及其生境；严禁施工车辆、人员追赶、碾压野生动物，禁止损毁野生动物巢穴，施工过程中尽量避免或减少对项目区及周边野生动植物生境的影响


	评价

标准
	环境质量标准
大气环境

环境空气质量评价中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。

表3-4环境空气质量标准

序号
污染物
浓度限值（μg/m3）
标准来源
1
SO2
年平均
60
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值
24小时平均
150
1小时平均
500
2
NO2
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
3
PM10
年平均
60
24小时平均
120
4
PM2.5
年平均
30
24小时平均
60
5
CO
24小时平均
4000
1小时平均
10000
6
O3
日最大8小时平均
160
1小时平均
200
声环境

项目所在区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。

表3-5    声环境评价执行标准    单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
备注
2类
60
50
GB3096-2008
污染物排放标准
噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

表3-6   建筑施工场界噪声排放限值
类别
昼间
夜间
噪声级/dB（A）
70
55
废气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，标准限值见下表：

表3-7    大气污染物综合排放标准
序号

污染物名称

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
时段

1

颗粒物
1.0
施工期

2
非甲烷总烃
4.0
运营期食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。
废水

施工废水在沉淀池处理后上清液循环使用或用于洒水降尘，不外排，底泥回填，不外排。施工期生活污水依托周边团部或连队现有排水设施。

固体废物

施工期固废执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）、《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）有关要求。

运营期一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB6889-2008）。


	其他
	本项目采用电采暖，废水合规处置不外排，不新增污染物总量指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
评价区域内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等法定生态保护区域，也没有重要物种的天然集中分布区、栖息地等重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目对生态环境的影响主要来自施工期占地的影响，本项目永久占地面积0.6225hm2，均为塔城地区乌苏市国有林地，使用林地地类为灌木林地，林地权属为国有林地，林地保护等级包括II级保护林地0.4911hm2，III级保护林地0.1314hm2，森林类别包括国家级二级公益林地0.4911hm2，地方公益林地0.1314hm2，林地类型为防护林林地，林种为防风固沙林，起源为天然林，使用林地范围内优势树种为梭梭。建设单位依规办理林地占用审批手续、足额缴纳森林植被恢复费、林地及林木补偿费用，落实林地占补平衡，施工阶段严格划定红线扰动范围，严控占地，配备专项生态保护资金，因地制宜开展荒漠区域生态恢复治理，防范油气配套班站建设带来的生态扰动，保障区域防风固沙、生物多样性维护核心生态功能不退化。总体上看本项目建设对生态环境影响较小。

详见本报告生态环境影响专项评价。

施工期声环境影响分析
在施工阶段，随着工程的进展和工序的更替，会使用不同的施工机械和施工方法。施工期噪声污染源主要为各类机械设备工作产生的噪声，运输车辆产生的交通噪声等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）并参照同类型项目施工场地噪声值。显示，各类机械施工的噪声级相对较大，加之人为噪声及其它施工噪声，将对周围声环境产生一定的影响。

施工期大气环境影响分析
本项目施工期原辅材料主要为水泥、碎石、砂、生石灰、水等。项目产生的主要环境空气污染来自施工作业产生的施工扬尘及运输车辆尾气。

（1）施工扬尘

施工期平整土地、挖填方、铺浇地面，材料运输、装卸等环节都有扬尘发生，污染因子主要为TSP。

在项目施工过程中，泥土通常堆放在施工现场，粉状物料装卸、运输、搅拌有一定量的粉尘散逸到周围大气中；物料堆放期间，由于风吹等引起的扬尘污染，尤其是风速较大时或装卸、车辆行驶较快的情况下，粉尘的影响较大。

（2）汽车尾气

运输车辆排放的尾气也是施工中的污染物之一，主要污染因子为CO、NOx和NMHC。项目施工期为2个月，时间较短，施工车辆尾气随施工的结束而消失。

综上，本项目施工期对区域大气环境的影响较小。
施工期水环境影响分析
施工期间，废水主要包括施工废水和生活污水。

（1）施工废水

施工期的施工废水主要为车辆和设备冲洗废水等，主要污染物为SS、COD和石油类等。在施工区设沉淀池，施工废水经沉淀后循环使用或用于洒水降尘，不外排。

（2）施工人员生活污水

施工期预计施工人员数高峰时约40人，按人均日用水定额60L计。施工区污水排放量按下式计算：

QS=Kq1V1⁄1000

式中：

QS——生活区污水排放量，t/d；

q1——每人每天生活污水量总额，L/（人·d）；

V1——工区人数，人；

K——工区污水排放系数，一般为0.6~0.9，本项目取0.9。
则本项目建设期间施工人员废水排放量为2.16m3/d。本项目施工人员临时生活区依托项目附近民房进行租住，施工期生活污水依托民房现有排水设施。
综上，本项目施工期对区域水环境的影响较小。
施工期固体废物影响分析
本项目施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等。产生的废木料、废金属和废钢筋，可分类进行回收。对于不能回收的建筑垃圾，如砂石、石块、碎砖瓦等。根据建设单位提供资料，施工中产生的建筑垃圾约为0.5t、沉淀池沉渣约为0.1t；经集中收集后优先考虑综合利用，不能综合利用的依托胡杨河经济技术开发区一般固体废物填埋场处置。

项目施工期间施工人员约40人，平均每人每天产生垃圾量按1kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为40kg/d。生活垃圾分类后，优先考虑回收利用，不能利用的收集于垃圾桶内，定期清运至128团垃圾填埋场进行填埋处置。

由于施工期对环境的影响是属于局部、短期、可恢复性的，是随着施工期的结束而消除的环境影响，因此，施工期的固体废物对环境产生的影响是很小的，一般在可接受的影响范围以内。



	运营期生态环境影响分析
	运营期生态影响分析
本项目建设后将形成新的人工硬质斑块，面积0.6225hm2，一定程度上切割原有草地、沙地与灌丛自然斑块，小幅加剧局部景观破碎度。本班站人工斑块长期存在，但规模有限，不会改变片区以荒漠草地、沙地为主的整体景观结构，区域生态系统结构、景观类型不会发生本质变化。项目运营期对生态环境的影响较小。详见本报告生态环境影响专项评价。
运营期大气环境影响分析
本项目运营期新增大气污染物主要为食堂烹饪产生的油烟废气，项目常驻工作人员27人，据前文核算，油烟废气排放量约0.01kg/d。废气经油烟机收集处理后通过烟囱排放。项目地处荒漠戈壁，周边无大气环境敏感目标，油烟无组织扩散影响微弱，对区域大气环境质量影响可接受。

运营期水环境影响
本项目运营期水污染源为新建班站内27名常驻人员日常生活污水与食堂含油废水。据前文核算，本项目生活污水产生量约为2.16m3/d。食堂含油废水经隔油预处理后与其余生活污水统一汇入容积20m³地下防渗钢筋混凝土污水池暂存，污水池防渗措施完备，可杜绝渗漏污染区域土壤及地下水；污水池储存周期约7天，由专业吸污车密闭拉运至128团污水处理厂处理，项目区域无外排管网，运营期无生活污水外排行为。废水主要污染物为COD、BOD₅、SS、氨氮及动植物油等，污水全程密闭收集、转运，不与周边荒漠植被、地下水产生水力交换，且项目区无地表水体分布，正常工况下生活污水对区域水环境、土壤及公益林生境基本无不利影响。
运营期声环境影响分析
项目运营期噪声来源分为设备固定噪声与人员生活噪声两类，其中水泵、空调机组、通风设备等公用配套设备声源声级约73~77dB(A)，站内人员日常活动产生的生活噪声为45~60dB(A)。设计阶段对水泵、空调等产噪设备采取基础减振、墙体隔声优化布局，设备间独立设置；站区四周配套防风固沙绿化植被，可进一步衰减噪声传播。项目周边50m范围内无声环境敏感点，区域以荒漠戈壁为主，无居民、野生动物集中栖息区域，噪声经距离衰减、建筑隔声及植被阻隔后对外扩散强度极低，运营期噪声对周边生态及声环境的影响较小。

运营期固体废物影响分析
本项目运营期固体废物主要为站内27名常驻人员产生的生活垃圾及食堂厨余垃圾，垃圾产生量约0.032t/d。站内设置分类收集垃圾桶，将厨余垃圾、其他生活垃圾分类存放，做到日产日清；依托128团生活垃圾填埋场规范填埋处置。垃圾桶采取加盖密闭设置可避免风沙吹散垃圾、滋生异味，也防止厨余油污渗漏污染周边荒漠植被与土壤；固废全程规范转运、无害化处置，不存在固废长期露天堆积、污染公益林及野生动物生境的情况，项目运营期对区域生态环境影响较小。

环境风险影响分析
（1）风险识别

本项目为新春公司新建管理一区采油四站综合用房，根据本项目使用的危险物质种类和特性，本项目可能产生的环境风险主要为电器漏电起火或公用设施故障失修起火造成对周边公益林的次生危害。

（2）环境风险防范措施

①严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 局部修订条文 2018年版）等相关要求，按有关安全规定配备使用有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭，配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

②平时加强管理，定期巡护。

本项目不存在重大危险源，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，正常生产情况下本项目环境风险较小。

	选址选线环境合理性分析
	本项目所在区域行政区划隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，新春公司排10区块内苏1-6驻点西侧。评价从生态管控、规划合规、污染影响、施工运营条件、资源依托多维度论证，选址具备环境合理性。

（1）生态敏感区避让层面，项目距艾比湖流域生物多样性维护与防风固沙生态保护红线约19km，不占用生态保护红线、永久基本农田，区域无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区、重要湿地等法定高敏感保护地；用地仅占用II、III级公益林天然灌木林地，未涉及一级国家级公益林。项目布局规整，最大限度压缩占地规模，减少平原天然梭梭林扰动，已依规取得《使用林地审核同意书》并落实林地占补平衡、植被恢复资金，符合《国家级公益林管理办法》《新疆维吾尔自治区平原天然林保护条例》等管控要求。

（2）规划与分区管控符合性。场址地处乌苏市能源资源富集片区，契合《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035 年）》定位，位于乌苏市重点管控单元03（地下水超采区），项目无地下水取用、不外排废水，生活垃圾、生活污水收集转运，符合区域生态环境分区管控要求；同时满足新春公司“十四五”油气开发规划及规划环评审查意见，统筹油气开发与荒漠防风固沙生态保护。

（3）污染物环境影响可控。项目周边50m范围内无声环境敏感点，区域以荒漠戈壁为主，无集中居民点；运营期食堂油烟配套净化装置、生活污水存入20m³防渗污水池由吸污车定期拉运不外排，固废分类收集转运至合规填埋场，采暖采用电采暖，无长期持续性污染扩散风险；施工期临时设施布置在征地红线内，依托现有油田道路、供电供水条件，不新增场外扰动。

（4）生态扰动可控、修复条件充足。场址为平原荒漠，坡度小于25°，无地质灾害隐患；地表植被以广布梭梭、琵琶柴荒漠群落为主，生物量较低，无珍稀动植物集中栖息生境，占地带来的局部景观影响较小。

（5）工程依托条件降低次生环境影响。项目紧邻苏1-6现有驻点，可就近引接电力、通信管线，变压器仅需局部增容，无需新建远距离输电、通信廊道，大幅减少额外林地、植被破坏；项目地处油区内部，远离村镇，施工、运营噪声、扬尘、废气对外环境扰动极小。

综上，本项目选址不存在重大环境制约因素，在落实林地占用审批、全周期生态保护与污染治理措施前提下，环境可行、选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	施工期生态保护措施

项目施工过程中应优化施工组织方案，合理安排施工场地与施工时间，严格限定施工扰动范围，加强宣传教育，增强施工人员的环保意识，严禁在公益林内及周边惊扰、捕猎野生动物。施工期间采取降噪措施，尽量选用低噪声施工机械施工，减少对项目周边野生动物的干扰。加强施工管理、监督检查，防止污染环境、误伤野生动植物，施工结束后采取因地制宜的措施进行植被保护，修复受损生态系统，与生态环境主管部门加强联系，主动接受主管部门的监督。详见本报告生态环境影响专项评价。

施工期噪声影响减缓措施

（1）合理安排施工机械的使用，减少高噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维修保养，尽可能降低施工机械噪声的排放。

（2）施工过程中应对主要高噪声设备放置在适当位置或采取隔声降噪措施。在结构施工阶段，对施工设备定期进行维修保养，加强对施工人员的培训及责任心教育，保证施工设备和车辆平稳运行。
施工期废气防治措施

为防止施工期废气对周围生态环境造成影响，应加强施工期扬尘治理，具体防治措施如下：

（1）建设项目开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护，以减少扬尘扩散范围。

（2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。

（3）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行砾石覆盖，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施。

（4）施工现场出入口应设置冲洗车辆设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶。

（5）施工过程中，切实做好施工现场洒水降尘工作。定时洒水，减少扬尘的起尘量。

（6）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

（7）对贮存易产生扬尘的物料堆放应当采取围挡、防风抑尘网等措施。汽车运输易起尘的物料时，要加盖篷布并控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘。运输、处置建筑垃圾按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖。

（8）避免在大风及暴雨天气施工，尽可能缩短施工时间；遇有大风天气时，应避免进行挖掘、回填等大土方量作业。

（9）运输车辆运输路线应尽可能避开居民区，施工场地尽量进行夯实硬化处理。途经村庄段应控制车速，严禁超载超速。

（10）加强施工机械设备及车辆的养护，应定期对施工机械和施工运输车辆排放的废气进行检查监测；严禁使用劣质油料，保证不排放未完全燃烧的黑烟。
施工期水污染防治措施

为防止施工废水进入水体，需在施工区内设沉淀池，将施工废水引入沉淀池内沉淀后上层清水可循环利用，或用于施工现场降尘等作业。施工人员在项目附近租住民房，生活污水均依托民房所在区域市政设施处理。

施工期间，监理单位应对建设工程进行监督，确保项目施工废水、生活污水等不外排。
施工期固体废物处置措施

（1）严格按施工规程作业，加强施工管理，尽量减少建筑垃圾的产生量。

（2）施工废沙石、建材、包装材料等应由专人管理回收，及时清洁工作面。

（3）施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点的交通高峰期，并采取相应的适当防治措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏、以及可能导致的二次扬尘污染。

（4）施工物料垃圾应当尽量分类收集、集中堆放，尽量回收利用；对于不能回收利用的，拉运至固废填埋场进行合规处置。

（5）施工人员产生的生活垃圾分类收集至垃圾容器和收集点，及时清运至垃圾填埋场进行填埋处置。

（6）施工结束后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并将施工现场剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。

环境管理

本项目实施过程中，落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，减少项目开发对周围生态环境的不利影响。为确保本项目环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对生态环境的影响，本报告提出环境管理主要内容见下表：

表5-1        施工期环境保护行动计划

序号
影响因素
环保措施
1

大气环境
施工单位应对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场尽可能减少堆放量，散装物料在装卸、运输过程中要用苫布遮盖，以防止撒落，施工道路保持路面平坦，并定期洒水，防止起尘。
2

水环境
施工单位应将清洗设备、材料等所产生的污水进行简单沉淀后用于场地洒水降尘。
3

声环境
施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态，受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。
4

固体废物
应将施工废物分类存储，优先考虑回收再利用，土建工程垃圾一般在施工后都可以回填，不可回填、利用的应遵照当地建筑垃圾管理办法进行处置。
5

生态环境
合理安排施工场地与施工时间，严格限定施工扰动范围，严禁任何施工人员进入施工作业带范围外公益林区，加强施工管理、监督检查，防止污染环境、误伤野生动植物，施工结束后应及时恢复地貌，修复受损生态系统。
6

环境管理
施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在项目开工前进行环保培训；完工前，建设单位要求施工单位进行环保完工自查，做到工完料净场地清，并做好记录。


	运营期生态环境保护措施
	本项目建成投入运行后，生活污水排入防渗污水池，由吸污车定期拉运处置，不外排。生活垃圾和办公垃圾集中收集后依托128团生活垃圾填埋场进行安全填埋；优化噪声源布局，加强绿化，减小运营期对周围生态环境产生的不利影响。

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资409.22万元，其中环保投资15万元，占项目总投资3.67%，本项目环保投资分析估算见下表：

表5-2  环保投资估算一览表
治理对象
环保措施和设施
环保投资
（万元）
施工扬尘
散装物料苫布遮盖、加盖保护网、车辆运输时覆盖帆布等。
1.2
施工噪声
基础减震、加衬弹性垫料、安装消声装置
0.5
施工废水
沉淀池
0.6
施工期生活污水
依托周边团部或连队现有排水设施
0.5
运营期生活污水
在室外设置地下钢筋混凝土防渗污水池1座，污水池容积与生活水箱容积相同为20m3，由吸污车定期拉运处置，拉运频率约为7天
1.5
固体废物
施工期做到土方平衡，不弃土；施工废弃材料优先考虑回收利用，不能回收利用的送至胡杨河经济技术开发区一般固体废物填埋场处置；生活垃圾集中收集后依托128团生活垃圾填埋场进行安全填埋
2.2
生态保护
林地征占用、林木异地补偿费，植被恢复、场地绿化、防沙治沙等
8.5
合计
15



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	限定施工人员活动区域，制定详细施工方案；严禁公益林内排放废水等污染物；加强宣传教育，严禁惊扰、捕杀野生动物；施工结束后，采取因地制宜的方式生态恢复；
	现场是否平整；施工区外是否有破坏痕迹
	设置警示牌，加强对作业人员宣传教育，加强作业区绿化
	区域公益林生态功能不降低

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水在沉淀池处理后上清液循环使用或用于洒水降尘，不外排；
	无废水外排痕迹
	运营期在室外设置地下钢筋混凝土防渗污水池1座，由吸污车定期拉运处置
	无废水外排痕迹

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理规划施工现场与施工时间；选用低噪声设备，采取基础减振及墙体隔声等措施
	防止施工期噪声扰民情况
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	物料集中堆放，采取覆盖、密闭等措施；施工场地定期洒水降尘，大风天禁止施工作业；及时清理施工场地
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准
	/
	/

	固体废物
	①施工废弃材料优先考虑回收利用，不能回收利用的送至胡杨河经济技术开发区一般固体废物填埋场处置；

②生活垃圾集中收集，定期清运；

③做到土方平衡，不弃土。
	妥善处理，不随意堆弃；施工现场无土石方、固废遗留
	生活垃圾集中收集后依托128团生活垃圾填埋场进行安全填埋
	妥善处理，不随意堆弃

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	TSP；噪声
	TSP执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值；噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目建设符合国家产业政策、生态环境分区管控及相关规划，在严格执行环保“三同时”制度和各项生态环境保护措施的前提下，从环境保护角度，本项目建设可行。
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