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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	陆西1井勘探钻探项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县

	地理坐标
	陆西1井：***

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	32097

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2300
	环保投资（万元）
	119

	环保投资占比（%）
	5.17
	施工工期
	钻井期：70d
单井试油期：90d

	是否开工建设
	☑否
□是

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆油田公司“十四五”发展规划》
编制单位：中国石油新疆油田分公司

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》；
审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅；
审查文件名称及文号：2022年12月1日取得《关于新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2022〕252号）。

	[bookmark: _Hlk56690880]规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 与《新疆油田公司“十四五”发展规划》符合性分析
《新疆油田公司“十四五”发展规划》中规划分析内容：新疆油田目前拥有探矿权面积共计4.7万km2。按照新疆油田目前已经获得采矿权（现有开发区域）和“十四五”期间勘探转开发拟办理采矿权所涉及的区块（新增开发区域）作为本次规划范围。
规划涉及的62个区块均有探矿权，目前48个区块已经取得了采矿权，采矿面积共计8028.28km2；勘探转开发拟办理采矿权的共计14块，面积为2928.12km2。可分为西北缘区块、腹部区块、东部区块、南缘区块四大片区，规划总面积为10956.40km2。
本项目属于石油勘探项目，属于腹部片区内，项目符合《新疆油田公司“十四五”发展规划》要求。
2 与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析
《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见要求：严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。
本项目为石油勘探项目，项目钻试结束后对临时占地进行平整，并采取自然恢复；项目钻井过程使用水基钻井液，产生的水基岩屑经收集后委托岩屑处置单位清运处置；项目在钻井过程中采取套管注水泥固井工艺，可有效封隔疏松地层和水层，保护地下水环境不受污染；项目试油作业带罐作业，试油废水经罐车拉运至石西集中处理站污水处理系统处理。本项目的建设符合《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1产业政策合理性分析
石油天然气勘探是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”第七项“石油天然气”第1条“常规石油、天然气勘探与开采”，符合国家产业政策。
2与生态环境分区管控方案相符性分析
2.1与自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求相符性
本项目与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》相符性见表1-1。
表1-1  与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》相符性一览表
	序号
	
	要求
	本项目
	相符性

	1
	空间布局约束
	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。
	本项目属于第一类“鼓励类”第七项“石油、天然气”第1条“常规石油、天然气勘探与开采”，符合国家产业政策，不属于“三高”项目。本项目不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围，本项目道路穿越干河床，本项目不属于涉及重化工、涉重金属等工业污染项目。
	符合

	2
	污染物排放管控
	加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。
	本项目生活污水排入防渗污水收集池（30m3），钻井结束后清运至乌尔禾污水处理厂处理。
	符合

	3
	环境风险防控
	严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	本项目产生的废弃防渗膜和机械设备废油属于危废，暂存于井场危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置。
	符合

	4
	资源利用效率
	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	本项目钻井使用的水基钻井液循环利用，可以有效提升水资源利用效率。
	符合


本项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，属于七大片区的“北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）片区”，该片区的管控要求为：
加强对阿尔泰山西北部喀纳斯自然景观及南泰加林生态功能区内湖泊、湿地、森林和野生动植物保护，维护阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能。加大区域建设与管理力度，实现生态环境保护、矿产资源开发、旅游与畜牧业协调发展。
巩固塔额盆地绿洲农业生态功能区基本农田土壤环境质量。积极推进地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。
强化额尔齐斯河、额敏河等跨界河流突发水环境污染事故的环境风险防控；严格管控河流两岸汇水区内分布的排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，建立风险防控体系。加强废弃矿区土壤重金属污染风险管控及修复治理。
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，项目选址周边不涉及农业、额尔齐斯河、额敏河等敏感目标，满足“北疆北部片区”管控要求。
2.2与塔城地区生态环境分区管控方案相符性分析
本项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，属于一般管控单元，单元名称为：和布克赛尔蒙古自治县环境管控单元01（环境管控单元编码：ZH65422630001），与塔城地区生态环境分区管控要求相符性分析见表1-2。
表1-2  本项目与塔城地区生态环境分区管控方案的相符性
	单元
编码
	管控单元名称
	环境
管控
	管控要求
	本项目
	相符性

	ZH65422630001
	和布克赛尔蒙古自治县一般管控单元01
	空间布局约束
	1.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
2.永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让外，其他任何建设不得占用。
	1.本项目不属于畜禽养殖，因此不涉及畜禽养殖禁养区及养殖规模；
2.本项目不占用基本农田。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.排污企业一般管控要求：满足总量控制、排污许可、排放标准等相关管理制度要求。
2.农业面源和生活污染源一般管控要求：因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合、整县推进畜禽粪污资源化利用。
	1.本项目不涉及总量控制、排污许可，本项目产生少量无组织挥发性有机物，扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的颗粒物无组织排放限值；试油期无组织废气执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。
2.本项目不涉及农业面源和生活污染源，不涉及农村厕所革命、农村生活污水治理、化肥农药减量增效行动和农膜回收、畜禽粪污资源化利用。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1. 额敏河、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流，按照“一河一策一图”环境应急响应方案实施应急演练，视情加强闸坝、应急池、物资库等工程建设。
2. 塔城地区行政公署和各县市人民政府有关部门应当制定水污染事故、饮用水安全突发事件、城乡供水突发事件等相关应急预案，并定期进行演练，加强应急物资储备，依法做好突发事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件的，饮用水供水单位应当及时采取应急处理措施，向塔城地区行政公署、所在地县（市、区）人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当采取启用备用水源等措施，保障供水安全。
3. 实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。
4. 健全地区医疗废弃物分类收集转运体系，实施现有医疗废物集中处置设施扩能提质改造，加快推进县（市）级医疗废物集中收集和处置设施体系建设以及城市医疗废物集中处置设施应急备用能力建设，推动医疗废物集中处置设施收集范围覆盖城、乡，实现城市、乡（镇）、农村地区医疗废物安全收集处置全覆盖。针对不具备集中处置条件的医疗卫生机构，应配套自建符合要求的医疗废物处置设施。鼓励发展移动式医疗废物处置设施，为偏远乡（镇）、牧业村（队）提供就地处置服务。根据自治区统一部署，建立兵地医疗废物协同应急处置机制，保障突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处
置能力。坚持医疗废物收集处置调度制度，持续强化医疗废物收集转运处置环境监管，确保医疗废物得到及时有效收集，转运和处置。完善地区医疗废物集中处置应急预案，满足突发情况下医疗废物应急处置需要。
	1.本项目不涉及额敏河、县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流。周边无环境敏感区，本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施。
2.本项目会进行分区防渗，正常情况下不涉及水污染事故，周边无饮用水水源地，不涉及饮用水安全突发事件、城乡供水突发事件等相关应急预案。
3.本项目不涉及农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。
4.本项目不涉及医疗废弃物分类收集转运。
	符合

	
	
	资源利用效率
	1. 至2025年塔城地区超采区地下水位年均下降速率控制在0.67m/a左右，至2030年超采区全部实现地下水采补平衡，地下水位下降速率控制在0.2m/a，至2035年，塔城地区超采区全域保持地下水采补平衡或补大于采，地下水水位逐渐恢复，水位恢复速率在0.1m/a以上。
2. 结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度，提高农业用水效率。塔城地区2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68，塔城地区2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.66、0.69。
	1.本项目不涉及地下水开采。
2.本项目不涉及高标准农田建设，不涉及农业用水。
	符合


3与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号，2012-03-07）的相关要求相符性见表1-3。
表1-3  与《石油天然气开采业污染防治技术政策》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。
	项目钻井废水循环利用，试油期废水拉运石西集中处理站污水处理系统处理后回注油藏，压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏，试油期采出液拉运石西集中处理站的采出液处理系统处理，工业废水回用率大于90%；钻井泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用。本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施。本项目无总量控制要求。
	符合

	2
	油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。
	本项目为油气资源勘探，不涉及油气田开发。
	符合

	3
	在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。
	本项目试油期带罐作业，正常情况下无落地油产生，事故状态下的落地油100%回收。
	符合

	4
	在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。
	本项目涉及水基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，水基泥浆回收用于后续钻井液配制；产生的水基岩屑暂存于水基岩屑储罐，委托相应单位处置。
	符合

	5
	在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。
	项目压裂液集中配制，再拉运至井场；压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。
	符合

	6
	在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。
	本项目采用钻井泥浆不落地技术，钻井废水循环使用；试油期废水（洗井废水和压裂返排液）经石西集中处理站污水处理系统处理达标后回注地层；正常情况下无落地油产生，事故状态下的落地油100%回收，交由有相应危废处置资质的单位处置。
	符合

	7
	应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。
	试油期带罐（车）操作，正常情况下无落地油产生，事故状态下的落地油100%回收，交由有相应危废处置资质的单位处置。
	符合

	8
	油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。
	新疆油田公司目前已建立了完善的健康、安全与环境管理体系（QHSE管理体系）。
	符合


4 与《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》相符性分析
新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划在规划主要任务中要求：“加快推进油气资源基础地质调查和非常规油气资源勘查，明确勘探主攻方向，以准噶尔、塔里木、吐哈等盆地为重点，加强准噶尔盆地南缘、玛湖凹陷区、沙湾凹陷区、吉木萨尔凹陷，塔里木盆地顺北、碳酸盐岩等低勘探程度区域，以及页岩油气等新领域风险勘探，尽早形成新的油气资源战略接续区。”
本项目属于油气资源勘探项目，位于准噶尔盆地，属于规划重点项目中的油气勘探重点项目，符合规划要求。
5 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性分析
本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号，2019年12月13日），相符性见表1-4。
表1-4  与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。
	项目施工期的环境影响及风险评价详见后文“环境影响分析”章节。
	符合

	2
	依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
	本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运石西集中处理站的污水处理系统处理达标后回注油藏，压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。依托工程及其可行性分析详见第二节建设内容。
	符合

	3
	涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。
	本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运石西集中处理站的污水处理系统处理达标后回注油藏，压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏，依托可行性详见后文第二章第6小节。本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。
	符合

	4
	油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。
	本项目一开、二开、三开钻井过程中使用水基钻井液，钻井液循环使用，水基岩屑委托第三方岩屑处置单位合规处置后再利用。
	符合

	5
	施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。
	施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。
	符合

	6
	油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（QHSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。
	建设单位设置安全环保科室及人员，建有QHSE管理体系，监督落实建设、运营及退役期各项生态环境保护措施。
	符合


6 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析
该文件要求：“因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻‘边开采，边治理，边恢复’的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地；应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备；集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆”。
本项目钻试方案的设计技术先进、实用成熟，符合清洁生产要求；项目钻试完成后，按照要求恢复井场及生活营地、道路临时占地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则；项目钻试方案设计考虑了该区域油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的技术和工艺均属于成熟、先进的技术装备；本项目临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积。项目钻试过程中，配备先进完善的固控设备，设置井控装置。经泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置，本项目符合该规范要求。
7 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-5。
表1-5  与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。
	本项目仅在试油期产生少量伴生气经放空燃烧，不随意排放。
	符合

	2
	严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。
	本项目井场采取防渗措施，防止土壤污染，本项目为新建项目，不涉及历史遗留工业企业污染场地。
	符合


8 与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
该文件要求：建立生态空间管控制度。基于地区“三线一单”成果，强化生态环境空间管控引导和约束作用，建立生态、大气、水、土壤等要素环境管控分区，明确各要素空间差异化的生态环境功能属性和管控要求，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，严格落实建设项目环境准入清单管理。根据环境管控单元提出差异性管控目标和要求，对优先保护区、重点管控区和一般管控区实施分区分类管控。严格生态保护红线管控，原则上按禁止开发区域的要求进行管理。对优先保护的重点生态功能区域实施最严格的保护，严格控制各类开发利用活动的占用和扰动，确保面积不减少，功能不降低，生态服务保障能力逐渐提高。
本项目属于陆地石油勘探项目，不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和柴油消耗不会突破区域资源利用上线，符合塔城地区生态环境保护“十四五”规划的要求。
9与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析
《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》要求：石油勘探开发单位的新建、扩建、改建、区域开发和引进项目等，必须执行环境影响报告的审批制度，执行防治污染的设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的制度；对含油废水经处理达到注水标准的，可以实行回注，减少废水的排放量，保护地面水和地下水不受污染；石油勘探开发单位排放的废气、烟尘、粉尘，应当符合国家和自治区有关规定；天然气、油田伴生气及炼化系统中排放的可燃性气体应当回收利用；不具备回收条件而向大气排放的可燃气体，必须经过充分燃烧或者采取其他防治污染的措施；石油勘探开发单位在钻井和井下作业过程中，应当定点存放泥浆、岩屑或者其他废弃物，并及时做好回收利用和处理。
本项目在实施之前进行了环境影响评价并落实了“三同时”制度；项目试油过程中采出液由罐车拉运至石西集中处理站原油处理系统处理；试油废水由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理；项目实施过程中产生的钻井泥浆循环利用，钻井结束后由钻井液公司回收。项目建设符合《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》的要求。
10 与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析
本项目与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》符合性分析见表1-6。
表1-6  与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。
	本环评分析了项目对周围环境的影响，提出了防沙治沙措施，详见环保措施章节。
	符合

	2
	对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。
	本项目严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估，详见环境影响分析章节、环境保护措施章节。
	符合

	3
	对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏。
	本项目属于勘探项目，钻井期钻井液循环使用，各项污染物妥善处置，不会对环境造成较大影响。
	符合


11 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）相符性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）相符性见表1-7。
表1-7  与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	适用范围
	适用于自治区行政区域内新、改、扩建陆地石油天然气开发项目相关环境管理活动。包括石油、天然气、页岩油、页岩气的勘探、开采、油气集输与处理等作业或过程。
	本项目为石油勘探项目。
	符合

	2
	选址与空间布局
	涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。
	本项目不涉及自然保护地。
	符合

	3
	污染防治与环境影响
	施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
	施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。
	符合

	4
	
	钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
	本项目钻井使用水基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液回收循环使用，剩余少量的水基泥浆与水基岩屑委托第三方岩屑处置单位合规处置。
	符合

	5
	
	涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。
	本项目钻井液回收循环使用，剩余少量的水基泥浆与水基岩屑委托第三方岩屑处置单位合规处置，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注油藏，本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。
	符合

	6
	
	废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。
	本项目钻井使用水基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液回收循环使用，剩余少量的水基泥浆与水基岩屑委托第三方岩屑处置单位合规处置，井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，正常情况下无落地油；本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案编制要求。
	符合

	7
	
	[bookmark: _Toc163555379]对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。生态修复按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求。
	符合


12 与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）符合性分析
本项目与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）符合性分析见表1-8。
表1-8  本项目与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）符合性分析
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	并应避开滑坡、泥石流等不良地质地段。在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工。
	本项目不属于滑坡、泥石流等不良地质地段，不属于河滩、海滩地区。
	符合

	2
	油、气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m。距学校、医院和大型油库等人口密集型、高危型场所不小于500m在地下矿产采掘区钻井。井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于1000m。
	本项目油井井口周围500m范围内无建筑物或设施。
	符合


13 《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）
本项目与《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相符性分析，见表1-9。
表1-9  与《关于规范临时用地管理的通知》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	二、临时用地选址要求和使用期限
	建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。
临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
	勘探井临时占地严格控制占地面积，尽量减少占地；本项目不占农田和基本农田，占用土地类型灌木林地、其他草地和公路用地。施工前应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行经济补偿。本项目临时用地使用期限根据征地协议期限要求执行。
	符合

	三、规范临时用地审批
	县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。不得下放临时用地审批权或者委托相关部门行使审批权。城镇开发边界内使用临时用地的，可以一并申请临时建设用地规划许可和临时用地审批，具备条件的还可以同时申请临时建设工程规划许可，一并出具相关批准文件。油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。
	本项目不占用基本草原和基本农田。施工前按要求办理征地手续；本项目属于油气资源勘探项目，涉及的钻井及配套设施建设用地，本次属于临时用地，若转生产井后重新开展环境影响评价，同时办理建设用地审批手续，若后期不转入生产井，则完成土地恢复，按期归还。
	符合

	四、落实临时用地恢复责任
	临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。
严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
县（市）自然资源主管部门依法监督临时用地使用人履行复垦义务情况，对逾期不恢复种植条件、违反土地复垦规定的行为，责令限期改正，并依照法律法规的规定进行处罚。按年度统计，县（市）范围内的临时用地，超期一年以上未完成土地复垦规模达到应复垦规模20%以上的，省级自然资源主管部门应当要求所在县（市）暂停审批新的临时用地，根据县（市）整改情况恢复审批。
	本项目试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。
	符合
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	[bookmark: _GoBack]地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距克拉玛依市乌尔禾区约122km、距和布克赛尔蒙古自治县约176km。项目占地类型为灌木林地、其他草地、公路用地。本次拟钻1口勘探井，井口坐标详见表2-1。二、建设内容


表2-1  项目各井口坐标一览表
	序号
	井号
	坐标

	
	
	X（北京54）
	Y（北京54）
	东经
	北纬

	1
	陆西1
	***
	***
	***
	***




	项目组成及规模
	1建设内容及规模
本项目建设内容为：新钻1口勘探井，完井后进行试油，获取有关技术参数。本项目临时占地32097m2，占地类型为灌木林地、其他草地、公路用地。本项目工程组成详见表2-2。
表2-2  项目建设内容一览表
	名称
	建设内容
	建设规模及建设内容

	主体工程
	钻前工程
	钻井前准备工作，包括进场道路建设、井场平整、设备基础修建等，井场占地面积11760.07m2。

	
	钻井工程
	新钻勘探井1口，井型为直井，钻井进尺5150m，钻井期70天，施工人数35人。

	
	试油工程
	对完钻井开展通井、洗井、试压、射孔、诱喷、求产等工序，并配套洗井液注入泵等试油设备。单井试油期90天。

	
	完井
	根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有生产设施，清理、平整井场。

	辅助
工程
	井口基础
	加固井口，方便其他配套设施安装

	
	生活营地
	项目设井场生活营地1座，占地面积2468.76m2。

	
	临时道路
	陆西1井临时道路总长1242.41m，宽13.33m，占地面积约16561.33m2。

	储运工程
	柴油储罐
	各井场内设1个柴油储罐，存储钻井用柴油，20m3/个，最大储存量约16.7t，地坪基础防渗。

	
	泥浆储备罐区
	位于泥浆循环系统区域，用于储备压井泥浆。

	
	材料储存区
	每个井场内设置1处材料堆存区。

	
	采出液临时储罐
	每个井场内设置4个20m3采出液临时储罐。

	
	危废贮存点
	施工期在井场设1座4m2的危废贮存点。

	公用工程
	供配电
	钻机、生活、办公等通过柴油机、发电机供电。

	
	供水
	项目用水就近拉运至井场。

	
	供热
	项目冬季无供暖设施。

	环保工程
	废气
	柴油发电机废气
	废气产生量较少，属无组织排放。

	
	
	施工扬尘
	产生量较少，属无组织排放，采取场区洒水抑尘措施。

	
	
	伴生气燃烧
	伴生气无收集设施，燃烧后无组织排放。

	
	
	临时储罐废气和采出液装卸废气
	临时储罐废气产生量较少，通过密闭底部装载方式减少废气的排放，排放方式均为无组织排放。

	
	
	柴油卸车及储存无组织废气
	临时储罐废气产生量较少，排放方式均为无组织排放。

	
	
	水基钻井岩屑暂存扬尘
	水基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运。

	
	废水
	洗井废水
	采用专用废液收集罐收集后运石西集中处理站的污水处理系统处理达标后回注油藏。

	
	
	生活污水
	生活污水排入防渗污水收集池（30m3），钻井结束后清运至乌尔禾污水处理厂处理。

	
	
	压裂返排液
	压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。

	
	噪声
	施工设备、钻井机械噪声
	减振、隔声降噪措施。

	
	
	试油期机械噪声
	选用低噪声设备，安装基础减振垫。

	
	固废
	钻井岩屑
	钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，分离后的固相（岩屑）临时贮存在井场内的岩屑储罐，水基岩屑交岩屑处置单位处置。

	
	
	生活垃圾
	集中收集后统一拉运至乌尔禾生活垃圾填埋场处理。

	
	
	废弃防渗膜
	集中收集后委托有相应危废处置资质的单位处置。

	
	
	机械设备废油
	机械设备产生的机械设备废油由钻井单位用专用罐集中收集后交由有相应危废处置资质的单位处置。

	
	生态恢复
	井场、生活营地
	施工结束后，对井场和生活营地进行平整，自然恢复。

	
	
	井口、临时道路
	试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。

	依托工程
	石西集中处理站
	污水处理能力30000m3/d，目前实际处理量为22000m3/d，富余处理量为8000m3/d，本项目产生洗井废水240m3，压裂返排液1000m3，剩余处理能力可满足本工程需求，依托可行。

	
	乌尔禾污水处理厂
	钻井期生活污水拉运至乌尔禾污水处理厂，乌尔禾污水处理厂设计处理规模为6000m3/d，预留远期6000m3/d扩建位置，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。目前处理量为4000m3/d，有2000m3/d的处理余量，本项目钻井期产生的生活污水为39.2m3（0.56m3/d），污水处理厂的处理余量能够满足本工程。

	
	乌尔禾生活垃圾填埋场
	乌尔禾区生活垃圾填埋场占地面积11.31ha，填埋场设计总库容为77万m3。服务年限为2018年至2030年。近期（2023年）生活垃圾日清运处置87t，累计处理量23.56万t；远期（2030年）生活垃圾日清运处置98t，累计处理量47.64万t。本项目整个钻井期生活垃圾量1.23t，占比很小，依托可行。


2 技术经济指标
本项目主要经济技术指标见表2-3。
表2-3  本项目主要经济技术指标表
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	设计井数
	口
	1

	2
	水基钻井液
	m3
	980

	3
	压裂液
	m3
	2000

	4
	新鲜水
	m3
	349

	5
	柴油
	t
	154.4

	6
	工程占地
	永久占地
	m2
	0

	7
	
	临时占地
	m2
	32097

	8
	总投资
	万元
	2300

	9
	环保投资
	万元
	119


3钻井工程
3.1 钻井基本参数
本次拟钻1口井主要技术参数见表2-4。
表2-4  钻井基本参数
	[bookmark: _Toc13133400]序号
	井号
	井别
	井型
	井身结构
	设计井深（m）
	钻井时间（d）

	1
	陆西1
	勘探井
	直井
	三开
	5150
	70


3.2井身结构
井身结构设计数据见表2-5。
表2-5  井身结构一览表
	开钻
次序
	钻头
尺寸
（mm）
	井段
（m）
	套管
尺寸
（mm）
	套管
下深
（m）
	水泥封
固井段
（m）
	阻位
（m）
	测井
项目
	固井质量要求

	一开
	444.5
	0~500
	339.7
	500
	0~500
	480
	/
	固井水泥浆返至地面

	二开
	311.2
	~4100
	244.5
	4100
	0~4100
	4075
	CBL+VDL
	合格

	三开
	215.9
	~5150
	139.7
	5150
	0~5150
	5125
	CBL+VDL
	合格


3.3 主要设备
本项目钻井主要设备见表2-6。
表2-6  钻井主要设备配置（单井）
	序号
	名称
	型号
	载荷
（kN）
	功率
（kW）
	备注

	一
	钻机
	ZJ70D
	4500
	
	

	二
	井架
	JJ450/45-K8
	4500
	
	净空高度≥7m

	三
	提升
系统
	绞车
	JC-70-09
	
	
	

	
	
	天车
	TC450-1
	4500
	
	

	
	
	游车
	YC450
	4500
	
	

	
	
	大钩
	DG450
	4500
	
	

	
	
	水龙头
	SL-450-H
	4500
	
	

	四
	转盘
	ZP375
	
	
	开口直径952.5mm

	五
	循环系统配置
	钻井泵1#
	F-1600
	
	1193
	

	
	
	钻井泵2#
	F-1600
	
	1193
	

	
	
	钻井泵3#
	F-1300
	
	960
	

	
	
	高压管汇
	
	
	
	52MPa

	
	
	钻井液罐
	
	
	
	循环罐总容积350m3

	
	
	搅拌器
	NJ-15
	
	
	12个
叶片直径600mm

	六
	钻机动力系统
	柴油机1#
	G12V190PILG-3
	
	810
	

	
	
	柴油机2#
	G12V190PILG-3
	
	810
	

	
	
	柴油机3#
	G12V190PILG-3
	
	810
	

	七                                                                       
	发电
机组
	发电机1#
	C15
	
	320
	

	
	
	发电机2#
	G12V190ZLD1
	
	700
	

	
	
	发电机3#
	G12V190ZLD1-2
	
	500
	

	
	
	MCC房
	HH70LDB
	
	
	1栋

	八
	钻机控制系统
	自动压风机
	SPE306X
	
	
	6.5m3/min

	
	
	电动压风机
	SPE306X
	
	
	6.5m3/min

	九
	固控
系统
	振动筛
	HS270-4P-PTS
	
	
	3台

	
	
	除砂除泥
一体机
	ZQJ-l/250X2
-100X14-2
	
	
	

	
	
	离心机
	LW600×1000-N
	
	
	2台

	十
	加重
装置
	加重泵组
	150NSP
	
	
	1套

	十一
	泥浆不落地系统
	/
	
	1套
	

	十二
	净化罐
	40m3
	
	2套
	

	十三
	套装水罐
	60m3
	
	1套
	

	十四
	油水罐
	40m3
	
	3套
	

	十五
	柴油罐
	20m3
	
	1套
	

	十六
	岩屑储罐
	50m3
	
	2套
	


3.4 钻井液体系
根据钻井工程设计，本次钻试工程一开、二开、三开采用水基钻井液体系（不含磺化物质），主要成分：坂土、CMC（中）、Na2CO3、NaOH、重晶石等。本项目钻井液用量为980m3。
坂土：又称膨润土，主要成分为蒙脱石，外观是适当粒度的粉末，因含杂质的不同，有白色、灰色、灰黄色和紫红色等颜色，易吸潮，吸潮后结块。
CMC（中）：羧甲基纤维素钠（CMC）为白色至微淡黄色纤维状或颗粒粉末，无臭无味，具有较强吸湿性，无固定熔点，不溶于乙醇、丙酮、乙醚等纯有机溶剂，具备乳化、分散、悬浮性能，可与黄原胶、瓜尔胶、淀粉等多数水溶性胶体复配协同增稠，避光储存稳定性良好，常温水溶液不易被微生物分解，遇强酸可发生质子化析出固体，浓强碱长期作用下易发生大分子断链降解。
Na2CO3：白色粉末，或不透明单斜晶系细微晶体，无臭、味微咸而性凉，易溶于水及甘油，水溶液呈微碱性。受热易分解，在潮湿空气中缓慢分解，产生二氧化碳，约50℃开始分解，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解，产生二氧化碳。
NaOH：氢氧化钠又称烧碱、火碱或苛性钠。白色结晶，有液体、固体片状三种产品，纯度从50%至99%不等，密度2~2.2g/cm3，易吸潮，有强烈的腐蚀性。
重晶石：成分为硫酸钡。产于低温热液矿脉中不溶于水和盐酸，无磁性和毒性。
3.5 钻井周期
本项目钻井周期总计70天，施工人数35人。
4试油工程
（1）试油设备
本项目对完钻后的新井进行试油，试油主要包括测井、油气测试、完井等工序组成，试油期单井主要设备见表2-7。
表2-7  试油期主要设备
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	修井机
	60t
	部
	1
	-

	2
	试油井架
	-
	部
	1
	-

	3
	液压钳
	600型或300型
	台
	1
	足够长的配套管线

	4
	方罐（采出液临时储罐）
	20m3
	个
	4
	-

	5
	吊卡
	Φ73.0mm/Φ88.9mm
	只
	2/2
	50t

	6
	吊环
	SH-80
	付
	1
	-

	7
	通管规
	Φ73.0mm/58.0mm
	个
	2/2
	-

	8
	提升短节
	Φ88.9mm
	套
	1
	-

	9
	调整短节
	Φ73.0mm
	m
	1
	（0.3m、0.5m、1.0m、1.5m、2.0m）

	10
	值班房
	-
	套
	1
	-

	11
	发电房
	-
	套
	1
	-

	12
	柴油发电机
	
	台
	1
	

	13
	气液分离装置
	
	套
	1
	

	14
	泵车
	700型
	台
	1
	-

	15
	防喷器
	
	台
	1
	

	16
	放喷管及罐
	
	套
	1
	放喷罐1个，30m3

	17
	采油树
	
	套
	1
	

	18
	H2S气体监测仪
	
	部
	1
	

	19
	可燃气体检测仪
	
	部
	1
	

	20
	消防砂
	
	m3
	0.5
	

	21
	推车式干粉灭火器
	MFZL35型
	具
	1
	

	22
	干粉灭火器
	MFZL8型
	具
	4
	

	23
	柴油储罐
	5m3
	个
	1
	

	24
	采出液临时储罐
	60m3
	座
	1
	


（2）完井
完井是钻井工程的最后环节，整个钻井工艺结束。一般情况下，完井即钻开油层，完井方式采用套管固井完井。
（3）储层改造设备
储层改造包括射孔和压裂两个工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力等操作。
表2-8  压裂主要设备（单井）
	阶段
	设备名称
	主要型号
	数量（台/座）

	压裂
	压裂车
	2500型
	8

	
	混砂车
	/
	1

	
	仪表车
	/
	1

	
	砂罐车
	/
	3

	射孔
	射孔车
	/
	1

	
	射孔工具车
	/
	1


（4）压裂液用量
根据建设单位提供的钻井工程设计资料，试油期压裂液使用量为2000m3。压裂液由压裂液公司配置好后拉运至井场，不在现场配置。
（5）试油周期
本项目试油周期90天，试油作业人数2人。
5 钻后工程
试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，自然恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。
6 公用工程
6.1给水
本项目压裂液不在现场配置，无需配置用水，本项目用水主要为洗井用水和生活用水。
（1）洗井用水
根据建设单位提供资料，本项目陆西1井试油期洗井天数90d，洗井用水预计总用量为300m3，洗井用水采用就近拉运的方式。
（2）生活用水
本项目钻井期施工人员各35人，按每人每天用水20L计算，钻井期70天，生活用水总量为49m3（0.7m3/d）。试油期均设2人值班，不在井区食宿，无生活用水需求。
5.2排水
本项目在钻井过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，无钻井废水产生。废水主要为生活污水和试油期废水（洗井废水和压裂返排液）。
生活污水产生量占用水量的80%，预计生活污水产生量为39.2m3。生活营地设置防渗污水收集池，生活污水清运至乌尔禾污水处理厂。
洗井废水、压裂返排液入罐收集后拉运石西集中处理站的污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。
5.3供暖
本项目钻井期不在冬季，无需供暖。
5.4供电
本项目施工期钻机、生活、办公等通过柴油机、发电机供电。
6工程占地
本项目总占地面积32097m2，均为临时占地，本项目占地情况见表2-9。
表2-9  项目占地情况一览表
	井号
	临时工程
	占地面积（m2）
	用地类型
	合计（m2）
	备注

	陆西1井
	井场
	11762.07
	灌木林地
	32097
	长127.13m，宽度92.52m

	
	生活营地
	2468.76
	灌木林地
	
	60.42m×40.86m

	
	临时道路
	16561.33
	灌木林地（9792.33m2）、其他草地（6575m2）、公路用地（194m2）
	
	长1242.41m，宽13.33m，以保证大型机械的进出

	
	主副放喷管线
	867.04
	灌木林地
	
	左37.74m×14.06m、右：28.68m×11.73m

	
	其他
	437.8
	灌木林地、其他草地
	
	井场、道路、生活营地不是完整的矩形，高程不一致导致的面积差


注：表中占地面积数据均来源于项目勘界报告。
7依托工程
本项目洗井废水、压裂返排液依托石西集中处理站处理；生活污水依托乌尔禾污水处理厂处理；生活垃圾依托乌尔禾生活垃圾填埋场处理；试油期采出液若量小则采用罐车拉运至石西集中处理站采出液处理系统处理，若量大则尽快转为生产井。
7.1 石西集中处理站
（1）石西集中处理站环保手续
[bookmark: _Hlk141543417]石西集中处理站建设于1998年，是集原油处理、采出水处理、清水处理及注水为一体的集中处理站。石西集中处理站工程包含在《新疆石油管理局石西油田开发建设环境影响报告书》中，于1998年8月4日通过国家环境保护总局环评批复（环发〔1998〕201号），于2005年1月13日通过竣工环境保护验收（环验〔2005〕007号）。
（2）石西集中处理站概况
1）原油处理系统
石西集中处理站于1997年11月建成投产，为二级站场。原油密闭处理规模为70×104t/a（液量290×104t/a），目前实际处理量约40×104t/a，原油稳定规模180×104t/a。原油脱水采用“高效聚结游离水脱除器+相变加热炉+高效聚结热化学脱水器”工艺，脱水后的净化原油含水低于0.5%，处理后原油外交油气储运公司。采出水设计规模4000方/天，采用物化处理过滤和电解盐杀菌工艺，处理达标后外输、回注。
[bookmark: _Hlk141783858]2）污水处理系统
原油处理系统分离出的采出水（含油量≤300mg/L，悬浮物≤200mg/L）在进水口加入次氯酸钠杀菌剂进行第一次杀菌，进入2座1000m3调储罐进行水量、水质调节，经初步沉降除去大部分浮油和大颗粒悬浮物，保证调储罐出水悬浮物≤100mg/L、含油≤100mg/L；调储罐出水进反应沉降单元，经过化学反应、絮凝沉降后，出水（含油≤20mg/L、悬浮物≤20mg/L）经双滤料过滤器处理，出口水质指标可达到：含油≤7mg/L、悬浮物≤7mg/L，在双滤料过滤器新增加药口，出水口加入次氯酸钠杀菌剂进行第二次杀菌，处理后的净化水进入注水罐，用于石西油田和石南31井区油藏注水开发。
（3）排污许可执行情况
本项目位于石西油田作业区，依托工程取得排污登记回执以及排污许可证获得情况详见表2-10。
表2-10  本项目依托工程排污登记（许可证）一览表
	单位名称
	登记回执编号
	排污许可证有效期

	[bookmark: _Hlk98425806]中国石油新疆油田分公司石西油田作业区（集中处理站）
	91650200715597998M051Z
	2020.9.28至2025.9.27


（4）依托可行性
石西集中处理站环保手续齐全。石西集中处理站原油处理规模为120×104t/a，目前实际处理规模为80×104t/a，剩余40×104t/a。石西集中处理站采出水处理规模为2600m3/d，目前实际处理规模为400m3/d，剩余废水处理能力2200m3/d。本项目产生洗井废水240m3、压裂返排液2000m3（22.22m3/d），由专用罐车拉运至石西集中处理站污水处理系统处理，依托可行。
7.2 乌尔禾污水处理厂
本项目钻井期钻井队生活污水由罐车收集拉运至乌尔禾污水处理厂处置。
（1）环保手续履行情况
乌尔禾污水处理厂位于乌尔禾镇东南，距离G217约4km处。2018年3月24日通过原克拉玛依市乌尔禾区环境保护局审批（文号：克乌环函〔2018〕17号）；2019年6月完成自主竣工环境保护验收。
（2） 基本情况
乌尔禾污水处理厂占地25600m2，由粗格栅间及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、CASS生化池、污泥脱水间、出水消毒间、办公楼、机修间等组成，设计处理规模为6000m3/d，预留远期6000m3/d扩建位置，处理工艺为粗、细格栅+调节池+提升泵房+沉砂池+CASS+紫外线消毒+出水，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
（3） 依托可行性
本项目钻井期产生的生活污水采用吸污车拉运至乌尔禾污水处理厂处理。目前乌尔禾污水处理厂实际处理量为4000m3/d，有2000m3/d的处理余量，本项目钻井期产生的生活污水为0.56m3/d（39.2m3/施工期），污水处理厂的处理余量能够满足本工程。
7.3乌尔禾生活垃圾填埋场
（1）环保手续履行情况
克拉玛依市乌尔禾区生活垃圾处理工程于2016年7月通过原克拉玛依市环境保护局审批，文号“克环保函评价2016〕376号”。2017年11月完成近期和管理区主体工程建设，2019年6月通过环保竣工验收。
（2）基本情况
克拉玛依市乌尔禾区生活垃圾处理工程位于克拉玛依乌尔禾区西南方，217国道东侧，卫生填埋场占地面积11.31ha，填埋场设计总库容为77万m3。服务年限为2018年至2030年。近期（2023年）生活垃圾日清运处置87t，累计处理量23.56万t；远期（2030年）生活垃圾日清运处置98t，累计处理量47.64万t。
（3）依托可行性
目前，乌尔禾生活垃圾填埋场有较多剩余容量，本项目施工期产生的生活垃圾为1.23t，产生量较少，垃圾填埋场的剩余规模可完全满足本工程产生的生活垃圾。

	总平面及现场布置
	1钻井井场平面布局
项目的布置本着结构简单、流程合理的原则进行布局。井场布置有值班房、机房、发电房、罐区、不落地设备区等。
2试油井场平面布局
试油井场布置有值班房、发电房、罐区、不落地设备区、放喷管线等。
3防渗设计
本项目钻井井口周边、柴油罐区、钻井液不落地系统、岩屑储罐、各类罐体罐基础、生活污水收集池和放喷池采取重点防渗；材料房、配电房、录井房、地质房等采取一般防渗；其他区域采取简单防渗，采取一般地面硬化，防渗材料参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中相应防渗要求执行。
4临时工程平面布置
本项目在每个井场附近设1处生活营地（占地面积11762.07m2），根据井口位置和周围已建道路情况修建临时道路（1242.41m），在井场两侧设主副放喷管线。本项目多余土方用于铺垫井场道路，不设取弃土场。


	施工方案
	本项目包括：钻前作业、钻井施工、试油作业、钻后工程。
1钻前作业
钻前作业主要包括井场、道路以及生活营地占地清理平整，设备入场等，工艺流程如下：
（1）钻前整理场地，并保证全套钻井设备达到相关的安装标准。
（2）在钻机安装的过程中，注意保护井口设备。
（3）要求天车、转盘、井口三点成一条铅垂线，误差小于10mm；确保在施工过程中不偏磨井口套管及井控设备。
（4）设备运转正常，安全装置灵活好用。各种仪器仪表准确灵敏好用。
（5）钻具在入井前必须用通径规通径。
（6）对所有的下井钻具进行外观检查和超声波探伤，准确丈量钻具，钻具记录上注明内外径、扣型，特殊工具要画草图。
（7）钻前道路以能通重型车为标准修建，修建为简易砂石路。
2钻井施工
钻井时采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻井。
钻井时井筒排出的钻井泥浆及岩屑进入泥浆不落地循环系统，该系统设置振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级处理，经四级处理后，岩屑与钻井液完全分离，钻井液返回井筒，水基岩屑交岩屑处置单位处置。
钻井井口产生的钻井泥浆、岩屑混合物经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级实现初步分离，分离出的液相回用于钻井液配制。
固井作业：
固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。
固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全防喷设备等。
另外，现场施工前根据实际情况要做水泥浆配方及性能复核试验，同时，如果是钻井中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。
3试油作业
当钻至井目的层后，对油气应进行试油作业，试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。如钻孔在目的层遇到裂隙发育，则不需进行射孔、酸化、压裂等工作，钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，酸化目的层。
试油作业包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等，每口井洗井）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）、压裂（用泵车将压裂液挤入目的层，当把目的层压出许多裂缝后，加入支撑剂，如石英砂等，充填进裂缝，提高目的层的渗透能力，每口井进行压裂作业）等操作，洗井废水和压裂返排液采用专用收集罐收集后送至石西集中处理站污水处理系统处理。试井前安装井口各种计量设备、油气两相分离设备，采出液临时储罐等。如有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，采出液进入临时储罐，拉运石西集中处理站，伴生气由放散管燃烧放散。
4钻后工程
测试完井后。要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，对钻井过程中产生的各类废物进行清理，并进行产能建设工程的环境影响评价，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固，并对临时占地进行恢复。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	[bookmark: _Toc11891]1生态环境现状调查与评价
1.1生态系统调查与评价
（1）生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目区域属于Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区—Ⅱ3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区—23古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。工程所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-1。
表3-1  项目所属生态功能区具体情况
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区

	
	生态亚区
	Ⅱ3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区

	
	生态功能区
	23．古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区

	隶属行政区
	和布克赛尔蒙古自治县、福海县、沙湾县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、米泉区、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县

	主要生态服务功能
	沙漠化控制、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护沙漠植被、防止沙丘活化

	主要保护措施
	对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒

	适宜发展方向
	维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延


本项目建设不占用基本农田、基本草原，临时占地结束后恢复原始地貌，控制施工范围保护区域荒漠植被，保护区域土壤环境质量，符合生态功能区划。
（2）新疆维吾尔自治区主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。新疆重点开发区包括国家级重点开发区域和自治区级重点开发区域。和布克赛尔蒙古自治县属于自治区级重点生态功能区。针对为数众多的自治区级重点生态功能区的县、市，考虑到新疆绿洲经济的特点，即很大的行政范围内，仅有绿洲区域内的一小部分为人口与工业的主要承载区，经济发展相对活跃，对周边的乡镇起到一定带动作用，因此，将这类县的城关镇或市的城区以及某些重要工业园作为自治区级重点开发区域。
本项目属于石油勘探项目，位于和布克赛尔蒙古自治县境内，属于自治区级重点生态功能区，项目建设与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符合。
1.2植被调查
根据现场调查和查阅相关资料，评价区主要植被类型为荒漠植被，按中国植被自然地理区划划分，项目所在区域属新疆荒漠区—北疆荒漠亚区—准噶尔荒漠省—准噶尔荒漠亚省—古尔班通古特州。由于单一的地貌类型及严酷的气候特征，该区域内植被类型少而单一。根据现场调查及查阅相关资料，项目评价区域内建群种为白皮沙拐枣和羽毛三芒草，植被覆盖度10%-15%左右。
白皮沙拐枣属于沙丘间低地常见灌木，羽毛三芒草属禾本科多年生草本植物，二者均分布于评价区北部风沙土地带，地势较平坦且开阔，常同红柳混生，群落中植株一般高约0.5m～1m，最高可达1.5m～2m，群落覆盖度在10%左右。伴生种多为一年生多汁盐生类植物，如盐生草、散枝梯翅蓬、叉毛蓬等。
根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年）、《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年），项目区无国家及自治区级重点保护野生植物。
1.3野生动物现状调查与评价
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。项目所在地区内分布的主要野生脊椎动物16种，其中爬行类3种、鸟类11种、哺乳类4种。
由于项目区周边油田较多，人为活动频繁，项目现状调查和走访中，未发现大型野生动物，其中爬行类的蜥蜴和哺乳类的部分啮齿动物是评价区的主要建群种动物。
根据《国家重点保护野生动物名录》（2021）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），项目区域内未发现国家重点保护野生动物及其生境。
1.4土壤现状调查与评价
项目区主要土壤类型为风沙土。风沙土主要处于温带半干旱、干旱、极端干旱的草原、荒漠草原及荒漠地带。气温变化大，年温差和日温差悬殊，常年多风，风期长，风力大，是风沙土形成的基本动力。风沙土是在风沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少，因风蚀风积交替作用，使土壤发育处于不断的复幼状况下，植被稀疏，生物作用微弱，使有机物质积累很少，成土过程十分微弱，只在土壤表层0.5cm～1cm有微弱的分化，有机质含量明显高于下层。这是由于古尔班通古特沙漠冬季有稳定的积雪，在春季积雪融化后，沙土层中便得到一定量的水分补给，在4～5月间，土壤含水率可达20～30g/kg，为短命和类短命植物生长提供了生存条件，地表植被覆盖度可达40%～60%，到7～8月处于休眠状态。正是这些短命和类短命植物生长和循环过程，使沙土层地表形成了微弱的有机质积累，其它土壤理化性状无明显差异，剖面层次分化不明显。
1.5土地利用现状调查与评价
根据本项目的勘界结果，并参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），以确定本项目区域的土地利用类型。本项目所在区域土地利用类型为灌木林地、其他草地和公路用地，土地现状以自然状态为主，呈典型的干旱荒漠。
1.6水土流失现状调查与评价
本项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，根据新水水保〔2019〕4号文件，新疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。本项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，属于天山北坡诸小河流域重点治理区。结合项目区地理位置、地形地貌和气候环境特点，确定项目区水土流失类型主要为风力侵蚀。
根据2022年全疆水土流失动态监测数据公报，塔城地区水土流失面积61683.19km2，其中风力侵蚀面积为57186.6km2，占水土流失面积的92.71%；水力侵蚀面积为4496.59km2，占水土流失面积的7.29%。本项目区属于风力侵蚀区域。
1.7沙化土地调查与评价
本项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本项目所在地沙化土地类型属于半固定沙地。
和布克赛尔蒙古自治县沙化土地总面积2878705.6273公顷，其中半固定沙地（丘）面积184656.27公顷，固定沙地（丘）面积659768.09公顷，沙化耕地面积11120.74公顷，风蚀残丘（劣地）面积64045.76公顷，戈壁面积1097370.8791公顷，具有明显沙化趋势的土地面积18881.4公顷，其他土地类型面积842862.4882公顷。
2区域环境质量现状
2.1环境空气质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，对项目所在区域环境空气质量中的6项基本污染物进行评价，本次区域环境质量现状监测数据选取环境空气质量模拟技术支持服务系统中塔城地区2025年的监测数据，监测结果及评价见表3-2。
表3-2  2025年塔城地区基本污染物监测结果表（单位：μg/m3）
	项目
	平均时段
	现状浓度
	过渡阶段二级浓度限值
	占标率（%）
	超标
倍数
	达标情况

	SO2
	年平均
	4
	60
	6.67
	/
	达标

	NO2
	年平均
	9
	40
	22.5
	/
	达标

	PM10
	年平均
	26
	60
	43.33
	/
	达标

	PM2.5
	年平均
	10
	30
	33.33
	/
	达标

	CO（mg/m3）
	日平均
	0.7
	4
	17.5
	/
	达标

	
	1小时平均
	/
	10
	/
	/
	/

	O3
	1小时平均
	/
	200
	/
	/
	/

	
	日最大8小时平均
	109
	160
	68.13
	/
	达标


塔城地区2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4µg/m3、9µg/m3、26µg/m3、10µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为109µg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准浓度限值，项目所在区为达标区。
2.2水环境质量现状
本项目钻井期间钻井废水循环利用，生活污水拉运至乌尔禾区生活污水处理站处理，本项目区周边3km范围内无常年天然地表水体分布，与地表水体无水力联系，本次未对地表水环境进行现状评价。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1 一般性原则要求：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类（地下水导则 附录A）。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”本项目属于矿产资源勘查活动，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故项目不开展地下水监测。
2.3声环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境保护目标质量现状。
2.4土壤环境质量评价
[bookmark: _Hlk47367778]根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1 土壤环境影响评价项目类别中无矿产资源地质勘查行业，本工程为109 矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探），“行业类别”属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，不需要进行土壤环境影响评价，仅进行简要的定性分析。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为前期勘探工程，属于新建项目，不存在原有环境问题。

	生态环境保护目标
	1环境保护目标
[bookmark: _Hlk167566341]参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）等相关导则要求，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、环境风险均不设评价范围，生态评价范围为井场和生活营地周围50m范围、临时道路两侧外延300m；声环境评价范围为井场外延200m的范围，根据现场调查，本项目井场周边为其他草地，周边300m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区、人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；周边200m范围内无声环境保护目标；本项目环境保护目标具体情况见表3-3。
表3-3  主要环境敏感目标一览表
	要素
	环境保护
目标
	与项目区的关系
	保护要求

	大气环境
	项目区大气
	井场区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

	生态环境
	水土流失重点治理区
	井场占地
	保护项目区域荒漠生态系统完整性和稳定性，保护土壤环境质量，做好植被恢复与水土保持工作，使项目区现有生态环境不因本项目的建设受到破坏

	
	植被
	
	落实工程占地周边生态环境保护措施，施工结束后逐渐恢复到自然状态

	
	动物
	
	保护生境不被破坏，禁止捕杀野生动物

	水环境
	地下水
	井场
	确保地下水不受污染


2保护要求
（1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量；
（2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响；
（3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值；
（4）生态环境保护目标：本项目需保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区土壤、植被产生不利影响，保护天然牧草地不因本项目建设产生不利影响；
（5）土壤环境质量可按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）控制。

	评价标准
	1环境质量标准
（1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准；
（2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值；
（3）土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；
（4）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
2污染物排放标准
（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的颗粒物无组织排放限值；
（2）试油期无组织废气执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求；
（3）生产废水执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1推荐水质主要控制指标要求；
（4）施工期施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1排放限值（昼间70dB，夜间55dB）；
（5）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；
（6）含油污泥执行《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T7300-2016）标准要求；
（7）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求；
（8）钻井固体废物执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）标准要求。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	施工期主要污染环节和因素：
本项目对环境的污染主要存在于钻井期、试油期三废排放。
本项目污染源按作业持续时间分为临时性污染源、连续性污染源和间歇性污染源三大类，主要污染物为：钻井岩屑等，见表4-1。
表4-1  本项目主要环境影响因素
	阶段
	污染物
	产污环节
	污染因子

	钻井期
	废气
	柴油机和柴油发电机
	SO2、NOx、总烃、PM10、PM2.5

	
	
	施工扬尘
	TSP

	
	废水
	生活营地生活污水
	COD、SS、氨氮、BOD5

	
	噪声
	动力设备、施工作业
	等效连续A声级

	
	固体废物
	钻井井场
	水基岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜

	
	
	生活营地
	生活垃圾

	试油期
	废气
	伴生气燃烧放空
	SO2、NOx、烟尘

	
	
	柴油发电机
	SO2、NOx、总烃、PM10、PM2.5

	
	
	临时储罐
	总烃

	
	废水
	试油期废水（洗井废水、废压裂返排液）
	SS、石油类

	
	噪声
	动力设备、试油
	试油机械噪声

	
	固废
	试油期
	废弃防渗膜


[bookmark: _Hlk27231092][bookmark: _Hlk2526104]1生态环境影响分析
1.1生态环境影响因素及类型
本项目井场、道路及施工营地施工过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。
[bookmark: _Hlk44523827]（1）生态环境影响类型
[bookmark: _Hlk67930575]①占地对地表土壤、植被影响
井场、道路、施工营地施工占地范围内土壤翻出、植被清除，将破坏地表原有稳定砾石层，加剧风蚀，改变原有生态系统结构和功能，属暂时性影响。施工完成后，临时性占地和影响将消除，使被破坏的生态环境逐步恢复。封井前井场将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。
②污染物排放对生态环境的影响
本项目主要污染源集中在钻井工程，其污染源分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。
（2）生态环境影响因素
环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主要工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从钻井工程分析环境影响因素。
本项目井场的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输等施工活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；采用钻井泥浆不落地技术；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，全部回收外运；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用，可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。
生态环境影响因素见表4-2。
[bookmark: _Hlk47519731]表4-2  生态环境影响因素
	工程活动
	主要影响

	钻井工程
	1、对井场及周围植被的破坏影响；
2、对井场土壤产生的不利影响。

	施工营地修建
	3、对施工营地及周围植被的破坏影响。
4、对施工营地土壤产生的不利影响。

	井场道路修建
	5、施工过程对道路两侧植被和土壤产生不利影响。
6、道路施工对干河床的影响。


1.2植被的影响分析
本项目钻井工程是造成植被破坏的主要原因。
（1）工程占地对植被的影响
[bookmark: _Hlk43446974]钻井过程中的占地包括井场、入场道路及施工营地占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。
[bookmark: _Hlk43447011]在井场、道路及施工营地施工过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。施工结束后重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。
[bookmark: _Hlk48504594]（2）道路修建对植被的影响
本项目建设过程中需修建油区简易道路1242.41m。在道路修建过程中，除了路基占用原有土地外，主要影响的是道路两侧的植被。施工完成后，由于区域内有冬季降雪，在融雪季节道路两侧有积水产生，有利于道路两侧植被的自然恢复。
（3）人类活动对植被的影响
项目施工过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。但评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。
（4）突发性事故对植被的影响
项目施工过程中对生态环境造成严重破坏的主要事故类型为原油和含油污水泄漏，其产生的污染物排放均会对评价范围内的植被造成不同程度的影响，影响程度与发生事故时泄漏的油量及是否发生火灾有很大关系。植被体上附着的原油越多，植物死亡率就越高，而且草本植被比乔、灌木更敏感，更易受到致命的影响。如果发生火灾，则植被的地上部分会完全被毁，但如果土壤环境未被破坏，第二年植被将会重新生长。
交通事故通常发生在道路两旁，发生的概率及影响范围均极小，仅对路边很小范围的植被产生严重污染。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，且可通过对原油的及时清理而减轻其影响，不会对整个区域植被产生明显不利影响。
1.3对野生动物影响分析
本项目施工对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。
（1）施工期对野生动物的影响
井场建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井、试油各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的戈壁荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。施工完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。
（2）事故对野生动物的影响
发生事故时常常导致原油及天然气的泄出和渗漏，从而可能影响工程区域内的野生脊椎动物的生存环境。事故类型的不同，对野生动物的影响范围和程度也有所不同。当发生井喷事故时，井场周围200m-500m范围以内的各种小型脊椎动物会因躲避不及造成死亡，局部区域可能影响到的只是一些啮齿类动物、爬行动物和小型鸟类，对大中型动物，特别是对保护动物不会造成影响。如果发生火灾事故，由于生态环境及空气环境的变化，短时间内会使事故周围动物的分布数量下降。
（3）对野生动物生境的影响
区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。
[bookmark: _Hlk48510044]1.4对土壤的影响分析
本项目属于“矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）”，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，本次环评仅作简单分析。
（1）工程占地影响分析
本项目占地主要为井场、施工营地及临时道路，施工期扰动总面积达32097m2，均为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。
在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。
当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。
（2）固体废物对土壤环境的影响
在钻井过程中会产生钻井岩屑，本项目采用泥浆不落地技术，可以有效减缓钻井岩屑对土壤的影响范围和程度。
（3）事故状态下对土壤环境的影响
井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和试油中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。
井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。
1.5对其他草地的影响分析
本项目临时道路占用其他草地，未占用基本草原，开发过程中石油对农作物的污染途径主要有两种：一是落地油污染土壤，改变其结构和性状，使生长其上的植物间接受到影响；二是钻井及生产过程中不慎将原油溅落在天然牧草地上，影响其生理功能，使植物生长发育受阻，严重时导致植物的死亡。
本评价要求施工单位物料运输和施工范围严格控制在规定范围内，禁止破坏周边天然牧草地，禁止将施工机械及车辆开进天然牧草地。采取严格管理措施后，本项目对周围天然牧草地影响较小。
1.6对灌木林地的影响分析
本项目井场、生活营地及部分临时道路占用灌木林地，未占用公益林，开发过程中石油对植物的污染途径主要有两种：一是事故状态下的泄漏的原油污染土壤，改变其结构和性状，使生长其上的植物间接的受到影响；二是钻井及生产过程中不慎将原油溅落在灌木林地上，影响其生理功能，使植物生长发育受阻，严重时导致植物的死亡。
1.7沙化和水土流失影响分析
项目区钻井工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，沙化和水土流失加剧，主要表现为：
（1）土壤粗粒化
在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风蚀作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。
（2）土壤贫瘠及含盐量变化
沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量，据邻近油田的调查结果表明，随沙化增强，盐分含量降低。
2施工期废气影响分析
本项目施工期废气主要来源于钻井期的柴油机组燃烧废气、施工扬尘、机械排放废气和运输车辆尾气，试油期的柴油机组燃烧废气、伴生气燃烧废气、临时储罐废气和采出液装卸废气。
（1）柴油机组燃烧废气
本项目钻井期及试油期柴油耗量见表4-3。
表4-3  钻井期和油气测试期消耗柴油量
	阶段
	周期（d）
	柴油用量（t/d）
	柴油消耗总量（t）

	钻井期
	70
	2.0
	140

	试油期
	90
	0.16
	14.4

	总计
	154.4


根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数和柴油机组燃烧废气中各污染物产生情况见表4-4。
表4-4  柴油机污染物排放量
	污染物
	排污系数kg/t
	柴油用量（t）
	排放量（t）

	CO
	10.722
	154.4
	1.66

	NOx
	32.792
	
	5.06

	THC
	3.385
	
	0.52

	SO2
	0.02
	
	0.0031

	PM10
	2.09
	
	0.32

	PM2.5
	2.09
	
	0.32


注：据《车用柴油》（GB19147-2016）表3要求，车用柴油中硫的含量≤10mg/kg，燃烧1t柴油产生的SO2为0.02kg。
本环评要求钻井期和试油期间对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。
（2）扬尘
建设期进场道路修建、施工营地及井场场地平整、运输车辆行驶均会产生扬尘，施工扬尘造成大气中TSP值增高。在施工场地实施每天洒水抑尘作业1次，大风天气增加洒水次数。采用洒水降尘措施，其扬尘造成的污染距离可缩小到20m～50m范围，对周围环境影响较小。从影响时间、范围和程度来看，通过洒水降尘等措施后，钻井施工扬尘对周围大气环境质量影响是有限的。
（3）燃油机械废气和运输车辆尾气
本项目各类机械设备均使用符合国家标准的燃料，且施工期短暂、周边无居民区、地域空旷，大气扩散条件良好，加上施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放，燃油机械废气和运输车辆尾气对周围大气环境影响不大。
（4）伴生气燃烧废气
钻井和试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况。伴生气通过气液分离器进行分离，并经排气管线燃放。由于勘探前油藏情况未明，伴生气产生量无法确定，伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此，本评价不对伴生气燃烧排放的NOx和颗粒物进行量化分析。
根据邻井组分检测结果，伴生气主要成分为甲烷，基本不含硫，燃烧后排放污染物主要为NOx和颗粒物，伴生气燃烧废气排放集中在试油期，施工期产生的污染是暂时性的，随着试油的结束而停止排放，因此，伴生气燃烧废气排放对周围环境影响较小。
（5）临时储罐和采出液装载过程无组织排放废气
本项目试油期若采出采出液则进行交井，将油井转交给采油厂，试油期采出液暂存于井场4个20m3采出液临时储罐中，由罐车拉运石西集中处理站处理，采出液装车过程中会产生VOCs，根据《石化行业VOCS污染源排查工作指南》，装载过程VOCs排放量与物料年周转量、装载温度、装载物料的真实蒸气压等因素有关。由于试油过程具有很大的不确定性，无法确定试油阶段产能情况，因此本评价仅对装载过程产生的VOCs进行定性分析，不进行定量计算。本环评要求建设单位在试油阶段采出液装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，采用底部装载或顶部浸没式装载方式，采用顶部浸没式装载的，出口管口距离罐底部高度应小于200mm。采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止。
（6）柴油卸车及储存无组织废气
钻井期井场设有柴油罐（20m3），试油期设置1个5m3的柴油储罐，均为固定顶罐，外购柴油由罐车拉运至井场后暂存于储罐内，最大贮存量约21t。柴油卸车及临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，由于柴油周转量较小，真实蒸气压较低，挥发性低，由柴油卸车及储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。对比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。
（7）水基钻井岩屑暂存扬尘
水基钻井岩屑暂存于岩屑罐中，暂存过程中会产生少量的扬尘，不落地系统分离出的水基钻井岩屑含水率较高且产生后及时清运，由水基钻井岩屑临时暂存产生的扬尘量很少，不会对周围大气环境产生不利影响。
综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。
3施工期废水影响分析
本项目在钻井施工过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，钻井废水循环使用。本项目施工期废水主要来源于钻井期施工人员的生活污水和试油期废水（洗井废水和压裂返排液）。
（1）洗井废水
本项目试油期间需要进行洗井作业，洗井废水产生量按照洗井用水量300m3的80%计算，1口井洗井废水总计约240m3，洗井作业时间为10d，洗井废水量为240m3/d参考同地区洗井废水污染物浓度调查，COD浓度50～7900mg/L，石油类浓度25～2500mg/L，SS浓度50～1060mg/L。井场设专用储罐，洗井废水严禁直接外排，该废水全部回收，采用收集罐收集后送至石西集中处理站采出水处理系统处理。
（2）压裂返排液
本项目新井完钻后须进行压裂作业，根据建设方提供的数据，项目油井为低渗透油井，压裂返排液陆西1井2000m3。参考同地区压裂返排液污染物浓度调查，COD浓度1000mg/L～5000mg/L，石油类浓度200mg/L～500mg/L。压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。
（3）生活污水
本项目施工人员35人，按每人每天用水20L计算，钻井期70天，生活用水49m3。生活污水产生量为用水量的80%，预计生活污水产生量为39.2m3。试油期设2人值班，不在井区食宿。
钻井生活污水水质与居民生活污水相近似，其中COD产生浓度350mg/L，产生量0.014t；BOD5产生浓度300mg/L，产生量0.012t；SS产生浓度200mg/L，产生量0.0078t；NH3-N产生浓度30mg/L，产生量0.0012t。
本项目生活污水排入防渗收集池，清运至乌尔禾污水处理厂处理。
本项目废水合规处理，不会对区域水环境产生不利影响。
本项目施工期各类废水污染物统计情况见表4-5。
[bookmark: _Ref490401896]表4-5  项目废水污染物产生量及去向
	序号
	污染源
	产生量
	处理去向

	1
	洗井废水
	240m3
	洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运石西集中处理站的污水处理系统处理达标后回注油藏

	2
	生活污水
	39.2m3
	生活污水排入防渗收集池，施工期清运至乌尔禾污水处理厂处理

	3
	压裂返排液
	2000m3
	压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏


3施工期及试油期噪声影响分析
钻井期的噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、振动筛等连续性噪声，噪声源强在85~100dB(A)。试油期的噪声主要来源于柴油发电机、柴油动力机。主要噪声源强及特性见表4-6。
表4-6  钻井和试油期主要噪声源强特性单位：dB(A)
	时段
	噪声设备
	数量/台
	单台源强
	距声源
	噪声特性
	排放时间
	声源种类

	钻井
期
	钻井设备
	1
	90
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	泥浆泵
	2
	90
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	振动筛
	3
	100
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	钻井期、试油期
	柴油发电机
	2
	85
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	柴油动力机
	3
	95
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源


钻井及试油期过程中，不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-7。
表4-7  各种施工机械在不同距离的噪声预测值    单位：dB（A）
	距离（m）
	源强
	隔声后
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	160

	钻机
	90
	80
	66
	60
	56
	54
	52
	50
	48
	46
	44
	42
	40
	34

	泥浆泵
	93
	85
	71
	65
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	49
	47
	45
	42

	振动筛
	105
	90
	76
	70
	67
	65
	63
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	47

	柴油机
	100
	85
	71
	65
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	49
	47
	45
	42


根据预测结果，施工期间，柴油机的噪声在施工场界外80m处时噪声达《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，钻井噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，钻井期产生噪声对周边环境影响不大。
试油期时间短且产生噪声的设备少，试油期产生噪声对周边环境影响不大。
4施工期固体废物影响分析
本项目在钻井期固体废物主要是水基岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜和生活垃圾。
（1）钻井岩屑
钻井岩屑产生、排放量与井身结构等因素有关，岩屑产生量可按下式计算：
W=1/4×π×D2×h×P
式中：W—产生的岩屑量，m3；
D—井眼平均井径，m；
h—裸眼长度，m；
P—膨胀系数，使用水基钻井液体系时取P=2.2，岩屑密度2.54g/cm3。
计算得知：本项目钻井岩屑产生情况见表4-10。
[bookmark: _Hlk68100090]表4-10  钻井岩屑产生量
	序号
	井号
	井段（m）
	井深（m）
	水基岩屑量（m3）

	1
	陆西1井
	0-500
	500
	170.61

	2
	
	500-4100
	3600
	2736.85

	3
	
	4100-5150
	1050
	384.21

	合计
	3291.67


本项目水基岩屑产生量约3291.67m3，经不落地系统收集、压滤脱水后，暂存在水基岩屑储罐及时清运，委托岩屑处置单位处置；根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表8（一般工业固体废物分类表）判定，项目水基钻井岩屑的废物代码：SW12，废物种类：钻井岩屑。
（2）机械设备废油
钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，类比调查已完成的井，单井钻井期产生机械设备废油的量不足0.5t。本项目预计产生量约0.5t，根据《国家危险废物名录》（2025年版）要求，机械设备废油的废物种类为HW08废矿物油与含矿物油废物类，危险废物代码为900-214-08，机械设备产生的废机油由钻井单位用专用罐集中收集后暂存于井场危废贮存点，委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。
（3）废弃防渗膜
为防止施工过程中产生的废油污染土壤，项目钻井施工期及试油作业期在施工区域铺垫防渗膜，防渗膜可重复利用，若使用过程中防渗膜破损无法再次利用。
根据《国家危险废物名录》（2025年版）要求，废弃防渗膜属于使用过程中沾染矿物油的废弃包装物，沾满油泥的废弃防渗膜作为危险废物，危废代码为900-249-08，集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期由施工队委托有相应危废处置资质的单位处理。
（4）生活垃圾
本项目施工期共有施工人员35人，施工期为70天，施工人员生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，预计共产生生活垃圾为1.23t，统一收集后运送至乌尔禾生活垃圾填埋场处理。
本项目施工期固废的名称、类别、属性和数量等情况详见表4-11。采用如下措施处理后，本项目施工期所产生的各种固体废物均可得到有效的安全处理，对环境影响较小。
表4-11  固废情况一览表
	序号
	固废
名称
	产生
工序
	固废属性
	产生量
	处置方式

	1
	水基
岩屑
	钻井
	一般工业固废
（900-999-99）
	3291.67m3
	水基岩屑临时贮存在井场内的岩屑储罐，交岩屑处置单位处置。

	2
	机械设备废油
	钻井
	危险废物
（900-214-08）
	0.5t
	机械设备废油由钻井单位用专用罐集中收集后暂存危废贮存点，交由有相应危废处置资质的单位处置。

	3
	废弃防渗膜
	钻井期和试油期
	危险废物
（900-249-08）
	少量
	暂存于井场危废贮存点，委托有相应危废处置资质的单位处置。

	4
	生活
垃圾
	施工生活
	生活垃圾
	1.23t
	生活垃圾集中收集，统一拉运至乌尔禾生活垃圾填埋场进行填埋处理。


[bookmark: _Hlk43201977][bookmark: _Toc29189]7环境风险分析
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
7.1风险识别
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中，本项目钻井过程中涉及的危险物质施工期主要为柴油，试油期主要是采出液，本项目采出液为油、气、水混合物，主要成分为原油、天然气和水。
钻井井场设有柴油罐（20m3），可存柴油16.7t，试油期因采出液的含水率不确定，本项目按最大存在量进行核算，试油期设置4个临时储罐共计80m3，原油存在量约66.4t。
本项目涉及的环境风险物质主要为原油、天然气和柴油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分见下表4-12。
表4-12  原油、天然气和柴油的理化性质及危险级别分类情况
	序号
	名称
	组分
	毒性
	燃烧爆炸特性参数
	危险级别

	1
	原油
	由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物
	原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，急性吸入中毒者有上呼吸道刺激感觉。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状
	热值：41870KJ/kg
火焰温度：1100℃
沸点：300～325℃
闪点：23.59℃
爆炸极限：1.1%～6.4%(v)
自然燃点：380~530℃
	属于高闪点液体

	2
	天然气
	多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等
	伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废
	热值：50009KJ/kg
爆炸极限：5%～14%(v)
自然燃点：482~632℃
	属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007

	3
	柴油
	复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物
	柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂
	热值为3.3×107J/L沸点范围有180~370℃和350~410℃两类闪点：38℃
	属于高闪点液体


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中可知，本项目Q值见表4-13。
表4-13  危险物质与临界量比值
	物质名称
	临界量
	最大存在总量
	Q

	柴油
	2500t
	16.7t
	0.007

	原油
	2500t
	66.4t
	0.03

	硫化氢
	2.2t
	0
	0

	甲烷（天然气）
	10t
	0
	0

	合计
	/
	/
	0.037


本项目风险物质与其临界量的比值（Q）<1时，可确定该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。
7.2风险事故环境影响
[bookmark: _Hlk26200622]（1）井喷环境影响分析
井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内。
井喷事故对地下水体的影响概率不大，若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。
（2）泄漏环境影响分析
本项目在钻井和试油过程中会在井场布置柴油储罐、试油采出液储罐等，一旦储罐发生泄漏，会对周围环境空气、水体、土壤和植被会造成一定的不利影响。
①对大气环境的影响
对大气环境的影响，主要考虑柴油储罐及采出液储罐泄漏的影响，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、学校、医院、集中居住区等环境敏感点，即使发生泄漏造成周围居民点发生急性中毒和慢性中毒的危险性较小，因吸入中毒引起生命危险的可能性就更小。
②对土壤的影响
泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏情况发生时，油类物质渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能，从而造成植物生物的死亡。
③对地下水的影响
尽管液体在土壤渗漏过程中土壤层吸附会延缓液体的下渗进入地下水，但在长期的作用下，发生渗漏的液体仍可能对地下水造成污染。
本项目勘探周期较短，各类储罐均采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水风险事故概率较低。
④对植物影响分析
柴油、采出液等泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是油类物质污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的油类物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取救援措施，不会对周围植被产生明显影响。
7.3环境风险评价结论
本项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。
本项目的环境风险在可接受范围之内。

	运营期生态环境影响分析
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，最后清理场地，清除各种固体废弃物，恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。

	选址选线环境合理性分析
	根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）中5.1井场布置技术要求“一般油、气井口距民房100m以外”。根据《石油天然气钻井井控技术要求》（GB/T31033-2025）中井控设计要求“油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m；距居宅不小于100m；距铁路及高速公路不小于200m；距学校、医院、油库、人口密集及高危场所等不小于500m”。本项目各井口均不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域；也符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）要求。
本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合区域经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。本工程土地利用类型为灌木林地、其他草地、公路用地，不占用基本农田，不占用公益林，植被覆盖度10%~15%左右，本项目临时占地面积32097m2，本项目征地手续还在办理中，土壤扰动面积控制在临时占地面积范围内，项目周边已有建成道路，本项目临时道路建设路段较短，对项目区的生态影响呈点状分布，仅影响井场占地范围内土壤、植被等。本工程钻井结束后对临时占地进行地貌恢复，工程造成的生物量损失较小。
综上，本项目选址选线是合理的。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
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1.1生态保护措施
生态恢复与补偿措施主要依靠植被自然恢复的方式进行，重点是防止因工程建设造成的水土流失和风蚀沙化。
（1）工程避让措施
建设单位在设计阶段应严格控制临时占地面积。尽量减少占地，并尽量避开植被密集的区域，避免破坏荒漠植物，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
（2）井场、道路、施工营地临时占地保护措施要求
①临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。
②本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。
（3）对植物的生态保护措施要求
①避让：设计选线过程中，避开植被较丰富的区域，避免破坏荒漠植物。
②减缓：严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆应结合植被的分布情况，在限定的路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动。各固体废物均得到妥善处置，现场禁止遗留任何固体废物，占地清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行恢复覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定。
③补偿：本项目施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿。
④强化风险意识：确保各环保设施正常运行，污水进罐、落地油回收、固体废物收集，避免各种污染物对土壤环境的影响从而进一步影响其上部生长的沙生植被。加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。
（4）对其他草地的生态保护措施要求
项目占地及周边为其他草地，不占用基本草原，井场位置无法避让，征地手续需要先做环评才能办理，环评阶段结束后建设单位按塔城地区要求办理相关征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。本项目钻井结束后对临时占地进行地貌恢复，工程造成的生物量损失较小。
本环评要求施工单位严格控制施工范围，禁止机械车辆及施工人员进入施工范围外天然牧草地，确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响，并进一步影响天然牧草地。强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对天然牧草地的破坏。
（5）对灌木林地的生态保护措施
①严格控制钻井和油气测试作业的占地面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。
②钻井油气测试作业结束后，对井场、临时道路进行清理、平整，地貌恢复。
③本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。在征地手续办理完成前，本项目不得开工建设。
④施工过程中注意保护土壤成分和结构。施工结束后应对临时占地内地貌进行恢复，尽可能保持植物原有的生存环境，以利于植被恢复。
⑤施工结束后开展土地复垦工作。
（6）对野生动物的生态环保措施
本工程设计选线过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。设置“保护野生动植物”等警示牌。加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。
1.2生态恢复方案
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求，所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理，因此提出如下生态恢复措施。
（1）井场生态恢复措施
①钻试结束后施工现场禁止遗弃废物，固体废物全部回收，平整井场。
②在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
③勘探井试油结束后，若试油报废，则该井需封井，并进行地表及恢复工作。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ 651-2013）》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317-2018）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）中相关要求，采取的生态恢复措施及要求如下：
——闭井后要拆除井架、井台，并对井场土地进行平整，清除地面上残留的污染物等。
——不要求留存井口的钻井应在封填后按相关规定恢复地貌，并视情况设置标识。要求留存井口的钻井在封填后保留井口套管头，并设置相应的保护装置。保证对钻井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水层窜层，产生二次污染。
——采用正确的封堵方式，能够保证封堵效果，从而将永久性地阻止流体在井内运移。
——做好封堵施工作业记录，按照管理机构要求的格式以永久性文件存档，保存在永久性的井史文件中。
④建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；制定相关环境管理规定；加强环境检查，发现问题及时解决、纠正，加强宣传教育。
（2）道路及生活营地生态恢复措施
本项目工程结束后，若转为生产井，临时道路保留，生活营地占地进行清理平整，恢复原有地貌；若不具开发价值，对临时道路和生活营地占地进行清理平整，恢复原有地貌。
采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
1.3水土流失防治措施
本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。路基修筑开挖等作业避免在大风天施工；严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道。施工车辆不得随意驶离便道。施工后期，及时做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。建设单位在保证做到以上措施的情况下，对防止风沙流动、促进生态环境的恢复会起到良好作用，可将水土流失的程度降低到最低限度。
1.4防沙治沙措施
本环评要求建设单位及施工人员严格按照《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》中有关规定执行防沙治沙措施：
（1）项目在实施过程中，不得随意碾压固沙植被，禁止在沙化土地上砍挖灌木及其他固沙植物。
（2）项目施工扰动范围控制在施工范围内，严格控制占地面积。
（3）严格划定车辆行驶路线及临时道路开辟路线，运输车辆及勘探车辆在规定路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧。
（4）优化施工组织，尽量缩短施工时间，减少土地裸露时间，避免在大风天气进行产生扬尘的作业，以免造成土壤风蚀影响。
（5）逸散性材料运输采用苫布遮盖，减少施工扬尘产生。
（6）施工结束后，将施工临时占地范围进行清理、平整、自然恢复。
（7）大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护区域植被，自觉履行防治义务。加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。
（8）土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。
通过采取上述措施，可将项目建设对所在区域土壤环境造成的水土流失和沙化影响降至可接受水平。
2大气污染防治措施
（1）应合理规划、选择最短的工区道路运输路线，尽量利用油田现有公路网络；其次是对使用频繁的道路路面进行洒水处理；运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶（速度＜40km/h）。
（2）井场设备的放置进行合理优化，尽可能少占土地，对工作区域外的场地严禁车辆和人员进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动；作业场地保持一定湿度，进出车辆严格限速，装卸器材文明作业。
（3）对钻机、柴油发电机等设备进行维护，对柴油发电机进行污染物排放检测，确保其污染物排放达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中的标准要求。
（4）禁止焚烧原油、废油品及各类废弃物。
（5）钻井材料集中堆放，下垫上盖。
（6）试油期对各井场的设备、阀门等进行检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。
（7）试油期需严格控制挥发性有机气体的储存、装卸损失，采出液装卸必须采取密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，装卸过程采取油气回收措施，使用具有油气回收接口的车辆。
（8）试油期产生的伴生气燃烧放散。
3水污染防治措施
（1）钻井过程保护措施：钻井过程采用套管与地层隔离开，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，封隔疏松地层和水层，施工过程严格按《固井作业规程 第2部分：特殊固井》（SY/T5374.2-202323）中内管法注水泥要求进行施工，专业下套管作业队进行下套管作业，在套管的保护下能有效地保护地下水。钻井时严格落实套管下入深度合格、固井质量合格。
（2）试油废水严禁直接外排，井场采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理。
（3）施工期间钻井井场内的柴油机、发电机房、岩屑罐区等重要设施与地表接触面均采用防渗膜防渗。
（4）整个钻井作业按规章操作，尽量避免因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水；钻井过程中采取泥浆监测，一旦发现漏失采取及时堵漏等措施，既能满足工程要求，又可减少对地下水的影响。
（5）生活营地设临时储集池（具备防渗）用于收集生活污水，收集后运至乌尔禾污水处理厂处置，项目区内禁止泼洒生活污水，不会对周围环境产生不利影响。
（6）地下水保护措施：对井场进行分区防渗，重点防渗区为井场井口周边、柴油罐区、钻井液不落地系统、岩屑储罐等罐体及生活污水防渗废水收集池等采用防渗膜进行防渗，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；材料房、配电房、录井房、地质房等采取一般防渗，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其余区域采取简单防渗。
[bookmark: _Hlk109041888]（7）拉运处理管控措施和要求：
①项目产生的试油废水、生活污水等清运过程，严格执行车辆拉运相关要求，严禁随意变更车辆行驶路线。
②拉运过程严禁随意倾倒试油废水等废水。
③严禁车辆司机疲劳驾驶，提高拉运人员技术素质，加强责任心，贯彻安全驾驶机动车辆的行为规定，严格遵守交通法规。
④拉运处理过程中，对车辆清运物质名称、数量等信息建立台账，进行全过程控制，严禁运输过程随意排放废水。
采取上述措施后，可对土壤及包气带起到良好的防护，避免对周围土壤及地下水产生影响。施工结束后，由施工单位对防渗膜进行回收再利用。
4噪声污染防治措施
（1）钻井期做好泥浆泵、发电机和柴油机等高噪声设备的基础减振和设置隔声罩减少噪声传播，合理安排施工时间，高噪声施工设备减少夜间使用或禁止使用；避免形成污染影响；在不能对声源采取有效措施情况下，对可能受噪声影响的油田工作人员发放噪声个人防护器材，消除噪声污染影响。
（2）维护泥浆泵、钻机、柴油发电机、柴油动力机组、压裂车等高噪声设备；
（3）做好机械设备组织，尽量避免高噪声设备同时操作。
[bookmark: _Hlk26201164]5固废污染防治措施
[bookmark: _Hlk26201155]（1）施工期钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置。
（2）物料及废物不乱排乱放，严禁各种油料落地。
（3）施工单位应及时回收废弃防渗膜等废物，用专罐收集后委托有相应危废处置资质的单位进行处置。
（4）采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油。
（5）井场垃圾分类存储，上加遮盖防止风吹飘散，严禁现场抛洒、焚烧、掩埋。
（6）生活营地内设置垃圾箱，施工期含油抹布、手套等用品与生活垃圾一起统一收集，由施工单位清运至乌尔禾生活垃圾填埋场处理。
（7）钻井井场设1座危险废物贮存点，产生的机械设备废油、废弃防渗膜等均由施工单位委托有相应危废处置资质的单位进行处理。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。此外，要求钻井完工前完成危险废物转移工作。
建设单位应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号2022年1月1日起施行）要求中有关规定，项目应加强以下措施：
A.收集作业
①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。
②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。
④危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
B.危险废物转移
①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。
②运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。
③在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。
④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。
C.危险废物的运输
①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。
③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A设置标志。
④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005年〕第9号）、JT/T 617-2018以及JT/T 617-2018执行。
危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：
①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。
②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。
③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
D.危险废物管理
根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月22日）相关要求如下：
1）落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。
2）落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。
3）落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。
4）落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
5）落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
6）落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。
7）产生工业危险废物的单位应当落实排污许可制度；已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。
8）落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容或未经安全性处置的危险废物。
危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。
9）落实环境影响评价制度及环境保护“三同时”制度，需要配套建设的危险废物贮存、利用和处置设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
10）落实环境应急预案制度，参考《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关规定制定意外事故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
11）建设单位应加强危险废物规范化环境管理，按照《危险废物规范化环境管理评估指标》有关要求，提升危险废物规范化环境管理水平。
12）对于列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的废弃的含油抹布和劳保用品等危险废物，当满足《危险废物豁免管理清单》中列出的豁免条件时，在所列的豁免环节可不按危险废物管理。
本项目产生的危险废物委托有相应危废处置资质的单位转运及处理。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。井场废物全部进行清理、回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。
6土壤污染防治措施
（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。
（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。
（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。
综上所述，正常情况下，钻井及试油工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。
7环境风险防范措施
7.1环境风险防范措施
（1）钻井作业事故防范措施
①钻井井口装置包括防喷器、防喷器控制系统、四通、闸阀及套管头等。各次开钻要按设计安装井口装置。
②防喷器顶部安装防溢管时，不用的螺孔用丝堵进行封堵。防溢管处应装挡泥伞，保证防喷器组及四通各闸阀清洁。
③远程控制台安装在井场左侧，距井口不少于25m（稠油井如受场地限制，距井口距离不应少于20m处），距放喷管线或压井管线有2m以上距离，周围留有宽度不少于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。
④井控设备安装好后，按要求试压。
井控车间试压：环形防喷器（封闭钻杆）、闸板防喷器和节流管汇、压井管汇、防喷管线、四通、内防喷工具试到额定工作压力，试压稳压时间≥10min，允许压降≤0.7MPa，密封部位无渗漏。闸板防喷器应做低压试验，试压值为1.4～2.1MPa，稳压时间≥10min，压降≤0.07MPa，密封件部位无渗漏。
⑤钻开油、气层后，每次起下钻（离上次活动时间超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次。每次试压后应对井控装置固定螺栓进行紧固。
⑥探井二开、三开以后井段，每只新入井的钻头开始钻进前，以及连续钻进300m～500m，都要以1/3～1/2钻进排量循环一定时间，待钻井液循环正常后测一次低泵速循环压力，并做好泵冲数、流量、循环压力记录。
⑦钻进中注意观察钻时、放空、井漏、气测异常和钻井液出口流量、流势、气泡、气味、油花等情况，及时测量钻井液密度和粘度、氯根含量、循环池罐面等变化，并做好记录。
⑧做好防硫、防喷演习讲评和记录。
⑨井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。
⑩井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电气设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。
⑪在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散。按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其他消防器材。
⑫事故应急救援预案。
根据项目的生产特点，制定了相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。
（2）硫化氢防范措施
应做好硫化氢监测和防范工作。施工井队应配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢检测工作，制定防硫化氢应急预案。在井场大门口、钻台、振动筛、坐岗房、防喷器液控房等五处设立风向标（风袋、风飘带、风旗或其他适用的装置），并在不同方向上划定两个紧急集合点，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。当监测到硫化氢浓度大于15mg/m3（10ppm）时，立即按照含硫油气井作业规定配置硫化氢监测仪、正压式呼吸器等设施，按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2024）标准规定执行。
（3）钻井套管破损、泄漏事故风险防范措施
①钻井、固井、完井等作业严格执行各项安全操作规程，确保施工质量，防漏、防窜。
②压裂、酸化及调堵等施工作业前应将高低压管汇连接牢固，施工时应该严格控制不能超过设备额定压力；操作人员要密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备，以备应急救援。
③气井压裂、酸化解堵及冲砂等作业应按照设计要求均匀加砂，严禁中途停泵；冲砂管柱下放速度不宜过快，排量不能太小；更换油管速度要快并要防止井中落物。
④防腐蚀，做好地层水、天然气二氧化碳等的防腐工作。
⑤工程施工、监理单位需具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。
⑥建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程，并严格执行。
（4）储罐环境风险防范措施
柴油、原油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施：
①地上储罐建立围堰，发现问题及时处理。
②加强防腐措施。金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流到腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀。
③根据埋地管线所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。
④建议建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。
根据项目的特点，制定相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求组织职工学习并进行演习。
（5）罐车运输过程风险防范措施
①罐车必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关锅炉压力容器的规定。
②认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。
③配备具有危险货物运输资质和经验的驾驶员和押运员，严格执行特车公司反“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为”管理规定，并使用GPS监控车辆动态。
④出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，杜绝跑、冒、滴、漏，故障未处置好不得承运。
⑤采出液装卸参照《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T 617-2018）配装表中进行，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合《汽车导静电橡胶拖地带》（JT/T 230-2021）规定的导静电橡胶拖地带装置。罐体装采出液时，应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。采出液中的石油类容易污染土地和水源。卸货时尤其要注意。
⑥选择好运输路线，避让居民点、水渠等环境敏感目标，防止泄漏对环境造成不利影响。
⑦行车要遵守交通、消防、治安等法律法规。控制车速，保持与前车安全距离，严禁违法超车，行车途中要勤于检查，当行驶一定时间后要查看车厢底部四周有无泄漏液体，若有原油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，交由有相应危废处置资质的单位回收、处置。
⑧检查随车配备的消防器材的数量及有效性。运输过程中如发生事故时，驾驶员和押运员应立即向安全生产管理部门、环境保护部门、质检部门报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。
7.2环境风险处理措施
一旦发生井喷，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井喷；最后还可用向事故井打定位斜井等方法处理井喷，并尽快采取措施回收原油。事故处理中要有专人负责，管好电源、火源，以免火灾发生。井喷时，需要对井喷的油泥等污染物进行收集处理，运送到专门的固体废物处理场进行处理。
7.3应急预案
本项目归属中国石油新疆油田公司勘探事业部管辖，应将项目纳入《新疆油田公司勘探事业部突发环境事件专项应急预案》（2023年9月7日），备案编号：650203-2023-031-L。
8环境管理
8.1钻前准备环境管理要求
（1）在修建通往井场道路时，避免堵塞和填充任何自然排水通道，施工作业机具，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，禁止碾压和破坏植被，禁止乱扔废弃物。
（2）井场临时用地面积按设计规定，不得超过规定面积。
（3）安装泥浆泵冷却水循环系统和振动筛的污水循环系统，做好各种油、水管线的试运行工作，防止油、水跑、冒、滴、漏。
（4）井场应有排水沟。钻机底座下、机泵房、循环罐区应有排水沟，排水沟必须硬化防渗、防塌，过车地段沟上要铺钢板桥。
8.2钻井作业期间环境管理要求
（1）钻井采用“泥浆不落地技术”，实现固液分离，岩屑暂存于水基岩屑储罐，岩屑罐应采取防渗措施，水基岩屑交岩屑处置单位处置。
（2）泥浆不落地装置四周采取措施防止污染地面，各类接地储罐采用聚乙烯防渗膜防渗。
（3）发生井喷后地面处理措施及要求：调查因井喷事故造成的地面污染情况，积极组织清除地面环境污染，恢复地貌。
（4）柴油、含油废水运输时提高拉运人员技术素质、加强责任心，贯彻安全驾驶机动车辆的行为规定，严格遵守交通法规，防止发生运输车辆事故。加强各类储罐的日常管理及安全检查，要严格按章操作，柴油及含油废水装车、卸车时加强管理，避免跑冒滴漏现象，防止发生泄漏等安全事故。
8.3环境管理要求
（1）妥善存放泥浆材料等化学品，不得失散在井场。废弃包装袋等应及时加以回收。
（2）推平柴油、机油及水罐坡道，井场应平整。
（3）井场、基地不得随处丢弃垃圾，有利用价值的废料应回收，没有利用价值的废料应送至垃圾场填埋。
9环保验收
如获工业油流，井口装采油树进行试采；如未获工业油流，则打水泥塞封套管，恢复地貌。大多数探井是就地封固，恢复地貌，对周围环境影响很小，甚至不产生影响。
建议按表5-1开展竣工环境保护验收。
表5-1  “三同时”竣工验收调查建议清单
	验收
内容
	位置
	治理对象
	防治措施
	验收标准

	废气
	井场
	柴油废气
	使用达标柴油，加强设备维护
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）；《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）

	
	
	扬尘
	对易起尘物料遮盖，加强车辆管理
	

	
	
	伴生气
	放散管燃放，无组织排放
	

	
	
	临时储罐
	无组织排放
	

	
	
	采出液装载废气
	无组织排放
	

	废水
	井场
	洗井废水
	作业单位自带回收罐回收，洗井废水拉运至石西集中处理站处理达标后回注油藏
	不外排

	
	
	压裂返排液
	压裂返排液入方罐，拉运至石西集中处理站污水处理系统处理，污水处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准限值后回注油藏
	不外排

	
	
	生活污水
	排入防渗污水收集池，清运至乌尔禾污水处理厂处理
	不外排

	固废
	井场
	水基岩屑
	水基岩屑交岩屑处置单位处置
	《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）中综合利用污染物限值

	
	
	机械设备废油
	暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置
	/

	
	
	废弃防渗膜
	暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置
	/

	
	施工
营地
	生活垃圾
	生活垃圾拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场填埋处置
	/

	生态
	井场、道路及生活营地
	生态恢复
	生态保护措施落实情况；临时占地清理平整，植被自然恢复

	
	
	野生动物及植被
	严禁滥捕保护动物，严禁乱碾乱轧，毁坏植被；禁止车辆离开道路行驶，保护野生动物生境和生物多样性

	环境管理
	环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料

	环境风险措施
	配备灭火装置、应急点火系统、钻井井口防喷器等


（1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。
（2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。
（3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。
（4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。
（5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

	运营期生态环境保护措施
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。
封井需拆除井口装置，最后进行场地清理，清除各种固体废弃物，清除井场及临时道路砂砾石铺垫，对井场、进场道路等临时占地进行平整，植被自然恢复。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，对井口进行封井回填，回填前先摸清废弃井（筒）管现状。回填材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。回填后，应开展井盖封堵或密闭填充，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。
在封井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃建筑残渣等固体废物，对这些残渣应进行集中清理收集，外运至指定处理场填埋处理。

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资2300万元，估算环保投资为119万元，占总投资的5.17%。本项目环保投资估算见表5-2。
表5-2  工程环保投资估算
	[bookmark: _Hlk48510648]序号
	环保项目
	主要内容
	投资（万元）

	1
	废水
	生活污水及试油废水依托处理
	1

	
	
	井场、防渗区域和生活污水收集池的防渗
	5

	2
	废气
	采取洒水、覆盖等防尘抑尘措施
	1

	3
	噪声
	发电机、泥浆泵等设置隔声；为柴油机安装 消声器和减振基础等
	1

	4
	固废
	生活垃圾箱若干及生活垃圾清运
	1

	
	
	危险废物委托处置
	6

	
	
	泥浆不落地装置、岩屑委托拉运处理
	80

	
	
	危废贮存点
	2

	5
	环境风险
	井控装置（井口防喷器、防止井喷）
	10

	
	
	井场配备硫化氢检测仪，对现场硫化氢进行检测
	2

	6
	生态
	施工临时占地进行清理、平整、铺垫砾石用于防沙治沙
	10

	总计
	/
	119
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	[bookmark: _Toc30985]     内容  

[bookmark: _Toc28874]要素
	[bookmark: _Toc10600]施工期
	[bookmark: _Toc2143]运营期

	
	[bookmark: _Toc22452]环境保护措施
	[bookmark: _Toc20726]验收要求
	[bookmark: _Toc27550]环境保护措施
	[bookmark: _Toc5071]验收要求

	陆生生态
	临时占地清理平整，植被自然恢复
	核实临时占地清理平整情况，植被自然恢复情况
	-
	-

	水生生态
	-
	-
	-
	-

	地表水环境
	-
	-
	-
	-

	地下水及土壤环境
	本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运石西集中处理站的污水处理系统处理达标后回注油藏
	核实钻井废水循环利用情况，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后合规处置
	-
	-

	
	压裂返排液进入罐车拉运石西集中处理站压裂返排液处理装置，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏
	核实压裂返排液是否合规处置，核实是否达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏，暂存池底泥属于危险废物，核实是否合规处置
	-
	-

	
	生活污水：排入防渗污水收集池，清运至乌尔禾污水处理厂处理
	核实生活污水是否合规处置
	-
	-

	声环境
	高噪声设备采取基础减振、隔声措施
	核实是否采用高噪声设备采取基础减振、隔声措施
	-
	-

	振动
	-
	-
	-
	-

	大气环境
	柴油废气：使用达标柴油，加强设备维护；
扬尘：对易起尘物料遮盖；
施工机械废气、运输车辆尾气：选用合格油品，加强车辆管理；
伴生气：放散管燃放；
临时储罐：无组织排放；
采出液装载废气：无组织排放
柴油卸车及储存无组织废气：无组织排放
	柴油废气：核实是否使用达标柴油，加强设备维护；
扬尘：核实是否对易起尘物料遮盖；
施工机械废气、运输车辆尾气：核实是否选用合格油品，加强车辆管理；
伴生气：核实是否放散管燃放；
临时储罐：无组织排放；
采出液装载废气：无组织排放
柴油卸车及储存无组织废气：无组织排放
	-
	-

	固体废物
	钻井岩屑：水基岩屑经“钻井泥浆不落地技术”分离后委托第三方合规处置
	钻井岩屑：核实钻井水基岩屑是否交由岩屑处置单位处置
	-
	-

	
	机械设备废油由钻井单位用专用罐集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有相应危废处置资质的单位
	核实机械设备废油是否由钻井单位用专用罐集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危废处置资质的单位
	-
	-

	
	废弃防渗膜：集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期委托有相应危废处置资质的单位处理
	废弃防渗膜：核实是否集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期委托有资质单位处理
	-
	-

	
	生活垃圾：集中收集后拉运至乌尔禾生活垃圾填埋场处理
	生活垃圾：核实是否合规处置
	-
	-

	电磁环境
	-
	-
	-
	-

	环境风险
	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤应将本项目纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》

	施工期是否有泄漏事故发生，本项目是否纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》

	-
	-

	环境监测
	-
	-
	-
	-

	其他
	施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
	环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料。
	-
	-




[bookmark: _Toc20585]七、结论
	本项目符合国家有关产业政策，项目建设符合达标排放、总量控制及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求。通过加强管理，污染物无害处理，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。





