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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设内容
	1 项目概况
（1）项目名称：新疆锦坡鑫商贸有限公司120万吨/年煤炭洗选项目。
（2）建设单位：新疆锦坡鑫商贸有限公司
（3）建设地点：本项目位于塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇南山坡3.5km处。南侧为山坡，北侧为道路和山坡，东侧为沙湾市天鼎建材有限公司，西侧为沙湾市恒玉泰建材厂。
（4）项目投资：2405.5 万元。
（5）项目规模：年洗选煤炭120万吨。
2 主要建设内容
本项目占地面积21600m2，建筑面积7806.63m2，主要建设内容包括：破碎车间1栋，洗煤车间2栋，精选车间1栋，堆场1个，警卫室1间，消防水池房及水泵房1间，购置洗煤及机械设备。配套建设供排水、电力、环保、安全、消防等设施。
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二、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1.大气环境影响减缓措施
为使建设项目在建设期间对周围环境的影响降到最低程度，建设单位应采取以下防治措施：
(1)在施工边界应设1.8m以上的封闭式或半封闭式路栏，对施工道路进行硬化，避免车辆碾压施工弃土，造成扬尘污染。
(2)土方工程包括土地开挖、回填和运输作业等，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应洒水压尘，尽量缩短施工时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时覆盖防尘网。
(3)施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易起尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围栏或堆砌围墙、防尘布覆盖或其他有效的防尘措施。
(4)施工中产生的弃土、建筑材料弃渣和其他建筑垃圾，应及时清运，不宜长时间堆积。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布防尘网、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施以防止风蚀起尘及水蚀迁移。
(5)进出工地的运输车辆，应降低行驶速度或限速行驶，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。车辆应按照制定的路线和时间进行运输。
(6)车辆不带泥砂出现场，在大门口铺一段石子，定期过筛清理,定期洒水清扫。施工道路应及时清扫积尘,不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
(7)采用商用混凝土施工，可有效地减少扬尘的污染。
(8)施工期尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆,禁止使用劣质燃料,严禁超载。
2.水环境减缓措施
（1）生产废水包括施工机械冲洗水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油等，主要含悬浮物、石油类等，施工废水进入沉淀池,经沉淀处理后循环使用和洒水降尘。
（2）生活废水经防渗化粪池收集后拉运至沙湾县第二污水处理厂深度处理。
3.声环境减缓措施
为使建设项目在建设期间对周围环境的影响降到最低程度，建设单位应采取以下防治措施:
（1）提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。
(2)施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，定期保养设备，严格操作规范。
(3)严禁高噪音、高振动的设备在午间休息和夜间时间作业，高噪音、高振动设备安装减振垫、消声器。
(4)合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点，对个别影响较严重的施工场地，需采取临时的隔音围护结构，土方工程应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。
(5)事前应与有关部门联系，物料运输车辆行驶路线，尽可能避开敏感点和车辆拥挤路段以及交通高峰时段。在不能避开的敏感地区，应减速行驶、禁止鸣笛。
4.固废环境减缓措施
施工期会产生少量弃土和建筑垃圾，残留的废建筑材料，如钢筋等可回收再利用，其它混凝土块、弃渣可用于土地平整、回填项目区低洼地带。
生活垃圾集中收集后由环卫部门处置。
5.环境管理
施工单位进行工程承包时应将施工期环境污染控制列入承包内容，在工程开工前和施工过程中制定相应环保措施和工程计划。根据相关规定，本项目施工期应向当地环保部门申报，设立专人负责管理，并对其进行培训，使其能以正确工作方法控制施工期产生环境影响，还应采取以下环境管理措施：
（1）施工期间设置环保人员，加强对施工现场的监督、管理与考核，以便能及时发现问题及时解决；
（2）严格执行并落实本项目及本环评提出的各项防治保护措施，严禁随意排放施工期间产生的废（污）水及固体废物，应及时妥善对施工期间产生的废（污）水及固体废物进行处理；
（3）加强对施工人员及施工设备和运输车辆的管理，增强施工人员环保意识，注重保护生态；
（4）做到“三同时”，即同时设计、同时施工、同时运行，进行环保竣工验收。
综上所述，本项目施工期间对施工现场及周边附近区域环境影响较小，待本项目施工完毕即自行消除。施工单位和建设单位只要在本项目施工期间切实执行并严格落实提出的各项防治保护措施，本项目施工期间对施工现场及周边附近区域环境影响可接受。

	运营期环境影响和保护措施
	1废气治理措施
根据《中华人民共和国大气污染防治法》，第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染的要求。本项目无组织粉尘防治措施为:
①产品装车、卸车产生扬尘采取洒水降尘措施，对进出运输车辆进行冲洗，并加盖苫布，防止物料洒落。运输道路地面硬化，定期进行清扫、洒水降尘，大风天气停止作业。
②原料和产品输送采用皮带输送机运送 ，运输皮带均安装在封闭的通廊中。洗煤车间和物料堆场均全封闭，设喷雾洒水抑尘装置，定期冲洗厂房地坪等措施，可有效治理无组织粉尘逸散问题。采取以上措施后无组织颗粒物排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表 5 中周界外浓度最高点 1.0mg/Nm3  的限值要求，本项目无组织颗粒物排放对周围环境影响可接受。
③本项目破碎筛分工序设置集气罩，收集效率可以达到80%，再由布袋除尘器对粉尘进行处理 ，除尘效率可以达到99.9% 。
④厂区周边植树绿化，种植花草，可有效防风、防止扬尘扩散。
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	2.1水环境影响分析及保护措施
项目运营期洒水抑尘用水大部分蒸发，要求堆场地面硬化。废水主要包括洗煤废水、厂房地面冲洗废水、车辆冲洗废水和生活污水等，若不合理处置会对地表水、地下水水质及土壤造成污染。本项目废水环境保护措施如下：
（1）洗选废水
项目生产废水主要为洗煤工序产生的煤泥水，主要污染物为悬浮物。本项目洗煤废水全部由管道进入厂区循环水池内，经过加药、污泥浓缩、压滤，三级闭路循环处理后，清水回用于生产，煤泥掺入中煤后全部外售。生产废水达到不外排的要求。
（2）车间冲洗废水
车间内抑尘废水和冲洗废水主要污染物为悬浮物，废水经管网收集进入沉淀池处理后综合利用，不外排。
（3）车辆冲洗废水
项目车辆冲洗废水仅冲洗车辆尘土，主要污染物为悬浮物，不含油类，冲洗废水经管道收集进入沉淀池处理后综合利用，不外排。
（4）生活污水
生活污水经防渗化粪池收集后拉运至沙湾县第二污水处理厂深度处理。
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	3.噪声防治措施
项目拟采取的噪声防治措施主要包括：
（1 ）选用低噪声设备，合理规划噪声源的位置。
（2）平时加强对设备的保养维护，使之保持良好的工作状态。
（3）泵机安置在房间或密闭空间内，对生产车间的门窗、墙面隔声处理，依靠车间墙体的隔声作用达到降噪目的。尤其应注意的是在进出料时 ，生产车间的门窗须关闭。
（4）对噪声源强较大的风机针对性治理，选用低噪音风机，风机与地面的接触处设置减震橡胶垫 ，管道采用软连接，并安装隔声罩。
（5）进出厂区的车辆减速慢行，控制鸣笛。
（6）加强厂区绿化。
4.固体废物处置
本项目产生的固体废物主要包括煤泥、煤矸石、絮凝剂废包装袋、废机油、废机油桶以及废含油抹布、生活垃圾等。
（1）一般工业固体废物
①絮凝剂废包装袋200 个/a ，暂存生产车间，厂家回收处理。
②煤泥产生量约15.6万t/a，外售综合利用。
③煤矸石产生量约13.2万t/a，外售房产公司修路。
④除尘器粉尘产生量约691.2t/a ，外售综合利用。
（2）危险废物
根据《国家危险废物名录（2025 年版）》对本项目产生的危险废物的危险特性进行判别。本项目产生的危险废物主要为废机油、废机油桶及废含油抹布，均暂存于危废间内，委托有危险废物处置资质单位处置。
（3）生活垃圾
[bookmark: _GoBack]集中收集后由环卫部门处理。
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三、结论

	

















综上所述，本项目符合国家产业政策，项目建成后，对区域的大气、地下水、声环境、土壤环境及生态环境的影响在可控范围内，不会导致评价区域环境功能明显改变，没有明显的环境制约因素。该项目应严格按照报告表提出的施工期和运营期污染防治及生态保护措施要求，加强环境管理，严格执行环保验收制度，实现污染物达标排放和生态有效保护，将项目对环境的影响降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。
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