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[bookmark: _Toc29226]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中煤塔城托里县风力发电项目

	项目代码
	2512-654224-04-01-720825

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	陆上风力发电4415
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地27300m2
临时占地718625m2

	建设性质
	（新建（迁建））
□改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目（超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	塔城地区发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2512301712654200000102

	总投资（万元）
	174700
	环保投资（万元）
	382

	环保投资占比（%）
	0.2
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑（否）
□是：                             

	专项评价设置情况
	本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对风电项目规定的环境敏感区（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护地、文物保护单位），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1要求，不设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1 产业政策符合性分析
本项目充分利用当地丰富的风力资源，建设装机规模420MW的风力发电场，国家产业政策提出加强能源的合理利用，风电场项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类五、新能源山区风电场建设项目，符合国家产业政策。
本项目与《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》中
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求。
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	地理位置
	

	项目组成及规模
	1 建设背景
为了贯彻落实习近平总书记关于碳达峰、碳中和的重要指示，持续推动新能源发电高质量发展，全面提升新能源供应保障能力，根据落实国家发展改革委、国家能源局《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》文件精神。
为积极响应新疆维吾尔自治区政策、提高当地固定资产投资，按照中煤集团6月份召开全力争取新疆区域十大风区风电项目的会议要求，项目公司拟在托里县规划建设风电项目。
2 建设规模
根据风电场工程所在地区域经济发展状况及电力等发展规划，结合风电场的自然条件、资源特征、建设条件等，以及风能资源开发建设的要求和投资方的意向，风电场工程的开发任务以发电为主。
本项目装机容量为420MW，其中一期场区安装42台单机容量为10MW，轮毂高度130m的风力发电机组，新建一座220kV升压站带储能，储能工程暂按照汇集容量的10%2h配置储能设施，储能总功率为42MW并配备84MWh储能电池系统，配置PCS、变压器和开关柜，设置一套储能EMS及二次设备。储能电站按照预制舱进行配置，每个电池预制舱功率为5.25MW，电量不小于10.5MWh，预制舱包含锂离子电池及配套的电池管理系统(BMS)、汇流装置、储能BMS及控制设备、消防系统、热管理及辅助系统。（升压站另做环评不在本次评价之内）。项目建成后，预计每年可向电网提供1265892.11MWh的清洁可再生能源。
3 项目组成
本项目主要工程为：一期场区42台单机容量10MW，叶轮直径230m，轮毂高度为130m风力发电机组，装机容量420MW，还配套建设8.4万千瓦时电化学储能设施。新建场内道路，满足大容量机组设备运输和吊装需求。新建换箱变、输电线路，确保机组的高电压、大容量电力能够顺利接入电网。
风电场项目组成见表2-4。
表2-4    项目组成一览表
	工程类别
	工程内容
	备注

	主体工程
	风力发电机组
	新建42台10MW机组，叶轮直径230m，轮毂高度130m的WTG3风力发电机组，建成后限负荷至420MW运行。
	新建

	
	箱变
	本项目风电机组和箱变间采用一机一变单元接线方式，每台风机配置一台11000kVA箱变，共计42台，箱变基础拟采用浅埋基础进行设计，箱变外边缘距塔筒外边不小于5m。
	新建

	
	35kV集电
线路
	本项目共采用14回35kV架空为主、直埋电缆为辅线路输送至升压站，每回线路分别连接3台风电机组。新建35kV集电线路全长约62.549km，其中架空线路路径长约54.149km，双回架设21.757km，单回架设32.392km，电缆线路路径长约8.4km。
	新建

	储运工程
	场内道路
	本项目新建场内运输道路52.533km，路基宽6.0m，路面宽5.0m，采用30cm厚山皮石面层；施工结束后恢复为4.5米宽的检修道路。另新建0.7km进场道路，路基宽6.0m，路面宽5.0m。
	新建

	
	进场道路
	本项目风电场的风力发电机组设备通过公路运输到场区附近，再通过新建进场道路运至场区，由场内道路运输至各个机位点。
	新建

	公用工程
	供水
	施工期：生产、生活用水采用汽车从附近乡镇拉水。
运营期：本项目运营期不涉及生产用水，运维期间采用无人值守也无生活用水。
	/

	
	排水
	施工期：施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；生活污水全部进去临时防渗化粪池，定期拉运至托里县污水处理厂处理。
	新建

	
	供电
	施工用电从附近村庄10kV线路引接，距离场区约10km。考虑到风电机组施工点较为分散，现场配备6台75kW移动式柴油发电机作为风电机组施工电源
	新建

	环保工程
	废气
	施工期：采取洒水降尘，对原料堆场采用加盖篷布等措施。
运营期：运营期无废气产生。
	新建

	
	废水
	施工期：施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；生活污水全部进去临时防渗化粪池，定期拉运至托里县污水处理厂处理。
运营期：无废水产生。
	新建

	
	噪声
	施工期：施工现场设置围挡、选用低噪声设备，隔声减振。
运营期：选用低噪声设备，隔声减振。
	新建

	
	固废
	施工期：
1、生活垃圾：生活垃圾集中收集并定期统一清运至托里县生活垃圾填埋场填埋处置。2、建筑垃圾：建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至主管部门指定的建筑垃圾填埋场处理。
运营期：
1、一般固废：检修废件具有回收利用价值的废配件出售给废品收购站，没有回收利用价值的废配件送至垃圾填埋场处置。2、危险废物：本项目箱式变压器采用钢筋混凝土箱型基础，混凝土强度等级采用C30，抗渗等级为P6（防渗系数为1×10-7cm/s）基础外围配套设置100%容积储油的防渗集油坑，集油坑整体采用抗渗混凝土现浇施工完成后铺设防渗膜，防渗性能满足土壤及地下水污染防控要求，可完全容纳单台变压器全部油量，杜绝事故漏油外溢；检修产生的废润滑油、废含油抹布和废手套暂存在拟建升压站中危险废物贮存点，交由有资质单位处置，危废暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定。
	新建

	
	生态保护
	优化风电机组位置，减少植被破坏。施工期加强环境管理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏。施工结束后，及时进行生态恢复。
	新建

	临时工程
	集电线路
	用于输电线路，占地面积为10948m2。
	新建

	
	场区道路
	用于项目工程车辆进出，占地面积525327m2。
	新建

	
	安装场地
	安装场地占地面积173250m2，项目建成后拆除并恢复原状。
	新建

	
	临时施工场地
	项目施工营地、材料堆放场地，占地面积9100m2。
	新建


4 风电场工程特性
本项目相关工程特性见下表：
表2-5    本项目相关工程特性表
	名称
	单位（型号）
	数量
	备注

	风电
场场
址
	海拔高度
	m
	1580~1680
	

	
	年平均风速（轮毂高度）
	m/s
	8.089.53
	

	
	风功率密度（轮毂高度）
	W/m2
	562.5/859
	

	
	盛行风向
	/
	NW、NNW
	

	主要
设备

	风电场主要机电设备

	风力发电机组
	台数
	台
	42
	

	
	
	
	额定功率
	kW
	10000
	

	
	
	
	叶片数
	片
	3
	

	
	
	
	风轮直径
	m
	230
	

	
	
	
	风轮扫掠面积
	m2
	41526.5
	

	
	
	
	切入风速
	m/s
	3
	

	
	
	
	额定风速
	m/s
	/
	

	
	
	
	切出风速
	m/s
	25
	

	
	
	
	安全风速
	m/s
	52.5
	

	
	
	
	轮毂高度
	m
	130
	

	
	
	主要机电设备
	箱式变电站
	台
	42
	

	土建
	风电机组基础
	台数
	台
	42
	

	
	
	型式
	/
	现浇钢筋混凝土结构
	

	
	
	地基特性
	/
	扩展地基
	

	
	箱式变电站基础
	台数
	台
	42
	

	
	
	型式
	/
	砼
	

	概算指标
	静态投资（编制年）
	万元
	182280
	

	
	动态投资
	万元
	174700
	

	
	单位千瓦静态投资
	元/kW
	4340
	

	
	单位千瓦动态投资
	元/kW
	4400.55
	

	经济指标
	装机容量
	MW
	420
	

	
	年上网电量（限电25%）
	万 kW·h
	949419.08
	

	
	年等效满负荷小时数
	小时
	2260.52
	

	
	项目总投资
	万元
	174700
	


5 公用工程
	
	
	
	


10 施工期工艺流程简述
风电场区施工内容主要包括风机及箱变工程、集电线路等。本项目采用分段施工，其各施工段施工工艺流程图见图4-1。

注：G：废气、W：废水、S：固体废物、N：噪声
图4-1    施工期工艺流程及产污环节


	总平面及现场布置
	1 风机总平面布置
考虑到风场主风能方向的分布，本风电场机组按照垂直于主风向3~5倍叶轮直径、平行主风向5~8倍叶轮直径原则布机，轮毂高度按照厂家推荐轮毂高度选取。考虑到地形地貌、周边已建风电场分布情况及增容项目规划等多方面因素，在风电场场区及周边范围内进行方案设计。综合考虑多种因素，本次中煤塔城托里县风力发电项目最终42台机位布置图如图4所示。
2 施工现场布置
2.1组装场地





	施工方案
	1 施工条件
区域风电场地势较开阔平坦，施工时只需部分挖填平整，即可形成良好的施工场地。有利于吊车吊装风机与吊车回转移动、风机扇叶组装、集装箱临时堆放，施工条件优越。
本工程拟安装42台单机容量10MW、轮毂高度130m的风力发电机组。本工程集电线路采用架空和直埋线路相结合的方案，风机总体布置较为集中，根据机位布置图总体规划道路走向，道路应贯穿整个风电场并修至每个风机机位。
2 施工道路布置
3 风机施工工艺
3.1 风力发电机组基础施工
3.2 风力发电机组安装


	其他
	无
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	[bookmark: _GoBack]生态环境现状
	1 生态环境现状
1.1主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆维吾尔自治区国土空间分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面。本项目位于新疆塔城地区托里县，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，托里县属于自治区级重点开发区域。该区域的功能定位是：“推进新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化的重要节点。加强城市建设，完善城市功能，增强经济实力，实现人口集聚，强化对周边经济发展的辐射带动作用。依托当地生态与资源优势，重点发展优势资源加工业、生态旅游业，鼓励发展新兴产业。加强水土流失综合防治，实施重点生态环境综合治理、退牧还草、水土保持等工程，保护和建设好绿色生态屏障。”。
相符性分析：
本项目为新建风电场项目，是国家鼓励的清洁能源风力发电的配套建设项目，符合以上“推进新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化的重要节点。加强城市建设，完善城市功能，增强经济实力，实现人口集聚，强化对周边经济发展的辐射带动作用。依托当地生态与资源优势，重点发展优势资源加工业、生态旅游业，鼓励发展新兴产业。加强水土流失综合防治，实施重点生态环境综合治理、退牧还草、水土保持等工程，保护和建设好绿色生态屏障。”的区域功能定位。本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施。
因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，对于工程区块的定位要求及开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。
1.2生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域位于Ⅰ阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区Ⅰ3准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区13．托里谷地草原牧业、风蚀敏感生态功能区。该功能区主要特征，详见表3-1，生态功能区划图见图5。
表3-1    项目区生态功能区划
	名   称
	13．托里谷地草原牧业、风蚀敏感生态功能区

	主要生态服务功能
	畜产品生产、土壤保持

	主要生态环境问题
	草场退化、毁草开荒、土壤风蚀、阿魏资源减少

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感

	主要保护目标
	保护草场、保护阿魏等资源植物、防风固土

	主要保护措施
	围栏封育、植树造林、退耕还草、严禁滥挖阿魏

	适宜发展方向
	加强以草原为主的生态建设，促进畜牧业发展


本项目规范化施工建设，临时占地结束后恢复原始地貌，控制施工范围保护区域植被，保护区域土壤环境质量，符合生态功能区划。
1.3土地利用类型
本项目风电场场址范围均位于塔城地区托里县，不占用准噶尔盆地西部山地水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区用地，本项目用地包括永久占地及临时占地，根据查询，本项目土地利用类型为草地，厂址地形平坦，开阔，具备建站条件。根据现场踏勘，项目区不在自然保护区、风景名胜区内。
本项目占地性质为未利用地，占地类型为其他草地，草地等级为三级，本项目土地利用类型图见图6
1.4土壤类型现状调查
按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和野外实地调查，本项目土壤类型为淡栗钙土+粗骨土，土壤类型图见图7。
1.5植被现状调查
根据现场调查，项目区自然植被主要为兔儿条、羊茅、冷蒿、盐豆木及杂类草，草原锦鸡儿及驼绒藜成为评价区分布最广的植物群落。根据《国家重点保护野生植物名录》《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，项目植物不涉及保护植物。植被类型图见图8。
表3-2    评价区主要植物名录
	科
	属
	种名
	拉丁名
	保护级别

	蔷薇科 Rosaceae
	绣线菊属 Spiraea
	兔儿条
	Spiraea hypericifolia L.
	无

	
	
	
	
	无

	禾本科Gramineae
	[bookmark: _Toc458391324]羊茅属Festuca
	羊茅
	Festuca ovina L. .
	无

	菊科Asteraceae
	[bookmark: _Toc458391268]蒿属Artemisia
	冷蒿
	Artemisia frigida Willd.
	无

	豆科
	锦鸡儿属 Caragana Fabr.
	草原锦鸡儿
	Caragana Fabr.
	无


1.6野生动物现状调查
[bookmark: _Toc722][bookmark: _Toc16289]由于干旱的大陆性气候控制下的自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。
经踏勘，项目沿线评价范围内未见国家、地方保护野生动物活动。咨询项目区周边区域的居民，在项目范围附近未见到大型兽类动物活动，偶见草兔、麻雀、荒漠麻蜥。
表3-3    区域主要脊椎动物名录
	科
	属
	物种名称
	拉丁名
	保护级别
	濒危等级
	工程占用生境情况（是/否）

	蜥蜴科Lacertidae
	麻蜥属Eremias
	荒漠麻蜥
	Eremias przewalskii
	无
	LC
	否

	鼠科Muridae
	鼠属Apodemus
	小家鼠
	Mus musculus
	无
	LC
	否

	
	沙鼠属Meriones
	沙鼠
	Gerbillinae
	无
	LC
	否

	兔科Leporidae
	兔属Lepus
	草兔
	Lepus capensis
	无
	LC
	否

	雀科Passeridae
	麻雀属Passer
	麻雀
	Passer
	无
	LC
	否


1.7水土流失现状
项目施工过程中，由于部分植被的破坏，造成一定的水土流失。项目水土流失的影响范围仅限于项目区，且主要在施工期。由于当地的土壤岩性和本项目拟采取的一系列行之有效的防治措施，故当施工期结束，风电场正常运营后，植被恢复到一定程度时，该项目对区域水土流失的影响也随之基本消失。由于不同部位的措施对地表影响程度不同，水土流失的影响时限也不同，临时压埋区植被恢复一般只需要1年左右，铲除植被区开始施工到植被基本恢复需要3~4年。由此可见，因项目建设造成的区域水土流失几年后是可以消除的。
拟建项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏植被、破坏表层结皮，可能造成水土流失的危害主要有：
①破坏植被加速土地沙化。工程建设区植被一旦遭到破坏，靠自然力量很难恢复。该项目开发建设，降低了地表的粗糙度，一遇起沙风速，就会出现强烈的扬沙天气，将会加速该区域的土质沙化。
②破坏原有地表结皮，降低其水土保持功能，增大风力侵蚀强度。
1.8土地沙化现状
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，新疆国土总面积为16648.97万公顷，沙化监测区面积为15689.13万公顷，沙化监测区分布在14个地州市，88个县市（区）、10个自治区直辖市共98个行政区域。监测结果显示：沙化土地面积7468.21万公顷，占监测区总面积47.60%，具有明显沙化趋势的土地面积437.96万公顷，占监测区总面积2.79%，非沙化土地面积7782.95万公顷，占监测区总面积49.61%。
塔城地区沙化土地面积为909.22万公顷。根据查询，本项目所在位置属于非沙化土地。沙化土地分布见图9。
2 大气环境现状评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
本次评价引用《新疆维吾尔自治区2025年生态环境状况公报》中2025年塔城地区环境空气质量，作为本项目环境空气现状评价基本污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳和臭氧的数据来源。
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。
表3-4    区域空气质量现状评价表（2025年）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	4
	60
	6.66
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	9
	40
	22.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	26
	60
	43.33
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	10
	30
	33.33
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	700
	4000
	17.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均质量浓度
	109
	160
	68.12
	达标


根据表3-4分析可知，各类污染物年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及修改单中过渡阶段二级标准限值要求，本项目所在区域为达标区。
3 声环境质量现状调查及评价
根据生态环境部《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，组织填写建设项目环境影响报告表。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
根据现场踏勘，本项目周围50米范围内无声环境保护目标，因此无需对声环境质量现状进行监测。
4 地表水环境质量现状调查及评价
本项目施工期施工废水经处理达标后回用，生活污水排入临时防渗化粪池后拉运至托里县生活污水处理场处置，运营期不产生生产废水，场站无人值守无生活污水，因此本项目与地表水无水利联系。
经现场踏勘四周无地表水。
5 地下水、土壤环境现状评价
按照《生态环境部印发新版〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》：“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目运营期不产生生产废水，采用污染值守，依托升压站内生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，不外排，正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径的。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，且工程自身不属于敏感目标建设项目，故不再开展土壤环境影响评价，不开展土壤环境质量监测。
6 对鸟类迁徙路线现状调查


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	

	评价
标准
	1 环境质量标准
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；
（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）；
（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
2 污染物排放标准
（1）《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））；
（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））；
（3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；
（4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

	其他
	本项目无总量控制指标要求。
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	1 施工期大气污染防治措施


	运营期生态环境保护措施
	

	其他
	

	环保投资
	本项目总投资为174700万元，环保投资为382万元，占总投资的0.2%。具体环保投资估算情况见表5-6。
表5-6    环境保护投资估算明细表
	项目
名称
	项目
	金额（万元）

	施
工
期
	废气治理
	施工场地扬尘治理、洒水降尘
	30

	
	废水治理
	防渗污水收集池（容积30m3）
	40

	
	噪声治理
	施工区的噪声防治基础减振
	40

	
	固体垃圾
	设置垃圾桶、生活垃圾
	6

	
	
	废材料清运
	4

	
	生态环境
	施工迹地恢复（塔基施工场地、临时道路等临时占地恢复）
	110

	
	环境监理
	施工期环境监理
	40

	运
营
期
	噪声治理
	采用低噪声设备，基础减振
	30

	
	驱鸟措施
	驱鸟器
	40

	
	固废措施
	暂存于拟建升压站危废暂存间内
	/

	
	箱逆变废油
	42台个箱变下建设储油池
	42

	合计
	/
	382
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	[bookmark: _Toc27967][bookmark: _Toc14548]环境保护措施
	[bookmark: _Toc15316][bookmark: _Toc208]验收要求

	陆生生态
	合理规划施工占地，严格控制施工范围，尽量减少临时占地；规定车辆行驶路线
及施工人员活动范围；分层开挖分层回填、对表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施；严禁捕捉伤害野生动物；施工结束后对临时占地进行清理平整，地表恢复
	对施工占地进行平整，进行生态恢复
	进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境
	生态环境水平不降低

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；生活污水由配置的移动式环保厕所收集处理，定期拉运
	施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；生活污水排入临时防渗化粪池收集处理，定期拉运
	/
	/

	地下水及土壤环境
	1）开挖土方集中堆放，下铺上盖，施工场地，防止泥水外溢。
2）合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨天施工，杜绝面源污染给地下水环境造成影响
	施工期无废水下渗污染土壤及地下水
	每个箱变下设置防渗集油池
	按照分区严格防渗，污水不随意排放

	声环境
	①合理安排施工时间、严格夜间作业、合理规划施工场地；②对施工机械采取消声降噪措施；③对施工机械经常进行检查和维修
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	选用低噪声设备：风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	开挖的基坑及时回填，加强保养使机械、设备状态良好；汽车运输的粉状材料表面应加盖篷布、封闭运输，防止飞散、掉落；
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾集中收集并定期统一清运至托里县垃圾填埋场填埋处置；建筑垃圾可回收利用的进行再利用，不能回收利用的运至主管部门指定的建筑垃圾填埋场处理；拆除后的材料、设备暂时堆放至指定区域内，待后期上报固定资产处置后处理。
	施工现场无固
废遗留
	项目为风电新能源项目。风机检修废件由运维人员带走，后期由厂家进行回收处理；检修产生废含油抹布和废手套暂存在危险废物贮存点，交由有资质单位处理。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	按照各类设计规范、规程和法律法规制度，做好防火、防电击等风险防范措施，编制应急预案，建立应急管理制度，做好应急演练和培训
	编制应急预案并备案

	环境监测
	施工噪声、大气、生态监测
	施工噪声、大气、生态监测
	噪声、生态
	委托有资质的单位开展监测，监测记录完整

	其他
	环境管理，成立环境应急领导小组，并设专职环保技术管理员；
制定环保管理规章制度和事故应急预案等；
建设项目环评及审批手续完备、环境保护档案资料齐全
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七、结论
	从环境保护角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在建设及运行过程采取工程措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项污染防治措施切实逐项予以落实、并加强运营期管理的前提下，本项目对周围生态环境影响较小，建设项目可行。
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