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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目

	项目代码
	2509-654226-20-01-924118

	建设单位联系人
	阿*
	联系方式
	15699331933

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县

	地理坐标
	（1）和什托洛盖农业产业园区有机肥厂项目中心点坐标：东经85°59′10.352″，北纬46°28′25.253″；

（2）查干库勒乡粪污处理中心项目中心点坐标：东经85°54′16.393″，北纬46°48′19.867″；

（3）查和特乡粪污处理中心项目中心点坐标：东经86°31′35.279″，北纬46°4′18.154″；
（4）伊克托里村粪污资源化利用提升改造项目中心点坐标：东经85°26′9.557″，北纬46°49′25.748″；

（5）巴嘎乌图布拉格村粪污资源化利用提升改造项目中心点坐标：东经86°22′10.890″，北纬46°52′11.171″。


	国民经济

行业类别
	C2625 有机肥料及微生物肥料制造
	建设项目

行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业 45肥料制造262 其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	和布克赛尔蒙古自治县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	4000
	环保投资（万元）
	75

	环保投资占比（%）
	1.875
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	□否

☑是：已开始地坪铺设、厂房搭建等施工
	用地面积（m2）
	22683.775

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境影

响和

保护

措施
	施工期对环境空气的影响及防治措施
本项目施工内容主要包括废气治理设施、生活污水治理设备的安装与调试及危废贮存点的建设。在施工期间将产生废水、噪声、粉尘等。
1.施工期水污染防治措施
施工期废水主要有施工人员的生活污水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、BOD5和SS等；项目已基本建成，施工期较短，施工人员生活污水经防渗收集池收集，待项目污水处理设备建成后进行处理排放。
2.施工期废气污染防治措施
（1）扬尘对周围环境的影响
施工过程中，施工期大气污染主要为扬尘。施工扬尘主要来自设备安装、车辆运输，主要污染物为TSP。施工期扬尘为无组织、间歇式排放的面源，扬尘量变化较大，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水降尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输车辆进行统一管理。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。
（2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响
施工场地内的施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。因此，工程施工建设时对施工区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。
（3）污染防治措施
1）施工工地四周设置高度不低于1.8m的硬质围挡，围挡间无缝隙；场内堆放的易产生扬尘污染的物料，在其周围设置围挡；堆放物高度高于围挡的，采取有效覆盖措施。
2）建筑物周围1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘布（网）应先安装后动工，且防尘布（网）顶端应高于动工作业面2m以上。
3）合理选择建筑材料及土料的运输线路，施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。
总之，施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，因此，在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。
3.施工期噪声污染防治措施
（1）合理安排工期。对噪声源强较大的设备，应严格限制施工时间。
（2）进、离场运输车辆限速，禁止鸣笛；
（3）合理安排各类机械设备的使用时间，尽量不要同时操作，避免噪声叠加；对噪声较大的机械进行隔声及减振处理，对较小的产噪设备采取移动式隔声屏等措施；
（4）施工过程中装修器械、材料等的使用做到轻拿轻放，减少因强烈碰撞产生的噪声；
（5）严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，加强对施工人员的素质培养，禁止大声喧哗；采用先进的施工工艺和先进施工设备，禁止使用国家明令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械。满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。
4.施工期固体废物污染防治措施
施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，施工场地土方基本可做到场内平衡，碎砖等做地基填料；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

（1）废气污染源源强核算

1）粉状有机肥粉碎、混配废气
物料在粉碎筛分和混配过程会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625 有机肥及微生物肥制造行业系数表中颗粒物产污系数为0.37千克/吨-产品，本项目和什托洛盖农业产业园区有机肥厂提升改造粉状有机肥产量10000t/a，则颗粒物产生量为3.7t/a，在粉碎机、筛分机、搅拌机上方各设置1个集气罩，粉尘经集气罩收集后（收集效率以90%计）通过布袋除尘器处理（处理效率98%以上）达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。本项目年工作2240h，风量5000m3/h，则颗粒物有组织排放量0.067t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为6mg/m3。未收集无组织粉尘排放量为0.37t/a，排放速率为0.165kg/h。本项目查干库勒乡粪污处理中心、查和特乡粪污处理中心粉状有机肥产量均为5000t/a，则颗粒物产生量为1.85t/a，在粉碎机、筛分机、搅拌机上方各设置1个集气罩，粉尘经集气罩收集后（收集效率以90%计）通过布袋除尘器处理（处理效率98%以上）达标后分别通过1根15m高排气筒（DA003、DA005）排放。本项目年工作2240h，风量5000m3/h，则颗粒物有组织排放量0.033t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为2.97mg/m3。未收集无组织粉尘排放量为0.19t/a，排放速率为0.08kg/h。
2）包装废气
项目粉状有机肥通过全自动灌装机进行袋式灌装后密闭直接封口，期间产生极少量的逸散粉尘在车间排放，车间采取全封闭措施，逸散量较少，不会对环境造成较大影响，故进行定性分析。
3）发酵废气

根据项目建设内容及生产工艺可知，发酵过程会有一定量的废气产生，其主要成分包括氨、硫化氢和臭气浓度。参考《第二次全国污染源普查工业源系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业”，非罐式发酵氨产生系数为7.3×10-2kg/t产品。H2S的含量约为NH3的10%，则本项目和什托洛盖农业产业园区有机肥厂提升改造项目氨产生量为0.73t/a、硫化氢产生量为0.073t/a。发酵废气从发酵罐排气口排出，通过管道统一收集后进入生物除臭+活性炭吸附装置处理后分别通过15m高的排气筒（DA002、DA004、DA006）排放，风机风量为6000m3/h，年发酵小时数2240h。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年4月）中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”中生物除臭+活性炭吸附装置去除效率约为80%，则本项目和什托洛盖农业产业园区有机肥厂提升改造项目氨排放量为0.146t/a，排放速率为0.065kg/h，排放浓度为10.83mg/m³；硫化氢排放量为0.015t/a，排放速率0.007kg/h，排放浓度为1.17mg/m³。
同理，本项目查干库勒乡粪污处理中心、查和特乡粪污处理中心氨产生量均为0.37t/a、硫化氢产生量均为0.037t/a。本项目查干库勒乡粪污处理中心、查和特乡粪污处理中心氨排放量均为0.073t/a，排放速率均为0.033kg/h，排放浓度均为5.42mg/m³；硫化氢排放量均为0.007t/a，排放速率均为0.003kg/h，排放浓度均为0.58mg/m³。
（2）废气治理措施及废气达标排放可行性分析
本项目废气主要污染源为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度。

1）有组织废气治理措施可行性
本项目粉碎筛分混配废气采用布袋除尘处理后分别经15m排气筒排放（DA001、DA003、DA005）；液体有机肥发酵产生的废气采用“生物除臭+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA002、DA004、DA006）排放；颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996）表2的二级要求。产生的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的恶臭污染物二级排放标准。本项目污染治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）。
2）运行管理要求

有组织排放要求主要针对废气处理系统的安装、运行、维护等过程。

①污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地环境主管部门。

②污染治理设施运行应在满足设计工况条件下进行，并根据工艺要求，定期对设备、电气及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。

③污染防治设施检修期间，排污单位相应排污设施应停止运行，并向生态环境主管部门提交污染治理设施检维修计划，检修计划应至少包括检维修的起始时间、情形描述、预计结束时间、拟采取的应对措施等内容。
2）无组织废气治理措施、达标排放可行性
本项目无组织废气污染物主要为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度，为了尽量降低项目无组织排放的大气污染物对周边环境的影响，建设单位采取以下措施：

①项目区无组织排放控制措施主要为车间封闭，加强通风，加强生产管理、确保设备的密闭性；加强设备的维护，定期对设备进行检查，减少装置的跑、冒、滴、漏；提高设备的密封性能，以减少无组织废气的排放。

②露天堆放物料要实现封闭储存或建设防风抑尘措施。
③定期对布袋除尘器、活性炭吸附装置及其附件进行检查、维护和保养；加强对活性炭更换的管理和维护。加强活性炭吸附装置、布袋除尘器维护保养，所有风机、管道、阀门等连接部位、运转部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气。

④做好开停工及检维修期间的环境因素识别和环境影响评估，合理安排检维修的时间及次序，做好检维修期间的污染物控制措施，最大程度的回收、处理污染物，避免直接排入环境。
采取以上防治措施后，废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996）表2二级标准无组织排放限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值。
综上，项目排放的各类大气污染物经采取的各项废气治理措施治理后，均能够达标排放，因此，建设项目废气治理措施在技术上具有可行性。

（3）排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见表4-2。

表4-2    废气排口情况表

排放口名称及编号

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度m

排气筒参数

运行参数

经度

纬度

排气筒高度m

排气筒出口内径m

烟气流速m/s

烟气温度℃

排放口类型
年排放小时数h

排放工况

污染源名称

污染物排放速率kg/h

DA001

E85°59′10.352″
N46°28′25.253″
754
15

0.4
11.052
25

一般排放口
2240
正常
颗粒物
0.03
DA002

E85°59′10.353″
N46°28′25.252″
0.4
11.052
氨
0.065
硫化氢
0.007
DA003
E85°54′16.392″
N46°48′19.865″
1202
15
0.4
11.052
颗粒物
0.01
DA004
E85°54′16.393″
N46°48′19.867″
0.4
11.052
氨
0.065
硫化氢
0.007
DA005
E86°31′35.279″
N46°4′18.154″
290
15
0.4
11.052
颗粒物
0.01
DA006
E86°31′35.281″
N46°4′18.153″
0.4
11.052
氨
0.065
硫化氢
0.007
（4）非正常工况
非正常工况排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目将活性炭吸附装置、布袋除尘器等出现故障，污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。

表4-3   非正常工况废气污染物产排情况一览表

排放口
污染物
污染物产生量（kg/a）
排放浓度（mg/m3）
达标情况
持续时间
粉碎筛分混配废气
颗粒物
2.98

298

不达标
1h
发酵废气
氨
0.652

54.33

达标
硫化氢
0.066

5.5

达标
建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后正常运行。

2）定期检修活性炭吸附等装置，确保净化效率符合要求：检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。

3）委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。
（5）废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 864.2-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088-2020），其废气监测工作内容详见表4-4。

表4-4   废气自行监测要求一览表
监测对象

监测位置

监测项目

监测频次

废气

排气筒DA001、DA003、DA005
氨、硫化氢
1次/半年
排气筒DA002、DA004、DA006
颗粒物

1次/半年
厂界

颗粒物

1次/半年
氨、硫化氢

1次/半年
2.废水

本项目运营期绿化用水自然蒸发，因此本项目的排水为生活污水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。

（1）生活污水

本项目共有员工32人，均在项目区食宿，职工办公食宿用水按100L/人·d计，则项目用水量为3.2m3/d（960m3/a），废水排放量按用水量的80%计，则项目污水产生量为2.56m3/d（768m3/a），废水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS等。

根据类比同类污水水质，项目生活污水主要污染物产排情况见下表。
表4-5  项目区污水污染因子排放浓度及排放量

标准

CODCr
BOD5
SS

NH3-N

废水量（m3/a）

768
污染物产生浓度（mg/L）

350

200

220

35

污染物产生量（t/a）

0.269
0.154
0.169
0.027
污染物排放浓度（mg/L）

150
20
100
20
污染物排放量（t/a）

0.115
0.015
0.077
0.015
本项目生活污水经项目区自建地埋式一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的二级标准后，用于厂区绿化、洒水降尘。
（2）本项目污水处理的可行性分析
本项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇、查干库勒乡等乡镇，项目运营期间生活污水产生量较少，在项目区设置约20m3的污水处理设备，可处理本项目产生的生活污水。本次环评要求建设单位将处理后的生活污水灌溉期用于厂区绿化、洒水降尘。
（3）监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）要求，本项目废水排放口监测点位、监测项目及最低监测频次具体见下表。
表4-6      废水自行监测要求一览表

类型

监测对象

监测项目

监测频率

废水

企业废水总排放口

pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、流量

1次/年

3.噪声

（1）噪声源

本项目噪声主要为固液分离机、粉碎机、筛分机等设备产生的噪声，设备均安装在厂房内，设备底座设置消声、减振基础垫等降噪措施。

项目周边50m范围内无声环境保护目标，通过对高噪声设备采取降噪措施，项目厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，其标准值见下表。
表4-7    噪声评价标准单位：dB（A）

采用标准

类别

昼间

夜间

工业企业厂界环境噪声排放标准

2
60
50
项目各设备噪声及治理措施见下表。
表4-8     建设项目主要噪声源排放源强

序号

设备名称

源强

（dB（A）

治理措施

治理措施噪

效果（dB(A)）

1

固液分离机
60
合理进行平面布局，厂房隔声等降噪措施

25~30

2

粉碎机
70

25~30

3

筛分机
65

25~30

（2）预测方法

噪声源布置较为集中，其对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中的噪声预测模式。

由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。
（3）噪声影响预测模式

点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式计算：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中：L2-－距源r2m处噪声级，dB(A)；

L1-－距源r1m处噪声级，dB(A)。

表4-9  各声源与预测点间的距离

噪声源

噪声设备

降噪源声级

［dB(A)］

数量

(台)

距厂界距离(m)

东

南

西

北

机械设备

固液分离机
75~90

8台

20

50

30

52

粉碎机
70~85

1台

25

53

36

48

筛分机
75~95

1台

26

54

38

49

产噪设备加设减振基础或减振垫等措施后，噪声能降低噪声级20dB（A），结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见下表。
表4-10   距离衰减对各预测点的影响值表单位：dB(A)

噪声源

噪声设备

降噪后声级［dB(A)］

数量(台)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

机械设备

固液分离机
60

8台

34.3

26.0

30.5

17.1

粉碎机
70

1台

50.5

44.4

47.3

36.9

筛分机
65

1台

36.7

30.4

33.7

21.7

厂界贡献值

50.8

44.2

46.7

37.3

由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准限值，对周围声环境影响不大。
（4）噪声污染防治措施

为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区采取噪声防治措施如下：

1）从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

2）合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。

3）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

4）在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声。经过基础减振、消声等措施噪声可降低5～10dB（A）；车间墙体隔声可达到10～15dB（A）的隔声量。

5）消声、减振措施：主要噪声设备还应采取隔声、消声、减振等降噪措施，一般可以降低25dB左右。

本项目距敏感点较远，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值小于60dB（A）、夜间噪声值小于50dB（A），因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。
（5）噪声监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测计划如下，监测点：厂界四周外1m处；监测频率：每季度监测一次，昼、夜各监测1次。噪声监测计划及记录信息表见下表。
4、固体废物

项目营运期固体废物为：除尘器收集尘、废活性炭、废包装袋和生活垃圾等。
（1）除尘器收集尘：项目产生的粉尘经布袋除尘器处理，收集的粉尘量约为6.537t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）废物代码：900-099-S59，经收集后回用于生产。
（2）废包装袋：本项目废包装袋产生量约为3.0t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）废物代码：900-099-S59，收集外售综合利用。
（3）废活性炭：本项目发酵恶臭气体处理产生废活性炭。产生量约1.4t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）废物代码：900-008-S59。本项目废活性炭不属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质，故不属于危险废物，定期由厂家更换回收。
（4）生活垃圾：本项目劳动定员32人，年工作300天，生活垃圾排放量按1kg/天/人计算，则生活垃圾年产生量为9.6t/a，收集后由环卫部门统一清运。
（4）固体废物防治措施
项目厂区内设置面积为20m2的一般固废贮存点，用于堆放粉尘等一般固废。一般固废贮存点选址，运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。
一般固废贮存点贮存技术要求：
1）要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。

2）不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
一般固废贮存点按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置一般固废贮存点，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。

本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。
5.地下水、土壤
（1）地下水、土壤污染源分析

根据本项目生产工艺、原辅材料使用等情况分析，项目运行过程对地下水、土壤污染的主要情形分析如下：
①生活污水输送、处理过程：污水输送管道破损导致污水外泄，污水处理设施化粪池、隔油池防渗措施不良，导致生活、生产污水泄漏，污染物会瞬间泄漏至厂区地面，污染土壤及地下水环境；
②原辅料存放、运输过程：原辅材料在储存及运输过程中，包装物破损等情况造成物料跑冒滴漏，尤其是液体物料，落于厂区地面上，其有害成分会直接污染土壤及地下水环境；
（2）源头控制措施
为有效保护项目所在地地下水及土壤环境，杜绝因项目建设造成地下水及土壤污染，本项目考虑从源头控制角度，按照分区防控要求制定相应的防控措施。具体源头控制措施如下：
1）严格按照国家相关规范要求，对污水处理设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
2）设备和管线尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。
3）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。
4）严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。
（3）分区防渗
重点防渗区：项目生产车间、发酵池（不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。本次环评建议采用HDPE高密度聚乙烯膜进行防渗处理，确保渗透系数≤1.0×10-10cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，同时项目区地面按照规范采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。
厂区其他区域为一般防渗区（不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能），采用地面水泥硬化为主。
（4）土壤跟踪监测分析
本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的规定，不需开展跟踪监测。
6.环境风险
（1）概述
环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在环境危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

依据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2005〕152号)及有关文件的精神和要求，本次进行环境风险评价和管理的主要目的为：

1）从环境风险评价的角度进一步论证拟选场址的环境可行性；
2）根据项目工程特点，对其存在的各种事故风险因素进行识别；
3）针对可能发生的主要事故分析，预测有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施；
4）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，以此指导设计和生产，减少或控制本工程的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产；
5）制定适合本项目特点的事故应急预案。

（2）环境风险识别

1）主要风险物质识别

①有毒有害气体：本项目生产过程中不涉及有毒有害气体。

②易燃易爆物：本项目生产过程中不涉及的易燃易爆物。

2）生产设施和风险类型风险识别

①本项目产生的环境风险主要是废气聚集引发的人员窒息的安全事故。

②包装材料引发的火灾及次生污染。

（3）环境风险评价的等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不涉及环境风险物质，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

（4）火灾引发次生污染风险

本项目火灾引发的次生环境风险是本项目需要重点防范的。

1）火灾引发的环境风险

本项目原材料的包装材料为可燃物，存在一定程度的火灾隐患。火灾的次生危害主要来自二个方面：

火源失去控制蔓延发展造成项目的机械设备、房屋的损失，烟雾的快速、大面积扩散可能造成工作人员受伤及死亡。

火灾造成本项目生产中主要的设备融化，造成生产线中物料大量外泄；大量含微生物的有机肥排入外环境，可能造成周边土壤及地下水的污染。

2）防范措施

①严格执行相关安全保障及消防制度，控制人员窒息及火灾的发生。严格防火，禁绝明火和选用防爆型电器、机电设备以避免产生火花；按相应的消防等级配备消防设备，严禁火源。加强生产环境的监督，保证室内空气的流通，特别是冬季生产，要定期用风机通风。
②人员窒息及火灾发生后，应根据突发环境事件应急预案的要求，第一时间启动预案程序。

③建立健全人员窒息及火灾监测后大气监测制度。
（5）综合性风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

1）该项目客观上存在一定的不安全因素，对周围环境存在潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境可能造成损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。

3）确保各项环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。

4）定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。

5）项目应严格执行禁烟、禁火的要求，不得在生产区内吸烟。

6）根据有关标准、规范，针对不同的消防对象，采用固定式消防冷却给水系统和固定式低倍数泡沫灭火系统同时配备一定数量的干粉灭火器以扑救初期火灾。采用稳高压消防给水系统。库房设双路火灾探测器，及时发现火灾隐患。

7）一旦环保设备发生故障，立即停止生产，待环保设备运转正常后，方可继续生产。

根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地方环境主管部门备案。

（6）风险评价结论

经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。




六、结论
	本项目符合国家产业政策和相关规划，选址可行，通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施及环评提出的整改措施后，根据上述工程分析，施工期和运营期产生的各类污染物均可实现达标排放，固废可得到有效控制，环境风险可控，不会改变区域环境功能区划，对周边环境不会造成明显影响；从环境角度分析，建设项目环境影响可行。



