建设项目生态环境影响报告表

（公示版）

项目名称：裕民县水泥盖板预制厂建设项目    
    建设单位：裕民县卓灏商贸有限责任公司
中华人民共和国生态环境部制


	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	



	

	




	

	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

项目名称：裕民县水泥盖板预制厂建设项目
建设单位：裕民县卓灏商贸有限责任公司
项目性质：新建

建设地点：本项目位于裕民县塔裕公路东侧5公里处，项目区东侧为外环路，南侧为纬二路，西侧为经四路，北侧为裕民县卓灏商贸有限责任公司建筑材料加工项目，项目区地理中心坐标为：xxx。项目区地理位置见图2-1，卫星影像图见图2-2。
总投资：700万元，资金来源为企业自有资金。

工作人员及工作制度：项目设置工作人员6人，每天一班制，每班12h，年工作230d。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
施工期主要工艺流程及产污环节见图2-5。
废气：土建工程的土方挖填、运输过程产生的扬尘及施工设备和运输设备产生的废气。
废水：主要为施工废水。施工废水主要来源于混凝土养护等作业中多余或泄漏的废水，清洗机具、运输车辆等少量废水。
噪声：土石方阶段的挖土机、冲击机、底板及结构阶段的电焊机、空压机等，运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。
固废：主要来源于施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

2、运营期

2.1 水泥盖板预制生产工艺流程
（1）原材料进场 
本项目所用水泥、矿粉、外加剂由密闭罐车运至本厂，水泥、矿粉由罐车自带的吹送系统将其输送至全封闭的筒仓中存储，输送过程全密闭。在进料时，由于物料下落和气压的压入，造成筒仓内气压搅动，会有筒仓卸料粉尘从仓顶呼吸口逸出，经筒仓配套除尘设施处理。卸料过程中会产生卸料粉尘和噪声N。卸料粉尘经雾炮机抑尘后回落于石料场中。 
（2）给料仓上料、计量粉尘 
本项目砂子、碎石通过装载机装入配料机给料仓内，经电子计量后，物料通过全程密闭输送皮带运送到搅拌机内进行搅拌。  
（3）搅拌 
计量后的水泥经斗式提升机全程密闭输送至搅拌机，搅拌机为密闭结构，按照一定比例配置完成的各种原料在搅拌机内直接搅拌，搅拌过程向搅拌仓内加入拌合所需的用水。该过程会产生搅拌粉尘，通过与搅拌机呼吸口相连的管道进入脉冲布袋除尘器（DA001）处理后经1根15m高排气筒排放。物料搅拌过程还产生设备噪声（N）。 

（4）钢筋捆绑 

本项目外购的成品钢筋，通过汽车运输进厂后储存于生产区。采用数控钢筋调直切断机将钢筋拉直并切断至所需的长度，根据生产需求采用钢筋弯曲机进行弯曲，将钢筋制作成所需要的形状。之后采用钢筋焊接机将钢筋捆绑为产品所需结构的框架。 

将捆绑好的钢筋框架放置于模具底部。该工序产生的污染物为钢筋切断过程产生的废包装物（S2）、废边角料（钢筋）（S3），无颗粒物废气产生，设备运行过程产生的噪声（N）。 

（5）模具浇筑成型 

生产时人工将模具（根据不同产品需求选用不同模具）摆放至合适的位置用螺丝进行安装、固定，完成后人工在表面喷洒一层脱模剂，静置1min。本项目使用的脱模剂，脱模剂主要成分为海藻酸钠、滑石粉等，不加热不产生挥发性有机物。混凝土通过卸料口转移至混凝土转运料斗内，转运料斗通过龙门吊车移动至浇筑模台指定位置后，人工开启卸料口将混凝土直接浇筑至模具内，浇筑过程中开启混凝土振动棒，以确保混凝土振动密实。本项目使用混凝土振动棒为小型移动式设备，根据生产需要就近接通电源即可使用，该过程会产生设备噪声（N）。 

（6）蒸养/自然养护 

本项目大部分产品为自然养护，少部分产品采用电锅炉蒸汽养护，养护过程中会产生不合格品。


	与项目有关原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染问题。




	环
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保

护

目

标
	1环境空气保护目标
本项目选址位于裕民县塔裕公路东侧5公里处。根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标。
2声环境保护目标
确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。根据现场勘察，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。
本项目选址位于裕民县塔裕公路东侧5公里处，根据现场勘查，项目区500m范围内无大气和声环境保护目标。


	污染

物排

放控
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准
	1废气
本项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。运营期生产过程颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1及表3排放限值。

表3-5    《水泥工业大气污染物排放标准》
2废水
本项目生活污水达到纳管要求后排至管网，最终进入裕民县污水处理厂处理，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

表3-6  水污染物排放标准  （单位：mg/L，pH无量纲）

3噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准。
表3-7   《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位：dB（A）
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-9   工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

4固废
（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。
（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。  

	总量

控制

指标
	项目生产废水回用于生产，无生产废水排放，生活污水直接排入项目区下水管网，故项目废水无总量控制指标建议。 
项目大气污染物主要为颗粒物，故项目废气无总量控制指标建议。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期间产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气；废水污染主要为建筑施工废水；噪声污染主要为各类高噪声施工机械产生的噪声；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。
1施工期大气污染防治措施
为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施：
（1）施工过程做到六个百分百：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。

（2）项目区施工过程设置围挡，施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。
（3）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。
（4）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期洒水。
（5）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。
（6）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。
（7）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。
（8）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。
（9）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
（10）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。
2施工期废水影响治理措施
（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。
（2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。
（3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。
（4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。施工人员生活污水经项目区下水管网直接进入污水处理厂处理。
（5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。
综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。
3施工期噪声治理措施
施工工地噪声主要是施工机械产生的噪声，物料装卸碰撞噪声等。本项目施工期产生的噪声会对周边环境产生不利影响，需采取一定降噪措施，具体治理措施如下。
（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。
（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。
（3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。
（4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围；高噪声源布置远离居民区一侧，夜间禁止施工，合理安排施工时间。
（5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。
（6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡，做好施工人员噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备，降低对施工人员不利影响。
（7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌合噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。

4固废影响分析及保护措施

施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。项目施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。本项目土石方均回填项目区，无弃方产生，施工过程中产生的废钢筋等可回收部分收集后回收利用，废混凝土废渣、砼建筑物等收集后回填周边低洼地带。
为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施。
（1）施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。
（3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。
（4）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。
（5）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。
综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。

5施工期生态环境保护措施
施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地，使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变，项目用地现状为空地，已办理了用地手续，项目施工划定施工作业范围，严禁超出划定范围作业。
各类管线（给排水管道、通讯和电力线路）的开挖敷设等基础设施建设的，也将对土壤环境造成影响，主要表现在地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖。
本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。
（1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被。
（2）加强教育和管理，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏。
（3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。
（4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。
6水土流失治理措施
水土流失防治措施主要采用工程措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。

（1）工程措施：施工区域进行表土清理，施工结束后进行覆土平整。

（2）临时措施：施工过程中，特别是下雨或大风天气施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对堆填部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。

（3）管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 
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	1、大气影响分析
1.1生产线废气产排分析
本项目运营期大气污染物主要为物料输送、储存及物料混合搅拌粉尘、切割粉尘等。

（1）物料输送、储存粉尘
本项目生产过程中物料输送、储存过程中会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中3021水泥制品制造行业系数手册中-各种水泥制品-物料输送储存工序产排污系数，粉尘产生系数约0.19kg/t·产品，本项目水泥盖板生产规模为32199t/a，则物料输送、储存粉尘产生量约为6.12t/a。粉料罐车向筒仓内输送料过程中为密闭输送，各原料筒仓储藏全封闭进仓方式，产生的粉尘经各筒仓顶部配备的仓顶收尘器处置后（除尘效率约99.7%），此部分粉尘为无组织排放，粉尘排放量为0.018t/a。
（2）物料混合搅拌粉尘
本项目生产过程中物料混合搅拌过程中会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中3021水泥制品制造行业系数手册中-各种水泥制品-物料混合搅拌工序产排污系数，粉尘产生系数约0.523kg/t·产品，本项目产品规模为32199t/a，则搅拌粉尘产生量约为16.84t/a。
项目物料混合搅拌设备上方配套设置集气罩，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后经不低于15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，配套设置袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放，除尘器处理效率99.7%，风机风量为10000m3/h，搅拌工作时间约为2760h/a。
表4-1   大气污染物产排及治理措施

表4-2   废气排放口情况
采取以上措施后，物料混合搅拌过程粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，排放浓度为1.63mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1标准限值，项目车间内采取洒水降尘措施，物料输送采取密闭输送，无组织排放颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值。
（3）切割粉尘
本项目原料钢筋需要按产品规格进行切断，切断过程中粉尘产生量较小，项目车间内加强通风，采取洒水降尘，对周边环境影响较小。

2、水环境影响分析

2.1废水产排分析
项目运行过程中废水主要为员工生活污水及设备冲洗废水。项目降尘用水为自然蒸发及物料表面吸附，不外排。
（1）生活污水
本项目生活污水排放量较少，可生化性高，污染物成分简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，产生的生活污水达到纳管要求后排至下水管网，最终进入园区污水处理厂处理。本项目污染物排放浓度及排放量见表4-7。
（2）设备冲洗废水

本项目混合搅拌设备需进行清洗，根据资料，用水量为230m3/a，项目设置三级沉淀池，设备冲洗水的损耗以20%计，其余废水经沉淀池处理后用于项目产品的生产，不外排，废水主要为SS等污染物。

2.2污水排放标准及防治措施
本项目生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，污染物较为简单，废水产生量较少，产生的生活污水达到纳管要求后排至下水管网，最终进入园区污水处理厂处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

本项目设备冲洗废水主要含有SS等污染物，配套设置沉淀池，废水经沉淀处理后回用生产，不外排。
裕民县污水处理厂位于裕民县西北约6km处，污水处理厂工艺：采用预处理（粗格栅+提升泵站+细格栅+沉砂池）+二级生化处理A2/O+深度处理+紫外消毒处理工艺，处理规模为10000m3/d，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，处理达标后污水重力流经管道浇灌塔裕公路两侧绿化长廊林带等。污水处理厂处理规模为1万m3/d，实际污水处理规模为7000m3/d，本项目污水产生量为0.384m3/d，因此完全满足对本项目产生污水量的处理。因此本项目依托污水处理厂可行。
3、声环境影响分析

本项目运营期间，主要为风机、搅拌机等设备运行过程中产生的噪声。

4、固体废物

本项目固体废物主要为员工生活垃圾、沉淀池沉渣、废布袋、废机油、废油桶。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员6人，生活垃圾每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为3kg/d，0.69t/a，设置垃圾桶分类收集，交由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

（2）沉淀池沉渣

本项目设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，废水中主要污染物为SS，沉淀池需定期清理底部沉渣，沉渣产生量约为5t/a，沉淀池中产生的水泥、砂，收集后回用于生产。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版），固废代码为SW07中900-099-S07。
（3）除尘灰

布袋除尘器收集到除尘灰量为21.217t/a，主要为水泥灰尘、矿粉灰尘，收集后回用于生产工序。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版），固废代码为SW59中900-099-S59。
一般工业固体废物： 

对于一般工业固体废物，参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 

①贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；②为加强监督管理，贮存、处置场应按设置环境保护图形标志；③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染；④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；⑤单位需定期对员工进行培训，加强安全及防治污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。



六、结论

	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理，在采取相应的污染防治措施后，污染物可以做到达标排放，可有效控制对环境的不利影响，对周围环境产生的影响在可接受范围内，不会改变周围环境质量现状，从满足环境质量要求角度分析，本项目建设可行。
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