一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆迪酵生物科技有限责任公司扩建项目

	项目代码
	2608-654202-04-03-835199

	建设单位联系人
	吕*
	联系方式
	130****2595

	建设地点
	乌苏工业园区营口中小企业创业园东区一期A12号厂房

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	C1329其他饲料加工
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13

15.饲料加工132*

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	乌苏市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2608191573654202000228

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	2.4

	环保投资占比（%）
	3
	施工工期
	2

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	2000（不新增）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称:《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）》

审批部门：新疆维吾尔自治区人民政府
文号：《新疆维吾尔自治区人民政府关于同意乌苏工业园区、托里工业园区（金港区）、沙湾工业园区、和丰工业园区调（扩）区的批复》（新政函 〔2025〕116号）。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）环境影响报告书》

审批部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅

文号：关于《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2026〕19号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与:《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）》及《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2026〕19号）相符性见表1-1。

表1-1  规划及规划环境影响评价符合性分析一览表

文件名称

文件内容

项目情况

相符性

《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）》

《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）》（以下仅介绍东区）：

基于对园区的功能定位、空间发展形态和用地布局等综合分析，规划提出“核心引领、组群相生”的发展模式，整体上形成“一心、两片区”的空间结构，其中:一心:即由工业创业园构成的生产性服务中心，为整个园区提供行政管理、总部办公、会议展览、商务商贸、金融咨询、研发设计等生产性服务，是园区汇集智慧、财富和信息的核心功能体和发展中枢。

两片区:即西南部工业生产区和东北部工业生产区，形成功能有别、特色鲜明的空间格局。西南部工业生产区由二类工业用地构成，与乌苏市新城区相邻，以深圳路为界设置100米以上绿化隔离带。着力于发展对城区有一定干扰、污染和安全隐患的产业。

东北部工业生产区由三类工业用地构成，因发展对公共环境有干扰、污染和安全隐患的产业，对现状产业整合，支持油气资源及下游产品深度开发，延伸发展石油炼化、基础化工、精细化工产业链条，实现多轮驱动促进乌苏市石油化工、天燃气产业发展。

依据《乌苏工业园区“十四五”产业发展规划》的产业定位，园区重点发展石油化工、装备制造、农副产品深加工、纺织服装、新材料新能源和战略性新兴产业。

规划将园区的产业用地划分为6个相对独立的产业组团，引导相应产业的企业入驻各组团。

（1）化工产业组团

位于园区北部，规划依据现状华泰石油、明源石化、玉玺石化、海阁等现状企业形成化工产业集中区主要部分。

（2）农副产品深加工产业组团

位于园区西部，规划依托现状中粮屯河酱厂、龙首油脂、华康油脂、卓冠油脂、玉米芯加工厂、新疆屯河乌苏番茄制品分公司等现状企业形成农副产品深加工组团。

（3）纺织服装产业组团

位于园区中部，规划依托现状昌茂纺织、鑫源纺织、新创盛达等现状企业形成纺织服装加工组

（4）高端装备制造产业组团

位于园区中北和中南部，规划依托现状新疆钵施然、北方新科等现状企业形成装备制造产业组

（5）新材料新能源产业组团

位于园区东部，规划依托现状建友商砼、中铁装备、青松建化等现状企业形成新型建材生产组

（6）战略性新兴产业组团

位于园区西南部，规划依托现状小产业园，着力发展战略性新兴产业，优先发展新兴能源汽车、新材料、先进装备制造、生物、节能环保等战略性新兴产业，形成战略性新兴产业组团。

本项目位于乌苏工业园区东区战略性新兴产业组团，公司主要产品为酵母粉，属农副产品深加工区啤酒产业固废循环利用项目，可以延伸园区产业链，详见图1、图2。

符合

关于《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024一2035年）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2026〕19号）

（一）坚持绿色发展，优化产业结构、规划布局。坚持以生态环境质量改善为核心，遵循生态优先、绿色发展原则，依据区域环境和资源禀赋条件，不断优化园区产业结构和规划布局。切实落实《报告书》提出的优化调整意见和生态环境保护对策措施，促进区域发展和环境保护相协调。园区应严格按照集约开发的原则，进一步优化用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。持续推动落实上一轮规划环评及其审查意见提出的相关产业转移要求。

项目属于固废循环利用项目，是环保产业，本项目符合分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单各项要求
符合

（二）衔接生态环保要求，严格环境准入。按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业生态环境准入，不符合分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放、碳排放总量与强度和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等要求。

（三）严守生态保护红线，加强空间管控。衔接塔城地区及乌苏市国土空间规划及生态环境分区管控要求，严格控制园区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。重点关注区域环境空气、地下水环境、土壤环境、地表水环境以及环境风险等，对入驻企业提出具体管控要求。根据园区产业结构和产业链，衔接生态环境保护和产业政策等相关要求，完善生态环境准入清单，落实所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障《规划》实施不突破分区管控单元的具体要求。对园区内乌苏林场家属院、乌苏车管所，以及园区周边的乌苏市区及其他村镇、奎屯河、东风干渠、四棵树河、红旗干渠、耕地等敏感目标设置合理的防护距离，进一步优化产业布局，严格落实各项环境保护措施和环境风险防范措施，确保环境敏感目标得到有效保护。持续推动落实上一轮规划环评及其审查意见提出生态廊道相关要求，园区中产城融合发展区设置生态景观主廊，沿奎屯河两侧预留不小于1千米生态景观廊道，连霍高速公路至312国道之间地带作为生态防护廊道；距离生活居住区预留不低于300米生态廊道；产城融合发展区不再新增污染重、环境风险大的工业企业。四棵树河、园区周边居民点及耕地等防护距离范围内严禁布置高污染、高排放或涉及重金属排放的建设项目。

本项目属于固废循环利用项目，是环保产业，本项目符合生态环境管控单元要求。无组织臭气浓度车间密闭，加强管理。

不会改变区域环境空气、地下水环境、土壤环境、地表水环境。

本项目厂界距离奎屯河西岸最近距离约1.35千米，符合生态景观廊道要求。
符合

（四）严格管控区域污染物和温室气体排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。深入开展应对气候变化工作，提出减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放，确保完成下达的“双碳”目标任务。统筹开展“两高”项目水资源消耗、污染物和碳排放的源项识别及减污降碳措施要求，推动园区绿色发展。

本项目运营期主要污染物为臭气浓度等。项目在运营期间采取相应的环保治理措施，保证污染物达标排放

符合

（五）严格资源利用总量控制，加快基础设施建设。进一步推动集中供热，禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉。优先布局集约型、节水型产业，加强对工业废水的深度治理、提标改造，提高工业废水污染控制水平，减少新鲜水用量和废水排放量，最大限度提高水资源综合利用率。加强固体废物综合利用，推动固废在园区的协同循环利用，提高固废就地资源化效率。严格按照国家有关规定，依法合规处理处置危险废物。

项目不建设锅炉，生产用热由园区蒸汽管网接入，本项目不产生固废，生活办公用水由园区供水管网供给。

符合

（六）强化环境风险监控和管理，建立健全园区环境风险防控体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。编制并持续完善园区突发环境事件应急预案，关注对周边环境敏感目标影响，足额配备应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，防控规划实施可能引发的环境风险，保障区域环境安全。强化园区水污染问题排查整治工作，对重点场所、重点企业加强地下水、土壤污染隐患排查，全面查清隐患并落实整改。

现有工程已编制完成突发环境事件应急预案，完善园区环境风险防控体系
符合



	其他符合性分析
	一、政策符合性分析

本项目为农副食品加工业，属于《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中的第一类 鼓励类 四十二、环境保护与资源节约综合利用  10.工业“三废”循环利用---“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，“三废”处理用生物菌种和添加剂开发与生产，废水高效循环利用技术应用，工业难降解有机废水循环利用、高盐废水循环利用、循环水回收利用、高效分离膜材料、高效催化氧化材料等技术装备，高盐废水和工业副产盐的资源化利用，轻烃类石化副产物综合利用技术装备，硫回收装备（低温克劳斯法），符合现行国家产业政策。
二、“三线一单”的符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

依据“关于塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知”（塔行发〔2021〕48号），本项目与“三线一单”的符合性分析如下：

（1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，一般生态空间得到有效保护，维护国家生态安全底线和生命线。部分生态脆弱区生态质量有较大改善，大型生态环境修复工程取得重大成效。

本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏工业园区，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线。主要污染物排放总量得到有效控制，乌沙区域大气环境质量持续改善，重污染天气持续减少；区域内水体得到有效治理，水污染防治水平实现较大提高，饮用水安全保障水平持续稳定，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定达标；土壤环境质量保持稳定，土壤安全利用水平稳中求升，整体环境监管能力显著提升，环境风险能够得到有效防控。

本项目运营后对当地大气、水、土壤、声环境影响较小，项目建成后各类污染物采取相应的环境保护措施后，能够达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，因此，符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线。资源利用总量得到控制，节约集约利用水平取得较大提升，地区水资源、能源消耗、土地资源等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。

本此扩建项目生产过程无新增生活、生产用水，对周围水环境资源占用较小；扩建项目新增年用电量约为5万kW.h，用电量较小。项目占地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。综上所述，项目满足资源利用上线要求。

（4）生态环境分区管控

塔城地区共划定108个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

其中优先保护单元43个，重点管控单元41个，一般管控单元24个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏工业园区，为重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65420220001），详见附图3 “三线一单”生态环境分区管控图。
（5）生态环境准入清单

根据《塔城地区区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65420220001）。

表1-2   与本项目符合性分析

环境管控单元编码、名称、类别

管控要求

本项目符合性

编码：ZH65420220001；

名称：乌苏市重点管控单元01；

类别：重点管控单元

空间布局约束

1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，限制新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。严禁“三高”项目进塔城，对石化、有色、钢铁、建材、火电、煤炭、装备、纺织服装、轻工、电子产品制造十大产业类型，做好禁止类项目管控工作。

2.新建和扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

3.严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

4.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。3.重点控制区域禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉，在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，在集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。

4.取缔不符合水污染防治法律法规要求和国家产业政策的小型造纸制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药和磷化工等严重污染水环境的生产项目。

5.加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业退城入园”，集聚发展，提高土地集约利用水平，减少土壤污染。引入企业时，应充分考虑行业特点、特征污染物排放以及区域环境的状况，避免形成累积污染和叠加影响，严控不符合产业园区总体规划项目入园。6.入园企业符合园区产业发展定位，以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。

7.超采区内禁止审批农业生产及服务业新增取用地下水，在地下水限采区开采地下水应符合县级以上人民政府水行政主管部门制定和下达的年度开采计划，合理调度地表水、地下水，从严控制取水总量，严格对每眼机电井进行管理，对超采严重区域实施关停封填机井，不得擅自扩大地下水开采，以实现采补平衡。

本项目为农副食品加工业，位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏工业园区，不涉及生态保护红线、不占用耕地，土地用途为工业用地。项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，不属于国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺。废气、噪声等满足污染物排放标准，符合空间布局要求。

污染物排放管控

1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。

2.针对石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50克立方米的标准实施燃气锅炉低氮燃烧改造，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业，以及使用光催化、光氧化、低温等离子等简易低效VOCs治理设施，建立清单台账，完成低效治理设施的提升改造。

3.根据行业类型，深入开展 VOCs排放统计与调查，实施排查整治，加强重点行业、重点企业挥发性有机物精细化管控，重点行业企业完成“一厂一策”综合治理方案的制定及落实。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采 石化、化工、工业涂装油品储运等涉VOCs排放等重点行业的VOCs污染防治，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，强化汽修行业VOCs综合治理。强化VOCs污染防治措施，推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

4.全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的除尘脱硫设施。大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料；现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；使用煤气发生炉的企业采用清洁能源替代，或者采取园区（集群）集中供气、分散使用的方式，全面淘汰间歇式固定床煤气发生炉。建立全口径炉窑清单，推进实施“一炉一策”精细化管理。

5.推进业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设，按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进冬季清洁取暖，加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。采暖季对焦化、水泥行业等高排放行业实施绩效分级错峰生产，大宗物料实施错峰运输。

6.臭氧污染防治：积极遏制臭氧浓度增长趋势，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

7.施工扬尘污染防治：各县（市）制定本行政区域城市扬尘综合治理方案，加强扬尘精细化管控。加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任。全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施并接入当地监管平台。

8.塔城地区现有的农副食品加工、有色金属、炼焦和造纸企业实施清洁化改造，禁止将未经处理的污水直接排入水体，新建、改建、扩建上述行业建设项目。

9.保障工业集聚区污水集中处理设施污染治理效果，加快推进园区纳污管网建设新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施，完善园区及工业聚集区污水收集系统，新增园区、工业企业污水实现100%收集处理。加强工业节水，支持企业积极实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设。

10.工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，排放浓度低、易处理的企业排水经过处理后可以作为其它企业的生产用水，提升园区水资源循环利用水平。

1.本项目不属于“两高”项目
2.不涉及
3.无组织臭气浓度车间密闭，加强管理。
4.本项目蒸汽接自园区蒸汽管网
5.不涉及
6.不涉及
7.不涉及
8.不涉及
9.扩建项目不新增生活、生产用水
10.不涉及
环境风险防控

1.建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。

2.重污染天气应急管控：提升空气质量预测预报水平，提高预测预报准确度，乌苏市达到7天预测预报能力。重污染天气应急响应期间，启动重污染天气应急预案，实施区域应急联动。重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。

3.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。

4.加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等措施。园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。

5.重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。严格控制有毒有害物质排放，土壤污染重点监管单位应按年度向当地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，确保持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制；制定、实施自行监测方案。

6.开展涉危险废物涉化工园区等重点领域环境风险调查评估和隐患排查，严格落实重点行业污染物减排要求。推动疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，推进兵地统筹，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接。定期开展环境应急演练，健全兵地环境应急指挥平台，完善环境应急预案体系。

7.对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代，对高环境危害、高健康风险化学物质实施管制。提升化学品及持久性有机污染物监管能力，提高废弃危险化学品安全处置水平。组织排查危险化学品环境风险，重点排查危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置以及涉及危险化学品的物流园区环境风险，建立区域性危险化学品环境风险电子分布图。加强危险化学品风险管控，建立危险化学品安全、环保、应急救援一体化环境风险管理平台。逐步将兵地化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等基本情况纳入管理平台，进行统一管理。

8.持续开展地下水环境状况调查评估，实施水土环境风险协同防控，统筹区域地表水、地下水生态环境监管。加强化学品生产企业、工业聚集区等污染源的地上、地下协同防治与环境风险管控。

1.本项目建成后将完善重污染天气应急预案
2.本项目将积极响应重污染天气应急预案
3.本项目建成后将及时修订突发环境事件应急预案
4.本项目建成后将及时修订突发环境事件应急预案
5.不涉及
6.不涉及
7.不涉及
8.不涉及

资源利用效率

1.持续推进最严格水资源管理制度落实，严守水资源开发利用总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污三条红线”。对于水耗总量大或单位产品水耗高的项目耗水指标要严于国家相关水耗标准的准入值，不达标的项目严格禁止新（扩）建。

2.石化化工行业：强化用水强度控制，在炼油、现代煤化工、烯烃、芳烃甲醇、化肥、氯碱、纯碱、硫酸、涂料等重点用水子行业有序开展用水审计、水平衡测试、节水诊断工作，发布重点产品水效“领跑者”指标，推动重点用水企业水效对标和节水技术改造。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测”。大力推广应用电化学循环水处理、高浓度有机废水处理回用、水管网漏损检测、智慧用水管控系统等废水循环利用先进装备技术工艺，降低废水排放量。到2025年，石化化工行业规上工业用水重复利用率大于94%。

3.食品行业大力推动高浓度有机废水、高盐废水、发酵高浓度废水等处理后再用于锅炉用水（软化水、冲渣）、地面冲洗、厂区绿化等，减少有机物排放，提高行业用水效率。到2025年，食品行业规上工业用水重复利用率大于65%。

1.扩建项目不新增生活、生产用水。

2.不涉及
3.不涉及
三、其他符合性分析
3.1与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

该规划中提出：

第五章 加强协同控制，改善大气环境---第四节加强其他污染治理

加大其他涉气污染物的治理力度。基于现有烟气污染物控制装备，推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉等多种非常规污染物强效脱除技术研发应用。有效控制烟气脱硝和氨法脱硫过程氨逃逸，

做好消耗臭氧层物质淘汰和氢氟碳化物管理。

加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设，加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平。加强垃圾焚烧二噁英污染监管。

加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。

本项目属于农副食品加工业，生产酵母粉，扩建项目无组织臭气浓度车间密闭，加强管理。符合规划要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程概况

项目名称：新疆迪酵生物科技有限责任公司扩建项目；

建设单位：新疆迪酵生物科技有限责任公司；

建设性质：扩建；

总投资：80万元；
建设地点：本项目位于乌苏工业园区营口中小企业创业园东区一期A12号厂房。

北侧为新疆恒利鑫塑料管业有限公司，东侧隔营口路为新疆天山赫达环保科技有限公司，南侧、西侧为闲置厂房。项目中心地理坐标为：东经84°45'20.288"，北纬44°25'38.676"。项目地理位置图见附图4、卫星影像图见附图5。

2、建设规模

在原厂房预留位置，购置安装酵母粉烘干机2台，单台处理能力1吨/日，混料机1台，单批次混合能力10吨，配套建设相关附属设施。

情况说明：根据我单位试生产情况，3台烘干机连续生产极易发生设备故障，且24小时工作制下员工缺少休息时间，易引发生产事故。我单位拟再购入2台烘干机，生产线共配置5台烘干机，正常生产时5台烘干机同步投入生产，不再实行24小时连续生产，调整为每日生产16小时。通过本次设备扩容及生产制度调整，一方面降低单台设备长时间连续运行的故障风险，另一方面优化作业排班，保障员工每日有停产休息时间。

生产制度由原现有工程年工作300天，三班倒24小时工作制变更为本次年工作270天，两班16小时。
本次扩建项目不新增原辅料用量、不新增生产能力，故无污染物新增。
3、建设内容

表2-1  项目主要建设内容

工程类别

工程内容

备注

主体工程

生产车间
占地面积3303m2，1层，层高10m，彩钢结构，内布设啤酒酵母泥干燥生产线及其他辅助设施
依托现有
储运工程
成品区
位于生产车间内，占地面积1260m2
依托现有
辅助工程

办公用房

位于生产车间内，占地面积200m2
依托现有

公用工程

供水

园区自来水管网

已接入（不新增）

供电

园区电网

已接入（不新增）

供暖

生产用热由园区蒸汽管网接入

已接入（不新增）
环保工程

废气治理

烘干废气

集气装置+三级喷淋装置（添加除臭剂）+15m高排气筒DA001

依托现有（不新增）
上料废气
旋风除尘器+尾粉收集器（负压）处理后，无组织排放

依托现有（不新增）

粉碎、下料废气
二级旋风除尘器+尾粉收集器（负压）处理后，无组织排放

依托现有（不新增）

混料废气
旋风除尘器+尾粉收集器（负压）处理后，无组织排放

新增

废水治理

生活污水

本项目生活污水、蒸汽冷凝水直接排入园区污水管网
依托现有（不新增）

生产废水

本项目洗罐废水、回收系统冷凝水暂存污水贮存罐，最终进入乌苏市净水源污水处理有限公司（已签订收水协议）
依托现有（不新增）
噪声治理

运输车辆限速、禁鸣笛；生产设备选用低噪声设备、室内操作、基础减震、定期维护

/

固体废物

生活垃圾

项目区生活垃圾集中收集垃圾桶中，委托园区环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋处置。
依托现有（不新增）
一般固体废物
废布袋，收集后委托一般固废填埋场进行处理
依托现有（不新增）

危险废物
废机油、废油桶，危险废物贮存点暂存，委托有资质的单位进行处置

依托现有（不新增）
4、主要原辅料及能源消耗

本项目主要原辅料及能源消耗表如下：

表2-2  主要原辅助材料消耗定额表

序号

名称

形态

现有工程年耗量

扩建完成后全厂年耗量
变化量
单位
来源

1
啤酒酵母泥
半固态
7000
7000

0
t/a
当地购买，罐装
能源消耗

1
电
/
50

48
-2
万kW·h

园区供电管网
2
水
/
300
300
0
t/a

园区供水管网

3
蒸汽
/
约8479
约8479

0
t/a

园区蒸汽管道
理化性质简述

1
啤酒酵母泥

在啤酒酿造过程中，会产生大量的酵母副产物（酵母泥和酵母液），主要成分是活性啤酒酵母，含有少量的麦芽、麦芽壳、大米碎渣、酒花沉淀。

本项目主要原料酵母泥主要成分为85%的水、5%的碳水化合物、7%的蛋白质、0.4%的脂肪、1.6%的粗纤维
产品方案

表2-3   产品方案一览表

序号
产品名称
现有工程年产量

本次扩建项目新增
扩建完成后全厂年产量
单位

执行标准
1
酵母粉

1000
0
1000
吨

《饲料原料 啤酒酵母粉》GB/T36858-2018；

6、主要生产设施及设施参数

项目主要生产设备详见表2-4。

表2-4   主要设备一览表

设备名称

型号

现有数量

本次新增
扩建完成后全厂
单位

储存搅拌罐
高6米直径3.1米
5
0
5
台
混料机
/
0
1
1
台

烘干机
G25-212-28
3
2
5
台
粉碎机

XG68*40ZJ

1
0
1
台
洗涤塔

2800*7000mm

3
0
1
台
旋风除尘器

/
3
0

3
套
尾粉收集器

/
2
0

2
台
水罐
/
2
0

2
台
7．公用工程

7.1给水

本次扩建项目，不新增劳动定员，不新增生活用水量；无新增生产用水。
7.2排水

本次扩建项目，无新增排水。
7.3供电

供电依靠园区供电电网，预计年耗电量新增5万kW·h。

7.4供暖

项目区车间及办公用房均采用电暖气供暖。

9、劳动定员及工作制度

本次扩建项目不新增劳动定员。现有工程年工作300天，三班倒24小时工作制变更为本次年工作270天，两班16小时（夜间不再生产）。
10、平面布置合理性分析

本项目主营酵母粉，拟租赁乌苏工业园区营口中小企业创业园东区一期A12号厂房预留位置实施建设，项目选址科学合理。
本项目总平面根据生产工艺的要求以及有关安全卫生防护要求进行布置，同时，力求物流顺畅、快捷，各功能区分区清晰，各区之间联系紧密，有利于节省能源和管线、减少损耗、节约用地、方便管理。从总体上看，项目平面布置基本合理。

厂区平面布置图见附图6。

	生产工艺流程及产排污环节分析
	1、施工期工艺流程
本项目在现有车间预留位置，增加本次扩建项目新增设备，施工期主要为设备管线建设、设备安装。施工期工艺流程及产排污节点见下图。


1、扬尘：主要是施工过程中运输车辆进出厂区产生的扬尘、施工机械尾气。

2、废水：工人施工过程中产生的生活污水。

3、噪声：主要是施工过程中设备管线建设、运输车辆等运行时产生的噪声。

4、固废：主要是在施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
2、运营期生产工艺流程

本项目运营期生产工艺流程及产污环节见图2-2。
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图2-2  酵母粉工艺流程及产排污环节图
工艺流程简述：

（1）储存

啤酒厂经离心分离后的酵母泥（固含量12%—18%，含水量82%—88%）通过专用密封运输车辆进行运输，卸料至专用储存罐中。储存罐同时开启低速搅拌（转速20-30r/min），避免酵母泥沉淀结块、分层，且能减少酵母菌体活性损失，保障原料状态稳定，为后续预混、烘干工序提供合格原料。

（2）烘干

将缓冲料仓内预处理完成的酵母泥（固含量12%—18%）通过高压泵定量输送至干燥设备，采用滚筒干燥工艺，将酵母泥均匀涂抹在加热滚筒表面（滚筒温度120-140℃），通过滚筒匀速转动实现连续传热干燥，干燥时间控制在30-60s。干燥完成的物料经设备刮刀刮下，得到片状酵母颗粒，初步破碎松散后送入后续粉碎工序。

（3）上料

烘干后的酵母粉通过气体输送系统输送至中段旋风除尘器和尾粉收集器，完成物料除尘、初步收集，收集后的酵母粉存入中间仓，再通过螺旋输送机稳定送至粉碎机，保障上料连续、均匀、无杂质污染。

（4）粉碎

将烘干后的片状、松散状酵母颗粒进行精细化粉碎处理，粉碎至符合产品行业标准的粒度规格，有效提升酵母粉的细腻度、均匀度与水溶性，适配饲料添加、食品配料等不同应用场景的使用需求。粉碎完成后的酵母粉再次通过气体输送至终端二级旋风除尘器和尾粉收集器，完成成品物料收集与除尘净化。

（5）下料

将粉碎、除尘后的合格酵母粉，通过专用输送设备平稳、定量、连续地输送至包装设备，全程密闭输送，有效隔绝空气水汽与外界杂质，避免酵母粉受潮、污染，保障下料工序稳定有序进行。

（6）混料

由于每批次原料原生酵母泥质地不均，可能导致每批次的产品中营养成分或色泽存在细微差异。为此，本次扩建项目新增1套混料机，将多批次合格粉体按比例投入混合机进行充分均质化处理。通过精准控制搅拌时间与转速，确保物料在三维空间内实现高度均匀分布，消除批次间的质量波动。这一环节不仅保障了最终产品指标的稳定性和一致性，还显著提升了产品的市场竞争力，满足客户对高品质酵母粉的严苛要求，为后续包装工序奠定坚实基础。
（7）包装入库

对输送到位的合格酵母粉进行标准化、规范化密封包装，杜绝产品在后续运输、仓储过程中出现受潮、污染、结块等质量问题，稳定产品各项品质指标，包装完成后统一入库规整存放。

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程概况

新疆迪酵生物科技有限责任公司啤酒酵母泥项目于2026年建成，占地面积2000平方米，2026年建设单位委托相关单位对项目编制了环境影响报告表，于2026年6月3日取得塔城地区生态环境局《关于对<新疆迪酵生物科技有限责任公司啤酒酵母泥项目环境影响评价报告表>的批复》（塔地环审〔2026〕92号）；2026年6月25日，企业自主完成了竣工环境保护验收，并取得《新疆迪酵生物科技有限责任公司啤酒酵母泥项目竣工环境保护验收意见》。
2026年6月2日，企业首次获得该项目排污许可证，证书编号91654202MAKBDAP43B001X，有效期限为2026-06-2至2031-06-1。

二、现有工程主要污染物排放情况

根据现有2026年6月18日由新疆卓凯新环境科技有限公司出具的例行监测报告，报告编号：卓环检字2026-WT-567。

1、废气

有组织废气：

检测点位

检测日期

执行标准

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求
臭气浓度（无量纲）
实测值

排放限值

达标情况

DA001
2026年6月12日

第1次

112
2000
达标

第2次

131
达标

第3次

151
达标

2026年6月15日

第1次

131
达标

第2次

151
达标

第3次

151
达标

检测结果表明，有组织废气臭气浓度最大值151（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求2000（无量纲）。

无组织：

检测结果表明，厂界无组织臭气浓度最大值＜10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值要求20（无量纲）。

检测结果表明，厂区无组织废气颗粒物最大值332μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求1mg/m3。

2、噪声

本项目主要噪声为设备运行时产生的噪声，通过基础减振等措施降低噪声。检测结果表明，厂界噪声昼间最大值63dB（A），夜间最大值54dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值要求昼间65dB（A）夜间55dB（A）。

3、固体废物

本项目生活垃圾，在项目区设置垃圾箱进行集中收集，委托园区环卫部门定期清运处置；除尘设备产生的废布袋由生产厂家更换时回收；生产杂质、残渣集中收集后外售综合利用；设备检修产生的废机油、沾染油品的空机油桶，分类存放于符合要求的危废贮存间，建立危废管理台账，签订合规处置协议，定期委托乌苏市超顺环保有限公司进行处置。

4、废水

污水主要来自员工生活污水、洗罐用水、蒸汽冷凝水、回收系统冷凝废水。

①生活污水排入园区污水管网，最终进入乌苏市污水处理厂统一处理。

②洗罐废水，暂存污水贮存罐，全部拉运至乌苏市净水源污水处理有限公司处理，项目已签订污水接纳协议，排放去向合规可控。

③项目烘干工序利用市政蒸汽间接加热，换热产生的冷凝水不接触物料，属于清净下水，定期外排后经园区管网送入乌苏市污水处理厂处理。

④回收系统冷凝废水

项目三级喷淋装置运行产生回收冷凝废水，废水收集后暂存于厂区污水贮存罐，全部拉运至乌苏市净水源污水处理有限公司处理，项目已签订污水接纳协议，排放去向合规可控。

三、现有项目排放总量

现有工程无总量控制指标。
四、现有工程存在环保问题及整改措施

经过本次现场勘查，现有工程废气治理设施均能满足现行环保要求。废气、废水、噪声及固废污染采取了严格的治理和处理、处置措施，对周围环境影响较小，无环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状调查

1.1基本污染物环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。

本次评价采用《新疆维吾尔自治区2024年生态环境状况公报》“奎一独一乌”区域环境空气质量数据进行填报，数据汇总见下表。

表3-1  “奎-独-乌”区域环境质量现状评价表   单位：μg/m3（除CO外）

污染物

年评价指标

现状浓度

评价标准

占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

8
60

13.3
达标

NO2
年平均质量浓度

16
40

40.0
达标

PM10
年平均质量浓度

48
60
80.0
达标

PM2.5
年平均质量浓度

28
30
93.33
达标

CO

24h平均95百分位数

1.3mg/m3
4mg/m3
32.5
达标

O3
最大8h第90百分位数

126
160

78.8
达标

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，根据2024年“奎-独-乌”区域主要环境空气指标统计结果，各项污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准要求，故项目区环境空气质量为达标区。
2、地表水环境

项目不涉及水环境专项评价，运营过程中生活污水排入市政排水管网，最终进入当地污水处理厂处理。项目正常运营情况下无地下水污染途径，因此不开展水环境质量现状调查。

3、声环境

本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不开展声环境质量监测。

4、土壤、地下水环境

按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求：“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目生产加工区地面采取硬化措施，不存在土壤环境污染途径，因此无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。
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标
	1 大气环境：本项目位于塔城地区乌苏工业园区，厂界外500m范围内无大气环境敏感点。
2 声环境：本项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标。

3 地下水：本项目厂界500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4 生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。
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	1、废气排放标准
（1）无组织废气
厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。标准浓度限值见表3-4。

表3-4  大气污染物排放限值

序号

污染物

标准值

标准来源

单位

数值

1
无组织废气

臭气浓度
无量纲
20
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值
2、废水排放标准

本项目无新增生活污水、生产废水。
3、噪声排放标准
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见下表3-7。

表3-7   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

3
65
55
4、固体废弃物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目施工内容主要包括对现有厂房进行简单布置以及生产车间设备的安装。主要污染物为施工噪声、车辆及施工机械尾气、施工人员产生的生活污水、施工废水和建筑垃圾、生活垃圾等。施工期的主要污染源及采取的措施有：

1、废气

施工废气主要包括运输车辆及施工机械产生的尾气。

（1）车辆及施工机械尾气

施工机械将产生含有总悬浮颗粒物等污染物的废气，废气仅对施工区及交通道路两侧等局部地区的环境空气质量有短暂的不利影响，不会对大范围的环境空气质量产生不利影响。另外机动车辆运行过程中，所排放的尾气是流动污染源，虽然影响面大，但由于不是集中的大量排放，所以对周围环境和人群影响较小。

本项目对施工机械加强往返于车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进行进入施工区施工。

采取以上措施后，施工废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小，可以接受。

2、废水

（1）施工废水

施工废水来源于现场施工机械冲洗废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，比重0.480-1.46，含泥量30%—50%，pH值约6-7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工现场产生一定影响。为减少施工期间废水的污染，施工人员进入现场后，在建设临时设施后，应设置临时沉淀池处理设施。将施工废水收集进防渗沉淀池中，施工机械冲洗水经沉淀池处理后回用于洒水、降尘等，不外排。

（2）生活污水

由于施工人员较少，施工人员生活污水排入园区污水管网，最终进入乌苏工业园污水处理厂。

3、噪声

施工期间，运输车辆和各种机械都是主要的噪声源，噪声源强在75~85dB（A）。建议在施工期间采取以下相应措施降低噪声：

①加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定；

②尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

③加强运输车辆的管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛，22：00-6：00时间段内运输和施工。

通过上述措施可以使所在地的声环境达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准。

4、固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要是施工期建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）施工建筑垃圾

本项目施工期固废主要设备包装材料等。本项目产生的建筑垃圾应及时清运至指定地点处置，防止建筑垃圾对外环境的影响。

（2）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生，夏秋季易造成蚊、蝇滋生或鼠类繁殖，导致疾病流行，进而威胁施工人员身体健康。生活垃圾统一收集后，运至市政指定转运站，由市政统一处理。

综上，施工期间，企业将加强施工过程中的粉尘、噪声、废水和建筑垃圾等管理，通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且项目施工期较短，上述污染随着施工期的结束而消失。

	运营期环境影响和保护措施
	1、大气环境影响分析

由于本次扩建项目不新增原辅料用量、不新增生产能力，新增预混生产工艺，识别混料废气，无组织排放。

由于本次扩建项目改变工作制度，导致现有工程排放浓度、排放速率发生变化，本次根据现有竣工验收监测报告进行预测。
1.1源强核算
有组织废气：

①烘干产生的有组织废气（G2）

本项目原辅材料为啤酒酵母泥，会产生一定量的臭气、异味，主要成分为酒糟散发出来的酸臭味（醇类、酯类、有机酸类物质），烘干过程采用滚筒干燥，酵母泥均匀涂抹在加热滚筒表面（滚筒温度120-140℃），通过滚筒转动实现传热干燥，

根据现有2026年6月18日由新疆卓凯新环境科技有限公司出具的例行监测报告，报告编号：卓环检字2026-WT-567。

检测结果表明，有组织废气臭气浓度最大值151（无量纲），风机风量维持现有不变化，改变工作制度后，预计有组织废气臭气浓度最大值252（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

无组织废气（混料废气）：

本项目混料过程中会有颗粒物产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，(美)奥里蒙(Orlemann，J.A.)等编著；张良壁，刘敬严编译），在原料转运、运输等工序中粉尘的产生系数为3kg/t原料，干渣传输过程中产污系数为3kg/吨-原料计算。根据生产工艺描述，本项目原辅材料为啤酒酵母泥，含水较高，经烘干之后的酵母粉粗品约为1000t，将此作为原料进行污染物核算，则上料过程中产生的颗粒物为3t/a。

由于本次混料上料由人工控制，收集效率按照90%计算，设置一套“旋风除尘器+尾粉收集器（负压）”，用于粉尘废气的净化，处理效率为99.5%，处理后无组织排放，无组织颗粒物排放量为0.014t/a。

本项目生产车间废气产生及排放情况详见表4-1。

表4-1   本项目废气产排情况一览表

污染源
污染物
废气量（m³/h）
产生情况
处理措施去除效率/%
排放情况
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
产生量

（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量

（t/a）
烘干废气
臭气浓度
3000
/
720（无量纲）
/
65%
/
252（无量纲）
/
混料废气

颗粒物
/
/
/
3.0
99.5
/
/
0.014
表4-2  大气污染物排污口设置一览表
编号
排放口名称
烟气量（m3/h）
高度
出口内径
排气温度
排放因子
类型
DA001
烘干废气排气筒
3000
15m
0.5m
25℃
臭气浓度
一般排放口
1.2废气非正常排放源强核算
非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放、停电时备用发电机运转产生的污染物排放等。本项目非正常状况主要为废气环保设施某环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化。
根据本项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定本项目非正常工况为废气治理设施出现异常，三级喷淋装置（添加除臭剂）治理效率降低为0%，由此核算非正常工况下污染物排放情况见下表。
表4-3  非正常工况污染物排放情况
序号
污染源
非正常原因
污染物
非正常浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间
年发生频次
应对措施
1

生产车间
废气处理装置失效
臭气浓度
720（无量纲）

/

1h

1次
日常加强废气处理装置维护，出现非正常工况时应立刻停止生产，对设备进行维修。
当项目废气处理系统因出现故障不能正常运行时，采取暂时停产、抓紧维修措施，维修完毕后再生产。为减少其对环境的影响，项目在生产前首先打开废气处理系统处理装置，然后开车生产。
防范措施：
拟建项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。
为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施：
<1>对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。
<2>建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。
1.3 治理措施可行性分析

①烘干废气

本项目采用三级喷淋装置（添加除臭剂）+15m高排气筒DA001，用于处理烘干废气。

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110一2020）附录C“废气污染防治可行技术参考表”氨、硫化氢、臭气浓度等污染控制可行技术为“喷淋塔除臭；活性炭吸附除臭；生物除臭”。本项目烘干工序产生的恶臭采用“三级喷淋装置（添加除臭剂）”处理，属于附录C“废气污染防治可行技术参考表”中的“喷淋塔除臭”，为可行技术。

1.4自行监测计划
本项目营运期大气污染物监测方案计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定，具体见表4-2。

表4-2  营期运大气污染物监测方案计划表
监测点位

监测指标
监测频次

执行排放标准

DA001

臭气浓度

1年1次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求
厂界内无组织排放监控点
颗粒物

1年1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值
2、水环境影响和保护措施

本次扩建项目不新增劳动定员、不新增生产能力，无新增生活污水、生产废水。
3、噪声污染防治措施

3.1 声源源强分析

本项目新增产噪设备主要为烘干机、混料机等生产设备产生的噪声，噪声声级范围65~75dB（A）。
表4-8  本项目噪声源强调查清单（室内声源）  单位：dB（A）

序号
建筑物名称
声源名称
声功率级/dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级
建筑物外距离
1
生产车间
烘干机
75
选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等控制措施
35
25
1
8
69
6:00-22:00
20
49
1
2
烘干机
75
35
30
1
13
67
20
47
3
混料机
70
45
34
1
16
61
20
41
注：生产车间西南角为坐标原点
3.2 点声源预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次评价噪声预测采用环安科技噪声环境影响评价（V4）NEIAOL环境噪声模拟软件进行预测。

预测模式如下：

1） 计算室内声源等效室外声源声级计算

声源位于室内（如下图所示），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。此类声源主要以空压机、吹塑机、搅拌机等位于厂房构筑物内的声源设备为主。
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室内声源等效为室外声源图例
2） 计算某个声源在预测点的声压级：
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式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； 
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T —用于计算等效声级的时间，s；

N —室外声源个数；

ti —在T时间内i声源工作时间，s；

M —等效室外声源个数；
tj —在T时间内j声源工作时间，s。
3.3预测内容及结果
根据本项目各声源设备的数量、声源源强、位置特征，结合项目区总平面布置，采用上述预测模式，以X轴正轴为正东方向，Y轴正轴为正北方向，预测高度为1.2m，确定声源坐标和预测点坐标，预测本项目正常工况下产生的噪声对厂界的贡献值。

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故此次环评以厂界为界建立预测点坐标，预测点参数，见表4-9。
表4-9  厂界噪声预测结果

厂界

贡献值
现状值

预测值

标准值

昼间
昼间
1#（厂界东侧）

48.63
58

58.48
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）

2#（厂界南侧）

47.56
56
56.58
3#（厂界西侧）

48.61
63
63.16
4#（厂界北侧）

48.16
61
61.22
备注：现状值数据来源为，竣工验收监测报告，由于本次扩建项目完成后，改变工作制度，仅保留昼间生产，无需进行夜间预测。
从上表可知，本项目为新建项目，厂界噪声贡献值最大值为63.16dB（A），最小值为56.58dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

3.4降噪措施

①采用低噪声生产工艺；

②在满足项目生产工艺要求前提下，选用质量好、技术性能高、效率高、专业厂家生产的低噪声设备，限制高噪声设备选用数量，定期维护设备，使之处于良好的运行状态；

③提高设备零部件装配精度，加强运转零部件间润滑程度，降低其间摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间振动；

④将高噪声设备安装在全封闭设备间内，建筑结构以封闭为主，内部墙体采用吸声、消声等材料；

⑤加强职工个人防护措施，高噪声岗位操作人员佩戴防噪耳罩，并减少接触高噪声时间。

3.5 噪声监测计划

项目运营期噪声监测计划表见表4-10。
表4-10  运营期噪声监测计划表

监测点位

监测指标
监测频次

执行排放标准

厂界外1m

昼间、夜间等效A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值
4、固体废物环境影响和保护措施

4.1 固体废物产生情况

本次扩建项目不新增劳动定员、不新增生产能力，故无新增固体废物。
4.2固体废物环境影响评价

一般固废储存场所建设要求：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）中有关要求，结合项目具体情况，确定本项目建设方案如下：

a.位置应选在防渗性能好的地基上；

b.地面进行硬化和防渗处理，设置等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；

c.一般固废储存场所设置防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境；

d.一般固废储存场所需进行分区建设，不同种类固废分区存放；

e.建立健全工业固体废物的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

危险废物储存场所建设要求：

（1）危险废物贮存管理要求

本项目需设置危险废物贮存点（5m2），废机油、废油桶集中收集暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理，危险废物贮存点管理要求如下：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

（2）危险废物贮存过程中影响分析

①危险废物贮存点建设方案

项目拟建设1座5m2的危险废物贮存点，项目建成后危险废物产生量为0.03t/a，全部暂存于危险废物贮存点，贮存能力为3.0t/a，每年转移一次，危险废物贮存点大小可满足项目要求。

危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设，具体建设情况如下：

a.危险废物贮存点应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施；

b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

c.危险废物贮存点贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施；

d.危险废物贮存点内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理；

e.危险废物贮存点内外均需设置危险废物标识。

②危险废物包装、贮存管理要求

危废全部暂存于危险废物贮存点，并在明显位置附上危险废物标签，分隔断存放。建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

③“四防”措施

地面进行重点防渗处理，涂刷环氧树脂地坪漆等防腐、防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

本项目危险废物场内储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不会对周边环境产生影响。

（3）危险废物运输过程中影响分析

①厂内运输

本项目危险废物厂内运输应满足《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，转运作业应尽量避开办公区，采用专用的工具，内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，并且在转运结束后对线路进行检查和清理，确保无危险废物遗失在厂内运输线路上，定期对转运工具进行清理。

②厂外运输

按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定执行，由有资质运输单位输送。

目前，危险废物经营单位较多，可接收本项目产生的危险废物，且运输距离较短，运输风险较低。因此，本项目危险废物交由资质单位处理可行。

（4）委托利用或者处置的环境影响分析

根据危险废物经营许可证发放情况，项目附近区域存在多家危废处置单位，且处置能力较大、资质类别涵盖本项目危废类别，本项目危废产量较小，不会对相应资质单位危废处置能力产生较大影响。可就近委托具有相应处置能力的危废处置单位处置本项目产生的危险废物。

因此，本项目各种固体废物均得到合理处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会对环境产生明显不利影响。

5、地下水、土壤环境影响和保护措施

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知：针对地下水、土壤环境方面，原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目无需地下水及土壤开展环境质量现状调查，不开展地下水及土壤环境影响评价工作。

本项目将危险废物贮存点所在区域划分为重点防渗区，车间内其他区域划分为一般防渗区，并按照相关标准采取相应的防渗措施。项目分区防渗一览表见下表4-12。

表4-12项目分区防渗一览表

污染防控分区
生产装置、单元名称
要求
重点防渗区
危险废物贮存点
防渗层至少为等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤10 -7cm/s

一般防渗区
车间内其他区域
防渗层至少为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10 -7cm/s

经现场勘察及对照竣工验收监测报告，本项目生产车间、危险废物贮存点已完成水泥+环氧树脂自流平地面，可以满足防渗要求。
因此，本项目的建设对地下水及土壤环境影响较小。

6、项目环境风险影响分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

由于本次扩建项目，无新增环境风险物质，故无需进行环境风险分析。
7、环境保护投资

本次建设项目总投资80万元，项目的环保投资情况见表4-15。

表4-15   项目环保投资估算
类别

治理项目

污染因子

主要的环保设施

数量

投资估算（万元）

废气
混料废气
颗粒物
购置1套旋风除尘器+尾粉收集器（负压）

1
1.1
噪声

生产车间设备噪声

机械噪声

选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备

/

0.5
环境管理
竣工环境保护验收监测报告
1
0.8
合计

2.4



五、环境保护措施监督检查清单

	        内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	臭气浓度
	三级喷淋装置（添加除臭剂）+15m高排气筒DA001
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求

	
	厂界
	颗粒物
	车间密闭，加强管理
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	臭气浓度
	无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产车间
	噪声
	减震、降噪、隔声设计，设施设备的维护保养等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	固体废物
	/
	/
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施，配备专兼职技术人员，加强对危险废物贮存点的管理，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	定期对员工培训，组织突发环境事件的应急演练工作

	其他环境

管理要求
	1、环境体制与机构
本项目建成后，由建设单位主管环保工作，厂长直接负责项目的环保工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。

2、排污口规范化建设要求

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，对排放源及固体废物贮存场也应设立明显的标志牌。标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志  固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。

名称
废气排放口
危废贮存、处置场所
噪声排放源
一般工业固体废物
提示图形符号
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功能
表示废气向大气环境排放
危废间标识
表示噪声向外环境排放
表示一般工业固体废物贮存、处置场所
固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定制定。

3、排污许可

3.1排污许可分类

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020），本项目应实行登记管理，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前办理排污许可登记回执，严禁无证排污，及时进行排污许可证申请。

3.2环境管理台账

建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于五年。

建设单位排污许可证台账应真实记录排污单位基本信息、生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括污染防治设施基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、固体废物管理信息、其他环境管理信息等内容。

4、建立环境保护管理责任制度，设置专门环境保护机构及人员，负责相关污染物治理设施保护及相关管理工作。

5、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当自行开展竣工环境保护工作，编制验收监测报告，经验收合格后方可投入使用。

6、根据《企业事业单位环境信息公开办法》定期公布企业环境保护相关信息，接受环境保护主管部门指导、监督本企业环境信息公开工作。


六、结论
	综上所述，新疆迪酵生物科技有限责任公司扩建项目符合国家产业政策，本项目在正常营运期间产生的废气、废水、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	臭气浓度
	不定量分析
	/
	/
	不定量分析
	/
	不定量分析
	/

	废水
	生活污水
	COD
	0.036t/a
	/
	/
	0
	/
	0.036t/a
	/

	
	
	BOD5
	0.024t/a
	/
	
	0
	/
	0.024t/a
	/

	
	
	NH3-N
	0.0036t/a
	/
	/
	0
	/
	0.0036t/a
	/

	
	
	SS
	0.03t/a
	/
	/
	0
	/
	0.03t/a
	/

	
	工业废水（洗罐废水、回收系统冷凝废水）
	COD
	9.015t/a
	/
	/
	0
	/
	9.015t/a
	/

	
	
	BOD5
	5.409t/a
	/
	/
	0
	/
	5.409t/a
	/

	
	
	NH3-N
	0.601t/a
	/
	/
	0
	/
	0.601t/a
	/

	
	
	TN
	0.601t/a
	/
	/
	0
	/
	0.601t/a
	/

	
	
	TP
	0.036t/a
	/
	/
	0
	/
	0.036t/a
	/

	一般工业固体废物
	废布袋
	0.4t/a
	/
	/
	0
	/
	0.4t/a
	

	
	杂质、残渣
	9.98474t/a
	/
	/
	0
	/
	9.98474t/a
	

	危险

废物
	废机油
	0.01t/a
	/
	/
	0
	/
	0.01t/a
	

	
	废油桶
	0.02t/a
	/
	/
	0
	/
	0.02t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
设备安装





设备管线建设





图例：扬尘G、废水W、噪声N、固废S
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S、N





车辆运输





G、W、N
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G1储存废气


卸料储存


烘干


粉碎


经二级旋风除尘器+尾粉收集器处理后，无组织排放


下料


噪声、G5粉碎废气


噪声、G4上料废气


上料


噪声、G3烘干废气


混料


经旋风除尘器+尾粉收集器处理后，无组织排放


噪声、G7混料废气


噪声、G6下料废气


啤酒酵母泥


包装入库


经三级碱喷淋装置处理后经15米排气筒DA001排放


储存时间较短，无组织排放


园区管道蒸汽


热源


W1洗罐废水


暂存污水贮存罐，最终进入乌苏工业园区污水处理厂（已签订收水协议）


W2蒸汽冷凝水


直接作为净下水经市政污水管网进入乌苏工业园区污水处理厂


W3回收系统冷凝废水


经旋风除尘器+尾粉收集器处理后，无组织排放


图例：扩建工艺
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