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[bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc1565]1  概 述
[bookmark: _Toc13411][bookmark: _Toc15535]1.1建设项目背景
二元酸是指碳链上含有6个及以上碳原子的直链脂肪族二元羧酸。由于其具有独特的疏水、柔软和两端的可反应性，是广泛应用于汽车部件和涂料的高档聚酰胺及聚酯材料的原料。二元酸也应用于防锈和香料等领域。在凯赛的生物法二元酸产业化成功之前，二元酸一直是以丁二烯为原料由化学合成方法生产，且合成技术一直由发达国家所垄断。
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”）成立于2000年，是由中国留美学者和著名科学家于20世纪90年代创办的高科技产业公司。凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事生物基新材料的研发、生产及销售的科创板上市公司，多年来致力于新型材料和生物化工等绿色产业的技术开发和产业化，先后开发了生物法二元酸、生物丁醇、生物基聚酰胺56等一系列生物产业化技术，在世界生物制造领域占据领先地位，其中《生物基重大工程实施方案》重点项目，被国家工信部纳入《产业关键共性技术发展指南（2015年）》。
目前，凯赛生物总部和研发中心（上海凯赛生物技术股份有限公司）位于上海，3个生产基地分别位于金乡、乌苏和太原，其中位于乌苏的生产基地为凯赛（乌苏）生物材料有限公司（以下简称“材料公司”），建设有5万吨生物基戊二胺、10万吨生物基聚酰胺生产线；凯赛（乌苏）生物技术有限公司（以下简称“技术公司”）建设有5万吨二元酸生产线。
随着二元酸的下游产品高性能尼龙、工程塑料、高档热熔胶、高级润滑油、高级涂料等多领域的开发、利用，未来5-10年内国际需求量将持续扩大。鉴于发酵法生产二元酸工艺技术复杂度高、核心装置投入大，目前二元酸产能尚不能满足日益增长的市场需求。因此，材料公司计划在现有厂区内投资建设凯赛（乌苏）生物材料有限公司生物法年产40000吨二元酸项目（以下简称“本项目”），为以后材料公司进一步发展二元酸下游产品打下了坚实的基础，提升企业产品技术竞争力和市场竞争力。
本项目于2026年7月开工建设，现已建设部分发酵车间料罐及部分基础设施框架。塔城地区生态环境局乌苏市分局于2026年9月3日下发《塔城地区生态环境局乌苏市分局责令改正违法行为决定书》（塔地环乌责改〔2026〕20号），责令凯赛（乌苏）生物材料有限公司立即停止建设项目环境违法行为，待取得相关行政机关环评审批后方可开工建设。
[bookmark: _Toc15353][bookmark: _Toc27763]1.2建设项目特点
（1）本项目位于乌苏市化工产业集中区，该园区基础设施较完备，园区能够保障本项目水、电等供应。本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期处理。
（2）本项目采用生物发酵法生产二元酸产品，生物发酵法较化学合成法具有生产条件温和、产品质量稳定、污染物产生较少、原材料成本低且易获得等优点。产品二元酸可用于制造生物基长链聚酰胺纤维以及高级润滑油、增塑剂、防锈剂等。
[bookmark: _Toc19115][bookmark: _Toc9048]1.3生态环境影响评价的工作过程
依据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应进行生态环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十五、化学纤维制造业-51生物基材料制造-生物基化学纤维制造（单纯纺丝的除外）”和“二十三、化学原料和化学制品制造业26-44基础化学原料制造”，需要编制生态环境影响报告书。2026年5月，凯赛（乌苏）生物材料有限公司委托新疆众智安环工程咨询服务有限公司开展本项目生态环境影响评价工作。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、收集资料，依据环境影响评价技术导则、规范及环境保护行政管理部门的要求开展相关工作。评价工作程序见图1.3-1。

[image: ]
图1.3-1 生态环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc20099][bookmark: _Toc28582]1.4分析判定相关情况
1.4.1产业政策符合性分析
1.4.1.1与产业结构调整指导目录相符性分析
本项目采用生物发酵法生产二元酸，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求。
1.4.1.2与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析
对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析见表1.4-1。
表1.4-1 项目与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析一览表
	《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）

	一、禁止准入类

	禁止或许可事项
	禁止或许可准入措施描述
	本项目情况
	符合性

	国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。
	项目采用的工艺、技术和设备符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，未采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。
	符合

	不符合主体功能区建设要求的各类开发活动
	地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项。
	本项目位于乌苏市化工产业集中区，符合国家及地方主体功能区规划，符合园区规划及规划环评要求。
	符合


根据上表分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类。
2026年4月21日，乌苏市发展和改革委员会出具了本项目备案证，项目代码：2604-654202-04-03-221969，同意项目建设。
1.4.1.3《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号）符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号）符合性分析见表1.4-2。
表1.4-2 与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》符合性分析
	内容
	本项目概况
	符合性

	严格规划空间布局准入
	严守规划分区管控。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。
	项目位于工业园区内，利用厂区内备用发展用地进行建设，不占用生态保护红线和永久基本农田。
	符合

	严格安全环保准入
	严格生态环境准入。新（改、扩）建化工项目应符合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，并符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离，环境保护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标，避免邻避效应。
	项目符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，本项目不设置大气环境防护距离。
	符合

	
	新（改、扩）建化工项目应按照国家及自治区相关排放标准，采取有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，无组织排放应达到相应标准，严禁生产废水直接外排，产生的生化污泥或盐泥等固体废物要按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置，蒸发塘、晾晒池、氧化塘、暂存池等要严格按照相关标准进行建设。
	项目从严控制挥发性有机物的逸散与排放，废气污染物符合相应的排放标准；本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期处理，不直接外排；产生的固体废物按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置。
	符合


1.4.2园区规划及规划环评符合性分析
1.4.2.1与《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）》符合性分析
2024年5月31日，乌苏市人民政府办公室对《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）》进行了批复（批复文号：乌政办函〔2024〕88号）。
《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）》提出：到2035年，集中区各产业间合作体系日益完善，产业链互补、互强效益凸显，生物化工产品的市场占有率逐步提高，化工产业对集中区其他产业发展的强有力支撑格局已经形成，产业集中区形成完整的多条产业链条。
乌苏市化工产业集中区产业发展定位：以凯赛生物化工新材料项目为契机，以生物化工产业为基础，按照“着力推进产业结构优化升级，实现产品向绿色化、差异化、高端化和高附加值方向发展”的战略规划，布局生物基化工新材料，推动园区产业向高端转型方向发展，强化地区产业特色，集聚链群效应，建设绿色低碳、特色鲜明和竞争力一流的化工园区。
本项目以生物发酵法生产二元酸，属于乌苏市化工产业集中区产业发展定位中生物基化工新材料，符合乌苏市化工产业集中区产业布局，本项目位于材料公司内备用发展用地，属于乌苏市化工产业集中区三类工业用地，符合乌苏市化工产业集中区土地利用规划。综上，本项目符合《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）》中相关要求。
1.4.2.2与《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
2024年4月，新疆化工设计研究院有限责任公司编制了《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》，该规划环评于2024年6月19日通过塔城地区生态环境局审查（审查文号：塔地环审〔2024〕89号）。本项目与《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见表1.4-3。

表1.4-3 本项目与《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析表
	审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	坚持生态优先，绿色发展。
深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记“加强生态环境保护，努力建设天蓝地绿水清的美丽新疆”的重要指示批示精神，进一步明确《规划》的环境目标和“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”管控要求。结合区域主体功能定位和主导生态服务功能，以国家发展循环经济和低碳经济、走新型工业化道路、推进供给侧改革的大政方针为指导，切实落实各项生态环境保护对策和措施，充分发挥清洁能源产业基础和资源优势，进一步优化建设时序、开发范围、工业场地布局，促进乌苏市社会经济高质量发展与生态环境保护相协调。
	本项目坚持绿色发展理念，以改善区域生态环境质量为目标，采取严格的生态环境保护措施，符合塔城地区生态环境分区管控要求。
	符合

	严守环境质量底线。
落实《报告书》要求，采取有效措施控制乌苏市化工产业集中区各类污染物排放量。化工产业集中区内各企业产生的废水及生活污水应经过企业内部水处理设施处理后，须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，排入乌苏市西区污水处理厂处理。废水经处理后必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准限值后输送至尾水库，污水未经达标处理不得外排。乌苏市化工产业集中区产生的一般工业固体废物，清运至乌苏工业园区一般工业固废填埋场填埋处置，处置和日常管理中应严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；生活垃圾应集中收集后由环卫部门运至乌苏市生活垃圾填埋场填埋。化工产业集中区产生的危险废物的收集、贮存、运输必须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求。严格环境准入要求，园区引进建设项目在符合园区规划及规划环评的前提下，化工产业集中区内新建、扩建、技术改造的建设项目，应对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求编制环境影响评价文件，在规划区域内新建、扩建、技术改造的建设项目，区域环境现状调查、污染源现状调查等评价内容可以适当简化。
	本项目严格污染物总量管控，采取有效治理措施减少污染物的排放量。各类污染物排放满足污染物排放标准要求，按要求落实污染物总量控制。本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期。固体废物均能够得到妥善处置。本项目按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》要求编制生态环境影响报告书。
	符合

	严格空间管控，优化化工产业集中区空间布局。
进一步优化乌苏市化工产业集中区的空间布局，通过优化化工产业集中区产业空间布局、调整土地用途等方式，完善生态保障空间要求。保护区域大气环境质量、化工产业集中区周边地表水水体水质、区域地下水环境、土壤环境，对乌苏市化工产业集中区中入驻企业提出具体管控要求。衔接最新自治区和塔城地区“三线一单”成果，落实、细化化工产业集中区所在生态环境管控单元的管控要求，保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。做好与乌苏市国土空间规划的衔接，从全局的角度以资源承载能力和国土空间开发适宜性评价来支撑化工产业集中区规划实施，确保化工产业集中区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目以生物发酵法生产二元酸，属于乌苏市化工产业集中区产业发展定位中生物基化工新材料，采取严格的生态环境保护措施，符合塔城地区生态环境分区管控要求。
	符合

	建立健全环境监测监控体系、完善环境风险应急能力建设。
根据乌苏市化工产业集中区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况,建立包括环境空气、地表水、噪声、固废、地下水和土壤等环境要素的监控体系，并根据环境影响区域污染物削减措施实施的进度和效果等适时优化。定期开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限，重点关注大气环境质量变化。要积极防范和及时处置可能出现的环境风险,着重做好乌苏市化工产业集中区内企业危险化学品、危险废物等储运的环境风险管理，强化应急响应联动机制，保证区域的环境安全，切实防止事故情况下对生态空间管控区造成不良影响。
	本项目提出了有效的风险防范措施，并要求与区域联动；同时建立了生态环境监测计划。
	符合


综合分析，本项目建设符合《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。
1.4.3其他规划符合性分析
1.4.3.1与《工业绿色低碳发展“十五五”规划》符合性分析
本项目与《工业绿色低碳发展“十五五”规划》（工信部规〔2026〕169号）符合性分析见表1.4-4。
表1.4-4 本项目与《工业绿色低碳发展“十五五”规划》符合性分析表
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	3.加力推进工业重点行业节能降碳。全面实施碳排放总量和强度双控制度，完善工业领域碳管理体系。聚焦钢铁、有色、石化化工、建材、光伏、算力设施等重点行业领域，加大工业节能监察执法力度，强化能效、碳排放等相关标准约束作用，提升能效碳效水平。
	本项目采取了一系列节能降耗措施，主要包括照明系统采用节能光源等；充分利用自然光和自然通风；供水、风机等设备均采用智能变频控制。
	符合


综合分析，本项目采用生物发酵生产二元酸，比传统化学合成生产工艺在环保、物耗、能耗上均有巨大优势，同时项目采取了一系列节能降耗措施，符合《工业绿色低碳发展“十五五”规划》的相关要求。
1.4.3.2与《“十五五”碳达峰行动方案》符合性分析
本项目与《“十五五”碳达峰行动方案》（国发〔2026〕22号）符合性分析见表1.4-5。
表1.4-5 本项目与《“十五五”碳达峰行动方案》符合性分析表
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	（五）推动产业结构绿色低碳转型。稳妥有序推进重点行业化解结构性矛盾，依法依规淘汰落后低效产能和工艺设备。
	项目采用生物发酵生产二元酸，相比传统化学合成生产工艺在环保、物耗、能耗上均有巨大优势，生物法生产工艺简单、生产条件温和、整个生产过程在常温下进行、收率高、成本低，不属于落后低效产能和工艺设备。
	符合

	（六）开展传统产业节能降碳改造。聚焦重点行业主要用能设备、装置、工序等，全面实施节能降碳改造，大力推广应用节能低碳技术和装备，强化低碳工艺革新和数字化转型，有效提升能源资源利用效率、降低碳排放水平。
	本项目采取了一系列节能降耗措施，主要包括照明系统采用节能光源等；充分利用自然光和自然通风；供水、风机等设备均采用智能变频控制。
	符合


综合分析，本项目采用生物发酵生产二元酸，比传统化学合成生产工艺在环保、物耗、能耗上均有巨大优势，同时项目采取了一系列节能降耗措施，符合《“十五五”碳达峰行动方案》的相关要求。
1.4.3.3与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
本项目与《美丽中国建设“十五五”规划》（国发〔2026〕20号）符合性分析见表1.4-6。
表1.4-6 本项目与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析表
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	（一）推动空气质量持续改善。优化国家大气污染防治分区。加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs 源头替代和全流程治理。开展传统涉气产业集群整治提升。实施低效失效气污染治理设施排查整治。
	本项目采取有效治理措施减少污染物的排放量。各类污染物排放满足污染物排放标准要求。
	符合

	系统推进美丽中国建设。
统筹发展和减排，加快产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。持续深入推进污染防治攻坚，推动生态环境质量改善由量变到质变。
	项目采用生物发酵生产二元酸，同时采取有效治理措施减少污染物的排放量。各类污染物排放满足污染物排放标准要求。物料主要采用国六标准或新能源汽车运输。
	符合


综合分析，本项目符合《美丽中国建设“十五五”规划》的相关要求。
1.4.3.4与《国家应对气候变化“十五五”规划》符合性分析
本项目与《国家应对气候变化“十五五”规划》（环气候〔2026〕42号）符合性分析见表1.4-7。
表1.4-7 本项目与《国家应对气候变化“十五五”规划》符合性分析表
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	（一）加快经济社会绿色低碳转型。实施碳排放总量和强度双控制度，加快建设新型能源体系，大力发展非化石能源，实施可再生能源消费替代，推动煤炭和石油消费达峰，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭等量或减量替代。持续推动产业结构调整，加强温室气体排放生态环境影响评价、节能审查和碳排放评价，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，依法依规淘汰落后产能，加快出清低效产能。持续扩大绿电应用，高质量建设绿证市场。大力发展绿色低碳产业，建设生态工业园区、零碳工厂和园区、零碳算力设施。推动城乡建设绿色低碳转型，推广绿色建造方式。加快交通运输绿色低碳发展，提高大宗货物铁路、水路和新能源汽车运输比重。
	本项目不新增煤炭用量，环评已编制温室气体排放影响评价，项目物料主要采用国六标准或新能源汽车运输。
	符合


综合分析，本项目符合《国家应对气候变化“十五五”规划》的相关要求。
1.4.3.5与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1.4-8。
表1.4-8 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析表
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	提升重点行业领域能效水平。加强高耗能行业企业的能效管理，提高能源利用效率，大力推动钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能工作，有效降低单位产品能耗。提高企业能源利用效率，实施重点工艺环节的能效提升改造，树立一批能效领跑、技术先进的示范领军企业。
	本项目采取了一系列节能降耗措施，主要包括照明系统采用节能光源等；充分利用自然光和自然通风；供水、风机等设备均采用智能变频控制，可有效降低能耗。
	符合

	加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。
	本项目含VOCs废气中罐区有机废气采用冷凝+活性炭吸附工艺处理，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理，可确保废气达标排放。
	符合


综合分析，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
1.4.3.6与《新疆塔城重点开发开放试验区建设总体规划（2021-2030年）》符合性分析
《新疆塔城重点开发开放试验区建设总体规划（2021-2030年）》提出：
二、培育生物制造产业集群-建设生物制造产业集聚区。大力发展以生物基聚酰胺为主的新材料产业，延长产业链，构建集工业、农业、服务业高度关联的千亿级“生物基聚酰胺材料产业链”，形成具有核心竞争力的生物基新材料产业集群。
本项目位于乌苏市化工产业集中区，采用生物发酵法生产二元酸，属于生物基新材料项目，符合《新疆塔城重点开发开放试验区建设总体规划（2021-2030年）》的相关要求。
1.4.3.7与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
本项目与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析见表1.4-9。
表1.4-9 本项目与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析表
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点流域、重点区域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。以钢铁、有色、石化、焦化、水泥、电解铝为重点，严格执行产能置换实施办法，持续压减淘汰落后和过剩产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型。发展循环性产业，着力推进现有工业园区循环化改造和新建园区循环化建设。
	本项目符合塔城地区生态环境分区管控要求，不涉及相关行业产能置换。
	符合

	坚决遏制“两高”项目盲目发展。新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放指标进行减量替代，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。沙湾市、乌苏市区域内的拟建项目严格落实“乌－昌－石”“奎－独－乌”大气污染联防联控的区域削减要求，以石化、焦化、水泥为重点，严格执行产能置换实施办法，各县市、园区对新上项目实施能耗等量或减量替代后方可予以准入，对年耗能1000吨标准煤以上低能耗、高附加值的新上项目，推动淘汰落后产能和压减过剩产能。利用能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，依法依规组织实施落后产能退出工作。
	根据《自治区“两高”项目管理目录（2024年版）》（新发改环资〔2024〕635号），本项目不属于“两高”项目，项目所在区域属于“奎-独-乌”大气污染联防联控区域，新增主要污染物颗粒物、SO2、NOX、VOCs从企业内部划拨，不重新申请总量，本项目不涉及相关产能置换或退出产业。
	符合

	加快推动能源结构和产业结构绿色低碳转型，有效控制能源、化工、建筑、交通等重点领域温室气体排放，探索实施以二氧化碳排放强度控制为主，排放总量控制为辅的管理制度，根据国家的统一部署，落实碳排放交易制度，推动企业积极参加碳排放权交易。
	本项目按要求核算碳排放，并要求企业持续推进减碳增效。
	符合

	加强重点行业领域VOCs整治。重点推进石油天然气开采、石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等挥发性有机物排放等重点行业，以工业园区、企业集群和重点企业VOCs污染防治，持续削减重点企业VOCs排放量。强化挥发性有机物污染防治措施。
	本项目含VOCs废气中罐区有机废气采用冷凝+活性炭吸附工艺处理，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理，均属于可行的防治措施。
	符合


综合分析，本项目符合塔城地区生态环境分区管控要求，不属于“两高”项目，项目含VOCs废气采用的处理措施属于可行的污染防治措施，因此项目符合《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
1.4.4相关环境政策符合性分析
1.4.4.1与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
本项目与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性详见表1.4-10。
表1.4-10 本项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目。项目位于乌苏市化工产业集中区，符合《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035）》产业布局。项目根据要求落实污染物总量和削减源。物料主要采用国六标准或新能源汽车运输，清洁生产水平为国内先进水平。
	符合

	（十四）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。
	本项目物料主要采用国六标准或新能源车辆运输。
	符合

	（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。
	本项目采用生物发酵法生产二元酸产品，该方法相较传统的化学合成法，挥发性有机物产生量较小；本项目含VOCs废气中罐区有机废气采用冷凝+活性炭吸附工艺处理，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理。
	符合


综上所述，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的相关要求。
1.4.4.2与《臭氧污染防治攻坚行动方案》符合性分析
本项目与《臭氧污染防治攻坚行动方案》符合性详见表1.4-11。
表1.4-11 本项目与《臭氧污染防治攻坚行动方案》符合性分析表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	强化VOCs无组织排放整治。各地全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。石化、现代煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池和废水储罐废气未收集、LDAR不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理未密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏等问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存环节无组织排放等问题。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃采用内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气，减少挥发性有机废气的排放。生产过程中烷烃均由密闭管道运输，本次评价提出企业应按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	加强非正常工况废气排放管控。石化、化工企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划；制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。
	本次评价要求企业提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划；同时制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。
	符合

	开展夏季臭氧污染区域联防联控。着力提升臭氧污染预报水平，重点区域具备未来10天臭氧污染级别预报能力；研究区域统一的臭氧污染预警标准和应对措施。开展生产季节性调控，鼓励引导企业污染天气妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作，加强设备维护，鼓励增加泄漏检测与修复频次。
	本次评价要求企业提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，尽可能在夏季减少开停车等操作，同时按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	强化治理设施运维监管。VOCs收集治理设施应较生产设备“先启后停”。治理设施吸附剂、吸收剂、催化剂等应按设计规范要求定期更换和利用处置。
	本次评价要求企业制定相关操作规程，VOCs收集治理设施较生产设备“先启后停”，储罐废气活性炭按要求定期更换并进行再生。
	符合


综上所述，本项目符合《臭氧污染防治攻坚行动方案》的相关要求。
1.4.4.3与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性详见表1.4-12。




表1.4-12 本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	第十六条 自治区对大气污染物实行排污许可管理制度。
向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。
向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。
	本项目环评批复后按要求申领排污许可证，在大气污染物排放口设置标志。
	符合

	第二十八条 自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。
禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	本项目未采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备，不涉及淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	符合

	第三十条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：
（一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产；
（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；
（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；
（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；
（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 
石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃采用内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气，减少挥发性有机废气的排放。生产过程中烷烃均由密闭管道运输。VOCs收集治理设施较生产设备“先启后停”。
	符合

	第三十二条 向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。
在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。
	本项目发酵废气中含有恶臭气体，本项目周边无居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域，根据大气环境影响预测，大气污染物贡献浓度在厂界外均未出现浓度超标点，因此，无需设置大气环境防护距离。
	符合


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相关要求。
1.4.4.4与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和新疆维吾尔自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析
本项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）和新疆维吾尔自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析见表1.4-13。

表1.4-13 本项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和新疆维吾尔自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析表
	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》
	（七）坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
	根据《自治区“两高”项目管理目录（2024年版）》（新发改环资〔2024〕635号），本项目不属于“两高”项目，项目所在区域属于奎独乌大气污染联防联控区域，新增主要污染物颗粒物、SO2、NOX、VOCs从企业内部划拨，不重新申请总量，不涉及相关禁止准入产能。
	符合

	
	（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	本项目符合塔城地区生态环境分区管控要求，已开展环评工作，要求严格落实了“环评准入”要求，有效发挥以环评为主的源头预防作用。
	符合

	
	（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目采用生物发酵法生产二元酸产品，该方法相较传统的化学合成法，挥发性有机物产生量较小；本项目含VOCs废气中罐区有机废气采用冷凝+活性炭吸附工艺处理，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理。
	符合

	
	（十三）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。
	本项目物料主要采用国六标准或新能源车辆运输。
	符合

	新疆维吾尔自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》
	（七）坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，严控新增炼油产能，其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量或减量置换要求。
	根据《自治区“两高”项目管理目录（2024年版）》（新发改环资〔2024〕635号），本项目不属于“两高”项目，项目所在区域属于奎独乌大气污染联防联控区域，新增主要污染物颗粒物、SO2、NOX、VOCs从企业内部划拨，不重新申请总量，不涉及相关禁止准入产能。
	

	
	（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。积极遏制臭氧浓度增长趋势，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。2024 年底前全面完成钢铁行业超低排放改造，有序推进水泥、焦化（含半焦）行业全流程超低排放改造，八一钢铁、昆仑钢铁等企业率先完成全流程超低排放改造。鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。
	本项目采用生物发酵法生产二元酸产品，该方法相较传统的化学合成法，挥发性有机物产生量较小；本项目含VOCs废气中罐区有机废气采用冷凝+活性炭吸附工艺处理，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理。
	

	
	（十三）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准机动车，加快淘汰报废老旧柴油公务用车，全面实施国六排放标准。
	本项目物料主要采用国六标准或新能源车辆运输。
	


综上所述，本项目符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和新疆维吾尔自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相关要求。
1.4.4.5与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》符合性分析
《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）文件提出：
（一）严格区域削减要求：建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。
本项目建成后全厂总量控制因子均未超出现有总控控制指标，不需进行区域削减。
1.4.4.6与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
为了进一步深化VOCs的综合治理，2019年生态环境部发布了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析见表1.4-14。
表1.4-14 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	三、控制思路与要求
（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃由内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气，入厂由罐车运输，厂内由密闭管道运输。项目产生的废气均进行收集处理，满足“应收尽收、分质收集”的要求。本次评价提出企业应按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	四、重点行业治理任务
（一）石化行业VOCs综合治理。全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。重点区域要进一步加大其他源项治理力度，禁止熄灭火炬系统长明灯，设置视频监控装置；推进煤油、柴油等在线调和工作；非正常工况排放的VOCs，应吹扫至火炬系统或密闭收集处理；含VOCs废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料。
	本项目烷烃储罐配套冷凝+活性炭吸附废气处理设施。厂区内设置视频监控装置，无火炬系统长明灯，不存在含VOCs废液废渣或涂料。
	符合

	四、重点行业治理任务
（二）工行业VOCs综合治理。
严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。
实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃由内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理。含恶臭气体的发酵废气采用活性炭吸附除臭。
	符合


综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。
1.4.4.7与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析
为了加快解决当前挥发性有机物（VOCs）治理存在的突出问题，2021年8月4日，生态环境部发布了《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；2021年9月24日，新疆维吾尔自治区发布了《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》。本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》和《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的符合性分析见表1.4-15。
表1.4-15 本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》和《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析表
	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》
	一、挥发性有机液体储罐
企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。
	本项目烷烃采用内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气，减少挥发性有机废气的排放。
	符合

	
	二、挥发性有机液体装卸
汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。
	本项目烷烃储罐由汽车罐车装卸，汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，采用密封式快速接头等。
	符合

	
	三、敞开液面逸散
石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭…通过采取密闭管道等措施，逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量。
	本项目废水均由密闭管道进行输送。
	符合

	
	四、泄漏检测与修复
石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。
	本次评价提出企业应按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	
	五、废气收集设施
产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。
	本项目产生VOCs的生产环节均采用密闭设备，经密闭管道收集后处理。罐区有机废气采用冷凝+活性炭吸附工艺处理，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理。
	符合

	
	九、非正常工况
石化、化工企业提前向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。
	本项目非正常工况主要为发酵废气活性炭吸附装置出现故障导致废气处理效率降低，非正常工况时企业及时向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况管控规程，严格按照规程进行操作。
	符合

	《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》
	企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃由内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气。
	符合

	
	石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管。
	本次评价提出企业应按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	
	新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
	本项目含VOCs废气中罐区有机废气采用冷凝+活性炭吸附工艺处理，其他有机废气采用水吸收+碱吸收工艺处理。含恶臭气体的发酵废气采用活性炭吸附除臭。定期对活性炭进行更换，更换后的活性炭再生后重复使用。
	符合


综上所述，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》和《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的相关要求。
1.4.4.8与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析见表1.4-16。
表1.4-16 项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析表
	方案要求
	本项目情况
	符合性

	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	根据《自治区“两高”项目管理目录（2024年版）》（新发改环资〔2024〕635号），本项目不属于“两高”项目，项目所在区域属于奎独乌大气污染联防联控区域，新增主要污染物颗粒物、SO2、NOX、VOCs实施倍量替代，符合国家及地方产业政策、产业规划、生态环境分区管控方案、园区规划和规划环评等相关要求。
	符合

	（二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，不属于落后产能，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备和工艺。
	符合


综合分析，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。
1.4.4.9与《新疆维吾尔自治区“奎-独-乌”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区“奎-独-乌”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》符合性分析见表1.4-17。
表1.4-17 项目与《新疆维吾尔自治区“奎-独-乌”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》符合性分析表
	方案要求
	本项目情况
	符合性

	2.推动重点工业行业绿色转型升级。按照最新修订的《产业结构调整指导目录(2024年本)》，依法依规淘汰落后产能。进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，通过资金奖补、产能置换等政策措施，引导限制类涉气行业工艺和装备逐步退出。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，不属于落后产能，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备和工艺。
	符合

	5.合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，区域实施冬季煤炭消费减量控制，力争到2025年区域冬季燃煤源排放的四项污染物总量减少约0.1万吨。新(改、扩)建用煤项目实施煤炭等量或减量替代，重点压减高耗能、高排放、低水平项目煤炭消费总量。持续完善区域煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。区域内不再新增自备燃煤机组，现有自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量予以合理保障
	本项目生产供汽和生活供暖依托现有工程5×75t/h燃煤锅炉，不新建设燃煤锅炉。
	符合

	14.强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低(无)VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。完善臭氧和VOCs环境监测体系，加强区域内工业园区、重点企业VOCs有组织和无组织排放监测。强化石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销(储罐)VOCs深度治理。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃采用内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气，减少挥发性有机废气的排放。生产过程中烷烃均由密闭管道运输，本次评价提出企业应按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合


本项目在“奎-独-乌”区域范围内，项目大气污染物排放执行特别排放限值，生产过程中对产生的颗粒物、挥发性有机物采取相应治理措施，项目符合《新疆维吾尔自治区“奎-独-乌”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》的相关要求。
1.4.4.10与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析
本项目与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）符合性详见表1.4-18。
表1.4-18 本项目与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	第二条 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、煤炭消费总量控制、重点污染物排放总量控制等政策要求。
	本项目符合国家及地方的法律法规、规划、重点污染物排放总量控制等政策要求。
	符合

	第三条 项目选址应符合生态环境分区管控要求。新建、扩建建设项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于长江干支流岸线一公里范围内、黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，应避开生态保护红线，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。
	本项目选址位于乌苏市化工产业集中区西区，该园区属于依法合规设立的产业园区，选址符合园区规划及规划环境影响评价要求和生态环境分区管控要求，不在法律法规明令禁止的区域和居民集中区、医院、学校等环境敏感区，不涉及生态保护红线。
	符合

	第四条 新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用等应达到行业先进水平。
	本项目采用生物发酵生产二元酸，比传统化学合成生产工艺在环保、物耗、能耗上均有巨大优势，同时项目采取了一系列节能降耗措施，清洁生产水平属于国内先进水平。
	符合

	第五条 项目优先采用园区集中供热供汽，鼓励使用可再生能源，原则上不得配备燃煤自备电厂，不设或少设自备锅炉。确需建设自备电厂的，应符合国家及地方的相关规划和排放控制要求。加热炉、转化炉、裂解炉等应使用脱硫干气等清洁燃料，采取低氮燃烧等氮氧化物控制措施；催化裂化装置和动力站锅炉等应采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施；其他有组织工艺废气应采取有效治理措施，减少污染物排放；原则上不得设置废气旁路，确需保留的应急类旁路，应安装流量计等自动监测设备。
上下游装置间宜通过管道直接输送，减少中间储罐；通过优化设备、储罐选型，加强源头、过程、末端全流程管控，减少污染物无组织排放；挥发性有机液体装载优先采用底部装载，采用顶部浸没式装载的应采用高效密封方式；废水预处理、污泥储存处置等环节密闭化；有机废气应收尽收，鼓励污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐有机废气收集处理；依据废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等合理选择治理技术，高、低浓度有机废气分质收集处理，高浓度有机废气宜单独收集治理，优先回收利用，无法回收利用的采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺，除单一恶臭异味治理外，一般不单独使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。
恶臭污染物应符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）要求；其他污染物排放及控制应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合 
成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）等要求。
大宗物料中长距离运输优先采用铁路、管道或水路运输，厂区内或短途接驳优先使用国六排放标准的运输工具或新能源车辆、管道或管状带式输送机等清洁运输方式。
	（1）本项目不新增燃煤锅炉，不涉及自备电厂，有组织工业废气均采取有效治理措施，减少污染物排放，未设置废气旁路。
（2）本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃采用内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气，减少挥发性有机废气的排放。生产过程中烷烃均由密闭管道运输。其他有机废气采用水吸收和碱吸收工艺处理。含恶臭气体的发酵废气采用活性炭吸附除臭。本次评价提出企业应按照相关标准及规范开展LDAR工作。
（3）本项目发酵废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度参考执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2大气污染物特别排放限值，H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（‌GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；其他废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准。活性炭再生装置废气颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，二氧化硫、氮氧化物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6焚烧设施SO2、NOX排放限值。
（4）本项目物料主要采用国六标准或新能源车辆运输。
	符合

	第六条 将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。
	本项目按要求核算碳排放，并要求企业持续推进减碳增效。
	符合

	第七条 做好雨污分流、清污分流、污污分流。废水分类收集、分质处理、优先回用，含油废水、含硫废水经处理后最大限度回用，含盐废水进行适当深度处理，污染雨水收集处理。严禁生产废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。项目排放的废水污染物应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）等要求。
	本项目废水分类收集、分质处理，发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理。直排乌苏市西区污水处理厂二期工程的废水污染物执行企业与园区污水处理厂商定的协议标准限值；厂区废水总排口废水按照乌苏市西区污水处理厂一期工程收水水质《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准限值。
	符合

	第八条 土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）等相关要求。
	本项目将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区。重点防渗区主要包括发酵装置区、提取装置区、罐区、活性炭再生装置区等；一般防渗区主要包括循环水泵房等。
	符合

	第九条 按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。一般工业固体废物应通过项目自身或委托其他企业综合利用，无法综合利用的就近妥善处置，需要在厂内贮存的应按规定建设贮存设施、场所。大型炼化一体化等产生危险废物量较大的石化项目宜立足于自身或依托园区危险废物集中设施处置。
	本项目建成后，菌体污泥定期清运至新疆融兴盛景城市服务有限公司填埋处置；废矿物油、化验室废液、废铅蓄电池暂存在现有工程危险废物贮存库贮存，交有资质单位处理/处置。
	符合

	第十条 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。
	本项目在设计时已优化厂区平面布置，选用低噪声设备和工艺，通过采取减振、隔声等措施，可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。
	符合

	第十一条 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力。环境风险防范和应急措施合理、有效。确保具备事故废水有效收集和妥善处理的能力。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域、园区环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。
	本次评价提出企业应建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，同时对突发生态环境事件应急预案进行修编。
	符合

	第十三条 新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域倍量削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物、挥发性有机物。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。配套区域削减措施应为评价基准年后拟采取的措施，且纳入区域重点减排工程的措施不能作为区域削减措施。
	本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5，项目削减源为项目建成后地面由裸露土地变为硬化或绿化后颗粒物减少量、发酵罐底料新连消设备改造后颗粒物减少量、生产工艺浓糖新连消设备改造后颗粒物减少量、蒸汽锅炉布袋除尘器滤袋及引风机改造后颗粒物减少量、淀粉车间新增异味收集治理后颗粒物减少量和玉米烘干转运除尘改造后颗粒物减少量。
	符合

	第十四条 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。
	企业属于重点排污单位，根据自行监测技术指南等相关文件要求，本次评价明确项目实施后的环境管理要求、环境监测计划和排污口相关内容，无需自动监测和联网。
	符合

	第十五条 按相关规定开展信息公开和公众参与。
	本项目已按照《环境影响评价公众参与办法》的相关规定开展信息公开和公众参与。
	符合

	第十六条 环境影响评价文件编制规范，基础资料数据应符合实际情况，内容完整、准确，环境影响评价结论明确、合理，符合环境影响评价技术导则或建设项目环境影响报告表编制技术指南要求。
	本次评价文件编制规范，基础资料数据符合实际情况，内容完整、准确，结论明确、合理，符合环境影响评价技术导则要求。
	符合


综上所述，本项目符合《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》的相关要求。
1.4.4.11与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）的符合性分析
本项目与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）的符合性详见表1.4-19。
表1.4-19 本项目与《合成树脂工业污染物排放标准》符合性分析表
	标准要求
	本项目情况
	符合性

	5.2.2 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体应采用压力储罐。
5.2.3 储存真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa的设计容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa的设计容积≥75m3的挥发性有机液体储罐应符合下列规定之一:a）采用内浮顶罐，内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双封式等高效密封方式。b）采用外浮顶罐，外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且初级密封采用液体镶嵌式、机械式鞋形等高效密封方式。
c）采用固定顶罐，应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置，其大气污染物排放应符合表4、表5的规定。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，蒸气压约为0.17kPa，烷烃采用内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气。
	符合

	5.2.4 挥发性有机液体储罐的运行控制应符合下列规定：a）储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙，储罐附件开口、孔（内浮顶罐通气孔除外），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；浮顶罐浮盘边缘密封不应有破损。
b）储罐呼吸阀和浮盘边缘呼吸阀操作压力低于设定的开启压力75%时，呼吸阀的泄漏检测值应低于2000μmol/mol。c）支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶罐浮盘时，应采取密封措施。d）除储罐排空作业外，浮顶罐浮盘应始终漂浮于储存物料的表面。e）自动通气阀和边缘呼吸阀在浮顶罐浮盘处于漂浮状态时应密封良好。自动通气阀仅在浮顶罐浮盘处于支座支撑状态时开启。f）除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶罐浮盘外边缘板及所有通过浮盘的开孔接管均应浸入储存物料液面下。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃采用内浮顶罐贮存，要求储罐罐体保持完好，正常情况下应密闭。
	符合

	5.3.3 泄漏检测周期
根据设备与管线组件的类型，采用不同的泄漏检测周期：a）泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。b）法兰及其他连接件、其他密封设备每6个月检测一次。c）对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30d内对其进行第一次检测。d）挥发性有机液体流经的设备和管线组件每周应进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液迹象。e）同一密封点以及循环冷却水系统连续三个检测周期无泄漏的，检测周期可延长且最多延长一倍。若在后续监测中该检测点位检测出现泄漏，则监测频次恢复按a）和b）规定执行。f）符合GB37822相关规定的，以及设备与管线组件中的流体含挥发性有机物质量分数占比小于10%的液体，免于泄漏检测。
	本次评价提出企业应按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	5.4.4 废气处理装置
为保证废气处理装置的净化效果，需要在线测定相关工艺参数：a）冷凝器排出的不凝尾气的温度应低于尾气中污染物的液化温度，若尾气中有数种污染物，则不凝尾气的温度应低于尾气中液化温度最低的污染物的液化温度；b）吸附装置的吸附剂更换/再生周期、操作温度应满足设计参数的要求；c）洗涤装置的洗涤液水质（如pH值）、水量应满足设计参数的要求。
	储罐废气采用冷凝+活性炭吸附处理，冷凝温度7℃低于烷烃液化温度；其他有机废气采用水吸收和碱吸收工艺处理，要求吸附装置及淋洗塔满足相关设计要求。
	符合

	表8 合成树脂企业挥发性物料投加、分离、抽真空、干燥废气控制措施
挥发性物料和粉状物料投加：1.采用无泄漏泵，或密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封泵，或具有同等效能的泵投加液体物料；或采用高位槽投加液体物料。2.采用管道自动计量并投加粉体物料，或者采用投料器密闭投加粉体物料。
	本项目采用无泄漏泵投加液体物料，采用投料器密闭投加粉体物料。
	符合

	表8 合成树脂企业挥发性物料投加、分离、抽真空、干燥废气控制措施
挥发性物料分离（离心、过滤）：1.采用全自动密闭式（氮气或空气密封）的压滤机。
2.采用全自动密闭或半密闭式的离心机。
	本项目离心过程采用全自动密闭离心机。
	符合

	表8 合成树脂企业挥发性物料投加、分离、抽真空、干燥废气控制措施
挥发性物料干燥：1.采用密闭式的干燥设备。
2.干燥过程中挥发的有机废气必须收集、处理，并执行表4、表5规定。
	本项目粗品干燥废气收集后采取布袋除尘+一级水洗+一级碱洗工艺处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值后排放。
	符合


1.4.4.12与《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》符合性分析
本项目与《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）的符合性详见表1.4-20。
表1.4-20 本项目与《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》符合性分析表
	标准要求
	本项目情况
	符合性

	二、试点范围
（一）试点地区
在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西等地开展试点工作，鼓励其他有条件的省（区、市）根据实际需求划定试点范围，并向生态环境部申请开展试点。
（二）试点行业
试点行业为电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业，试点地区根据各地实际选取试点行业和建设项目（详细名单见附件1）。除上述重点行业外，试点地区还可根据本地碳排放源构成特点，结合地区碳达峰行动方案和路径安排，同步开展其他碳排放强度高的行业试点。
（三）试点项目
试点地区应合理选择开展碳排放环境影响评价的建设项目，原则上选取《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定需要编制环境影响报告书的建设项目，试点项目应具有代表性。
（四）评价因子
本次试点主要开展建设项目二氧化碳（CO2）排放环境影响评价，有条件的地区还可开展以甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）等其他温室气体排放为主的建设项目环境影响评价试点。
	本项目不在试点地区，属于化工行业，涉及评价因子为CO2，本次评价已开展温室气体排放影响评价分析。
	符合

	（一）建立方法体系
根据试点地区重点行业碳排放特点，因地制宜开展建设项目碳排放环境影响评价技术体系建设。研究制定基于碳排放节点的建设项目能源活动、工艺过程碳排放量测算方法；加快摸清试点行业碳排放水平与减排潜力现状，建立试点行业碳排放水平评价标准和方法；研究构建减污降碳措施比选方法与评价标准。
（二）测算碳排放水平
开展建设项目全过程分析，识别碳排放节点，重点预测碳排放主要工序或节点排放水平。内容包括核算建设项目生产运行阶段能源活动与工艺过程以及因使用外购的电力和热力导致的二氧化碳产生量、排放量，碳排放绩效情况，以及碳减排潜力分析等。
（三）提出碳减排措施
根据碳排放水平测算结果，分别从能源利用、原料使用、工艺优化、节能降碳技术、运输方式等方面提出碳减排措施。在环境影响报告书中明确碳排放主要工序的生产工艺、生产设施规模、资源能源消耗及综合利用情况、能效标准、节能降耗技术、减污降碳协同技术、清洁运输方式等内容，提出能源消费替代要求、碳排放量削减方案。
	本次评价已开展温室气体排放影响评价分析，同时提出碳减排措施。
	符合


1.4.4.13与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的符合性分析
本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的符合性详见表1.4-21。
表1.4-21 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析表
	标准要求
	本项目情况
	符合性

	5.2挥发性有机液体储罐
5.2.1储罐控制要求
5.2.1.1储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。
5.2.1.2储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：
a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。
b)采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足GB16297的要求)，或者处理效率不低于80%。
c)采用气相平衡系统。
d)采取其他等效措施。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，蒸气压约为0.17kPa，烷烃采用内浮顶罐贮存，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气。
	符合

	5.2.3.1浮顶罐
a)浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。浮顶边缘密封不应有破损。
b)储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。
c)支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。
d)除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。
e)自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。
f)边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时应密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。
g)除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，烷烃采用内浮顶罐贮存，要求储罐罐体保持完好，按相关要求采购并安装储罐。
	符合

	6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，由密闭管道输送。
	符合

	7.1.1物料投加和卸放
a)液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。b)粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。
c)VOCs物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目涉及VOCs物料主要为烷烃，由密闭管道输送，采用冷凝+活性炭吸附处理储罐废气。
	符合

	7.1.3分离精制
b)干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目粗品干燥废气采取袋式除尘+一级水洗+一级碱洗处理；成品干燥废气采取袋式除尘+二级水洗+一级碱洗处理。
	符合


1.4.4.14与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）提出：加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
本项目菌体污泥运至新疆融兴盛景城市服务有限公司填埋场填埋，废矿物油、化验室废液、废铅蓄电池依托厂区现有危险废物贮存间内暂存，再交有资质单位处置生活垃圾由环卫部门统一清运，符合《固体废物综合治理行动计划》的相关要求。
1.4.5生态环境分区管控符合性分析
凯赛（乌苏）生物材料有限公司生物法年产40000吨二元酸项目生态环境影响报告书
根据2024年已更新发布的《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于乌苏市重点管控单元（编码：ZH65420220001），具体管控要求见表1.4-22。
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表1.4-22 本项目与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
	单元编码
	单元名称
	单元属性
	单元特点
	要素属性

	ZH65420220001
	乌苏市重点管控单元01
	重点管控单元
	乌苏工业园区以农副产品深加工产业、石油化工产业、装备制造产业为主导产业，以能源及建材、战略新兴产业为辅助产业的综合型产业园区，地下水限采区。
	大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、地下水重点管控区。

	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，限制新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
	符合

	
	2.新建和扩建石化、化工等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	乌苏市化工产业集中区为依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	符合

	
	3.严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	本项目不涉及自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品，乌苏市化工产业集中区为依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	符合

	
	4.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。
	本项目生产工艺采用生物发酵法，不涉及国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺。清洁生产水平达到国内先进水平。
	符合

	
	5.重点控制区域禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉，在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，在集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
	本项目生产供汽和生活供暖依托现有工程5×75t/h燃煤锅炉，不新建设燃煤锅炉。
	符合

	
	6.入园企业符合园区产业发展定位，以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。
	本项目符合园区产业发展定位，企业一水多用、分质串联使用、中水回用等多途径节水措施，减少新鲜水用量和废水排放量，以水定产。
	符合

	
	7.超采区内禁止审批农业生产及服务业新增取用地下水，在地下水限采区开采地下水应符合县级以上人民政府水行政主管部门制定和下达的年度开采计划，合理调度地表水、地下水，从严控制取水总量，严格对每眼机电井进行管理，对超采严重区域实施关停封填机井，不得擅自扩大地下水开采，以实现采补平衡。
	本项目水源采用园区供水，属于地表水，不使用地下水。
	符合

	污染物
排放管控
	1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	2.针对石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的标准实施燃气锅炉低氮燃烧改造，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业，以及使用光催化、光氧化、低温等离子等简易低效VOCs治理设施，建立清单台账，完成低效治理设施的提升改造。
	本项目储罐废气采用冷凝+活性炭吸附处理；其他有机废气采用水吸收和碱吸收工艺处理，非甲烷总烃排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。
	符合

	
	3.根据行业类型，深入开展VOCs排放统计与调查，实施排查整治，加强重点行业、重点企业挥发性有机物精细化管控，重点行业企业完成“一厂一策”综合治理方案的制定及落实。实施VOCs排放总量控制，重点推进石化、化工等涉VOCs排放等重点行业的VOCs污染防治，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。强化VOCs污染防治措施，推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
	环评要求企业严格执行《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），认真落实规定的防治技术措施。
	符合

	
	4.全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的除尘脱硫设施。大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料；现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；使用煤气发生炉的企业采用清洁能源替代，或者采取园区（集群）集中供气、分散使用的方式，全面淘汰间歇式固定床煤气发生炉。建立全口径炉窑清单，推进实施“一炉一策”精细化管理。
	本项目不新增用煤，生产供汽和生活供暖依托现有工程5×75t/h燃煤锅炉。
	符合

	
	5.推进工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设，按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进冬季清洁取暖，加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。采暖季对高排放行业实施绩效分级错峰生产，大宗物料实施错峰运输。
	本项目生产供汽和生活供暖依托现有工程5×75t/h燃煤锅炉集中供热。
	符合

	
	6.臭氧污染防治：积极遏制臭氧浓度增长趋势，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目在实施过程中，按照环评提出的挥发性有机物污染防治措施治理，实现达标排放。
	符合

	
	7.施工扬尘污染防治：各县（市）制定本行政区域城市扬尘综合治理方案，加强扬尘精细化管控。加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任，全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施并接入当地监管平台。
	本次环评提出了施工期大气环境影响减缓措施。
	符合

	
	8.塔城地区现有的农副食品加工、有色金属、炼焦和造纸企业实施清洁化改造，禁止将未经处理的污水直接排入水体，新建、改建、扩建上述行业建设项目。
	不涉及。
	符合

	
	9.保障工业集聚区污水集中处理设施污染治理效果，加快推进园区纳污管网建设，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施，完善园区及工业聚集区污水收集系统，新增园区、工业企业污水实现100%收集处理。加强工业节水，支持企业积极实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设。
	本项目依托厂区现有污水处理站和乌苏市西区污水处理厂，污水实现100%收集处理。园区规划在园区污水处理厂规划一套再生回用水系统。
	符合

	
	10.工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，排放浓度低、易处理的企业排水经过处理后可以作为其它企业的生产用水，提升园区水资源循环利用水平。
	在项目实施过程中企业积极实施节水技术改造。
	符合

	环境风险防控
	1.建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。
	项目建成后企业按照重污染天气应急管控要求制定重污染天气应急响应对策措施。
	符合

	
	2.重污染天气应急管控：提升空气质量预测预报水平，提高预测预报准确度，乌苏市达到7天预测预报能力。重污染天气应急响应期间，启动重污染天气应急预案，实施区域应急联动。重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。
	项目建成后企业按照重污染天气应急管控要求制定重污染天气应急响应对策措施，根据空气质量指数的不同级别，制定相应的应急响应措施，如限制工业排放、交通管制等，并确保措施的有效执行。
	符合

	
	3.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。
	项目实施后要求企业修订企业突发生态环境事件应急预案。
	符合

	
	4.加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等措施。园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。
	环评要求企业加强项目的防渗措施设置，确保新建项目不产生有毒有害物质渗漏，不对地下水、土壤造成新的影响，同时修订企业突发生态环境事件应急预案。
	符合

	
	5.重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。严格控制有毒有害物质排放，土壤污染重点监管单位应按年度向当地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，确保持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制；制定、实施自行监测方案。
	环评要求项目的土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等污染防治措施，并根据项目平面布置、生态环境保护目标的敏感程度、水文地质条件等采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案。
	符合

	
	6.开展涉危险废物涉化工园区等重点领域环境风险调查评估和隐患排查，严格落实重点行业污染物减排要求。推动疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，推进兵地统筹，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接。定期开展环境应急演练，健全兵地环境应急指挥平台，完善环境应急预案体系。
	环评要求企业应严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》。定期开展应急演练，提高区域生态环境风险防范能力。
	符合

	
	7.对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代，对高环境危害、高健康风险化学物质实施管制。提升化学品及持久性有机污染物监管能力，提高废弃危险化学品安全处置水平。组织排查危险化学品环境风险，重点排查危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置以及涉及危险化学品的物流园区环境风险，建立区域性危险化学品环境风险电子分布图。加强危险化学品风险管控，建立危险化学品安全、环保、应急救援一体化环境风险管理平台。逐步将兵地化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等基本情况纳入管理平台，进行统一管理。
	本项目采用生物发酵法生产二元酸，主要涉及的化学品为硫酸、烷烃等，在生态环境风险方面均提出相应防范措施
	符合

	
	8.持续开展地下水环境状况调查评估，实施水土环境风险协同防控，统筹区域地表水、地下水生态环境监管。加强化学品生产企业、工业聚集区等污染源的地上、地下协同防治与环境风险管控。
	本次环评从生态环境风险防范的角度，提出了地下水环境风险防范措施和要求。
	符合

	资源利用效率
	1.持续推进最严格水资源管理制度落实，严守水资源开发利用总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。对于水耗总量大或单位产品水耗高的项目耗水指标要严于国家相关水耗标准的准入值，不达标的项目严格禁止新（扩）建。
	严格落实水资源总量和强度“双控”制度，强化用水总量和定额管理；要求企业单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
	符合

	
	2.石化化工行业：强化用水强度控制，在炼油、现代煤化工、烯烃、芳烃甲醇、化肥、氯碱、纯碱、硫酸、涂料等重点用水子行业有序开展用水审计、水平衡测试、节水诊断工作，发布重点产品水效“领跑者”指标，推动重点用水企业水效对标和节水技术改造。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测”。大力推广应用电化学循环水处理、高浓度有机废水处理回用、水管网漏损检测、智慧用水管控系统等废水循环利用先进装备技术工艺，降低废水排放量。到2025年，石化化工行业规上工业用水重复利用率大于94%。
	本项目废水最终全部进入乌苏市西区污水处理厂处理，对废水进行“分类收集、分质处理”。
	符合

	
	3.食品行业大力推动高浓度有机废水、高盐废水、发酵高浓废水等处理后再用于锅炉用水（软化水、冲渣）、地面冲洗、厂区绿化等，减少有机物排放，提高行业用水效率。到2025年，食品行业规上工业用水重复利用率大于65%。
	不涉及。
	符合



1.4.6项目选址合理性分析
本项目选址位于乌苏市化工产业集中区西区，凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内备用发展用地上，建设项目符合园区规划，用地属于工业用地，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等生态环境敏感区，项目所在区域不在生态保护红线范围内，符合所在地生态环境分区管控要求。距项目最近生态环境敏感目标为项目区东侧970m处的凯赛生活区，位于项目所在区域常年主导风向的侧风向，项目运营期间排放的废气、废水、噪声污染物经有效可行的污染防治措施后均能达标排放，经预测，项目的建设对周围生态环境影响可接受。运营期间产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境产生二次污染。
本项目选址地理位置优越，区域交通运输条件较好，园区道路、供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施完善。本项目用水、用电及进厂道路等公用设施可充分利用园区现有水、电、道路等基础设施；项目废水最终排入乌苏市西区污水处理厂处理；生活垃圾在厂区集中收集，由环卫部门清运。
本项目建设规模、建设性质、选择的工艺路线符合国家及地方产业政策要求；项目选址符合当地及园区发展规划；同时符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求。
综上所述，本项目的选址是合理的。
[bookmark: _Toc324671611][bookmark: _Toc370992972][bookmark: _Toc2551][bookmark: _Toc22045][bookmark: _Toc26939]1.5关注的主要生态环境问题及生态环境影响
通过对本项目工程特点、所在区域的生态环境特点以及周边生态环境现状调查，确定本次评价关注的主要生态环境问题和生态环境影响情况如下：
（1）项目的建设是否符合现行国家法律法规、产业政策和生态环境分区管控的要求；
（2）回顾厂区内现有工程及存在的问题，分析现有污染防治措施的可行性，针对现有工程的不足提出“以新带老”措施；
（3）重点关注本项目运营期大气环境影响及防治措施的可行性；
（4）重点关注本项目生产废水处理设施的可行性及依托乌苏市西区污水处理厂处理的可行性；
（5）关注本项目运营期声环境影响及防治措施的可行性；
（6）重点关注本项目运营期地下水环境影响及防治措施的可行性；
（7）重点论证本项目产生的各类固体废物处理处置措施的可行性；
（8）重点关注本项目运营期土壤环境影响及防治措施的可行性；
（9）论证本项目实施后可能产生的生态环境风险，在采取风险防范措施后是否达到可以接受的水平。
[bookmark: _Toc23851][bookmark: _Toc3224]1.6生态环境影响报告书的主要结论
本项目建设符合国家及地方有关生态环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划和园区规划环评要求。项目采用的污染防治措施技术可靠、经济可行，各类废气经处理后污染物可全部达标排放。经各专题环境影响分析，本项目排放的污染物对大气环境、水环境、声环境、土壤环境等的影响不会改变所在区域生态环境功能区的质量，生态环境风险可接受。因此，在认真落实项目设计文件及本次环评提出的生态环境污染防治措施、生态环境风险防范措施、生态环境管理等各项生态环境保护措施和管理措施后，从生态环境保护的角度，项目的建设是可行的。
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2  总 则
[bookmark: _Toc430033215][bookmark: _Toc31466][bookmark: _Toc25543][bookmark: _Toc437732079]2.1 编制依据
[bookmark: _Toc479357405]2.1.1国家法律
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，中华人民共和国主席令第七十号，2026年8月15日实施；
（2）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正；
（3）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；
（4）《中华人民共和国安全生产法》，2021年6月10日修正；
（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2024年6月28日修订；
（6）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修正；
（7）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；
（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；
（9）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018年10月26日修正；
[bookmark: _Toc479357406]2.1.2行政法规、部门规章及相关规范性文件
（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；
（2）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日；
（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行；
（4）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日施行；
（5）《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号，2025年1月1日施行；
（6）《市场准入负面清单（2025年版）》，发改体改规〔2025〕466号，2025年4月16日；
（7）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展改革委令第7号，2024年2月1日；
（8）《排污许可管理办法》，生态环境部令第32号，2024年7月1日施行；
（9）《危险废物转移管理办法》，生态环境部、公安部、交通运输部令第23号，2022年1月1日起施行；
（10）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部令第11号，2019年12月20日；
（11）《突发环境事件应急管理办法》，原环境保护部令第34号，2015年6月5日施行；
（12）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；
（13）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，环评〔2021〕45号，2021年5月30日；
（14）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2021年12月28日；
（15）《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，2025年1月1日施行；
（16）《关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》，国发〔2023〕24号，2023年11月30日；
（17）《关于印发〈环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案〉的通知》，环办环评函〔2021〕277号，2021年6月7日；
（18）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日修订；
（19）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；
（20）《关于印发<一般工业固体废物环境管理工作指南>的通知》，环办固体函〔2026〕18号，2026年1月15日；
（21）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，环办土壤函〔2020〕72号，2020年2月20日；
（22）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部 部令第24号，2022年2月8日起施行；
（23）《固体废物分类与代码目录》，生态环境部公告2024年第4号；
（24）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》，2024年3月6日；
（25）《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》，环环评〔2024〕41号，2024年7月6日；
（26）《国务院关于印发〈“十五五”碳达峰行动方案〉的通知》，国发〔2026〕22号，2026年7月5日；
（27）《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院令第31号，2021年9月22日；
（28）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，环综合〔2021〕4号，2021年1月11日；
（29）《关于印发<减污降碳协同增效实施方案>的通知》，环综合〔2022〕42号，2022年6月10日；
（30）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，环办环评〔2020〕36号，2020年12月31日；
（31）《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》，环环评〔2021〕14号，2021年8月23日；
（32）《2030年前碳达峰行动方案》国务院国发〔2021〕23号，2021年10月24日；
（33）《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，国家发展改革委等五部门，发改产业〔2021〕1464号，2021年10月18日；
（34）《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》〔2021〕1464号文附件2，2021年10月18日；
（35）《碳排放权交易管理办法（试行）》，生态环境部令第19号，2020年12月31日；
（36）《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，国发〔2021〕4号，2021年2月22日；
（37）《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，环办环评函〔2021〕346号，2021年7月27日；
（38）《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》，环办科技〔2017〕73号，2017年9月4日；
（39）《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》，环办气候函〔2021〕130号，2021年3月26日；
（40）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）；
（41）《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，国家发展改革委办公厅，发改办气候〔2013〕2526号，2013年10月15日；
（42）《土壤污染源头防控行动计划》，环土壤〔2024〕80号，2024年11月6日；
（43）《地下水污染防治实施方案》，环土壤〔2019〕25号，2019年3月28日；
（44）《臭氧污染防治攻坚行动方案》；
（45）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，环大气〔2019〕53号，2019年6月26日；
（46）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，环大气〔2021〕65号，2021年8月4日；
（47）《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》，环办环评〔2022〕31号，2022年12月6日；
（48）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部 部令第3号，2018年5月3日；
（49）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，原环境保护部 公告2013年第31号，2013年5月24日；
（50）《生态保护“十五五”规划》，环生态〔2026〕47号，2026年8月6日；
（51）《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，工信部规〔2026〕169号，2026年7月15日；
（52）《美丽中国建设“十五五”规划》，国发〔2026〕20号，2026年6月21日；
（53）《国家应对气候变化“十五五”规划》，环气候〔2026〕42号，2026年7月24日；
（54）《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》，环土壤〔2026〕40号，2026年7月13日；
[bookmark: _Toc107673316][bookmark: _Toc479357407]2.1.3地方性法规、政策文件及规划
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会 公告第11号，2018年9月21日起施行；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号，2019年1月1日起施行；
（3）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年本）》，新环环评发〔2024〕93号，2024年6月9日；
（4）《关于印发〈自治区环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）〉 〈自治区2021年度环评与排污许可监管工作方案〉的通知》，新环环评发〔2020〕213号，2020年11月13日；
（5）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》；
（6）《关于印发〈自治区生态环境厅落实高耗能高排放项目生态环境源头防控的措施〉的通知》，新环环评发〔2021〕179号，2021年8月16日；
（7）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》，新环环评发〔2024〕157号，2024年11月15日；
（8）《关于印发〈新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》，新政办发〔2024〕58号，2024年12月10日；
（9）《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》，2020年9月19日修正；
（10）《关于印发〈新疆维吾尔自治区控制污染物排放许可制实施方案〉的通知》，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅，新政办发〔2017〕105号，2017年5月11日；
（11）《自治区党委 自治区人民政府印发〈新疆维吾尔自治区碳达峰实施方案〉的通知》，新党发〔2022〕13号，2022年12月29日；
（12）《自治区减污降碳协同增效实施方案》，新环气候发〔2023〕19号，2023年2月28日；
（13）《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》，新工信石化〔2021〕1号；
（14）新疆维吾尔自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，2022年7月26日；
（15）《新疆维吾尔自治区重点项目管理办法》，新政办发〔2024〕29号，2024年7月6日；
（16）《新疆维吾尔自治区“奎-独-乌”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》；
（17）《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》；
（18）《塔城地区生态环境准入清单》（塔城地区生态环境局，2023年11月）；
（19）《新疆塔城重点开发开放试验区建设总体规划》（2021-2030年）；
（20）《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
（21）《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）》；
（22）《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》；
（23）《关于认定第十批自治区化工产业集中区的批复》，新工信石化函〔2026〕115号，2026年8月27日；
2.1.4技术导则及规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
（9）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）；
（10）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；
（11）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；
（12）《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）；
（13）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；
（14）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）；
（15）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ 944-2018）；
（16）《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2026）；
[bookmark: OLE_LINK8]（17）《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）；
（18）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
（19）《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）；
（20）《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）；
（21）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；
（22）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
（23）《土壤环境监测技术规范》（HJ166-2026）；
（24）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；
（25）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；
（26）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
（27）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；
（28）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）；
（29）《危险化学品储存通则》（GB15603-2022）；
（30）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单；
（31）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；
（32）《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）；
（33）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）；
[bookmark: _Toc479357408]2.1.5项目相关资料
（1）《凯赛（乌苏）生物材料有限公司生物法年产40000吨二元酸项目申请报告》，中国中轻国际工程有限公司，2026年4月18日；
（2）项目备案证；
（3）凯赛（乌苏）生物材料有限公司自行监测报告；
（4）项目委托书；
（5）生态环境质量现状检测报告；
（6）建设单位提供的其他相关技术支持文件。
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2.2.1评价目的
（1）通过调查、收集资料与实测，了解本项目评价范围内的自然环境和生态环境质量现状；
（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放源强，并对污染物达标排放进行分析；
（3）论证本项目采取的生态环境保护措施技术可行性及经济合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施；
（4）论证项目与产业政策的符合性、与相关规划的相容性、资源利用可行性、生态环境分区管控符合性；
（5）分析本项目可能存在的事故隐患，提出具体的生态环境风险防范措施。
通过上述评价，论证项目在生态环境方面的可行性，给出生态环境影响评价结论，为生态环境主管部门提供决策依据。
2.2.2评价原则
突出生态环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善生态环境质量。
（1）依法评价：贯彻执行我国生态环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务生态环境管理。
（2）科学评价：规范生态环境影响评价方法，科学分析项目建设对生态环境质量的影响。
（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要生态环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc16536][bookmark: _Toc30824]2.3 生态环境影响因素识别及评价因子筛选
2.3.1生态环境影响要素识别
2.3.1.1施工期生态环境影响要素识别
根据项目所在地和评价范围，结合施工期的主要特点，本项目施工期对生态环境造成的影响因素主要有：因土方开挖、建构筑物砌筑及建筑材料运输、装卸等将产生的扬尘，施工机械设备排放的废气，运输车辆排放的尾气以及施工人员的生活垃圾等会对环境空气产生不利影响；施工人员产生的生活污水和建设过程中产生的生产污水会对水环境产生不利影响；施工人员产生的生活垃圾和工程建筑垃圾处置不当，会对生态环境产生影响；工程建设中各类施工机械运行和作业产生的噪声和运输车辆产生的噪声等会对声环境产生影响；施工期的作业活动将改变场地地形条件，造成原有景观的改变。施工期的生态环境影响具有阶段性，是短期影响，会随着施工期的结束而消失。另外，施工机械设备作业、车辆运输作业及人员活动等将使施工区的生态遭到破坏；场地平整、建构筑物砌筑、固体废物的不合理处置，导致与原有周围景观的不协调，破坏景观美学；且建构筑物、装置等设施将永久占用土地，改变土地用途。因此该类影响是长期的，但影响范围是局部的。
2.3.1.2运营期生态环境影响要素识别
运营期生态环境影响因素识别结果如下：
①环境空气：发酵废气主要污染物为颗粒物、NMHC、NH3、H2S、臭气浓度，采用旋风分离器+活性炭吸附工艺处理；酸化废气主要污染物为硫酸雾、NMHC，采用一级水洗+一级碱洗工艺处理；粗品干燥废气主要污染物为颗粒物、NMHC，采用布袋除尘+一级水洗+一级碱洗工艺处理；成品干燥废气主要污染物为颗粒物，采用袋式除尘+二级水洗+一级碱洗工艺处理；活性炭再生炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX，采用RTO焚烧+余热回收+二级水洗+一级碱洗工艺处理；罐区废气主要污染物为NMHC，采用冷凝+活性炭吸附工艺处理。
②声环境：噪声主要来自压缩机、风机及各种泵类，设备运行噪声对周围声环境会产生影响。
③水环境：本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理。
④固体废物：主要包括危险废物化验室废液、废矿物油、废铅蓄电池等；一般固体废物菌体污泥；其他废物为人员生活产生的生活垃圾。
采用矩阵识别法识别项目建设期和运营期对地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤环境及固体废物的影响因素，识别结果见表2.3-1。
表2-3-1 生态环境影响因素识别一览表
	环境因素

影响因素
	主要生态环境要素

	
	环境空气
	地下水
	声环境
	土壤环境
	生态环境

	施
工
期
	施工废水
	
	-S1D
	
	-S1I
	-S1I

	
	施工扬尘
	-S2D
	
	
	-S1D
	-S1D

	
	施工噪声
	
	
	-S1D
	
	

	
	固体废物
	-S1I
	-S1I
	
	-S1I
	-S1I

	运
营
期
	废水排放
	
	-L1D
	
	-L1I
	-L1I

	
	废气排放
	-L2D
	
	
	-L1D
	-L1D

	
	噪声排放
	
	
	-L1D
	
	

	
	固体废物
	
	
	
	-L1I
	-L1I

	
	环境风险
	-S1D
	-S2D
	
	-S2D
	-S1D

	注：“+和-”分别表示有利、不利影响；“L和S”分别表示长期、短期影响；“0至3”分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“D和I”分别表示直接、间接影响。


2.3.2评价因子筛选
本项目建设对生态环境的影响分为施工期和运营期两个阶段，不同阶段对生态环境的影响也不同。根据本项目特点和所在区域生态环境特征，对主要生态环境影响因子进行识别，并分析项目施工期与运营期对生态环境影响的性质和程度，本项目评价因子筛选见表2.3-2。
表2.3-2 项目评价因子筛选一览表
	项目
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、非甲烷总烃、硫酸雾

	
	运营期污染源分析
	PM10、PM2.5、非甲烷总烃、氨、硫化氢、硫酸雾、SO2、NO2、臭气浓度

	
	影响评价
	PM10、PM2.5、非甲烷总烃、氨、硫化氢、硫酸雾、SO2、NO2

	地表水
环境
	现状评价
	无

	地下水
环境
	现状评价
	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、硫化物、氰化物、挥发酚、苯、甲苯、总大肠菌群、石油类、六价铬、铁、铜、锌、镍、镉、铅、汞等及钙、镁、钠等8大离子

	
	影响评价
	COD、石油烃（C10~C40）

	生态环境
	现状评价
	土地利用、植被分布、生态系统结构与功能、生态环境问题

	土壤环境
	现状评价
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、pH、石油烃（C10-C40）

	
	影响评价
	石油烃（C10-C40）

	声环境
	现状评价
	LAeq

	
	影响评价
	LAeq

	生态环境
	影响分析
	占地影响、对植被影响等

	项目
	固体废物名称

	固体废物
	危险废物
	化验室废液、废矿物油、废铅蓄电池

	
	一般固体废物
	菌体污泥

	
	生活垃圾
	生活垃圾

	项目
	风险源

	生态环境风险
	影响分析
	硫酸、烷烃、生产废水（CODCr浓度≥10000mg/L）、废矿物油
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2.4.1生态功能区划
按照《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，项目区位于乌苏市化工产业集中区，生态功能区划属于Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区-Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态区-26乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态区。
表2.4-1 项目所属区域生态功能区划分表
	项目
	区划

	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区

	生态亚区
	Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态区

	生态功能区
	26乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态区

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境


2.4.2环境空气功能区划
本项目位于乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，根据《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》，该区域的环境空气质量功能区划属于二类功能区。
2.4.3水环境功能区划
2.4.3.1地表水环境
本项目废水不与地表水体产生水力联系，项目附近最近的地表水体主要是项目区东侧3.4km处四棵树河。根据《中国新疆水环境功能区划》，四棵树河为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）中Ⅲ类标准。
2.4.3.2地下水环境
根据《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》，园区地下水参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价。
2.4.4声环境功能区划
本项目位于乌苏市化工产业集中区内，所在区域属于声环境功能区为3类区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。
2.4.5土壤环境功能区划
项目占地类型为园区规划的工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
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2.5.1生态环境质量标准
根据本项目的行业特点，结合项目所在区域生态环境功能区划，采用以下标准进行本项目生态环境影响评价。
2.5.1.1环境空气质量标准
环境空气质量评价中PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值；氨、硫化氢、硫酸执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，指标标准取值见表2.5-1。
表2.5-1 环境空气质量标准一览表
	序号
	污染物项目
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	单位
	标准名称及级（类）别

	1
	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值

	
	
	日平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	
	日平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	3
	CO
	日平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	4
	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	5
	PM10
	年平均
	60
	
	

	
	
	日平均
	120
	
	

	6
	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	
	日平均
	60
	
	

	7
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	8
	硫酸
	1小时平均
	0.3
	
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	9
	氨
	1小时平均
	0.2
	
	

	10
	硫化氢
	1小时平均
	0.01
	
	


2.5.1.2地下水质量标准
区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体限值见表2.5-2。

表2.5-2 地下水质量标准
	序号
	评价项目
	标准限值
	序号
	评价项目
	标准限值

	1
	pH值（无量纲）
	6.5-8.5
	17
	K+
	/

	2
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000
	18
	Na+
	/

	3
	总硬度（mg/L）
	≤450
	19
	Ca2+
	/

	4
	氨氮（mg/L）
	≤0.50
	20
	Mg2+
	/

	5
	石油类（参照GB3838Ⅲ类）（mg/L）
	≤0.05
	21
	苯（ug/L）
	≤10

	6
	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	22
	甲苯（ug/L）
	≤700

	7
	氯化物（mg/L）
	≤250
	23
	总大肠菌群
	≤3.0MPN/100mL

	8
	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	24
	细菌总数
	≤100CFU/mL

	9
	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	25
	镉（mg/L）
	≤0.005

	10
	硫化物（mg/L）
	≤0.02
	26
	铜（mg/L）
	≤1.00

	11
	挥发性酚类（mg/L）
	≤0.002
	27
	铅（mg/L）
	≤0.01

	12
	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	28
	锌（mg/L）
	≤1.00

	13
	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0
	29
	铁（mg/L）
	≤0.3

	14
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	30
	镍（mg/L）
	≤0.02

	15
	CO32-
	/
	31
	汞（mg/L）
	≤0.001

	16
	HCO-
	/
	32
	六价铬（mg/L）
	≤0.05


2.5.1.3声环境质量标准
本项目位于3类声环境功能区，因此项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，即：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
表2.5-3 声环境质量标准    单位：dB（A）
	项目
	昼间
	夜间

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准
	65
	55


2.5.1.4土壤环境质量标准
本项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地标准的筛选值，具体见表2.5-4。
表2.5-4 土壤环境质量标准一览表
	序号
	污染物项目
	筛选值
（第二类用地）
	序号
	污染物项目
	筛选值
（第二类用地）

	1
	砷
	60
	25
	氯乙烯
	0.43

	2
	镉
	65
	26
	苯
	4

	3
	铬（六价）
	5.7
	27
	氯苯
	270

	4
	铜
	18000
	28
	1,2-二氯苯
	560

	5
	铅
	800
	29
	1,4-二氯苯
	20

	6
	汞
	38
	30
	乙苯
	28

	7
	镍
	900
	31
	苯乙烯
	1290

	8
	四氯化碳
	2.8
	32
	甲苯
	1200

	9
	氯仿
	0.9
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	10
	氯甲烷
	37
	34
	邻二甲苯
	640

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	35
	硝基苯
	76

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	36
	苯胺
	260

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	37
	2-氯酚
	2256

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	38
	苯并[a]蒽
	15

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	39
	苯并[a]芘
	1.5

	16
	二氯甲烷
	616
	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	42
	䓛
	1293

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	43
	二苯并[a,h]蒽
	1.5

	20
	四氯乙烯
	53
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	45
	萘
	70

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	46
	pH值（无量纲）
	-

	23
	三氯乙烯
	2.8
	47
	石油烃（C10-C40）
	4500

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	
	
	


2.5.2污染物排放标准
2.5.2.1大气污染物排放标准
（1）有组织废气
本项目产品为二元酸，属于聚酰胺单体，聚酰胺属于聚酰胺树脂，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）：合成树脂企业内的单体生产装置执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单），但《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）中未规定工艺加热炉外的颗粒物和非甲烷总烃排放浓度限值，同时，本项目位于“奎-独-乌”大气污染联防联控区，因此本项目参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）。
本项目产生的主要污染物有颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾，其中发酵废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度参照执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2大气污染物特别排放限值，H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（‌GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；除活性炭再生炉废气、发酵废气外的其他废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中二级限值要求（排放浓度及排气筒对应的排放速率）。活性炭再生炉废气中颗粒物参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，二氧化硫、氮氧化物参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6焚烧设施SO2、NOX排放限值。
（2）无组织废气
NMHC厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。
厂区内NMHC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。
本项目废气污染物排放标准限值一览表，见表2.5-5。
表2.5-5 大气污染物排放标准  单位mg/m3
	污染源
	污染物名称
	最高允许排放浓度
（mg/m3）
	标准来源

	发酵废气
	颗粒物
	20
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2

	
	NMHC
	60
	

	
	NH3
	35m高排气筒
速率≤27kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（‌GB14554-93）表2

	
	H2S
	35m高排气筒
速率≤1.8kg/h
	

	
	臭气浓度
	35m高排气筒
标准值≤15000（无量纲）
	

	其他
工艺废气
	颗粒物
	20
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5

	
	NMHC
	60
	

	
	硫酸雾
	45，
20m高排气筒
速率≤2.6kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB26132-2010）表2

	活性炭再生炉
	SO2
	50
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6特别排放限值

	
	NOx
	100
	

	
	颗粒物
	20
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5

	无组织排源（生产装置、罐区）
	NMHC（厂界）
	4.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9

	
	NMHC（厂内）
	6（监控点处1h平均浓度值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值

	
	
	20（监控点处任意一次浓度值）
	


2.5.2.2废水污染物排放标准
本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理。根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表1中“废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值；废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放限值，未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据其污水处理能力商定相关标准，并报当地环境保护主管部门备案。”本项目废水pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮等在《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）中未规定间接排放限值，因此直排乌苏市西区污水处理厂二期工程的废水SS、CODcr、BOD5、氨氮等污染物执行企业与园区污水处理厂商定的协议标准限值（已签订废水接收协议，见附件6）；厂区废水总排口废水按照乌苏市西区污水处理厂一期工程收水水质《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1A级标准确定废水排放标准。
废水排放标准见表2.5-6。
表2.5-6 废水排放标准    单位：mg/L
	序号
	污染物项目
	标准限值

	
	
	GB/T31962-2015中表1A级标准
	二期协议标准

	1
	pH值（无量纲）
	6.5~9.5
	/

	2
	SS
	400
	2286

	3
	BOD5
	350
	4457

	4
	CODcr
	500
	12904

	5
	氨氮
	45
	309

	6
	溶解性总固体TDS
	1500
	10224

	7
	总氮（以N计）
	70
	361

	8
	总磷（以P计）
	8
	271


2.5.2.3噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表2.5-7。
表2.5-7 建筑施工噪声排放标准
	主要噪声源
	噪声限值

	
	昼间/dB（A）
	夜间/dB（A）

	建筑施工
	70
	55


本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
表2.5-8 厂界噪声排放标准
	类别
	昼间/dB（A）
	夜间/dB（A）

	3
	65
	55


2.5.2.4固体废物控制标准
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；厂内危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等。
[bookmark: _Toc437732082][bookmark: _Toc4800][bookmark: _Toc430033218][bookmark: _Toc12063]2.6 评价等级与评价范围
2.6.1评价工作等级
[bookmark: _Toc280044941][bookmark: _Toc297197785][bookmark: _Toc282470319]2.6.1.1大气环境评价工作等级
（1）判定依据
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价等级时需根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
      Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
      Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；一般选用GB 3095-2026中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按表2.6-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。
表2.6-1 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（2）判别估算过程
本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，估算污染物的最大落地浓度和距离，估算模型参数见表2.6-2。
表2.6-2 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	41

	最低环境温度/℃
	-31.1

	土地利用类型
	农村

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是☑否□

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	是/否
	是□否☑

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/°
	/


根据工程分析，项目污染源具体见表2.6-3和表2.6-4。
表2.6-3 项目污染物、排放参数一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流量（m3/h）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	PM2.5
	NMHC
	NH3
	H2S
	硫酸雾
	SO2
	NOX

	G1-1
	发酵废气
	-29
	-96
	611
	39
	1.4
	52500
	常温
	8000
	连续
	0.53
	0.265
	0.11
	0.26
	0.05
	
	
	

	G1-2
	发酵废气
	49
	-86
	611
	39
	1.4
	52500
	常温
	8000
	连续
	0.53
	0.265
	0.11
	0.26
	0.05
	
	
	

	G2
	酸化废气
	-44
	-34
	609
	25
	1
	31500
	常温
	8000
	连续
	
	
	0.08
	
	
	0.47
	
	

	G3
	粗品干燥废气
	-17
	4
	608
	25
	0.5
	8400
	常温
	8000
	连续
	0.08
	0.04
	0.02
	
	
	
	
	

	G4
	成品干燥废气
	121
	52
	609
	25
	0.5
	5250
	常温
	8000
	连续
	0.11
	0.055
	
	
	
	
	
	

	G5
	活性炭再生炉烟气
	119
	39
	609
	25
	0.5
	6880
	50
	8000
	连续
	0.07
	0.035
	
	
	
	
	0.33
	0.41



表2.6-4 项目无组织污染物排放参数一览表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	NMHC

	GM1
	罐区废气
	-39
	130
	604
	50
	40
	230
	20
	0.03



本项目主要大气污染源估算模式估算结果见表2.6-5。
表2.6-5 各污染物估算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	Pmax（%）
	D10%（m）
	评价等级

	发酵废气
	PM10
	5.89
	0
	二级

	
	PM2.5
	5.89
	0
	二级

	
	NMHC
	0.22
	0
	三级

	
	NH3
	5.20
	0
	二级

	
	H2S
	20.00
	2175
	一级

	酸化废气
	NMHC
	0.31
	0
	三级

	
	硫酸雾
	12.25
	1275
	一级

	粗品干燥废气
	NHMC
	0.08
	0
	三级

	
	PM10
	1.74
	0
	二级

	
	PM2.5
	1.74
	0
	二级

	成品干燥废气
	PM10
	2.39
	0
	二级

	
	PM2.5
	2.39
	0
	二级

	活性炭再生炉烟气
	NOX
	16.03
	1550
	一级

	
	SO2
	5.16
	0
	二级

	
	PM10
	1.52
	0
	二级

	
	PM2.5
	1.52
	0
	二级

	罐区废气
	NMHC
	0.59
	0
	三级


根据表2.6-4估算结果，本项目大气污染物H2S最大落地浓度占标率为20.00%，本项目运营期间排放的主要大气污染物中最大地面质量浓度占标Pmax＞10%，根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气评价等级为一级。
2.6.1.2地表水环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作分级，判断本项目地表水环境评价等级，确定依据如表2.6-5所示。
表2.6-6 地表水环境影响评价等级
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200 且W＜6000

	三级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：库区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理，不与周边地表水体发生水力联系，属于间接排放，根据上述判据可知，本项目地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性，依托污水处理设施的环境可行性。
2.6.1.3地下水环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中对项目地下水等级进行判定。
（1）项目地下水敏感程度判定
本项目位于乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，根据现场勘察可知，项目占地为园区规划的工业用地，不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。故本项目地下水环境为不敏感。
表2.6-7 地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区


（2）地下水环境影响评价行业分类
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价行业分类见表2.6-8。
表2.6-8 地下水环境影响评价行业分类表
	环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	O纺织化纤
	

	119、化学纤维制造
	除单纯纺丝外的
	单纯纺丝
	Ⅱ类
	/

	L石化、化工
	

	85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造
	除单纯混合和分装外的
	单纯混合或分装的
	I类
	Ⅲ类


本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中行业分类中的O类“纺织化纤”中“119化学纤维制造”和L类“石化、化工”中“85基本化学原料制造”，本次按照较高等级判定，地下水环境影响评价项目类别为I类。
（3）评价工作等级判定
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表等级划分的方法进行确定，其判据详见表2.6-8。
表2.6-9 建设项目评价工作等级分级表
	环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于I类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为“二级”。
2.6.1.4土壤环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。
（1）项目类别
本项目主要产品为二元酸，根据附录A中表A.1“土壤环境影响评价项目类别”中“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造-化学纤维制造”和“石油、化工-生物、生化制品制造”，本次按照较高等级判定，土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。
（2）占地规模
土壤导则中将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2），中型（5~50hm2），小型（≤5hm2）。本项目占地规模约13hm2，占地规模为中型。
（3）敏感程度
本项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-10。
表2.6-10 污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目位于乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，占地为园区规划的工业用地，项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标，项目区环境敏感程度为不敏感。
（4）评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），通过土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见表2.6-11。
表2.6-11 污染影响型评价工作等级划分表
	项目规模敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

	将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。


根据上述内容，判定本项目土壤环境评价等级为“二级”。
2.6.1.5声环境评价工作等级
根据当地环境功能区划，本项目所在地噪声类别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准，并且项目建成后噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。
2.6.1.6生态影响评价工作等级及评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定6.1.8中的判定原则：“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”
本项目位于已批准规划环评的乌苏市化工产业集中区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，因此，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
2.6.1.7生态环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据生态环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定生态环境风险潜势，确定生态环境风险评价工作等级，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
通过对本项目生态环境风险潜势分析（见报告6.3生态环境风险分析章节），判定本项目大气环境风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为二级，综合评价等级取最高等级，生态环境风险评价等级为二级。
2.6.2评价范围
2.6.2.1大气环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.4.1一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km”要求，本项目大气环境评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延5km×5km的区域。
2.6.2.2地表水环境评价范围
本项目地表水评价等级为三级B，根据导则要求，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性，依托污水处理设施的环境可行性，不设置评价范围。
2.6.2.3地下水环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），“当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定。”
因项目场地周边水文地质条件相对简单，因此采用公式计算法确定地下水调查评价范围：
计算公式：L=α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离，m；
α—变化系数，一般取2；
K—渗透系数，《乌苏市西区污水厂建设工程地下水环境影响评价专项水文地质勘察报告》相关调查成果，取值30m/d；
I--水力梯度，取值3‰；
T—质点迁移天数，取值不小于5000d；
ne—有效孔隙度，取值0.27。
通过上式计算，则L等于3333m。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），“场地上游距离根据评价需求确定，场地两侧不小于L/2。”
根据地下水流向为由东南向西北，确定地下水评价范围为厂界东南侧上游1.75km，厂界西北侧下游3.5km，侧向西南侧1.75km、东北侧1.75km，面积约29.4km2的矩形区域。
2.6.2.4土壤环境评价范围
本项目土壤环境影响评价等级为二级，属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，其土壤环境影响评价范围为厂区占地范围及占地范围外200m范围内。
2.6.2.5声环境评价范围
本项目声环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目噪声评价范围为厂界外200m范围以内区域。
2.6.2.6生态环境评价范围
本项目生态环境影响评价等级为简单分析，根据本项目的特点、生态影响区域及周边生态环境现状，确定评价范围为项目占地直接影响区域及附近影响区域。
2.6.2.7环境风险评价范围
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关规定，项目大气环境风险评价等级为二级，评价范围为项目边界5km范围内，地下水环境风险评价范围与地下水环境评价范围一致。
本项目各评价要素评价范围见表2.6-12。
表2.6-12 项目各评价要素评价范围一览表
	评价要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	一级
	以项目厂址为中心区域，自厂界外延5km×5km的区域内

	地表水环境
	三级B
	/

	地下水环境
	二级
	厂界向外延伸5.25km×3.5km的区域内

	声环境
	三级
	项目边界向外200m范围内

	生态环境
	简单分析
	厂区项目占地直接影响区域及附近影响区域

	土壤环境
	二级
	项目占地范围内及项目区外0.2km范围内

	大气环境风险
	二级
	项目边界5km范围内

	[bookmark: _Toc15997]地下水环境风险
	二级
	厂界向外延伸5.25km×3.5km的区域内


[bookmark: _Toc25502]2.7 污染控制目标和环境保护目标
2.7.1污染控制目标
基于本项目污染物产生情况及生态环境影响问题，根据评价区生态环境功能区的要求，确定本项目污染控制的目标。即：做到全过程最大限度地减少污染物排放，确保项目实施后污染物浓度达标排放和污染物总量控制指标“双达标”；采取有效生态环境风险防范及应急措施，使本项目的生态环境风险降低至最小。具体目标如下：
2.7.1.1废气控制目标
对于本项目排放的废气，要充分做好治理措施论证，力争采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，最大限度减少废气污染物排放量，确保废气中各类污染物达标排放。
2.7.1.2废水控制目标
本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期，企业需做好防渗措施，确保地下水环境质量不受本项目的影响。
2.7.1.3噪声控制目标
本项目设备选用低噪声低能耗设备，运营期采取有效的减噪措施，确保厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
2.7.1.4固体废物控制目标
固体废物实现分类处置，不对周围环境产生危害和二次污染；危险废物交有资质单位处理，危险废物临时贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
2.7.1.5生态环境风险污染控制目标
采取有效的事故预防及应急措施，力争将事故风险降低至最小，降低风险事故排放的废水和废气等事故发生概率。
2.7.1.6污染物排放总量控制目标
在污染物达标排放的基础上，通过加强污染物治理措施，减少污染物排放总量，以满足总量控制指标的要求。
2.7.2生态环境保护目标
本项目位于乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，经现场踏勘可知，项目所在区域及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地等需特殊保护区域。评价范围内主要生态环境敏感保护目标包括：厂址附近的零散居民、地表水、地下水等。项目生态环境保护目标详见表2.7-1，评价范围及生态环境保护目标分布图见图2.7-1。
[bookmark: _Toc309715334]5.1.2地形地貌
[bookmark: _Toc430635910][bookmark: _Toc433021092][bookmark: _Toc430636085][bookmark: _Toc433020916][bookmark: _Toc309715335]乌苏市地处准噶尔盆地西南缘、天山支脉婆罗科努山和依连哈比尔尕山北麓，大地构造属于天山-兴安地槽区-天山褶皱系的一部分。地质构造分属艾比湖－乌苏凹陷带、依连哈比尔尕复向斜、婆罗科努复背斜及乌鲁木齐山前凹陷，跨准噶尔盆地和北天山山地两大地貌单元，干燥地貌特别发育，盆地内部出现半沙漠。乌苏北部的准噶尔盆地主要由冲积平原构成，中部为盆地到山地的过渡带由冲积洪积倾斜平原和干燥剥蚀低山构成，南部为北天山山地。近期构造运动造成境内南高北低，东部略高于西部的大趋势，依次分为高山、中低山、丘陵、平原和沙漠5个地带。地貌构造复杂，自然条件差异显著。
乌苏市辖区范围南北长约218km，东西宽约183km，面积为20752.46km2。区域内最高峰为东南缘的婆罗科努山，海拔约5041米，最低处为西北缘四棵树河与奎屯河的交汇处，海拔约226米；区域地势为南高北低，自南向北呈扇形坡面，南部为山区，中部、北部为平原。区域地形地貌受大地地质构造环境控制，规律性比较明显，由南向北大致可分为两大地貌单元，即北天山北坡山区与准噶尔盆地平原，局部发育有小片沙丘地形。
①山区
南部山区东西横亘着依连哈比尔尕山北坡和婆罗科努山北坡及它的支脉。境内山体宽40～60km，长140km，海拔1000～4200米，山区总面积占全市总面积的43.57%，是乌苏市的主要牧业区。
②盆地
境内中部，北天山山麓地带以北至国道312线以南的15～20km宽的地带为山前冲、洪积倾斜平原，海拔450～1000米，地形由南向北倾斜，平坦开阔，多为荒漠戈壁景观。
以国道312线为界的北部地区，多为冲、淤积平原，海拔250～500m，地形平坦开阔，地下水埋藏浅，多为盐碱沼泽地带，芦苇草木丛生，局部有沙丘发育，是乌苏市的主要农业区。
本项目位于北天山北坡山区的冲洪积倾斜平原上，呈2°～5°的坡度向北倾斜，主要由古洪积扇和现代洪积扇叠加而成，因气候干旱，地表植物稀疏，覆盖率约20％，呈现戈壁荒滩景观。工业区占地为戈壁荒漠草场，地势平坦开阔，由南向北渐低，东部高于西部，地面高程为520m（1956年黄海高程系），地形坡度平均为0.6%～0.8%。
5.1.3工程地质
5.1.3.1区域地层
乌苏市境内地层发育的特点是：新生代及其以前的地层主要分布在国道312线以南的高山和丘陵地带。主要有古生界（Pz）的志留系、泥盆系、石炭系、二叠系及中生界的三叠系、侏罗系、白垩系和新生界的第三系的基岩出露，从山前至国道312线以北的广大地区为第四系覆盖，无基岩出露。南部山区为古生代地层，中生代和新生代第三纪地层沿山前陆续分布，第四纪广泛分布于平原地区。在地层分区上，乌苏市境内所出露的地层属于北天山地层区依连哈比尔尕小区和玛纳斯小区。占全市面积三分之二的平原地区均为第四纪覆盖，无基岩出露。
5.1.3.2区域地质构造及地震
乌苏位于准噶尔盆地西南缘、天山支脉婆罗科努山和依连哈比尔尕山北麓大地构造属于天山—兴安地槽区准噶尔—天山褶皱系的一部分，包括两个二级构造单元：平原区北部属于准噶尔坳陷中的车排子隆起，平原区的南部及北天山地区属北天山地槽褶皱带中的乌鲁木齐山前坳陷、依连哈比尔尕复向斜和婆罗克努复背斜。
从大地构造运动上看，乌苏区域及其外围，包括天山北坡、西准噶尔界山东南坡以及它们之间的准噶尔盆地，自古生代以来的漫长历史时期，经受了多次构造运动，形成了天山东西向构造体系、北山多字型构造体系和北西向构造体系。在三大构造体系的控制下，发育而成为现代的地貌景观，它在一定程度上又反应了挽近期构造运动的性质、强度及其景观，中生代时，南、西、北三面断续相对上升为山地，其间相对下降为盆地，同时，在天山山前形成明显的坳陷带，并接受来自山地的巨厚陆相沉积。第三纪时，在强烈的喜马拉雅运动的影响下，山地与盆地间块断式的升降运动强烈，使中生代地层产生断裂和褶皱，山前坳陷也随着北迁西移，到新第三纪时形成以乌苏—奎屯为中心的沉积区，再次接受新的堆积。进入第四纪，本区构造运动仍很强烈，地壳的变化以垂直升降运动为主，水平运动次之。
从地震活动历史上看，乌苏地区位于北天山地震带西段的中部，历史上曾遭受多次大地震的劫难，据不完全统计，20世纪以来，乌苏及邻区共发生4.7级以上地震30余次，其中6级以上地震5次。影响乌苏区域的地震烈度在Ⅶ～Ⅷ度（7～8度），个别区域（如南部山区）达Ⅸ度（9度）。
5.1.3.3岩性
境内岩石除各纪地层中大量沉积岩夹火山碎屑岩和少量浅变质岩外，其余为岩浆岩。岩浆岩在空间上严格受不同性质结构面控制，随深度不同，粒度亦不同。散见于山区各处的岩脉有：石英闪长岩脉、角闪辉长岩脉、辉绿岩脉、长英岩脉等。
厂区地层主要为卵砾石层，上覆第四系沉积，厂址工程地质条件较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）划分，厂址所在区域地震基本烈度Ⅷ度。
5.1.3.4厂区工程地质
乌苏工业园区选址位于山前地带附近，处于奎屯河和四棵树河冲洪积倾斜平原的中上部，受构造和地形因素的共同控制，奎屯河和四棵树河的洪水携带着大量的碎屑颗粒物形成厚度达数百米的第四系松散沉积层。园区主要地层为卵砾石，灰褐色，稍密—中密，无明显层理，地层结构简单，性质均匀。为中粗砂充填，混有漂石，粘粒含量少，颗粒主要成分为砂岩和花岗岩。分选性一般，磨圆度较好，级配较好，是典型的河相冲洪积物。园区场地相对稳定；受干旱气候的影响，地表普遍发育有中～弱盐渍土现象；地下水埋深大于80m。
5.1.4水文及水文地质
5.1.4.1地表水
乌苏范围内发育有大小河流14条，均发源于天山北坡的高山及中低山区，河流流向由南向北，地表水资源的地区分布很不均匀，地表径流量主要集中于四大河流即奎屯河、四棵树河、古尔图河和八音沟河。四条河流实测多年平均径流量15.23×108m3。
（1）奎屯河
奎屯河位于天山以北，准噶尔盆地西南边缘，发源于天山支脉的依连哈比尔尕山，流经独山子、乌苏、奎屯、精河入艾比湖，河流全长220km，流域面积1945km2。70年代后期因兵团农七师在该河上建成多个水库，下游水量剧减，现已无水注入艾比河，形成独立水系。上游主要有18条支流汇合而成，根据加勒果拉测站资料，年径流量为6.4亿m3，历年平均流量20.lm3/s。每年6月初至9月底为洪水期，10月至次年5月为枯水期，冬夏河水流量悬殊较大，是典型的干旱区内流河，主要供给奎屯市、乌苏市和农七师城市用水和农业灌溉。
（2）四棵树河
四棵树河为乌苏市水量较丰富的河流，河流发源于婆罗科努山，受地质构造影响，河流走向自西东向折成南北向。呈羽状水系，集水面积921km2，河长61km。山区流域平均高程较高，为2976m，河源主干哈夏造廷果勒冰川面积分布广大，最大一条冰川面积达22.96km2，冰储量2.87km3，河流干流两侧河网不对称，右岸较左岸发育，有较大支流东都果勒以及木呼尔吉尔嘎特勒，冰川资源十分丰富。该河因受地质构造作用，河谷狭长并多次弯折，河流比降变化十分突出，河流弯曲，具有良好的封闭性，该河多年平均径流量2.908×108m3，高山区以冰雪融水补给河流为主，中低山区河流以降雨补给为主，此河是乌苏市农业开发重要的地表水资源。
项目所在区域地表水为四棵树河，厂址位于四棵树河西侧约2450m。
（3）古尔图河
古尔图河是乌苏市域较大的一条河流。河流发源于婆罗科努山主要山脉，河网呈多分支树杈状，水网发育，有充足的冰川融水补给。古尔图河有两大支流汇入，一支为阿秀果勒，另一支为东都果勒。阿秀果勒又由阿苏河和西伯担两大支流组成，高山区冰川面积达176.8km2，冰储量12.0258km3，虽然山区流域面积并非乌苏市最大，但冰储量是该市最丰富的。其突出特点是因强劲的西来水汽沿伊犁河谷上行所导致的溯源侵蚀以及地质构造作用，山区最高点4691m位于古尔图河流域东侧，为古尔图河河源丰富的降水提供了有利的地形条件。该河集水面积1034km2，河长约50km，年径流量3.375×108m3。
（4）巴音沟河
巴音沟河是乌苏市与沙湾县的界河。河流呈南北走向，以干流哈尔阿特分界，源头海拔较高，降水量丰沛，冰川比较发育，冰储量达11.206km3，左侧支流阿冬萨拉因背风坡缘故降水较少，小支流呈羽状水系排列，流程短小。该河出山口以上流域面积1092km2，在乌苏境内流域面积855km2。河流在巴音沟牧场一带折向东北，流入沙湾县境内。八音沟河水量归沙湾县使用，乌苏市不参加分水。区域水系分布情况见图5.1-2。
5.1.4.2地下水
（1）地下水贮存条件和分布
由于山前强烈坳陷，堆积了巨厚的第四系松散堆积物，为地下水的赋存提供了巨大的空间，沉积分异作用使得山前沉积了以卵砾石为主的冰水及冲洪积物，构成山前带单一潜水分布区，向下游至312国道以北一带，因第四系厚度变薄，含水层颗粒变细，出现了多层结构的潜水和承压水。
喜山运动使奎屯河-四棵树河一带第三系及下更新统地层褶皱隆起，形成了南山与独山子背隆-西湖隆起之间的山前坳陷，构成了地下水赋存场所，聚集了丰富的来自山区的地下水潜流和奎屯河、四棵树河水的渗入补给，然后通过河床及西大沟以暗流的形成潜入北部平原，四棵树-托托一带南山山体直接与山前平原相接触，山前为断块沉降带，无构造隆起阻隔，山区基岩裂隙水与河水入渗补给北部平原区地下水。
自南向北地下水赋存条件由好变差，富水性由强变弱，地下水位由深变浅。地下水位埋深在312国道以南地区为90-240m；312国道以北至地下水溢出带一带为4-90m，地下水溢出带以北地区，含水层结构由单一的潜水层转变为多层结构潜水-承压水（自流水）。
（2）地下水的补给、径流、排泄
地下水主要依赖奎屯河、四棵树河和古尔图河地表水的入渗补给，另外还 有山前侧渗、暴雨洪流、渠系入渗、田间入渗和水库入渗补给地下水。地表水、地下水联系密切相互转化，从而构成一个地表水-地下水复合系统。
奎屯河、四棵树河、古尔图河等大小河共14条，多年平均径流量为17.623亿m3/a，多年平均引水量9.6363亿m3/a，未被引走的约8亿m3河水通过河床渗漏补给地下水，调查区内有水库13座，总库容2.1996亿m3/a，库水通过坝基和库底渗漏补给地下水。
南部卵砾石带含水层厚度大，粒径也大，渗透性强，导水系数为12000m2/d，水力坡度0.8～1.0水，是地下水径流的良好场所，地下水在山前得到补给后，向北部下游径流，随着地势降低，地层颗粒逐渐变细，其透水性逐渐减弱，水力坡度1-3下，地形坡度远大于水力坡度，使得在山前埋深达240m的地下水，经约40余公里径流后变浅，往北受细颗粒地层的阻挡，一部分地下水在北部溢出地表，一部分受蒸发排泄，大部分以潜水和承压水形式继续向北径流。流向由北转为北西。深层地下水受构造的影响比较大，东部地下水在径流到六十户隆起和柳沟隆起附近，流向由北转向北西，在东西隆起附近，地下水径流方向由西转向北后又转向北西，南部地下水流经西湖隆起时受阻，地下水流向由北转为西。
地下水的排泄主要是向北向西径流排泄和城市及郊区、农场大量开采地下水，成为地下水主要排泄途径，其次为潜水蒸发和泉水溢出排泄。
本项目所在区域地下水总体由东南向西北方向径流（约为北偏西27°），水力坡度一般为3‰左右。
（3）地下水类型及分布规律
依据《奎屯河流域规划报告》，冲洪积、冲积平原地势平缓，地层颗粒细，潜水径流条件较差，潜水埋藏浅以垂向交替循环为主，蒸发浓缩作用强，以脱碳酸作用为主，使水中的SO42-相应增加，主要为SO4·Cl-Na·Ca型，最终向Cl·SO4-Na和Cl-Na型水发展，潜水矿化度在上游地区一般小于1g/L，向下游地区逐渐增高。在灌区由于受渠系、田间灌溉水入渗的影响，使局部地区潜水淡化，出现了SO4·HCO3-Na·Ca和SO4-Ca·Na型水。在现代河道两侧的地区，潜水矿化度一般小于1g/L，水化学类型为HCO3·SO4-Ca或HCO3·SO4-Ca·Na。
本项目所在区域位于山前洪积砾质平原前缘地带，地下水类型为第四系松散岩类孔隙水。按照含水层结构和埋藏条件的差异，可进一步划分为单层结构潜水和多层结构潜水-承压水。
①单层结构潜水
单层结构潜水主要分布在区域南部的山前洪积砾质平原，含水层岩性为第四系上更新统洪积卵砾石层，由南向北含水层岩性颗粒逐渐变细，至G312国道沿线一带，含水层岩性以砂砾石为主，局部地段有粉土夹层。根据325mm井径、5m降深统一标准下的换算单井涌水量，可将单层结构潜水的富水性划分为水量丰富区。
水量丰富区分布在区域G312国道以南的区域，根据施工钻孔及机井抽水试验成果可知，换算涌水量为1451.03-3720.93m3/d，渗透系数为9.53-26.55m/d，水量丰富。其中，换算涌水量和渗透系数均呈现出由南向北逐渐减小的变化趋势，区域南部换算单井涌水量一般大于3000-4000m3/d，渗透系数为20-30m/d；而向北至G312国道沿线一带，换算单井涌水量减小至1500m3/d以下，渗透系数也减小至10m/d以下，但富水性级别未发生改变，仍为水量丰富区。
本项目所在区域位于G312国道南部，单井涌水量一般大于3000-4000m3/d，渗透系数为20-30m/d。
②多层结构潜水-承压水
多层结构潜水-承压水主要分布在区域G312国道以北的区域，富水性级别为潜水水量中等-承压水水量丰富区。
该区域上部潜水含水层由于厚度较小，一般小于20m，因此富水性比南部稍差，换算涌水量一般为100-1000m3/d，水量中等。上部潜水换算单井涌水量为113.52m3/d，渗透系数为1.51m/d。
下部承压含水层岩性为砂砾石，根据《新疆乌苏地区区域水文地质普查报告》可知，该自流区下部承压水换算单井涌水量一般为1000-5000m3/d，水量丰富。
（4）地下水动态
依据《奎屯河流域规划报告》，由于奎屯河流域四棵树河水引水率的下降以及外流域地表水的调入，势必引起本流域地下水补给量及资源量的增大，相应地使地下水水位上升。地下水位在外流域调入水之前，本流域水资源利用情况不会有大的变化，地下水资源量不会有太大的变化，地下水水位维持现状。随着外流域地表水的调入、本流域河水引水率的降低等因素的变化，地下水资源量较现状年增加，相应地灌区地下水资源量增大，地下水水位将回升。
（5）地下水资源量
乌苏市是新疆地下水开发利用较早的地区之一，全市现有机电井676眼，年提取地下水量约1.8亿m3，地下水的开采主要采用分散开采的形式，在八十四户乡、甘河子乡、甘家湖牧场开采较集中，开采量大，成为超采区，从2002年开始市水利局对地下水超采区采取控制措施，限量开采地下水资源。乌苏市平原区地下水总补给量为5.8847×108m3/a，其中天然补给量0.9317×108m3/a，转化补给量4.9530×108m3/a，地下水可开采资源量为3.53×108m3/a。乌苏市区（老城区、新城区、东区）地下水总补给量为0.6589×108m3/a，其中天然补给量0.2295×108m3/a，转化补给量0.4292×108m3/a，地下水可开采资源量为0.2941×108m3/a，现状开采量为0.3292×108m3/a。
5.1.5气候气象
乌苏市地处天山北麓平原地区，准噶尔盆地的南缘，为典型的温带大陆性干旱气候。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈。降水较少，年际变化不大。春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。乌苏气象站距离本项目34km，是本项目周围最近的气象站，等级为市级站，地理位置坐标为84.69E，44.43N，海拔471m，观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照、蒸发量等，符合导则关于地面气象观测资料调查的要求。根据乌苏气象站气象资料统计分析，提供累年下列特征值。历史气象资料统计见表5.1-1。
表5.1-1 主要气象统计一览表
	统计项目
	统计值
	极值

	多年平均气温（℃）
	8.85
	-

	多年平均最高气温（℃）
	39.22
	41.1

	多年平均最低气温（℃）
	-27.03
	-31.1

	多年平均气压（hPa）
	963.69
	-

	多年平均水汽压（hPa）
	7.16
	-

	多年平均相对湿度（%）
	57.39
	-

	多年平均降雨量（mm）
	190.9
	-

	多年平均最大日降水量（mm）
	21.33
	41.9

	多年实测极大风速（m/s）
	17.49
	21.6

	多年平均风速（m/s）
	1.58
	-

	多年主导风向、风向频率（%）
	S，11.27
	-

	多年静风频率（风速≤0.2m/s）（%）
	3.17
	-


5.1.6生态环境
5.1.6.1土壤
乌苏市主要是第四纪沉积物形成的荒漠灰钙土和砾质灰棕色荒漠土，地表为灰黑色砾幕，表层发育良好的灰色或浅灰色多孔状结皮，其下为褐棕色或浅紧实层，多呈块状或团块状结构，再下为石膏与盐分聚集层。腐殖质积累不明显，土壤呈碱性或强碱性反应。
5.1.6.2动物及植被
乌苏市的林地覆盖率为9.1%，林地面积按全市人口平均为0.73hm2。乌苏市的牧草地占全市面积的47.24%，其中山区草地占全市面积的20%，低山丘陵草地占29.2%，沙丘草地占9.5%。乌苏市所在区域平原区天然林有杨树、榆树、沙枣树和其它灌木，人工林主要树种以杨树、柳树、榆树、沙枣树等乡土树种为主。山区森林以雪岭云杉为主，约占80%以上。山前倾斜平原的上部为蒿类荒漠，北部的冲积平原地带为盐柴类灌木和半灌木荒漠，局部地区为沙生植被，在牧业生产上被作为春秋场放牧利用。四棵树以北还保留有大面积的低地草甸植被。
乌苏工业园区区域林草覆盖率约为5%左右，主要为荒漠草原植被，以藜科植物为主，有角果藜、蒿类、丛生禾草类，夹杂着梭梭、琵琶柴等。
[bookmark: _Toc13766]本项目位于规划工业园区的现有厂区内，不新占用园区用地，也不取用地下水，项目占地范围及周边没有国家及自治区保护动植物分布。
[bookmark: _Toc21094]5.2 乌苏市化工产业集中区概况
乌苏化工园区于2005年5月由自治区人民政府《关于同意克拉玛依石油化工工业园区为自治区重点石油化工工业园区的批复》新政函〔2005〕50号批准设立，克拉玛依石化工业园区包括独山子、奎屯、乌苏、兵团农七师天北新区化工园。其冠名分别为新疆克拉玛依石油化工工业园区独山子化工园、新疆克拉玛依石油化工工业园区奎屯化工园、新疆克拉玛依石油化工工业园区乌苏化工园、新疆克拉玛依石油化工工业园区兵团农七师天北新区化工园。是自治区级重点工业园区，规划面积991.37hm2，主导产业为石油化工、机械制造、农副产品加工、新型建材和纺织服装。
2016年6月，自治区人民政府以《关于同意乌苏化工园更名为乌苏工业园区的批复》（新政函〔2016〕147号），同意乌苏化工园更名为乌苏工业园区。2017年4月，自治区国土资源厅出具了《关于对乌苏工业园区域位置调整意见的函》，“支持乌苏工业园区按照扩区办理相关手续，申报范围符合乌苏市土地利用总体规划面积636.7901公顷”，进一步明确西区规划用地，承接东区转移的化工、冶金类产业，重点发展装备制造、纺织服装、新型建材和战略新兴产业。
在国家能源与化学工业总体发展战略和产业政策的指导下，立足于国内、国外两大市场。充分利用地区生物质等资源优势，以凯赛生物化工新材料项目为契机，以生物化工产业为基础，按照“着力推进产业结构优化升级，实现产品向绿色化、差异化、高端化和高附加值方向发展”的战略规划，布局生物基化工新材料，推动园区产业向高端转型方向发展。
基于以上背景，乌苏市人民政府于2024年4月批复设立乌苏市化工产业集中区（乌政办函〔2024〕77号），乌苏市化工产业集中区为市级化工产业集中区。2024年6月19日，取得乌苏市生态环境局《关于乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书的审查意见》（塔地环审〔2024〕89号）。
5.2.1规划范围
乌苏市化工产业集中区规划用地面积为1.259km2。
5.2.2规划时间
化工产业集中区规划期限为2024-2035年，其中近期为2024-2030年，远期为2031-2035年。
5.2.3产业发展定位
乌苏市化工产业集中区产业发展定位：以凯赛生物化工新材料项目为契机，以生物化工产业为基础，按照“着力推进产业结构优化升级，实现产品向绿色化、差异化、高端化和高附加值方向发展”的战略规划，布局生物基化工新材料，推动园区产业向高端转型方向发展，强化地区产业特色，集聚链群效应，建设绿色低碳、特色鲜明和竞争力一流的化工园区。
5.2.4产业发展方向
产品链设计遵循上下游一体化理念，充分利用当地及周边自然资源和市场资源，力争实现上、中游产品规模化、内涵优质化和生产工艺清洁化，下游产品精细化、系列化和高附加值化。
乌苏市化工产业集中区以落实“碳达峰、碳中和”为目标，立足当地资源禀赋，依托现有产业基础，规划发展生物化工产业，建设可降解化工新材料、其他新型材料等高技术含量、高附加价值化工产品的化工产业基地，将乌苏市化工产业集中区打造成新疆重点生物化工生产基地之一。依托产业发展，以经济、社会和环境可持续发展为目标，采用新技术、新工艺和新设备，建立工业区内部物质与能量的循环关联系统，形成“资源-产品-再生资源”的绿色低碳的循环经济模式，最大限度地实现资源和能源的高效循环利用，建设省级循环经济示范基地。
5.2.5产业总体框架结构
本规划产业链选择的基本模式是：根据生态系统循环、共生的原理，通过各个组团之间的交通网络衔接、环境保护协调、地区资源共享和功能互补等，使不同企业（产业）之间形成资源共享和互换副产品的共生结合，使上游生产过程中产生的废料成为下游生产过程中的原料，实现资源的综合利用，达到相互间资源的最优配置，从而使经济发展和环境保护走向良性循环的轨道。建立“工业食物链”和“工业食物网”，形成互惠互利的共生网络，实现物质的闭路循环，达到物质能量最大利用的目的。
主导产业：生物化工产业。按照园区发展规划的要求，本产业园选择园区内已形成一定规模的生物化工为主导产业。主导产业实施后既满足上位规划要求、助力实现园区发展规划目标，又与周边现有产业形成差异化发展、避免过度竞争。
5.2.6空间规划结构
结合园区规划，空间规划结构形成“一心、两轴、两片区”的布局结构。
一心：即结合园区政务中心构成的综合服务中心，为整个园区提供行政管理、总部办公等服务。
两轴：即依托经十一路和纬九路三条主干路形成的“十”字型园区发展轴。
两片区：即综合管理服务区和工业生产区，形成功能有别、特色鲜明的空间格局。
乌苏市化工产业集中区总体规划布局见图5.2-1。
[image: ]图5.2-1 乌苏市化工产业集中区总体规划布局图本项目位置
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5.2.7土地利用规划
规划工业用地1259062.8平方米，占规划区建设用地的100%，为三类工业用地。园区土地利用规划图见图5.2-2。
5.2.8基础设施建设现状
5.2.8.1供排水
（1）供水
供水水源采用特吾勒河水库及吉尔格勒德水库水源。特吾勒水库是建设在特吾勒河上的山区拦蓄性水库，特吾勒河多年平均径流量3428万m3。吉尔格勒特水库位于四棵树河上游出山口，距四棵树河一级水电站约5km，此水库总库容6106×104m3。2015年10月吉尔格勒德水利枢纽工程已建设完成，水库每年将向下游园区提供3300万m3的工业用水。
充分考虑水源的可靠性和对环境影响因素，水质情况和远期发展管理的需要，优先使用地表水、严禁开采地下水，加强污水处理和回用，实现水资源供需平衡目标。园区实现水厂统一供水体系，以满足乌苏市化工产业集中区用水的需要。
在塔布勒合特蒙古族民族乡西南方向约3km处地势较高点选址已建1座净水厂，取水口位于特吾勒水电站退水暗渠分水口处。该水厂设计供水能力15万m3/d，现状供水能力3万m3/d，依靠重力输水至乌苏市化工产业集中区。目前建设完成，正常供水，工程已竣工验收。
（2）排水
[bookmark: _Hlk167983093][bookmark: _Hlk167888735]乌苏市西区污水处理厂于2019年8月完成一期工程自主竣工环境保护验收工作，目前正常运行。污水处理厂建设规模2.0万m3/d，接收园区企业排污水及园区生活污水。污水处理厂采用“水解酸化池+A2O氧化沟+反硝化深床滤池+臭氧消毒”工艺，废水经处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。尾水经输水管线输送至位于园区北侧乌苏北部沙漠的尾水库，用于荒漠植被的恢复和灌溉用水。尾水库规模为170万m3（用于冬季非灌溉季尾水的储存）。
2026年1月，塔城地区生态环境局以“塔地环审〔2026〕1号”对《塔城地区乌苏市西区污水处理厂建设项目二期工程环境影响报告书》进行了批复。二期工程污水处理设计规模为近期0.7万m3/d，远期2万m3/d。污水处理工艺路线：调节池→一级除硬混凝沉淀池→pH调节池→水解酸化→一级AAO生化→二沉池→二级AAO生化→软化除硬高密池→臭氧氧化→曝气生物滤池→一级多介质过滤→一级超滤→一级RO→软化除硬→二级多介质过滤→二级超滤→螯合树脂→脱碳塔→二级RO→浓水→MVR，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入西区污水处理厂的末端管网，与其他达标废水一并输送至尾水库。目前乌苏市西区污水处理厂建设项目二期工程除MVR设备正在安装中，其他设施均已建设完成，预计2026年10月底完成建设。
化工产业集中区已有污水处理厂能满足化工产业集中区排水需求。
5.8.2.2供电
（1）用电量
园区用电负荷为50.36MW。
（2）电源
化工产业集中区外西侧现有1座红旗110kV变电站，内设有2台110/10kV主变，主变容量为50MVA+63MVA。红旗110kV变电站外部2路电源由乌苏220kV炮台梁变电站及乌苏向阳110kV变电站提供110kV电源。
根据园区发展和负荷分布情况，在园区内布局若干10kV开关站/变电站，10kV电源由现有红旗110kV变电站2段10kV母线同时提供。由于规划区用电负荷较大，考虑今后产业发展的不确定性，根据工艺负荷大小，利用现有供电系统，建设若干10kV开关站。
5.8.2.3供热
化工产业集中区现状热源为凯赛生物5×75t/h燃煤蒸汽锅炉，锅炉房位于纬七路与经五路交叉口凯赛（乌苏）生物材料有限公司废水预处理站南侧。目前根据生产供热需求正常运行2台锅炉，根据凯赛生物提供用汽量表，现状日最大用汽量108.65t/h。剩余3台锅炉为远期备用锅炉。规划用汽277.7t/h，可供蒸汽为375t/h，现状热源供热能力完全能够满足规划区域内用热需求。
5.8.2.4环卫设施
园区固体废物主要由生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物构成。
（1）生活垃圾
化工产业集中区内产生的生活垃圾，由化工产业集中区环卫部门收集清运至乌苏市生活垃圾填埋场处理。
（2）一般工业固体废物
乌苏工业园区一般工业固废填埋场位于乌苏市吉尔格勒特蒙古民族乡毛墩塔拉村南侧约2.5km处，主要负责处理乌苏工业园区企业产生的一般工业固体废物。处理规模150t/d，服务年限20年。新疆维吾尔自治区环境保护局出具了《关于乌苏工业园区一般工业固废填埋场项目环境影响报告书的批复》，新环函〔2018〕1116号。2019年6月完成竣工环境保护验收，目前该固废填埋场正常运行。
（3）危险废物
园区企业根据危险废物的性质、产生量和产生周期，将危险废物委托有资质的单位处置。
5.8.2.5燃气工程
西二线在乌苏工业园区西区预留分输阀室，目前乌苏宏江燃气已在该分输站建设高压管道引至乌苏宏江燃气首站，在首站建设门站、加气站供乌苏工业园区西区工业用户及周边CNG汽车用户。
本项目依托园区基础设施情况详见表5.2-1。
表5.2-1 本项目依托园区基础设施情况一览表
	基础设施
	规划情况
	运行情况
	依托关系

	给水
	由园区净水厂供水，供水管网覆盖项目区
	已投运多年
	可依托

	排水
	排水管网覆盖园区，污水处理厂处理规模2万m3/d
	已投运多年
	可依托

	供气
	园区天然气门站已建成
	已投运多年
	可依托

	供电
	园区电网
	已投运多年
	可依托

	蒸汽
	利用凯赛生物5×75t/h燃煤蒸汽锅炉供热
	已投运多年
	可依托


5.2.9区域污染源调查
5.2.9.1区域现有企业污染源调查情况
根据企业环评、排污许可等数据，工业园区内已建企业的三废排放基本情况见表5.2-2、表5.2-3、表5.2-4。
表5.2-2 园区内现有企业废气排放情况
	序号
	名称
	废气排放情况（t/a）
	治理措施

	1
	乌苏宏江燃气有限公司
	SO2：5.2、NOX：0.19、颗粒物：7.88、VOCs：0.074
	厨房油烟机

	2
	乌苏恒帆棉纺织有限公司
	颗粒物：9.27
	袋式除尘和筒式一体化除尘器+15m排气筒处理

	3
	乌苏市锐泰毛纺织有限公司
	颗粒物：1.8
	污水站设吸收塔，分拣毛尘采用集气罩+螺旋除尘器+15m排气筒处理

	4
	新疆聚鑫隆纸业有限公司
	SO2：22.7、NOX：64.7、颗粒物：7.14
	锅炉烟气采用袋式除尘+钠法双碱法脱硫+45m烟囱排放，污水站恶臭采用活性炭吸附法

	5
	凯赛（乌苏）生物技术有限公司
	SO2：2.40、NOX：2.80、颗粒物：0.57、VOCs33.16
	烷烃罐区废气采用活性炭吸附；成品干燥废气采用袋式除尘器预处理，处理后废气与其他废气均采用水吸收/酸吸收/碱吸收工艺

	6
	凯赛（乌苏）生物材料有限公司
	SO2：40.2215、NOX：27.3258、颗粒物：31.9121、VOCs7.636
	锅炉废气采用SNCR+SCR 脱硝+电袋复合除尘+氨法脱硫；污水处理站废气采用生物除臭；含尘废气采用袋式除尘器；危废库废气及酸碱罐区废气采用活性炭吸附；其他废气采用水吸收/酸吸收/碱吸收工艺


表5.2-3 园区内现有企业废水排放情况
	序号
	名称
	治理措施
	排放去向

	1
	乌苏宏江燃气有限公司
	压缩机冷却循环过程产生的废水为清净下水，用于项目区绿化与泼洒抑尘；生活污水、脱水过程产生的废水经无害化处理后排入化粪池内进行处理
	排入下水管网

	2
	乌苏恒帆棉纺织有限公司
	一体化污水处理装置，要求生活污水在经过处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的二级标准
	生活污水排入下水管网

	3
	乌苏市疆宇毛纺织有限公司
	物化处理+生化处理+深度处理
	部分回用，其余处理达标后排下水管网

	4
	新疆聚鑫隆纸业有限公司
	斜筛+高效浅层气浮处理生产废水；集成式生物化粪池收集生活污水
	生产废水回用，生活污水经处理后绿化

	5
	塔城地区乌苏市西区污水处理厂一期工程
	项目自身为污水处理项目，采用“中和沉淀+水解酸化+A2O”处理工艺，同时另设置MBR+RO+MVR废水处理设施
	处理后尾水排入尾水库，用于荒漠植被的恢复和灌溉用水

	6
	凯赛（乌苏）生物技术有限公司
	/废水依托凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区污水处理站处理
	进入乌苏市西区污水处理厂处理

	7
	凯赛（乌苏）生物材料有限公司
	污水处理站采用中和沉淀+水解酸化+A2O工艺进行处理，污水处理站后半段设置有MBR+RO+MVR装置用于应急备用
	进入乌苏市西区污水处理厂处理


表5.2-4 园区内企业固废排放表
	序号
	名称
	固废产生情况
	备注

	
	
	一般固废
	危险废物
	

	1
	乌苏宏江燃气有限公司
	/
	1
	压缩机含油废水

	2
	乌苏恒帆棉纺织有限公司
	83.16
	/
	棉絮和棉尘

	3
	乌苏市疆宇毛纺织有限公司
	10801
	/
	羊毛杂质、羊毛絮、污水站污泥浮渣、废离子交换树脂

	4
	新疆聚鑫隆纸业有限公司
	22542
	/
	锅炉灰渣、分拣废物、制浆泥渣、污水处理污泥、脱硫石膏

	5
	凯赛（乌苏）生物技术有限公司
	21017.18
	7
	菌体污泥、废活性炭、废矿物油等

	6
	凯赛（乌苏）生物材料有限公司
	86441.99
	54.2995
	污水处理站污泥、锅炉灰渣、菌体污泥、脱硫石膏、废絮凝剂、玉米原料杂质、废树脂、废包装物、废催化剂等


[bookmark: _Toc454899361]5.2.9.2区域在建及拟建企业污染源调查情况
本项目在建项目为位于项目区东北侧约500m处的技术公司长链二元酸扩产项目、位于项目区东北侧2.5km处的乌苏市西区污水处理厂二期工程和位于项目区西南侧临近项目区的材料公司年产20000吨LCDN项目。
表5.2-5 区域在建及拟建企业废气污染源调查情况一览表
	点源名称
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟气出口温度
	烟气流量
	评价因子源强（kg/h）

	
	H（m）
	D（m）
	T（℃）
	Nm3/h
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	H2SO4
	NMHC
	H2S
	氨

	技术公司长链二元酸扩产项目
	酸化及干燥废气排气口
	35.5
	0.6
	25
	15000
	/
	/
	0.195
	0.0975
	0.056
	0.1388
	/
	/

	
	脱色及离心废气排口
	35.5
	0.6
	25
	15000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.248
	/
	/

	
	精制过滤间环境废气
	35.5
	1.2
	25
	36000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.097
	/
	/

	
	切片包装废气
	35.5
	1.2
	25
	36000
	/
	/
	0.17
	0.085
	/
	/
	/
	/

	
	溶剂回收废气
	28
	0.3
	25
	8650
	/
	/
	/
	/
	/
	0.139
	/
	/

	
	活性炭再生废气
	28
	0.5
	105
	18028
	0.165
	0.235
	0.294
	0.147
	/
	/
	/
	/

	
	烷烃罐区废气
	15
	0.5
	25
	5000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.237
	/
	/

	材料公司年产20000吨LCDN项目
	导热油炉废气排气筒
	27
	0.5
	100
	9764
	0.028
	0.488
	0.049
	0.025
	/
	0.02
	/
	/

	
	1#尾气处理装置排气筒
	27
	0.35
	25
	5000
	/
	/
	0.07
	0.035
	/
	
	/
	/

	
	2#尾气处理装置排气筒
	27
	0.35
	25
	5000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.038
	/
	0.004

	
	3#尾气处理装置排气筒
	27
	0.35
	25
	5000
	/
	/
	0.06
	0.03
	/
	0.231
	/
	

	乌苏市西区污水处理厂二期工程
	恶臭P1排气筒
	30
	0.5
	25
	80000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.001
	0.03

	面源名称
	面源高度
（m）
	面源长度
（m）
	面源宽度
（m）
	评价因子源强（kg/h）

	
	
	
	
	NMHC
	H2S
	氨

	技术公司长链二元酸扩产项目
	罐区无组织
	10
	86
	40
	0.357
	/
	/

	
	提取装置无组织
	24
	88
	53
	1.776
	/
	/

	材料公司年产20000吨LCDN项目
	LCDN生产装置无组织
	10.5
	96
	66
	0.38
	/
	/

	
	甲醇制氢装置无组织
	5.5
	82.2
	14
	0.08
	/
	/

	
	罐区无组织
	1.2
	34
	27
	0.023
	/
	/

	乌苏市西区污水处理厂二期工程
	污水处理厂恶臭面源
	6
	223
	173
	/
	0.0012
	0.032


表5.2-6 区域在建及拟建企业废水污染源调查情况一览表
	序号
	名称
	治理措施
	排放去向

	1
	乌苏市西区污水处理厂二期工程
	项目自身为污水处理项目，采用“调节池→一级除硬混凝沉淀池→pH调节池→水解酸化→一级AAO生化→二沉池→二级AAO生化→软化除硬高密池→臭氧氧化→曝气生物滤池→一级多介质过滤→一级超滤→一级RO→软化除硬→二级多介质过滤→二级超滤→螯合树脂→脱碳塔→二级RO→浓水→MVR”污水处理工艺
	处理后尾水排入尾水库，用于荒漠植被的恢复和灌溉用水

	2
	技术公司长链二元酸扩产项目
	/
	废水进入乌苏市西区污水处理厂二期工程进行处理

	3
	材料公司年产20000吨LCDN项目
	/
	废水进入乌苏市西区污水处理厂一期工程进行处理


表5.2-7 区域在建及拟建企业固废排放表 
	序号
	名称
	固废产生情况
	备注

	
	
	一般固废
（t/a）
	危险废物
（t/a）
	

	1
	乌苏市西区污水处理厂二期工程
	36794.9
	65.54
	栅渣、污泥、杂盐、废试剂瓶和检测废液、废矿物油及包装桶、废膜，其中污泥、杂盐及废膜在项目运行后进行危险特性鉴别，鉴别结果出具之前，按照危废进行管理

	2
	技术公司长链二元酸扩产项目
	12158.5
	885
	菌体污泥、废润滑油、废包装物

	3
	材料公司年产20000吨LCDN项目
	867.4
	15.8
	废加氢催化剂、废变压吸附剂、废甲醇制氢催化剂、废润滑油、废活性炭、废导热油、化学品废包装材料、废硅藻土、污水处理站污泥、硅藻土及活性炭废包装材料


5.2.9.3区域消减污染源调查
根据《凯赛（乌苏）生物材料有限公司“一企一策”大气污染治理方案（2024年）》，区域废气污染物消减情况见表5.2-8。
表5.2-8 削减源污染物排放一览表
	编号
	名称
	内径/m
	高度/m
	年排放时间/h
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	PM10
	PM2.5

	1
	燃煤锅炉颗粒物
	3.5
	100
	7920
	0.943
	0.472

	2
	淀粉车间新增异味收集治理
	等效内径：1.22
	等效高度：17
	7920
	0.227
	0.114

	3
	玉米烘干转运除尘改造
	等效内径：1.87
	等效高度：25.58
	7920
	0.006
	0.003

	4
	本项目工程占地
	450m×289m
	8000
	0.308
	0.026




[bookmark: _Toc17194][bookmark: _Toc5439]5.3 生态环境质量现状评价
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5.3.1.1达标区判定
（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据导则对环境质量现状数据的要求，选择距离项目最近的国家基准站新疆乌苏市生态环境局监测站点2024年连续一年的监测数据，作为本项目环境空气质量现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，进行所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。新疆乌苏市环保局站点位于本项目东北侧约35.1km处，站点编号：51346，坐标：E84°42′39″，N44°25′15″，监测点与本项目海拔、地形地貌基本一致，气候均为温带大陆性气候，故符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。
监测站信息见表5.3-1。
表5.3-1 大气质量现状监测点信息表
	监测站
名称
	数据
年份
	监测站坐标
	监测因子
	与项目相对距离（m）
	与评价范围关系

	
	
	N
	E
	
	
	

	乌苏市环保局站点
	2024年
	44°25′15″
	84°42′39″
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3
	东北方向
35.1km
	评价范围外


（2）评价标准
基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。
（3）评价方法
评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。
（4）空气质量达标区判定
空气质量达标区判定结果见表5.3-2。
表5.3-2 2024年区域空气质量现状评价结果表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
µg/m3
	标准值
µg/m3
	占标率%
	超标倍数
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.33
	/
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	15
	150
	10.00
	/
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	23
	40
	57.5
	/
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	58
	80
	72.5
	/
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	51
	60
	85.00
	/
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	169
	120
	140.83
	0.41
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	20
	30
	66.66
	/
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	92
	60
	153.33
	0.53
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1570
	4000
	39.25
	/
	达标

	O3
	24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	126
	160
	78.75
	/
	达标


由上表可知，项目所在区域SO2及NO2年均浓度和百分位数日均浓度、CO百分位数日均浓度、O3百分位数日均最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值；PM2.5、PM10的年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，而百分位数日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值。因此，项目所在区域为不达标区。PM2.5、PM10超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等影响。
5.3.1.2其他污染物环境质量现状
（1）数据来源
对于补充监测的污染物，优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。若需要补充监测，以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向（南风）5km范围内设置1～2个监测点。
本项目特征污染物主要有非甲烷总烃、氨、硫化氢、硫酸雾，均采用符合大气导则要求的引用数据。本次评价引用的特征污染物监测数据符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。非甲烷总烃、氨、硫化氢环境现状数据引用《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》监测数据，硫酸雾环境现状数据引用《凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产2万吨二元酸扩产项目环境影响报告书》监测数据，监测点位见表5.3-3及图5.3-1。
引用的监测资料的监测时间之后，评价范围内有正在建设的项目，无新增建成并投产项目，因此引用数据具有代表性和有效性。
表5.3-3 环境空气质量监测布点一览表
	编号
	监测点位
	监测因子
	监测时段
	监测单位

	1
	项目东南侧1.5km处园区南侧监测点
	非甲烷总烃
	2024.04.28~2024.05.04
	新疆齐新环境服务有限公司

	2
	
	氨
	
	

	3
	
	硫化氢
	
	

	4
	项目区东北侧0.6km凯赛厂区内监测点
	硫酸雾
	2025.07.07~2025.07.13
	新疆锡水金山环境科技有限公司


（2）监测项目
根据项目特点及该区域大气污染特点，确定其他污染物监测项目为非甲烷总烃、氨、硫化氢和硫酸雾。
（3）监测方法
其他污染物监测方法见表5.3-4。
表5.3-4 环境空气质量监测分析方法表
	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限

	1
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ604-2017）
	0.07mg/m3

	2
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009）
	0.01mg/m3

	3
	硫化氢
	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法（GB/T 11742-1989）
	0.005mg/m3

	4
	硫酸雾
	固定污染源环境空气硫酸雾的测定（HJ544-2016）
	0.005mg/m3


（4）评价标准
H2SO4、H2S、NH3浓度参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃浓度参照执行《大气污染物综合排放标准详解》要求。具体见表5.3-5。
表5.3-5 其他污染物质量评价标准表
	标准名称与级（类）别
	项目
	标准值

	
	
	单位
	数值

	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	H2SO4
	µg/m3
	1小时平均值
	300

	
	H2S
	µg/m3
	1小时平均值
	10

	
	NH3
	µg/m3
	1小时平均值
	200

	《大气污染物综合排放标准详解》
	非甲烷总烃
	mg/m3
	1小时平均值
	2.0


（5）评价方法
本次环评环境空气质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为：
Bi=（Ci-Si）/Si
式中：Bi—超标项目i的超标倍数；
      Ci—超标项目i的浓度值；
      Si—超标项目i的浓度限值标准，一类区采用一级浓度限值标准，二类区采用二级浓度限值标准。
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（%）；
      Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）；
      Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。
（6）评价结果
项目所在区域其他污染物监测结果见表5.3-6，评价结果见表5.3-7。
表5.3-6 其他污染物监测结果表
	采样地点
	采样日期
	监测项目（单位：mg/m3）

	
	
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃
	硫酸

	园区南侧（引用）
	2024.04.28
	0.11
	＜0.005
	0.56
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.50
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.60
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.48
	/

	
	2024.04.29
	0.11
	＜0.005
	0.31
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.22
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.28
	/

	
	
	0.10
	＜0.005
	0.23
	/

	
	2024.04.30
	0.10
	＜0.005
	0.31
	/

	
	
	0.10
	＜0.005
	0.36
	/

	
	
	0.09
	＜0.005
	0.46
	/

	
	
	0.10
	＜0.005
	0.39
	/

	
	2024.05.01
	0.10
	＜0.005
	0.50
	/

	
	
	0.10
	＜0.005
	0.58
	/

	
	
	0.10
	＜0.005
	0.55
	/

	
	
	0.09
	＜0.005
	0.48
	/

	
	2024.05.02
	0.10
	＜0.005
	0.52
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.43
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.48
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.45
	/

	
	2024.05.03
	0.13
	＜0.005
	0.47
	/

	
	
	0.13
	＜0.005
	0.45
	/

	
	
	0.13
	＜0.005
	0.47
	/

	
	
	0.12
	＜0.005
	0.53
	/

	
	2024.05.04
	0.10
	＜0.005
	0.76
	/

	
	
	0.09
	＜0.005
	0.70
	/

	
	
	0.10
	＜0.005
	0.78
	/

	
	
	0.11
	＜0.005
	0.69
	/

	厂区内（引用）
	2025.07.07
	/
	/
	/
	0.039

	
	
	/
	/
	/
	0.024

	
	
	/
	/
	/
	0.028

	
	
	/
	/
	/
	0.040

	
	2025.07.08
	/
	/
	/
	0.030

	
	
	/
	/
	/
	0.055

	
	
	/
	/
	/
	0.044

	
	
	/
	/
	/
	0.024

	
	2025.07.09
	/
	/
	/
	0.049

	
	
	/
	/
	/
	0.046

	
	
	/
	/
	/
	0.034

	
	
	/
	/
	/
	0.026

	
	2025.07.10
	/
	/
	/
	0.049

	
	
	/
	/
	/
	0.045

	
	
	/
	/
	/
	0.043

	
	
	/
	/
	/
	0.043

	
	2025.07.11
	/
	/
	/
	0.060

	
	
	/
	/
	/
	0.056

	
	
	/
	/
	/
	0.055

	
	
	/
	/
	/
	0.055

	
	2025.07.12
	/
	/
	/
	0.025

	
	
	/
	/
	/
	0.026

	
	
	/
	/
	/
	0.028

	
	
	/
	/
	/
	0.025

	
	2025.07.13
	/
	/
	/
	0.027

	
	
	/
	/
	/
	0.024

	
	
	/
	/
	/
	0.021

	
	
	/
	/
	/
	0.022







表5.3-7 其他污染物现状评价结果表
	监测点
	污染物
	评价标准
（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标
情况

	项目东南侧1.5km处园区南侧监测点
	氨
	0.2
	0.09-0.13
	65.0
	0
	达标

	
	硫化氢
	0.01
	＜0.005
	25.0
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	2
	0.22-0.78
	39.0
	0
	达标

	项目区东北侧0.6km凯赛厂区内监测点
	硫酸
	0.3
	0.021-0.060
	20.0
	0
	达标

	注：最大占标率中未检出项目污染物浓度按检出限一半计算


由评价结果可知，引用的现状监测数据中氨、硫化氢、硫酸满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值要求。5.3.2地表水环境质量现状调查及评价
本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理，与地表水体不发生水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，本环评不对地表水环境进行现状评价。
5.3.3地下水环境质量现状调查及评价
5.3.3.1地下水监测点位
本项目地下水评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2~4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个。评价工作等级为二级的建设项目，若掌握近3年内至少一个连续水文年的枯、丰水期地下水水位动态监测资料，评价期可不再开展地下水水位现状监测；若无上述资料，应依据表4开展水位监测。
根据《乌苏市西区污水厂建设工程地下水环境影响评价专项水文地质勘察报告》：勘察区位于山前洪积砾质平原与冲洪积细土平原的分界处，勘察区南部潜水埋深一般为50-100m，本项目位于乌苏市西区污水处理厂勘察区南部，根据调查的5眼水位井，水位埋深均超过100m。因此，本次地下水监测引用《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》地下水监测数据和《凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产2万吨二元酸扩产项目环境影响报告书》监测数据，引用数据共有5个水位监测点及5个水质监测点。
项目所在区域地下水流向为由东南向西北，监测点位见表5.3-8及图5.3-1。
表5.3-8 地下水监测点位果一览表
	编号
	监测点位
	监测点位置
	方位及距离
	点位坐标
	水位/m
	井深/m
	监测时段
	监测
单位

	水质和水位
	1#
	园区上游
	上游
	东南2.5km
	N:44°19′06.06″
E:84°18′38.41″
	120
	150
	2024.04.29
	新疆齐新环境服务有限公司

	
	2#
	凯赛东侧水井
	下游偏侧
	东
50m
	N:44°20′36.35″
E:84°16′51.96″
	100
	150
	
	

	
	3#
	园区西北侧水井
	下游
	西北1.1km
	N:44°20′58.01″
E:84°15′33.79″
	110
	150
	
	

	
	4#
	园区北侧自建房
	侧游
	东北
1.5km
	E：84°17′35.23″
N：44°20′55.00″
	130
	180
	2025.07.08、2025.07.12
	新疆锡水金山环境科技有限公司

	
	5#
	生活区水井
	侧游
	东
1.2km
	E：84°17′46.10″
N：44°20′26.62″
	140
	200
	
	


5.3.3.2监测因子
本次评价选取《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的常规指标及特征因子进行分析，主要监测因子见表5.3-9。
表5.3-9 地下水环境监测因子一览表
	指标类型
	监测指标名称
	数量

	常规指标
	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、硫化物、总氰化物、挥发酚、苯、甲苯、总大肠菌群、石油类、六价铬、铁、铜、锌、镍、镉、铅、汞
	25项

	八大离子
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-
	8项


5.3.3.3监测方法
本项目地下水监测因子监测方法详见表5.3-10。
表5.3-10 地下水监测方法一览表
	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限

	1
	pH值
	水质pH值的测定 电极法HJ1147-2020
	/

	2
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标
GB/T 5750.12-2023（5.1 多管发酵法）
	2MPN/100mL

	3
	总硬度
	水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB7477-1987
	5.00mg/L

	4
	耗氧量 
	地下水质分析方法第68部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021
	0.4mg/L

	5
	氯化物
	地下水质分析方法 第50部分：氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021
	3.0mg/L

	6
	溶解性总固体
	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T0064.9-2021
	/

	7
	氨氮
	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ666-2013
	0.01mg/L

	8
	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T346-2007
	0.08mg/L

	9
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB7493-1987
	0.003mg/L

	10
	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）
HJ/T 342-2007
	8mg/L

	11
	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法  GB7484-1987
	0.05mg/L

	12
	氰化物
	地下水质分析方法 第52部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T0064.52-2021
	0.002mg/L

	13
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009（方法1萃取分光光度法）
	0.0003mg/L

	14
	镉
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸
收分光光度法GB7475-1987
	1μg/L

	15
	碳酸根离子
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法  DZ/T 0064.49-2021
	5mg/L

	16
	重碳酸根离子
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法  DZ/T 0064.49-2021
	5mg/L

	17
	钾离子
	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.07mg/L

	18
	钙离子
	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.02mg/L

	19
	镁离子
	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.02mg/L

	20
	钠离子
	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015
	0.03mg/L

	21
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014
	0.04μg/L

	22
	铜
	水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 
GB /T 7475-1987
	1μg/L

	23
	锌
	水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 
GB /T 7475-1987
	0.05mg/L

	24
	铅
	地下水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021
	1.24μg/L

	25
	六价铬
	地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-2021
	0.004mg/L

	26
	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分
光光度法 GB11911-1989
	0.03mg/L

	27
	石油类
	水质 石油类的测定紫外分光光度法 HJ970-2018
	0.01mg/L

	28
	镍
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015
	0.007mg/L

	29
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021
	0.01mg/L

	30
	苯
	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019
	2µg/L

	31
	甲苯
	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019
	2µg/L


5.3.3.4评价标准及方法
1）评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。
2）评价方法
采用标准指数法对地下水水质现状进行评价。公式如下：
 式中：Pi—第i个水质因子的污染指数，无量纲；
 Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
 Csi—第i个水质因子的标准浓度值， mg/L；
pH值单值质量指数模式为：
    [image: ]
式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
      pH—pH监测值；
      pHsd—标准中pH的下限值（6.5）；
      pHsu—标准中pH的上限值（8.5）。
5.3.3.5监测及评价结果
地下水水质监测及评价结果见表5.3-11。

表5.3-11 地下水水质监测结果及评价结果一览表   单位：mg/L，pH为无量纲
	序号
	项目
	单位
	1#园区上游
	2#凯赛东侧水井
	3#园区西北侧水井
	D1园区北侧自建房
	D2生活区水井
	评价标准

	
	
	
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	监测
结果
	标准
指数
	

	1
	pH
	无量纲
	7.6
	0.400
	7.5
	0.333
	7.4
	0.267
	7.1
	0.067
	7.9
	0.6
	6.5-8.5

	2
	溶解性总固体
	mg/L
	158
	0.158
	180
	0.180
	283
	0.283
	384
	0.384
	144
	0.144
	≤1000

	3
	总硬度
	mg/L
	123
	0.273
	126
	0.280
	172
	0.382
	258
	0.573
	100
	0.222
	≤450

	4
	氨氮
	mg/L
	＜0.025
	/
	＜0.025
	/
	＜0.025
	/
	0.11
	0.22
	0.06
	0.12
	≤0.5

	5
	石油类
	mg/L
	＜0.01
	/
	＜0.01
	/
	＜0.01
	/
	＜0.01
	/
	＜0.01
	/
	石油类（参照GB3838Ⅲ类）≤0.05

	6
	氟化物
	mg/L
	＜0.2
	/
	＜0.2
	/
	＜0.2
	/
	0.53
	0.53
	0.49
	0.49
	≤1.0

	7
	氯化物
	mg/L
	11.2
	0.045
	11.2
	0.045
	24.1
	0.096
	79
	0.316
	6
	0.024
	≤250

	8
	耗氧量
	mg/L
	1.57
	0.523
	1.92
	0.640
	2.25
	0.750
	1.4
	0.467
	1.2
	0.4
	≤3.0

	9
	氰化物
	mg/L
	＜0.002
	/
	＜0.002
	/
	＜0.002
	/
	＜0.002
	/
	＜0.002
	/
	≤0.05

	10
	硫化物
	mg/L
	＜0.003
	/
	＜0.003
	/
	＜0.003
	/
	/
	/
	/
	/
	≤0.02

	11
	挥发性酚类
	mg/L
	＜0.0003
	/
	＜0.0003
	/
	＜0.0003
	/
	＜0.0003
	/
	＜0.0003
	/
	≤0.002

	12
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.3
	0.165
	3.2
	0.160
	3.9
	0.195
	0.28
	0.014
	0.26
	0.013
	≤20

	13
	亚硝酸盐氮（以氮计）
	mg/L
	0.003
	0.003
	0.007
	0.007
	/
	/
	＜0.003
	/
	＜0.003
	/
	≤1.0

	14
	硫酸盐
	mg/L
	45.3
	0.181
	44.6
	0.178
	103
	0.412
	120
	0.48
	42
	0.168
	≤250

	15
	碳酸根
	mg/L
	11
	/
	10
	/
	＜5
	/
	＜5
	/
	＜5
	/
	/

	16
	碳酸氢根
	mg/L
	84
	/
	79
	/
	115
	/
	68
	/
	74
	/
	/

	17
	钾离子
	mg/L
	1.71
	/
	1.43
	/
	9.23
	/
	2.96
	/
	1.18
	/
	/

	18
	钠离子
	mg/L
	9.85
	/
	9.57
	/
	21.9
	/
	21.6
	/
	9.05
	/
	/

	19
	钙离子
	mg/L
	40.5
	/
	44
	/
	58.3
	/
	76.4
	/
	29.4
	/
	/

	20
	镁离子
	mg/L
	5.52
	/
	5.48
	/
	9
	/
	14.9
	/
	5.24
	/
	/

	21
	苯
	μg/L
	＜2
	/
	＜2
	/
	＜2
	/
	/
	/
	/
	/
	≤10

	22
	甲苯
	μg/L
	＜2
	/
	＜2
	/
	＜2
	/
	/
	/
	/
	/
	≤700

	23
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	＜2
	/
	＜2
	/
	＜2
	/
	未检出
	/
	未检出
	/
	≤3.0

	24
	镉
	mg/L
	＜0.004
	/
	＜0.004
	/
	＜0.004
	/
	/
	/
	/
	/
	≤0.005

	25
	铜
	mg/L
	＜0.009
	/
	＜0.009
	/
	＜0.009
	/
	＜1
	/
	＜1
	/
	≤1.0

	26
	铅
	μg/L
	＜10
	/
	＜10
	/
	＜10
	/
	＜1.24
	/
	＜1.24
	/
	≤0.01

	27
	锌
	mg/L
	＜0.001
	/
	＜0.001
	/
	＜0.001
	/
	＜0.05
	/
	＜0.05
	/
	≤1.0

	28
	铁
	mg/L
	0.0107
	0.036
	＜0.0045
	/
	0.0055
	0.018
	＜0.03
	/
	＜0.03
	/
	≤0.3

	29
	镍
	mg/L
	＜0.006
	/
	＜0.006
	/
	＜0.006
	/
	＜0.007
	/
	＜0.007
	/
	≤0.02

	30
	汞
	μg/L
	0.18
	0.180
	0.07
	0.070
	0.43
	0.430
	＜0.04
	/
	＜0.04
	/
	≤0.001

	31
	六价铬
	mg/L
	＜0.004
	/
	＜0.004
	/
	＜0.004
	/
	＜0.004
	/
	＜0.004
	/
	≤0.05


由上表可知，各监测点各项因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水环境质量良好。
[bookmark: _Toc307906803][bookmark: _Toc268028079][bookmark: _Toc266632117][bookmark: _Toc272675203][bookmark: _Toc258581462][bookmark: _Toc263171248][bookmark: _Toc276397129][bookmark: _Toc253485714][bookmark: _Toc181360265]5.3.3.6包气带现状调查
（1）监测点位、监测因子及数据来源
本次包气带现状调查监测数据引用《凯赛（乌苏）生物材料有限公司年产20000吨LCDN项目生态环境影响报告书》中监测数据，引用数据共有6个包气带监测点位（1个背景点、5个可能存在污染地块），监测时间为2026年1月13日，监测单位为新疆点点星光检测技术有限公司。根据现有工程特征污染因子，包气带监测因子为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、石油类、镍、铜。
本项目包气带监测点位、监测因子情况见表5.4-9，包气带监测点位见图5.3-2。
表5.3-12 本项目包气带监测点位、监测因子情况表
	序号
	监测点名称
	点位坐标
	作用
	取样深度
	数据来源
	监测因子

	1#
	全厂厂界东南角外侧
	E:84°17′20.93″
N:44°20′03.34″
	背景值
	0~0.2m、0.2~1.0m、1.0~3m
	引用数据
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、石油类、镍、铜

	2#
	现有工程淀粉生产装置附近
	E:84°17′00.98″
N:44°19′58.96″
	可能污染源区域
	
	
	

	3#
	现有工程发酵工艺附近
	E:84°16′46.27″
N:44°20′10.91″
	可能污染源区域
	
	
	

	4#
	现有工程聚酰胺生产装置附近
	E:84°16′53.48″
N:44°20′23.86″
	可能污染源区域
	
	
	

	5#
	现有工程哌啶生产装置附近
	E:84°16′37.62″
N:44°20′22.35″
	可能污染源区域
	
	
	

	6#
	现有工程污水处理站调节池附近
	E:84°16′24.52″
N:44°20′33.08″
	可能污染源区域
	0~0.2m、0.2~1.0m、1.0~3m、4m
	
	



（2）包气带监测结果
本项目包气带监测结果见表5.3-13。
表5.3-13 本项目包气带监测结果一览表
	采样时间
	采样点位
	取样深度（cm）
	pH值
（无量纲）
	氨氮(mg/L)
	硝酸盐氮(mg/L)
	亚硝酸盐氮(mg/L)
	总硬度(mg/L)
	溶解性固体(mg/L)
	高锰酸盐指数(mg/L)
	硫酸盐
(mg/L)
	氯化物(mg/L)
	石油类(mg/L)
	镍(mg/L)
	铜(mg/L)

	2026.01.13
	1#全厂厂界东南角外侧
	0~20
	7.7
	1.73
	1.52
	未检出
	448
	1276
	1.34
	267
	164
	1.43
	＜5
	＜0.001

	
	
	20~100
	7.9
	7.76
	1.63
	未检出
	430
	1315
	1.38
	238
	138
	1.17
	＜5
	＜0.001

	
	
	100~300
	7.6
	7.64
	1.47
	未检出
	427
	1245
	1.42
	216
	155
	1.19
	＜5
	＜0.001

	
	2#现有工程淀粉生产装置附近
	0~20
	7.5
	1.65
	1.40
	未检出
	440
	1266
	1.44
	241
	132
	1.14
	＜5
	＜0.001

	
	
	20~100
	7.4
	1.52
	1.32
	未检出
	445
	1332
	1.46
	267
	151
	1.18
	＜5
	＜0.001

	
	
	100~300
	7.3
	1.38
	1.33
	未检出
	440
	1267
	1.37
	229
	147
	1.18
	＜5
	＜0.001

	
	3#现有工程发酵工艺附近
	0~20
	7.6
	1.42
	1.34
	未检出
	423
	1281
	1.20
	267
	136
	1.14
	＜5
	＜0.001

	
	
	20~100
	7.8
	1.65
	1.29
	未检出
	430
	1254
	1.28
	282
	148
	1.18
	＜5
	＜0.001

	
	
	100~300
	7.6
	1.41
	1.45
	未检出
	433
	1288
	1.17
	248
	129
	1.26
	＜5
	＜0.001

	
	4#现有工程聚酰胺生产装置附近
	0~20
	7.7
	1.32
	1.40
	未检出
	416
	1279
	1.11
	238
	144
	1.20
	＜5
	＜0.001

	
	
	20~100
	7.9
	1.33
	1.48
	未检出
	412
	1293
	1.19
	249
	129
	1.16
	＜5
	＜0.001

	
	
	100~300
	7.8
	1.42
	1.41
	未检出
	414
	1263
	1.23
	240
	151
	1.05
	＜5
	＜0.001

	
	5#现有工程哌啶生产装置附近
	0~20
	7.6
	1.38
	1.38
	未检出
	409
	1230
	1.18
	266
	153
	1.14
	＜5
	＜0.001

	
	
	20~100
	7.4
	1.53
	1.46
	未检出
	423
	1249
	1.16
	231
	157
	1.10
	＜5
	＜0.001

	
	
	100~300
	7.5
	1.33
	1.44
	未检出
	420
	1311
	1.17
	252
	155
	1.10
	＜5
	＜0.001

	
	6#现有工程污水处理站附近
	0~20
	7.7
	1.44
	1.19
	未检出
	416
	1334
	1.21
	264
	146
	1.16
	＜5
	＜0.001

	
	
	20~100
	7.5
	1.22
	1.21
	未检出
	399
	1268
	1.04
	282
	128
	1.11
	＜5
	＜0.001

	
	
	100~300
	7.4
	1.20
	1.15
	未检出
	416
	1227
	1.11
	291
	140
	1.11
	＜5
	＜0.001

	
	
	400
	7.5
	1.29
	1.17
	未检出
	423
	1296
	1.16
	273
	144
	1.15
	＜5
	＜0.001


从上表分析可知，经对比相关数据，相对于全厂厂界东南角外侧包气带背景监测数据，其他点位各监测因子监测结果均未出现明显差异，说明现有工程未对包气带造成污染。
5.3.4声环境质量现状调查及评价
5.3.4.1监测布点及时间
为了解项目区域声环境质量现状，本项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年8月7日对区域声环境质量进行了现状监测。
5.3.4.2监测方法
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）环境噪声监测要求。监测仪器使用AWA5688声级计（SB-152），测量前后均用声级标准器进行校准。
5.3.4.3评价标准
项目所处区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
5.3.4.4评价结果
监测及评价结果见表5.3-14。
表5.3-14 项目厂界声环境监测结果一览表
	编号
	监测点位
	测量时间
	监测结果
	评价标准

	
	
	
	昼间
	夜间
	

	1#
	项目厂界东侧外1m
	2026年8月7日
	50
	49
	《声环境质量标准》GB3096-2008）中3类标准，昼间：65dB（A），夜间55dB（A）

	2#
	项目厂界南侧外1m
	
	54
	37
	

	3#
	项目厂界西侧外1m
	
	42
	44
	

	4#
	项目厂界北侧外1m
	
	42
	48
	

	最大值
	54
	49
	

	标准限值
	65
	55
	


从上表的监测结果可以看出，昼间及夜间声环境现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值。
5.3.5土壤环境质量现状调查及评价
5.3.5.1土壤环境质量现状调查
（1）监测布点及监测因子
拟建项目占地范围内的建设用地设置3个柱状监测点和1个表层监测点，占地范围外的建设用地设置2个表层监测点，监测项目包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（基本项目）45个项目和特征因子pH、石油烃（C10~C40）。区域地势为南高北低，地下水流向由东南向西北，主导风向为南风，因此综合考虑占地范围外南侧和北侧各设置一个监测点。
具体监测点布设见表5.3-15和图5.3-3。
表5.3-15 项目土壤监测点布设一览表
	编号
	点位名称
	监测点位置
	类型
	监测项目

	T1
	发酵车间
	厂区内
	表层样
	基本因子45项+pH+石油烃（C10-C40）

	T2
	烷烃罐区
	
	柱状样
	pH、石油烃（C10-C40）

	T3
	提取车间
	
	
	pH、石油烃（C10-C40）

	T4
	提取车间罐区
	
	
	pH、石油烃（C10-C40）

	T5
	项目区外上风向
	厂区外200范围内
	表层样
	pH、石油烃（C10-C40）

	T6
	项目区外下风向
	
	
	pH、石油烃（C10-C40）


（2）监测时间和监测单位
实测数据现场取样时间为2026年8月7日，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。
（3）监测方法
采样及分析方法根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的要求进行，表层样取样深度：0～0.2m；柱状样点取样深度：0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m分别取一个样。
（4）评价标准
建设用地土壤环境评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类筛选值作为评价标准。
（5）评价方法
土壤环境质量现状采用单因子评价方法评价，计算公式如下：
Pi=Ci/Si
式中：
Pi——土壤中污染物i的污染指数；
Ci——土壤中污染物i的实测含量（mg/kg）；
Si——土壤污染物的评价标准（mg/kg）。
（6）分析方法
土壤环境监测和分析方法见表5.3-16。
表5.3-16 土壤环境监测分析方法
	检测项目
	分析方法及依据
	检出限

	pH
	土壤pH值的测定 电位法 HJ962-2018
	/

	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ1021-2019
	6mg/kg

	阳离子交换量
	土壤阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ889-2017
	0.8cmol＋/kg

	氧化还原电位
	土壤氧化还原电位的测定 电位法HJ746-2015
	/

	渗滤率
	森林土壤渗滤率的测定 LY/T1218-1999
	/

	土壤容重
	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006
	/

	总孔隙度
	森林土壤水分-物理性质的测定LY/T1215-1999
	/

	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定  微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	0.002mg/kg

	砷
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016
	0.6mg/kg

	镉
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016
	0.07mg/kg

	铜
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016
	0.5mg/kg

	铅
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016
	2mg/kg

	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ1082-2019
	0.5mg/kg

	镍
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016
	2mg/kg

	氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.0μg/kg

	1,1-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.0μg/kg

	二氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.5μg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.4μg/kg

	1,1-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.3μg/kg

	氯仿
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.1μg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.3μg/kg

	四氯化碳
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.3μg/kg

	1,2-二氯乙烷 
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.3μg/kg

	苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.9μg/kg

	三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	1,2-二氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.1μg/kg

	甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.3μg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	四氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.4μg/kg

	氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	乙苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	间,对-二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	邻-二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	苯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.1μg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.2μg/kg

	1,4-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.5μg/kg

	1,2-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.5μg/kg

	氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 605-2011
	1.0μg/kg

	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.09mg/kg

	苯胺
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	3.78mg/kg

	2-氯苯酚
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.06mg/kg

	苯并[a]蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	苯并[a]芘 
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	苯并[b]荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.2mg/kg

	苯并[k]荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	䓛
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	二苯并[a,h]蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	茚并[1,2,3-cd]芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.1mg/kg

	萘 
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法HJ 834-2017
	0.09mg/kg


（7）监测及评价结果
此次环评土壤质量现状监测结果见表5.3-17和表5.3-18。
表5.3-17 建设用地土壤环境质量现状监测结果一览表   单位mg/kg
	编号
	监测因子
	标准值
	T1

	
	
	建设用地第二类用地筛选值
	监测结果
	评价结果

	1
	pH值
	/
	8.32
	/

	2
	石油烃（C10-C40）
	4500
	27
	0.006

	3
	氯乙烯
	0.43
	未检出
	0

	4
	1,1-二氯乙烯
	66
	未检出
	0

	5
	二氯甲烷
	616
	未检出
	0

	6
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	未检出
	0

	7
	1,1-二氯乙烷
	9
	未检出
	0

	8
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	未检出
	0

	9
	氯仿
	0.9
	未检出
	0

	10
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	未检出
	0

	11
	四氯化碳
	2.8
	未检出
	0

	12
	1,2-二氯乙烷 
	5
	未检出
	0

	13
	苯
	4
	未检出
	0

	14
	三氯乙烯
	2.8
	未检出
	0

	15
	1,2-二氯丙烷
	5
	未检出
	0

	16
	甲苯 
	1200
	未检出
	0

	17
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	未检出
	0

	18
	四氯乙烯
	53
	未检出
	0

	19
	氯苯
	270
	未检出
	0

	20
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	未检出
	0

	21
	乙苯
	28
	未检出
	0

	22
	间,对-二甲苯
	570
	未检出
	0

	23
	邻-二甲苯 
	640
	未检出
	0

	24
	苯乙烯
	1290
	未检出
	0

	25
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	未检出
	0

	26
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	未检出
	0

	27
	1,4-二氯苯
	20
	未检出
	0

	28
	1,2-二氯苯
	560
	未检出
	0

	29
	氯甲烷 
	37
	未检出
	0

	30
	硝基苯
	76
	未检出
	0

	31
	苯胺
	260
	未检出
	0

	32
	2-氯苯酚
	2256
	未检出
	0

	33
	苯并[a]蒽
	15
	未检出
	0

	34
	苯并[a]芘 
	1.5
	未检出
	0

	35
	苯并[b]荧蒽
	15
	未检出
	0

	36
	苯并[k]荧蒽
	151
	未检出
	0

	37
	䓛
	1293
	未检出
	0

	38
	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	未检出
	0

	39
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	未检出
	0

	40
	萘 
	70
	未检出
	0

	41
	砷
	60
	7.0
	0.117

	42
	铅
	800
	12
	0.015

	43
	汞
	38
	0.126
	0.003

	44
	镉
	65
	未检出
	0

	45
	铜
	18000
	26.3
	0.001

	46
	镍
	900
	26
	0.029

	47
	六价铬
	5.7
	未检出
	0


表5.4-18 建设用地土壤环境质量现状监测结果一览表    单位mg/kg
	编号
	监测因子
	标准值
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	
	
	建设用地第二类用地筛选值
	37cm
	112cm
	176cm
	32cm
	120cm
	186cm
	29cm
	124cm
	177m
	17m
	19m

	
	
	
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果
	监测结果
	评价结果

	1
	pH值
	/
	8.14
	/
	8.16
	/
	8.14
	/
	8.08
	/
	8.1
	/
	8.07
	/
	8.4
	/
	8.39
	/
	8.38
	/
	8.21
	/
	8.12
	/

	2
	石油烃(C10-C4)
	4500
	27
	0.006
	32
	0.007
	32
	0.007
	30
	0.007
	39
	0.009
	41
	0.009
	33
	0.007
	32
	0.007
	37
	0.008
	26
	0.006
	40
	0.009


由监测结果可以看出，项目区及周边区域土壤监测项目均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准，说明项目区土壤环境质量良好。
5.3.5.2土壤环境理化特性调查
土壤监测点T1土壤理化性质见表5.3-19。
表5.3-19 土壤理化性质调查结果
	采样日期
	2026年8月7日
	分析日期
	2026年8月7日-8月10日

	采样点位坐标
	E：84°16′28.08″，N：44°20′2.94″

	采样深度/层次
	18cm

	现场记录
	颜色
	灰白色

	
	土壤结构
	粒状

	
	土壤质地
	砂土

	
	砂砾含量（%）
	50

	
	其他异物
	5%

	实验室测定
	pH（无量纲）
	8.32

	
	阳离子交换量（cmol＋/kg）
	7.28

	
	渗滤率（mm/min）
	0.432

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.33

	
	总孔隙度（%）
	36.1

	
	氧化还原电位（mv）
	420


5.3.6生态质量现状调查及评价
5.3.6.1生态功能区划
按照《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，项目区位于乌苏市化工产业集中区，生态功能区划属于Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区-Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态区-26乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态区。
表5.3-20 项目所属区域生态功能区划分表
	项目
	区划

	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区

	生态亚区
	Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态区

	生态功能区
	26乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态区

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境



5.3.6.2土地利用类型
根据现状调查及收集有关资料，项目区土地利用类型单一，为工业园区用地。
5.3.6.3土壤类型
乌苏市主要是第四纪沉积物形成的荒漠灰钙土和砾石灰棕色荒漠土，地表为灰黑色砾砂，表层发育良好的灰色或浅灰色多孔状结皮，其下为褐棕色或浅紧实层，多呈块状或团块状结构，再下为石膏与盐分聚集层。腐殖质积累不明显，土壤呈碱性或强碱性反应。园区所处区域土壤大部分以淡棕钙土为主。
5.3.6.4植被类型
乌苏市的林地覆盖率为9.1%，林地面积按全市人口平均为0.73hm2。乌苏市的牧草地占全市面积的47.24%，其中山区草地占全市面积的20%，低山丘陵草地占29.2%，沙丘草地占9.5%。乌苏市所在区域平原区天然林有杨树、榆树、沙枣树和其它灌木，人工林主要树种以杨树、柳树、榆树、沙枣树等乡土树种为主。山区森林以雪岭云杉为主，约占80%以上。山前倾斜平原的上部为蒿类荒漠，北部的冲积平原地带为盐柴类灌木和半灌木荒漠，局部地区为沙生植被，在牧业生产上被作为春秋场放牧利用。四棵树以北还保留有大面积的低地草甸植被。
乌苏工业园区区域林草覆盖率约为5%左右，主要为荒漠草原植被，以藜科植物为主，有角果藜、蒿类、丛生禾草类，夹杂着梭梭、琵琶柴等。
5.3.6.5动物类型
乌苏市区域有草原动物、绿洲动物、荒漠动物活动，常见鸟类有云雀、凤头百灵、麻雀、小嘴乌鸦等；兽类中以跳鼠、沙鼠较常见。园区周围由于受人为活动影响，园区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如乌鸦、麻雀、燕子、沙鼠、野兔等活动。
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6  生态环境影响预测与评价
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6.1.1施工期大气环境影响分析与评价
6.1.1.1施工扬尘
施工扬尘主要来自：地基处理、土地平整；建筑材料的装卸、运输和堆放；混凝土拌合过程；施工垃圾的堆放扬尘；以及施工车辆行驶扬尘等。据类比调查表明，运输、建筑材料的运输装卸和混凝土拌和的扬尘最为严重。
运输及装卸车辆行驶造成的扬尘约占扬尘总量的60%，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；
V——汽车速度，km/h；
W——汽车载重量，t；
P——道路表面粉尘量，kg/m2。
公式表明，车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关。表6.1-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表6.1-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘   单位：kg/辆•km
	       路面尘土量
车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2
	kg/m2·

	5（km/h）
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.287108

	10（km/h）
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.288815
	0.341431
	0.574216

	15（km/h）
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25（km/h）
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
根据施工需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：


其中：Q——起尘量，kg/t•a；
V50——距地面50 m处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒的含水率，%。
这类扬尘量大小与作业时风速、起尘风速V0和尘粒含水率等因素有关，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间尽量随挖随填，且保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.1-2。
表6.1-2 不同粒径的尘粒的沉降速度
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。
6.1.1.2施工扬尘控制措施
据经验值估算，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%～80%左右，施工场地洒水抑尘的类比试验结果见表6.1-3。
表6.1-3 施工场地洒水抑尘的试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100
	200

	TSP小时值（mg/Nm3）
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29

	除尘率（%）
	81
	52
	41
	30
	48


由上表可知：实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，对周边环境影响较小。
为减小项目施工扬尘对周边环境的影响，评价对施工单位提出如下要求：
1）建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、环保措施、举报电话等内容，做好项目施工期的环境保护，文明施工。
2）合理安排施工工期；施工场地应定期洒水，特别是旱季施工；施工现场周边设置符合要求的围栏；竣工后要及时清理场地。对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，采取洒水抑尘；洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨天则不必洒水。施工场地洒水量对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少扬尘对环境的影响。
3）对施工区周围的道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘的产生。
4）对于装运含尘物料的运输车辆进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板和篷布，严格控制物料的洒落；尽量选择对周围环境影响较小的运输路线。
5）限制施工区内运输车辆的速度，卡车在施工场地的车速控制在10km/h，推土机的速度控制在8km/h内。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。
6）施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡，对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。
7）施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。
8）易起尘物料采取袋装、覆盖等措施，严禁高空抛洒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。
9）施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。
10）建筑垃圾送至市政部门指定的位置处置。
11）粉尘、扬尘和燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大的施工场地更应做好防护措施，配备必要的劳保用品。
6.1.1.3施工机械尾气
尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、设备机械性能、作业方式和风力、风向等，根据类比分析，设备机械性能、作业方式的影响程度最大。
施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速为1.9m/s时，建筑工地的CO、NOx和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其中CO、NOx 和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内的NOx、CO 和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3、1.05mg/Nm3，NOx 和CO 是《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍。烃类物质不超标（我国无该污染物的环境质量标准，参照以色列国家标准4.0mg/Nm3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，为70m。
为减小项目施工机械废气对周边环境的影响，评价对施工单位提出如下要求：
1）项目施工机械采用的燃料必须是符合最新国家标准的燃油，禁止使用劣质燃油。
2）不得采用老旧、报废施工机械，施工场地内施工机械须安装尾气净化器，保证尾气排放能够满足当地汽车排气污染监督管理办法。
3）施工期间加强机械管理，严禁机械超载运行，对于故障机械应及时修理，禁止“带病”运行。
4）严格限制施工机械运行路线，不得在施工围挡外布置施工机械。
综上所述，本项目施工期在采取以上防治措施后，项目施工期大气污染物对外环境影响较小，施工期的大气环境污染为短暂影响，伴随施工期的结束而消失。
[bookmark: _Toc454899371]6.1.2施工废水对环境的影响分析与评价
项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水、施工废水。
（1）生活污水
施工人员日常生活产生生活污水，施工人员生活用水量按每人每天50L计污水排放系数0.8，高峰时施工人员按每日用工50人计算，则生活污水量最高约2m3/d，主要污染物有COD、BOD和氨氮等，污染物成分较为简单，依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理。
（2）施工废水
本项目建设过程采用商品混凝土，由商品混凝土公司负责配送，商品混凝土运输车辆不在厂区清洗。因此项目施工废水主要为混凝土结构养护废水以及车辆冲洗废水。施工期间在施工场地设置临时沉淀池用于收集施工期间产生的施工废水，废水经沉淀池澄清后可用于施工场地洒水降尘，不外排，对周边环境的影响不大。
为减小施工废水对周边环境的影响，施工单位应做到：
①工程施工期间，施工单位应对排水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境。
②加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。
③在施工泥浆产生点以及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中。
④施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。
⑤不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于施工区的洒水降尘。
⑥施工人员的生活污水通过厂区现有管网送入废水处理设施处理，不得随地倾倒，以防污染地下水。
6.1.3施工期声环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc309715403]（1）噪声源强
施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。根据《环境噪声与振动控制工程设计导则》（HJ2034-2013）附录A，项目施工中的主要设备噪声见表6.1-4。
表6.1-4 施工期主要设备噪声源强
	施工设备名称
	距声源5m
	距声源10m
	施工设备名称
	距声源5m
	距声源10m

	液压挖掘机
	82～90
	78～86
	振动夯锤
	92～100
	86～94

	电动挖掘机
	80～86
	75～83
	打桩机
	100～110
	95～105

	轮式装载机
	90～95
	85～91
	静力压桩机
	70～75
	68～73

	推土机
	83～88
	80～85
	风镐
	88～92
	83～87

	移动式发电机
	95～102
	90～98
	混凝土输送泵
	88～95
	84～90

	各类压路机
	80～90
	76～86
	商砼搅拌车
	85～90
	82～84

	重型运输车
	82～90
	78～86
	混凝土振捣器
	80～88
	75～84

	木工电锯
	93～99
	90～95
	云石机、角磨机
	90～96
	84～90

	电锤
	100～105
	95～99
	空压机
	88～92
	83～88


由上表可以看出，施工设备属强噪声源，且位于室外，无有效的控制措施。
（2）施工噪声影响分析
施工期各种噪声源多为点源，按点声源衰减模式计算施工机械噪声的距离，计算公式为：
     [image: ]
式中：L1、L2——为距声源r1，r2处声级值，dB（A）；
r1、r2——为距点源的距离，m；
ΔL——为其它衰减作用的噪声级，dB（A）。
预测结果见表6.1-5。
表6.1-5 施工期噪声预测结果
	       距离
设备名称
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	液压挖掘机
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	电动挖掘机
	66
	60
	56
	54
	52
	50
	48

	轮式装载机
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	57

	推土机
	68
	62
	58
	56
	54
	52
	50

	移动式发电机
	82
	76
	72
	70
	68
	66
	64

	各类压路机
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	重型运输车
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	木工电锯
	79
	73
	69
	67
	65
	63
	61

	电锤
	85
	79
	75
	73
	71
	69
	67

	振动夯锤
	80
	74
	70
	68
	66
	64
	62

	打桩机
	90
	84
	80
	78
	76
	74
	72

	静力压桩机
	55
	49
	45
	43
	41
	39
	37

	风镐
	72
	66
	62
	60
	58
	56
	54

	混凝土输送泵
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	57

	商砼搅拌车
	70
	64
	60
	58
	56
	54
	52

	混凝土振捣器
	68
	62
	58
	56
	54
	52
	50

	云石机、角磨机
	76
	70
	66
	64
	62
	60
	58

	空压机
	72
	66
	62
	60
	58
	56
	54


由表6.1-5可以看出，项目区距离西厂界约10m，施工期噪声存在超标。
根据现场调查，项目区周围无居民区，在建设过程中只有施工人员。因此，施工阶段对周围环境无大的不利影响。施工阶段使用中高噪声机械设备，要严格遵守当地环保管理部门制定的施工工地噪声作业规定及要求，并在午休时间和夜间休息时间停止施工，积极采取相应措施降低施工噪声，不会对自身人员造成噪声危害。
（3）施工噪声防治措施
本项目施工过程中噪声会对周围环境产生一定的影响。为了控制施工期噪声的影响，本次评价提出如下噪声防治措施：
1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。
2）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备；
3）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。
4）采取有效的隔音、基础减振、消声措施，降低噪声级。
5）合理安排工期，严格控制施工时段。
6）限制作业时间，禁止夜间施工，避免造成环境噪声污染。
因本项目距离西侧厂界约10m，施工期西侧厂界噪声存在超标，项目区周围无居民区，在建设过程中只有施工人员，采取相应措施降低施工噪声，增加人员防护，对人员影响较小。
[bookmark: _Toc245882765][bookmark: _Toc395138417][bookmark: _Toc454899372]6.1.4施工期固体废物对环境影响分析与评价
施工过程中固体废物主要为项目产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾
项目施工过程主要包括地面平整、厂房建设、设备搬运安装等过程。地面平整工程会产生工程渣土等；厂房建设及设备搬运安装过程会产生工程弃料、废混凝土块、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、废纸板箱、废金属捆扎带、废木材等。
项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，对可再生利用部分收集后交废物收购站处理，不可再生部分收集后清运至城市管理主管部门指定的建筑垃圾填埋场填埋。
（2）生活垃圾
高峰时施工人员按100人计算，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，产生量为50kg/d，生活垃圾经分类、统一收集后集中存放，委托环卫部门清运处理。
综上，项目施工期固废去向明确、合理处置，对环境影响较小。
6.1.5施工期生态环境影响分析与评价
6.1.5.1占地影响
项目占地包括永久性占地和临时性占用，永久性占地改变了原有土地使用功能，原有植被大部分不复存在。施工作业时的临时占地，由于施工人员及施工机械对地表植被的践踏、碾压等外力因素，破坏了原有土壤结构及性能，降低了土壤肥力，严重影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，在项目结束后也难以恢复原有形态及生产力。但临时性占地的影响是暂时的，施工结束后，可以消除影响，恢复土地的原有功能。
施工期前对有肥力的剥离表层土分层堆放并保存好，采取分层开挖、分层堆放、分层填埋等措施后，对土壤环境影响较小。
6.1.5.2对植被的影响分析
项目施工期建设将不可避免地破坏、扰动原地形地貌和植被；建设占地对区域植被的破坏是永久性的，这部分植被将永远失去生产能力，从而降低该区域植被覆盖率和生物多样性，造成植被生物量的减少。同时施工机械与运输车辆的活动及人员踩踏会对临时占地区域周围的植被造成不同程度的破坏和影响。
本项目在乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内建设，项目区域内永久占地所导致的植被生物量损失非常小。因项目现场施工等活动，导致生物量下降的影响可通过绿化和人工植被进行补偿。
6.1.5.3对动物的影响分析
施工期对陆生动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物的惊扰；间接影响主要是项目建设破坏植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。施工区为现有厂区内工业用地，受人类频繁活动影响，区域内几无动物栖息地。因此，施工期对这些动物的生存影响较小。
6.1.5.4对水土流失的影响分析
施工期水土流失的主要原因是地表开挖和弃土填埋等。施工期主要为生产车间建构筑物的土建工程，土石方量相对较小，产生的弃土、弃渣就地回填平整，道路等易产生扬尘的部位定期洒水降尘，要求对车辆加强管理，施工现场禁止随意碾压。在采取了防范措施后，基本不会产生大面积水土流失。
[bookmark: _Toc1837][bookmark: _Toc821]
6.2运营期生态环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc309715445][bookmark: _Toc454899386][bookmark: _Toc30374][bookmark: _Toc327365496][bookmark: _Toc188349464][bookmark: _Toc146967262][bookmark: _Toc309715414][bookmark: _Toc149705161]6.2.1运营期大气环境影响预测与评价
根据“2.6.1.1大气环境评价工作等级”章节分析，本项目大气环境影响评价工作评价等级为一级。
6.2.1.1近20年地面气象统计资料
新疆乌苏市气象站（东经84.69°，北纬44.43°），位于厂址东北侧约34km处，是距项目最近的气象站，站点类型属于市级站，可以满足气候和一般天气的要求，具有一定代表性。符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定。
本次气候统计分析的基础数据采用新疆乌苏市气象站（51346）近20年数据，评价区域的常规气象参数见表6.2-1。
表6.2-1 评价区域的常规气象参数表
	统计项目
	统计值
	极值

	多年平均气温（℃）
	8.85
	-

	多年平均最高气温（℃）
	39.22
	41.1

	多年平均最低气温（℃）
	-27.03
	-31.1

	多年平均气压（hPa）
	963.69
	-

	多年平均水汽压（hPa）
	7.16
	-

	多年平均相对湿度（%）
	57.39
	-

	多年平均降雨量（mm）
	190.9
	-

	多年平均最大日降水量（mm）
	21.33
	41.9

	多年实测极大风速（m/s）
	17.49
	21.6

	多年平均风速（m/s）
	1.58
	-

	多年主导风向、风向频率（%）
	S，11.27
	-

	多年静风频率（风速≤0.2m/s）（%）
	3.17
	-

	乌苏市2005-2024年风向频率玫瑰图
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6.2.1.2评价基准年气象资料统计分析
本项目地面气象观测资料采用乌苏市气象观测站资料，气象站地理坐标：东经84.69°，北纬44.43°，观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照等，气象资料可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求。
项目地面气象参数采用当地2024年全年逐日、一日24次地面观测数据。地面气象数据项目包括：风向、风速、总云量、干球温度5项，属于AERMOD预测模式必需参数。观测气象数据信息表，见表6.2-2。
表6.2-2 观测气象站数据信息表
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离（km）
	海拔(m)
	数据
年份
	气象要素

	
	
	
	N
	E
	
	
	
	

	乌苏市气象站
	51346
	市级站
	44.43°
	84.69°
	34
	471
	2024年
	风向、风速、总云、低云、干球温度


（1）温度
根据气象站提供的2024年地面气象观测数据，区域2024年平均温度为8.96℃，7月份平均气温最高为27.21℃，2月份平均温度为最低-13.9℃。统计数据见表6.2-3，月温度变化曲线见图6.2-1。
表6.2-3 区域2024年平均温度月变化表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	温度（℃）
	-12.47
	-13.9
	2.09
	14.31
	21.84
	27.03
	27.21
	26.65
	16.46
	10.82
	-0.18
	-12.32
	8.96




图6.2-1 区域2024年年平均温度月变化曲线图
（2）风向、风频
区域2024年各月、各季及全年风向、风频统计结果见表6.2-4和表6.2-5。各月、各季及全年风玫瑰见图6.2-2。根据气象资料统计分析可知，评价区域内2024年全年风频最大的方向为N风向（风频13.79%），春季风频最大的方向是S风向（风频12.77%），夏季风频最大的方向是N风向（风频12.5%），秋季风频最大的方向是SSE风向（风频17.54%），冬季风频最大的方向是N风向（风频21.66%）。

表6.2-4 区域2024年风向、风频月变化统计表
	  风频（%）
风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	18.82
	15.99
	9.68
	7.66
	3.23
	0.81
	1.75
	8.20
	9.27
	1.88
	2.42
	2.02
	5.78
	2.02
	2.02
	4.17
	4.57

	二月
	17.96
	10.34
	4.74
	3.74
	2.73
	1.15
	3.02
	16.67
	14.22
	2.44
	2.01
	2.87
	4.89
	1.87
	3.30
	5.60
	2.44

	三月
	13.58
	7.80
	6.85
	3.63
	3.09
	1.48
	1.75
	11.02
	15.46
	5.78
	4.84
	4.84
	8.06
	1.34
	3.76
	4.03
	2.69

	四月
	6.94
	4.86
	6.81
	4.86
	5.56
	4.58
	4.03
	11.94
	13.33
	4.58
	5.28
	6.81
	10.69
	3.61
	2.50
	2.92
	0.69

	五月
	6.85
	3.90
	4.70
	3.36
	4.70
	2.96
	3.09
	9.01
	9.68
	4.30
	9.68
	12.37
	10.62
	4.97
	5.78
	4.03
	0.00

	六月
	12.08
	5.14
	3.06
	2.64
	5.42
	3.06
	7.50
	8.19
	11.11
	7.92
	4.86
	7.22
	5.00
	4.58
	5.42
	6.67
	0.14

	七月
	14.92
	4.17
	1.75
	4.44
	6.72
	4.97
	7.53
	7.66
	8.47
	6.05
	5.38
	5.65
	4.70
	4.30
	4.30
	9.01
	0.00

	八月
	10.48
	3.76
	1.88
	3.09
	3.76
	5.24
	6.72
	11.29
	13.31
	6.18
	4.57
	4.70
	5.65
	4.70
	5.78
	8.47
	0.40

	九月
	7.92
	4.44
	3.19
	2.08
	6.81
	3.47
	9.86
	15.69
	8.06
	4.72
	5.14
	6.39
	6.39
	4.72
	3.19
	7.50
	0.42

	十月
	10.08
	4.17
	3.09
	2.28
	4.44
	3.49
	9.68
	20.16
	7.39
	5.38
	5.11
	7.80
	6.05
	2.02
	4.44
	4.17
	0.27

	十一月
	18.06
	5.14
	3.06
	2.08
	2.64
	2.78
	7.08
	16.39
	8.33
	3.61
	3.61
	5.42
	4.31
	4.03
	4.86
	8.61
	0.00

	十二月
	27.96
	10.22
	4.30
	2.28
	2.96
	1.75
	8.60
	7.53
	5.24
	0.94
	3.23
	5.24
	3.23
	3.49
	3.36
	8.06
	1.61



表6.2-5 区域2024年风向、风频季变化统计表
	风频（%）
风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	9.15 
	5.53 
	6.11 
	3.94 
	4.44 
	2.99 
	2.94 
	10.64 
	12.82 
	4.89 
	6.61 
	8.02 
	9.78 
	3.31 
	4.03 
	3.67 
	1.13 

	夏季
	12.50 
	4.35 
	2.22 
	3.40 
	5.30 
	4.44 
	7.25 
	9.06 
	10.96 
	6.70 
	4.94 
	5.84 
	5.12 
	4.53 
	5.16 
	8.06 
	0.18 

	秋季
	12.00 
	4.58 
	3.11 
	2.15 
	4.62 
	3.25 
	8.88 
	17.45 
	7.92 
	4.58 
	4.62 
	6.55 
	5.59 
	3.57 
	4.17 
	6.73 
	0.23 

	冬季
	21.57 
	12.23 
	6.27 
	4.58 
	2.98 
	1.24 
	4.49 
	10.67 
	9.48 
	1.74 
	2.56 
	3.39 
	4.62 
	2.47 
	2.88 
	5.95 
	2.88 

	全年
	13.79 
	6.66 
	4.43 
	3.52 
	4.34 
	2.98 
	5.89 
	11.94 
	10.30 
	4.49 
	4.69 
	5.95 
	6.28 
	3.47 
	4.06 
	6.10 
	1.10 
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[bookmark: _Ref167911814]图6.2-2 区域2024年风向风频玫瑰图
（3）风速
乌苏市2024年年平均风速的月变化、季小时平均风速的日变化、逐月、四季及全年各风向下平均风速分别见表6.2-6、表6.2-7和表6.2-8，年平均风速的月变化、季小时平均风速的日变化情况见图6.2-3及图6.2-4。区域风速玫瑰图见图6.2-5。
评价区域2024年平均风速1.49m/s。6月风速最大为1.93m/s。1月及12月最小均为1.01m/s。从各季小时月平均风速统计资料中可以看出，乌苏市春季最高，冬季风速最低。
表6.2-6 区域2024年平均风速的月变化表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	风速（m/s）
	1.01
	1.23
	1.58
	1.84
	1.85
	1.93
	1.79
	1.69
	1.44
	1.29
	1.21
	1.01
	1.49


表6.2-7 区域2024年季平均风速的日变化一览表
	风速（m/s）
小时（h）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.53
	1.58
	1.61
	1.53
	1.61
	1.53
	1.52
	1.45
	1.51
	1.64
	1.96
	2.13

	夏季
	1.73
	1.69
	1.63
	1.55
	1.62
	1.65
	1.50
	1.40
	1.35
	1.71
	1.95
	2.14

	秋季
	1.24
	1.26
	1.21
	1.27
	1.18
	1.17
	1.21
	1.16
	1.22
	1.11
	1.30
	1.56

	冬季
	1.01
	1.03
	1.04
	0.97
	0.96
	0.92
	0.96
	0.94
	0.99
	1.04
	1.02
	1.16

	风速（m/s）
小时（h）
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.19
	2.22
	2.21
	2.14
	2.08
	2.15
	2.03
	1.72
	1.49
	1.31
	1.50
	1.50

	夏季
	2.20
	2.19
	2.27
	2.38
	2.20
	2.13
	1.97
	1.80
	1.58
	1.44
	1.49
	1.68

	秋季
	1.69
	1.73
	1.67
	1.61
	1.69
	1.43
	1.24
	0.93
	0.99
	1.19
	1.26
	1.17

	冬季
	1.28
	1.41
	1.38
	1.45
	1.38
	1.26
	1.07
	0.93
	0.84
	0.85
	0.99
	1.06



图6.2-3 区域2024年平均风速的月变化曲线图

图6.2-4 区域2024年季小时风速的日变化曲线图
[image: ]
图6.2-5 区域风速玫瑰图
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表6.2-8 区域2024年逐月、四季及全年各风向下平均风速统计表（m/s）
	风向
风速
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	一月
	18.82
	15.99
	9.68
	7.66
	3.23
	0.81
	1.75
	8.20
	9.14
	1.88
	2.42
	2.02
	5.78
	1.88
	2.02
	4.17

	二月
	17.96
	10.34
	4.74
	3.74
	2.73
	1.15
	3.02
	16.38
	14.37
	2.44
	2.01
	2.87
	4.89
	2.01
	3.30
	5.60

	三月
	13.58
	7.80
	6.85
	3.63
	3.09
	1.48
	1.75
	11.29
	15.46
	5.78
	4.84
	4.70
	7.93
	1.34
	3.76
	4.03

	四月
	6.94
	4.86
	6.81
	4.86
	5.56
	4.58
	4.03
	11.94
	13.06
	4.58
	5.28
	6.94
	10.83
	3.61
	2.50
	2.92

	五月
	6.85
	3.90
	4.70
	3.36
	4.70
	2.96
	3.09
	9.01
	9.81
	4.30
	9.68
	12.37
	10.62
	4.84
	5.78
	4.03

	六月
	12.08
	5.14
	3.06
	2.64
	5.42
	3.06
	7.50
	8.19
	11.25
	7.78
	4.86
	7.08
	5.00
	4.72
	5.42
	6.67

	七月
	14.92
	4.17
	1.75
	4.44
	6.72
	4.97
	7.53
	7.66
	8.20
	6.18
	5.38
	5.78
	4.70
	4.30
	4.30
	9.01

	八月
	10.48
	3.76
	1.88
	3.09
	3.76
	5.24
	6.72
	11.02
	13.58
	6.18
	4.57
	4.70
	5.65
	4.70
	5.78
	8.47

	九月
	7.92
	4.44
	3.19
	2.08
	6.81
	3.47
	9.58
	15.97
	8.06
	4.72
	5.14
	6.39
	6.39
	4.72
	3.19
	7.50

	十月
	10.08
	4.17
	3.09
	2.15
	4.44
	3.49
	9.95
	20.16
	7.39
	5.38
	5.11
	7.80
	5.91
	2.02
	4.44
	4.17

	十一月
	17.78
	5.14
	3.06
	2.22
	2.64
	2.78
	7.08
	16.39
	8.33
	3.61
	3.61
	5.42
	4.44
	4.03
	4.86
	8.61

	十二月
	27.96
	10.22
	4.30
	2.28
	2.96
	1.75
	8.60
	7.53
	5.24
	0.94
	3.23
	5.24
	3.23
	3.49
	3.36
	8.06

	春季
	9.15
	5.53
	6.11
	3.94
	4.44
	2.99
	2.94
	10.73
	12.77
	4.89
	6.61
	8.02
	9.78
	3.26
	4.03
	3.67

	夏季
	12.50
	4.35
	2.22
	3.40
	5.30
	4.44
	7.25
	8.97
	11.01
	6.70
	4.94
	5.84
	5.12
	4.57
	5.16
	8.06

	秋季
	11.90
	4.58
	3.11
	2.15
	4.62
	3.25
	8.88
	17.54
	7.92
	4.58
	4.62
	6.55
	5.59
	3.57
	4.17
	6.73

	冬季
	21.66
	12.23
	6.27
	4.58
	2.98
	1.24
	4.49
	10.58
	9.48
	1.74
	2.56
	3.39
	4.62
	2.47
	2.88
	5.95

	全年
	13.79
	6.66
	4.43
	3.52
	4.34
	2.98
	5.89
	11.94
	10.30
	4.49
	4.69
	5.95
	6.28
	3.47
	4.06
	6.10


（4）地形数据
本次评价地形数据来源于采用全球坐标定义的外部DEM文件，该文件包括评价范围内的地形高程数据，由http：//srtm.csi.cgiar.org下载取得，分辨率为90m。
6.2.1.3预测模型及参数
（1）预测模型
本项目大气环境影响评价等级为一级，根据要求需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响预测选取AERMOD模型进行大气预测分析。AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源和体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD考虑了建筑物尾流的影响，即烟羽下洗。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。
本次评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中1.5节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（2）预测因子
本项目大气环境影响预测重点为项目废气点源对大气环境的影响程度和范围，正常工况评价预测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、NMHC、硫酸、NH3、H2S，非正常工况评价预测因子为NH3和H2S。
（3）评价标准
PM2.5、PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值；NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值；NH3、H2S、硫酸执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
（4）预测范围
本次评价综合考虑评价等级、区域自然环境条件、环境敏感因素、主导风向、人群密集程度等，确定预测范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延5km×5km的矩形范围内，计算污染源对评价范围的影响时，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。
（5）筛选气象数据
筛选气象参数见表6.2-9。
表6.2-9 筛选气象参数一览表
	AERMET通用地表类型
	AERMET通用地表湿度
	扇区
	时段

	沙漠化荒地
	干燥气候
	0-360
	2024全年

	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-360
	全年
	0.3275
	7.75
	0.2625


（6）预测方案
以项目所有废气处理装置为本项目点源预测内容。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中8.7.2.1项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。8.7.2.2项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量现状的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、扩建项目，还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。如果有区域达标规划之外的削减项目，应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响。8.7.2.4项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。
对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表5预测内容和评价要求，预测方案见表6.2-10。
表6.2.10 本项目大气环境影响评价方案
	评价对象
	污染源
	排放
形式
	预测内容
	评价内容

	不达标区评价项目
	新增污染源
	正常
排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
－
“以新带老”污染源（如有）
－
区域削减污染源（如有）
＋
其他在建、拟建污染源
（如有）
	正常
排放
	短期浓度
长期浓度
	达标因子：叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况
超标因子：叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率；或者短期浓度的达标情况；评价年平均质量浓度变化率

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量
浓度
	最大浓度占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源
－
“以新带老”污染源（如有）
+
项目全厂现有污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离


（7）预测内容
①项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。
②项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度/大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、扩建项目，还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。如果有区域削减项目，应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响。
③对于无法获得达标规划目标浓度场或区域污染源清单的评价项目，需要评价区域环境质量的整体变化情况。
④项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。
⑤项目正常排放条件下，预测主要污染物在厂界附近的短期浓度，计算大气环境防护距离。
a网格点
预测网格点的布点方式采用导则中规定的直角坐标系网格法，坐标系覆盖所有预测范围，预测网格点设置方法见表6.2-11。
表6.2-11 预测网格点设置方法
	预测网格法
	直角坐标系法

	布点原则
	网格平均分布法

	预测网格点网格距
	50m


b敏感点
本项目大气环境影响评价范围内敏感目标主要为凯赛生活区，具体坐标见表6.2-12。
表6.2-12 大气环境影响预测敏感点表
	序号
	关心点名称
	方位
	高程m
	坐标

	
	
	
	
	X
	Y

	1
	哈尔扎木村
	西北
	543.66
	-3030
	1505


6.2.1.4污染源强
（1）本项目污染物排放源强
①正常工况
本项目废气排放源强见表6.2-13和表6.2-14。
表6.2-13 项目面源污染物计算参数表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC

	1
	罐区废气
	-39
	130
	604
	50
	40
	230
	20
	1370
	连续
	0.03


②非正常工况
本项目非正常工况为活性炭吸附装置结冰堵塞，非正常工况排放参数见表6.2-15。
表6.2-15 项目非正常工况污染排放一览表
	非正常
排放源
	废正常排放
原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	排气量
（m³/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	发酵废气活性炭吸附装置
	吸附装置
结冰堵塞
	NH3
	1.04
	52500
	24
	1

	
	
	H2S
	0.06
	
	
	


（2）区域削减源计算清单
本项目位于乌苏市化工产业集中区西区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，区域2024年PM10和PM2.5的日平均第95百分位数均超标。
项目占地130000m2，项目建成后地面由裸露土地变为硬化或绿化后土地，颗粒物产生量将减少。
[bookmark: _Toc12887][bookmark: _Toc7996]根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，土壤扬尘源排放量的计算公式如下：
[bookmark: _Toc3455][bookmark: _Toc12942][image: 31193eaf-247e-46cc-9587-ef052cce713b]
式中：Wsi为土壤扬尘中PMi（空气动力学粒径在0~iμm间的颗粒物，下同）总排放量，t/a；
[bookmark: _Toc20993][bookmark: _Toc24118]Esi为土壤扬尘源的PMi排放系数，t/（m2•a）；
As为土壤扬尘源的面积，单位m2，取130000m2；
Di为PMi的起尘因子，t/（104 m2•a）；
C为气候因子，表征气象因素对土壤扬尘的影响；
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，对颗粒物的控制效率见表3。多种措施同时开展的，取控制效率最大值；取0。
      ki为PMi在土壤扬尘中的百分含量，取值PM10为0.30、PM2.5为0.15。
     Iwe为土壤风蚀指数，推荐值见表4；其它类型土壤的风蚀指数可以选择质地接近的土壤类型代替；项目取PM10为147、PM2.5为24；
     f为地面粗糙因子，取值为0.5，在近海、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区取值为1，取0.5；
     L为无屏蔽宽度因子，即没有明显的阻挡物（如建筑物或者高大的树木）的最大范围。当无屏蔽宽度≤300米时，L=0.7；当无屏蔽宽度在300米至600米之间时，L=0.85；当无屏蔽宽度≥600米时，L=1.0；取0.7；
     V为植被覆盖因子，是指裸露土壤面积占总计算面积的比例，计算公式如下：
V=裸露土壤面积/总计算面积
u为年平均风速，m/s；取1.58m/s；
PE 为桑氏威特降水—蒸发指数，计算公式如下：
[image: 68c3be92-da3e-4d6f-999e-1af03a18d7d0]
式中：p为年降水量（mm）；取190.9mm；
Ta为年平均温度（℃）；取8.85℃。
计算得出PM10排放量为2.46t/a，PM2.5排放量为0.21t/a。
根据《凯赛（乌苏）生物材料有限公司“一企一策”大气污染治理方案（2024年）》，整改措施完成情况见表6.2-16，本项目区域废气污染物消减情况见表6.2-17。
表6.2-16 削减源情况一览表
	序号
	整改措施
	削减情况
	削减源
	实施时间

	1
	发酵罐底料新连消设备改造项目
	减少蒸汽使用，蒸汽锅炉燃煤量减少
	颗粒物：1.56t/a
	2024年1月30日

	2
	生产工艺浓糖新连消设备改造
	减少蒸汽使用，蒸汽锅炉燃煤量减少
	颗粒物：4.37t/a
	2024年5月30日

	3
	蒸汽锅炉布袋除尘器滤袋及引风机改造
	颗粒物减少
	颗粒物：1.54t/a
	2025年6月30日

	4
	淀粉车间新增异味收集治理
	颗粒物减少
	颗粒物：1.8t/a
	2024年9月30日

	5
	玉米烘干转运除尘改造
	颗粒物减少
	颗粒物：0.045t/a
	2025年7月31日

	[bookmark: _Ref29271]6
	本项目工程占地
	颗粒物减少
	颗粒物：2.46t/a
	项目建成后


表6.2-17 削减源污染物排放一览表
	编号
	名称
	坐标/m
	内径/m
	高度/m
	年排放时间/h
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	PM10
	PM2.5

	1
	燃煤锅炉颗粒物
	95
	358
	3.5
	100
	7920
	0.943
	0.472

	2
	淀粉车间新增异味收集治理
	358
	-152
	等效内径：1.22
	等效高度：17
	79200
	0.227
	0.114

	3
	玉米烘干转运除尘改造
	559
	-282
	等效内径：1.87
	等效高度：25.58
	7920
	0.006
	0.003

	4
	工程占地
	0
	0
	450m×289m
	8000
	0.308
	0.026

	注：燃煤锅炉颗粒物包括发酵罐底料新连消设备改造和生产工艺浓糖新连消设备改造污染物颗粒物排放减少量（因减少蒸汽使用，蒸汽锅炉燃煤量减少）；蒸汽锅炉布袋除尘器滤袋及引风机改造后颗粒物减少量。


（3）其他拟建在建污染源
根据现场调查核实，本项目评价范围在建拟建项目为凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产2万吨长链二元酸扩产项目、塔城地区乌苏市西区污水处理厂建设项目二期工程和凯赛（乌苏）生物材料有限公司年产20000吨LCDN项目，污染物排放数据来源为项目环评数据，详见表6.2-18。
6.2.1.5本项目正常工况下大气污染物浓度预测结果
本项目正常排放条件下，主要污染物在环境空气保护目标和网格点的最大浓度贡献值、发生的时间及占标率见表6.2-19，贡献浓度网格分布图见图6.2-6。

表6.2-14 本项目点源污染物、排放参数一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流量（m3/h）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1#
	发酵废气
	-29
	-96
	611
	39
	1.4
	52500
	常温
	8000
	连续
	PM10：0.53
PM2.5：0.265
NMHC：0.11
NH3：0.26
H2S：0.05

	2#
	发酵废气
	49
	-86
	611
	39
	1.4
	52500
	常温
	8000
	连续
	PM10：0.53
PM2.5：0.265
NMHC：0.11
NH3：0.26
H2S：0.05

	3#
	酸化废气
	-44
	-34
	609
	25
	1.0
	31500
	常温
	8000
	连续
	NMHC：0.08
硫酸雾：0.47

	4#
	粗品干燥废气
	-17
	4
	608
	25
	0.5
	8400
	常温
	8000
	连续
	NMHC：0.02
PM10：0.08
PM2.5：0.04

	5#
	成品干燥废气
	121
	52
	609
	25
	0.5
	5250
	常温
	8000
	连续
	PM10：0.11
PM2.5：0.055

	6#
	活性炭再生炉烟气
	119
	39
	609
	25
	0.5
	6880
	50
	8000
	连续
	NOX：0.41
SO2：0.33
PM10：0.07
PM2.5：0.035



表6.2-18 在建、拟建项目污染物排放一览表
	点源名称
	X坐标
	Y坐标
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟气出口温度
	烟气流量
	评价因子源强（kg/h）

	
	Px
	Py
	H（m）
	D（m）
	T（℃）
	Nm3/h
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	H2SO4
	NMHC
	H2S
	氨

	技术公司长链二元酸扩产项目
	酸化及干燥废气排气口
	491
	383
	35.5
	0.6
	25
	15000
	/
	/
	0.195
	0.0975
	0.056
	0.1388
	/
	/

	
	脱色及离心废气排口
	476
	425
	35.5
	0.6
	25
	15000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.248
	/
	/

	
	精制过滤间环境废气
	439
	355
	35.5
	1.2
	25
	36000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.097
	/
	/

	
	切片包装废气
	456
	315
	35.5
	1.2
	25
	36000
	/
	/
	0.17
	0.085
	/
	/
	/
	/

	
	溶剂回收废气
	416
	440
	28
	0.3
	25
	8650
	/
	/
	/
	/
	/
	0.139
	/
	/

	
	活性炭再生废气
	355
	278
	28
	0.5
	105
	18028
	0.165
	0.235
	0.294
	0.147
	/
	/
	/
	/

	
	烷烃罐区废气
	263
	385
	15
	0.5
	25
	5000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.237
	/
	/

	材料公司年产20000吨LCDN项目
	导热油炉废气排气筒
	-206
	305
	27
	0.5
	100
	9764
	0.028
	0.488
	0.049
	0.025
	/
	0.02
	/
	/

	
	1#尾气处理装置排气筒
	-121
	285
	27
	0.35
	25
	5000
	/
	/
	0.07
	0.035
	/
	
	/
	/

	
	2#尾气处理装置排气筒
	-81
	310
	27
	0.35
	25
	5000
	/
	/
	/
	/
	/
	0.038
	/
	0.004

	
	3#尾气处理装置排气筒
	-18
	320
	27
	0.35
	25
	5000
	/
	/
	0.06
	0.03
	/
	0.231
	/
	

	乌苏市西区污水处理厂二期工程
	恶臭P1排气筒
	2327
	1311
	30
	0.5
	25
	80000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.001
	0.03

	面源名称
	X坐标
	Y坐标
	面源高度
（m）
	面源长度
（m）
	面源宽度
（m）
	评价因子源强（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	NMHC
	H2S
	氨

	技术公司长链二元酸扩产项目
	罐区无组织
	260
	380
	10
	86
	40
	0.357
	/
	/

	
	提取装置无组织
	456
	375
	24
	88
	53
	1.776
	/
	/

	材料公司年产20000吨LCDN项目
	LCDN生产装置无组织
	-66
	282
	10.5
	96
	66
	0.38
	/
	/

	
	甲醇制氢装置无组织
	-76
	355
	5.5
	82.2
	14
	0.08
	/
	/

	
	罐区无组织
	-171
	252
	1.2
	34
	27
	0.023
	/
	/

	乌苏市西区污水处理厂二期工程
	污水处理厂恶臭面源
	1352
	1310
	6
	223
	173
	/
	0.0012
	0.032



表6.2-19 本项目正常工况下最大落地浓度及其发生的时间统计一览表
	污染因子
	序号
	点名称
	点坐标
（x，y）
	浓度类型
	浓度增量
（mg/m3）
	出现时间
（YYMMDDHH）
	评价标准
（mg/m3）
	占标率
（%）
	是否超标

	SO2
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	7.71E-04
	24041519
	5.00E-01
	0.15
	达标

	
	
	
	
	日平均
	4.84E-05
	240722
	1.50E-01
	0.03
	达标

	
	
	
	
	全时段
	2.33E-06
	平均值
	6.00E-02
	0.00
	达标

	
	2
	网格
	（87，-5）
	1小时
	1.02E-02
	24092513
	5.00E-01
	2.04
	达标

	
	
	
	（187，195）
	日平均
	8.61E-04
	240619
	1.50E-01
	0.57
	达标

	
	
	
	（187，-105）
	全时段
	2.03E-04
	平均值
	6.00E-02
	0.34
	达标

	NO2
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	9.58E-04
	24041519
	2.00E-01
	0.48
	达标

	
	
	
	
	日平均
	6.01E-05
	240722
	8.00E-02
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	2.90E-06
	平均值
	4.00E-02
	0.01
	达标

	
	2
	网格
	（87，-5）
	1小时
	1.27E-02
	24092513
	2.00E-01
	6.35
	达标

	
	
	
	（187，195）
	日平均
	1.07E-03
	240619
	8.00E-02
	1.34
	达标

	
	
	
	（187，-105）
	全时段
	2.53E-04
	平均值
	4.00E-02
	0.63
	达标

	PM10
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	日平均
	1.00E-04
	240722
	1.20E-01
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	7.15E-06
	平均值
	6.00E-02
	0.01
	达标

	
	2
	网格
	（187，195）
	日平均
	1.35E-03
	240619
	1.20E-01
	1.13
	达标

	
	
	
	（187，-205）
	全时段
	2.78E-04
	平均值
	6.00E-02
	0.46
	达标

	PM2.5
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	日平均
	5.02E-05
	240722
	6.00E-02
	0.08
	达标

	
	
	
	
	全时段
	3.57E-06
	平均值
	3.00E-02
	0.01
	达标

	
	2
	网格
	（187，195）
	日平均
	6.76E-04
	240619
	6.00E-02
	1.13
	达标

	
	
	
	（187，-205）
	全时段
	1.39E-04
	平均值
	3.00E-02
	0.46
	达标

	NH3
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	5.31E-04
	24041519
	2.00E-01
	0.27
	达标

	
	2
	网格
	（-113，-105）
	1小时
	3.42E-03
	24061009
	2.00E-01
	1.71
	达标

	H2S
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	8.01E-05
	24041519
	1.00E-02
	0.80
	达标

	
	2
	网格
	（-113，-105）
	1小时
	6.33E-04
	24061009
	1.00E-02
	6.33
	达标

	H2SO4
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	1.24E-03
	24041519
	3.00E-01
	0.41
	达标

	
	2
	网格
	（-13，-105）
	1小时
	7.88E-03
	24061009
	3.00E-01
	2.63
	达标

	NMHC
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	1.17E-03
	24123110
	2.00E+00
	0.06
	达标

	
	2
	网格
	（-13，95）
	1小时
	9.75E-03
	24122514
	2.00E+00
	0.49
	达标


从上表可以看出：新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。
6.2.1.6正常工况下污染物叠加预测及结果分析
新增污染源正常排放下，叠加背景浓度后各污染物最大落地浓度、发生的时间及占标率统计见表6.2-20。其中：
（1）SO2、NO2为叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后保证率日平均及年平均评价结果；
（2）H2SO4、NH3、NMHC和H2S为叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后短期浓度后的评价结果。
表6.2-20 本项目叠加后各污染物保证率日均值和年均值预测结果一览表
	污染因子
	序号
	点名称
	点坐标
（x，y）
	浓度类型
	浓度增量
（mg/m3）
	出现时间
（YYMMDDHH）
	背景浓度
（mg/m3）
	叠加背景后的浓度
（mg/m3）
	评价标准
（mg/m3）
	占标率
（%）
	是否超标

	SO2
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	日平均
	6.80E-05
	240722
	1.50E-02
	1.51E-02
	1.50E-01
	10.05
	达标

	
	
	
	
	全时段
	3.23E-06
	平均值
	8.00E-03
	8.00E-03
	6.00E-02
	13.34
	达标

	
	2
	网格
	（187，195）
	日平均
	8.62E-04
	240619
	1.50E-02
	1.59E-02
	1.50E-01
	10.57
	达标

	
	
	
	（187，-105）
	全时段
	2.23E-04
	平均值
	8.00E-03
	8.22E-03
	6.00E-02
	13.70
	达标

	NO2
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	日平均
	1.47E-04
	240722
	5.80E-02
	5.81E-02
	8.00E-02
	72.68
	达标

	
	
	
	
	全时段
	6.71E-06
	平均值
	2.30E-02
	2.30E-02
	4.00E-02
	57.52
	达标

	
	2
	网格
	（187，-105）
	日平均
	1.12E-03
	240711
	5.80E-02
	5.91E-02
	8.00E-02
	73.90
	达标

	
	
	
	（187，-105）
	全时段
	3.15E-04
	平均值
	2.30E-02
	2.33E-02
	4.00E-02
	58.29
	达标

	H2SO4
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	1.24E-03
	24041519
	6.00E-05
	1.30E-03
	3.00E-01
	0.43
	达标

	
	2
	网格
	（-13，-105）
	1小时
	7.90E-03
	24061009
	6.00E-05
	7.96E-03
	3.00E-01
	2.65
	达标

	NMHC
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	8.32E-02
	24123110
	7.80E-04
	8.39E-02
	2.00E+00
	4.20
	达标

	
	2
	网格
	（387，395）
	1小时
	8.32E-02
	24123110
	7.80E-04
	8.39E-02
	2.00E+00
	4.20
	达标

	NH3
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	3.60E-03
	24012420
	1.30E-04
	3.73E-03
	2.00E-01
	1.86
	达标

	
	2
	网格
	（887，1495）
	1小时
	8.77E-03
	24123110
	1.30E-04
	8.90E-03
	2.00E-01
	4.45
	达标

	H2S
	1
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1小时
	8.00E-05
	24041519
	0.00E+00
	8.00E-05
	1.00E-02
	0.80
	达标

	
	2
	网格
	（-113，-105）
	1小时
	6.33E-04
	24061009
	0.00E+00
	6.33E-04
	1.00E-02
	6.33
	达标




由上表可知，SO2、NO2叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后，保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；H2SO4和NH3叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后，短期浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准；NMHC叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后，短期浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值标准；H2S叠加背景浓度后，短期浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值标准。
6.2.1.7非正常工况下污染物预测及结果分析
非正常工况下，污染物预测最大浓度贡献值及达标情况见表6.2-21。
表6.2-21 非正常工况下污染物小时落地浓度贡献值分析
	序号
	污染物
	名称
	点坐标（x,y）
	浓度
类型
	浓度
增量
(mg/m3)
	出现时间
(YYMMDDHH)
	评价标准（mg/m3）
	占标率
（%）
	是否
超标

	1
	H2S
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1h
	4.81E-05
	24041519
	1.00E-02
	0.48
	达标

	
	
	网格
	(-113，-105)
	1h
	5.79E-04
	24061009
	1.00E-02
	5.79
	达标

	2
	NH3
	哈尔扎木村
	（-3030，1505）
	1h
	1.06E-03
	24041519
	2.00E-01
	0.53
	达标

	
	
	网格
	(-113，-105)
	1h
	1.04E-02
	24061009
	2.00E-01
	5.18
	达标


从非正常工况的预测结果可以看出，当发生非正常工况时，所排放的污染物的小时落地浓度占标率相比正常工况下均有一定的提高，对周围环境敏感目标造成影响。因此，项目运营需加强生产管理，避免事故排放，减少对周围大气环境和环境保护目标的影响。
6.2.1.8大气环境防护距离计算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
根据AERMOD模型计算，本项目大气污染物贡献浓度在厂界外均未出现浓度超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。
6.2.1.9区域环境变化分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）需对区域环境空气质量变化情况进行分析。
本项目PM10源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=0.029665（μg/m3），区域削减源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=0.33193（μg/m3），实施削减后预测范围的年平均浓度变化率k=-91.06%，浓度变化率k<-20%。
本项目PM2.5源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=0.014840（μg/m3），区域削减源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=0.033099（μg/m3），实施削减后预测范围的颗粒物年平均浓度变化率k=-55.17%，浓度变化率k<-20%。
因此，本项目PM10、PM2.5实施削减后预测范围的颗粒物年平均浓度变化率k均<-20%，可判断区域大气环境影响可以接受。
6.2.1.10大气污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算
本项目运行期，在各类环保设施正常运行的情况下，废气有组织排放量核算见表6.2-22。
表6.2-22 项目大气污染物有组织排放核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	

	主要排放口

	1
	DA058-DA059
	发酵废气
	颗粒物
	10
	2×0.53
	2×4.24

	
	
	
	NMHC
	2
	2×0.11
	2×0.88

	
	
	
	NH3
	5
	2×0.26
	2×2.08

	
	
	
	H2S
	1
	2×0.05
	2×0.4

	2
	DA060
	酸化废气
	NMHC
	2.5
	0.08
	0.64

	
	
	
	硫酸雾
	15
	0.47
	3.76

	3
	DA061
	粗品干燥废气
	NMHC
	2.5
	0.02
	0.16

	
	
	
	颗粒物
	10
	0.08
	0.64

	6
	DA062
	成品干燥废气
	颗粒物
	20
	0.11
	0.88

	7
	DA063
	活性炭再生炉烟气
	氮氧化物
	59.6
	0.41
	3.28

	
	
	
	二氧化硫
	47.62
	0.33
	2.64

	
	
	
	颗粒物
	9.52
	0.07
	0.56

	有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物
	10.56

	
	二氧化硫
	2.64

	
	氮氧化物
	3.28

	
	NMHC
	2.56

	
	H2SO4
	3.76

	
	NH3
	4.16

	
	H2S
	0.8


（2）无组织排放量核算
本项目运行期，在各类环保设施正常运行的情况下，废气无组织排放量核算见表6.2-23。
表6.2-23 项目废气无组织排放量核算表
	序号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	罐区无组织
	NMHC
	储罐密闭
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	泄漏检测值＜2000µmol/moL；监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3
	0.04


（3）污染物年排放量核算
大气污染物年排放量情况见表6.2-24。
表6.2-24 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	10.56

	2
	二氧化硫
	2.64

	3
	氮氧化物
	3.28

	4
	NMHC
	2.6

	5
	H2SO4
	3.76

	6
	NH3
	4.16

	7
	H2S
	0.8


6.2.1.11大气环境影响评价结论
（1）建设工程完成后，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，污染源正常排放下SO2、NO2、PM10、PM2.5、NMHC、H2S、NH3、硫酸短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；
（2）建设工程完成后，各生产工序在各环保设施正常运行条件下，新增污染源正常排放下SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%；
（3）SO2、NO2叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后，保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；H2SO4和NH3叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后，短期浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准；NMHC叠加背景浓度+在建拟建项目污染源后，短期浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值标准；H2S叠加背景浓度后，短期浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值标准。
（4）本项目PM10、PM2.5实施削减后预测范围的颗粒物年平均浓度变化率k=-91.06%、k=-55.17%，浓度变化率k均<-20%。
（5）若发生非正常工况排放，各污染物短期浓度达标，及时采取措施后，不会造成环境质量大幅下降。但事故时间越长，影响范围越大，会对区域大气环境质量造成一定的影响。项目运营需加强生产管理，尽量减少非计划装置开停车，并缩短开停车时间，同时避免环保设施事故排放，减少对周围大气环境及敏感目标的影响。
（6）本项目不设置大气防护距离。
综上，本次评价认为项目的建设对大气环境的影响可以接受。
表6.2-25 建设项目大气环境影响评价自查表
	项目名称
	凯赛（乌苏）生物材料有限公司生物法年产40000吨二元酸项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级☑
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km☑
	边长=5km□

	评价
因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
其他污染物（NH3、H2S、H2SO4、NMHC）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价
标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准 □
	附录 D☑
	其他标准☑

	现状
评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源  ☑
本项目非正常排放源☑
现有污染源  □
	拟替代的污染源☑
	其他在建、拟建项目污染源☑
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD
☑
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km☑
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3、H2S、H2SO4、NMHC）
	包括二次 PM2.5  □
不包括二次 PM2.5  ☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大标率＞30% □

	
	非正常排放 1h 浓度贡献值
	非正常持续时长（24）h
	C非正常占标率≤100% ☑
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标  ☑
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20% ☑
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3、H2S、H2SO4、NMHC、臭气浓度）
	有组织废气监测  ☑
无组织废气监测  □
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（NH3、H2S、H2SO4）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可以接受  ☑	不可以接受 □

	
	大气环境防护
距离
	距（ ）厂界最远（ ）m

	
	污染源年排放量
	颗粒物：10.56t/a
SO2：2.64t/a
NO2：3.28t/a
NH3：4.16t/a
H2S：0.8t/a
H2SO4：3.76t/a
NMHC：2.56t/a

	注：“□”  为勾选项  ，填“√”  ；“（	）”  为内容填写项



6.2.2运营期水环境影响分析
6.2.2.1运营期地表水环境影响分析
本项目建成后废水产生情况见表6.2-26。
表6.2-26 本项目实施后废水污染物排放情况表
	编号
	污染源
	废水量（m3/h）
	污染物因子及浓度（mg/L，pH值无量纲）
	去向

	
	
	
	pH
	COD
	BOD
	NH3-N
	SS
	TN
	TP
	TOC
	总盐
	

	W1
	发酵清洗废水
	2
	6~9
	3000
	1500
	75
	800
	100
	125
	1000
	--
	经调节池调节后西区污水处理厂二期

	W2
	分离废水
	60
	7~9
	12000
	6000
	300
	600
	400
	500
	4000
	2000
	经调节池调节后西区污水处理厂二期

	W3
	循环水排污
	33.75
	6~9
	100
	30
	--
	200
	--
	--
	--
	3000
	现有污水处理站中水段

	W4
	生活污水
	0.24
	6~9
	350
	250
	40
	200
	60
	5
	--
	--
	现有污水处理站生化段

	W5
	水洗塔定排
	2.76
	6~9
	200
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	300
	现有污水处理站生化段

	W6
	碱洗塔定排
	0.03
	6~9
	1000
	300
	--
	--
	--
	--
	--
	130000
	现有污水处理站生化段


本项目实施后，发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期。
项目运行与地表水没有直接的水力联系，正常生产情况下，项目排水不会对水环境不利环境影响。

表6.2-27 地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地；
重点保护珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放；间接排放；其他
	水温；径流；水域面积

	
	影响因子
	持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他
	水温；水位（水深）；流速；流量；其他

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级；二级；三级A；三级B
	一级；二级；三级

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建；在建；拟建；其他
	拟替代的污染源
	排污许可证；环评；环保验收；既有实施；现场监测；入河排放口数据；其他

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季
	生态环境保护主管部门；补充监测；其他

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发；开发量40%以下；开发量40%以上

	
	水文情势
调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季
	生态环境保护主管部门；补充监测；其他

	
	补充监测
	监测时间
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季
	（/）
	监测断面或点位个数（/）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（ / ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类
近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类
规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标
水环境控制单元或断面水质达标状况；达标；不达标
水环境保护目标质量状况：达标；不达标
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标
底泥污染评价
水资源与开发利用程度及其水文情势评价
水环境质量回顾评价
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况
	达标区
不达标区

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季；设计水文条件

	
	预测情景
	建设期；生产运行期；服务期满后；
正常工况；非正常工况；
污染控制和减缓措施方案；
区（流）域环境质量改善目标要求情景

	
	预测方法
	数值解；解析解；其他；导则推荐模式；其他

	影响评价
	水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生态流量
确定
	生态流量：一般水期（/）m³/s；鱼类繁殖期（/）m³/s；其他（/）m³/s
生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他

	
	监测计划
	/
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动；自动；无监测
	手动；自动；无监测

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受；不可以接受

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项





6.2.2.2运营期地下水环境影响预测与评价
评价区水文地质特征引用《乌苏市西区污水厂建设工程地下水环境影响评价专项水文地质勘察报告》相关调查成果。乌苏市西区污水处理厂位于本项目厂区西北侧2.6km处，均位于四棵树河西侧，属于同一水文地质单元，因此本项目引用其水文地质调查成果是可行的。
（1）地下水类型及富水性
勘察区位于山前洪积砾质平原前缘地带，地下水类型为第四系松散岩类孔隙水。按照含水层结构和埋藏条件的差异，可进一步划分为单层结构潜水和多层结构潜水-承压水，水文地质条件详见图6.2-8。
项目厂址

图6.2-8 勘察区水文地质图
1）单层结构潜水
单层结构潜水主要分布在勘察区南部的山前洪积砾质平原，含水层岩性为第四系上更新统洪积卵砾石层，由南向北含水层岩性颗粒逐渐变细，至G312国道沿线一带，含水层岩性以砂砾石为主，局部地段有粉土夹层。根据325mm井径、5m降深统一标准下的换算单井涌水量，可将单层结构潜水的富水性划分为水量丰富区。
水量丰富区分布在勘察区内G312国道以南的区域，根据施工钻孔（KT1、KT2）及机井（SJ02、SJ06）抽水试验成果可知，换算涌水量为1451.03-3720.93m3/d，渗透系数为9.53-26.55m/d，水量丰富。其中，换算涌水量和渗透系数均呈现出由南向北逐渐减小的变化趋势，据KT1、KT2和SJ02资料显示，勘察区南部换算单井涌水量一般大于3000-4000m3/d，渗透系数为20-30m/d；而向北至G312国道沿线一带，换算单井涌水量减小至1500m3/d以下，渗透系数也减小至10m/d以下，但富水性级别未发生改变，仍为水量丰富区。
其中，勘察区场地位于水量丰富区范围内，施工钻孔KT1和KT2对场地富水性有较好控制。据KT1和KT2钻孔资料显示，勘察区潜水换算单井涌水量为3004.38-3230.20m3/d，渗透系数为24.64-26.55m/d，水量丰富。
2）多层结构潜水-承压水
多层结构潜水-承压水主要分布在勘察区内G312国道以北的区域，富水性级别为潜水水量中等-承压水水量丰富区。
该区域上部潜水含水层由于厚度较小，一般小于20m，因此富水性比南部稍差，换算涌水量一般为100-1000m3/d，水量中等。据本次收集前人钻孔W62资料显示，上部潜水换算单井涌水量为113.52m3/d，渗透系数为1.51m/d。
下部承压含水层岩性为砂砾石，根据现场调查成果可知，勘察区内G312以北均为承压水自流区，水头一般高出地表3-12m。据收集的前人研究成果《新疆乌苏地区区域水文地质普查报告》可知，该自流区下部承压水换算单井涌水量一般为1000-5000m3/d，水量丰富。
（2）含水层结构
在水文地质钻探工作的基础上，结合水文地质调查和资料收集成果，基本查明勘察区内的含水层结构分布特征。在勘察区内布置了2条水文地质剖面，其中A-A’剖面与地下水径流方向一致，B-B’剖面与地下水径流方向垂直。
根据A-A’水文地质剖面图可知，沿地下水流向由南向北，含水层结构差异较大。勘察区南部为单层结构的潜水含水层，岩性以卵砾石、砂砾石为主，钻孔揭露含水层厚度大于70m。向北至G312国道以北区域，含水层结构逐渐转变为多层结构，出现承压水分布区。根据收集区域资料及调查机井资料，承压水隔水顶板埋深一般为20-30m，岩性为粉质粘土，隔水底板埋深一般在100-120m左右，承压含水层厚度较大，水量丰富，详见图6.2-9。
根据B-B’水文地质剖面图可知，垂直地下水流向由西向东，含水层结构基本一致，均为单层结构潜水含水层，钻孔控制深度一般小于100m，含水层厚度大于60m，详见图6.2-10。
（3）地下水补给、径流、排泄条件
勘察区内地下水总体由东南向西北方向径流（约为北偏西27°），水力坡度一般为4‰-6‰详见图6.2-11。
勘察区地下水主要接受南部山区四棵树河的沟谷潜流补给，以及山前地带的大气降水和暴雨洪流的入渗补给，其中勘察区北部分布大面积农田，因此田间灌溉入渗和渠系渗漏也是地下水的补给方式之一。
勘察区内地下水总体以向下游侧向径流为主要排泄方式。在径流过程中，流经机井灌溉区，地下水也以人工开采的方式进行排泄。而在勘察区北部，潜水埋深一般小于10m，因此潜水蒸发也是地下水主要的排泄方式之一。
勘察区位于山前洪积砾质平原与冲洪积细土平原的分界处，勘察区南部潜水埋深一般为50-100m，向北逐渐减小至30-50m，至污水处理厂周边，潜水埋深一般为10-30m，而在勘察区北部，潜水埋深一般小于10m，详见图6.2-12。
项目厂址

图6.2-12 勘察区潜水埋深分区图
（4）地下水化学特征
水文地质调查工作中，在勘察区及周边区域共采集地下水样品6组，收集前人水质资料1份，样品采集层位均为潜水含水层。各样品水化学特征见表6.2-27。
表6.2-28 勘察区潜水水化学特征一览表 
	钻孔
编号
	相对位置
	层位
	溶解性总固体
（g/L）
	水化学类型
	数据来源

	SJ02
	污水处理厂上游
	第四系松散岩类孔隙潜水
	0.16
	HCO3-Ca·Mg
	枯水期实测

	SJ01
	污水处理厂西侧
	第四系松散岩类孔隙潜水
	0.25
	HCO3-Ca·Na
	枯水期实测

	KT1
	污水处理厂场地内
	第四系松散岩类孔隙潜水
	0.37
	HCO3·SO4·Cl-Ca·Na·Mg
	枯水期实测

	SJ06
	污水处理厂下游
	第四系松散岩类孔隙潜水
	0.34
	Cl·HCO3-Ca
	枯水期实测

	KT2
	污水处理厂下游
	第四系松散岩类孔隙潜水
	0.46
	Cl·SO4·HCO3-Ca
	枯水期实测

	ZL01
	污水处理厂下游
	第四系松散岩类孔隙潜水
	0.27
	HCO3·SO4-Ca·Mg
	枯水期实测

	W62
	污水处理厂下游
	第四系松散岩类孔隙潜水
	0.54
	HCO3·SO4-Ca·Mg
	资料收集


根据水质检测结果可知，勘察区潜水水化学类型具有明显分带性规律。南部山前洪积砾质平原，潜水水化学类型以HCO3-Ca·Mg型为主，溶解性总固体一般为0.16-0.25g/L。而在砾质平原前缘到下游冲洪积细土平原区域内，潜水中硫酸盐含量逐渐增大，水化学类型向HCO3·SO4-Ca·Mg型逐渐转变，溶解性总固体也逐渐增大，一般为0.27-0.54g/L。
勘察区场地内潜水水质较好，水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型。而在勘察区场地北部至东北侧的四棵树收费站一带，潜水中氯化物含量较高，水化学类型以Cl·HCO3-Ca型为主，溶解性总固体为0.34-0.46g/L。
勘察区潜水水化学类型分布情况见图6.2-13。
项目厂址

图6.2-13 勘察区潜水水化学类型分区图
（5）预测情景
1）正常工况
发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期。
厂区管线敷设尽量采用可视化原则，做到早发现、早处理，且本项目根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区，均采取了防渗设计。在防渗系统正常运行的情况下，本项目生产废水、生活污水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。因此，正常状况下，项目对场地地下包气带及地下水污染的可能性较小。故本评价不再进行正常状况的预测分析。
2）非正常工况
非正常状况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状态。
埋地污水管道破裂发生渗漏时可能产生的影响主要是废水渗漏进入地下水，对局部地下水环境质量造成污染。一般情况下不与地表水发生水力联系，所以不会对地表水造成影响。
实际运行中管道可能有以下几种典型情况：①污水短期大量溢流排放、②污水长期少量渗漏排放。大量溢流排放一般能及时发现，并采取措施加以控制，影响范围不大；地上管道无论是短期大量溢流还是少量渗漏排放，都能在巡检时发现，并及时处理，只有地下管道或污水站构筑物少量排放才较难发现，长期渗漏可能对地下水造成污染。
本次环评主要考虑埋地污水管道局部破裂造成渗漏情况和烷烃罐区防渗层破损造成渗漏情况。
泄漏物进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径为：
入渗污染物→表土层→包气带→含水层→运移
把渗漏的量当成不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响。
（6）预测内容
1）预测时间
预测时间按事故发生后的相关时间段进行，分别预测100d，1000d，3650d对地下水环境的影响。
2）预测范围
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），地下水评价等级为二级，评价范围厂界外延为5.25km×3.5km的区域，因此本次预测范围与评价范围保持一致。
3）预测因子
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目废水中主要污染物为COD、氨氮、总磷、总氮、TDS等；烷烃罐区发生泄漏，主要污染物为石油类。
表6.2-29 污染因子标准指数法计算结果
	污染源
	污染因子
	污染物浓度（mg/L）
	Ⅲ类标准限值
	标准指数法计算结果
	排序

	高浓废水
	COD
	11700
	3.0mg/L
	3900
	2

	
	氨氮
	290
	0.50mg/L
	580
	4

	
	总氮
	390
	1.0mg/L
	390
	5

	
	总磷
	490
	0.2mg/L
	2450
	3

	废水总排口
	溶解性总固体
	1470
	1000mg/L
	1.47
	6

	烷烃泄漏
	石油类
	735000
	0.05mg/L
	14700000
	1


由于COD、总磷在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无评价标准，选取标准指数较大的氨氮、石油类作为预测因子。氨氮按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准（氨氮≤0.50mg/L）进行评价；石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（石油类≤0.05mg/L）进行评价。
4）地下水污染源强
假如高浓废水管道破裂造成渗漏事故，泄漏量按照废水产生量1488m3/d的20%计算（泄漏量大于20%易发觉）。在发现至30天时间内处理完毕，渗漏水按照渗透的方式经过包气带向下运移，假定渗漏的量不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算，同时不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响。根据工程分析内容，废水氨氮浓度为290mg/L，泄漏废水量为8928m3，氨氮渗漏量为2589.12kg。
一般防渗层破损是由于应力不均“撕裂”所致，裂口呈长方形，长度不超过围堰对角斜长。本项目烷烃罐区围堰内面积为50m×40m，对角线斜长为64m，假设裂口宽度1cm，则渗漏面积约为0.64m2，渗透系数约为26.55m/d，渗漏烷烃量为0.64×26.55÷24=0.708m3。由于储罐为地上储罐，一旦泄漏，很容易发现，本次烷烃泄漏时间按一个小时计算，烷烃密度约为0.735t/m3，渗漏量为520.38kg，石油类浓度为735000mg/L。
5）预测方法
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目地下水评价等级为二级，预测方法可以采用数值法或者解析法。本次评价采用解析法预测，预测模型选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中推荐的一维稳定流动二维水动力弥散模式。根据事故场景设定，采用平面瞬时点源模式计算废水渗漏影响。
由厂区附近孔隙水等水位线可知，项目区的地下水主要自东南向西北方向呈一维流动，加之厂区以及附近区域并没有集中型供水水源地，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向，垂直地下水流向为y方向，则求取污染浓度分布模型如下：
一维稳定流动二维水动力弥散-平面瞬时点源
瞬时注入示踪剂-平面瞬时点源模型，其解析解如下列公式所示：
[image: ]
式中：x,y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；
[image: ]—圆周率。
6）模型参数选取
评价区水文地质条件较简单，本次评价选用的水文地质参数通过查阅区域已有的数据。
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。
由模型可知，模型需要的参数有：外泄污染物质量m；有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL。
含水层的厚度M：根据水文地质勘查报告，M取70m；
有效孔隙度n：根据水文地质勘查报告，取有效孔隙度为0.27。
水流实际平均流速u：V=KI，项目区包气带渗透系数取30m/d；水力坡度I=3‰（根据水文地质勘查报告），根据达西公式，地下水的渗透流速V=KI=30m/d×0.003=0.09m/d，平均实际流速μ=V/n=0.33m/d。
纵向x方向的弥散系数DL：
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图6.2-14）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。
参考前人的研究成果，弥散度应介于1～10之间，按照最不利的评价原则，本次模拟取弥散度参数值取10。
[image: ]
图6.2-14 lgαL-lgLs关系图
模型计算中纵向弥散度选用10m。由此计算规划含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=10×0.33m/d=3.3m2/d；
横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般αT/αL=0.1，则横向弥散系数DT=0.33m2/d；
本次评价选用的水文地质参数通过查阅区域已有的数据。各参数取值见表6.2-30。
表6.2-30 水文地质参数取值一览表
	参数名称
	含水层厚度
（M）
	含水层渗透系数（K）
	地下水流速（u）
	有效孔隙度（n）
	纵向弥散系数（DL）
	横向弥散系数（DT）

	单位
	m
	m/d
	m/d
	无量纲
	m2/d
	m2/d

	数值
	70
	30
	0.33
	0.27
	3.3
	0.33


6）预测结果
污染发生后100d、1000d、3650d，氨氮和石油类迁移规律预测结果见图6.2-15。
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	渗漏100d后，下游不同距离的氨氮浓度分布
	渗漏1000d后，下游不同距离的氨氮浓度分布
	渗漏3650d后，下游不同距离的氨氮浓度分布
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	渗漏100d后，下游不同距离的石油类浓度分布
	渗漏1000d后，下游不同距离的石油类浓度分布
	渗漏3650d后，下游不同距离的石油类浓度分布


图6.2-15 污水发生渗漏后下游氨氮和石油类浓度随距离变化趋势


由预测结果可知，高浓废水管道发生渗漏后氨氮随泄漏时间延续其污染羽不断向下游方向扩散，污染羽中心点浓度也随着扩散不断降低，在泄漏100d、1000d、3650d时，其污染羽中心点分别距离渗漏点36m、335m、1209m处，对应的浓度值分别为52.00mg/L、14.30mg/L、7.41mg/L；对应的超标范围分别在0~107m、128~542m、851~1568m。
烷烃储罐破损围堰发生渗漏后石油类随泄漏时间延续其污染羽不断向下游方向扩散，污染羽中心点浓度也随着扩散不断降低，在泄漏100d、1000d、3650d时，其污染羽中心点分别距离渗漏点42m、340m、1214m处，对应的浓度值分别为161.03mg/L、48.00mg/L、24.99mg/L；对应的超标范围分别在0~141m、42~583m、669~1760m。
（6）地下水评价结论
正常情况下，建设单位严格落实分区防渗措施，正常情况下不会对地下水质量造成影响。
经预测，高浓废水管道渗漏和烷烃储罐泄漏对厂区内的地下水造成较明显的影响，对厂区外下游的地下水影响较大。因此，在采取防渗等地下水治理措施后，可对地下水含水层的超标范围及污染程度进行有效控制，减少对地下水水质的影响。本项目监控井合理布设、设置适当的监控周期、管道定期检查是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。

6.2.3运营期声环境影响预测与评价
6.2.3.1声源数据
1）基础气象数据
本项目建设地点位于乌苏市化工产业集中区，声环境影响预测基础数据见表6.2-31。
表6.2-31 项目噪声环境影响预测基础数据表
	项目所在区域
	参量
	取值

	乌苏市
	主导风向
	S或SSE

	
	平均风速（m/s）
	1.58

	
	年平均气温（℃）
	9.0

	
	年平均相对湿度（%）
	58

	
	空气大气压（hPa）
	952


2）噪声源
本次预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行定量预测，本项目噪声源强见表6.2-32和表6.2-33。

[bookmark: _Ref165156587]表6.2-32 工业企业噪声源强调查清单（室外噪声）
	序号
	单元名称
	声源名称
	空间相对位置/m
	声功率级/dB（A）
	距声源
距离/m
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	车间外
	泵类（4台）
	-332
	-346
	1.2
	85
	1
	减振基础
	昼间、夜间

	注：以厂区中心为原点。


表6.2-33 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声压级/dB（A）
	距声源
距离/m
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边
界声级/ dB（A）
	运行时段
	建筑物
插入损
失/ dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/ dB（A）
	建筑物外距离

	1
	发酵车间
	泵类
	85
	1
	厂房隔声+减振基础
	-356
	-312
	1.2
	5
	85
	昼间、夜间
	20
	65
	1m

	2
	提取车间
	风机
	85~105
	1
	厂房隔声+减振基础
	-375
	-249
	1.2
	8
	85~105
	昼间、夜间
	20
	65~85
	1m

	3
	
	离心机
	90～110
	1
	厂房隔声+减振基础
	-359
	-247
	1.2
	16
	90～110
	昼间、夜间
	20
	70~90
	1m

	4
	空分
	空压机
	100～150
	1
	厂房隔声+减振基础
	-111
	-185
	1.2
	6
	100～150
	昼间、夜间
	20
	80~130
	1m

	5
	循环水场
	泵类
	100~120
	1
	厂房隔声+减振基础
	-248
	-441
	1.2
	5
	100~120
	昼间、夜间
	20
	80~100
	1m

	注：以厂区中心为原点。




6.2.3.2预测范围及预测内容
（1）项目厂界外200m范围内无声环境保护目标，预测项目厂界外1m的噪声值。
（2）预测项目运行后，厂区内主要声源对厂区东、西、南、北厂界的噪声贡献值，评价项目厂界昼、夜间噪声的达标情况。
6.2.3.3评价标准
项目所在区域声功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的“3类区”，厂界各侧噪声排放标准应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值的要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
6.2.3.4预测模式
（1）预测模式选择
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），中的工业噪声预测模式。预测环境数据见表6.2-30。
①计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]式中：Loct，1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
      Lwoct—某个声源的倍频带声功率级，dB；
      r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
      R—房间常数，m2；
      Q—方向性因子。
②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]③计算室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]将室外声级[image: ]和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级[image: ]：
     [image: ]
式中：S—透声面积，m2
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为[image: ]，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
④计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：
[image: ]式中：[image: ]—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
[image: ]—参考位置[image: ]处的倍频带声压级，dB；
[image: ]—预测点距声源的距离，m；
[image: ]—参考位置距声源的距离，m；
[image: ]—各种因素引起的衰减量，dB。
如已知声源的倍频带声功率级[image: ]，且声源可看作是位于地面上的，则
[image: ]
由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级[image: ]。
⑤计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在[image: ]时间内该声源工作时间为[image: ]，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在[image: ]时间内该声源工作时间为[image: ]，则预测点的总等效声级为：
[image: ]式中：[image: ]—计算等效声级的时间，h；
[image: ]—室外声源个数；
[image: ]—等效室外声源个数。
Leqb－预测点的背景值，dB（A）。
（2） 确定某预测点可能受到影响的主要声源，根据声源源强的数据、参数，计算出噪声从各声源传播到预测点上的声衰减量，由此计算出各声源单独作用于预测点时产生的A声级（LAi）。

6.2.3.5预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表6.2-34。
表6.2-34 噪声预测结果与达标分析表   单位：dB（A）
	预测方位
	时段
	贡献值
	现状值
	预测值
	标准限值
	达标情况

	东侧
	昼间
	27.2
	50
	50.0
	65
	达标

	
	夜间
	27.2
	49
	49.0
	55
	达标

	南侧
	昼间
	35.6
	54
	54.1
	65
	达标

	
	夜间
	35.6
	37
	39.4
	55
	达标

	西侧
	昼间
	42.1
	42
	45.1
	65
	达标

	
	夜间
	42.1
	44
	46.2
	55
	达标

	北侧
	昼间
	20.3
	42
	42.0
	65
	达标

	
	夜间
	20.3
	48
	48.0
	55
	达标


由上表可知，本项目设施厂界昼间和夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））排放限值。同时本项目实施后，厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），对周边声环境影响较小。
表6.2-35 声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□	二级	三级☑

	
	评价范围
	200m☑        大于 200m□        小于 200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑ 最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑        地方标准□        国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区□
	2 类区□
	3 类区☑
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期
	近期
	中期
	远期

	
	现状调查方法
	现场实测法☑     现场实测加模型计算法□    收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源
调查
	噪声源调查
方法
	现场实测□        已有资料☑      研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑
	其他□

	
	预测范围
	200 m         大于200 m□           小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声
贡献值
	达标☑                    不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标☑                    不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑ 固定位置监测 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行☑	不可行□

	注“□”为勾选项 ，可√；“（  ）”为内容填写项。


6.2.4运营期固体废物环境影响分析
6.2.4.1固体废物产生、分类及处置情况
根据《中华人民共和国生态环境法典》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《国家危险废物名录》（2021年版）及相关鉴别标准，将本项目产生的固体废物分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。
固废处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害原则及分散与集中处理相结合的原则，将不同类型固体废物进行分类收集和堆存，并对不同污染性质的污染物进行定向处置。
项目固体废物产生情况及处置措施见表6.2-36。



表6.2-36 本项目实施后固体废物产生及处置情况表
	编号
	固废名称
	类别
	代码
	产生量（t/a）
	产生工序
及装置
	形态
	主要/危害成分
	产废周期
	危险
特性

	S1
	菌体污泥
	SW59
	900-099-S59
	24320
	压滤
	固态
	有机质、
硫酸钙
	连续
	-

	S2
	废矿物油
	HW08
	900-219-08
	5
	机修
	液态
	润滑油
	不定
	T、I

	S3
	化验室废液
	HW49
	900-047-49
	1
	实验室
	液态
	化学试剂
	连续
	T、C、I、R

	S4
	废铅蓄电池
	HW31
	900-052-31
	5
	各工序
	固态
	铅、酸
	不定
	T

	S5
	生活垃圾
	SW64
	900-099-S64
	12
	职工生活
	固态
	有机质
	连续
	--


6.2.4.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
本项目危险废物依托现有工程危险废物贮存库贮存，根据验收报告，现有工程危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，满足防渗、防雨淋等相关设计和管理要求。
危险废物贮存库设有专人管理，出入人员都要作登记；危险废物贮存库为独立建筑物，贮存库地面进行防渗且有围挡，不相容的危险废物不能堆放在一起，分类分区堆放；不同类的危险废物由不同要求的容器盛装；贮存库内布置有灭火器等消防设施；内墙面张贴危险废物贮存库的管理要求及注意事项，贮存库外墙应张贴说明（企业名称、危险废物种类、危险情况、安全措施、处置方式、管理部门、负责人及电话等）和图示。综上，不会对周围环境造成明显的影响。
6.2.4.3固体废物环境影响分析
固体废物特别是危险废物主要会对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境可能造成影响。
（1）对环境空气的影响分析
本项目产生的一般工业固体废物依托现有工程一般工业固体废物贮存库暂存，不露天堆置，不会产生大风扬尘；项目危险废物采用塑料桶、铁桶或包装袋密封承装，依托现有工程危险废物贮存库暂存后委托有资质单位进行安全处置，不在危废间内长期堆存，因此，对环境空气质量影响较小。
（2）对地表水环境影响分析
本项目产生的固体废物全部进行综合利用和安全合理处置，不外排，因此，对周围地表水体基本无影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了严格的防渗漏措施，对于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用专门的容器进行收集贮存；对于一般固废和生活垃圾及时外运，减少在厂内的堆放时间，因此，本项目产生的固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区环境。
（3）对地下水环境的影响分析
本项目依托现有工程一般工业固体废物贮存库暂存和危险废物贮存库对固体废物进行贮存，对堆放场所地面进行硬化和防渗漏处理，其中危险废物贮存库作为重点防渗区防渗。通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水产生不利影响。
（4）土壤环境的影响
固体废物的长期露天堆放，其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶、渗透作用，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中，由于土壤的吸附能力和吸附容量很大，固体废物随着渗滤水在地下水中的迁移，使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累，导致土壤成分和结构的改变，间接又对在该土壤上生长的植物及土壤中的动物、微生物产生了危害。
本项目产生固体废物均暂存于现有工程一般工业固体废物贮存库暂存和危险废物贮存库，采取防风、防雨措施，不存在露天堆放，危险废物分类收集，及时处理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，因此，固体废物特别是危险废物的有害成分进入土壤环境的可能性较小，对周边土壤环境的影响较小。
（5）运输过程的环境影响分析
危险废物贮存库的危险废物应定期送往有资质单位处置，应满足以下要求：
从事危险废物运输的单位应当具有相关的危险废物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事危险废物运输。危险废物运输由建设单位委托具有相应危险废物运输资质的单位进行运输，整个过程采用全封闭运输车辆，严禁跑冒滴漏。与运输单位的合同中制定惩罚措施，严禁运输过程中抛洒滴漏的发生。运输线路避开限行时间和路段，绕行敏感区域。运输车辆安装GPS装置，随时可监控车辆行驶情况。
危险废物须交由有危险废物处置资质单位处置，危险废物处理处置实行全过程管理，要求建立危险废物管理台账和转移联单制度。建设单位、危险废物处理处置单位应当建立管理台账，详细记录危险废物产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。
在采取以上措施后，危险废物的运输、处置过程对环境影响很小。
6.2.4.4固体废物环境影响结论
综上所述，本项目建成投产后，建设单位在加强工业固体废物的管理，妥善处理或处置各类固体废物的情况下，对周边环境产生影响较小。
6.2.5运营期土壤环境影响预测与评价
6.2.5.1土壤环境影响识别
本项目为污染影响类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于I类，本项目占地规模为中型，项目位于乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，占地类型为工业用地，环境敏感性为“不敏感”，本次土壤评价等级为二级。评价范围为项目占地范围内及占地范围外200m范围内。
（1）土壤环境影响类型与影响途径识别
污染物质主要通过大气沉降、工业污水入渗，以及固体废物堆放沉降、降雨淋溶等方式进入土壤环境。本次评价在工程分析结果的基础上，结合土壤环境敏感目标，根据建设项目建设期和运营期两个阶段的具体特征，识别土壤环境影响类型与影响途径。识别结果见表6.2-37。
表6.2-37 土壤影响途径及影响类型一览表
	不同时段
	污染影响类型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	/
	√
	√
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/


6.2.5.2土壤环境影响源及影响因子识别
本项目属于污染影响型建设项目，对土壤影响源及影响因子识别见表6.2-38。
表6.2-38 污染影响型建设项目土壤影响源及影响因子识别表
	名称
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	废水
	地面漫流、垂直入渗
	SS、COD、BOD5、氨氮
	COD
	事故

	罐区化学品
	地面漫流、垂直入渗
	烷烃
	石油烃（C10~C40）
	事故

	废矿物油
	垂直入渗
	石油烃（C10~C40）
	石油烃（C10~C40）
	事故


3）垂直入渗
正常状况下，为有效防止废水泄漏对区域土壤产生影响，进行分区防腐、防渗处理，同时加强对废水输送管道的维护和管理，防止废水的跑、冒、滴、漏和非正常排水。在不受外界因素作用下，按照设备操作规程进行合理、规范操作，废水不会发生泄漏事故。因此，正常状况下建设项目不会发生渗漏污染土壤的情景。非正常工况下，废水发生泄漏且工作人员未能及时发现，废水中COD持续渗入土壤并逐渐向下运移。
达西定律是渗流理论中最基本的定律，本次根据达西定律对土壤及包气带中废水的渗漏速度进行计算。达西定律（渗流量Q=K⋅A⋅i或渗流速度v=K⋅i）是描述水在多孔介质中渗流规律的核心理论，在土壤环境影响预测与评价中主要用于量化水分（及随水迁移的污染物）在土壤-地下水系统中的运动特征，可以支撑污染风险评估、防渗措施效果验证、污染物迁移范围预测等关键环节。
土壤环境中的污染物（如重金属、有机物、渗滤液等）迁移主要通过水动力弥散实现，而水流运动是驱动污染物迁移的载体。达西定律通过计算渗流速度，为污染物迁移速度、迁移量及扩散范围的预测提供基础参数。其核心逻辑为：渗透系数K越大、水力梯度i越高，水流速度越快，污染物迁移风险越高。计算方式如下：
单位面积渗流量（渗透速度v）v=K⋅i（v单位m/s）；
根据《乌苏市西区污水厂建设工程地下水环境影响评价专项水文地质勘察报告》，项目区包气带深度取20m；i=0.03；K=3.47×10-4cm/s；渗透速度v为1×10-5m/s，渗透时长23天可以穿过包气带达到潜水层。
由于土壤环境标准没有COD必检指标，COD的测定易受土壤中还原性无机物干扰，难以准确反映土壤“污染性有机物”的真实含量。因此本报告提出企业需按照自行监测方案定期监测项目区土质及空白样，通过比对COD指标辅助评估土壤污染程度。
本项目依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，提出相应的防渗技术措施。根据场地特性和项目特征，制定分区防渗方案：对地下及半地下工程构筑物实施重点防渗；对可能发生物料和污染物泄漏的地上构筑物采取一般防渗；其他区域则按建筑要求进行地面处理。防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s。在全面实施分区防渗措施后，物料或污染物的垂直入渗对土壤的影响减小。
因此，本项目土壤环境预测因子为石油烃（C10~C40）。
本项目预测/影响评价因子筛选情况具体见表6.2-39。
表6.2-39 污染影响型建设项目土壤影响源及影响因子识别表
	环境要素
	预测/影响评价因子
	影响途径
	预测/影响评价

	土壤环境
	石油烃（C10~C40）
	垂直入渗
	定量分析


6.2.5.3土壤环境影响分析
项目设置“单元-厂区-园区”事故废水三级预防与控制体系，其中第一级预防与控制体系包括装置围堰、罐组防火堤等；第二级预防与控制体系为全厂事故水池。若出现极端事故情况，当一级、二级预防和控制体系无法达到控制事故废水要求时，应启动第三级园区事故水预防与控制系统，将事故液排入园区公共事故水池。本项目通过三级防控系统，可将事故废水控制在本项目范围内。在全面落实三级防控措施的情况下，事故废水的地面漫流对土壤影响较小。
烷烃垂直入渗土壤环境影响分析与评价
1）情景假设及源强分析
本项目在影响识别的基础上，根据建设项目的特征，设定的预测情景为烷烃罐泄漏同时罐区防渗层破损，导致污染物通过裂缝进入土壤对周围土壤产生污染影响。
烷烃密度约为0.735t/m3，即石油烃（C10~C40）7.35×105mg/L，按泄漏10天预测。
2）预测评价标准
本项目预测评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1“第二类用地”中的筛选值，石油烃（C10~C40）≤4500mg/kg。
3）预测模型
污染物在土壤包气带层中的运移和分布都受到多种因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。一般认为，水在包气带中的运移符合活塞流模式，由于评价区土壤层包气带地层岩性简单，污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远远小于垂向迁移距离，因此本次将污染物在土壤包气带中的迁移概化为一维垂向数值模型。
本次评价采用导则附录E.2一维非饱和溶质运移模型预测方法，公式如下：
式中：C——污染物介质中的浓度，mg/L；
D——弥散系数，m2/d；
q——渗流速率，m/d；
z——延z轴的距离，m；
t——时间变量，d；
θ——土壤含水率，%；
初始条件：
c（z，t）=0  t=0  L≤z<0
4）模型构建
由于污染物在土壤包气带中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大化原则，在模拟污染物扩散时不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及规律。
边界条件：
上边界条件：连续点源情景C（z,t）=C0   t＞0  z=0；
[image: ]石油烃（C10~C40）浓度约7.35×105mg/L。以上述浓度作为上边界条件。
底部边界条件：零梯度边界                               。
水流模型中上边界为定压力水头边界，下边界为自由排水；溶质运移模型中上边界为定通量边界，下边界为零通量边界。
本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，影响途径主要为运营期项目场地污染物以点源形式垂直进入土壤环境。污染因子选取石油烃（C10~C40）进行预测分析。
利用HYDRUS-1D运行溶质运移模型，将相关土壤参数、污染源参数和防渗层参数代入模型中，N1（0m）、N2（2.0m）、N3（5.0m）、N4（10.0m）、N5（20.0m）不同观察点石油烃（C10~C40）浓度预测结果见图6.2-16，土壤剖面石油烃浓度随时间变化预测结果见图6.2-17。
[image: 081bc7ffb097d90eda3f094d3cfbdf49]
图6.2-16 观察点石油烃（C10~C40）浓度变化曲线图
[image: f5997d1b126fcd54367aec623f933f1e]
图6.2-17 土壤剖面石油烃（C10~C40）浓度随时间变化曲线图
由土壤模拟结果可知，污染物石油烃（C10~C40）在土壤中随时间不断向下迁移，各土层中污染物含量不断累积，会对土壤进行污染，土壤中石油烃（C10~C40）浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1“第二类用地”中的筛选值（石油烃（C10~C40）：4500mg/kg）。短时泄漏不会穿透土壤层进入地下水中，长期泄漏会污染地下水，企业需加强运营期管理，一旦发现泄漏立即采取措施，减少持续渗漏时间，及时收集泄漏物，以确保渗漏的石油烃（C10~C40）不进入地下水，不会对地下水造成污染。
6.2.5.4土壤环境影响评价结论
本项目主要通过定性方法从大气沉降和垂直入渗分析项目运营对土壤环境的影响。本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废中污染物不会影响土壤环境，但在非正常情况下，进入土壤的物质可能会对土壤环境造成一定的影响，但影响较小。
项目企业建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修及管理措施和加强地下水和土壤污染隐患排查及隐患整改条件下，本项目建设对土壤环境的影响可接受。
表6.2-40 土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	130000m2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（无）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他□
	

	
	全部污染物
	SS、COD、BOD5、氨氮、石油烃（C10~C40）
	

	
	特征因子
	石油烃（C10~C40）
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感☑
	

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）☑；b）☑；c）☑；d）☑
	

	
	理化特性
	颜色、结构、质地、砂砾含量、氧化还原电位、pH、阳离子交换量、总孔隙度、土壤容重
	见表5.3-17

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0~0.2
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m
	

	
	现状监测因子
	GB36600中表1基本45项+pH+石油烃（C10~C40）
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600中表1基本45项+pH+石油烃（C10~C40）
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600☑；表 D.1□；表 D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值
	

	影响预测
	预测因子
	石油烃（C10~C40）
	

	
	预测方法
	附录 E☑；附录 F□；其他（类比法）□
	

	
	预测分析内容
	影响范围（厂界外200m内）；影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	pH、石油烃（C10~C40）
	1次/年
	

	
	信息公开指标
	pH、石油烃（C10~C40）
	

	评价结论
	项目建设对土壤环境影响可接受
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6.2.6运营期生态环境影响分析
6.2.6.1对土地影响分析
本项目占地属于厂区内的三类工业用地，不占用厂区外土地，本项目建设不会导致生态环境质量的降低。
6.2.6.2植物资源影响分析
本项目占地范围植物较少，项目建成后，将对厂区及周围环境进一步绿化，生产过程不存在破坏植被工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响。
6.2.6.3动物影响分析
厂址周围已有众多现有企业以及其他人为活动，厂址附近没有野生动物，在建成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。
6.2.6.4生态环境影响评价结论
本项目占地属于厂区内的三类工业用地，不新增用地，区域内动植物的种类和数量基本不受影响。根据调查，项目建设地点不属于土地沙化区，项目运营期不会加重周边水土流失情况；评价范围内的植被和动物均为当地常见和广布种，虽然受到运营期人为扰动的影响，但不会使整个区域动植物群落的种类组成发生明显变化，对周边生态环境影响不大。


表6.2-41 生态环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护
目标
	重要物种□；国家公园；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种□（）生境□（）生物群落□（）生态系统□（）生物多样性□（）生态敏感区□（）自然景观□（）自然遗迹□（）其他（）

	评价等级
	一级□；二级□；三级□；生态影响简单分析

	评价范围
	陆域面积：（）km2；水域面积：（）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季□；秋季□；冬季；丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他

	
	生态监测
计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他

	评价
结论
	生态影响
	可行；不可行□

	注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。
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6.3.1.1生态环境风险评价内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），项目实施后生态环境风险评价的基本内容包括：
（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。
（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明生态环境风险危害范围与程度，提出生态环境风险防范的基本要求。
（4）提出生态环境风险管理对策，明确生态环境风险防范措施及突发生态环境事件应急预案编制要求。
（5）综合生态环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
6.3.1.2生态环境风险评价原则
生态环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质生态环境急性损害防控为目标，对建设项目的生态环境风险进行分析、预测和评估，提出生态环境风险预防、控制、减缓措施，明确生态环境风险监控及应急建议要求，为建设项目生态环境风险防控提供科学依据。
6.3.1.3生态环境风险评价工作程序
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）其评价工作流程见图6.3-1。
[image: ]图6.3-1  生态环境风险评价工作程序框图
6.3.2生态环境风险调查
6.3.2.1建设项目风险源调查
本次生态环境风险源调查包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点的调查。
（1）危险物质调查
危险物质数量和分布情况的风险调查指本项目所涉及的主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等的调查。
根据建设单位提供的相关资料，本项目主要产品为二元酸；主要原辅材料为烷烃、发酵液、硫酸（98%）、氧化钙、氢氧化钠溶液（32%）、硫酸铵等。
本项目主体工程包括发酵装置、提取装置、脱色罐、溶解罐和干燥设备等，公辅工程包括循环水站、动力站等，蒸汽系统依托厂区现有5×75t/h燃煤锅炉，液体物料储运包括硫酸罐、液碱罐、烷烃罐；固体原料依托成品仓库及危废暂存贮存库。
根据建设项目生产工艺特点，本项目产生的废气主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、NH3、H2S、SO2、NOX等；产生的废水主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等；产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾，其中危险废物包括废矿物油、废铅蓄电池、化验室废液等。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（资料性附录）进行物质危险性辨别。对照附录B可知，项目使用的原辅材料、产品及副产品，硫酸列入危险物质。本项目所用液碱浓度为32%的氢氧化钠溶液，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，项目所用的氢氧化钠判定为健康危险急性毒性物质（类别4）。
本项目产生的废水CODCr浓度≥10000mg/L，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，项目废水属于危险物质，仅计算管道运输在线量，厂区内计划新建的废水调节池不包含在本项目内；项目产生的废气通过排气筒排放，不会在厂区暂存，因此不计算最大存在量。项目产生的固体废物均为一般废物不属于危险废物。本项目设备维修养护过程中会产生废矿物油，属于风险物质。
通过判断，本项目主要涉及的危险物质主要为硫酸、液碱、硫酸铵、烷烃、高浓废水、废矿物油等。
根据工程分析，项目危险物质分布情况见下表6.3-1所示。
表6.3-1 项目危险物质分布情况一览表
	序号
	单元
	危险物质类型
	存储方式及数量
	最大存在量（t）
	备注

	1
	98%硫酸储罐
	浓硫酸
	1个310m3拱顶罐
	570.4
	罐区

	2
	32%液碱储罐
	液碱
	3个400m3拱顶罐
	1620
	

	3
	烷烃罐区
	正癸烷/正壬烷
	6个3596m3内浮顶罐
	15858.36
	

	4
	危废贮存库
	废矿物油
	桶装
	5
	依托

	5
	生产废水管道
	CODCr浓度≥10000mg/L
	管道
	180
	送至西区污水处理厂

	6
	硫酸铵库房
	硫酸铵
	库房
	2000
	依托


6.3.2.2生产工艺特点调查
生产工艺特点调查指本项目在生产过程中是否存在高温（工艺温度≥300℃）、高压（压力容器设计压力≥10.0MPa）、危险工艺及涉及危险物质的工艺过程。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1，本项目生产过程涉及危险物质使用、贮存。
6.3.2.3生态环境敏感目标调查
本项目5km范围内的生态环境敏感点的情况统计详见表6.3-2。
表6.3-2 生态环境敏感目标统计表
	类别
	环境敏感特征

	大气
环境
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	凯赛（乌苏）生物材料有限公司
	厂区内
	0
	企业
	330

	
	2
	凯赛（乌苏）生物技术有限公司
	厂区内
	0
	企业
	120

	
	3
	哈尔扎木村
	NW
	2530
	居民区
	480

	
	4
	库鲁木村
	W
	3900
	居民区
	300

	
	5
	喇嘛寺村
	NE
	4480
	居民区
	120

	
	6
	塞布库里村
	NW
	4756
	居民区
	500

	
	7
	牧民新村
	SE
	2900
	居民区
	170

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	450

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	2020

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	不涉及
	/
	/

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点的距离/m

	
	1
	不涉及
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	不涉及
	G3
	三类
	D1
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


6.3.3生态环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目生态环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的生态环境敏感程度，结合事故情况和生态环境影响途径，对建设项目潜在生态环境危害程度进行概化分析，进而确定生态环境风险潜势，确定依据见表6.3-3。
表6.3-3 项目生态环境风险潜势划分依据一览表
	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险


6.3.3.1危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：
A当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
B当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；
      Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；
     当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
     当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质主要包括硫酸、生产废水、废矿物油等。本项目危险物质存在量与临界量比值见表6.3-4。
表6.3-4 本项目危险物质存在量与临界量比值一览表
	物质名称
	CAS号
	最大存在量qn（t）
	临界量Qn（t）
	临界比
	Q值
	类别

	硫酸
	7664-93-9
	570.4
	10
	57.04
	281.385
	Q2

	硫酸铵
	7783-20-2
	2000
	10
	200
	
	

	烷烃
	/
	15858.36
	2500
	6.343
	
	

	生产废水（CODcr浓度≥10000mg/L）
	/
	180
	10
	18
	
	

	废矿物油
	/
	5
	2500
	0.002
	
	


根据上表结果，本项目危险物质存在量与临界量比值Q=281.385。
6.3.3.2行业及生产工艺（M值确定）
分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表6.3-5评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M＞20；②10＜M≤20；③5＜M≤10；④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表6.3-5 行业及生产工艺评分表
	行业
	评估依据
	分值
	本项目

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	10

	合计
	10

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目涉及2处罐区，则行业及生产工艺过程得分为10分，行业及生产工艺类型为M3。
6.3.3.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表6.3-6确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
表6.3-6 项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级判断表
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目危险物质数量与临界量比值Q＞100，行业和生产工艺为M3，根据上表内容，本项目危险物质及工艺系统危险性为P2。

6.3.3.4生态环境敏感程度（E）的分级
（1）大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-7。
表6.3-7 大气环境敏感程度分级表
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


本项目位于乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，根据现场调查，本项目500m内的人口总数约为450人，5km范围内的人口总数约为2020人，因此本项目大气环境风险受体敏感程度类型属于周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人，大气环境风险受体敏感程度类型为E3。
（2）地表水环境
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况对地表水敏感程度进行划分。
本项目废水均不排入地表水体，事故状态废水全部进入事故池储存后排至污水处理厂处置，均不排入地表水体，本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响。因此，本项目不涉及地表水环境风险评价。
（3）地下水环境
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表6.3-9和表6.3-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表6.3-8 地下水环境敏感程度分级表
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表6.3-9 地下水功能敏感性分区表
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表6.3-10 包气带防污性能分级表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s≤K＜1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。


项目占地为园区规划的工业用地，所在区域既不属于集中式地下水饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，也不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区和其他保护区的补给径流区；同时也不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地。根据表6.3-9的判定依据，本项目所在区域地下水功能敏感性为G3。
根据调查，项目所在区域包气带平均厚度为70m，包气带厚度大于1m，包气带渗透系数K=3.47×10-2cm/s＞1.0×10-4cm/s，根据表6.3-10的判定依据，本项目所在区域包气带防污性能分级为D1。根据表6.3-8的判定依据，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为E2。
6.3.3.5风险潜势划分
经分析得知，建设项目物质和工艺系统的危险性为高度危害P2，所在区域大气环境敏感程度为环境低度敏感区E3，所在区域的地下水环境敏感程度为环境中度敏感区E2，其生态环境风险潜势判定结果具体见表6.3-11。
表6.3-11 项目生态环境风险潜势判定结果一览表
	项目环境敏感程度
	项目危险物质及工艺系统危险性P

	
	高度危害（P2）

	大气环境低敏感度区（E3）
	Ⅲ

	地下水环境中度敏感度区（E2）
	Ⅲ


本项目的大气环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级。
6.3.3.6生态环境风险评价等级及评价范围
（1）生态环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据建设项目涉及的风险物质及工艺系统潜在危险性和所在地的生态环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6.3-12确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表6.3-12 评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目各要素评价工作等级判定如下：
本项目的大气环境风险潜势为Ⅲ级，大气环境风险评价等级为二级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险评价等级为二级，综合评价等级取最高等级，生态环境风险评价等级为二级。
（2）生态环境风险评价范围
根据上表，本项目大气环境风险评价等级为一级评价，根据导则要求，大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3km。
本项目大气环境风险评价等级为二级，评价范围为项目边界5km范围内。
地下水环境风险评价等级为二级，评价范围和地下水环境评价范围一致。
6.3.4生态环境风险识别
6.3.4.1物质危险性识别
本项目涉及的风险物质主要包括烷烃、硫酸、32%液碱、废矿物油等。本项目涉及的风险物质主要特性见表6.3-13。
表6.3-13 风险物质理化性质及危险特性
	序号
	物质
类别
	物质
名称
	理化性质
	危险特性

	1
	原料
	烷烃
	正癸烷，化学式C10H22，CAS号124-18-5，是一种饱和无环烃类有机化合物。其为无色透明液体，分子量142.282，密度0.735g/cm3，熔点-30℃，沸点174.9℃（760mmHg），闪点46.1℃，蒸汽密度4.9（vs空气），常温常压下蒸汽压约0.17kpa，不溶于水，可与乙醇、乙醚混溶
	正癸烷具有易燃性（危险标记7）和毒性，吸入或皮肤接触可能刺激粘膜并引发肺水肿，小鼠吸入LC50为72300mg/m3/2h，经皮最低中毒剂量25g/kg可致肿瘤阳性。储存需保持阴凉通风（库温≤37℃），远离氧化剂，操作时应佩戴防毒面具、防静电服等防护装备。

	2
	原料
	硫酸
	硫酸为无色透明油状液体，无臭。与水混溶。熔点为10.5℃，沸点为330.0℃，相对密度（水＝1）为1.83，饱和蒸气压为0.13kPa（145.8℃）
	遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	3
	原料
	液碱
	液碱为白色液体，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。相对密度（水＝1）为2.12，熔点为318.4℃，沸点为1390℃。
	有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	4
	污染物
	废矿
物油
	油状液体，淡黄色或褐色，无气味或略带异味，易燃。
	健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	5
	原料
	硫酸铵
	硫酸铵是一种无机盐化合物，化学式为(NH4)2SO4，分子量132.14。常温下呈无色斜方结晶，工业品一般为白色或微带黄色的小晶粒，但少数副产品带有微青、暗褐等颜色，相对密度1.77，熔点280℃（分解），易溶于水，不溶于乙醇和丙酮，水中溶解度随氨含量升高而降低。硫酸铵易吸湿，吸湿后固结成块。
	接触硫酸铵可导致皮肤、呼吸道和眼睛刺激，食入时口中有灼伤感，恶心、呕吐、腹泻。如果与硝酸钾、亚硝酸钾和氯酸钾等氧化剂混合，可能会爆炸。


6.3.4.2生产系统危险性识别
生产系统识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。
（1）生产装置
1）生产过程的高度连续性
本项目生产过程中物料有固态、液态和气态，大多为气态。由于生产工艺连续性，工艺气体不会大量储存，而是源源不断地输送至下一工序进行加工处理，这就决定了生产的连续性。如果其中一个工序或一台设备发生故障，都会造成局部或全部停车，甚至会发生重大恶性事故。因此，生产过程中每一台设备、每一个岗位或工序运行状况的好坏、操作控制合理与否，都会对全厂稳定、安全生产起到至关重要的作用。
2）生产系统复杂
生产过程包括发酵、提取、干燥等工序。为了满足生产需要，还配备一系列辅助生产工序及设施，如供水、供电等系统，仪表及自控、信号联锁、生产调度等等，从而构成一个庞大、复杂的生产系统。这些系统虽然各自独立，但都密切相关，相互制约。
3）工艺流程长、工艺过程复杂
由于生产的连续性特点，各类设备之间靠工艺管道相连通，组成系统生产线。各种工艺管道、上下水管道、动力电缆等贯穿全厂地下、地上、空中，相互交织，错综复杂，并形成网络。由原料到产品，需经过多道工序的处理，从而构成工序流程长、工艺过程复杂的特点。
4）工艺参数严格、操作控制技术要求高
装置生产中工艺参数有温度等要求，为确保生产过程的安全、连续和稳定，对温度、流速、气体成分和投料量等工艺指标的确定都非常严格。操作人员需根据生产变化情况，及时频繁地对工艺参数予以调节和进行岗位之间的联系，不允许工艺条件有大的波动，更不允许超温、超负荷运行。
5）生产过程中存在着多种化学危险物质
生产过程中所处理的物质有硫酸、32%液碱等，大多是有害、有腐蚀性的物质。生产过程中的某些介质具有较强的腐蚀性，能使设备、管道、阀门等壁厚减薄，导致设备管道机械强度降低。这些都对安全生产带来了隐患。
（2）储运设施危险性识别
本项目液态物料大多采用地上立式储罐，储罐壁涂有保温层可以避免由于阳光直晒造成油罐表面温度升高，导致化学品物质以罐体呼吸方式的散逸量加大，同时可以降低液体泄漏后的扩散速度，为储存的化学品危险物增加了安全性。储罐顶部设置有阻火式呼吸阀，以防止罐内物质散逸出的非甲烷总烃气体压力过大造成爆炸事故。
由于运输液态物料均采用汽车拉运，且使用泵、管道等设备输送，因此有可能在此过程中产生泄漏，如果不及时发现，到达一定的数量后，遇明火极易造成火灾或爆炸，从而产生严重的危害。即使没有发生火灾或爆炸，一定数量的化工品由于气化和散溢也会产生大量的有毒气体，对人身健康造成危害，同时致使一定范围内的土壤以及空气环境恶化，以至于造成不可估量的环境损失。
储罐充装过满、装卸时流速控制不当、管道输送物料后不及时排空、无泄压装置或泄压装置失效、夏季高温时不能及时降温、装车时未进行静电接地、装车时发生泄漏或溢出、运输槽车排气管未装阻火器、在极端气候条件下贮罐或管线因热胀冷缩等，都可能造成物料泄漏或引发火灾、爆炸事故，从而产生伴生/次生污染物对大气环境、土壤环境及地下水环境等造成污染。
（3）公辅工程及环保工程环境风险识别
项目厂内工艺及公用工程外管大多架空敷设，输送工艺物料的管线多为压力管道，且输送的介质具有毒性及腐蚀性。在耐压强度、密封性和耐腐蚀性等方面设计不合理可能造成管道穿孔、破裂，从而导致有毒有害物料泄漏。
项目污水管网一旦发生破裂、未采取防渗措施或防渗膜破损，可能导致含有毒有害物质的废水排放至外环境，渗入土壤、污染地下水。
项目产生的危险废物主要是废矿物油、化验室废液、废铅蓄电池等，产生后暂存于危险废物贮存库，这些危险废物在厂区内收集及内部转运过程如发生散落、泄漏，会对泄漏处的土壤及地下水造成污染；危险废物贮存库中危险废物储存容器可能因破损等原因造成危险废物泄漏，若防渗层破损，泄漏的危险废物可能对土壤和地下水产生污染影响。
（4）伴生/次生污染物
根据分析，本项目涉及的主要物料大部分具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏及中毒事故，并存在引起伴生事故和次生灾害的可能性。
在火灾事故的扑救中，会产生大量的消防废水，其中可能含有大量的有毒有害物质，如果该废水经雨水排放系统排放至外环境，将会造成环境污染。此外，拦截堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，也将对生态环境产生二次污染。
6.3.4.3危险物质向生态环境转移的途径识别
（1）大气污染影响途径
项目危险化学品储运过程发生风险事故时挥发的有毒物质，火灾、爆炸伴生的一氧化碳、二氧化硫等污染物通过大气影响周围环境，与区域气象条件密切相关，直接受风向、风速影响。小风和静风条件是事故下最不利天气，对大气污染物的扩散较为不利。
（2）水污染影响途径
危险化学品物质运输过程发生泄漏风险事故时可能对周边地表水体造成影响；污水事故性排放时污水中的COD等污染物将对周边地表水体造成影响。本项目设置了环境风险事故三级防控体系，且厂区周边无常年稳定地表水体分布，正常状况下可有效防范事故废水进入厂外水体。厂区发生火灾或爆炸事故时，在事故水防控系统失效的情况下，厂区内泄漏的有毒有害危险品及受污染消防水可能会流入厂外形成漫流，从而导致一系列继发水体污染事故。
（3）土壤和地下水污染影响途径
危险化学品物质运输过程发生泄漏风险事故时可能对地下水和土壤环境造成影响；浓硫酸、液碱、烷烃等在储存过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将导致有毒有害物质泄漏污染地下水和土壤环境；埋地污水管道破裂发生渗漏可能对地下水和土壤环境造成影响。
6.3.4.4风险识别结果
根据项目的工程资料、类比国内外同行业和同类型事故，本项目的主要风险类型储罐泄漏事故、工艺设备及管道泄漏事故、工艺设备及储罐泄漏而引发的火灾爆炸事故和废气排放事故。
本项目生态环境风险识别汇总见表6.3-14。
表6.3-14 生态环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响环境敏感目标

	1
	提取装置
	输送管道
	浓硫酸、液碱
	泄漏
	因腐蚀、容器管线破损、管理不规范等造成储罐、工艺设备及管道等有毒有害或易燃物质泄漏，并遇火发生火灾、爆炸事故并引发伴生/次生污染物排放对周边大气环境、地表水、地下水及土壤环境的影响，甚至造成人员伤害
	环境空气、地下水、土壤

	2
	酸碱罐区
	储罐
	浓硫酸、液碱
	泄漏
	因腐蚀、容器管线破损、管理不规范等造成储罐、工艺设备及管道等有毒有害或易燃物质泄漏，并遇火发生火灾、爆炸事故并引发伴生/次生污染物排放对周边大气环境、地表水、地下水及土壤环境的影响，甚至造成人员伤害
	环境空气、地下水、土壤

	3
	烷烃罐区
	储罐
	烷烃
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放
	因腐蚀、容器管线破损、管理不规范等造成储罐、工艺设备及管道等有毒有害或易燃物质泄漏，并遇火发生火灾、爆炸事故并引发伴生/次生污染物排放对周边大气环境、地表水、地下水及土壤环境的影响，甚至造成人员伤害
	环境空气、地下水、土壤

	4
	库房
	库房
	硫酸铵
	受热分解
	库房火灾导致硫酸铵遇到明火、高热等情况，分解产生有毒的氨和二氧化硫气体，对周围大气环境的影响
	环境空气
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6.3.5.1设定原则
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，事故情形的设定应遵循以下原则：
（1）同一种危险物质可能有多种环境风险类型。风险事故情形应包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。对不同环境要素产生影响的风险事故情形，应分别进行设定。
（2）对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容。
（3）设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。
（4）风险事故情形设定的不确定性与筛选。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。
6.3.5.2风险事故情形设定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。
根据风险识别结果，本项目环境影响较大并具有代表性的事故类型有：
（1）项目生产装置、罐区储罐等设施及管道输送系统因腐蚀破裂、人为操作不当、设备缺陷等问题导致易燃易爆气态或液态危险化学品等大量泄漏并遇火引发火灾、爆炸事故进而燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对周边大气环境的污染影响。
（2）输送管道、罐区储罐等设施及管道输送系统因腐蚀破裂、人为操作不当、设备缺陷等问题导致有毒有害气体或液体大量泄漏对周边大气环境的污染影响，甚至造成厂区内及周边人员中毒或窒息伤亡。
（3）项目废水输送管道、罐区等危险物质因沉降、操作不当、设备缺陷、腐蚀等原因造成储罐泄漏对周边地表水、地下水和土壤环境的污染影响。
（4）项目原料硫酸铵遇明火或高热分解产生氨和二氧化硫气体，对周围大气环境的影响。
事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为“0”。类比国内外相关统计数据，按照事故树分析确定本次评价最大可信事故，具体见表6.3-15。
表6.3-15 最大可信事故设定一览表
	序号
	装置或设备
	危险因子
	最大可信事故

	1
	烷烃储罐
	CO
	遇火发生火灾产生的次生污染

	2
	库房
	NH3、SO2
	原料硫酸铵遇明火或高热分解产生氨和二氧化硫气体



依据对国内外化工行业生产事故的统计，并参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中有关化工行业风险事故概率统计分布情况，结合项目当前的经济技术水平，确定项目最大可信事故发生概率，具体见表6.3-16。
表6.3-16 项目泄漏事故频率一览表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
2.5×10-8/a
2.5×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	5.00×10-6/（m·a）
1.00×10-6/（m·a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	2.00×10-6/（m·a）
3.0×10-7/（m·a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
全管径泄漏
	2.40×10-6/（m·a）
1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	5.00×10-4/a
1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-7/a
3.00×10-8/a

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/a
5.00×10-6/a


一般情况下，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。根据上表可知，本项目最大可信事故情形设定原则如下：
（1）内径≤75mm的管道发生全管径泄漏频率为1.00×10-6/（m·a），可作为最大可信事故情形。
（2）内径＞150mm的管道，泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）的频率为2.40×10-6/（m·a），可作为最大可信事故情形。
6.3.5.3源项分析
（1）火灾伴生/次生污染物产生量估算
本项目烷烃储罐储存压力为常压、储存温度为常温。拟采用风险导则附录E推荐方法确定事故源强。考虑烷烃储罐罐底出口接合管泄漏，泄漏孔径为150mm，泄漏时间为10min。
液体泄漏速度QL用伯努利方程计算


式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
Cd——液体泄漏系数，本次计算取0.50；
A——裂口面积，m2，本次泄漏孔径取50mm，即裂口面积0.00196m2；
P——容器内介质压力，Pa，常压，即0.073MPa；
P0——环境压力，Pa（当地年均气压为0.1MPa）；
g——重力加速度，9.81m/s2
h——裂口之上液位高度，m，10m；
ρ——液体密度，kg/m3，本次取735kg/m3
烷烃储罐泄漏参数具体见表6.3-17。
表6.3-17 烷烃储罐泄漏参数选取一览表
	参数名称
	参数取值
	参数名称
	参数取值

	容器内部温度
	25℃
	物质存在形态
	液体

	容器内部压力
	0.073MPa
	裂口面积及形态
	圆形，19.6cm2


经风险估算计算，经风险估算计算，烷烃液体泄漏速率为10.089kg/s，则溶剂泄漏事故期间的泄漏总量为4833kg。
本次火灾事故源强主要考虑1座烷烃储罐贮存泄漏到罐区地面形成液池，遇到火源燃烧而形成池火。火灾产生次生污染物中毒性较大的为物料不完全燃料产生的CO产生量按下式计算：
Gco=2330×q×C×Q
式中：
Gco——燃烧产生的CO量，kg/s；
C——燃烧物中碳的质量百分比含量。根据烷烃组成，本次评价以84.6%计算；
q——碳不完全燃烧率。1.5%~6%，本次评价按照5%计算；
Q——参与燃烧的物质量，t/s，本次预测取参与燃烧的烷烃量4833kg，假定火灾持续时间10min，即0.01t/s。
经计算，最不利气象条件下烷烃燃烧事故次生的CO污染产生速率均为0.99kg/s，假定火灾持续时间10min，产生CO约为594kg。
（2）原料硫酸铵遇明火或高热分解产生氨和二氧化硫
硫酸铵包装为50kg/袋，堆放在托盘上储存在库房，硫酸铵遇明火或高热分解后在10分钟内可以发现，分解量按200kg计算。硫酸铵分解反应方程式为：
[image: 56cafb5e-6ca3-47b1-a2ea-8cccc4741150]
氨的产生量为34.34kg，二氧化硫产生量为96.97kg。
（3）小结
综上所述，本项目的最大可信事故源项见表6.3-18。
表6.3-18 建设项目源强一览表
	序号
	事故情形描述
	气象条件
	危险单元
	危险物质
	释放/泄漏速率kg/s
	释放/泄漏时间min
	最大释放/泄漏量kg

	1
	烷烃储罐泄漏事故
	最不利
	烷烃储罐
	次生污染物CO
	0.99
	10
	594

	2
	硫酸铵明火或高热分解事故
	最不利
	库房
	氨
	0.06
	10
	34.34

	
	
	
	
	二氧化硫
	0.16
	10
	96.97



[bookmark: _Toc5880][bookmark: _Toc31443][bookmark: _Toc96787303]6.3.6风险预测与评价
6.3.6.1大气环境风险预测与评价
（1）预测模式
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G，根据排放类型的不同选择相应的理查德森数计算公式，然后确定预测模式。
1）排放类型的判定
判断连续排放还是瞬时排放，通过对比排放时间Td和污染物达到最近受体（敏感目标）的时间T确定。
T=2X/Ur
式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；
      Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在计算时间T内保持不变。
当Td＞T时，为连续排放；当Td≤T时，为瞬间排放。
2）模式选择
以理查德森数Ri选取模式。
连续排放：

[image: ]
瞬时排放：

[image: ]
式中：ρrel——排放物质进入大气的密度，kg/m3；
      ρa——环境空气密度，kg/m3；
      Q——连续排放的烟羽排放速率，kg/s；
      Qt——瞬时排放的物质质量，kg；
      Drel——初始烟团宽度，即源直径，m；
      Ur——10m高处风速。
对于连续排放，Ri≥1/6时为重质气体，Ri＜1/6时为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04时为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。重质气体的扩散预测选择SLAB模式，轻质气体的扩散预测选择AFTOX模式。
经过模型计算，本项目CO、NH3采用SLAB模型，SO2扩散建议采用AFTOX模型。
表6.3-19 预测模式选择结果
	事故情形
	污染因子
	排放时长Td
（min）
	排放类型
	Ri
	预测模式

	烷烃储罐泄漏燃烧事故
	CO
	30
	连续
	Ri≤0.04
	SLAB

	硫酸铵明火或高热分解事故
	NH3
	10
	连续
	Ri≤0.04
	SLAB

	
	SO2
	10
	连续
	Ri＞0.04
	AFTOX


（2）计算点设定
1）预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，由预测模型计算获取。
2）一般计算点：指下风向不同距离点，距离风险源500m范围内设置50m间距，大于500m范围内设置100m间距。
3）特殊计算点：特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点。
（3）参数选取
1）事故源参数
最大可信事故状态下的事故源强见前“表6.3-17”。
2）地表粗糙度
地表粗糙度一般由事故发生地周围1km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定，不同土地类型地表粗糙度见表6.3-20。
表6.3-20 不同土地利用类型对应地表粗糙度取值
	地表类型
	春季
	夏季
	秋季
	冬季

	水面
	0.0001m
	0.0001m
	0.0001m
	0.0001m

	落叶林
	1.0000m
	1.3000m
	0.8000m
	0.5000m

	针叶林
	1.3000m
	1.3000m
	1.3000m
	1.3000m

	湿地或沼泽地
	0.2000m
	0.2000m
	0.2000m
	0.0500m

	农作地
	0.0300m
	0.2000m
	0.0500m
	0.0100m

	草地
	0.0500m
	0.1000m
	0.0100m
	0.0010m

	城市
	1.0000m
	1.0000m
	1.0000m
	1.0000m

	沙漠化荒地
	0.3000m
	0.3000m
	0.3000m
	0.1500m


本项目位于工业园区内，1km范围内占地面积最大的土地利用类型为工业用地，按城市取粗糙度。
3）气象参数
本次风险评价等级为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），选取最不利气象条件进行后果预测，最不利气象条件取F类稳定度，风速1.5m/s，温度25℃，相对湿度50%。
4）评价标准
选取大气毒性终点浓度作为预测评价标准。大气毒性终点浓度值分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。本次风险评价标准见表6.3-21。
表6.3-21 危险物质大气毒性终点浓度值选取
	序号
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1/（mg/ m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/ m3）

	1
	CO
	630-08-0
	380
	95

	2
	NH3
	7664-41-7
	770
	110

	3
	SO2
	7446-09-5
	79
	2


（4）预测内容
本项目风险评价等级为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），预测内容有以下两个方面：
1）给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。
2）给出各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间。
（5）预测结果与分析
1）烷烃储罐泄漏燃烧事故不利气象条件下预测结果
烷烃储罐泄漏燃烧事故状态下，污染物排放的影响预测结果见表6.3-22。
表6.3-22 烷烃储罐泄漏燃烧事故大气环境风险预测结果
	事故情形
	危险物质
	大气环境影响

	烷烃储罐泄漏燃烧事故
	CO
	指标
	浓度值/（mg/m3）
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	1490
	0.333

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	4280
	0.222

	
	
	敏感目标
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/(mg/m3)

	
	
	哈尔扎木村
	29
	9
	191

	
	
	牧民新村
	33
	9
	160

	
	
	库鲁木村
	45
	7
	108

	
	
	喇嘛寺村
	0
	0
	0

	
	
	塞布库里村
	0
	0
	0



[image: 4fd7b3d9-d447-4eb8-bbda-661eb216c54f]
图6.3-2 点关心CO浓度随时间变化图（最不利气象条件）
2）硫酸铵明火或高热分解事故不利气象条件下预测结果
硫酸铵明火或高热分解事故状态下，氨和二氧化硫排放的影响预测结果见表6.3-23。
表6.3-23 硫酸铵明火或高热分解事故大气环境风险预测结果
	事故情形
	危险物质
	大气环境影响

	烷烃储罐泄漏燃烧事故
	NH3
	指标
	浓度值/（mg/m3）
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	770
	100
	0.083

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	110
	410
	0.083

	
	
	敏感目标
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/(mg/m3)

	
	
	哈尔扎木村
	0
	0
	0

	
	
	牧民新村
	0
	0
	0

	
	
	库鲁木村
	0
	0
	0

	
	
	喇嘛寺村
	0
	0
	0

	

	
	塞布库里村
	0
	0
	0

	事故情形
	危险物质
	大气环境影响

	烷烃储罐泄漏燃烧事故
	SO2
	指标
	浓度值/（mg/m3）
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	79
	1440
	0.444

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2
	4920
	0.333

	
	
	敏感目标
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/(mg/m3)

	
	
	哈尔扎木村
	27
	27
	26.8

	
	
	牧民新村
	31
	27
	20.2

	
	
	库鲁木村
	39
	28
	11.0

	
	
	喇嘛寺村
	44
	28
	8.3

	
	
	塞布库里村
	46
	29
	7.3
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图6.3-3 关心点NH3浓度随时间变化图（最不利气象条件）
[image: 939f323c-8d50-4b86-ad67-edca64d942a2]
图6.3-3 关心点SO2浓度随时间变化图（最不利气象条件）
根据大气环境风险预测结果，本项目烷烃储罐泄漏燃烧事故最大影响距离为4280m，环境敏感目标存在超过毒性终点浓度2情况；硫酸铵明火或高热分解事故最大影响距离为4920m，环境敏感目标存在超过毒性终点浓度2情况。因此，项目运营过程中应严格监测储罐的生产状态，严禁储罐超压、超液位运行，对厂区风险源定期巡检，排查安全隐患，落实各项风险防范措施后，环境风险可接受。
6.3.6.2风险事故水环境影响分析
本项目位于乌苏市化工产业集中区，项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理，与地表水体不发生水力联系。本项目事故情况下，泄漏的液体物料泄漏于具有防渗功能的围堰内，火灾爆炸产生的消防水送事故水池。项目废水不与周边地表水体发生水力联系。
因此，事故情况下，泄漏的物料对地表水环境影响较小。
6.3.6.3地下水环境风险预测与评价
本次评价预测模型、参数及预测情况详见章节6.2.2.2。
本项目地下水环境风险评价等级为二级，根据地下水环境影响评价可知，地下水环境影响预测针对非正常状况下地下水污染情景进行了模拟预测，预测情景设定高浓废水管道破裂造成渗漏和烷烃罐区发生渗漏。
由地下水预测结果可以看出：高浓废水管道发生渗漏后氨氮随泄漏时间延续其污染羽不断向下游方向扩散，污染羽中心点浓度也随着扩散不断降低，在泄漏100d、1000d、3650d时，其污染羽中心点分别距离渗漏点36m、335m、1209m处，对应的浓度值分别为52.00mg/L、14.30mg/L、7.41mg/L；对应的超标范围分别在0~107m、128~542m、851~1568m。
烷烃储罐破损围堰发生渗漏后石油类随泄漏时间延续其污染羽不断向下游方向扩散，污染羽中心点浓度也随着扩散不断降低，在泄漏100d、1000d、3650d时，其污染羽中心点分别距离渗漏点42m、340m、1214m处，对应的浓度值分别为161.03mg/L、48.00mg/L、24.99mg/L；对应的超标范围分别在0~141m、42~583m、669~1760m。
高浓废水管道渗漏和烷烃储罐泄漏对厂区内的地下水造成较明显的影响，对厂区外下游的地下水影响较大。因此，在采取防渗等地下水治理措施后，可对地下水含水层的超标范围及污染程度进行有效控制，减少对地下水水质的影响。本项目监控井合理布设、设置适当的监控周期、管道定期检查是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。
6.3.7风险防范措施
6.3.7.1强化风险意识、加强安全管理
本项目环境风险主要是化学品使用过程中的潜在风险事故、环保设施异常导致的潜在风险事故及化学品贮运过程中潜在的事故风险。安全事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。
（1）树立并强化环境风险意识
贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。
（2）实行安全环保管理制度
由风险分析可知，在运输、生产等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此应有针对性地开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。
（3）规范并强化风险预防措施 
为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用。
（4）提高生产及管理人员的技术水平 
人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是，由于技术水平低下、身体状况、工作疏忽。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。
（5）建立事故的监测报警系统
对厂内所有容易发生化学品泄漏、燃烧的点设置实时监控系统，并与厂内预警系统进行连接；对所有的外露生产装置与运输设施中的重大危险源设置应急设施。
（6）加强检修现场的安全保卫工作
检修期间，应预先准备好必要的安全保障设施。清理设备或拆卸管理时，应有安全人员在场，负责实施各项安全措施。
（7）加强数据的日常记录与管理 
加强对废水、废气处理系统的各项操作参数等数据的日常记录与管理，以及外排废水、废气的监测，以便及时发现问题并能够及时采取减缓危害的措施。
（8）从法律法规上加强管理
为确保危险品运输安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规，主要有：《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》。
6.3.7.2运输过程风险防范措施
运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目运输以汽车为主。
运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2025）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。
[bookmark: OLE_LINK12]运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《道路危险货物运输管理规定》《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2026）等，本项目运输的易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须防止产生火花，必须有各种防护装置。
每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。
6.3.7.3工艺过程风险防范措施
（1）防泄漏措施
①在生产过程中，液态物质全部置于密闭的设备和管道中。
②正确选择材料和材料保护措施，材质要与使用的温度、压力、腐蚀性等条件相适应，能满足工艺要求。工艺设备、管件、阀门等要达到防止泄漏等工业卫生要求。所有设备、管线外壁均涂防腐漆，防止腐蚀、泄漏。所有设备、管线试车前打压、试漏。
③在装置区设置有毒气体检测报警系统，在可能泄漏的部位（液体泵、液体采样口、放空口、法兰、阀门组）设置有毒气体检测器，一旦有毒气体发生泄漏，可及时检测到，同时发出报警信号，通知操作人员及时发现、处理，避免有毒气体扩散到装置外围空气中。
④装置区的管道采用管架敷设，管廊上管道及电气仪表桥架分多层布置，其中有毒、有腐蚀性的管道浓硫酸等主要布置在管廊最下层；蒸汽、热水、仪表空气、压缩空气、放空气体等公用工程管道主要布置在管廊中层或上层；电气、仪表桥架分别布置在上层的两侧。
⑤隐蔽工程做好记录，直埋暗管隐蔽后，在墙面或地面标明暗管的位置和走向。同时加强厂区管理，杜绝外来无关人员进入厂区。
⑥在倒流可能造成事故的输送泵的出口管道设置止回阀，防止液体倒流发生事故。
⑦防自然灾害造成的管线泄漏。本项目循环水、污水管道等均为埋地敷设，埋地管道的埋深均在冻土层以下，可防止冬季冻伤管道。本项目管线除埋地外，均为架空或沿地面敷设。
⑧装置中的关键部位设置必要的报警联锁设施。对本装置中的罐区的储罐等设备的液位进行在线监测，防止液位过高或过低，并设联锁设施，能根据液位自动调节进料，在生产关键部位设置自动安全联锁系统并进入SIS系统。上述安全联锁系统可确保在生产过程中一旦出现不正常状态时，可使装置局部或全部自动停车，以防事故发生，保证人员和设备安全。
⑨罐区设置围堰，防止物料泄漏、扩散；在罐区进出料口设置紧急切断阀。
⑩储罐的进出口设置双阀门。
上述危险物料及其余物料管道除阀门、设备管口等处用法兰连接外，其余均采用焊接。各单元安装完毕后，均严格按照规范进行水压或者气压以及防泄漏试验，一旦发现泄漏问题，立即检修，杜绝输送介质的设备、管路发生跑、冒、滴、漏现象。设备及其基础，管道及其支、吊架和基础，采用非燃烧材料。设备和管道的保温层，采用岩棉等非燃烧材料。
另外，在施工安装时，建设单位选用有相应施工资质的施工单位对本项目的压力管道、特种设备进行施工。
（2）防火、防爆措施
根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022），火灾风险防范措施如下：
①建筑的承重结构应保证其在受到火或高温作用后，在设计耐火时间内仍能正常发挥承载功能；
②建筑应设置满足在建筑发生火灾时人员安全疏散或避难需要的设施；
③建筑内部和外部的防火分隔应能在设定时间内阻止火灾蔓延至相邻建筑或建筑内的其他防火分隔区域；
④建筑的总平面布局及与相邻建筑的间距应满足消防救援的要求。
火灾、爆炸应急减缓措施：
①当装置发生火灾或爆炸时，应根据事故级别启动应急预案；并根据需要疏散厂内人员；
②根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置或贮罐物料，防止发生连锁反应；
③在救火的同时，采用水幕或喷淋的方法，降低着火设施温度，防止引发继发事故；
④根据事故级别疏散周围居住区人群，特别关注医院、学校等场所的疏散。
（3）防中毒措施
本项目在生产过程中涉及浓硫酸等有毒物料，事故状态有可能造成中毒，应重点防范。
①物料输送设计为密闭系统，使有毒物料在操作条件下置于密闭的设备和管道中，各个连接处采用可靠的密封措施，不与人员接触，保证职工的健康不受损害。
②进入生产装置时，配齐个人防护装备，一旦发生泄漏，达到报警范围，立刻停止反应，系统联锁切断紧急停车。
③在装置区、罐区设置危险化学品职业病危害告知卡。
④至各生产装置外管采用架空布置，外管跨越主干道净标高为5米，距道路边间距大于1.0米，有毒介质物料不设埋地管。
（4）防腐蚀措施
本项目涉及浓硫酸等腐蚀性介质，在生产和储存过程中，采用了抗腐蚀材质设备和管道。
①保温管道防腐：手工或动力工具除锈达到St2级，表面涂环氧类铁红底漆2道，并耐相应高温。
②不保温管道防腐：手工或动力工具除锈达到St2级，表面涂环氧煤焦油底漆2道面漆2道。
③埋地管道防腐：施工前应先对钢管进行除锈并达到st3级，埋地管道采用环氧煤沥青加强级防腐（底漆-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-面漆）涂层厚度≥0.6mm。
④有腐蚀介质的区域内所有电气设备均选用防腐型，防腐等级WF2（室外）或F2（室内）。电缆在电缆沟内敷设时，避开可能遭受化学液体腐蚀的场所，采用电缆桥架敷设时，电缆桥架选用玻璃钢材质并远离有腐蚀性释放源的管线。
⑤腐蚀性介质管道在人行通道上方未设置法兰、螺纹连接，以避免影响操作人员安全。
6.3.7.4末端处置过程风险防范措施
（1）大气环境影响事故防范措施
①企业领导应增强环保意识，要求配置的各项环保措施必须与主体工程“三同时”，杜绝先生产、后治理。加强对设施的维护及检修，坚持日巡查制度，发现事故隐患及时处理。
②设置柴油发电机备用电源，一旦发生罐区泄漏出现故障停运，应立即停止生产，待修复好后恢复生产。
③企业应加强设备管理，确保设备完好。应制订严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止跑冒滴漏发生。
④对贮罐区采取定时巡查和定期检修制度，一旦发现隐患及时处理，避免扩大事故。
⑤根据储罐泄漏情况，设置警戒线，撤离警戒线内与事故处理无关的人员。
（2）废水事故风险防范措施
为了保证污水处理工程的稳定运行，本次依托现有工程7000m3事故池。
厂区内采取三级防控体系，防控体系由：一级措施（设置防火堤、围堰）；二级措施（厂区事故水池）；三级措施（园区污水处理厂）组成。
①一级防控措施：设置罐区防火堤、围堰。
参照《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）局部修订条文第6.2.11 条和第6.2.12条“罐组应设防火堤。防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规定：1、防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，当浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半；2、隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。”
②二级防控措施：事故池
当发生较大事故，无法利用装置围堰、罐区围堤控制物料和污染消防水时，将事故污水排入现有工程事故池。
根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）：关于应急事故水池的有效容积，应根据下列各种因素
a最大容积的一台设备或贮罐的物料贮量；
b在装置区或贮罐区发生火灾时的消防水量，包括扑灭火灾所需用水量或泡沫液量和保护邻近设备或贮罐的喷淋冷却水量；
c事故期间混入事故废水收集系统的降雨量。
以上三项之和减去相关围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积，即可作为应急事故水池的有效容积。
本项目设计消防水量为2000m³。
事故储存设施总有效容积计算公式为：
V总=V1 + V2 + V3- V4
V2=∑Q消t消；
V3=10qF；
q=qa/n
式中：V1—最大容积的一台设备或贮罐的物料贮量；
V2—装置区或贮罐区发生火灾时的消防水量，m3；
V3—事故期间混入事故废水收集系统的降雨量，m3；
V4—围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积，m3；
q—平均日降雨量，mm；
qa—年平均降雨量（190.9mm）；
n—年平均降雨日数，本项目取34天；
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，本项目取13hm2。
本项目烷烃罐区围堰至少可装载一个储罐物料，烷烃储罐容积为3596m3。
表6.3-24 全厂事故废水计算一览表
	符号
	意义及取值依据
	取值

	V1
	发生事故的储罐或装置的物料量，m3。按单罐容积最大的烷烃储罐计
	3596

	V2
	事故的储罐或装置的消防水量
	2000

	V3
	发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。V5＝10qF
q按平均日降雨量估算，F按厂区面积计算，为13hm2。
	734

	V4
	围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积，m3。本项目烷烃罐区围堰至少可装载一个储罐物料，容积按3596m3计；厂区现有6000m3+1000m3事故水池；合计10596m3。
	10596

	V总
	/
	-4266


因此，厂区内现有6000m3+1000m3事故水池，平时保持“放空”状态的管理，可以满足事故水收纳要求。
③三级防控措施：
设置末端事故缓冲池水泵，由事故水池污水泵提升排入厂区污水处理系统分批进行处理，无法处理时，在园区污水处理厂可接收情况下将污水导入园区污水处理厂，保证事故状态下污水不能漫流进入地表水体。
通过上述三级防控措施，可有效避免罐区泄漏及污染物排放事故的发生。
本项目事故性外排的废水排放量可收集于事故水池，待事故得到控制后，由事故水池污水泵提升排入厂区污水处理系统分批进行处理，无法处理时，在园区污水处理厂可接收情况下将污水导入园区污水处理厂，保证事故状态下污水不能漫流进入地表水体。
[image: 092f3394-820e-444d-b234-af93fe00cc5d]
图6.3-5 事故废水流向、封堵示意图
（3）地下水环境风险防范措施
针对事故状态下的泄漏物料和消防事故废水，本项目通过设置三级防控措施控制，并制定了覆盖厂内、厂外的地下水监控体系。
将本项目进行污染区划分，在污染区域设置围堰或防火堤作为一级防控措施，收集全厂各生产装置污染区事故状态时的泄漏物料和消防事故废水，最终汇入事故池；根据设计方案，事故池（7000m3）作为二级防控措施，用以收集无法利用围堰控制的物料和被污染的废水，设计容量可以满足消防事故时的消防事故水量和雨水量；末端事故缓冲池都配有水泵，可将消防水导入污水处理系统和废水暂存池，进一步延长特大事故的消防时间。根据上述分析可知，针对事故状态下的泄漏物料和消防事故废水，本项目通过防控措施能够确保事故状态下泄漏物料和消防事故废水不出厂区。
为了及时准确掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和事故状态下地下水体中污染物的动态变化，项目充分利用已在厂区及上下游布设的地下水水质监测井；并制定正常生产时场地和保护目标地下水跟踪监测计划，以重点风险源下游布点为主，其中跟踪监测点具有污染控制警戒功能。
地下水分区防渗措施见“地下水污染防治措施”章节内容。
通过以上分析可知，项目事故状态下泄漏物料和消防事故废水不出厂，通过覆盖园区界内、界外的地下水监控体系掌握可能发生的地下水污染状况做到及时反应和应对。
（4）土壤污染事故风险防范措施
土壤污染情况主要有：液体或固体物料运输过程因翻车、泄漏等原因导致土壤污染以及废水、废液渗漏导致土壤污染。不仅造成土壤污染，也可能造成地下水污染。对土壤污染事故应急措施包括：
①对固体物料（或气体）污染的土壤，用工具收集至容器中，视情况决定将表层土剥离处理；
②液体物料污染土壤，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等，以防止污染面扩大或进一步污染水体。并对污染土壤收集处理；
③机械清除被污染土壤并在安全区处置。
④用物理、化学和生物方法消除污染，对污染的土壤可采用地下水抽灌、回灌等措施，将地下水位高的地方采用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水，送到污水处理系统进行处理。
（5）环保设备事故风险防范措施
①为避免粉尘泄漏弥漫到空气中，应对布袋除尘器进行定期检查更换；作业人员加强安全培训，出现粉尘泄漏能及时准确佩戴除尘面罩，保护自身安全。
②对工艺尾气处理装置设备、管道、阀门进行定期检查、维护，出现破损或开关泄漏失灵的及时维修、更换，计测仪表定期校验。
[bookmark: _Toc99734443]③根据相关要求对罐区的安全设施设置相应的安全联锁设施。采用先进的自动控制、④设备均采用专用材料，进行防渗防腐措施；设备检修前先将系统泄压，将有毒有害气体充分置换，严格按照动火操作规程进行动火作业；厂区配备相应的应急储备物资。
6.3.6生态环境污染防控体系
6.3.6.1水体污染一级预防与控制体系-单元
第一级防控系统由物料储存区围堰组成，收集一般事故情形时泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染。工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置围堰收集污染排水，分别经污水管道泵至厂区应急事故池，委托第三方单位处理。储罐设置围堰，满足有效容积不小于罐组内1个最大储罐的容积。
在一般事故情形时，利用围堰控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及消防废水造成的环境污染。围堰均进行防渗漏处理，管道穿堤处采用非燃烧材料严密封闭，设置防止物料流出堤外的措施。围堰内均设有排水沟，围堰外设有阀门井与围堰内排水沟相接，正常时阀门井内阀门关闭，防止突发事件不能及时关闭阀门。
6.3.6.2水体污染二级预防与控制体系-厂区
第二级防控系统由应急池组成，将较大生产事故泄漏于装置区围堰、储罐防火堤外的物料首先经装置区内污水管线排入应急事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物导入事故水系统，从而将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
6.3.6.3水体污染三级预防与控制体系-园区
第三级防控系统为园区设置的事故及消防水排水集中收集设施（罐或池），作为装置事故消防水排水的把关设施。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防废水及其携带的物料通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，之后分批送污水处理设施处理。
6.3.7突发生态环境事件应急预案
为加强对突发生态环境事件的应急管理工作，进一步增强防范和应对突发生态环境事件的能力，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等法律法规有关规定，本项目建成后风险物质及风险设施发生变化，需修订突发生态环境事故应急预案（以下简称应急预案）。
凯赛（乌苏）生物材料有限公司已于2024年12月18日在伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局完成现有厂区的应急预案编制及备案工作，备案号654200-2024-110-M。公司成立了事故应急救援指挥部，定期进行事故演练，根据演练情况不断完善事故应急预案。本项目新增风险源及风险设施，建设单位需对已备案的《凯赛（乌苏）生物材料有限公司突发环境事件应急预案》进行修编。
（1）组织机构及职责
建设单位已设置安全环保部负责项目运营期的生态环境安全。其职责包括：
1）负责统一协调突发生态环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与建设区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。
2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对生态环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的生态环境安全管理部门提出增援请求。
3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映生态环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。
（2）应急预案内容
建设单位应对变动工程实施后可能产生的事故，对现有应急预案进行补充完善。从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的生态环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。
1）预防预警
根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。
2）应急响应
突发生态环境事件发生后，应立即启动并实施相应的应急预案，及时向乌苏市政府、乌苏工业园区管理委员会以及相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向各级政府提出申请。
3）应急处理
对各类生态环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发生态环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发生态环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发生态环境事件应急决策的依据。
4）应急终止
应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。
应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
5）信息发布
突发生态环境事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对生态环境安全应急措施的透明度。
（3）监督管理
1）预案演练
按照生态环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的生态环境应急实战演练，提高防范和处置突发生态环境事件的技能，增强实战能力。
2）宣传与培训
建设单位加强生态环境保护科普宣传教育工作，普及生态环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。企业工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。
3）监督与评价
为保障生态环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在生态环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。
4）预案报备
应急预案的主要内容包括总则、公司基本情况及周边环境概况调查、生态环境风险源及危险性分析、应急组织机构与职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、培训与演练、奖惩、保障措施、预案管理、附则、附件、附图等内容构成。
项目应急预案修订完成后，送生态环境部门进行备案。
6.3.8生态环境风险评价结论与建议
（1）生态环境风险评价结论
本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取了大气环境、水环境、环境风险治理措施，采取分区防渗、加强物料输送管线检查并定期修订应急预案等环境风险防范措施，通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全环境防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。
（2）建议
根据风险评价结论和项目特点，本次评价提出以下建议：
1）本项目具有潜在的事故风险，尽管风险可接受，但企业应从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。
2）当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对生态环境造成的危害。
3）建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。
4）建立企业生态环境风险应急机制，加强厂区仓库及其生产设备、环保设施等巡查、监视力度，强化风险管理，强化员工的职业素质教育，杜绝违章作业。



表6.3-25 环境风险影响评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	硫酸、烷烃、生产废水（CODCr浓度≥10000mg/L）、废矿物油

	
	
	存在总量/t
	硫酸：570.4t；烷烃：15858.36t；生产废水（CODcr浓度≥10000mg/L）：180t；废矿物油：5t

	
	环境
敏感性
	大气
	500m范围内人口数（450）人
	5km范围内人口数（2020）人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3☑

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3☑

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1☑
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100☑
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3☑
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3☑
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3☑

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3☑

	
	地下水
	E1□
	E2☑
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ☑
	Ⅱ□
	I□

	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□
	简单分析□

	风险分析
	物质
危险性
	有毒有害☑
	易燃易爆☑

	
	环境风险类型
	泄漏☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□

	
	影响途径
	大气☑
	地表水□
	地下水☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m
大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m

	
	地表水
	最近环境敏感目标：无，到达时间/h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 d

	
	
	最近环境敏感目标：无，到达时间/d

	重点风险防范措施
	可以通过科学的设计、施工、操作和管理，将环境风险和安全事故发生的可能性大大降低，将事故的危害降低到最小程度，真正做到防患于未然。

	评价结论与
建议
	建设单位应严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。
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[bookmark: _Toc27363][bookmark: _Toc13383]6.4温室气体排放影响评价
根据《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》环办环评函〔2021〕346号要求，实施碳排放环境影响评价，推动污染物和碳排放评价管理统筹融合，是促进应对气候变化与环境治理协同增效，实现固定污染源减污降碳源头管控的重要抓手和有效途径。为贯彻落实习近平总书记重要指示批示，加快实施积极应对气候变化国家战略，推动《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》和《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》落地，部分省份开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。
本评价按照相关政策及文件要求，根据《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》，计算凯赛（乌苏）生物材料有限公司年产40000吨二元酸项目碳排放量及碳排放强度，提出项目碳减排建议，并分析项目减污降碳措施可行性及碳排放水平。
6.4.1编制依据
6.4.1.1政策文件
（1）《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，2021年9月22日；
（2）《2030年前碳达峰行动方案》国务院国发〔2021〕23号，2021年10月24日；
（3）《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，国家发展改革委等五部门，发改产业〔2021〕1464号，2021年10月18日；
（4）《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》〔2021〕1464号文附件2，2021年10月18日；
（5）《碳排放权交易管理办法（试行）》，生态环境部令第19号，2020年12月31日；
（6）国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，国发〔2021〕4号，2021年2月22日；
（7）生态环境部《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，环办环评函〔2021〕346号，2021年7月27日；
（8）生态环境部《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》；
（9）《“十五五”碳达峰行动方案》，国发〔2026〕22号，2026年7月5日；
（10）《国家应对气候变化“十五五”规划》，环气候〔2026〕42号，2026年7月24日；
（11）《碳达峰碳中和综合评价考核办法》；
（12）《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》；
（13）《碳排放权交易管理暂行条例》，中华人民共和国国务院令第775号，2024年1月25日。
6.4.1.2编制标准及指南
（1）环境保护部办公厅《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》，环办科技〔2017〕73号，2017年9月4日；
（2）生态环境部办公厅《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》，环办气候函〔2021〕130号，2021年3月26日；
（3）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）；
（4）《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，国家发展改革委办公厅，发改办气候〔2013〕2526号，2013年10月15日。
6.4.2评价工程程序
根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）第（七）条要求，在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》按照45号文要求，提出了碳排放的工作程序，具体见图6.4-1。
[image: ]
图6.4-1 建设项目碳排放环境影响评价工作程序图
具体工作内容包括：分析建设项目碳排放是否满足相关政策要求，明确建设项目二氧化碳产生节点，开展碳减排及二氧化碳与污染物协同控制措施可行性论证，核算二氧化碳产生和排放量，分析建设项目二氧化碳排放水平，提出建设项目碳排放环境影响评价结论。
6.4.3碳排放核算方法
本次核算以本项目装置区为核算边界，核算其生产系统产生的温室气体。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统以及间接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、机修、库房、厂内运输等。根据《中国化工生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，石油化工企业温室气体排放总量计算公式如下：

式中：
EGHG—二氧化碳排放总量；
ECO2燃烧—企业边界内化石燃料燃烧产生的CO2排放量；
EGHG过程—企业边界内工业生产过程产生的温室气体CO2当量排放；
ECO2回收—为企业回收且外供的CO2量；
ECO2净电—为企业净购入的电力消费引起的CO2排放；
ECO2净热—为企业净购入的热力消费引起的CO2排放。
6.4.4碳排放核算
6.4.4.1微生物发酵排放核算
微生物发酵过程中会排放二氧化碳，本项目主要采用烷烃发酵生产二元酸，烷烃为发酵过程主要碳源。可根据相关专利中烷烃对二元酸的重量转化率数据进行间接推断。相关专利文献显示，烷烃对二元酸的重量转化率在68.39%-91.96%之间，这意味着碳源除了转化为二元酸外，还有部分用于微生物细胞生长、维持代谢等，剩余部分则以二氧化碳等形式释放。若假设碳源只转化为二元酸和二氧化碳，以转化率68.39%为例，大致有31.61%的碳源以二氧化碳形式释放；以转化率91.96%为例，则约有8.04%的碳源以二氧化碳形式释放。本项目使用原料烷烃50000t，二元酸生产规模为40000t，转化率约为80%，约20%碳源（10000t烷烃）以二氧化碳的形式释放进入大气，则微生物发酵二氧化碳排放量为30985.92t/a。
6.4.4.2活性炭再生炉废气碳排放核算
活性炭再生过程会排放二氧化碳，根据工程分析章节，单位炉气中二氧化碳产生量为3.65+7.47=11.12m3/h；天然气约330Nm3/h，主要成分甲烷全部转化为二氧化碳，天然气燃烧二氧化碳产生量为330m3/h，则活性炭再生废气中二氧化碳排放量为341.12m3/h
排放速率：341.12m3/h÷22.4×44=670.057kg/h
年排放量：298.375kg/h×8000h÷1000=5360.46t
6.4.4.3消耗电力核算
本项目生产消耗电力导致二氧化碳排放。本项目年总用电量为1.06亿kWh，折合10.6万MWh。
E消耗电力，i=AD消耗电力，i×EF电
式中：
E消耗电力，i——核算单元i消耗电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
AD消耗电力，i——核算期内核算单元i消耗电力，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电——区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh），根据生态环境部与国家统计局联合建设的“国家温室气体排放因子数据库”发布的2023年电力二氧化碳排放因子中表3 2023年省级电力平均二氧化碳排放因子，新疆地区为0.6021kgCO2/kWh，即0.6021tCO2/MWh。
根据该公式，本项目购入电力排放的二氧化碳
E消耗电力=10.6×10000×0.6021=63822.6t/a
6.4.4.4消耗热力核算
本项目由材料公司供应蒸汽。消耗热力产生的二氧化碳按照以下公式计算：
E消耗热力，i=AD消耗热力，i×EF热
E消耗热力，i——核算单元i购入热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
AD消耗热力，i——核算期内核算单元i购入热力，单位为吉焦（GJ）；
EF热——热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ），推荐值为0.11tCO2/GJ。
以质量单位计量的蒸汽可按以下公式转换为热量单位：
AD蒸汽=Mast×（Enst-83.74）×10-3
式中：
AD蒸汽——蒸汽的热量，单位为吉焦（GJ）；
Mast——蒸汽的质量，单位为吨（t）；
Enst——蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓，单位为千焦每千克（kJ/kg），饱和蒸汽和过热蒸汽的热焓可分别参考《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）表B.7和表B.8。
本项目购入蒸汽的热力热焓计算见表6.4-1。
表6.4-1 蒸汽热量折碳计算表
	压力（MPa）
	温度（℃）
	Enst焓kJ/kg
	Mast供应蒸汽质量（t/a）
	AD热量（GJ）
	E排放二氧化碳量（t/a）

	0.8
	170
	2768.4
	560000
	1503409.6
	165375.056


6.4.4.5碳排放量核算汇总
本项目碳排放量汇总见表6.4-2。
表6.4-2 本项目温室气体排放量汇总表
	序号
	源类别
	排放量（单位：tCO2）

	1
	微生物发酵排放
	30985.92

	2
	燃料燃烧排放
	5360.46

	3
	二氧化碳回收利用
	0

	4
	消耗电力排放
	63822.6

	5
	消耗热力排放
	165375.056

	6
	输出电力排放
	0

	7
	输出热力排放
	0

	8
	本项目温室气体排放总量（tCO2）
	不包含消耗、输出电力和热力隐含的CO2排放
	36346.38

	9
	
	包含消耗、输出电力和热力隐含的CO2排放
	265544.036


6.4.5减污降碳措施可行性论证分析
项目从厂内外运输、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了一系列减污降碳措施，具体如下：
6.4.5.1厂内外运输减污降碳措施分析
（1）项目在总图布置时，根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。
（2）工艺设备和建构筑物合理布局，水泵房、变配电设施等均设置在负荷中心，减少电力等能源输送损耗，减少电力隐含的CO2排放量。
6.4.5.2电气设施减污降碳措施
项目在电气设备设施上采用了多种节能措施，从而间接减少了电力隐含的CO2排放量。具体措施主要有：
（1）根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。
（2）选用节能型干式变压器，能效等级为1级，具有低损耗（空载和负载损耗相对较低）、维护方便等显著特点。
（3）负载变化较大的风机、泵类采用变频器调速控制，进一步降低能耗。
6.4.5.3管理减污降碳措施
（1）能源及碳排放管理及制度
凯赛（乌苏）生物材料有限公司建立企业温室气体排放报告的质量保证和文件存档制度，包括：
①指定专门人员负责企业温室气体排放核算和报告工作。
②建立健全企业温室气体排放监测计划。
③建立健全企业温室气体排放和能源消耗台账记录。
④建立企业温室气体数据和文件保存和归档管理制度。
⑤建立企业温室气体排放报告内部审核制度。
（2）能源计量管理
凯赛（乌苏）生物材料有限公司安全环保部负责贯彻执行上级有关规定，加强管理、统一量值，公司制定《计量管理制度》，对相关用能点的计量器具配备情况进行强制要求，还对计量技术档案管理、计量器具流转制度、计量器具周期检定制度等作出明确规定，并对能源计量器具的精度和检测率提出了明确的要求。
（3）能源统计管理
凯赛（乌苏）生物材料有限公司对各部门能源消耗进行统计，建立能源消耗平衡表，从而提出技术上和管理上的节能改进措施，不断提高能源管理水平。制定先进的、合理的能耗定额，确保定额考核的严肃性和科学性。公司制定《能源统计管理制度》，该制度规定由安全环保部建立能源统计台账，定期开展能源消耗统计、分析、核查工作，并将统计数据按要求上报上级节能主管部门。规定各种能源原始记录要完整、齐全，统计数据要真实、准确、完整、及时，同时为企业碳排放活动水平统计提供依据。
6.4.5.4减污降碳措施小结
项目在厂内外运输、节能设备和管理等方面均采用了当前国内较成熟、先进的减污降碳措施。此外，根据清洁生产水平分析，项目能耗达到了国内先进水平。综上分析，项目减污降碳措施整体可行。
6.4.5碳排放水平评价
项目实施后，不包含净购入电力、热力隐含CO2排放36346.38t/a；包含净购入电力和热力隐含CO2排放265544.036t/a。
6.4.6碳排放管理与监测计划
6.4.6.1碳排放监测计划
凯赛（乌苏）生物材料有限公司制定温室气体年度监测计划，对碳排放相关的关键参数进行监测和分析，并根据分析结果，进行有效控制，并将上述监测结果形成记录，监测计划应包括：监测的内容、监测的责任部门、监测的形式、监测的频率、监测结果的记录形式等。其中监测内容重点为碳排放活动水平收集，根据碳排放台账记录情况，建议每年开展一次碳排放核算及污染源CO2监测，并对监测结果进行分析，包括异常波动分析、与同行业先进值对比分析等。当分析过程中发现碳排放状况出现重大偏差时，应及时分析原因并采取应对措施。
凯赛（乌苏）生物材料有限公司应定期对管辖范围内的监测设备进行检定或校准，确保监测结果的准确性和可重复性。必要时，建立碳排放信息监控系统，实现碳排放数据的在线采集和实时监控。
6.4.6.2碳排放台账管理
碳排放台账记录信息主要包括碳排放源清单、企业碳排放核算边界内所有活动水平数据、排放因子的确定方式、数据来源及数据获取方式、监测设备详细信息、数据缺失处理方法等，每天按班或批次记录，每月汇总一次。电子和纸质台账记录保存3年。
6.4.7碳排放评价结论及建议
6.4.7.1碳排放评价结论
项目建设符合碳排放相关政策要求，在厂内外运输、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了较为完善的减污降碳措施，有利于减少二氧化碳排放。综上分析，项目碳排放水平可接受。
6.4.7.2碳排放建议
（1）在生产过程中加强企业能源管理，定期开展能源及碳排放管理培训，提升管理水平。
（2）生产过程中积极探讨新工艺、新方法。
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7  生态环境保护措施及其可行性论证
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项目施工期主要产生的污染物为施工扬尘、机械尾气、施工粉尘、施工噪声、废水以及建筑垃圾等，对周围生态环境产生影响。结合本项目的特征和当地生态环境状况及项目施工过程中对生态环境的影响，环评提出减少影响的措施和建议。
7.1.1施工期大气污染防治措施
[bookmark: _Toc309715450]施工期大气污染产生源主要有：平整场地、运输车辆和施工机械等产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。项目若不采用有效的降尘方式控制施工扬尘，则在项目的施工期内其所在区域的环境空气质量将难以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
7.1.1.1无组织排放扬尘的防治措施
施工过程中产生的扬尘尽管是短期的，但会对周围环境带来不利的影响，因此在施工期应采取相应的措施尽量减少扬尘的产生。为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位在施工期采取以下扬尘防治措施：
（1）本项目建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、环保措施、举报电话等内容，做好项目施工期的环境保护，文明施工。
（2）合理安排施工工期；施工场地应定期洒水，特别是旱季施工；施工现场周边设置符合要求的围栏；竣工后要及时清理场地。对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，采取洒水抑尘；洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨天则不必洒水。施工场地洒水量对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少扬尘对环境的影响。
（3）对施工区周围的道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘的产生。
（4）对于装运含尘物料的运输车辆进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板和篷布，严格控制物料的洒落；尽量选择对周围环境影响较小的运输路线。
（5）限制施工区内运输车辆的速度，卡车在施工场地的车速控制在10km/h，推土机的速度控制在8km/h内。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。
（6）施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡，对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。
（7）施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。
（8）易起尘物料采取袋装、覆盖等措施，严禁高空抛洒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。
（9）施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。
（10）建筑垃圾送至市政部门指定的位置处置。
（11）粉尘、扬尘和燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大的施工场地更应做好防护措施，配备必要的劳保用品。
7.1.1.2施工机械排放尾气的防治措施
建设单位针对汽车尾气的排放拟采取以下措施：
（1）项目施工机械采用的燃料必须是符合最新国家标准的燃油，禁止使用劣质燃油；
（2）不得采用老旧、报废施工机械，施工场地内施工机械须安装尾气净化器，保证尾气排放能够满足当地汽车排气污染监督管理办法；
（3）施工期间加强机械管理，严禁机械超载运行，对于故障机械应及时修理，禁止“带病”运行；
综上所述，施工期大气污染防治措施简单，经济有效，操作难度小；在采取上述措施后，大气污染物的排放将有效减少，不会对当地大气环境质量造成大的影响；评价认为大气污染防治措施有效可行。
7.1.2施工期水污染防治措施
施工期废水主要来自施工废水及施工人员的生活污水。为避免施工中对水环境的影响，施工单位应做到：
（1）工程施工期间，施工单位应对施工废水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境。
（2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。
（3）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。
（4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于施工区的洒水降尘。
（5）施工人员的生活污水通过厂区现有生活污水管网排入化粪池，不得随地倾倒，以防污染地下水。
7.1.3施工期噪声防治措施
施工期间的噪声污染主要来自施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，施工噪声对其周围环境将产生一定影响。项目须采取相应的控制措施，严格遵守《中华人民共和国生态环境法典》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。基础施工阶段设备多属高噪声机械，在施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。本项目施工噪声污染防治措施如下：
7.1.3.1强噪声机械的降噪措施
（1）推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。
（2）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡皮减振、管道减振、阻尼减振等措施，减少动量，降低噪声。
（3）降低钢模施工噪声，小钢模改为竹夹板以减少振动作业时冲击钢模产生噪声。
（4）施工车辆禁鸣喇叭。
（5）施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。减轻噪声对周围环境敏感点的影响。
7.1.3.2人为噪声控制
（1）提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防治噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。
（2）在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等。
（3）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。
7.1.3.3个人防护
施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。
经采取以上降噪措施后，有效地减缓了施工和运输噪声对项目施工人员和周围居民区的影响，因此施工期拟采取的噪声防治措施可行。
施工期环境影响为短期影响，施工结束后消除。但考虑施工期对周围环境的影响，建设单位在建设过程中认真遵守各项管理制度，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。
7.1.4施工期固体废物防治措施
施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾，为降低施工固体废物排放对周边环境的影响，环评提出以下措施：
7.1.4.1施工期建筑垃圾
项目施工过程主要包括硅粉库拆除、地面平整、厂房建设、设备搬运安装等过程。硅粉库拆除过程会产生废混凝土块、废砖、废金属等；地面平整工程会产生工程渣土等；厂房建设及设备搬运安装过程会产生工程弃料、废混凝土块、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、废纸板箱、废金属捆扎带、废木材等。
项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，对可再生利用部分收集后交废物收购站处理，不可再生部分收集后清运至城市管理主管部门指定的建筑垃圾填埋场填埋或交建筑垃圾回收利用公司回收利用。
7.1.4.2生活垃圾
施工期生活垃圾依托厂区现有生活垃圾箱，及时由环卫部门清运处置。
以上措施可以有效处理施工产生的各类固体废物，防止其影响周边景观环境和卫生环境，达到环保治理目的。该部分环保投资主要为来往运输费用及处置费用，经济合理。施工期固体废物得到综合处理，对环境影响较小。环评认为项目施工期固废处置措施可行。
根据《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026），施工期建筑垃圾产生和收集过程、贮存与运输过程以及利用与处置过程的污染控制需要满足以下要求：
（1）工程施工现场设置的建筑垃圾存放点应符合JGJ/T 498要求，并根据建筑垃圾类别或成分进行分区分类存放。
（2）工程施工过程宜使用绿色施工技术和环境友好型材料。
（3）贮存设施或场所可接收废旧混凝土、碎砖瓦、废砂浆、废沥青等废弃建材，废金属、废木材、废塑料、废纸、玻璃和未按上述进行分类的工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾，工程渣土、脱水后工程泥浆，并进行分区堆放与管理，根据需求进行中转、调配。
（4）贮存设施或场所的基础设施应参照CJJ/T 134进行建设和配备，场区内不存有积水，未进行分类的工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾堆放区应采取防雨淋措施。
（5）贮存设施或场所应对场内物料倒运、上料、卸料等环节采取降噪措施，并采取喷雾、洒水、苫盖等措施进行抑尘。
（6）建筑垃圾在装运过程中应避免混合，运输过程中应采取必要的防扬散、防遗撒、防渗漏、防噪声措施。
（7）贮存与运输过程中宜使用新能源车和机械。


[bookmark: _Toc21298][bookmark: _Toc6074]7.2运营期生态环境保护措施及可行性分析
7.2.1运营期废气治理措施及可行性分析
7.2.1.1发酵废气污染防治措施
发酵废气主要为菌体代谢过程产生的大量CO2和水蒸气，此外还含有部分颗粒物、小分子烃类等，还有少量发酵异味气体（氨、硫化氢、臭气浓度表征）。参照《<制药工业大气污染物排放标准（征求意见稿）>编制说明》，制药企业一般采用旋风分离器和喷淋吸收塔治理技术，《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-生物药品制品制造》（HJ1062-2019）中发酵尾气污染治理工艺为冷凝、吸收、吸附、生物净化、催化氧化等。本项目发酵废气经旋风分离器分离后由活性炭进行吸附后由39m高排气筒排放。根据工程分析，发酵废气排放量分别为：颗粒物8.48t/a、非甲烷总烃1.76t/a、氨4.16t/a、硫化氢0.8t/a。
发酵产生的含尘废气以12-25m/s的切向速度进入旋风分离器筒体，直线运动转为螺旋向下的外旋流，在锥段完成加速强化离心作用。发酵废气中的颗粒物在500倍以上重力的离心力作用下被甩向器壁，失去惯性力后沿壁面滑落至底部灰斗，完成气固分离。脱除大颗粒后的废气反向形成内旋流向上运动，进入后续活性炭吸附处理单元。
活性炭依靠自身高度发达的孔隙结构和800-1500m2/g的超大比表面积，通过范德华力捕获发酵废气中的醇类、酯类、有机酸等异味分子，将污染物牢牢固定在微孔内部。活性炭表面的特殊官能团可与发酵废气中的氨、硫化氢等极性恶臭物质发生化学反应，进一步强化对这类无机异味组分的吸附能力。活性炭对分子量45-130之间的有机化合物吸附效果最优，这一范围恰好覆盖发酵废气中绝大多数异味物质的分子量区间，可实现精准捕集。共设两套发酵尾气处理设施，每套设5个直径2.8m，高6m的活性炭吸附器，吸附空速0.48m/s，吸附停留时间12.5s，指标全面优于《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）：空速0.5~1m/s，装填厚度不宜低于300mm~400mm（吸附时间0.3~0.8s）。活性炭计划每年大修时更换，单套使用量约90t/a，需要吸附的污染物量＜6.48t，废活性炭含污染物不足6.71%＜10%。
在工况适配的前提下，活性炭对发酵废气中非甲烷总烃的去除率可达80%~90%，可将臭气浓度降至原水平的15%左右，异味去除效果显著，可同时处理发酵产生的非甲烷总烃、氨、硫化氢等多类污染物，无需针对单一组分增设额外处理单元，简化工艺链路。活性炭吸附设备结构简单，运行阻力低，采用抽屉式分层设计可快速更换活性炭，日常运维难度低，无需复杂的专业操作。吸附饱和后的活性炭可通过热再生等方式重复利用，降低长期耗材成本，整体工艺无二次污染风险。
其实本项目发酵废气污染物产生浓度本身就很低，即便不设水洗塔和活性炭吸附器，经旋风除尘器处理后就可以实现达标，增加水洗塔和活性炭吸附器排放浓度更低。
7.2.1.2酸化废气污染防治措施
酸化废气经密闭管道收集后进入酸化水膜吸收塔经过一级水喷淋吸收+一级碱液喷淋吸收处理，通过一根25m排气筒排放。根据工程分析，酸化废气中硫酸雾排放浓度为15mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中45mg/m3排放浓度限值，酸化废气排气筒高度25m，排放速率为0.47kg/h，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中20m高度排气筒排放速率2.6kg/h的要求，参照《<硫酸工业污染物排放标准>编制说明（征求意见稿）》，硫酸雾通常采用除雾器和（或）碱液洗涤处理可使硫酸工业尾气中的硫酸雾含量降至45mg/m3以下。本项目含硫酸雾的酸化废气采用一级水喷淋吸收、一级碱液喷淋吸收中和处理，排放浓度为15mg/m3，同时类比与本项目处理措施相同的技术公司二元酸项目产生的酸化废气硫酸雾排放浓度均不超过15mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中45mg/m3排放浓度限值，处理措施可行。
7.2.1.3含尘废气污染防治措施
根据工程分析，本项目含尘废气主要有粗品干燥废气、成品干燥废气。粗品干燥废气主要污染物为颗粒物及少量非甲烷总烃，成品干燥废气主要污染物为颗粒物，分别经干燥机自带布袋除尘器处理后进入干燥水膜吸收塔水喷淋吸收+碱液喷淋吸收处理后通过1根25m排气筒排放。粗品干燥废气颗粒物及非甲烷总烃排放浓度分别为10mg/m3、2.5mg/m3，成品干燥废气颗粒物排放浓度分别为20mg/m3，颗粒物及非甲烷总烃排放浓度均可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3、非甲烷总烃60mg/m3）。
参照《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023）布袋除尘器处理属于处理含尘废气的可行技术，该技术适用于制药粉碎、过筛、成品干燥、包装等工序的含尘废气处理。利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行净化，可去除粒径0.1µm以上的颗粒物，除尘效率可达99%。
干燥废气水碱洗的作用是“消白”，减少水蒸气直排大气，在“消白”的同时对污染物也有进一步的去除效果。碱洗塔是使用醋酸作为精制溶剂时处理醋酸的，本次采用水为精制溶剂，实际运行时以水为吸收剂。
7.2.1.4活性炭再生废气污染防治措施
类比技术公司活性炭再生废气，技术公司活性炭再生废气采用RTO焚烧+余热回收+二级水洗处理，根据技术公司自行监测结果，颗粒物和氮氧化物可达标排放，二氧化硫偶尔存在超标情况，本项目活性炭再生废气采用RTO焚烧+余热回收+二级水洗+一级碱洗处理，一级碱洗可减少二氧化硫排放，确保活性炭再生废气中颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值20mg/m3要求，二氧化硫、氮氧化物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6焚烧设施SO2、NOX排放限值50mg/m3、100mg/m3要求。
7.2.1.5罐区废气污染防治措施
VOCs处理装置采用冷凝回收+活性炭吸附工艺：储罐呼吸阀排气经密闭管道收集后先经冷凝器冷凝初步回收有机物，再进入活性炭吸附器进行吸附处理在活性炭吸附器口直排，不设架高排气筒，防止自然拔风造成废气量增大，污染加重。活性炭吸附器为两个串联的直径2m，高2m的活性炭罐，使用的活性炭碘量值＞1000，最大排气量50m3/h，吸附空速0.004m/s，停留时间达1000s，指标全面优于《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013），可以确保极佳的处理效果，计划每年大修时更换一次，年活性炭使用量约20t，仅需吸附烷烃约0.6t，更换后的废活性炭（去再生炉）含烷烃2.9%，远低于10%。
装置区无组织排放与工厂的管理水平以及设备、管道管件的材质、耐压等级和设备的运行状况有关，在正常情况下，明显的跑、冒、滴、漏现象不会发生，但随着运行时间的增加，设备零部件的腐蚀，损耗增加，要完全消除物料的泄漏是不可能的。因此，发生泄漏的随机性较大。泄漏的发生又取决于生产流程中设备和管件的密封程度，以及操作介质和操作工艺条件，如操作的温度、压力等。
针对装置区物料的无组织排放，本项目采取的控制措施如下：
①生产设备涉及有机溶剂部分均采用密闭设备，提高装置自控水平，通过密闭设备或密闭空间收集废气，减少无组织逸散排放。
②装置使用及产生的有机溶剂等均采用密闭管道输送方式，定期检修管泵连接件，防止物料泄漏。
③投、出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至废气处理系统处理。
④采用先进输送设备，优先采用设有冷却装置的液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备。
企业边界VOCs（以非甲烷总烃计）无组织监测已纳入凯赛（乌苏）生物材料有限公司自行监测计划中，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）监控要求。
本项目具体执行方案符合性见表7.2-1。
[bookmark: _Hlk97110372]表7.2-1 无组织挥发性有机废气治理执行方案汇总表
	序号
	分类
	控制治理要求
	本项目对应措施

	1
	[bookmark: _Hlk91585300]挥发性有机液体储存管理
	储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体应采用压力储罐。
	本项目无此类有机液体

	2
	
	储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa的设计容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa的设计容积≥75m3的挥发性有机液体储罐应符合下列规定之一：
a）采用内浮顶罐；内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双封式等高效密封方式。
b）采用外浮顶罐；外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且初级密封采用液体镶嵌式、机械式鞋形等高效密封方式。
c）采用固定顶罐，应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置，其大气污染物排放应符合表4、表5的规定。
	本项目烷烃储罐属于内浮顶罐，硫酸和液碱罐为固定顶罐，已安装密闭排气系统至有机废气处理装置

	3
	设备与管线组件泄漏污染控制要求
	需开展设备与管线组件漏污染控制要求
	本次环评要求项目运行后执行，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。

	4
	
	以下设备与管线组件需开展泄漏检测与控制：a）泵；b）压缩机；c）阀门；d）开口阀或开口管线；e）法兰及其他连接件；f）泄压设备；g）取样连接系统；h）其他密封设备。
	

	5
	
	泄漏检测周期：根据设备不同，3个月～6个月不等；开工后30日内第一次检测，每周目视观察滴液现象
	

	6
	
	泄漏认定：有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件，泄漏检测值大于等于2000µmol/mol；
其他挥发性有机物流经的设备与管线组件，泄漏检测值大于等于500µmol/mol。
	

	7
	
	泄漏修复：不晚于发现泄漏后15日。首次（尝试）维修不应晚于检测到泄漏后5日。
	

	8
	
	记录要求：记录应保存1年以上。
	


7.2.2运营期废水治理措施及可行性分析
7.2.2.1废水处理情况
本项目实施后，发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期。
7.2.2.2依托污水处理设施环保手续
2018年10月15日，新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于乌苏市西区污水厂建设工程环境影响报告书的批复》，批复文号：新环函〔2018〕1504号。2019年8月，污水处理厂建设单位乌苏市马赛投资有限责任公司委托新疆神州瑞霖环境检测技术有限责任公司对西区污水处理厂进行了建设项目竣工环境保护验收监测，并通过了竣工环境保护验收。
2026年1月4日，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局出具了《关于对<塔城地区乌苏市西区污水处理厂建设项目二期工程环境影响报告书>的批复》，批复文号：塔地环审〔2026〕1号，目前乌苏市西区污水处理厂建设项目二期工程除MVR设备正在安装中，其他设施均已建设完成，预计2026年10月底完成建设。
7.2.2.3依托污水处理设施工艺及规模可行性分析
（1）规模合理性分析
考虑西区目前处于发展阶段，后期建设存在诸多不确定因素，西区污水处理厂一期工程规模20000m3/d，主要用于西区化工组团范围内各企业生产、生活污水。西区污水处理厂二期工程规模7000m3/d，主要包括处理凯赛经调节池调节后的废水。
污水处理厂二期建成后，现有工程约有4900m3/d的废水经调节池调节后直接送去处理，厂区污水处理站负荷和污水处理厂一期负荷随之降低，而本项目需要经污水处理站、污水处理厂一期处理的废水量仅有72.72m3/d，远低于负荷降低量。
根据工程分析，本项目需污水处理厂二期处理的废水总量约1488m3/h，加上技术公司二元酸废水量约900m3/d，加上调节用的聚酰胺废水4000m3/d，西区污水处理厂二期实际处理废水量约6388m3/d，可以满足依托需求。
（2）处理工艺合理性分析
1）厂区污水处理站处理工艺合理性
目前厂区内已建设1座1.1万m3/d污水处理站，采用“中和沉淀+水解酸化+A2O”处理工艺，同时另设置MBR+RO+MVR废水处理设施。
现有工程已建污水处理站工艺流程图如下：
[image: ]
图7.2-1 现有工程废水处理工艺流程图
现有工程污水处理站工艺流程主要分三部分：
①预处理单元
根据废水pH加酸或碱对生产废水pH值进行调节水质至中性，中和沉淀池后截留大颗粒悬浮物后，通过离心式污水提升泵输送至后续生物处理单元。
若有事故发生时，废水先重力流入事故池，当事故解除后，经事故提升泵小流量泵回污水处理站进行处理。池内配有搅拌机，防止池体内固形物的沉积。还设有智能压力液位计进行液位的实时监测。
②生物处理单元
混合后的污水组成发生改变，污水中C/N、C/P比值得到良好的改善，但混合液B/C较低，通过增设水解酸化，使得混合液中难降解的有机物发生水解、酸化，更容易被微生物利用，从而达到改善污水可生化性的目的。
本项目生产废水具有NH3-N高的特点，现有工程生产废水具有TP高的特点，因此选用具有脱氮除磷功效的A2O工艺可实现对污水中NH3-N、TP的去除。
③污泥处理单元
污水通过初沉作用产生的污泥、污水中和沉淀物、A2O生物反应池的剩余污泥，以及化学除磷污泥进入贮泥曝气池储存，通过污泥螺杆泵打入带式浓缩脱水机一体机，通过添加药剂，保证出泥含水率≤80%，再进入电渗析污泥干化系统进行深度脱水，保证出泥含水率≤60%。
④深度处理单元
现有工程污水处理站设置“MBR+RO+MVR”废水处理设施。
2）污水处理厂一期工程处理工艺合理性
一期工程污水处理工艺分为三个阶段：一阶段为预处理段（物化沉淀+水解酸化），二阶段为生化处理段，三阶段为深度处理段（反硝化深床滤池+臭氧接触氧化）。
表7.2-2 一期工程进出水水质表   单位：mg/L
	执行标准
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH
	SO42-
	TDS

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	进水水质
	500
	350
	400
	45
	70
	8
	6.5-9.5
	400
	1500

	《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准
	出水水质
	50
	10
	10
	5（8）
	15
	0.5
	6-9
	/
	/


3）污水处理厂二期工程处理工艺合理性
二期工程废水处理工艺流程简述如下：
进入污水处理厂的污水压力流输送至细格栅去除污水中较大的漂浮物后直接进入调节池。在综合调节池进行均质匀量，后经泵提升进入混凝沉淀池，调节pH和去除废水中绝大部分悬浮物的同时，可通过化学加药去除一部分的硬度和总磷，同时一级混凝沉淀具备除硬功能，在生化后端出水硬度过高时，可开启除硬功能。
混凝沉淀出水自流进入水解酸化池，废水中的有机物在水解酸化的条件下开环断链，将大分子和难降解有机物进行预处理，提高废水的整体可生化性，同时可将一部分有机氮转化为氨氮。
水解酸化的出水自流进入一级AAO生化池，在此工艺段以去除有机物污染为主，氮的氨化和硝化反应同时进行，通过好氧曝气去除大部分的COD和氨氮。一级AAO出水进入二级AAO工艺，在此段工艺进行进一步去除COD和脱氮除磷。在此工艺，将剩余污染物中绝大部分的COD、氨氮和总氮，以及部分总磷进行去除。出水进入软化高密池，进一步去除水中的总磷和剩余的硬度，同时去除水中生化池出水的大部分有机悬浮物，为后端臭氧做预处理；通过加药沉淀去除悬浮物除了能减少无谓的臭氧消耗外，还能减少臭氧曝气器的污堵和清理频率。
后续的臭氧氧化除了直接氧化水中的部分COD外，还能进一步提高剩余COD可生化性，最后利用曝气生物滤池（BAF）将该部分剩余COD进一步去除，从而保证进水达标排放，满足进入中水系统的要求。
曝气生物滤池（BAF）产水利用泵送至一级多介质过滤器。产水控制浊度＜2NTU，配套自动水洗、气洗、汽水联合洗系统。一级多介质过滤器出水进入一级超滤系统，一级超滤系统设计回收率＞90%。设计产水SDI＜3，超滤产水进入超滤产水池。超滤系统产水进入一级反渗透系统（RO），设计回收率70%，产水进入回用水池。一级RO浓水进入第三级高密池进行除硬除硅，采用“双碱法”化学除硬，镁剂化学除硅，通过调整加药量控制出水硬度低于100ppm，出水二氧化硅低于10ppm，产水进入第三级高密产水池。产生的物化污泥通过排泥泵输送至污泥处理系统进行处理。浓水由第三级高密产水泵送至浓水多介质过滤器。产水控制浊度＜2NTU，配套自动水洗、气洗、汽水联合洗系统。浓水多介质过滤器产水进入浓水超滤系统，设计回收率＞90%。设计产水SDI＜3，浓水超滤产水进入浓水超滤产水池。
该系统以电力作为主要能量来源。在运行过程中，浓水超滤产水进入浓水反渗透，设计回收率达70%，其产水进入回用水池，浓水则进入MVR蒸发系统。废水经进料泵依次输送通过两级预热后，进入蒸发系统。在强制循环结晶器内，经蒸发器循环泵作用，废水在加热室和结晶器中循环，实现浓缩结晶过程。浓缩液在结晶器中闪蒸后进入气液分离器，分离出的二次蒸汽排入蒸汽压缩机。蒸汽压缩机在电力驱动下对二次蒸汽做功，将压缩后的蒸汽排入加热室。蒸汽在加热室内与废水进行换热，释放热量后冷凝为水，此冷凝水先作为预热热源与原水换热，之后排出。通过这种方式，有效提高了蒸汽利用效率，成功实现了物料的蒸发、浓缩、分离和结晶。
原料液通过预热器加热至接近沸点（如80~95℃，具体取决于压缩机压力），减少进入蒸发器后的加热负荷，提升能效，通过“蒸汽循环”持续蒸发水分，使原料液中盐类浓度不断升高，直至达到过饱和状态并开始析出固体颗粒。
产生杂盐经鉴别后，如属于危险废物则委托资质单位进行安全处置，如为一般工业废物，则按照要求进入一般工业固废填埋场合理处置。
表7.2-3 二期工程各污水处理单元去除率一览表
	[bookmark: 3.2.2.5产污环节]处理单元
名称
	处理水量（t/d）
	COD
（mg/L）
	NH3-N
（mg/L）
	TN
（mg/L）
	TP
（mg/L）
	SS
（mg/L）
	pH
	盐
（mg/L）
	硬度
（mg/L）

	调节池进水
	7000
	12904
	309
	361
	271
	2286
	5.9
	10224
	2947

	调节池出水
	7000
	12904
	309
	361
	271
	2286
	6~9
	10224
	2947

	去除率
	/
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	/
	0.0%
	0.0%

	一级混凝沉淀池进水
	7000
	12904
	309
	361
	271
	2286
	6~9
	10224
	2947

	一级混凝沉淀池出水
	7000
	10710
	309
	361
	54
	343
	6~9
	10327
	1179

	去除率
	/
	17.0%
	0.0%
	0.0%
	80.0%
	85.0%
	/
	-1.0%
	60.0%

	水解酸化进水
	7000
	10710
	309
	361
	54
	343
	6~9
	10327
	1179

	水解酸化出水
	7000
	10068
	294
	343
	54
	343
	6~9
	10327
	1179

	去除率
	/
	6.0%
	5.0%
	5.0%
	0.0%
	0.0%
	/
	0.0%
	0.0%

	一级AAO+沉淀进水
	7000
	10068
	294
	343
	54
	343
	6~9
	10327
	1179

	一级AAO+沉淀出水
	7000
	705
	15
	51
	24
	343
	6~9
	10327
	943

	去除率
	/
	93.0%
	95.0%
	85.0%
	55.0%
	0.0%
	/
	0.0%
	20.0%

	二级AAO+沉淀进水
	7000
	705
	15
	51
	24
	343
	6~9
	10327
	943

	二级AAO+沉淀出水
	7000
	141
	1.5
	13
	11
	137
	6~9
	10327
	660

	去除率
	/
	80.0%
	90.0%
	75.0%
	55.0%
	60.0%
	/
	0.0%
	30.0%

	高密池进水
	7000
	141
	1
	13
	11
	137
	6~9
	10327
	660

	高密池
出水
	7000
	134
	1
	13
	0.4
	14
	6
	10533
	198

	去除率
	/
	5.0%
	0.0%
	0.0%
	96.0%
	90.0%
	/
	-2.0%
	70.0%

	臭氧氧化进水
	7000
	134
	1
	13
	0.4
	14
	6~9
	10533
	198

	臭氧氧化出水
	7000
	80
	1
	13
	0.4
	14
	6~9
	10533
	198

	去除率
	/
	40.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	/
	0.0%
	0.0%

	曝气生物滤池进水
	7000
	80
	1
	13
	0.4
	14
	6~9
	10533
	198

	曝气生物滤池出水
	7000
	44
	1
	13
	0.4
	10
	6~9
	10533
	198

	去除率
	/
	45.0%
	0%
	0.0%
	0.0%
	30.0%
	/
	0.0%
	0.0%

	膜系统进水
	7000
	44
	1
	13
	0.4
	10
	6~9
	10533
	198

	膜系统产水
	7000
	44
	1
	13
	0.4
	5
	6~9
	828
	198

	去除率
	/
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	50.0%
	/
	92.1%
	0.0%

	出水标准
	/
	50
	5
	15
	0.5
	10
	6~9
	/
	/


参照《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023）中表1发酵类制药工业废水污染防治可行技术，见表7.2-4。
[bookmark: _Ref74068046]表7.2-4 废水处理可行技术参照表
	类别
	废水类型
	可行技术
	采取的技术

	外排或回用废水
	工艺废水
	①预处理技术（多效蒸发或MVR/吹脱或汽提/混凝沉淀或气浮/强化水解）+②厌氧（水解酸化/UASB/EGSB/IC/UBF厌氧生物膜反应器）+③多级AO+④混凝沉淀/气浮
	污水预处理包含格栅调节池、初沉池、水解酸化池；二级处理采用传统AAO及改良型AAO工艺；深度处理采用除硬软化（高效沉淀池+造粒流化床）+臭氧+BAF+石英砂过滤工艺；脱盐处理采用RO+MVR工艺。


通过上表可以看出，乌苏市西区污水处理厂采用的废水处理工艺为《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023）中可行技术。
7.2.2.4依托污水处理站废水去向
污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入西区污水处理厂尾水输水管，尾水输水管线由污水处理厂至四棵树镇哈勒干布拉格村向北沿乡镇道路，途经特格里克布拉格村北侧，沿柳沟水库西侧进入360万m3的尾水库（用于冬季非灌溉季尾水的储存），污水不进入地表水体，不会对项目区东侧的四棵树河造成影响。
尾水库位于古尔班通古特沙漠的西北部边缘，四周均为山坡沟谷，中心地理坐标为：44°4355.4"N，84°13'49.2"E。尾水管道全长45km，设计管径DN600-DN800，管材选用钢骨架塑料复合管。根据《乌苏市西区污水厂建设工程环境影响报告书》，污水库位于西区污水处理厂北侧下游45km处，采用钢骨架塑料复合管尾水管道连接，设计池容360万m3，设计占地面积960亩，设计最大水深8.5m。目前，中水库已建设一期170万m3，并通过竣工环保验收工作。目前二期190万m3中水库已立项，于2025年8月19日取得《关于塔城地区乌苏市合成生物集聚区污水厂中水库建设项目二期工程可行性研究报告的批复》，本工程依托该尾水库进行冬储夏灌可行。本环评要求做好本项目排水与该中水库的衔接，保证末端储水库可满足本项目的储水需求。
根据当地林草局种植计划，拟新增4000亩生态林，主要包括胡杨、梭梭、柽柳等。根据《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号）等文件要求，工业园区污水处理厂污水优先回用园区企业，本次排放中水按照总处理量的60%排放核算，为153.3万m3，夏季灌溉期可完全消纳，冬季排水在尾水库中贮存。
7.2.2.5小结
本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期，依托污水处理设施处理可行。
7.2.3运营期噪声污染防治措施
7.2.3.1平面布置措施
（1）优化工艺流程，减少噪声污染源，如选用低噪声设备，减少各种气体排放等。
（2）平面布置上，充分利用各种自然因素，如地形、建筑物、绿化带等使厂区与噪声敏感区隔开。在工艺流程允许的情况下，生产装置可按其噪声强度分区布置，噪声较高的装置应尽量置于远离厂外噪声敏感区的一侧，或用不含声源的建筑物如不产生噪声的塔、罐和容器等大型设备作为屏障与噪声敏感区隔开。
（3）噪声辐射指向性较强的声源，例如气体放空等，要背向噪声敏感区及厂内噪声敏感工作岗位，如综合楼、中央化验室等。
7.2.3.2噪声源控制措施
（1）压缩机
压缩机噪声主要由空气动力噪声和机械振动噪声构成。空气动力性噪声是由旋转叶片引起气体介质的涡流和紊流产生的噪声，以及叶片对介质周期性的压力产生的脉冲噪声。机械振动噪声是由轴承噪声及旋转部件的不平衡所产生的振动噪声。这些噪声主要由风机壳体以及基础的振动等形式向外辐射。压缩机噪声控制方法有：
①进（排）气管道安装消声器，消声量在25dB（A）以上。
②设备与底座之间设置减振措施。
③设隔声罩。
（2）电机-泵
电机-泵简称“机泵”，是化工生产过程中使用量最多的设备，其噪声主要在电机侧，电机噪声一般比泵噪声大5dB（A）左右。所以机泵噪声的治理主要是对电机噪声的控制。大多数电机均为空气冷却，其噪声主要来源于冷却风扇产生的空气动力噪声，其次为旋转机械噪声等。电机的噪声强度与其功率、转速等参数有关。电机噪声主要控制措施有：
①设置电机隔声罩。对电机空气动力噪声可进行有效控制，一般降噪效果可达8~10dB（A）。
②对机泵与基础间的隔振或减振处理。
（3）阀门及管道噪声
节流阀、压力调节阀与管道是生产过程中的主要噪声源之一。其中：阀门噪声产生的原因有：①空气动力噪声；②流体动力噪声；③机械振动噪声。管道噪声产生的原因有：一是管道系统中高速气流的冲击、摩擦或在弯头、阀门和其它变径处所产生噪声，二是与之相连的机械振动激发管壁振动而产生的噪声。
阀门及管道噪声主要控制方法有：
①选用低噪声阀门。
②管道的合理设计，控制介质的流速，避免介质流向的急剧变化，管径的变化设有光滑的过渡段等。
③管道与振动设备的连接由刚性连接改为弹性连接，避免机械设备激发管道振动。
④设消声器或结合管道保温进行管道隔声包扎。
（4）气体放空
在生产装置开、停气时，或生产过程非正常状态，常常出现气（汽）体排放过程。当气体从排放口排出时具有较高速度，一旦排入大气，便与周围空气发生强烈混合而产生高频噪声，随其逐渐扩散、混合形成紊流，产生低频噪声。
放空噪声的主要控制方法是在气体排放口安装消声器。对于介质排放压力≥0.4MPa时，可采用小孔喷注结构消声器。这种消声器结构简单，重量轻，消声效果好，一般消声效果可达35dB（A）以上。对于排放量大，介质压力较低的情况，可采用阻抗复合型消声器。阻抗复合结构消声器，一般体积和重量较小孔喷注结构消声器要大，消声效果一般可达25~30dB（A）。
7.2.3.3传输途径方面
（1）噪声强度较大机械设备，例如大型机泵、空气动力机械、回转机械、成型包装机械等，尽量安装于厂房内；设备和管道之间采用软管和柔性接头连接；穿墙的管道与墙壁接触的地方均应用弹性材料包扎，减少噪声对厂内、外环境的影响。
（2）对含有噪声源的车间、厂房，进行声学处理，如室内吸声处理、门窗隔声、设置隔声屏障等措施，降低其室内混响噪声和对周围环境的影响。
7.2.3.4受体保护
（1）减少噪声接触时间。对于非脑力劳动的强噪声工作岗位，及时组织工种轮换等措施，降低噪声对工作人员听力及其他方面的不良影响。
（2）对噪声控制设备、防噪设施加强管理、维修，对失效的设备及时更换。
（3）加强有关噪声防治法规的学习、宣传，健全企业噪声防治制度，增强全员噪声防治意识。
（4）对噪声接触人员定期进行听力和有关噪声影响系统的体检，以提高噪声危害的预防和治疗能力。
7.2.3.5措施有效性
根据预测结果可知，采取上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，环境影响可接受。
7.2.4运营期固体废弃物防治措施
项目生产过程产生的固体废物（工艺固废）包括：菌体污泥、化验室废液、废矿物油、废铅蓄电池、生活垃圾等。菌体污泥为一般工业固体废物；化验室废液、废矿物油、废铅蓄电池为危险废物；其他废物为人员生活产生的生活垃圾。
7.2.4.1一般固体废物
提取工序产生的固废为菌体污泥，产生量约24320t/a，定期清运至新疆融兴盛景城市服务有限公司填埋处置。
7.2.4.2危险废物
本项目机械设备维修、保养会产生废矿物油，主要成分为矿物油，废矿物油产生量为5t/a，委托新疆金派环保科技有限公司进行安全处置。
本项目化验依托技术公司，但需增加部分设备及检测频次，会导致实验废液量增加，约1t/a。
应急灯和UPS电源的电池为铅锌蓄电池，由于不同品牌的潜心蓄电池使用寿命不尽相同，且是作为应急使用，产生量也只能估算，暂按5t/a。
7.2.4.3生活垃圾
本项目生活垃圾产生量12t/a，由西区环卫部门统一收集处理。
7.2.4.4危险废物贮存和转移控制措施
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（2010年5月1日），企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定：
①所有废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装；
②危险废物接收企业有相应的危险废物经营资质；
③废物收集和封装容器得到接收企业和监管部门的认可；
④收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料；
⑤专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作；
⑥危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；
⑦承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；
⑧载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；
⑨在运输过程中发生事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援。
本项目危险废物依托材料公司厂区已建危废暂存库进行暂存，危废暂存库占地面积800m2。危废暂存库地面采用混凝土地基，各贮存间墙内侧设高20cm防渗墙裙。防渗层位土工布+2mm厚高密度聚乙烯+土工布+150mm厚混凝土，渗透系数≤10-10cm/s。按照设计储存规模达500吨，危废暂存库分3间独立建设，每间内设置排水地沟一条，将库内异常泄漏液体及冲洗水收集至厂区事故池（7000m3），最终进入厂区污水处理站处理。危废暂存库能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。
现有危废暂存库运行正常，储存的危废包括：废矿物油、化验室废试剂及在线监测试剂、废催化剂等，暂存量达70吨，尚余450吨容量，本次新增项目危废产生量约11t/a，因此现有危废暂存库完全有能力储存本项目产生的危险废物。
7.2.4.5小结
综上所述，本项目产生的各类固体废物均得到合理利用或妥善处置，评价认为本项目固体废物的处理处置措施可行。
7.2.5运营期地下水污染防治措施可行性分析
本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
7.2.5.1源头控制措施
（1）为了防止本项目对地下水造成污染，结合建设项目建筑物的特点，建设时选择了先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废水、污水进行了合理的治理，从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
（2）针对本项目地下水污染防治的重点是对污染物存贮建筑物采取相应的防渗措施，并建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测，把地下水污染控制在源头或起始阶段，防止有害物质渗入地下水中。
（3）定期对地下水开展监测工作。
7.2.5.2分区防渗措施
根据本项目场地天然包气带的防污性能、污染控制难易程度及污染物的类型，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区。由前述分析可知，厂区包气带的防污性能微弱，污染物中含有其他类污染物，再根据各区的污染控制难易程度，对全厂可能会影响地下水的区域进行防渗处理。本项目厂内防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）标准要求设计。
（1）重点防渗区
重点防渗区是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。本项目重点防渗区主要包括发酵装置区、提取装置区、罐区、活性炭再生装置区等。
1）罐区
罐区地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐措施，罐区周围设置具有强防渗的围堰和集水沟。储罐基础进行重点防渗。罐区基础的防渗，需要从上至下依次采用“防渗层+砂垫层+长丝无纺土工布+2mm厚的HDPE防渗膜（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）+1.0m厚度黏土或原土夯实”的防渗方式。
2）生产车间地面防渗
重点防渗区防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。防渗设计应满足《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中“5设计”要求。地面防渗一般做法：砂土垫层（压平夯实）+垫层+砂砾卵石保护层+钢筋混凝土面层（混凝土防渗等级不小于P8）渗透系数不大于1×10-7cm/s。
3）管沟、截水沟防渗
防渗管沟、截水沟等要求均设置钢筋砼防渗沟，防渗层的防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗设计应满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中“5设计”相应要求。沟顶设钢筋砼盖板；要求沟顶标高低于所在地坪面0.2m，防止地面雨水渗入管沟内，穿过沟壁的含油污水管在沟壁部位均设防水钢套管，钢套管内壁与沟壁平，外壁突出300mm，方便管道焊接。
（2）一般防渗区
一般防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。根据项目特点，本项目一般防渗区主要包括循环水泵房等。
（3）简单防渗区
简单防渗区主要指不会对地下水环境造成污染的区域。按通常的工程要求进行夯实、地面硬化/绿化。本项目简单防渗区主要为动力站、中控室、配电室、厂区道路。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水污染分区防渗的要求，对这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区的防渗技术要求，防止污染物下渗造成地下水污染。具体的防渗要求参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）实施。
表7.2-5 企业分区防渗表
	防渗分区
	区域或构筑物名称
	防渗技术要求

	重点防渗区
	发酵装置区
	等效粘土防渗层M≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s；或参照GB 18598执行

	
	提取装置区
	

	
	罐区
	

	
	活性炭再生装置区
	

	一般防渗区
	循环水泵房
	等效黏土防渗层M≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行

	简单防渗区
	厂区道路
	一般地面硬化

	
	动力站
	

	
	中控室
	

	
	配电室
	


典型的防渗结构参考见表7.2-6。
表7.2-6 典型防渗结构参考
	型式
	说  明

	重点防渗区
	刚性防渗结构
	厚度不小于150mm水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（抗渗等级不小于P10）+厚度不低于0.8mm水泥基渗透结晶型抗渗涂层。

	
	复合防渗结构
	厚度不低于1.5mm土工膜+厚度不小于100mm水泥基渗透结晶型抗渗混凝土，抗渗混凝土渗漏系数不大于1×10-6cm/s。

	一般防渗区
	刚性防渗结构
	厚度不小于100mm水泥基渗透结晶型抗渗混凝，防渗结构层渗漏系数不大于1×10-8cm/s。

	
	柔性防渗结构
	土工膜及上下保护层结构，土工膜厚度不低于1.5mm，土工布保护层规格不低于600g/m2，中细砂或土层做保护层时，厚度不低于20cm。

	简单防渗区
	一般地面硬化


7.2.5.3地下水污染监控
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）和《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南（试行）》（总站土字〔2024〕73号）相关要求，布设地下水监测井。
凯赛厂区已设置了跟踪监测井，本项目不再单独设置监测井，建议监测计划中新增石油类，地下水监测计划见表7.2-7。
表7.2-7 地下水跟踪监测计划一览表
	项目
	现有工程全厂监测情况
	本项目建成后全厂监测情况

	位置关系
	场地上游、厂区内、场地下游
	场地上游、厂区内、场地下游

	功能
	背景监测井、跟踪监测井、扩散监测井
	背景监测井、跟踪监测井、扩散监测井

	监测频率
	每季度一次
	每季度一次

	监测井类型
	套管固井，按照地下水监测井的要求固井
	套管固井，按照地下水监测井的要求固井

	监测层位
	潜水含水层
	潜水含水层

	监测因子
	现有工程地下水监测因子：pH、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、耗氧量
	现有工程地下水监测因子：pH、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、耗氧量
新增监测因子：石油类

	备注
	发现泄漏采取截断措施后应加强监测频率
	发现泄漏采取截断措施后应加强监测频率


上述检测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密检测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。项目建成后，建议由项目所在地的生态环境局对项目的环境管理及监测的具体执行情况加以监督。
图7.2-2 地下水跟踪监测布点图
7.2.5.4小结
本项目生产装置区等关键区域要求严格按照相关技术规范要求，采取地下水污染防渗措施，物料及废水输送管网尽可能采用“可视化”设计的架空管线，确保在正常运行情况下，不存在物料或废水渗漏至地下水的风险；同时企业定期对易渗漏部位进行检查，及时更换腐蚀、老化设备，修补破损防渗设施，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生；定期对地下水开展监测工作。项目建设后，废水产生量基本不发生变化，不会新增对地下水环境的污染风险。
[bookmark: _Toc2374][bookmark: _Toc26758][bookmark: _Toc146967282][bookmark: _Toc146967278][bookmark: _Toc188349484][bookmark: _Toc26384][bookmark: _Toc149705177][bookmark: _Toc327365518][bookmark: _Toc188349480][bookmark: _Toc149705181]7.2.6运营期土壤污染防治措施可行性分析
7.2.6.1源头控制措施
（1）施工期
施工过程中产生的含油废水的排放应严格控制。施工机械维修时，应把产生的油污收集，集中处理，避免污染环境；平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。
（2）运行期
拟建项目工艺废水和生活污水依托“材料公司”污水处理站处理，经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）级标准后进入“材料公司”回用水站，处理后作为循环水站补充水。循环冷却排污水进入“材料公司”回用水站进行处理，处理后作为循环水站补充水。回用水站新增废水排入园区污水处理厂进一步处理。
项目运行过程中，要对工业污水排水系统的功能性及可靠性进行经常性检查，对于污水干管要周期性检查，确保不发生裂缝及锈蚀，同时对污水计量、水质监测仪表及取样设施也要进行周期性检查，确保整个系统运行平稳、可靠，防止渗漏产生。危险废物存放于危废暂存库。
7.2.6.2过程防控措施
本项目为土壤污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征，从以下几方面加强过程控制：
（1）占地范围内应加强绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，根据本项目所处区域自然地理特征，该地区可选择易于在该地区生长且富集能力较强、生物量较大的植物种植。通过乔、灌、草结合，有效减少地面裸露，增强污染物吸附阻隔功能。
（2）根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染。
（3）涉及入渗途径影响的，应根据相关标准和规范要求，对设备设施采取相应的土壤污染保护措施，以防止土壤环境污染。
本项目执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），采取地下水防渗措施。具体防渗分区详见表7.2-5。
项目管线敷设尽量采用可视化原则，做到早发现、早处理，生产废水全部采用地上管廊或管沟敷设，导流槽、污水管沟和其他生产车间导流沟渠严格按照要求进行防渗。
建立有关规章制度和岗位责任制，定期巡检。制定风险预警方案，设立应急设施，一旦发生物料泄漏应及时收集、清理，妥善处置。避免发生土壤环境污染事故。
7.2.6.3跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等。
凯赛（乌苏）生物材料有限公司已开展土壤跟踪监测，监测频次为半年一次，于2025年开展了监测，监测点位于厂区本项目建设区域南侧。
监测项目包括：pH、铬（六价）、铜、镍、镉、铅、汞、砷。
建议在后续土壤环境跟踪监测工作中每年监测1次特征因子石油烃（C10~C40）。
建设单位要对监测数据存档备查，并根据土壤环境跟踪监测情况定期编制监测报告并向社会公开。
在采取以上措施后，项目对占地范围及周围土壤环境的影响较小，其影响可以接受，采取的措施是可行的。
综上，凯赛（乌苏）生物材料有限公司须严格落实上述防渗措施，确保本项目投产后不对区域土壤环境造成影响。

[bookmark: _Toc30626][bookmark: _Toc2470][bookmark: _Toc454899407]8  生态环境影响经济损益分析
生态环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的生态环境损益，应体现经济效益、社会效益和生态环境效益对立统一的辩证关系，生态环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。
[bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc15433]8.1环保设施内容及投资估算
本项目计划总投资123665万元，环保投资1423万元，占总投资1.15%。本项目环境保护投资见表8.1-1。
表8.1-1 环保投资情况一览表
	类别
	环保设施
	环保投资（万元）

	施工期
	废气
	洒水抑尘、设置围栏、建筑材料遮盖处理等
	15

	
	废水
	临时沉淀池
	5

	
	噪声
	合理安排施工时间、高噪声设备周围设置遮蔽物
	5

	
	固废
	建筑垃圾及时清运
	10

	运营期
	废气
	发酵废气
	旋风分离器+活性炭吸附+39m高排气筒
	200

	
	
	酸化废气
	采用一级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	150

	
	
	粗品干燥废气
	采用袋式除尘+一级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	200

	
	
	成品干燥废气
	采用袋式除尘+二级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	200

	
	
	活性炭再生炉烟气
	采用RTO焚烧+余热回收+二级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	200

	
	
	罐区废气
	冷凝+活性炭吸附+20m排气筒达标排放
	100

	
	废水
	生产及生活废水
	发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程处理；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期工程处理；本项目仅新增部分废水管线
	30

	
	噪声
	对高噪声设备采用减振、隔声、消声等措施。
	50

	
	固废
	菌体污泥储存依托现有工程一般固废库；危险废物储存依托现有危废库房。
	依托

	
	环境风险
	地下水
	分区防渗
	100

	
	
	风险防范
	应急管线、防护设施、消防设施、预警监测系统等
	130

	
	应急预案
	突发生态环境事件应急预案编制费用
	8

	
	环境监测
	环境自行监测
	20

	合计
	1423


[bookmark: _Toc9058][bookmark: _Toc9760]8.2 生态环境效益分析
项目环保投资为1423万元，投入资金用于环境保护后，取得如下生态环境效益：
（1）废气处理设施投入使用后，减少废气污染物的排放量，确保达标排放。
（2）减少了无组织废气的排放量。
（3）固体废物得到了合理处置，处置率为100%。
（4）噪声污染治理设施降低了噪声排放。
（5）环境风险防范及应急措施降低了环境风险。
项目通过资源循环利用模式，从源头上减少了污染物的产生，降低了对环境的压力。本项目环保综合整治的实施，可确保污染物达标排放，符合国家环保政策要求。环保综合整治工作可将本项目的污染降低到最低限度，产生的环境效益较明显。
[bookmark: _Toc11804][bookmark: _Toc6547]8.3 社会效益分析
社会效益是指项目对实现地方社会发展目标所作贡献与影响。社会效益分析作为一种评价方法，它包括对项目与当地社会环境相互影响的分析，以考察项目的社会可行性，保证项目顺利实施，提高投资效益，促进社会发展。
本项目社会效益十分明显，具有良好的竞争能力和发展前景，符合国家的产业政策和环保政策，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地区经济可持续发展具有重要意义。
项目的社会效益主要表现在：
（1）项目建成后，可充分利用周边优势资源拓宽市场，实现资源利用的效益最大化，提高产品质量，带动相关产业的发展。为当地增加了新的经济增长点。
（2）本项目促进本地相关产业结构的调整和进一步优化，对周边企业有极大的促进作用，对改善当地经济结构优化及向规模效益型经济发展提供机遇。
（3）此建设项目的实施，在一定程度上增加当地税收，改善了当地居民的收入水平，为减少或降低贫富收入差距起到一定的效果。
（4）项目可给当地提供就业岗位，改善当地居民的生活水平。同时促进当地经济建设发展和繁荣，促进社会安定。
[bookmark: _Toc28748][bookmark: _Toc18872]8.4 生态环境经济损益分析结论
本项目环保投资为1423万元，约占工程总投资的1.15%。由于项目建设对生态环境影响是复杂的，造成的生态环境损失是多方面的，有些损失是直接可以量化计算，有些损失是难以将其货币化的。
随着企业环保设施的落实，项目废气、废水、厂界噪声、固废都能实现达标排放，通过场内小循环经济的实现，有效减少了污染物的排放量，在落实“三同时”后，污染治理设施的运行使污染物排放量大大降低，项目环保投入的环境效益显著，可以保证项目投产后，厂址周围的大气环境和区域水环境不致恶化，促进了企业生产的良性循环，为企业发展的长期稳定提供了可靠的保证。
项目环保投资经济效益较为明显，同时具有较好的生态环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对生态环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为建设项目环保投资产生的生态环境效益和社会效益较为明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

[bookmark: _Toc23378][bookmark: _Toc5886]9  生态环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc309715436][bookmark: _Toc454899408]加强企业生态环境管理，加大企业生态环境监测力度，严格执行建设项目生态环境影响评价制度和“三同时”制度，切实落实生态环境保护措施，严格控制污染物排放总量，是有效改善生态环境的重要举措之一。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。
[bookmark: _Toc15217][bookmark: _Toc24183]9.1 生态环境管理
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把生态环境保护工作纳入工作计划，建立生态环境保护责任制度，采取有效措施，防止生态环境破坏。
生态环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给生态环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和生态环境效益的和谐统一。
为全面贯彻和落实国家及地方环保法律法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间生态环境污染影响，保护项目所在地的生态环境质量，企业内部必须建立行之有效的生态环境管理机构。
[bookmark: _Toc309715437]9.1.1生态环境管理基本任务
生态环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对生态环境质量损害。建设单位应将本企业生态环境管理作为企业管理重要组成部分，建立生态环境质量管理系统，协调发展生产经营与生态环境保护的关系而达到生产目标与生态环境目标统一及经济效益与生态环境效益统一。
9.1.2生态环境管理基本原则
项目生态环境管理遵循以下原则：
（1）正确处理生产经营与生态环境保护的关系，在生产经营中做好生态环境保护、生态环境教育等都是协调企业生产经营与生态环境保护的重要手段，在本企业生态环境管理工作中掌握和充分运用这些手段促使生产经营与生态环境保护协调发展。
（2）正确处理生态环境管理与污染防治的关系，管治结合，以管促治，把生态环境管理放在企业生态环境保护工作首位。
（3）专业生态环境管理与群众生态环境管理结合，企业生态环境管理与生产管理结合，产品质量控制与生态环境质量控制结合。
（4）企业生态环境管理渗透到整个生产经营活动中，贯彻在过程始终。
（5）坚持“谁污染，谁治理”原则，企业内部领导和职工都要对本企业污染与治理负责，收费、罚款、赔偿损失、行政处分等处罚都要落实，实行分片包干，各负其责。
9.1.3生态环境管理机构
企业已设置安全环保部，本次建设后生态环境管理机构不发生变化，企业安全环保部负责本公司的安全及环保管理。企业现有生态环境管理制度见表9.1-1。从现有制度内容来看，范围较完整，内容较全面。
表9.1.1 企业现有生态环境保护管理制度一览表
	环境保护制度

	环保考核制度
	固体废物拉运制度

	污染物排放制度
	环保教育培训制度

	环保措施培训制度
	季节性监测制度

	环保责任制度
	生产环保管理制度

	重污染天气应急预案
	环保应急预案

	环境因素辨识及评价制度
	


在此基础上，评价提出企业现有生态环境管理机构应履行以下职责：
①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法律法规和标准，认真执行当地生态环境部门下达各项任务；
②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项生态环境保护规章制度，并经常进行监督检查；
③参与本企业环保设施设计论证，监督环保设施安装调试，落实“三同时”措施；
④定期对本企业各污染源进行检查，请有资质的专业环境监测单位对本企业污染源的排放情况进行监测，了解各污染源动态，建立健全污染源档案，并做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施；
⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并将污染治理设施治理效率按照生产指标一样进行考核，防止污染事故发生；
⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；
⑦加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，增强职工环保意识。
9.1.4生态环境管理规章制度
（1）严格执行“三同时”制度
根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的生态环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的生态环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在生态环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目生态环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的生态环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。
（2）排污许可制度
建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前重新申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。
（3）环保台账制度
场内需完善记录制度和档案保存制度，有利于生态环境管理质量、追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、废水、废气污染物监测台账，所有化学品使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
（4）污染治理设施的管理制度
项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处置设施。报当地生态环境局备案，并定期组织演练。
（5）报告制度
要定期向当地生态环境管理部门报告污染治理设施运行情况，污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。厂内生态环境保护相关所有记录、台账及污染物排放监测资料、生态环境管理档案资料应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来以后以书面形式上报公司管理层，快速采取果断应对措施。
建设单位应定期向属地生态环境管理部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和生态环境保护措施等发生变动的，必须向生态环境管理部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致生态环境影响显著变化（特别是不利生态环境影响加重）的，应当重新报批环评。
（6）环保奖惩条例
企业应加强宣传教育，增强员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位职责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置生态环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。
（7）与通过相关计量认可认证的环境监测机构签订监测合同，定期开展监测，并将监测结果通过网络平台上传及公示。
（8）信息公开制度
建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的生态环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，生态环境风险防范措施以及生态环境监测等内容。
9.1.5生态环境管理计划
本项目生态环境管理计划见表9.1-2。
表9.1-2 生态环境管理计划
	时期
	管理要求
	实施机构

	施工期
	1、环保设施严格按设计要求，环保工程与总体工程同步施工；
2、生态环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责；
3、对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作；
4、按照生态环境主管部门的要求和本报告书中有关生态环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排；
5、土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，土石方回填，避免二次扬尘；
6、合理布置施工场内的机械和设备，合理安排施工时间；
7、项目防渗工程施工时需留有影像资料备查，且项目防渗工程单独出具施工监理报告。
	建设单位

	运营期
	1、项目建设单位设置环保专职人员对各环保设施进行环保设备的正常运行管理、维护及维修；
2、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期生态环境管理规章制度、各种污染物排放指标；
3、对厂区内的公建设施给水管网、生产设备进行定期维护和检修，确保设施的正常运行及管网畅通；
4、原料危险废物及运行产生的危险废物设置专人负责，并制定相关管理制度及考核要求；
5、生活垃圾的收集管理应由专人负责，交由环卫部门运走，妥善处置；
6、绿化能改善区域小气候和起到降噪除异味的作用，对厂区内的绿地必须有专人管理、养护；
7、建设单位每年向其划拨环保设施运行维护费用，企业效益较好，可保障其环保设施运行维护经费。
	建设单位


9.1.6生态环境管理措施
为使生态环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施：
（1）强化对环保设施运行监督管理职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。
（2）加强生态环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案，确保污染物排放指标达到设计要求。
（3）制订生态环境保护岗位目标责任制，将生态环境管理纳入生产管理体系，将生态环境评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。
（4）加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，进行岗位培训，使职工意识到生态环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应具有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。
[bookmark: _Toc309715440][bookmark: _Toc454899410][bookmark: _Toc21934][bookmark: _Toc24798]9.2 生态环境监测
[bookmark: _Toc309715441]9.2.1生态环境监测目的
通过对工程运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。
9.2.2生态监测计划
[bookmark: _Toc309715442]生态环境管理部门监督性监测由乌苏市环境监测站组织实施。项目建成投产验收时的污染监测和正常运营期间的定期污染监测工作可委托相应的有资质的监测单位或部门定期进行监测。
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业》（HJ 822-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等规范要求和建设项目生产工艺特点，营运期污染源自行监测工作内容见表9.2-1。
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表9.2-1 污染源自行监测计划一览表
	编号
	名称
	监测指标
	监测频次
	执行标准
	监测指南
	布点
	监测方法与技术

	有组织废气

	1
	发酵废气
	DA055-DA056
	颗粒物
	月
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2
	HJ 882-2017
	发酵废气排口
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定
重量法 HJ 836-2017

	
	
	
	NMHC
	月
	
	
	
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017

	
	
	
	NH3
	年
	《恶臭污染物排放标准》（‌GB14554-93）表2
	
	
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009

	
	
	
	H2S
	年
	
	
	
	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024

	
	
	
	臭气浓度
	年
	
	
	
	环境空气和废气 臭气的测定  三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022

	2
	酸化废气
	DA057
	硫酸雾
	半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 26132-2010）表2
	HJ 947-2017
	酸化废气排口
	固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱法
H544-2016

	
	
	
	NMHC
	月
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5
	
	
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017

	3
	粗品干燥废气
	DA058
	NMHC
	月
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5
	
	粗品干燥废气排口
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017

	
	
	
	颗粒物
	月
	
	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定
重量法 HJ 836-2017

	4
	成品干燥废气
	DA059
	颗粒物
	月
	
	
	成品干燥废气排口
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定
重量法 HJ 836-2017

	5
	活性炭再生废气
	DA060
	颗粒物
	月
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5
	
	活性炭再生废气排口
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定
重量法 HJ 836-2017

	
	
	
	二氧化硫
	月
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6特别排放限值
	
	
	固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 57-2017

	
	
	
	氮氧化物
	月
	
	
	
	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法
HJ 693-2014

	无组织废气

	1
	厂界
	NMHC
	季度
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9
	HJ 947-2017
	厂界上风向1个监测点，下风向3个监测点
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017

	2
	厂区内
	NMHC
	季度
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值
	
	烷烃罐区
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017

	注：凯赛厂区已有厂界NMHC每季度监测1次计划，本项目不需要新增厂界NMHC监测计划。

	废水

	1
	送至乌苏市西区污水处理厂一期工程厂区总排放口
	流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	自动监测
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准
	HJ 947-2018
	送至乌苏市西区污水处理厂一期工程厂区总排放口
	/

	
	
	悬浮物
	月
	
	
	
	/

	
	
	五日生化需氧量、TDS
	季度
	
	
	
	/

	2
	送至乌苏市西区污水处理厂二期总排放口
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测
	企业与园区污水处理厂商定的协议标准限值
	
	送至乌苏市西区污水处理厂二期总排放口
	化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017
氨氮：水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009

	
	
	pH值、总磷、总氮、悬浮物
	月
	
	
	
	pH值：水质 pH值的测定电极法 HJ1147-2020
总磷：水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989
总氮：水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012
悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989

	
	
	五日生化需氧量
	季度
	
	
	
	水质 五日生化需氧量(B0D5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

	注：凯赛厂区已有送至乌苏市西区污水处理厂一期工程厂区总排放口废水监测计划，本项目不需要新增此排口监测计划。

	噪声

	1
	企业边界
	等效连续A声级
	季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准
	HJ 819-2017
	厂界四周1m处各1个监测点
	/

	注：凯赛厂区已有厂界噪声每季度监测1次计划，本项目不需要新增厂界噪声监测计划。

	地下水

	1
	地下水（三个监控井）
	pH、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、耗氧量
新增监测因子：石油类
	季度
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准
	HJ 1209-2021
	现有上游监控井、厂区内监控井、下游监控井
	石油类：水质 石油类的测定紫外分光光度法
HJ970-2018

	注：凯赛厂区已有地下水（上游监控井、厂区内监控井、下游监控井）每季度监测计划，本项目仅需要新增监测因子石油类。

	1
	土壤监测点
	pH、石油烃（C10~C40）
	年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值
	HJ 1209-2021
	烷烃罐区附近
	石油烃（C10~C40）：土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ1021-2019

	注：凯赛厂区土壤pH每半年监测1次计划，本项目仅需新增1年监测一次石油烃（C10~C40）。



[bookmark: _Toc24973]采样及监测人员需要进行培训，考核合格并持有合格证书方可上岗，同时监测用仪器定期检定，同时期间核查。监测数据要求严格实行三级审核制度，经过校对、校核、最后由技术总负责人审定。
（1）气体监测分析过程中质量控制与保证
废气监测按照《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》要求进行全过程质量控制。具体措施如下：
1）采样仪器在进入现场前应对采样仪流量计、流速计等进行校正；
2）制定现场监测质控方案并严格现场质控措施；
3）有组织监测确保其采样点位、采样量及断面位置符合标准要求；
4）无组织按当地风向变化及时调整监控点和参照点位置，在现场采样时段同时测量气象因素。
5）监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。
[bookmark: _GoBack]（2）噪声监测分析过程中质量控制与保证
设备噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准相应要求进行。具体措施如下：
1）测量仪器定期检定合格，并在有效期内使用；
2）每次测量前后必须在测量现场进行声学校准，其前后校准值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效；
3）噪声分析仪使用时需要加装防风罩；
4）避免在大风、雨、雪等不良天气下监测。
（3）废水及地下水监测分析过程中质量控制与保证
1）采样前，保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求；
2）采样器具和样品容器质量应进行抽检，抽检合格方可使用；
3）如分析方法中未明确，每批次水样均应采集全程序空白样品，与水样一起送实验室分析，以判断分析结果的准确性，掌握全过程操作步骤和环境条件对样品的影响；
4）每批次水样采集不少于10%的现场平行样品（自动采样除外），样品数量较少时，每批次水样至少做1份样品的现场平行样品。当现场平行样品测定结果差异较大时，对水样进行复核，检查采样和分析过程对结果的影响；
5）每批次水样分析时，空白样品对被测项目有响应的，至少做2个实验室空白，测定结果应满足分析方法的要求，对出现空白值明显偏高时，仔细检查原因，以消除空白值偏高的因素；
6）用校准曲线定量分析时，仅限在其线性范围内进行，同时须检查校准曲线的相关系数、斜率和截距是否正常，必要时进行校准曲线斜率、截距的统计检验和校准曲线的精密度检验；
7）校准曲线需定期核查，不得长期使用，不同实验人员、实验仪器之间不得相互借用。
8）精密度采用分析平行双样相对偏差、测量值的标准偏差或相对标准偏差等来控制；
9）选用分析标准样品、自配标准溶液或实验室内加标回收等方法来控制准确度；
10）每批样品带一个已知浓度的质控样品，与样品同步测定，且标准样品/有证标准物质不应与绘制标准曲线的标准溶液来源相同。
本项目产生的固体废物按如下要求进行记录并管理：工业固体废物主要是根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（生态环境部公告2021年第53号）在排污许可平台填报基本信息并形成企业台账。
本项目投产后产生的固体废物为危险废物和一般工业固体废物，危险废物基本情况填报基础信息包括危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节及去向等信息。自行贮存设施信息包括贮存设施名称、编号、类型、位置、是否符合相关标准要求、贮存危险废物能力、面积，贮存危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节等信息。
排污单位应建立环境管理台账，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）等标准及管理文件的相关要求；危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求，待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。
[image: ][image: d2e39cfa-2e1e-4718-ac7d-2b345c08f06e][image: 厂区布置图_01]图例：
项目区
大气有组织排放口
废水排口
噪声监测点
土壤监测点
PD项目
LCDN项目
扩建项目

图9.2-1 自行监测布点图
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9.3.1排污口规范化管理
9.3.1.1排污口规范化管理的基本原则
（1）向生态环境排放污染物的排污口必须规范化。
（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
9.3.1.2排污口立标管理
企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物贮存、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地环境保护主管部门的要求设立标志。
在本项目建设时，须对所有污染物排污口按规定进行核实，排放口应按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）以及排污许可证的要求进行规范化设置。需明确排污口的数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等；并根据《<环境保护图形标志>实施细则》对排污口图形标志进行国标化设置与设计，排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。后期运营时建立排污口档案管理体系，根据排污口管理档案及排污许可要求，将排污口位置、编号、主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案，形成台账，并定期向国家排污许可管理平台进行上报、备案。
环境保护图形标志具体设置图形见表9.3-1。
表9.3-1 环境保护图形标志设置图形表
	序号
	提示图形符号
背景颜色：绿色
图形颜色：白色
	警告图像符号
背景颜色：黄色
图形颜色：黑色
	名称
	功能

	1
	[image: 2010050515133002]
	[image: 点击看大图及详细资料]
	废气排放口
	表示废气向大气排放

	2
	[image: g001]
	[image: 1]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	3
	[image: c625860d162dfd4a083552b31421643]
	[image: D:\360MoveData\Users\任帅斌\Desktop\2.jpg2]
	危险废物贮存
	表示危险废物储存处置场所

	4
	[image: 2008523101617939]
	[image: 点击看大图及详细资料]
	噪声源
	表示噪声向外环境排放


项目排污口规范化管理具体要求见表9.3-2。
表9.3-2 排污口规范化管理要求表
	项目
	主要要求内容

	基本
原则
	1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；
2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；
3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；
4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等

	技术
要求
	1、排污口位置必须按照环监〔1996〕470号文要求合理确定，实行规范化管理；
2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求；

	立标
管理
	1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志-排放口（源）》相关规定，设置环保图形标志牌；
2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；
3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌；
4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。

	建档
管理
	1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；
3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明


1）废气排放口
根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）规定，应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。监测断面包含手工监测断面和自动监测断面，应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直 段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。监测断面宜设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。对于矩形排气筒/烟道，以当量直径计。
在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm。手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求，封闭形式宜优先参照 HG/T 21533、HG/T 21534、HG/T 21535设计为快开方式。采用盖板、管堵或管帽等封闭的，应在监测时便于开启。对正压下输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道，应安装带有闸板阀的密封防喷监测孔；其他形式的手工监测孔外沿距离排气筒/烟道或保温层外壁距离应≤50mm。
排气筒或监测断面应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处。工作平台长度应≥2m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m的，工作平台宽度应≥2m；≤1m的，工作平台宽度应≥1.5m。单层工作平台及通道上方竖直方向净高应≥2m，需设置多层工作平台的，每层净高应≥1.9m。工作平台宜采用厚度≥4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB 4053.3要求。工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离≤10mm。工作平台及通道的制造安装应符合GB 4053.3相关要求。
2）固定噪声源
对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
[bookmark: _Toc5910]9.3.2污染物排放信息
本项目污染物排放清单见表9.3-3。
表9.3-3 本项目工程污染物排放清单
	类别
	污染源
	污染物名称
	排放口类型
	环保设施
	监控因子
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量
（t/a）
	排放限值（mg/m3）
	验收标准

	废气
	有组织排放
	发酵废气
	一般排放口
	旋风分离器+活性炭吸附+39m排气筒
	颗粒物
	10
	2×0.53
	8.48
	20
	颗粒物、NMHC排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；NH3、H2S、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（‌GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	
	
	
	
	NMHC
	2
	2×0.11
	1.76
	60
	

	
	
	
	
	
	NH3
	5
	2×0.26
	4.16
	14kg/h
	

	
	
	
	
	
	H2S
	1
	2×0.05
	0.8
	0.90kg/h
	

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	1000
	--
	--
	6000
	

	
	
	酸化废气
	一般排放口
	一级水洗+一级碱洗+25m排气筒
	NMHC
	2.5
	0.08
	0.64
	60
	硫酸雾排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放浓度限值；非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	15
	0.47
	3.76
	45，2.6kg/h
	

	
	
	粗品干燥废气
	一般排放口
	布袋除尘+一级水洗+一级碱洗+25m排气筒
	NHMC
	2.5
	0.02
	0.16
	60
	颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	
	
	
	
	颗粒物
	10
	0.08
	0.64
	20
	

	
	
	成品干燥废气
	一般排放口
	布袋除尘+二级水洗+一级碱洗+25m排气筒
	颗粒物
	20
	0.11
	0.88
	20
	颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	
	活性炭再生炉烟气
	一般排放口
	RTO焚烧+余热回收+二级水洗+一级碱洗+25m排气筒
	NOx
	59.6
	0.41
	3.28
	100
	颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，二氧化硫、氮氧化物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6焚烧设施SO2、NOX排放限值

	
	
	
	
	
	SO2
	47.62
	0.33
	2.64
	50
	

	
	
	
	
	
	颗粒物
	9.52
	0.07
	0.56
	20
	

	
	无组织废气
	罐区废气
	/
	冷凝+活性炭吸附
	NMHC
	633.8
	0.03
	0.05
	无组织厂界4.0
	NMHC厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内NMHC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值

	废水
	高浓废水
	去乌苏市西区污水处理厂二期
	/
	预处理+生化处理+膜浓缩+MVR
	COD
	11700
	62m3/h
	5803.2
	24369
	执行企业与乌苏市西区污水处理厂商定的协议标准限值

	
	循环水排污
	污水处理站中水段
	/
	膜浓缩+MVR
	TDS
	3000
	33.75m3/h
	/
	/
	不外排

	
	总排口废水
	污水处理站生化段处理后排入乌苏市西区污水处理厂一期
	/
	预处理+生化处理
	全盐量
	1470
	3.03m3/h
	35.63
	1500
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准

	噪声
	生产和辅助设备
	厂界
	/
	厂房隔声、风机加装消声器，设备基础减振
	等效连续A声级
	/
	/
	/
	昼间65DB（A）、夜间55DB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	固体废物
	一般固废
	菌体污泥
	送新疆融兴盛景城市服务有限公司填埋处置
	/
	/
	24320
	/
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）

	
	危险废物
	废矿物油
	委托有资质单位清运处置
	/
	/
	5
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	
	化验室废液
	
	/
	/
	1
	/
	

	
	
	废铅蓄电池
	
	/
	/
	5
	/
	

	生活垃圾
	交环卫部门处理
	/
	/
	12
	/
	/



9.3.3排污许可与总量控制
建设单位申办排污许可证并在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息。主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。
（1）排污许可限值
本项目废气排污许可限值建议见表9.3-4。
表9.3-4 废气排污许可限值建议一览表
	序号
	污染源名称
	污染物
	污染物排放
	排放限值（mg/m3）

	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	1
	发酵废气
	颗粒物
	10
	2×0.53
	8.48
	20

	2
	
	NMHC
	2
	2×0.11
	1.76
	60

	3
	
	NH3
	5
	2×0.26
	4.16
	27kg/h

	4
	
	H2S
	1
	2×0.05
	0.8
	0.18kg/h

	5
	
	臭气浓度
	1000
	--
	--
	15000

	6
	酸化废气
	NMHC
	2.5
	0.08
	0.64
	60

	7
	
	硫酸雾
	15
	0.47
	3.76
	45，2.6kg/h

	8
	粗品干燥废气
	NHMC
	2.5
	0.02
	0.16
	60

	9
	
	颗粒物
	10
	0.08
	0.64
	20

	10
	成品干燥废气
	颗粒物
	20
	0.11
	0.88
	20

	11
	活性炭再生炉烟气
	NOx
	59.6
	0.41
	3.28
	100

	12
	
	SO2
	47.62
	0.33
	2.64
	50

	13
	
	颗粒物
	9.52
	0.07
	0.56
	20

	14
	罐区废气
	NMHC
	633.8
	0.03
	0.05
	无组织厂界4.0

	有组织排放总计
	

	有组织排放总计
	颗粒物
	10.56

	
	NMHC
	2.56

	
	NH3
	4.16

	
	H2S
	0.8

	
	硫酸雾
	3.76

	
	NOX
	3.28

	
	SO2
	2.64

	无组织排放统计
	NMHC
	0.05


（2）总量控制
主要污染物排放总量建议控制指标为氮氧化物3.28t/a、VOCs 2.56t/a。
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根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），推进环境质量改善，依据《排污许可管理条例》（国令第736号）做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制度有机衔接相关工作。
2021年3月1日起实施的《排污许可管理条例》第二条：
“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物”。
排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。
根据《排污许可管理条例》第十五条在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：
（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；
（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；
（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。
因此，本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快变更申请排污许可证，作为本项目合法运行的前提。
排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发生态环境管理部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。
年度执行报告至少应当包括以下内容： 
（1）排污单位基本信息； 
（2）自行监测执行情况； 
（3）环境管理台账记录执行情况； 
（4）实际排放情况及合规判定分析； 
（5）信息公开情况； 
（6）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； 
（7）其他排污许可证规定的内容执行情况；
（8）其他需要说明的问题；
（9）结论； 
（10）附图附件等； 
季度执行报告：
排污单位季度执行报告应至少包括污染物实际排放浓度（或排放速率）和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。
建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。
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根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部部令 第24号）相关规定，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
（1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（4）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（5）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（6）生态环境违法信息；
（7）本年度临时环境信息依法披露情况；
（8）法律法规规定的其他环境信息。

（1）项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。
（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。
（3）防治污染设施的建设和运行情况。
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
（5）突发环境事件应急预案。
（6）其他应当公开的环境信息。
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9.6.1竣工验收管理及要求
根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的规定，在建设项目正式投入生产或使用之前，建设单位必须组织生态环境保护竣工验收，提交生态环境保护验收监测报告。
9.6.2生态环境保护“三同时”验收
环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目完成后，应对生态环境保护设施进行验收。项目运营期“三同时”环保设施验收一览表见表9.6-1。
表9.6-1 生态环境保护竣工验收清单
	项目
	名称
	环保工程及措施
	要求

	废气
	发酵废气
	旋风分离器+活性炭吸附+39m高排气筒
	颗粒物、NMHC排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；NH3、H2S、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（‌GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	酸化废气
	采用一级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	硫酸雾排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	粗品干燥废气
	采用袋式除尘+一级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	成品干燥废气
	采用袋式除尘+二级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	活性炭再生炉烟气
	采用RTO焚烧+余热回收+二级水吸收+一级碱吸收处理工艺+25m高排气筒
	颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，二氧化硫、氮氧化物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6焚烧设施SO2、NOX排放限值

	
	罐区废气
	冷凝+活性炭吸附+20m排气筒达标排放
	NMHC厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内NMHC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值

	废水
	发酵清洗废水
	乌苏市西区污水处理厂二期
	执行企业与乌苏市西区污水处理厂商定的协议标准限值，核实去向

	
	分离废水
	
	

	
	循环水排污
	污水处理站中水段
	核实去向

	
	生活污水
	污水处理站生化段处理后排入乌苏市西区污水处理厂一期
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准，核实去向

	
	水洗塔定排
	
	

	
	碱洗塔定排
	
	

	固废
	危险废物
	依托800m2危险废物贮存库暂存，委托有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）

	
	一般固废
	菌体污泥定期清运至新疆融兴盛景城市服务有限公司填埋处置
	核实去向

	
	生活垃圾
	厂区集中收集后，由环卫部门统一清运处理
	核实去向

	噪声
	泵、空压机、风机等
	采用低噪声设备、基础减振、采用消声器；
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	地下水
	防渗
	重点防渗区主要包括发酵装置区、提取装置区、罐区、活性炭再生装置区等；一般防渗区主要包括循环水泵房等；简单防渗区主要为动力站、中控室、配电室、厂区道路。
	满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）要求

	风险防范
	编制突发生态环境事件应急预案、防护设施、消防设施等
	满足《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求
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10.1.1 项目概况
（1）项目名称：凯赛（乌苏）生物材料有限公司生物法年产40000吨二元酸项目；
（2）建设单位：凯赛（乌苏）生物材料有限公司；
（3）建设性质：新建；
（4）行业类别：C2832生物基、淀粉基新材料制造和C2614有机化学原料制造；
（5）项目代码：2604-654202-04-03-221969；
（6）建设地点：项目位于乌苏市化工产业集中区凯赛（乌苏）生物材料有限公司厂区内，项目区西侧为厂区道路，隔路为变电站，东侧为东侧制糖及发酵车间及动力站，南侧和北侧为厂区空地，项目中心地理坐标为东经84°16'37.267"，北纬44°20'8.779”。
（7）项目投资：本项目计划总投资123665万元，环保投资1423万元，占总投资1.15%；
（8）工程规模：建设年产4万吨二元酸生产线；
（9）用地面积：本项目占地面积130000m2；
（10）劳动定员：本项目新增劳动定员72人；其中操作工、化验人员及其他专职技术人员68人，管理人员4人。
（11）工作制度：年工作8000h，生产车间、辅助生产车间人员均实行四班三运转连续工作制，每班日工作8小时；管理及维修为常白班制，全厂实行每周五天工作制，每天工作8小时。
10.1.2环境质量现状
（1）环境空气质量现状
达标区判定：项目所在区域SO2及NO2年均浓度和百分位数日均浓度、CO百分位数日均浓度、O3百分位数日均最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值要求；PM2.5、PM10的年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值要求，而百分位数日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值要求。因此，本规划评价区域为不达标区域。
项目区域污染物环境质量现状评价：区域内氨、硫化氢、硫酸满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。
（2）地表水
本项目与地表水体没有直接联系，既不从地表水体取水，也不向其中排水。因此，本环评未进行地表水环境现状调查。
（3）地下水环境质量现状
根据地下水环境现状监测结果可知，各监测点各项因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水环境质量良好。
（4）声环境质量现状
项目厂界昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值，评价区域声环境质量较好。
（5） 土壤环境质量现状
土壤现状监测结果表明：评价区域土壤各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
10.1.3环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析结论
项目各类废气经处理后达标排放。本项目大气环境影响在各环保设施正常运行的情况下，对周围环境及各环境敏感点的影响在可接受范围内，长期性影响较小，其环境影响是可以接受的。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无需设置大气环境防护区域。
（2）水环境影响分析
本项目发酵清洗废水、分离废水经调节池调节后排入西区污水处理厂二期工程；循环水排污依托现有污水处理站中水段处理；生活污水、水洗塔定排和碱洗塔定排依托现有污水处理站生化段处理后排入西区污水处理厂一期。
项目运行与地表水没有直接的水力联系，正常生产情况下，项目排水不会对水环境不利环境影响。仅在事故状态下对厂区地下水环境造成污染威胁，厂区内设有事故池，事故排水进入事故池，及时发现问题，及时处理。
（3）声环境影响分析
根据噪声预测结果厂界昼间和夜间噪声贡献值及叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））排放限值，对周边环境影响较小。
（4）固体废弃物环境影响分析
本项目产生的各类固废均采取了相应治理措施，各治理措施均符合现行环保要求，项目产生的各类固废通过采取的治理措施均达到了减量化、资源化、无害化处置，不会对项目区环境造成大的影响，因此治理措施可行。
（5）生态环境影响分析结论
本项目在现厂区内进行建设，不会对生态环境造成新的破坏和污染，因此项目实施不会导致生态环境质量的降低，对生态环境影响较小。
（6）环境风险评价结论
本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取了大气环境、水环境治理措施、依托厂区现有事故池等环境风险防范措施，通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全环境防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。
10.1.4总量控制
根据建设项目总量污染物排放情况分析，本项目废水依托厂区污水处理设施和园区污水处理厂处理，不直接申请外排环境的总量指标。
本项目新增氮氧化物3.28t/a、VOCs 2.56t/a，新增排放的氮氧化物、非甲烷总烃这2项污染指标的许可总量从企业内部划拨，不重新申请总量。
10.1.5公众参与
根据建设单位组织的公众参与调查资料，建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，通过网上公示、报纸刊登等方式收集当地公众意见，调查结果表明：公示期间未收到与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，当地民众不反对项目的建设。
[bookmark: _Toc1990][bookmark: _Toc3196]10.2 综合评价结论
本次项目符合国家产业政策、选址基本合理、生产工艺满足清洁生产要求、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。
本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，修编突发环境事件应急预案，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告书各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。
[bookmark: _Toc20439][bookmark: _Toc23809]10.3 建议
根据项目的污染特征、环境特点和环境影响评价结果，本次评价要求如下：
（1）厂内按装置区要求做好防渗处理，确保地下水不受污染。
（2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。
（3）危险废物严格按照《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求进行管理。
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