[bookmark: _Hlk182408923]
[bookmark: _Hlk240444159]《和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司
和布克赛尔县新乌森盐池开采方案》评审意见

根据《自然资源部办公厅关于<矿产资源法>实施衔接过渡有关事项的通知》（自然资办函〔2025〕1704号）及《自治区自然资源厅关于做好《矿产资源法》实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》等相关规定要求，因科学合理设置矿业权、节约集约开发利用矿产资源及变更采矿许可证生产规模，受和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司委托，由新疆维吾尔自治区地质局塔城地质大队编制完成了《和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司和布克赛尔县新乌森盐池开采方案》（以下简称“方案”），于2026年9月9日提交评审专家组，评审专家采取函审方式提出专家审查意见，编制单位对方案进行修改完善。经专家组复核，方案符合规范要求。形成仅供矿业权管理使用的评审意见如下：
一、矿山概况
（一）矿业权基本情况
和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司和布克赛尔县新乌森盐池原《采矿许可证》（C6500002013126120132834）信息如下：
采矿权人：和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司；
地址：和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇迭伦南街128号；
矿山名称：和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司和布克赛尔县新乌森盐池；
开采矿种：矿盐；
开采方式：露天开采；
有效期自2026年05月06日至2026年11月22日。 
二、矿产资源储量情况
[bookmark: OLE_LINK62]根据《新疆和布克赛尔县新乌森盐池盐矿 2025 年储量年度报告》核查意见书评审结论：截止2025年12月31日
三、开采区域
和布克赛尔县新乌森盐池生产规模（矿物量）拟由100万吨/年变更为170万吨/年；开采区域范围不变，仍由8个拐点圈定，矿区面积37.6603km2，开采标高252m～248.5m，矿山无地表剥离。
开采区域不涉及各类禁止限制开采区域，与其他已设矿业权不存在重叠情况。
四、矿产资源开采
（一）资源量利用原则、设计利用资源量及可采储量
1、设计利用资源量
设计利用矿区内保有（探明+控制+推断）固相石盐矿资源量：矿石量1493.10万吨，NaCl矿物量1187.94万吨；设计损失固相石盐矿资源量：矿石量53.83万吨，NaCl矿物量42.83万吨；固相石盐矿设计损失率3.48%。
设计利用矿区内保有固相芒硝矿推断资源量（TD）矿石量248.30万吨，Na2SO4矿物量125.15万吨；设计损失固相芒硝矿推断资源量（TD）矿石量9.43万吨，Na2SO4矿物量4.75万吨，固相芒硝矿设计损失率3.66%。
设计利用矿区内保有（控制+推断）液相石盐矿资源储量：卤水量799.26万立方米，NaCl矿物量13.38万吨，KCl矿物量0.387万吨；设计损失液相卤水石盐矿资源储量：卤水量7.10万立方米，NaCl量0.12万吨，KCl矿物量0.003万吨，液相石盐矿设计损失率0.88%。
综合以上，设计利用固相石盐矿、固相芒硝矿总资源量为：矿石量1741.4万吨，NaCl及Na2SO4矿物量1313.09万吨；设计损失固相石盐矿、固相芒硝矿资源量：矿石量63.26万吨，NaCl及Na2SO4矿物量47.58万吨；设计损失率3.51%。造成设计损失资源量的原因主要为矿区边缘盐层较薄难以布置沟槽进行开采造成的。
设计利用液相卤水石盐矿总资源量为：卤水量799.26万立方米，NaCl及KCl矿物量13.676万吨；设计损失液相卤水石盐矿资源量：卤水量7.10万立方米，NaCl及KCl矿物量0.123万吨；设计损失率0.88%。
（二）开采矿种
[bookmark: _Hlk240445366][bookmark: _Hlk240445377]设计开采的主矿种为氯化钠（NaCl），共生矿种为固相芒硝矿（Na2SO4），伴生矿种为氯化钾（KCl）。
（三）开采方式
[bookmark: _Hlk241051644][bookmark: _GoBack]设计采用露天开采。
（五）服务年限
设计矿山服务年限为7.41年（7年5个月），其中，按照开采时间顺序分别为：前期固相石盐矿（NaCl）服务年限为6.64年（6年8个月），其次液相石盐矿（NaCl及KCl）服务年限为0.08年（1个月），最终固相芒硝矿（Na2SO4）服务年限为0.70年（8个月）。
（六）开拓运输方案
开拓运输方案选用道路开拓-汽车运输方案。
（七）开采顺序
对于矿山石盐矿、芒硝矿的矿层与卤水石盐矿重叠的区域；设计首先采用液相开采工艺开采卤水石盐矿，然后再以露天方式开采石盐矿层，最后在矿山开采末期再以沟槽法开采芒硝矿的矿层。
露天采场开采顺序：由于矿山保有资源量分布情况，设计露天采场采用自上而下的开采顺序。
采区开采顺序：根据运输道路布置方式，为确保运输车辆及采掘设备安全，采用后退式开采。
矿块开采顺序：为确保采掘工作安全，矿块采掘工作面由矿块端部向开采境界外推进。
（八）采矿方法
设计液相卤水盐采用卤水泵抽取卤水至卤水池蒸发结晶工艺开采。固相盐开采采用分区开采固定式洗盐以及分区开采移动式洗盐工艺；采矿回采率95%。
五、矿产资源综合利用
矿山主矿种为氯化钠（NaCl），共生矿种为固相芒硝矿（Na2SO4），伴生矿种为氯化钾（KCl）;设计均进行了综合利用。
六、矿产资源“三率”指标
[bookmark: _Hlk182776680]方案提出且承诺开采回采率95%；符合《矿产资源“三率”指标要求第9部分：盐湖和盐类矿产》（DZ/T 0462.9-2023）对盐矿、芒硝矿未提出综合利用率一般指标要求。
七、评审意见
（一）方案编制目的任务明确，地质资料依据充分，资源利用基本合理，可采储量计算基本正确。
（二）方案确定的矿区开采区域、矿山生产规模合理，矿山服务年限正确。
（三）方案依据的地质资料满足该矿编制的开采方案的要求，设计确定的矿山开拓运输方案、采矿方法适宜，开采工艺参数齐全，设计确定的采矿回采率均达到规范一般指标要求。
八、问题及建议
矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定，矿山安全、环境保护、矿山地质环境恢复治理、水土保持、土地复垦等，按照各相应主管部门审批的方案执行，加强安全生产防范、做好生态环境保护等工作。
九、结论
该《方案》文字及图件基本齐全，编制内容基本符合《自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》要求，专家组同意通过本《方案》。
十、有关说明或申明
若方案申报单位提供评审的资料不真实，存在弄虚作假，所造成后果由方案申报人自行承担。此外，本方案是实施矿产资源开采利用的技术依据之一，不代替相关工程勘查设计。
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附件：《和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司和布克赛尔县新乌森盐池开采方案》评审专家组名单 
《和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司和布克赛尔县新乌森盐池开采方案》评审专家组成员名单
	姓名
	专家组成员
	专业
	技术职称
	签名

	张书林
	主审专家
	采矿工程
	高级工程师
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	罗爱民
	审核专家
	采矿工程
	高级工程师
	[image: 9e6e0e656b0f383fb50b95378ec0620b]

	田敬佺
	审核专家
	地质矿产
	高级工程师
	[image: J:\2022年度\2、综合文件\6、签字全套\124a934e4422790ae2b605bd7e4551c.jpg][image: 930ac4c669ead62e3d7a2c94efed2df]

	陆成新
	审核专家
	水工环
	高级工程师
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