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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆东启盛元新材料科技有限公司年产0.5万吨生物降解材料及0.5万吨地膜建设项目

	项目代码
	2609-654202-20-03-434025

	建设单位联系人
	母*诚
	联系方式
	1331****998

	建设地点
	乌苏市黄河路营口中小企业创业园12号

	地理坐标
	/

	国民经济
行业类别
	C2921塑料薄膜制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业53-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目 
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	乌苏市发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2609291272654202000119

	总投资（万元）
	4051.3
	环保投资（万元）
	58

	环保投资占比（%）
	1.43
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是
	用地（用海）
面积（m2）
	3903

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中专项评价设置原则，本项目不设置专项评价。
专项设置情况见表1-1。
表1-1项目专项设置情况表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目排放废气主要为VOCs（以非甲烷总烃计），不涉及排放含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气废气；厂界外500m范围内没有环境空气保护目标。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目不排放生产废水，生活污水间接排放。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目无储存量超过临界量的危险物质
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及河道取水
	否


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	规划名称：乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）
审批机关：乌苏市人民政府
规划批复：关于同意实施《乌苏工业园区国土空间专项规划(2024-2035年)》的批复
批复文号：乌政函〔2026〕30号

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件：《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》
审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查意见：关于《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》的审查意见
审查意见文号：新环审〔2026〕19号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划符合性分析
《乌苏工业园区国土空间专项规划》的规划范围总面积31.1km²，由产城融合发展区（东区14.54km²），合成生物制造产业集聚区（西区2.89km²）、物流园区（13.67km²）三部分组成。规划期限为2024-2035年。乌苏工业园区发展定位为促进地区协调发展的带动区，高新技术产业的先行区，成为地区发展的经济增长极；塔城地区具有较高创新水平的自治区级高端产业园区。乌苏工业园区是乌苏市工业产业的发展中心，围绕产业发展战略，做大做强合成生物制造、智能装备制造和棉花纺织服装三大主导产业，配套发展绿色食品加工和新能源新材料产业。
本项目位于乌苏工业园区产城融合发展区战略性新兴产业区，用地规划为二类工业用地；建设内容为新建2条生物降解改性材料生产线，年产5000t全生物降解材料颗粒；新建4条生物降解地膜生产线，年产5000t全生物降解地膜。项目仅对外购PBST、PLA降解树脂开展物理共混改性、挤出造粒、吹膜成型加工，不涉及生物发酵、化学合成等化工合成工序。
产城融合发展区战略性新兴产业区重点承接新材料、轻工制品等战略性新兴产业项目；合成生物制造产业集聚区重点布局发酵、生物合成类化工项目。本项目为生物基新材料下游制品加工，不属于生物合成化工项目，布局于产城融合发展区战略性新兴产业区。园区配套发展新能源新材料产业，战略性新兴产业区重点培育新材料类产业。本项目生产PBST-PLA基全生物降解改性颗粒、全生物降解地膜，属于生物基绿色新材料制品，为当地合成生物制造产业链下游延伸配套项目，属于战略性新兴产业；同时项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于园区限制、禁止发展产业，产业定位与园区发展导向相匹配，符合园区内部产业区块空间布局。
因此，本项目符合《乌苏工业园区国土空间专项规划》及其批复。
（2）规划环境影响评价符合性分析
1）项目选址、用地符合规划环评空间布局及分区准入管控要求
规划环评明确园区实行“一园两区”管控：合成生物制造产业集聚区重点布局生物合成、发酵类化工项目；产城融合发展区战略性新兴产业区重点布局新材料、轻工制品等战略性新兴产业，执行二类工业用地准入管控。
本项目属于生物基新材料下游制品加工项目，无化学合成、生物发酵工艺，选址落在产城融合发展区战略性新兴产业区、规划二类工业用地范围内，不属于合成生物制造产业集聚区管控的化工类项目；不占用生态保护红线、永久基本农田，不在各类环境敏感区内，符合规划环评分区空间准入要求。
2）产业类别符合规划环评产业导向与准入清单要求
规划环评支持园区发展合成生物制造、智能装备制造、棉花纺织服装主导产业，配套发展新能源新材料产业，鼓励引进战略性新兴产业、绿色低碳类项目；限制高耗能、高排放、重污染化工项目入园。
本项目生产PBST-PLA基全生物降解改性颗粒、全生物降解地膜，属于新能源新材料、战略性新兴产业范畴，为当地合成生物制造上游产业链的下游延伸配套项目；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于规划环评禁止、限制入园的产业类型，符合园区产业准入导向。
3）资源能源利用符合规划环评节约集约管控要求
规划环评审查意见要求入园项目落实节水、节能，提高资源利用效率，优先依托园区公用基础设施。
本项目冷却水采用全封闭循环冷水机系统，仅少量补偿补水，无循环冷却水外排；项目废水仅产生生活污水，接入园区污水接管系统；生产过程产生的废边角料、不合格产品全部破碎返料回用，实现物料循环利用；生产设备选用节能型装备，落实节能降耗措施；给水、供电、排水均依托园区配套公用工程，不新增独立重大基础设施，满足规划环评资源节约集约利用的管控要求。
4）污染防治措施满足规划环评污染防控要求
规划环评审查意见要求入园项目落实废气、废水、噪声、固体废物污染治理，废气优先收集处理，强化VOCs管控；固废分类管理，危险废物规范贮存、委托资质单位处置。
①废气：本项目挤出造粒、吹膜产生的VOCs废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放，核算活性炭消耗量，严格执行活性炭更换周期要求，减少挥发性有机物无组织逸散；
②废水：仅生活污水，经预处理后接管园区污水管网，不外排生产工艺废水；
③噪声：设备采取减振、隔声降噪措施，厂界噪声可实现达标；
④固废：废边角料厂内回用；废滤网由生产厂家回收处理；废吨袋等属于一般工业固体废物，外售综合利用；废活性炭、废润滑油、化验废物等危险废物分类收集、规范暂存，委托有资质单位处置。
本项目各项污染治理措施与规划环评及审查意见的污染防控要求保持一致。
5）清洁生产与环境风险管控符合规划环评要求
规划环评要求入园项目推行清洁生产，从源头减污降碳，落实环境风险防控措施。
本项目属于物理加工工艺，无化学反应，原辅材料均为成品颗粒及常规助剂；生产废料全部内部回用，从源头减少固废产生；废气采取有效收集治理，降低VOCs排放；厂区落实一般固废、危险废物分区暂存，配套风险防范措施，环境风险总体可控，满足规划环评清洁生产与风险防控相关要求。
6）污染物总量落实园区总量管控要求
规划环评要求入园项目落实污染物总量管控，执行区域总量替代。本项目VOCs等主要污染物核算排放总量，后续按环评及排污许可管理要求落实区域总量指标，满足园区总量管控约束。
本项目选址布局、用地性质、产业类型、资源利用、污染治理、风险防控均符合《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》要求。
2）本项目与《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见相符性分析
本项目与《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见相符性分析，见表1-2。





表1-2  与《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析
	审查意见相关内容
	本项目情况
	结论

	（一）坚持绿色发展，优化产业结构、规划布局。坚持以生态环境质量改善为核心，遵循生态优先、绿色发展原则，依据区域环境和资源禀赋条件，不断优化园区产业结构和规划布局。切实落实《报告书》提出的优化调整意见和生态环境保护对策措施，促进区域发展和环境保护相协调。园区应严格按照集约开发的原则，进一步优化用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。持续推动落实上一轮规划环评及其审查意见提出的相关产业转移要求。
	本项目为绿色低碳生物基新材料产业，项目选址为规划工业用地，布局规整、土地利用集约；生产废膜、边角料全部厂内破碎回用，从源头实现减污增效，符合园区产业结构优化和集约发展要求。
	符合

	(二)衔接生态环保要求，严格环境准入。按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业生态环境准入，不符合分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放、碳排放总量与强度和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等要求。
	（1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于“两高”项目，符合园区产业准入清单及分区管控要求。
（2）本项目采用密闭化生产工艺，装备先进、无组织排放少，能耗、物耗、污染物排放水平均达到行业先进水平，配套成熟稳定的废气治理设施，可实现污染物稳定达标排放，满足园区严格入园管控要求。
	符合

	(三)严守生态保护红线，加强空间管控。衔接塔城地区及乌苏市国土空间规划及生态环境分区管控要求，严格控制园区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。重点关注区域环境空气、地下水环境、土壤环境、地表水环境以及环境风险等，对入驻企业提出具体管控要求。根据园区产业结构和产业链，衔接生态环境保护和产业政策等相关要求，完善生态环境准入清单，落实所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障《规划》实施不突破分区管控单元的具体要求。对园区内乌苏林场家属院、乌苏车管所，以及园区周边的乌苏市区及其他村镇、奎屯河、东风干渠、四棵树河、红旗干渠、耕地等敏感目标设置合理的防护距离，进一步优化产业布局，严格落实各项环境保护措施和环境风险防范措施，确保环境敏感目标得到有效保护。持续推动落实上一轮规划环评及其审查意见提出生态廊道相关要求，园区中产城融合发展区设置生态景观主廊，沿奎屯河两侧预留不小于1千米生态景观廊道，连霍高速公路至312国道之间地带作为生态防护廊道；距离生活居住区预留不低于300米生态廊道；产城融合发展区不再新增污染重、环境风险大的工业企业。四棵树河、园区周边居民点及耕地等防护距离范围内严禁布置高污染、高排放或涉及重金属排放的建设项目。
	（1）本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、《伊犁州直生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。
（2）本项目为轻工物理加工项目，无重金属、高毒污染物排放，不属于重污染、高环境风险项目，符合产城融合发展区禁止新增重污染企业的管控要求。
（3）本项目距离周边居民区、耕地、河道等环境敏感目标满足防护距离要求，可有效保护周边生态及人居环境。
	符合

	(四)严格管控区域污染物和温室气体排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。深入开展应对气候变化工作，提出减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放，确保完成下达的“双碳”目标任务。统筹开展“两高”项目水资源消耗、污染物和碳排放的源项识别及减污降碳措施要求，推动园区绿色发展。
	（1）本项目无燃烧工序，不产生氮氧化物、二氧化硫等烟气污染物，主要污染物为工艺VOCs，配套二级活性炭吸附装置高效治理，有效削减挥发性有机物排放量。
（2）本项目选用节能设备，生产物料循环利用率高，单位产品碳排放强度低，符合园区减污降碳协同管控、严控温室气体排放的绿色发展要求。
	符合

	(五)严格资源利用总量控制，加快基础设施建设。进一步推动集中供热，禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉。优先布局集约型、节水型产业，加强对工业废水的深度治理、提标改造，提高工业废水污染控制水平，减少新鲜水用量和废水排放量，最大限度提高水资源综合利用率。加强固体废物综合利用，推动固废在园区的协同循环利用，提高固废就地资源化效率。严格按照国家有关规定，依法合规处理处置危险废物。
	（1）本项目采用全密闭循环冷却水系统，仅微量补水，无生产冷却水外排，水资源利用率高；
（2）本项目无新建分散燃煤锅炉，依托园区公用工程配套。
（3）生产固废最大限度资源化回用，废包装物外售综合利用，废活性炭等危险废物规范收集、暂存并委托资质单位处置，符合园区节水节能、固废循环利用、规范处置的管控要求。
	符合

	(六)强化环境风险监控和管理，建立健全园区环境风险防控体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。编制并持续完善园区突发环境事件应急预案，关注对周边环境敏感目标影响，足额配备应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，防控规划实施可能引发的环境风险，保障区域环境安全。强化园区水污染问题排查整治工作，对重点场所、重点企业加强地下水、土壤污染隐忠排查，全面查清隐患并落实整改。
	（1）本项目原辅材料风险低、生产工艺简单，无重大环境风险源。
（2）厂区配套完善的固废、危险废物暂存设施，落实防渗、防腐、防雨等防控措施，可有效防范地下水、土壤污染。
（3）项目建成后将编制突发环境事件应急预案，配齐应急物资、定期开展应急演练，纳入园区应急联动体系，满足园区环境风险管控及隐患排查治理要求。
	符合



综上，本项目选址布局、产业类型、生产工艺、污染治理、资源利用、环境风险防控均符合《乌苏工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》及新环审〔2026〕19号审查意见各项管控要求。

	其他符合性
分析
	1.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性
本项目为全降解塑料制品制造业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“十九、轻工，2.生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”，本项目为鼓励类项目，符合国家产业政策。
企业于2026年9月29取得乌苏市发展和改革委员会出具的投资项目备案证，备案证号为2609291272654202000119，项目代码为2609-654202-20-03-434025。
综上，本项目符合国家及地方产业政策的要求。
1.2与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）》的符合性
本项目与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）》符合性分析如下：
（1）生态保护红线
[bookmark: _Toc73537356]本项目位于乌苏市重点管控单元01（编码为ZH65420220001），不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线
本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生明显影响。
（3）资源利用上线
本项目原辅材料及资源能源消耗合理，用地为工业用地，不触及能源利用上线。厂房租赁合同见附件。
（4）生态环境准入清单
[bookmark: OLE_LINK64]根据《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）》中“附件3塔城地区生态环境准入清单”，本项目位于乌苏市重点管控单元01（编码为ZH65420220001）。本项目与乌苏市生态环境准入清单符合性分析，见表1-3。
表1-3   塔城地区乌苏市生态环境准入清单
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，限制新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
2.新建和扩建石化、化工等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
3.严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
4.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。
5.重点控制区域禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉，在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
6.入园企业符合园区产业发展定位，以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。
7.超采区内禁止审批农业生产及服务业新增取用地下水，在地下水限采区开采地下水应符合县级以上人民政府水行政主管部门制定和下达的年度开采计划，合理调度地表水、地下水，从严控制取水总量，严格对每眼机电井进行管理，对超采严重区域实施关停封填机井，不得擅自扩大地下水开采，以实现采补平衡。
	（1）本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不涉及《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入事项。
（2）本项目选址符合园区总体规划。
（3）本项目不生产、不使用自治区禁止、限制类危险化学品。
（4）本项目采用先进密闭化生产工艺、自动化生产设备，配套成熟高效的废气、固废、噪声治理设施。
（5）本项目生产用能依托市政供电，不涉及燃煤锅炉。
（6）本项目属于低耗水、低污染新材料加工产业，符合园区战略性新兴产业发展定位及产业布局。
（7）本项目生产生活用水依托园区市政供水，不取用地下水。
	符合

	污染物排放管控
	1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。
2.针对石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的标准实施燃气锅炉低氮燃烧改造，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业，以及使用光催化、光氧化、低温等离子等简易低效VOCs治理设施，建立清单台账，完成低效治理设施的提升改造。
3.根据行业类型，深入开展VOCs排放统计与调查，实施排查整治，加强重点行业、重点企业挥发性有机物精细化管控，重点行业企业完成“一厂一策”综合治理方案的制定及落实。实施VOCs排放总量控制，重点推进石化、化工等涉VOCs排放等重点行业的VOCs污染防治，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。强化VOCs污染防治措施，推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
4.全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的除尘脱硫设施。大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料；现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；使用煤气发生炉的企业采用清洁能源替代，或者采取园区（集群）集中供气、分散使用的方式，全面淘汰间歇式固定床煤气发生炉。建立全口径炉窑清单，推进实施“一炉一策”精细化管理。
5.推进工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设，按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进冬季清洁取暖，加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。采暖季对高排放行业实施绩效分级错峰生产，大宗物料实施错峰运输。
6.臭氧污染防治：积极遏制臭氧浓度增长趋势，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
7.施工扬尘污染防治：各县（市）制定本行政区域城市扬尘综合治理方案，加强扬尘精细化管控。加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任。全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视屏监控设施并接入当地监管平台。
8.塔城地区现有的农副食品加工、有色金属、炼焦和造纸企业实施清洁化改造，禁止将未经处理的污水直接排入水体，新建、改建、扩建上述行业建设项目。
9.保障工业集聚区污水集中处理设施污染治理效果，加快推进园区纳污管网建设，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施，完善园区及工业聚集区污水收集系统，新增园区、工业企业污水实现100%收集处理。加强工业节水，支持企业积极实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设。
10.工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，排放浓度低、易处理的企业排水经过处理后可以作为其它企业的生产用水，提升园区水资源循环利用水平。
	（1）本项目不属于“两高”项目，建设规模、工艺水平、排放强度均符合绿色低碳发展要求，项目新增污染物严格执行总量控制及减量替代要求，大宗物料运输采用密闭、清洁运输方式。
（2）本项目无燃料燃烧工序，不产生氮氧化物、二氧化硫等烟气污染物，无锅炉、炉窑低效治理设施问题；生产过程物料储存、输送、投料、生产均采用密闭措施，从源头杜绝无组织废气逸散，无低效VOCs治理设施，配套的二级活性炭吸附装置为行业成熟高效治理工艺。
（3）本项目属于涉VOCs排放行业，严格落实VOCs精细化管控要求，原辅材料均为低挥发降解树脂及环保助剂，从源头实现VOCs减量；项目VOCs废气全部收集、集中治理、达标排放。
（4）本项目无燃煤炉窑、煤气发生炉及各类高污染燃料炉窑。
（5）本项目依托园区集中供热、供电体系。
（6）本项目通过源头低挥发原辅材料替代、废气密闭收集、高效活性炭治理，实现VOCs减排。
（7）本项目租用园区现有厂房，严格落实建筑施工“六个百分之百”扬尘防控措施。
（8）本项目不属于农副食品加工、有色金属、炼焦、造纸行业，无生产工艺废水外排，仅产生少量生活污水，接入园区污水管网。
（9）项目仅排放少量生活污水，纳入园区污水收集处理体系，实现污水100%收集处置；生产系统采用全密闭循环冷却水系统，提升水资源利用效率。
（10）本项目无高浓度、高盐废水产生。
	符合

	环境风险防控
	1.建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。
2.重污染天气应急管控：提升空气质量预测预报水平，提高预测预报准确度，乌苏市达到7天预测预报能力。重污染天气应急响应期间，启动重污染天气应急预案，实施区域应急联动。重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。
3.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。
4.加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等措施。园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。
5.重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。严格控制有毒有害物质排放，土壤污染重点监管单位应按年度向当地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，确保持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制；制定、实施自行监测方案。
6.开展涉危险废物涉化工园区等重点领域环境风险调查评估和隐患排查，严格落实重点行业污染物减排要求。推动疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，推进兵地统筹，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接。定期开展环境应急演练，健全兵地环境应急指挥平台，完善环境应急预案体系。
7.对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代，对高环境危害、高健康风险化学物质实施管制。提升化学品及持久性有机污染物监管能力，提高废弃危险化学品安全处置水平。组织排查危险化学品环境风险，重点排查危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置以及涉及危险化学品的物流园区环境风险，建立区域性危险化学品环境风险电子分布图。加强危险化学品风险管控，建立危险化学品安全、环保、应急救援一体化环境风险管理平台。逐步将兵地化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等基本情况纳入管理平台，进行统一管理。
8.持续开展地下水环境状况调查评估，实施水土环境风险协同防控，统筹区域地表水、地下水生态环境监管。加强化学品生产企业、工业聚集区等污染源的地上、地下协同防治与环境风险管控。
	（1）项目建成后将纳入园区重污染天气应急管控体系。
（2）本项目属于低排放、低风险轻工产业，执行园区重污染天气应急响应要求。
（3）企业将按规范编制《突发生态环境事件应急预案》，定期开展应急演练、配齐应急物资，建立完善的风险防控与应急处置体系，衔接园区环境应急管理机制。
（4）本项目无有毒有害物质生产、贮存工序，厂区地面、固废暂存区、危险废物贮存库均采取防渗、防腐、防流失措施，落实地下水分区防渗要求。
（5）项目无高风险生产装置、储罐、污水池等土壤污染重点设施，厂区防渗体系完善。
（6）本项目危险废物产生量小，全部规范收集、贮存、委托资质单位合规处置。
（7）本项目不涉及高危害、高风险化学品生产及使用。
（8）项目厂区防渗体系完善，无地下水、土壤污染隐患。
	符合

	资源开发效率要求
	1.持续推进最严格水资源管理制度落实，严守水资源开发利用总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。对于水耗总量大或单位产品水耗高的项目耗水指标要严于国家相关水耗标准的准入值，不达标的项目严格禁止新（扩）建。
2.石化化工行业：强化用水强度控制，在炼油、现代煤化工、烯烃、芳烃甲醇、化肥、氯碱、纯碱、硫酸、涂料等重点用水子行业有序开展用水审计、水平衡测试、节水诊断工作，发布重点产品水效“领跑者”指标，推动重点用水企业水效对标和节水技术改造。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测”。大力推广应用电化学循环水处理、高浓度有机废水处理回用、水管网漏损检测、智慧用水管控系统等废水循环利用先进装备技术工艺，降低废水排放量。到2025年，石化化工行业规上工业用水重复利用率大于94%。
3.食品行业大力推动高浓度有机废水、高盐废水、发酵高浓废水等处理后再用于锅炉用水（软化水、冲渣）、地面冲洗、厂区绿化等，减少有机物排放，提高行业用水效率。到2025年，食品行业规上工业用水重复利用率大于65%。
	（1）本项目仅消耗少量冷却水补水，水资源利用高效集约。
（2）本项目不属于石化化工行业。
（3）本项目不属于食品加工行业，无高浓度有机废水、高盐废水产生。
	符合


综上所述，本项目符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）》相关要求。
1.3与《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
本项目为全生物降解新材料绿色制造项目，选址于乌苏市营口中小企业创业园12号，主营全生物降解改性材料及地膜生产。结合《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》，从用地规划、产业布局两方面开展符合性分析如下：
本项目选址位于乌苏市城镇开发边界内的营口中小企业创业园，地块规划为二类工业用地，符合市域工业空间布局规划。本项目依托园区现有标准化厂房建设，不新增建设用地，不改变土地规划用途，未占用永久基本农田、生态保护红线及各类生态敏感区域，严格落实国土空间用途管制要求。所在园区市政配套完善，生活污水可接入市政管网，水、电、道路等基础设施均符合总体规划建设标准。项目运营期各类污染物均能达标排放或妥善处置，不会破坏区域生态国土功能，用地选址及建设方式完全符合规划要求。
乌苏市国土空间总体规划明确引导工业项目入园集聚发展，重点培育绿色新材料、低碳制造产业，鼓励传统塑料产业向环保可降解方向升级。本项目属于生物基绿色新材料产业，产品符合国家现行标准，为区域规划鼓励发展的产业类型，不属于高耗能、高污染的禁止、限制类项目。本项目运营期加热挤出造粒和吹膜工序产生的VOCs经二级活性炭吸附处理后排放，废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求；生活污水排入市政管网；噪声经预测满足达标排放；固体废物安全妥善处置；噪声、固废、污水均落实完善环保治理措施，符合乌苏市绿色产业发展导向，符合园区产业准入及总体规划产业布局要求。
综上，本项目土地利用、产业布局与生态管控均满足《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》各项要求。
1.4与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
《美丽中国建设“十五五”规划》中（一）推动空气质量持续改善。优化国家大气污染防治分区。加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs源头替代和全流程治理。开展传统涉气产业集群整治提升。实施低效失效大气污染治理设施排查整治。深化大气环境绩效分级管理，开展绩效等级提升行动。完善清洁取暖运行保障长效机制。持续推进区域联防联控，有效应对长时间大范围污染过程。加强长江中游、成渝等区域大气污染防治。严厉打击非法生产、销售、使用消耗臭氧层物质行为。加强秸秆焚烧分区管控和综合利用，严防秸秆集中焚烧引发重污染天气。加强规模化畜禽养殖场大气氨排放全过程管理，推动京津冀及周边地区大气氨排放总量下降。探索恶臭、餐饮油烟污染分级分类管控。深化城市扬尘污染综合治理。建立噪声问题综合治理清单，推进宁静小区等建设。
规划明确提出持续改善空气质量，推动VOCs源头替代和全流程治理、开展传统涉气产业集群整治提升、排查整治低效失效大气污染治理设施，同时深化城市噪声综合治理，持续优化区域生态环境质量。本项目严格落实大气污染全过程治理要求，针对加热挤出造粒和吹膜工序产生的VOCs采用二级活性炭吸附设施治理，废气最终均稳定满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，严格落实规划VOCs整治提升的管控要求。项目不属于水泥、焦化等高污染重点行业，不涉及秸秆焚烧、氨排放、恶臭扰民等污染问题。运营期选用低噪声设备、优化设备布局，厂界噪声可实现达标排放，符合规划提出的噪声综合治理、提升区域声环境质量的工作要求。同时项目生活污水排入市政管网，各类固体废物得到安全妥善处置，符合《美丽中国建设“十五五”规划》中持续改善区域环境空气质量、夯实生态环境保护成效的总体建设要求。
1.5与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》中“第三章实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。
本项目为全生物降解新材料绿色制造项目，属于节能环保、循环利用的鼓励类产业，不属于高耗能、高排放的“两高”项目，符合自治区产业绿色转型发展导向。项目选址于乌苏市营口中小企业创业园工业用地，位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线、永久基本农田，符合区域“三线一单”分区管控及生态准入清单要求。项目生产用水、用水强度较低，严格遵守区域水资源管控制度，落实节水管控要求。本项目采用全生物降解原料颗粒生产，避免产生颗粒物，同时项目配套二级活性炭吸附处理VOCs，噪声、固废均合规处置，污染物排放满足区域环境质量底线管控要求，未突破区域资源利用上线，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》最严格生态保护制度及环境管控各项要求。
1.6与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》要求落实“三线一单”分区管控，坚决遏制“两高”项目盲目发展；深化“奎-独-乌”区域大气联防联控，强化涉VOCs、颗粒物工业污染源综合治理；推进农田废旧地膜污染治理，推广可降解农膜，降低农业面源白色污染；工业项目向园区集聚，各类污染物实现稳定达标排放，统筹水、土壤、噪声、固废环境风险防控。
本项目位于乌苏市营口中小企业创业园，属于“奎‑独‑乌”大气联防联控重点区域。
（1）产业与环境准入方面，本项目为全生物降解材料及地膜绿色制造项目，不属于高耗能、高排放“两高”类项目，选址于工业园区标准化厂房，落实工业集聚入园要求，不占用生态保护红线、永久基本农田，符合规划“三线一单”生态环境分区管控要求，不存在盲目扩张产能问题。
（2）大气污染防治方面，本项目采用全生物降解原料颗粒，避免产生颗粒物；针对加热挤出造粒和吹膜工序VOCs采用二级活性炭吸附装置处理，废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）特别排放限值，落实“奎-独-乌”区域VOCs全过程治理要求；本项目无锅炉、工业炉窑，不涉及氮氧化物、氨等相关污染物排放，满足区域大气联防联控管控导向。本项目实施污染物总量控制，VOCs按区域要求落实总量替代，符合规划重点区域大气污染物管控要求。
（3）土壤与农业污染治理方面，规划鼓励推广可降解农膜，降低农田残膜污染。本项目生产全生物降解地膜执行《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795-2026），产品质量达标，可替代传统聚乙烯地膜，助力区域农田白色污染源头减量，有利于推进农业面源污染治理任务。
（4）水、噪声及固废管控方面，项目生活污水排入市政管网；噪声可实现厂界达标排放；生产固废分类收集、边角料厂内回用，各类固体废物安全妥善处置，落实规划水、噪声、固体废物环境风险防控要求。
综上，本项目产业定位、选址布局、污染治理措施均符合《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》各项管控要求。
1.7与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》：（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。该方案重点强化VOCs综合治理，要求优化含VOCs原辅材料结构、推进源头管控、落实全流程治理，规范涉VOCs废气收集处置，杜绝非正常排污，持续提升区域大气污染治理水平。
本项目为生物降解材料及地膜生产项目，生产原辅材料以环保型生物降解基材为主，从源头降低VOCs产生量，符合方案VOCs源头优化与减量管控要求。针对加热挤出造粒和吹膜工序产生的VOCs，项目配套建设二级活性炭吸附高效治理设施，实现废气全收集、全处理，废气排放严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）特别排放限值，治理工艺成熟稳定。项目正常生产无开停工、检维修非常规废气排放工况，不设置火炬燃烧装置作为日常治污设施，规范落实VOCs全过程治理要求。本项目无锅炉、炉窑设备，不产生氮氧化物、氨逃逸、烟气脱硫脱硝等污染问题，不涉及恶臭、秸秆焚烧等大气污染环节，无需开展相关治理工作。综上，本项目废气治理模式、污染管控措施均符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中VOCs深度治理、精准治污、持续改善区域空气质量的各项工作要求。
1.8与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》符合性分析
根据国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）文件要求，禁止生产和销售厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。在重点覆膜区域，结合农艺措施规模化推广可降解地膜。
根据国家发展改革委 生态环境部《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号），积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。禁止生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01mm的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。
本项目为全生物降解材料及全生物降解地膜生产项目，不生产、不涉及国家明令禁止的超薄农用地膜及超薄塑料购物袋，从产品源头严格落实产业禁限管控要求。项目产品严格执行《生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）GB/T32366-2025》《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795-2026），采用绿色环保生物基原料配方，产品设计简约、降解性能稳定，符合塑料制品绿色设计、易环境降解的管控导向。本项目产品为全生物降解地膜，可在农业覆膜区域规模化替代传统聚乙烯地膜，从根源减少农田残膜遗留、缓解农业塑料面源污染，落实国家重点推广全生物降解农膜的政策要求。同时生产的全生物降解改性材料可广泛替代一次性普通塑料制品，助力全域塑料污染减量。本项目入驻工业园区集聚发展，产业定位为政策鼓励的绿色替代产业，布局科学规范，不存在盲目产能扩张问题，有效推动区域可降解塑料技术成果转化与产业良性发展，符合关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》的相关要求。
1.9与《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》符合性分析
根据《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》，本项目与该规范条件符合性分析见表1-4。
表1-4  与《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》符合性分析
	序号
	规范要求
	本项目
	符合性

	1
	一、企业布局：（一）农膜企业建设地点应当符合国家产业规划和产业政策，符合本地区城乡建设规划、生态环境规划、土地利用整体规划要求和用地标准。（二）在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）级人民政府规定的自然保护区、永久基本农田保护区、风景名胜区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内不得新建改扩建农膜生产项目。（三）鼓励符合建设规划的现有企业及新建改扩建农膜项目，在工业园区内集中建设。
	本项目符合国家和地方产业政策、《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划分区及用地规划；项目不涉及自然保护区、永久基本农田保护区、风景名胜区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内等区域；本项目所在地为工业用地。
	符合

	2
	二、企业生产条件：（四）新建改扩建项目形成的农膜生产能力不低于10000吨/年，现有农膜企业达不到上述要求的，要加速发展，鼓励扩大中高端农膜产品的产能和产量，逐步减少低端普通农膜产品的产量。（五）农膜吨制品耗电量不超过500千瓦时、耗水量不超过1立方米。（六）鼓励现有农膜生产企业加大科技创新和技术改造投入，逐步实现研发等投入不低于企业销售收入2%的目标。
	本项目为新建项目，生产全生物降解地膜，生产能力为5000t/a；农膜吨制品耗电量不超过500千瓦时、耗水量不超过1立方米。
	/

	3
	三、生产工艺和装备：（七）生产工艺必须符合质量保证体系工艺文件要求，采用成熟的生产技术，满足农用薄膜产品质量达到国家及行业标准的要求。（八）棚膜、功能性地膜生产企业应具备生产功能性母料的能力，或得到其他能够生产功能性母料企业的技术或者产品支持。配备物料混配设备，能确保生产原料（主、辅料）均匀混合。（九）拥有完善的检测手段和检测设备，配备的产品质量检测设备包括：直尺、卷尺、千分尺、测厚仪、拉力机、熔融指数测试仪、快速流滴实验仪、水分含量测试仪等。（十）鼓励企业推广使用智能化设备和数字化生产线，采用技术先进、节能节水环保的生产装置，实现主要工艺参数的在线检测和自动化控制。禁止使用国家明确规定的淘汰类落后设备和工艺，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。
	（1）本项目生产的全生物降解地膜采用成熟生产技术，满足农用薄膜产品质量达到国家及行业标准的要求；
（2）本项目生产线配备物料混配设备，能确保生产原料（主、辅料）均匀混合；
（3）企业拥有完善的检测手段和检测设备，使用国家明确规定的先进设备和工艺；
（4）企业推广使用智能化设备和数字化生产线实现主要工艺参数的在线检测和自动化控制。
	符合

	4
	四、质量与管理：（十一）企业应设立独立质量检验机构，配备专职质检人员，建立健全质量检验管理制度。鼓励企业配备质量工程师。（十二）农膜生产企业要健全企业管理制度，鼓励企业进行ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证，支持企业采用信息化管理手段提高企业管理效率和水平。企业要加强生产现场管理，鼓励推行5S管理，确保车间干净整洁。（十三）不得以劣质再生塑料为原料生产农膜产品，产品质量符合国家及行业标准，出厂产品合格率达到100%。（十四）鼓励企业开发生产功能化、智能化、绿色化、长寿命及按需定制的农膜制品，产品要符合保障人体健康和保护生态环境要求。（十五）新产品应由企业或企业委托有关部门进行两年以上的多点田间应用试验，达到国家标准后方可大面积推广应用。
	（1）本项目设质量检测部门，建立健全质量检验管理制度；
（2）本项目建成投产后按照ISO9000质量管理体系进行生产管理；
（3）项目购买全降解新材料生产农膜，确保产品质量；
（4）本项目生产符合产品质量要求的农膜产品。
	符合

	5
	（十七）严格贯彻保护耕地和节约集约用地的政策规定。（十八）污染物排放要符合国家和地方污染物排放（控制）标准，依法依规在规定时限内申领并取得排污许可证，新建、改扩建项目必须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关法律法规规定。（十九）农膜生产企业要采用清洁生产技术，生产用水做到循环使用，提高资源利用效率，从生产源头控制污染物产生量。（二十）鼓励企业绿色循环低碳发展，开展废旧农膜回收与加工利用，研发生产推广生物降解农膜等绿色制品，废次品回收利用装置符合《中华人民共和国环境保护法》有关要求。
	（1）本项目用地为工业用地，不涉及占用耕地；
（2）项目废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））的表5特别排放限值要求；
（3）本项目生产全生物降解地膜，从源头控制了污染物的产生，企业生产用水循环使用，提高水资源利用率；
（4）本项目采用全降解新材料生产农膜，不涉及废旧农膜回收加工利用。
	符合



《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》（工信部公告2017年第号）为行业指导性文件，其中提出 “新建改扩建项目形成的农膜生产能力不低于10000吨/年”，该条款主要用于引导传统聚乙烯普通农膜产业规模化升级，实行企业自愿申请行业公告，不属于项目审批强制性否决依据。本项目为年产5000t/a全生物降解地膜项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，国家鼓励生产推广全生物降解农膜，规范条件本身也鼓励研发生产生物降解农膜绿色制品。受现阶段生物降解树脂原料供给、下游市场推广实际条件限制，本项目5000t/a建设规模，可匹配市场实际需求，避免大规模装置低负荷运行造成资源浪费；项目除产能规模外，布局、工艺装备、能耗水耗、环保、产品质量等其余指标均满足该规范条件相关要求。
因此，本项目建设规模具有合理性，除产能规模外，本项目其余条款均满足《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》要求。
1.10与《农用薄膜管理办法》符合性分析
本项目与《农用薄膜管理办法》符合性分析见表1-5。






表1-5  本项目与《农用薄膜管理办法》符合性分析表
	序号
	办法要求
	本项目
	符合性

	1
	第六条 禁止生产、销售、使用国家明令禁止或者不符合强制性国家标准的农用薄膜。鼓励和支持生产、使用全生物降解农用薄膜。
	本项目全生物降解地膜满足《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795‑2026）。
	符合

	2
	第七条 农用薄膜生产者应落实国家关于农用薄膜行业规范的要求，执行农用薄膜相关标准，确保产品质量。
	
	符合

	3
	第八条 农用薄膜生产者应当在每卷地膜、每延米棚膜上添加可辨识的企业标识，便于产品追溯和市场监管。
	企业在地膜上添加可辨识的企业标识，做到可追溯。
	符合


1.11与《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》（2024年修订）符合性分析
《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》（2024年修订）明确农田地膜管理遵循标准化、减量化、资源化、无害化原则，严控劣质地膜生产使用，鼓励研发、生产和推广全生物降解地膜等绿色替代产品，从源头防控农田地膜残留污染，规范地膜生产、推广全流程管控。本项目主营全生物降解地膜及配套改性材料生产，不属于条例管控的传统聚乙烯超薄地膜生产范畴，不生产厚度不达标、质量不合格的违禁地膜产品，严格遵守地膜生产准入管控要求。项目生产的全生物降解地膜严格执行《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795-2026），可自然降解、无农田残留，彻底解决传统地膜残膜污染问题。条例明确支持地膜绿色防治技术研发与可降解地膜示范推广，鼓励通过产品升级替代传统污染地膜。本项目产品可规模化应用于新疆农业覆膜场景，是区域地膜污染源头治理的重要配套产业，符合条例鼓励推广绿色可降解地膜、优化农业生态环境的发展导向。同时生产全过程环保管控到位，废气、噪声、固废均合规处置，符合《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》（2024年修订）相关要求。
1.12与挥发性有机物符合性分析符合性分析
本项目与挥发性有机物相关政策符合性分析见表1-6。
表1-6  项目与挥发性有机物相关政策符合性分析表
	序号
	政策名称
	文件要求
	项目情况
	符合性

	1
	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中华人民共和国环境保护部公告2013年第31号
	源头和过程控制
涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：
1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；
2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。
末端治理与综合利用
（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发和推广
（二十一）工业生产过程中能够减少VOCs形成和挥发的清洁生产技术。（二十三）高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等。
运行与监测
（二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。
（二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
（二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
	（1）本项目改性材料生产线熔融挤出、循环水冷却工段和吹膜生产线熔融挤出、风冷定型工段均整体密封，只留产品进出口，在出口上方设置集气罩并四周及上下设置围挡使集气罩密闭，采取负压集气收集有机废气，确保收集效率达到90%。废气收集后引至二级活性炭处理后排放，符合相关要求；（2）项目已制定自行监测计划，建成后按照监测计划开展日常监测工作；
（3）二级活性炭装置产生的废活性炭按照危险废物安全处置；
（4）项目已制定VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求在运营期定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护。
（5）本项目编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
（6）项目与园区突发生态环境风险应急体系有效衔接。
	符合

	2
	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）
	重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR
	本项目采用密闭集气罩收集废气，同时使车间内处于微负压状态，将废气最大限度的收集，确保集气效率达到90%。
	符合

	
	
	积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅料，加快工艺改进和产品升级
	本项目采用的原料为全降解新材料，因加工温度较低，VOCs排放量较低。
	符合

	
	
	加快生产设备密闭化改造，对进出料、物料输送、搅拌、固液肥力、干燥、灌装等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。固体物料投加逐步采用密闭式投料设施
	本项目固体物料采用负压真空密闭上料、螺旋密闭喂料工艺减少粉尘排放。
	符合

	
	
	实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。
	本项目采用二级活性炭吸附有机废气，属于优先选用的措施。
	符合


综上所述，本项目符合挥发性有机物污染控制相关要求。。
1.13选址合理性分析
（1）本项目用地性质为工业用地，符合《乌苏市国土空间总体规划（2021-2035年）》。
（2）项目位于《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）》的重点管控单元，项目区及评价范围内不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域，周边无明显环境制约因素。
（3）本项目符合园区总体规划的产业布局规划与土地利用规划。
（4）项目所在地基础设施齐全，周边交通便利，项目用水、用电、交通运输等公用设施可利用乡镇水、电、道路等基础设施。
（5）项目污染物种类较为简单、排放量小，其中运营期大气污染物主要为生产车间加热挤出造粒和吹膜工序产生的VOCs经二级活性炭吸附处理后排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求，无生产废水排放，生活污水排入市政管网；噪声经预测满足达标排放；固体废物安全妥善处置，环境风险可控，总体来说，对周围环境影响较小。
综上所述，本项目选址较为合理。
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[bookmark: _Toc25927]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.主要建设内容
本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市。本项目租用乌苏市营口中小企业创业园东区三期C12号厂房建设，项目东侧隔路为园区空地，南侧为抚顺路，西侧为空置厂房、北侧为回收塑料品仓库。
（1）建设内容
本项目新建2条生物降解改性材料生产线，年产5000吨全生物降解材料颗粒；新建4条生物降解地膜生产线，年产5000吨全生物降解地膜。
（2）项目组成
本项目占地面积3903m²，租用1座3303m²厂房作为生产车间，配套建设公辅工程。
建设项目组成见表2-1。
表2-1   建设项目组成一览表
	工程类别
	工程名称
	主要工程内容

	主体工程
	生产车间
	1层，厂房面积3303m²，钢结构，设2条生物降解改性材料生产线和4条全生物降解地膜生产线，可产出5000t/a全生物降解材料颗粒及5000t/a全生物降解地膜。主要设备包括2套上料系统、2套双螺杆造粒机组、4套生物降解地膜吹膜机组。

	储运工程
	原料储存区
	位于生产车间中部，存放各类原料。

	
	产品储存区
	改性材料产品储存区位于车间中部，存放改性材料颗粒。
降解地膜产品储存区位于车间南侧，存放降解地膜。

	
	小料储存区
	位于生产车间中部，存放包装袋、硬纸板、内芯管、胶带等。

	辅助工程
	办公室
	办公室位于生产车间辅房，厂内不设宿舍与食堂。

	
	化验室
	化验室位于生产车间辅房，化验废气经换气扇排出，化验废物单独收集。

	
	配电室
	配电室位于生产车间辅房，用于生产装置电力分配。

	
	空压站
	空压站位于生产车间辅房，设2套空压机组，用于地膜生产线吹膜供气。

	
	维修间
	维修间位于生产车间辅房，主要用于设施维修与配件存储。

	公用工程
	供水
	接市政供水管网，由乌苏市第三水厂供水，水源主要为奎屯河。

	
	排水
	园区已配套市政污水管网。本项目无生产废水外排；生活污水经市政管网送乌苏市污水处理厂处理。

	
	供电
	接市政电网，由园区110kV果园变电站供电。

	
	供暖
	园区集中供暖，依托华电乌苏能源有限公司一期2×330MW热电机组供热。

	环保工程
	废气
	（1）车间加热挤出造粒和吹膜工序含VOCs废气设置密闭集气罩负压集气，废气经二级活性炭吸附装置处理，通过15m排气筒（DA001）排放；
（2）运营期保证密闭集气罩收集效率以及废气治理设施正常运行减少无组织非甲烷总烃废气排放。

	
	废水
	生活污水经市政管网排入乌苏市污水处理厂处理。

	
	噪声
	合理布局、选用低噪声设备、基础减振等措施降噪。

	
	固体废物
	生产车间辅房建设1座20m²危险废物贮存库
（1）废包装及废滤网出售给废品回收单位；
（2）改性废料和不合格颗粒返回混合工序，地膜废边角料及不合格品送废料造粒工序；
（3）废活性炭、化验废物、废矿物油在危险废物贮存库贮存，定期交有危废资质的单位处置；
（4）生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

	环境风险
	/
	加强管理严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；
火灾自动报警系统、视频监控系统以及消防系统。



2.建设规模及产品方案
本项目年生产全降解改性材料颗粒5000吨和生物降解地膜5000吨。
本项目产品方案见表2-2。
表2-2   产品方案一览表
	序号
	名称
	产量t/a
	规格
	执行标准

	1
	全生物降解颗粒
	5000
	800kg/袋
	《吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料》（GB/T29646-2013）

	2
	全生物降解地膜
	5000
	30kg/卷，幅宽2.05m
	《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T35795-2026）


3.原辅料及能源消耗情况
（1）原辅料及能源消耗用量
本项目主要原料PBST生物降解材料执行《生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）（GB/T 32366-2025）。原辅料消耗情况见表2-3。
表2-3   原辅料及能源消耗情况
	序号
	名称
	单位
	用量
	物料性状
	储存方式

	1
	聚丁二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（PBST）
	t/a
	9500
	粒径5mm
	外购，袋装在车间内的原料库房储存

	2
	聚乳酸（PLA）
	t/a
	445
	粒径5mm
	

	3
	环氧类高分子扩链剂
（Joncry ADR-4400/4370S）
	t/a
	50
	结晶2mm
	

	4
	受阻酚类抗氧剂1010
	t/a
	5
	结晶2mm
	

	5
	（PBST材料）包装袋
	个
	6269
	800公斤/袋
	外购，袋装在车间内的小料间储存

	6
	硬纸板、包装膜
	万个
	16.72
	
	

	7
	PVC内芯管
	万根
	16.72
	幅宽2.05m
	

	8
	胶带
	万卷
	16.72
	
	

	9
	能源
	水
	m3/a
	505.2
	/
	市政供水

	10
	
	电
	万kWh/a
	499.2
	/
	市政电网



本项目综合电耗约为475kWh/t塑料，符合《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》规定的“农膜吨制品耗电量不超过500kWh”的要求。
（2）理化性质与毒理学特征
本项目原辅材料理化性质汇总见表2-4。
表2-4   原辅料理化性质一览表
	原辅料
名称
	核心理化性质
	毒理学特征

	PBST（聚丁二酸/对苯二甲酸丁二醇酯）
	乳白色半透明颗粒，无异味无刺激；密度1.20～1.30g/cm³，半结晶聚合物，稳定性好；常温不溶于常规溶剂、无挥发溶出；力学韧性优异，为全生物降解聚酯材料。
	实际无毒级；对皮肤、黏膜无腐蚀、无刺激、无致敏性；无三致毒性、无生殖遗传毒性、无人体蓄积毒性；生物相容性好，生态毒性极低，无次生环境污染风险。

	PLA（聚乳酸）
	乳白色/透明颗粒，无味，密度1.21～1.30g/cm³；半结晶聚合物，刚性强、硬度高；常温理化性质稳定，不溶于常规溶剂，属于全生物降解生物基聚酯。
	实际无毒级（LD50＞3700mg/kg）；无皮肤、眼部刺激及致敏性；无致癌、致畸、致突变风险，无生殖蓄积毒性；可用于食品接触及医用领域，生态安全性极高。

	环氧类扩链剂（Joncryl ADR-4400/4370S）
	乳白色透明固体颗粒，无异味无刺激；密度1.08g/cm³，分子量高，非挥发性组分＞99%；常温不溶于水、乙醇，理化性质稳定，适配聚酯改性加工。
	实际无毒级（经口、皮肤LD50＞2000mg/kg）；无皮肤黏膜刺激致敏性；无三致毒性、无生殖遗传毒性；生物相容性好，可随基体树脂降解，无生态蓄积污染。

	受阻酚抗氧剂1010
	白色结晶，无臭无味无刺激；分子量1177.6，熔点110～125℃；常温不溶于水、不挥发、不迁移、不析出，储存稳定性优异。
	实际无毒级（LD50＞5000mg/kg）；无皮肤、眼部腐蚀刺激及致敏性；无三致风险、无慢性蓄积及生殖毒性；不属于有毒管控物质，生态残留及污染风险极低。



4.主要设备
本项目主要设备见表2-5。





表2-5   主要设备一览表 
	序号
	名称
	型号
	数量
（台/套）

	1
	双螺杆造粒机组
	SHJ-75G
	2

	2
	上料系统
	500L上料机系统
	2

	3
	生物降解地膜吹膜机组
	3LD-2400-ABA
	4

	4
	环保原性颗粒机
	HZ-100
	1

	5
	自动换卷换管系统
	ZCNMBZJ-240
	4

	6
	自动包装机
	ZCNMBZJ-2050
	2

	7
	传送线架
	带变频控制
	10

	8
	掉头转向装置
	
	2

	9
	空压机机组
	22kW
	2

	10
	均化料仓
	5t
	2

	11
	复卷机
	2200
	1

	12
	废膜造粒机
	
	1

	合计
	33



5.劳动定员及工作制度
劳动定员15人，全年工作300d，三班工作制，年运行时间7200h。
6.公用工程
（1）给水
本项目与园区供水管网连接，由乌苏市第三水厂供水，水源主要为奎屯河。供水条件良好，压力0.28MPa，可保证充足供水，水量和水压满足需要。
厂内生活及消防用水水压要求达0.40MPa，设置1套数字变频恒压供水装置，可以满足厂内用水水压要求。
本项目劳动总定员15人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，生活用水量按80L/人·d计，则运行期生活用水量360m³/a。
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版），设置室内消火栓，消防用水25L/s，一次火灾延续时限1.0h，消防用水量为90m³。室外消火栓给水依托园区消防给水管网。
（2）排水
厂内采取采用雨污分流的排水体制。
本项目废水为生活污水，污水产生量按用水量的80%计，则产生生活污水288m³/a，经市政管网排入乌苏市污水处理厂处理。污水经乌苏市污水处理厂1.5万m³/d扩建工程处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），出水用于乌苏市区及下游乡镇绿化灌溉。
屋面雨水采用无组织排水，直接排入地面散水坡；路面雨水直接排入雨水管网系统，雨水管道采用DN160管。
（3）供电
本项目用电由市政电网供给。产城融合发展区采用110kV果园变电站，主变容量为2×40MVA，35kV为单母线分段接线、分列运行，主要为产城融合发展区及周边各企业供电。
（4）供热
本项目生产用热为设备自带电加热，车间采暖由园区集中供热。产城融合发展区供热依托华电乌苏能源有限公司一期2×330MW热电机组配套2台1180t/h燃煤粉锅炉。
（5）通风换气
车间可开启外窗及屋面通风器自然通风。操作区采用屋顶风机机械通风，平时排风兼做事故排风系统，换气次数不小于12次/h，门窗自然进气。
设备用房如空压站、配电室等均设置机械通风系统，换气次数不下于6-10次/h，自然进风；车间设置平时兼事故排风系统，换气次数不小于12次/h，机械补风。
（6）设备维修
维修间及维修组负责生产装置、泵类、转动设备、供水消防设施的日常维护，厂区的日常维护、电器仪表、检验的管理等。
（7）化验室
化验室及质量检验小组对全厂的原料、产品等进行质量控制和检测。
7.厂区平面布置
本项目占地面积为3903m²。其中，生产车间3303m²，场地600m²。办公区及辅助设施分别位于生产车间两侧辅房，原料与产品库房位于生产车间中部，车间外的场地用于车辆暂停与周转。
生产车间内共设置2条生物降解改性材料生产线和4条生物降解地膜生产线。其中改性材料生产线位于车间北侧，东侧上料，西侧挤出造粒与包装；地膜生产线位于车间南侧，北侧上料，南侧吹膜及收卷包装；车间中部为库房区域，由东向西分别为原料库、成品库和小料间，库区间预留4m货运通道，危险废物贮存库位于库房东北侧。生产车间东侧的两层辅房设置为办公区，包括办公室、化验室、配电室、危废贮存库、卫生间等，西侧辅房设置空压站、维修间。
车间南侧现有沥青混凝土路面及空地，路面宽6m，可用于车辆通行。厂内绿化面积60m²。
本项目生产线由生产原料到产品根据工艺流程依次布置，厂房与外部道路连接，物流顺畅。厂房内均配备必要的消防设施，满足环保、消防等方面的要求。厂区平面布置基本合理。
8、平衡分析
（1）物料平衡
本项目改性生产线、地膜生产线为两套独立工艺单元，分别进行物料平衡核算。
1）改性生产线
改性生产线生产中树脂熔融挤出造粒过程少量低聚物、残留单体挥发形成VOCs，VOCs总产生量0.169t/a；其中0.057t/a被废气治理活性炭吸附截留，该部分有机组分附着于废活性炭；剩余0.112t/a排放，包括有组织排放量0.095t/a及无组织排放量0.017t/a。扣除VOCs气态损耗后得到合格全降解改性塑料颗粒4999.831t/a。造粒工序开停机产生废条以及不合格颗粒共计125t/a，全部作为返料重新回用于混料工序。
改性生产线物料平衡核算，见表2-6。
表2-6  改性生产线物料平衡表
	序号
	原料
	产出

	
	物料名称
	消耗量t/a
	产物名称
	产生量t/a

	1
	聚丁二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（PBST）
	4750
	全降解塑料颗粒
	4999.831

	2
	聚乳酸（PLA）
	222.5
	治理措施去除VOCs
	0.057 

	3
	扩链剂
	25
	排放VOCs
	0.11

	4
	抗氧剂
	2.5
	废边角料及废产品
	125

	5
	返料
	125
	
	

	合计
	5125.00
	
	5125.00



2）地膜生产线
地膜生产线在生产过程树脂受热熔融挤出过程少量低聚物、残留单体挥发形成VOCs，VOCs总产生量0.377t/a；其中集气系统收集的废气中0.127t/a被废气处理活性炭吸附截留，该部分有机组分附着于废活性炭作为危险废物委托处置；剩余0.25t/a排放，包括有组织排放量0.212t/a及无组织排放量0.038t/a。扣除VOCs气态损耗之后得到合格地膜膜体4999.623t/a；地膜收卷缠绕在外购PVC内芯管上，最终出厂成品卷总重5199.623t/a。切边、开停机产生废边角料及不合格产品共计150t/a，全部作为返料送废膜造粒机再利用。地膜生产线物料平衡核算，见表2-7。
表2-7  地膜生产线物料平衡表
	序号
	原料
	产出

	
	物料名称
	消耗量t/a
	产物名称
	产生量t/a

	1
	聚丁二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（PBST）
	4750
	全生物降解地膜
	5199.623

	2
	聚乳酸（PLA）
	222.5
	治理措施去除VOCs
	0.127 

	3
	扩链剂
	25
	排放VOCs
	0.25

	4
	抗氧剂
	2.5
	废边角料及废产品
	150

	5
	返料
	150
	
	

	6
	PVC内芯管
	200
	
	

	合计
	5350.00
	
	5350.00



（2）水平衡
本项目运行期不产生生产废水，仅排放生活污水。
[bookmark: _Hlk239694974]1）循环冷却水
[bookmark: _Hlk239950374]本项目改性材料生产线、地膜生产线熔融改性及挤出成型设备冷却配套设置两座10m³塑料冷却水罐，整套冷却系统为密闭式间接冷却系统。冷却水储存于塑料冷却水罐内，通过循环泵输送至挤出机机筒、模头、牵引设备等自带的密闭水冷夹套内部循环换热。冷却水循环量为40m³/d。年生产天数300天计，冷却水循环量为12000m³/a。设备冷却水通过管道进入冷却水罐，再由循环水泵送入设备循环使用。冷却水循环使用，无冷却废水产生及排放，定期补充新鲜水。损耗主要为蒸发损失、风吹损失、泄漏损失，约为占总循环水量的1%，则冷却循环装置补充水量为120m³/a。
2）生活用水
本项目劳动总定员15人，不在厂内食宿，产生的生活污水经市政污水管网排入污水处理厂集中处理。生活用水量为360m³/a。生活污水排水系数取0.80，则生活污水排放量为288m³/a。
[bookmark: _Hlk239695018]3）绿化用水
根据经济技术指标测算，厂内绿化面积60m²。参照《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016），规范划定城市绿地用水指标区间为10～30m³/(hm²·d)。结合乌鲁木齐地区干旱少雨、蒸发量大的气候特征，本次核算取中间保守值20m³/（hm²·d），绿化期为每年4月～10月，按210d计，项目绿化用水量25.2m³/a。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
1. 施工期
[bookmark: _Toc7805]本项目租用已建成厂房，施工内容仅为车间内部隔断、辅房及办公用房搭建、危废贮存库建设、设备基础施工、管线布设、设备安装调试，无大规模土石方开挖，产污节点包括施工废气、施工废水、噪声、施工固体废物等。
2.1运营期工艺流程
（1）生物降解改性材料生产线
生物降解改性材料生产线设置2套500L上料机系统、2台SHJ-75G双螺杆造粒机组、2座5t均化料仓、2台ZCNMBZJ-2050自动包装机，配套变频传送线架、掉头转向装置等辅助设备，全程密闭自动化生产。
原辅料混合：项目外购PBST、PLA颗粒原料及液态扩链剂、抗氧剂，分别通过独立密闭计量系统精准配比，依托500L上料机系统采用负压真空密闭上料、螺旋密闭喂料方式投料，全程密闭输送、无粉尘外逸。原辅材料在密闭混料设备内充分搅拌混合均匀后，经密闭输送系统送入下一工序。原料拆包过程产生废塑料包装物。
熔融挤出：混合均匀的物料经密闭螺旋上料送入SHJ-75G双螺杆造粒机组，采用电加热方式熔融塑化，熔融温度严格控制在150～170℃。物料熔融后经铁丝滤网过滤杂质，由螺杆挤出为条状料体。熔融塑化过程中，树脂分子受剪切、摩擦作用产生少量游离单体，挥发形成VOCs废气，通过设备配套密闭集气罩负压收集，汇入二级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒DA001达标排放。
本项目造粒机组设备机筒、模头冷却采用闭式间接冷却水系统，配套10m³塑料冷却水罐循环供水，冷却水在设备密闭夹套内循环换热，仅对设备壳体降温，不与物料、料条直接接触，无污染、无冷却废水外排，仅定期补充蒸发及损耗新鲜水。挤出成型的高温条状料体采用设备配套抽风系统强制风冷定型，依靠空气对流散热降温，无水冷工序，风冷后物料温度快速下降，基本无VOCs继续产生。本工序定期更换产生废滤网，废气治理系统定期更换废活性炭。
切粒：风冷定型后的条状物料送入HZ-100环保原性颗粒机，经剪切设备剪切为粒径0.7～1.5cm的圆柱形改性颗粒。切粒过程产生的少量剪切边角废料，全部密闭收集返回前端混合工序回用，无固废外排。
检测：每批次改性颗粒产品取样送检，开展理化指标检测，不合格颗粒全部返回生产工序重新加工，检测过程产生少量化验废物。
包装入库：检测合格的改性颗粒，经密闭管道送入5t均化料仓缓存均质，保障颗粒粒度均匀稳定，随后通过ZCNMBZJ-2050自动包装机自动称量、分装为800kg/袋成品，完成包装后入库储存。生产全程依托变频传送线架、掉头转向装置实现物料自动化输送转运。
（2）生物降解地膜生产线
本项目设置4台3LD-2400-ABA生物降解地膜吹膜机组、4套ZCNMBZJ-240自动换卷换管系统、2台22kW空压机机组、1台2200复卷机、1台废膜造粒机，配套输送辅助设备，实现地膜成型、收卷、废膜回收一体化生产。
原辅料混合：项目外购PBST、PLA颗粒原料及液态扩链剂、抗氧剂，分别通过独立密闭计量系统精准配比，依托500L上料机系统采用负压真空密闭上料、螺旋密闭喂料方式投料，全程密闭输送、无粉尘外逸。原辅材料在密闭混料设备内充分搅拌混合均匀后，经密闭输送系统送入下一工序。原料拆包过程产生废塑料包装物。
熔融挤出：混合物料经密闭螺旋上料送入3LD-2400-ABA生物降解地膜吹膜机组，电加热熔融，熔融温度控制在160℃。物料通过螺杆剪切、摩擦塑化形成均匀熔体，经铁丝滤网除杂后由模头挤出。熔融塑化过程产生少量VOCs废气，经设备密闭集气罩负压收集，与后续吹膜、废膜造粒废气一起，与生物降解改性材料生产线熔融挤出废气合并送入二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒DA001达标排放。
吹胀成型：熔融熔体从模头挤出形成膜管，依托22kW空压机机组提供稳定压缩空气，对膜管进行吹胀成型，通过调节吹胀比控制地膜幅宽，维持膜管内部压力恒定，保障地膜成型均匀稳定。吹膜成型全程密闭，产生的微量VOCs废气统一收集，并入DA001废气治理系统。
分切收卷：成型膜泡采用自然强制风冷方式固化定型，全程空气冷却、无水体接触，无冷却废水产生。冷却固化后的地膜经牵引匀速输送，通过2200复卷机收卷，配套ZCNMBZJ-240自动换卷换管系统实现自动化换卷、换管，提升生产效率。分切过程产生的废边角料、残膜全部收集，送入废膜造粒机重新熔融造粒，再生颗粒全部返回地膜生产线混合工序循环回用。废膜造粒过程产生的VOCs废气统一收集，并入DA001废气治理系统。
检测：每批次地膜卷取样检测厚度、韧性等指标，不合格膜卷全部送入废膜造粒机回用，检测过程产生少量化验废物。
包装入库：检测合格的地膜成品经人工整理、包装后入库储存，全程依托变频传送线架、掉头转向装置完成物料转运，生产自动化程度高，无多余污染物产生。
废膜造粒：分切产生的边角料和检测的不合格品，进入废膜造粒机重新造粒，再生颗粒返回地膜生产线的混合工序。废膜造粒机的熔融挤出废气经密闭集气罩负压集气统一收集，并入DA001废气治理系统。
2.2运营期产污环节
运营期产生的主要污染物见表2-8。
表2-8    运行期主要污染工序及污染物一览表
	类别
	污染物名称
	产生工段
	主要污染物
	去向

	废气
	改性废气
	熔融、挤出
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	密闭集气罩收集，经二级活性炭吸附+15m排气筒DA001 

	
	地膜废气
	熔融、挤出、吹膜
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	

	废水
	生活污水
	办公生活
	COD、氨氮
	经市政管网送至乌苏市污水处理厂

	噪声
	机械噪声
	混料机、吹膜机等
	噪声
	选低噪声设备、减振、消声器

	固废
废
	边角料、不合格品
	造粒、裁切、质检
	一般工业固体废物
	收集后回用

	
	废滤网
	挤出
	一般工业固体废物
	由生产厂家回收处理

	
	废包装物
	原辅料包装
	一般工业固体废物
	收集后作为废品外售

	
	废润滑油
	机械设备维修
	矿物油
	在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置

	
	化验废物
	质检
	废液、废弃物
	

	
	废活性炭
	废气处理系统
	活性炭
	

	
	生活垃圾
	办公生活
	生活垃圾
	环卫部门清运处理




	与项目有关的原有环境污染问题
	
本项目为新建项目，经现场踏勘，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




[bookmark: _Toc29293]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	[bookmark: _Toc146897076][bookmark: _Toc280197038][bookmark: _Toc291578028][bookmark: _Toc320013145][bookmark: _Toc322022125][bookmark: _Toc295064232][bookmark: _Toc146897334][bookmark: _Toc144118851][bookmark: _Toc144119078][bookmark: _Toc245270894][bookmark: _Toc7556][bookmark: _Toc261705741]1.环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc31456][bookmark: _Toc261705742][bookmark: _Toc245270896][bookmark: _Toc17670]本次评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统2025年克拉玛依市独山子区站点环境空气质量统计数据作为基本污染物环境质量现状数据来源。该站点距离本项目15.5km。
2025独山子区空气质量逐日统计结果作为区域空气质量现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
1.1空气质量达标区判定
环境空气质量达标区判定见表3-1。
表3-1    区域空气质量现状评价表
	评价
指标
	年评价指标
	现状浓度
（µg/m³）
	标准值
（µg/m³）
	占标率
（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7.02
	60
	11.70 
	达标

	
	日平均第98百分位数
	12
	150
	8
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	16.76
	40
	41.90 
	达标

	
	日平均第98百分位数
	46
	80
	57.50
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	57.02
	60
	95.03 
	达标

	
	日平均第95百分位数
	135
	120
	112.50
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	31.5
	30
	105.00 
	超标

	
	日平均第95百分位数
	113.2
	60
	188.67
	超标

	CO
	日平均第95百分位数
	1100
	4000
	27.5
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数
	128
	160
	80
	达标



项目所在区域SO2和NO2年平均浓度与日平均百分位浓度、CO日平均百分位浓度和O3日最大8h平均百分位浓度、PM10年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级浓度限值；PM2.5年平均浓度与日平均百分位浓度、PM10日平均百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级浓度限值。由此判定，区域为环境空气质量不达标区。
1.2空气质量现状评价
项目区基本污染物现状评价结果见表3-2。

表3-2    基本污染物环境质量现状评价
	点位名称
	污染物
	年评价指标
	评价标准
（µg/m³）
	现状浓度
（µg/m³）
	最大占标率
（%）
	超标率
（%）
	达标情况

	克拉玛依市
独山子区
站点
	SO2
	年平均
	60
	5.32
	8.87
	/
	达标

	
	
	日平均
	150
	3～22
	14.67
	0
	达标

	
	NO2
	年平均
	40
	16.76
	41.9
	/
	达标

	
	
	日平均
	80
	2～65
	75
	0
	达标

	
	PM10
	年平均
	60
	57.02
	95.03
	/
	达标

	
	
	日平均
	120
	8～292
	243.33
	9.04
	超标

	
	PM2.5
	年平均
	30
	31.5
	105
	/
	达标

	
	
	日平均
	60
	4～214
	356.67
	13.15
	超标

	
	CO
	日平均
	4000
	200～1600
	40
	0
	达标

	
	O3
	日最大8h平均
	160
	20～160
	100
	0
	达标



基本污染物SO2、NO2的年平均浓度与日平均浓度，PM10、PM2.5年平均浓度，CO日最大8h平均浓度和O3日平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值；PM10、PM2.5日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，超标率分别为9.04%和13.15%。PM10、PM2.5超标浓度主要分布在11月及12月，超标情况可能与冬季城市采暖造成的环境污染有关。
[bookmark: _Toc223038281][bookmark: _Toc218491305]2.地表水环境质量调查与评价
本项目周围无地表水体，无需开展地表水现状调查。
3.声环境质量现状调查与评价
本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状调查。
4.地下水、土壤环境质量现状调查与评价
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。
5.生态环境现状调查与评价
本项目位于塔城地区乌苏市，用地规划为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	根据各环境要素评价技术导则，结合现场勘查，确定本项目环境保护目标见表3-3。
表3-3  环境保护目标一览表
	环境
要素
	评价范围
	环境保护目标

	
	
	名称
	方位
及距
离
	规模
	保护对象
	功能分区

	大气环境
	厂界外500m范围内
	无
	/
	/
	/
	二类功能区，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	声环境
	厂界外50m范围内
	无
	3类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类

	地下水
环境
	厂界外500m范围内
	区域地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	生态环境
	厂界外50m范围内
	无
	/




	污染
物排
放控
制标
准
	1.废气
运营期项目生产过程排放的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；厂界无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内车间外无组织挥发性有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。具体标准值见表3-4。
表3-4   运营期大气污染物排放浓度限值
	污染物名称
	有组织废气
	无组织废气
	标准来源

	
	排放浓度
	厂界监控浓度
	

	非甲烷总烃
	60mg/m3
	4.0mg/m3
	GB31572-2015，含2024年修改单

	污染物名称
	/
	厂房外监控浓度
	GB37822-2019

	非甲烷总烃
	/
	1h平均值：6mg/m3
	

	
	
	任意一次：20mg/m3
	



2.废水
[bookmark: _Hlk239261780]本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。
[bookmark: _Hlk239261578][bookmark: _Hlk239261788]生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排入市政管网。污水排放标准见表3-5。
表3-5  本项目废水排放标准
	参数名称
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TN
	TP
	石油类
	动植物油

	GB8978-1996
三级标准
	6-9
	500
	300
	/
	400
	/
	/
	20
	100



3.噪声
施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的排放限值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体值见3-6。
表3-6    工业企业厂界环境噪声排放标准值    单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	施工期
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	运营期
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准



4.固体废物
一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）。 


	总量
控制
指标
	营运期生活污水经市政管网排入乌苏市污水处理厂处理。
本项目新增排放VOCs0.306t/a。
根据本项目排放污染物特征，本次总量控制指标为：VOCs0.306t/a。




[bookmark: _Toc53]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目依托现有已建成厂房进行改造建设，租赁现有厂房作为生产车间，仅在车间内部搭建辅房、办公用房及危险废物贮存库，无大规模土建、无土石方开挖工程。
[bookmark: _Toc15564][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc12841]本项目在施工期产生扬尘，施工废水、生活污水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等主要污染物。
[bookmark: _Toc30950][bookmark: _Toc26336][bookmark: _Toc28068]1.施工废气治理措施
施工期废气主要为室内改造产生的少量施工扬尘、设备安装焊接烟尘、室内装修及防渗施工产生的微量有机废气。
1.1施工扬尘防尘措施
[bookmark: _Toc7643][bookmark: _Toc27230]建设单位需根据《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T 4060-2017）、《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905-2014）相关要求，采取如下保护措施：
（1）施工扬尘防控
施工区域全部设置围挡，施工活动严格限定于现有厂房内部封闭空间内作业，减少扬尘外逸；车间内作业地面定期清扫、洒水抑尘，保持地面湿润；砂石、建材等散装物料室内堆放，采取篷布覆盖；建筑垃圾及时收集、袋装密闭清运，禁止露天抛洒，运输车辆密闭，出场前清理车轮附着尘土，落实扬尘管控“六个百分之百”相关要求。
（2）焊接烟尘控制
设备安装、钢结构辅房焊接作业采用移动式焊接烟尘净化器，焊接工位局部集气收集烟尘，净化后车间内排放；优先选用低烟尘焊接材料，合理安排焊接作业时段，减少无组织烟尘排放。 
（3）装修及建材有机废气防控
辅房、危废库建设过程使用的密封胶、板材、少量涂料优先选用低VOCs含量环保型原辅材料；室内装修、涂胶作业保持车间通风换气，加强空气流通，缩短作业周期，减少挥发性有机物无组织逸散。危废贮存库防渗防腐施工时，控制施工面积，作业区域加强通风。 
（4）施工机械尾气控制
施工机械选用达标排放设备，加强施工车辆、机械设备维护保养，确保尾气达标；厂房内施工机械尽量减少怠速运转时间，车间保持通风，降低燃油尾气累积影响。 
（5）施工管理措施
合理规划施工时序，分区施工，减少同时作业工作面；施工结束后及时清理建筑垃圾，清扫场地。施工期废气为暂时性污染，施工结束后污染随之消失。
本项目仅在现有厂房内部进行改造施工，施工活动在封闭厂房内开展，通过围挡、洒水抑尘、移动式烟尘净化、选用低VOC原辅材料、加强车间通风等措施控制施工扬尘、焊接烟尘及少量有机废气，施工期废气影响短暂，随施工结束而消除。
1.2施工机械尾气防治措施
施工过程中应使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，同时加强施工机械和车辆的维护保养，施工过程中非道路移动机械用柴油机废气应满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求。
经采取上述环保措施，本项目施工期大气污染物排放可得到有效控制，对周围大气环境的影响将降至最低水平。
2.施工废水防治措施
施工期废水主要为施工人员生活污水，少量施工场地冲洗废水。
施工期设置简易沉淀池，场地冲洗废水经沉淀处理后优先回用洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托厂区现有排水管道接入园区污水管网。本项目仅为室内改造工程，施工工程量小，废水产生量少。
3.施工噪声防治措施
选用低噪声施工机具，高噪声设备设置减振垫；制定严格合理的施工计划，避免在同一地点安排大量动力机械设备；合理安排施工时间，禁止夜间施工；高噪声作业尽量集中布置在厂房内部，利用厂房墙体隔声，降低噪声对外环境影响；加强设备维护保养，避免设备故障产生突发高噪声。
本项目四周无声环境保护目标，周边为工业用地，落实上述措施后施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），对周边环境影响较小。
4.固体废物防治措施
施工固废主要为少量建筑废料、包装废料及生活垃圾。
（1）施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集、分类堆放，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
（2）建筑垃圾主要包括废金属、废钢筋等杂物，能回收的回收利用，不能回收利用的集中交由当地城市管理部门指定位置统一处理。
（3）生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。
综上所述，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1.大气环境影响分析
1.1废气污染源源强核算
（1）有组织废气
本项目主要原料PBST、PLA和辅料扩链剂、抗氧剂均为颗粒状，上料系统采用负压真空密闭上料、螺旋密闭喂料工艺投料，搅拌过程在密闭设备中进行，几乎没有粉尘外逸，因此本项目主要大气污染物为改性材料生产线与地膜生产线工艺过程产生的有机废气。
本项目生产原料主要为PBST、PLA生物降解树脂，其分解温度约为300～360℃，项目在对PBST、PLA生物降解树脂进行加热改性挤出及吹膜过程加热温度为150-170℃，树脂熔融加工温度远低于原料热分解温度，正常生产工况下不会发生树脂热分解裂解。项目所使用的设备均为电加热设备，生产过程中投加扩链剂、抗氧剂等辅料，对树脂进行共混改性，改善产品加工及使用性能。生产过程VOCs废气主要来自辅料中少量低分子组分挥发、树脂极微量低聚物析出。
改性材料生产线熔融挤出工段整体密封，地膜生产线熔融挤出造粒、吹胀成型与废膜造粒机均为整体密封设备，只留产品进出口，在出口上方设置集气罩并四周及上下设置围挡使集气罩密闭，采取负压集气收集有机废气。生产线均设置在密闭车间内，仅留有供物料和人员进出的门，加强环境管理，进一步提高员工环保意识，使得门口处于常关闭状态，同时整体车间采用顶上送风，使车间内空气形成对流，加强车间内废气流向的一致性，提高有机废气的收集率，送风量略小于抽风量，使得车间内处于微负压状态，将废气最大限度的收集。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，密闭空间（含密闭式集气罩）负压集气的废气收集率为90%。综上分析，本项目采用密闭空间，产生废气的工段整体密封配套密闭集气罩，同时采用负压集气的情况下，废气收集效率按90%计。
本项目改性材料生产线原辅料熔融挤出造粒过程、地膜生产线熔融挤出及吹胀成型过程和废膜造粒机的熔融挤出过程均为产生一定量挥发性有机物。其中废膜造粒机的有机废气并入地膜生产线废气合并处理。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》行业分类注释规定，生物降解塑料造粒工序不属于292塑料制品业，应归入C2832生物基、淀粉基新材料制造，该行业配套产排污系数手册仅提供废水污染物核算参数，未收录原料配料、混合、挤出造粒工序颗粒物产污系数。
[bookmark: _Hlk239695073]依据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）中类比分析法适用要求，类比项目需满足生产工艺、原辅材料性质、设备装备水平、产污环节、工况条件、污染治理措施基本一致。本次选取肆芃生物年产5000吨可降解生物基改性粒料及保鲜膜（缠绕膜）项目（一阶段验收）作为类比对象。根据《肆芃生物年产5000吨可降解生物基改性粒料及保鲜膜（缠绕膜）项目（一阶段验收）竣工环境保护验收监测报告表》，该项目阶段性验收运行规模为2500t/a全降解原材料挤出造粒及1600t/a全降解原材料挤出吹膜，生产工艺为PLA、PBAT生物降解树脂搭配少量辅料共混改性、挤出造粒、挤出吹膜，与本项目工艺、原料、产污环节基本一致，可作为本项目废气污染源强核算的可靠类比依据。
具体可类比性论证见表4-1。
表4-1 污染源强类比可行性对比表
	序号
	对比项目
	类比项目（肆芃生物年产5000吨可降解生物基改性粒料及保鲜膜（缠绕膜）项目，一阶段验收工况）
	本项目年产0.5万吨生物降解材料及0.5万吨地膜

	1
	验收/设计生产规模
	一阶段实际验收规模：可降解生物基改性粒料2500 t/a，保鲜膜（缠绕膜）1600 t/a；包含造粒、吹膜两套产污单元，验收监测生产负荷75%。
	全降解改性颗粒5000 t/a、生物降解地膜 5000 t/a，改性造粒、地膜吹膜产污单元，工艺装备一致。

	2
	核心产污设备
	2套双螺杆挤出造粒生产线、1套吹膜生产线。
	2套双螺杆挤出改性造粒生产线、4套地膜吹膜生产线。

	3
	核心生产工艺
	颗粒原料+粉体辅料→密闭投料→密闭混合→双螺杆熔融挤出，造粒/吹膜；物理共混改性，无化学反应、无聚合合成工序。
	PBST、PLA颗粒原料+扩链剂、抗氧剂等辅料→密闭投料→密闭混合→双螺杆熔融挤出、吹膜；全程物理共混改性，无化学反应、无聚合合成工序。

	4
	原辅材料体系
	主体原料：PLA、PBAT、PBS树脂颗粒；辅料：滑石粉、碳酸钙等无机粉体助剂。
	主体原料：PBST、PLA树脂颗粒；辅料：扩链剂、抗氧剂等功能助剂；树脂与助剂均为颗粒料；原辅材料种类、配比一致。

	5
	产污环节及机理
	挤出造粒、吹膜熔融加热条件下，树脂微量残留单体、低聚物挥发，产生非甲烷总烃；产污因子为非甲烷总烃。
	改性挤出、地膜吹膜熔融加热条件下，树脂微量残留单体、低聚物热挥发产生非甲烷总烃；产污节点、污染物种类、产污机理基本一致。

	6
	生产运行工况
	年运行300d，7200 h，连续稳定工业化生产，验收监测生产负荷75%。
	年运行300d，7200 h，连续稳定工业化生产，设备满负荷设计工况。

	7
	废气收集方式
	产污工位设置集气罩，负压密闭收集废气，集气效率按90%计。
	造粒、吹膜产污工位均设置集气罩，负压密闭收集废气，集气效率按90%计。

	8
	有机废气治理措施
	挤出造粒：静电除油+二级活性炭吸附；吹膜工序：二级活性炭吸附。
	改性挤出、吹膜工序有机废气均采用二级活性炭吸附；有机废气治理工艺一致。

	9
	产品类型
	PLA/PBAT/PBS改性颗粒、生物降解薄膜（保鲜膜/缠绕膜）。
	PBST-PLA基全降解改性颗粒、生物降解地膜；产品类型相同。



①核心工艺与产污机理一致：类比项目与本项目均采用树脂颗粒搭配粉体辅料，经密闭投料、密闭混合、双螺杆熔融挤出、吹膜完成物理共混改性，无聚合合成化学反应。非甲烷总烃来源于PLA、PBAT/PBST树脂熔融加工过程微量低聚物、残留单体热挥发；两项目产污节点、污染因子、产污机理基本一致。
②原辅材料及物料特性一致：两项目均使用生物降解树脂颗粒，添加少量晶体功能助剂；树脂熔融加工温度区间相近，物料热挥发特性基本相当，物料产污的基础条件具有可比性。本项目原辅材料种类、配比一致，物料产污条件相似。
③生产工况及装备水平一致：类比项目验收监测期间实际生产负荷为75%，年运行天数、运行时长、连续化生产模式与本项目设计工况一致；均配置双螺杆挤出造粒+吹膜产污单元，挤出熔融温度、剪切加工条件属于同类型生物降解塑料改性工艺，设备自动化、密闭化装备水平相当。
④源强取值与类比逻辑：本次源强直接采用类比项目废气处理设施进口（治理设施前）实测挥发性有机物（非甲烷总烃）产生速率，不使用排气筒出口排放数据，规避末端治理设施差异带来的干扰。类比项目监测工况为75%生产负荷，VOCs产生量与物料加工量呈线性正相关，将75%负荷下进口实测产生速率折算为100%满负荷工况产生速率，再结合类比项目物料加工量计算得到单位物料加工量VOCs产生系数，用于核算本项目VOCs产生源强。两项目废气收集方式、集气效率取值一致，仅末端治理设施存在差异，末端治理差异仅影响排放，不改变工艺本身产生源强，类比方法符合《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884‑2018）类比分析法适用要求。
⑤行业属性及产品属性一致：两个项目均属于生物降解塑料改性造粒+薄膜生产行业，产品均为生物降解改性粒料、生物降解薄膜，产品应用属性相同，污染物产生特征统一。
类比项目一阶段验收造粒产能2500 t/a、吹膜薄膜产能1600 t/a；本项目生产生物降解颗粒5000 t/a、生物降解地膜5000 t/a，全厂总产能存在差异。但挥发性有机物产生源强主要取决于挤出、吹膜工段物料加工量，与后续切粒、成品后处理工序关联性很小；单位物料加工的产污系数是工艺固有属性，在同类设备、相同加工温度剪切条件下，VOCs产生量与物料处理量呈线性对应关系。通过类比项目75%负荷进口实测产生速率折算得到满负荷下单位物料产生系数，能够真实反映该类生物降解树脂改性-吹膜工艺的产污水平。
综上，本项目与类比项目在生产工艺机理、原辅物料特性、产污节点、运行工况、装备水平、产品属性等方面满足类比核算源强的基础条件；采用类比项目废气处理设施进口实测数据、经负荷折算后得到的单位物料VOCs产生系数，可分别核算本项目挥发性有机物产生源强。
类比项目生物降解材料熔融挤出造粒工序与生物降解材料熔融挤出及吹胀成型工序，挥发性有机物废气处理设施前的非甲烷总烃收集速率分别为造粒废气0.0079 kg/h、吹膜废气0.0113kg/h，按生产负荷75%、集气效率90%条件下折算系数计算，挥发性有机物产生源强为造粒废气0.0117kg/h、吹膜废气0.0167kg/h，折算成单位产物污染物产生强度为造粒废气0.0337kg/t产品、吹膜废气0.0753kg/t产品。本次核算通过类比项目单位产物污染物产生强度折算本项目挥发性有机物产生速率为造粒废气0.0234kg/h、吹膜废气0.0523kg/h。
根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，密闭空间（含密闭式集气罩）负压集气的废气收集率为90%。
本项目有机废气采用二级活性炭吸附工艺处理。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，不再生情况下的一次性活性炭吸附治理工艺VOCs去除率为15%，则二级性活性炭吸附治理工艺VOCs去除率为37.59%。
根据集气效率90%及二级活性炭挥发性有机物去除效率37.59%，核算本项目有组织收集量、有组织排放量及无组织逸散量。本项目年产5000t生物降解改性颗粒及5000t生物降解地膜，造粒废气与吹膜废气收集合并处理后经DA001排放。废气收集系统收集的挥发性有机物0.0682kg/h，经二级活性炭处理后，排放的挥发性有机物为0.0425kg/h。废气收集系统未收集的挥发性有机物经车间无组织排放，其中无组织排放速率为0.0076kg/h。
本项目废气排放装置风机风量3000m³/h。经二级活性炭处理后，有机废气中非甲烷总烃14.18mg/m³经15m排气筒DA001排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物排放特别限值要求（非甲烷总烃60mg/m³）。
本项目有组织废气污染物产排情况见表4-2。
表4-2  污染物产排情况一览表
	污染源
	排气筒编号
	废气量m3
	污染物种类
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	污染治理设施
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	
	
	
	
	
	
	
	名称及工艺
	收集
效率
%
	去除
效率
%
	是否为可行技术
	
	
	

	工艺废气
	DA001
	3000
	非甲烷总烃
	22.72
	0.0682
	0.491
	二级活性炭吸附
	90%
	37.59%
	是
	14.18
	0.0425
	0.306



（2）无组织废气
由于密闭集气罩未能完全捕集车间内的非甲烷总烃以无组织形式外排。废气收集系统集气效率90%条件下，挥发性有机物经车间无组织排放速率为0.0076kg/h。运营期保证密闭集气罩收集效率以及废气治理设施正常运行减少无组织非甲烷总烃废气排放。
[bookmark: _Hlk239259402]在熔融挤出、造粒、吹胀成型等工序中，PLA、PBAT树脂受热发生轻微热氧降解，释放少量醛类、小分子羧酸类物质，产生低强度恶臭，无恶臭特征污染物，以臭气浓度表征。
本项目污染物无组织产排情况见表4-3。
表4-3  污染物无组织排放情况一览表
	污染源
	污染物种类
	产生速率
kg/h
	产生量
t/a
	污染治理设施
	排放速率
kg/h
	排放量
t/a

	
	
	
	
	去除措施
	去除效率%
	
	

	工艺
废气
	非甲烷总烃
	0.0076
	0.055
	/
	/
	0.0076
	0.055



1.2非正常工况污染源源强核算
本项目废气非正常排放主要考虑二级活性炭装置失效时的情况，本次以二级活性炭装置失效，去除效率下降为0时作为非正常工况下的污染源强，单次持续时间1h，年发生频次为1次，非正常排放量核算详见表4-4。
表4-4  项目污染源非正常排放量核算表
	污染源
	污染物
	频次（次/年）
	持续
时间（h）
	排放量
（kg/a）
	排放浓度
（mg/m3）
	标准限值
（mg/m3）
	达标
情况

	DA001
	非甲烷总烃
	1
	1
	0.0682
	22.72
	60
	达标


由上表可知，非正常工况下，非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求，对周围大气环境影响较小。
1.3废气污染防治措施可行性分析
（1）活性炭吸附
1）工作原理
活性炭是经过活化处理后的碳，其具备比表面积大，孔隙多的特点，使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700-1200m2/g，其孔径大小范围在1.5nm-5um之间。其吸附方式主要通过2种途径：一是活性炭与气体分子间的范德瓦耳斯力，当气体分子经过活性炭表面，范德瓦耳斯力起主导作用时，气体分子先被吸附至活性炭外表面，小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面，从而达到吸附的效果，此为物理吸附；二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成，此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的有机废气。
2）技术特点
适应性强：可适应绝大部分高浓度，大气量，不同有机气体物质的净化处理，通过合理的模块配置可广泛应用于：炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、污水泵房、中央空调等气体的脱臭灭菌净化处理。可每天24h连续工作，运行稳定可靠。
高效去除率：能高效去除挥发性有机物（VOCs）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上，脱臭效果大大优于国家颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。
运行成本低：本设备无任何机械装置，无运动噪声，无需专人管理和日常维护，只需做定期检查维护，维护和能耗低，风阻极低，可节约大量排风动力能耗。
无需预处理：有机气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在-30℃～95℃之间，湿度在30%～98%、pH值在2～13范围均可正常工作，无需添加其他物质及药剂参与处理。
配置安装灵活：可根据风量及气体浓度的大小，灵活配置活性炭模块的个数，采用抽屉式插拔安装形式，配件统一、安装及维护方便。备件可在线维护和更换，方便灵活。
（2）可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录 A.2“塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，本项目废气污染防治措施可行性对照见表4-5。
表4-5  废气可行技术参考表
	产污环节
	污染物种类
	过程控制技术
	可行技术
	本项目

	塑料薄膜制造......
	非甲烷总烃
	溶剂替代/密闭过程/密闭场所/局部收集
	喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
	密闭集气罩收集，二级活性炭吸附


对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可知，本项目污染防治措施为可行性技术。
综上所述，本项目有组织废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求，无组织废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值，对周围环境影响较小。
1.4排气筒高度设置合理性
[bookmark: _Hlk239695108]本项目有组织废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物排放特别限值要求。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）5.4 其他污染控制要求中关于排气筒高度设置要求，“5.4.2 废气收集系统与处理装置应符合相关安全技术要求。排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”本项目排气筒DA001高度15m，满足标准要求。
本项目大气污染物排放口基本情况见表4-6。
表4-6  排放口基本情况表
	污染源
	排放口名称及编号
	污染物
种类
	高度/m
	出口内径/m
	烟气温度/℃
	风量
/m³/h
	风速
/m/s
	类型

	工艺废气
	DA001
	NMHC
	15
	0.3
	30
	3000
	11.8
	一般排放口


注：参考《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业 29中的塑料制品业292，其中年产1万吨及以上的塑料制品的属于简化管理，因此本项目为简化管理排污单位，参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），简化管理排污单位的废气排放口均为一般排放口。
1.5废气监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本次废气监测计划详见表4-7。
表4-7    废气监测计划一览表
	监测位置
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	有组织
	DA001
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	无组织
	在厂界处设置监控点
	非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
	1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）

	
	厂内在厂房外设置监控点
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值


2.水环境影响分析
2.1废水排放源强及排放方式
本项目劳动定员15人，全年工作300d/a。生活用水量360m³/a。污水产生量按用水量的80%计，则产生生活污水288m³/a，经市政管网排入乌苏市污水处理厂处理。
废水排放汇总见表4-8。
表4-8  废水污染排放汇总表
	产污
环节
	污染物种类
	产生浓度mg/L
	污染物产生量（t/a）
	治理设施
	排放
浓度（mg/L）
	污染物
排放量（t/a）
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放标准

	生活污水（288m³/a）
	CODcr
	450
	0.130
	/
	450
	0.130
	间接排放
	乌苏市污水处理厂
	间断排放
	500

	
	氨氮
	40
	0.012
	
	40
	0.012
	
	
	
	/

	
	总氮
	70
	0.020
	
	70
	0.020
	
	
	
	/

	
	总磷
	5
	0.001
	
	5
	0.001
	
	
	
	/

	
	SS
	250
	0.072
	
	250
	0.072
	
	
	
	400



2.2废水处理依托可行性分析
乌苏市污水处理厂位于乌苏市八十四户乡庙村，由乌苏市净水源污水处理有限公司运营，现有总处理规模4.5万m³/d。乌苏市污水处理厂一期工程设计处理规模3.0万m³/d，于2009年10月通过自治区环保局竣工环保验收。二期提标改造及1.5 m³/d扩建工程于2019年8月完成竣工环境保护验收（新天蓝蓝验字〔2019〕第31号）。
乌苏市污水处理厂采用粗格栅‑提升泵‑细格栅‑旋流沉砂‑EBIS 生化池‑深度处理‑消毒处理工艺，格栅、污泥脱水间配套离子除臭设施；主要收集处理乌苏城区生活污水、各企业预处理后的生活污水（工业生产废水不允许直接接入）。污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918‑2002）一级A标准，处理后的尾水进入中水库贮存，用于城市绿化、道路洒水等再生水回用。
乌苏市污水处理厂已完成环境影响评价、竣工环境保护验收等环保手续，取得排污许可证（证书编号：916542027516584606001Z）。该污水处理厂现状日均实际处理水量约2.0万m³/d，剩余处理能力约 2.5 万 m³/d。
本项目生产过程工艺冷却水循环回用，不外排；外排废水仅为员工办公生活污水，主要污染物为COD、BOD₅、SS、氨氮、总磷等，水质属于典型生活污水，可满足等级接管要求。项目位于乌苏市黄河路营口中小企业创业园12号，园区已配套建成市政污水管网，生活污水可接入市政管网，依托乌苏市污水处理厂。本项目进排放生活污水且生活污水产生量很小，占污水厂剩余余量比例极低，不会对污水处理厂处理负荷造成冲击，水量上具备接纳条件。
污水处理厂审批验收手续、剩余处理水量、进水水质兼容性、市政管网配套，本项目生活污水依托乌苏市污水处理厂处理技术经济可行。
2.3废水监测计划
本项目仅设生活污水排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“表10 简化管理排污单位废水排放口监测指标及最低监测频次”，本项目生活污水排污口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，制定废水监测计划，见表4-9。

表4-9  废水监测计划一览表
	监测位置
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	生活污水排放口
	流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油
	1次/半年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准



3.声环境影响分析
3.1 噪声源强
本项目主要高噪声设备为拌料机、吹膜机、风机等，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），单个设备噪声值一般在70-90dB（A）之间，主要噪声源强见表4-10～表4-12。
表4-10  主要噪声源及其降噪措施
	序号
	噪声源
	单台源强dB（A）
	数量（台）
	降噪措施
	降噪效果dB（A）

	1
	高速混合拌料机
	85
	2
	合理布局、选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪
	15-25

	2
	全降解专用吹膜机
	85
	4
	
	15-25

	3
	空压机
	80
	2
	
	15-25

	4
	风机
	90
	2
	
	15-25



表4-11  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	[bookmark: PT_5]序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机
	-33.8
	48.6
	1.2
	90
	合理布局、选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施
	24



表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	高速混合拌料机1#-5#
	92
	合理布局、选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施
	45.6
	56.5
	1.2
	17.6
	37.1
	42.3
	6.0
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	53.6
	52.6
	52.5
	53.6
	1

	2
	全降解专用吹膜机1#-4#
	76
	
	9.3
	30.6
	1.2
	33.0
	18.6
	28.9
	17.5
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	39.6
	39.5
	39.5
	39.6
	1

	3
	空压机1#
	85
	
	-8.3
	21.6
	1.2
	55.5
	23.2
	6.5
	26.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	48.4
	48.956
	48.9
	48.6
	1



3.2 预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
3.3预测结果及评价
本项目噪声预测结果见表4-13。
表4-13    厂界噪声贡献值预测结果
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	34.3
	58.4
	1.2
	昼间
	13.8
	65
	达标

	
	34.3
	58.4
	1.2
	夜间
	13.8
	55
	达标

	南侧
	25.7
	48.4
	1.2
	昼间
	36.2
	65
	达标

	
	25.7
	48.4
	1.2
	夜间
	36.2
	55
	达标

	西侧
	-17.2
	24.6
	1.2
	昼间
	46.5
	65
	达标

	
	-17.2
	24.6
	1.2
	夜间
	46.5
	55
	达标

	北侧
	-5.4
	61.5
	1.2
	昼间
	42.5
	65
	达标

	
	-5.4
	61.5
	1.2
	夜间
	42.5
	55
	达标


 根据表4-10预测计算结果可以看出，经采取相应措施后，厂界昼、夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值（昼间：≤65dB(A)、夜间：≤55dB(A)）。
3.4治理措施
项目拟采取的噪声减缓措施如下：
（1）合理进行车间总平面布置，主要噪声源远离办公区布设；
（2）选用国内外技术先进的低噪声设备、低噪声工艺；
（3）对各类设备采取基础减振措施；
（4）生产设备加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
项目在采取了环评提出的噪声防护措施后，根据预测在正常生产情况下，厂界噪声可达标排放，对周围声环境质量影响较小。
3.5噪声监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本次噪声监测计划详见表4-14。
表4-14    噪声监测计划一览表
	类别
	监测因子
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	噪声
	等效连续A声级
	厂界四周
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


4.固体废物对环境的影响
4.1固体废物产生情况
本项目固废主要为边角料和不合格品、废滤网、废包装物、废活性炭、废润滑油、化验废物以及生活垃圾等。
（1）边角料及不合格品：本项目生产过程会产生边角料及不合格品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，2921塑料薄膜制造行业系数表，造粒和塑料薄膜一般固体废物产污系数分别为2.5kg/t产品、3kg/t产品，本项目年产降解材料颗粒5000吨和降解材料薄膜5000吨，则边角料及不合格品产生量为275t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为900-003-S17，在厂内一般固废堆放点暂存，造粒工序的边角料及不合格品回用于混料工序，薄膜生产线的边角料及不合格品经废膜造粒机回用。
（2）废滤网：改性材料生产线在熔融挤出工序在挤塑过程中使用模头滤网每年更换废旧金属滤网约为0.2t，为一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为900-009-S59，集中由滤网生产厂家回收。
（3）废包装材料：原辅料包装会产生废包装材料，产生量为10t/a，为一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为900-003-S17，集中收集作为废品外售。
（4）废活性炭：项目生产过程产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置进行处理，活性炭在运行一段时间后处置效率会有所降低，因此需要更换新的活性炭，根据该类措施设计运行数据，平均每3个月需要更换一次，废活性炭产生量为0.65t/次（2.6t/a）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物，废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-039-49，废活性炭在危险废物贮存库贮存，定期交由有危废资质的单位处置。
（5）废润滑油：本项目设备维修过程会产生废润滑油，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08，在危险废物贮存库贮存，定期交由有危废资质的单位处置。
（6）化验废物：化验室检测过程中产生的化验废物包括化验废液及废弃物。化验废液是化验室检测过程中产生的废液，包括废试剂、检测试样、初次冲洗废水。化验废弃物是化验室检测过程中产生的废弃物及废试剂瓶，包括废试纸、滤袋、沾染物、废过滤介质、残留样品、废包装内袋、废试剂瓶等。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，化验废物属于危险废物，是生产活动中实验室产生的残液、一次性实验用品、包装物及过滤吸附介质等，废物类别为HW49，废物代码900-047-49，危险特性T/C/I/R。化验废物使用专用桶密封，临时存放于危废暂存点，采用车辆运输，定期委托有资质单位处置。根据厂内生产检测频次及助剂消耗情况，试剂消耗量约0.05t/a，产生化验废弃物约为0.05t/a。配置检测试样后使用试剂进行检测的废液约为0.2t/a，主要为物料与废试剂及废水的混合废液。实验器皿使用自来水进行初次冲洗，用水量约为等量的废液量，实验废液产生量约为0.4t/a。综上，厂内化验废物产生量为0.5t/a，装箱密封，临时存放于危废暂存点，采用车辆运输，定期委托有资质单位处置。
（7）生活垃圾：本项目全厂劳动定员15人，生活垃圾按每人1kg/d计算，则产生量为4.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾废物代码为900-002-S64，收集后交由环卫部门处理。
项目固体废物产生情况详见表4-15。
表4-15    固体废物产生情况及去向
	产生
环节
	固废
名称
	固废
属性
	类别
代码
	物理
性状
	环境危险特性
	产生量
（t/a）
	贮存
方式
	利用处置方式和去向

	生产过程
	边角料及不合格品
	一般工业固体废物
	900-003-S17
	/
	/
	275
	袋装
	厂内一般固废堆放点暂存，定期集中回用。

	
	废滤网
	一般工业固体废物
	900-009-S59
	/
	/
	0.2
	袋装
	厂内一般固废堆放点暂存，生产厂家回收

	原辅材料包装
	废包装材料
	一般工业固体废物
	900-003-S17
	/
	/
	10
	袋装
	集中收集作为废品外售。

	废气治理
	废活性炭
	危险
废物
	900-039-49
	固体
	T
	2.6
	袋装
	在危险废物贮存库贮存，定期交由有危废资质的单位处置

	设备
维修
	废润
滑油
	危险
废物
	900-214-08
	液体
	T，I
	0.1
	密闭
桶装
	

	质检
	化验废物
	危险
废物
	900-047-49
	液体/固体
	T/C/I/R
	0.5
	密闭
桶装
	

	办公
	生活垃圾
	生活垃圾
	900-002-S64
	/
	/
	4.5
	袋装
	乌苏市生活垃圾填埋场


4.2一般工业固体废物环境管理要求
厂内在生产车间内设1处一般固废堆放点，固废堆放点应严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
一般工业固废临时贮存要求：首先进行分类，然后对可再次利用的固废进行综合利用，不可再次利用的可作为资源外售。严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围挡，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标牌。一般工业固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般工业固废要遵循资源化、无害化的方式进行处理。
企业应当建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
4.3危险废物环境管理要求
运营期产生的废活性炭、废润滑油、化验废物按照危险废物管理，集中收集，在危险废物贮存库贮存，定期交由有危废资质的单位处置。本项目在生产车间建设一座20m²危险废物贮存库。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设及运行管理。
（1）危险废物贮存库设计要求
1）贮存设施的选址与设计方面
①设施底部高于地下水最高水位。
②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。
③用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
④设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
⑤有泄漏液体收集装置、气体导出口。要有安全照明设施和观察窗口。
2）危险废物贮存设施的安全防护
①危险废物贮存设施都按GB15562.2的规定设置警示标志。
②危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏。
③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
本项目各原料库房即为危险废物暂存设施，各类危险废物分类暂存。
（2）危险废物临时贮存管理要求
危险废物管理包括危险废物贮存措施、危险废物转运措施、危险废物安全处置措施等环节。本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）相关要求对原料及产生的危险废物进行贮存、转移及制度性管理。
1）污染环境防治责任制度
产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。具体要求如下：
②建立涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。
②执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。张贴信息能够表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等。
2）标志制度
危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。具体要求如下：
①危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。危险废物识别标志样式正确、内容填写真实完整。
②收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。在收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所均需设置规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。
3）管理计划
依法制定危险废物管理计划，危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。具体要求如下：
①管理计划要求内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。管理计划包括以下内容：危险废物的产生环节、种类描述清晰；危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；危险废物的危害特性描述准确，且提出了降低危害性的措施；危险废物贮存、利用、处置措施描述清晰。
②通过国家危险废物信息管理系统报所在地生态环境主管部门备案；内容发生变更时及时变更相关备案内容。
4）排污许可制度
依法取得排污许可证并按证排污。许可证中按照技术规范对工业固体废物提出明确环境管理要求，对工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置符合许可证要求，按要求及时提交台账记录和执行报告。
5）台账和申报制度
按照国家有关规定建立危险废物管理台账，如实记录有关信息。具体要求如下：
①全面、准确地记录了危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况；且可提供各环节台账记录表等证明材料。
②通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况，提供证明材料（如危险废物管理台账、环评文件、竣工验收文件、危险废物转移联单、危险废物利用处置合同、财务数据等）。
6）源头分类制度
按照危险废物特性分类进行收集。危险废物按种类分别收集、贮存。①所有危险废物产生环节均按种类分别收集。②危险废物按种类分别存放，不同废物间有明显间隔。
7）转移制度
①产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。a.对受托方的主体资格和技术能力进行核实，且可提供证明材料。b.及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况，且可提供证明材料。
②转移危险废物的，按照危险废物转移有关规定，按照危险废物转移有关规定通过国家危险废物信息管理系统如实填写、运行电子联单。
③跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请并得到批准。
8）环境应急预案备案制度
①依法制定了意外事故的环境污染防范措施和应急预案。a.应急预案有明确的管理机构及负责人。b.有意外事故的情形及相应的处理措施。c.有应急预案中要求配置的应急装备及物资。d.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行修订。
②向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案，且有相关证明材料。
③按照预案要求每年组织应急演练。公司按照以下要求开展应急演练：制定演练计划；有演练的图片、文字或视频记录；有演练后的总结材料；参加演练人员熟悉意外事故的环境污染防范措施。
9）贮存设施环境管理
①依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。
②按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物。根据危险废物贮存设施使用功能及贮存废物的种类、数量、特性和环境风险防控要求进行设置，选址、建设、贮存、运行、监测和退役等过程的环境保护符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。
10）信息发布
企业应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。可通过企业网站等途径依法公开当年危险废物污染环境防治信息。
[bookmark: _Hlk239952299]4.4危险废物全过程环境管理措施
[bookmark: _Hlk239952312]本项目产出的危险废物在厂内的收集、贮存、运输也按照危险废物收集、贮存、运输技术规范要求采取措施。
（1）收集
1）将已包装的危险废物集中到车间内危险废物暂存库的内部转运。
2）危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。
3）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
4）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
5）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。
6）应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。
（2）暂存
1）危险废物贮存库根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
2）危险废物贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
3）危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
4）危险废物贮存库采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
5）采取技术和管理措施防止无关人员进入。
6）危险废物贮存库不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
7）在危险废物贮存库内具有液体泄漏堵截设施，用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
[bookmark: _Hlk239952340]8）危险废物贮存库可能产生VOCs污染物，配套废气收集设施，并入车间生产废气收集系统进行处置。
（3）内部转运
1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区。
2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。
3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
本项目危险废物在产生、贮存、运输、管理、处置等过程控制中严格按照以上措施进行处置后不会对区域环境造成影响，处置措施可行。
5.地下水、土壤
5.1地下水、土壤污染途径分析
本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要为事故状态下危险废物贮存库污染物泄漏对环境产生不良影响。
5.2地下水、土壤环境保护防治措施
（1）源头控制
严格按照国家相关规范要求，对危险废物贮存库采取措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。
（2）分区防控措施
对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，将厂区划为重点防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区：危险废物贮存库采用抗渗混凝土进行防渗，防渗要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关内容。
②简单防渗区：除重点防渗区以外的其他车间区域，采用一般地面硬化即可。
（3）设备安装、维修和管理措施：
为减少设施滴漏对环境造成污染，建设单位应从设备布置、维修和管理各个方面采取综合措施，保证危险废物贮存库正常运转，减少污染物滴漏量，从源头上减少对地下水污染的可能性。
本项目在采取上述防治措施前提下，项目建设正常情况下对地下水、土壤影响较小。
6.环境风险分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。
6.1风险物质识别及风险源分布
通过对项目主要生产工艺过程的分析，全面排查生产中使用和储存的原辅材料、中间产品、最终产品和废水、废气及固废等所涉及的危险物质。
项目在生产过程中使用的原辅材料主要为PBST+PLA生物降解树脂、扩链剂及抗氧剂等，产品为全降解材料颗粒及地膜，上述物质均未被列入《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，但都存在可燃性。本项目涉及风险物质主要为润滑油、废润滑油。润滑油为桶装在小样贮存区贮存，废润滑油在危废贮存库贮存。润滑油、废润滑油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169‑2018）附录B重点关注的危险物质，临界量为2500t。
[bookmark: _Hlk239695495]本项目润滑油消耗量约0.1t、废润滑油年产生量约0.1t，按最大贮存量作为最大存在总量。
项目生产过程中涉及的风险源见表4-16。
表4-16  环境风险源调查情况表
	序号
	危险物质名称
	最大储存量/t
	分布情况
	可能影响途径

	1
	润滑油
	0.1
	小样贮存区
	泄漏、火灾

	2
	废润滑油
	0.1
	危废暂存库
	泄漏、火灾



根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的有毒有害、易燃易爆危险物质储存量及临界量见表4-17。
表4-17  项目Q值计算结果表
	序号
	物质名称
	最大储存量/t
	临界量/t
	Q值

	1
	润滑油
	0.1
	2500
	0.00004

	2
	废润滑油
	0.1
	2500
	0.00004

	项目Q值Σ
	0.00008



项目Q值为0.00008（Q<1），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
6.2可能影响途径与风险分析
类比调查同类型项目资料，存在的主要风险事故为原辅材料、产品发生火灾以及油品泄漏。原辅材料、产品发生火灾事故，燃烧产物CO、颗粒物等会对大气环境产生不良影响；油品泄漏会对土壤及地下水环境造成影响，遇明火极易引发火灾爆炸，一旦发生火灾爆炸事故将会造成大气污染。上述火灾发生后灭火产生的消防废水如不能及时有效处理，将会对环境造成二次污染。
本项目润滑油及废润滑油均为桶装，桶装润滑油如发生泄漏，较易发现并及时采取措施；废润滑油在危废贮存库暂存，危废贮存库暂存地面采取防渗措施，如发生油品泄漏，对土壤及地下水影响较小。本项目全厂设置火灾自动报警系统、视频监控系统以及消防系统，一旦发生火灾，可及时采取应急措施。
6.3环境风险防范措施
为进一步降低环境风险，建议采取以下措施：
（1）废润滑油风险防范措施
1）废润滑油全部采用密闭专用铁桶收集盛装，容器完好无破损，存放于危险废物贮存库；危废库地面做防渗、防腐处理，设置泄漏收集沟、收集池，泄漏废液可截留在库内，不外流。
2）建立危险废物台账，严格按照最大贮存能力管控危废存储量，定期委托具备资质单位转运处置，减少厂内暂存时间。
3）危废库配备吸油毡、砂土等应急物资，一旦发生容器破损泄漏，及时吸附收集泄漏油类，收集物同样作为危险废物处置；严禁泄漏物料外流。
4）危废库设置防雨设施，防止雨水进入危废贮存区域。
（2）其他环境风险管理要求
1）严禁烟火。加强管理严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 
2）原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 
3）项目消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消火栓、灭火器。严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 
4）加强员工教育培训，使全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。各部门的负责人要充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，思想上予以高度重视，将消防工作放在重要位置，与其他各项工作同计划、同布置。绝不能只顾经营，忽视消防安全。要按照《中华人民共和国消防法》有关规定，认真履行法定消防安全职责，全面落实各项防火工作措施。 
5）定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。严格按照国家有关规定在建造、装修时办理防火审批手续，按要求设置火灾报警、自动喷淋、室内消火栓、防排烟、灭火器材、应急照明和安全疏散通道出口等消防设施。日常管理中要明确专门人员定期进行防火安全检查，重要设备和重点部位应当每日进行巡查，检查情况要书面记录。要确保消防设施能正常运行，要保证安全疏散通道及出口畅通。 
6）加强管理，严格执行各项规章制度。认真制定和完善各项消防安全管理规章制度。区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施。结合自身实际，制定灭火疏散预案，定期组织员工进行演练。要从相关行业火灾事故中吸取教训，严格用火用电制度，有效地减少和消除诱发火灾的因素。
在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。




[bookmark: _Toc9314][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产车间有组织废气排放口DA001
	非甲烷总烃
	1套“二级活性炭吸附+15m高排气筒”
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求

	
	加热挤出造粒和吹膜工序无组织废气
	非甲烷总烃
	维持负压保证密闭集气罩收集效率及废气治理设施正常运营
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮
	生活污水经市政管网至乌苏市污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	声环境
	混料机、吹膜机、风机等
	等效连续A声级
	合理布局、低噪声设备、基础减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区的标准要求

	电磁辐射
	无

	固体废物
	边角料及不合格品：在厂内一般固废堆放点暂存，定期集中进行人工剪切后，加入高速混合拌料机进行回用。
废滤网：集中收集有生产厂家回收。
废包装材料：集中收集作为废品外售。
废活性炭、废润滑油、化验废物：在危险废物贮存库贮存，定期交由有危废资质的单位处置。
生活垃圾：收集后交由环卫部门统一处理

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）源头控制：严格按照国家相关规范要求，对危险废物贮存库采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。
（2）分区防渗：项目可分重点防渗区及简单防渗区。
（3）设备安装、维修和管理措施：为减少设施滴漏对环境造成污染，建设单位应从设备布置、维修和管理各个方面采取综合措施，保证设备正常运转，减少污染物滴漏量，从源头上减少对地下水污染的可能性。

	生态保护
措施
	无

	环境风险防范措施
	加强管理严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；
火灾自动报警系统、视频监控系统以及消防系统。

	其他环境管理要求
	（1）排污许可管理制度
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“塑料制品业292-其他”，因此属于登记管理。企业应在项目报批后、实际运行前，办理登记管理，作为项目合法运行的前提。
（2）竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。
（3）环境管理台账记录要求
①排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理。
②记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。
（4）环保投资
本项目总投资4051.3万元，环保投资合计为58万元，占项目总投资的1.43%。本项目环保投资分析估算见表5-1。
表5-1  环保投资估算
	时段
	污染
类型
	项目
	环保措施
	环保投资
（万元）

	运营期
	废气
	生产车间有组织废气DA001
	密闭集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒
	25

	
	噪声
	设备噪声
	合理布局、低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪
	5

	
	固体废物
	边角料及不合格品、废包装材料
	袋装在一般固废堆放点堆存
	1

	
	
	危险废物
	建设1座20m²危险废物贮存库
	20

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集设施
	2

	
	土壤及地下水污染防治措施
	源头控制、分区防渗
	5

	
	环境风险
	加强管理严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；
火灾自动报警系统、视频监控系统以及消防系统。
	5

	
	环境管理和监测
	自行监测、竣工环境保护验收
	5

	合计
	58


（5）排污口规范化
企业污染物排放口的标志，应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及2023修改单以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置环境保护图形标志牌。
污染物排放口的环保图形标志牌应设置在与之功能相应的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志的设置按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。
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六、结论
	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声以及固体废物等，在全面落实本次报告提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内加强环境管理和环境风险防范的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老
削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.306t/a
	/
	0.306t/a
	+0.306t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.130t/a
	/
	0.130t/a
	+0.130t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a

	一般工业
固体废物
	边角料和不合格品
	/
	/
	/
	275t/a
	/
	275t/a
	+275t/a

	
	废滤网
	
	
	
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.6t/a
	/
	2.6t/a
	+2.6t/a

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	化验废物
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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